
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1721   Day: 5   MJD: 56296                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0    -491     519   2739   2739      0   4637   4637      0    0.00
 cod |   288     0  29280    620    -932     346     23     23     23    102     79    111   12.78
 emr |   288     0  21079    689   -1251    1424     23     26     19    134    114    146   12.59
 esa |   288     0  30302   1117   -1213    1143     16     19     15    121    127    119   16.88
 gfz |   288     0  34312    284    -231     -11     11     10     11     76     43     85   28.75
 iga |    96     0   2976      3    -480     525     47     47      0    111    111      0    0.00
 igu |    96     0   2784     26    -625    1241   1875   1875      0   3512   3512      0    0.00
 jpl |   288     0  26426   1405    3813    1031     11     12     11     89     95     87   29.00
 ngs |    96     0   2976      0    -492     529   2352   2352      0   4019   4019      0    0.00
 whu |   288     0  29047    499   -5397   -2814     30     31     30    228    189    242    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1488   -21   -14     3   -49    -9  1400    62  1630  -364 |
    2 | -1961   -64    42     7    38    34  -809   -32 -1441   -53 |
    3 | -6255   101   -96    -7     X   -45 -2460     X -5333   -90 |
    4 |  1154   -20    54   -80    30    72 -2447     2    22   182 |
    5 |  -135  -119   -98  -172   111   -65  1456    85   -70    60 |
    6 |  -676   110   -81    -6   -11    60 -5089     X -1679   -37 |
    7 |   200   -17    14  -110    19    13 -1077    47   -64   -15 |
    8 | -3295   -66   168   -98    36   -85 -5539   -23 -3410    40 |
    9 | -2188   -59  -103     3    46  -119  7098    23 -2576    34 |
   10 | -8064    23   209    73   -29   -78 -4741  -115 -6177  -133 |
   11 |   783    24    -7    -4   -11   -30  -521     6  1241   -48 |
   12 |  -245   -65   -86    48   -10   281   691    48  -392   -97 |
   13 |  2504   -97   -39   118    39    81    84   -47  2870    64 |
   14 |  2615    -6   -65    51   -23    -1   -93    25  2846   -30 |
   15 |    76   -81  -183   -33    -6    70   958   122    17   -47 |
   16 |  4049    53    60  -146    24  -156  1059    12  3952   -80 |
   17 | -6811   -53   -55  -209    63   -31 -1853   106 -5319    52 |
   18 |  4162   137  -164  -196    64   -63   572    62  4043    37 |
   19 |   -83   102    80   100   -22  -120   169  -116  -167  -207 |
   20 |  4009   102    31   -47    24  -168  1534   -55  3873   -93 |
   21 |  3374     X     X     X   -27   -85    34    27  3452   -90 |
   22 | -1280    14   125    43    39   -82  -701  -124 -1027   -86 |
   23 |     4     3    20   -10   -27    88  1263    23   180    17 |
   24 |  4232   -71  -267   -12   -13   231     -   166  3630   489 |
   25 |  1763   -61   -27    47    11     7  1493     X  1875  -645 |
   26 | -1580   -18    -7    81   -39    79  -389     X -1767   215 |
   28 | 11165   -84   158   131    47    -9  9380  -155  8899   -38 |
   29 | -1824   -35  -118  -231     1   105   147   200 -1649   -49 |
   30 | -1107    65   180   -56   -74   -41     -     X -2024   -62 |
   31 |  -709   -33    56  -168   -26    97    92   114  -803  -105 |
   32 | -5357    98    27    50    42   -22 -3291  -125 -4625   -82 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -367   216     -     -     -     -   276 |
 ALGO |     -    -1     -     -     0     -     -     -     -    51 |
 ALIC |     -   -77     -   167    38     -     -  -102     -  -182 |
 ALRT |     -   -78     -     -    34     -     -     -     -    46 |
 AMC2 |     -     3    74    36     -     -     -   -55     -    40 |
 ARTU |     -   101     -    70     -     -     -   -84     -    69 |
 ASPA |     -     -     -     X  -274     -     -   271     -   -60 |
 AUCK |     -  -147     -    83    99     -     -   -80     -  -197 |
 BAKE |     -     -     -    49     -     -     -   -28     -   104 |
 BAN2 |     -     -   119     -     -     -     -   -52     -     - |
 BJFS |     -   -41     -     -    18     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   114     -     -     -   -67     -   119 |
 BOR1 |     -   -84     -     -    38     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     -   -71     -     -    32     -     -     -     -  -275 |
 BRFT |     -     X     -    53    14     -     -   -45     -     - |
 BRMU |     -    20     -    30   -53     -     -    26     -  -157 |
 BRST |     -   -26     -    19     -     -     -     -     -  -102 |
 BRUX |     -    64     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -   -37     -  -150     -     -     -   104     -   -11 |
 CAS1 |     -   -12     -   163    56     -     -  -145     -  -140 |
 CEDU |     -     -     -    -3     2     -     -     -     -  -190 |
 CGGN |     -     -     -   -28     -     -     -    16     -     - |
 CHAN |     -     -     -    43  -196     -     -   170     -    56 |
 CHPI |     -     -     -    64   -38     -     -     -     -     3 |
 CHUR |     -   -47     -  -152   110     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    62     -    -1   -56     -     -    29     -  -148 |
 CONZ |     -     -   -21     -     9     -     -     -     -  1118 |
 CRO1 |     -     -    87     -     -     -     -   -38     -     - |
 DAEJ |     -    25   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -26     -   116    53     -     -  -106     -  -116 |
 DAV1 |     -    37     -   128   -42     -     -   -49     -  -283 |
 DGAR |     -     5     -     4   -69     -     -    64     -     - |
 DRAO |     -     -     -    30   -18     -     -     -     -  -112 |
 DUBO |     -    42     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    50     -   -23    42     -     -   -51     -   -11 |
 GLPS |     -   -29     -   116    35     -     -   -84     -    61 |
 GLSV |     -   -14     -   -79    79     -     -   -27     -     - |
 GMSD |     -     -     -    14     -     -     -    -8     -     - |
 GODE |     -    63     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -     -     -    11     -     -   -11     -   130 |
 GRAS |     -    62     -     -   -28     -     -     -     -  -144 |
 GRAZ |     -     1     -     -     0     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -  -220   129     -     -     -     -   -95 |
 HARB |     -    98   -99     -     -     -     -     -     -     - |
 HERS |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     2   -49    51    -9     -     -     -     -  -189 |
 HRAO |     -     -    13     -    -6     -     -     -     -     - |
 IENG |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    18   -10     -     -     -     -   140 |
 INVK |     -   -11     -     -     5     -     -     -     -   115 |
 IQAL |     -     -     -    43     -     -     -   -25     -   129 |
 KARR |     -     -     -    26    36     -     -   -51     -     - |
 KERG |     -     -     -   -57    34     -     -     -     -  -418 |
 KIRU |     -   -99    35    -9    34     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -     -   -10     -     -    10     -     - |
 KOKB |     -     -   -21     9     -     -     -     4     -   112 |
 KOUR |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -   -24 |
 LAMA |     -    76     -     -   -34     -     -     -     -   432 |
 LPGS |     -     -     -   -36    26     -     -    -5     -    50 |
 MAC1 |     -     2     -    20    -9     -     -    -3     -  -134 |
 MAD2 |     -     -  -227   169     -     -     -     -     -     - |
 MAG0 |     -    26     -   -20     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    39   -50     -     -    27     -    67 |
 MATE |     -     -  -102    84    -4     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -   -11     -    53   -26     -     -     -     -  -187 |
 MDO1 |     -     -     -   -64   170     -     -  -133     -   244 |
 MDVJ |     -   255     -     -  -113     -     -     -     -     - |
 METS |     -    62    98     -   -71     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    38    51   -64     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -     -   201     -     -     -  -117     -   -65 |
 NICO |     -    15     -     -    35     -     -   -42     -  -113 |
 NKLG |     -   -94     -     X    50     -     -    -8     -   -75 |
 NNOR |     -     -     8    -6     -     -     -     -     -    49 |
 NRC1 |     -    45  -373     -   143     -     -     -     -   182 |
 NRIL |     -    -7     -   -99     4     -     -    54     -    85 |
 NTUS |     -     -     -   -16     9     -     -     -     -  -173 |
 NURK |     -     -     -    55  -205     -     -   172     -     - |
 NYA1 |     -     -     -   -44    26     -     -     -     -    19 |
 OHI2 |     -     -     -     -    22     -     -   -22     -    66 |
 ONSA |     -   -41   -35     -    34     -     -     -     -    60 |
 PALM |     -     -     -    61   -36     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   -21    16     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    29     -     -   -37     -     -    24     -     - |
 PETS |     -     -     -    55   -71     -     -    38     -    55 |
 PIE1 |     -   -14   -27     -    18     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -    62    58     -     -   -94     -     - |
 POTS |     -     -     -    -2     1     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -  -461   468     -     -     -     -     -     -  -622 |
 PTBB |     -    58   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -150     1    19     -     -     -    55     -     - |
 REYK |     -     -     -    72   -42     -     -     -     -    81 |
 SANT |     -    15     -     -    -7     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -145     -   -35   185     -     -  -101     -    47 |
 SEY1 |     -     -     -   105   -29     -     -   -32     -    63 |
 SFER |     -     -   124     -     -     -     -   -54     -  -217 |
 SHAO |     -     -     -   -25    27     -     -   -12     -     - |
 SPT0 |     -   235  -239     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -123     -     -    55     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   110     -    27  -223     -     -   157     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -34     -     -    34     -    83 |
 SUWN |     -    14   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   452  -337     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    39    62    88   -96     -     -     -     -  -214 |
 THTI |     -     -     -     X   -51     -     -    50     -  -213 |
 THU3 |     -  -112  -109     -   196     -     -   -98     -     - |
 TIDB |     -     -    47     -   -21     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -    -5   -19     -     -    21     -    63 |
 TSKB |     -    58   -13     -   -20     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -31    32     -     -     -     -     -     -    -1 |
 ULAB |     -     -     -  -127     5     -     -    69     -    27 |
 URUM |     -     -     -     X   125     -     -  -124     -   170 |
 USN3 |     -    -7     7     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -   -26    27     -     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -     2     -     -     -    -1     -    29 |
 VIS0 |     -     -     -    10     -     -     -    -6     -     - |
 WAB2 |     -    23   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -    99     -   -43     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    61     X   -31   -10     -     -     -     -     5 |
 WIND |     -     -     -  -164    58     -     -    38     -     - |
 WSRT |     -   369   230     -  -264     -     -     -     -   268 |
 WTZA |     -    90   -15     -     -     -     -   -33     -     - |
 WTZR |     -    83  -125     -    18     -     -     -     -   977 |
 XMIS |     -     -     -   130   -76     -     -     -     -  -153 |
 YAKT |     -     -   -30   126     -     -     -   -61     -   152 |
 YAR2 |     -   -38   112     -   -31     -     -     -     -     - |
 YELL |     -  -228  -218   -44     2     -     -   219     -   -10 |
 YSSK |     -     -     -   -17   -22     -     -    32     -     - |
 ZAMB |     -    40     -    64  -112     -     -    57     -    75 |
 ZWE2 |     -    87     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   809    23    19    19    11    31   660    10   815    23 |  288    114
    2 |   850    21    21    13    11    19   811    10   670    27 |  288    227
    3 |  4402    20    35    19     X    20  2197     X  4971    48 |  288   2555
    4 |  3737    21    12    10     6    32  2295    12  3332    25 |  288    683
    5 |   932    40    27    25     8    23   613    21   793    22 |  288    266
    6 |  2607    21    33    19    10    42  1934     X  2341    48 |  288   1282
    7 |  1336    41    14    25    14    55  1174     9  1243    34 |  288    236
    8 |  6928    29    13    22     6    53  5207    10  6076    35 |  288   1696
    9 |  5271    21    36    20    16    34  5065    11  3832    32 |  288   3277
   10 |  6730    13    20    19    24    27  3885    21  5123    44 |  288   3977
   11 |  2075    18    14    18     7    23  1220     9  1703    31 |  288    546
   12 |   571    17    36    16     6    38   483    15   465    40 |  288    279
   13 |   611    13    23    17     9    49   539     9   980    21 |  288    700
   14 |   824    15    23    21     7    33   386     8   790    22 |  288    250
   15 |   509    33    46    19    10    69   527    19   477    49 |  288    288
   16 |   603    17    35    23     7    28   454    13   644    15 |  288    394
   17 |  1981    23    20    15     8    54   854    12  2653    28 |  288    307
   18 |   581    11    21    15    10    33   432    10   597    34 |  288    226
   19 |   581    16    31    19     7    25   504    11   586    21 |  288    224
   20 |   336    23    27    16     5    28   660    11   524    12 |  288    240
   21 |   545     X     X     X    10   168   292    10   446    29 |  288    325
   22 |   684    13    29    18    12    24   864     8   466    33 |  288    254
   23 |   775    26    39    17    11    28   635    13   774    39 |  288    183
   24 |  1689    23    38    22    14    33     -    14  1374    30 |  288   1209
   25 |   265    25    11    17     8    28   521     X   336    27 |  288    169
   26 |   710    27    36    28    13    61   568     X   690    46 |  288    350
   28 |  3829    22    23    18     8    63  3920    10  3674    29 |  288    700
   29 |   754    30    17    20     8    22   489    13   583    44 |  288    298
   30 |  5986    22    29    20    13    20     -     X  4090    33 |  288   1441
   31 |   515    40    21    24    13    25   646     9   547    35 |  288    238
   32 |  1634    16    15    18     8    25  1696     9  1808    22 |  288    996
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    10     6     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 ALGO |     -    17     -     -     7     -     -     -     -    22 |  288    792
 ALIC |     -    22     -    14    14     -     -    13     -    22 |  288   3873
 ALRT |     -    28     -     -    12     -     -     -     -    17 |  288   6368
 AMC2 |     -    32    14    13     -     -     -     9     -    36 |  288     22
 ARTU |     -    24     -    15     -     -     -    12     -    12 |  288  11436
 ASPA |     -     -     -     X    20     -     -    19     -    31 |  286  10279
 AUCK |     -    30     -    40    18     -     -    16     -    37 |  288   5238
 BAKE |     -     -     -    10     -     -     -     6     -    16 |  288    >>>
 BAN2 |     -     -    33     -     -     -     -    14     -     - |  259  11349
 BJFS |     -    23     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5637
 BOGT |     -     -     -    18     -     -     -    11     -    23 |  288  15664
 BOR1 |     -    27     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6738
 BRAZ |     -    32     -     -    14     -     -     -     -    37 |  282   9843
 BRFT |     -     X     -    20    15     -     -    16     -     - |  288   3837
 BRMU |     -    21     -    14    12     -     -     8     -    51 |  288   3650
 BRST |     -    25     -    19     -     -     -     -     -    32 |  120   1709
 BRUX |     -    21     -     -     9     -     -     -     -     - |  288     23
 CAGZ |     -    33     -    12     -     -     -    11     -    18 |  288    >>>
 CAS1 |     -    21     -     9     7     -     -    10     -    43 |  288   3330
 CEDU |     -     -     -    11     6     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 CGGN |     -     -     -    11     -     -     -     6     -     - |  288  19660
 CHAN |     -     -     -    10     8     -     -     7     -    11 |  288   6100
 CHPI |     -     -     -    14     8     -     -     -     -    49 |  272  16246
 CHUR |     -    13     -    10     7     -     -     -     -     - |  288  16998
 COCO |     -    21     -    17    17     -     -    14     -    37 |  288  13987
 CONZ |     -     -    16     -     7     -     -     -     -    33 |  288     30
 CRO1 |     -     -    14     -     -     -     -     6     -     - |  288     41
 DAEJ |     -    20    20     -     -     -     -     -     -     - |  287   1058
 DARW |     -    28     -    21    17     -     -    16     -    45 |  288   4134
 DAV1 |     -    32     -    11     9     -     -    13     -    36 |  288   2578
 DGAR |     -    29     -    19    20     -     -    18     -     - |  288  23138
 DRAO |     -     -     -    11     6     -     -     -     -    24 |  288   4947
 DUBO |     -    15     -    12     -     -     -     -     -     - |  288   1752
 FLIN |     -    14     -    12     8     -     -     8     -    26 |  288   4385
 GLPS |     -    16     -    17    15     -     -    11     -    15 |  288  17302
 GLSV |     -    16     -    11     8     -     -    10     -     - |  288   4338
 GMSD |     -     -     -    12     -     -     -     7     -     - |  288   5435
 GODE |     -    22     -     -    10     -     -     -     -     - |  237     79
 GOLD |     -     -     -     -     9     -     -     9     -    55 |  288   5137
 GRAS |     -    18     -     -     8     -     -     -     -    20 |  288   1819
 GRAZ |     -    30     -     -    14     -     -     -     -     - |  286   3174
 GUUG |     -     -     -    20    12     -     -     -     -    31 |  110   4912
 HARB |     -    21    22     -     -     -     -     -     -     - |  144  12956
 HERS |     -    20    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 HOB2 |     -    36    34    27    19     -     -     -     -    39 |  288    150
 HRAO |     -     -    30     -    13     -     -     -     -     - |  219  20836
 IENG |     -    20    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 IISC |     -     -     -    14     8     -     -     -     -    16 |  276  22445
 INVK |     -    18     -     -     8     -     -     -     -    14 |  288   8568
 IQAL |     -     -     -    13     -     -     -     8     -    42 |  288   3870
 KARR |     -     -     -    18    17     -     -    14     -     - |  288    >>>
 KERG |     -     -     -    23    14     -     -     -     -    52 |   93   6996
 KIRU |     -    23    13    17    12     -     -     -     -     - |  288   4636
 KIT3 |     -     -     -     -    11     -     -    11     -     - |  288    >>>
 KOKB |     -     -    19    13     -     -     -     9     -    20 |  288     75
 KOUR |     -     -     -    23    14     -     -     -     -    41 |  285     54
 LAMA |     -    18     -     -     8     -     -     -     -    23 |  288   2510
 LPGS |     -     -     -    20    19     -     -    15     -    34 |  288    >>>
 MAC1 |     -    33     -    15    11     -     -    11     -    44 |  288   2533
 MAD2 |     -     -    15    11     -     -     -     -     -     - |  276     33
 MAG0 |     -    23     -    17     -     -     -     -     -     - |  287   8120
 MAL2 |     -     -     -    12    11     -     -     9     -    44 |  288    >>>
 MATE |     -     -    13    11     8     -     -     -     -     - |  288    322
 MAW1 |     -    23     -    10     7     -     -     -     -    21 |  288   2939
 MDO1 |     -     -     -    15     9     -     -    10     -    29 |  288   7422
 MDVJ |     -    29     -     -    13     -     -     -     -     - |  288     36
 METS |     -    20    18     -    14     -     -     -     -     - |  287    114
 MIZU |     -    24    30    21     -     -     -     -     -     - |  288    549
 MOBS |     -     -     -    12     -     -     -     7     -    19 |  288   3652
 NICO |     -    24     -     -    11     -     -     7     -    24 |  288   2880
 NKLG |     -    36     -     X    12     -     -    16     -    30 |  288   7772
 NNOR |     -     -    29    22     -     -     -     -     -    26 |  288    354
 NRC1 |     -    16    26     -    15     -     -     -     -    31 |  288     29
 NRIL |     -    29     -    13     8     -     -    12     -    12 |  288   7220
 NTUS |     -     -     -    17    10     -     -     -     -    38 |  288   3585
 NURK |     -     -     -    16    15     -     -    14     -     - |  286    >>>
 NYA1 |     -     -     -    11     6     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -    12     -     -    12     -    49 |  288    >>>
 ONSA |     -    20    17     -    11     -     -     -     -    24 |  288    104
 PALM |     -     -     -    16     9     -     -     -     -     - |  144   7286
 PARK |     -     -    24    18     -     -     -     -     -     - |  249   4011
 PDEL |     -    26     -     -    15     -     -    13     -     - |  288   3382
 PETS |     -     -     -    15     8     -     -     8     -    12 |  288   9274
 PIE1 |     -    11    12     -     6     -     -     -     -     - |  288     55
 PIMO |     -     -     -    26    21     -     -    19     -     - |  288  16017
 POTS |     -     -     -    13     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     9     9     -     -     -     -     -     -    25 |  288     68
 PTBB |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  287     17
 QAQ1 |     -    22    14    12     -     -     -     9     -     - |  288   6194
 REYK |     -     -     -    17    10     -     -     -     -    40 |  275    >>>
 SANT |     -    35     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  13517
 SCH2 |     -    28     -    13    11     -     -     8     -    23 |  288  11355
 SEY1 |     -     -     -    19    16     -     -    12     -    27 |  288  23290
 SFER |     -     -    17     -     -     -     -     8     -    37 |  288     74
 SHAO |     -     -     -    12     9     -     -     9     -     - |  288  13310
 SPT0 |     -    19    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     68
 SSIA |     -    22     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   5430
 STHL |     -    15     -    12    17     -     -    15     -     - |  288  20384
 STJO |     -     -     -     -     6     -     -     6     -    23 |  288  61038
 SUWN |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  284   3380
 SVTL |     -     -    23    17     -     -     -     -     -     - |  196     38
 SYOG |     -    23    14    10     9     -     -     -     -    24 |  288    565
 THTI |     -     -     -     X    15     -     -    15     -    21 |  288  11659
 THU3 |     -    17    11     -     9     -     -    12     -     - |  288   6815
 TIDB |     -     -    12     -     5     -     -     -     -     - |  195     22
 TIXI |     -     -     -    14     8     -     -    10     -    12 |  288    >>>
 TSKB |     -    36    13     -    16     -     -     -     -     - |  288    219
 TWTF |     -    15    16     -     -     -     -     -     -    48 |  288     19
 ULAB |     -     -     -    11     6     -     -     8     -     7 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     X    10     -     -     9     -     9 |  288    >>>
 USN3 |     -    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 USUD |     -    19    19     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 VALD |     -     -     -    12     -     -     -     7     -    22 |  288   3653
 VIS0 |     -     -     -    10     -     -     -     6     -     - |  288  18216
 WAB2 |     -    20    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     65
 WES2 |     -     -    42     -    19     -     -     -     -     - |  288    229
 WHIT |     -    17     X    12     8     -     -     -     -    34 |  288  56191
 WIND |     -     -     -    12    14     -     -    12     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    17    14     -     8     -     -     -     -    26 |  288     12
 WTZA |     -    21    17     -     -     -     -    10     -     - |  288    697
 WTZR |     -    19    20     -    11     -     -     -     -    27 |  288     20
 XMIS |     -     -     -    17    10     -     -     -     -    51 |  288   3287
 YAKT |     -     -    14    12     -     -     -     8     -    13 |  288   7649
 YAR2 |     -    34    20     -    13     -     -     -     -     - |  288  10109
 YELL |     -    21    23    11     6     -     -     8     -    14 |  288     21
 YSSK |     -     -     -    14     6     -     -     8     -     - |  287   8466
 ZAMB |     -    28     -    13    13     -     -    13     -    36 |  288  23651
 ZWE2 |     -    23     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2739    24    23    17    12    47  1875    12  2353    31 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   AREQ  | 1721-5  0:15:00 |       -1388
cod |   AREQ  | 1721-5  0:20:00 |        -979
cod |   AREQ  | 1721-5  0:25:00 |        -800
cod |   AREQ  | 1721-5  0:30:00 |       -1386
cod |   AREQ  | 1721-5  0:55:00 |        -689
cod |   AREQ  | 1721-5  1:00:00 |       -1986
jpl |   AREQ  | 1721-5  0:15:00 |       -1380
jpl |   AREQ  | 1721-5  0:20:00 |        -980
jpl |   AREQ  | 1721-5  0:25:00 |        -819
jpl |   AREQ  | 1721-5  0:30:00 |       -1399
jpl |   AREQ  | 1721-5  0:55:00 |        -705
jpl |   AREQ  | 1721-5  1:00:00 |       -2001



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.96     5.03     1.49     1.49   | 2.88e-14  1.00e-14  3.21e-14 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.99     5.03     5.03     5.03   | 3.05e-14  5.05e-15  1.81e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.28     5.03     4.98     4.98   | 2.80e-14  5.94e-15  2.01e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.26     5.03     5.03     5.03   | 3.67e-14  7.11e-15  3.44e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.99     5.03     5.03     5.03   | 2.40e-14  8.82e-15  5.86e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.78     5.03     5.03     5.03   | 4.73e-14  6.00e-15  1.56e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     4.04     5.03     5.03     5.03   | 3.82e-14  4.50e-15  1.33e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.99     5.03     5.03     5.03   | 5.33e-14  5.43e-15  1.46e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.30     5.03     5.03     5.03   | 2.63e-14  4.06e-15  1.90e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     4.58     5.03     5.03     5.03   | 4.23e-14  6.67e-15  3.63e-15 |
 WES2 |   288   285     1   288     3.80     5.03     1.08     1.08   | 4.46e-14  7.81e-15  3.72e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.76     5.03     5.03     5.03   | 4.17e-14  5.37e-15  2.61e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.86     5.03     5.03     5.03   | 4.05e-14  5.91e-15  1.92e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.71     5.03     2.65     2.65   | 2.60e-14  5.37e-15  2.39e-15 |
 PTBB |   287   284     1   287     4.45     5.01     5.01     5.01   | 3.91e-14  6.31e-15  1.87e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.37     5.00     2.16     2.16   | 4.73e-14  7.18e-15  2.14e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     2.83     3.64     2.89     2.89   | 9.38e-14  9.24e-15  2.98e-15 |
 MAD2 |   276   276     0   276     2.21     2.31     4.79     4.79   | 2.47e-14  6.65e-15  3.42e-15 |
 SFER |   288   287     1   288     2.25     2.29     1.82     1.82   | 3.80e-14  6.33e-15  6.53e-15 |
 MATE |   288   288     1   288     2.18     2.15     0.20     0.20   | 3.15e-14  1.37e-14  3.99e-14 |
 HOB2 |   288   276     5   288     1.97     1.76     0.92     0.92   | 9.02e-14  2.61e-14  1.57e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.96     1.75     5.03     5.03   | 8.61e-14  2.03e-14  3.36e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.93     1.70     1.91     1.91   | 8.98e-14  1.32e-14  3.66e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.49     1.01     2.65     2.65   | 3.57e-14  1.29e-14  7.70e-15 |
 TIDB |   195   195     0   195     1.18     0.94     3.36     3.36   | 1.00e-13  9.57e-15         - |
 G25  |   288   288     1   288     2.71     0.50     1.95     1.95   | 5.80e-14  2.15e-14  1.96e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     2.34     0.33     0.70     0.70   | 5.78e-14  1.76e-14  9.98e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.68     0.21     0.04     0.04   | 3.00e-14  6.76e-15  4.86e-15 |
 KOUR |   285   285     0   285     0.67     0.21     0.09     0.09   | 8.49e-14  2.49e-14  4.93e-15 |
 METS |   287   287     0   287     0.49     0.11     0.02     0.02   | 2.37e-13  2.11e-14  1.04e-14 |
 G26  |   288   287     1   288     0.74     0.10     0.11     0.11   | 2.21e-13  6.17e-14  3.10e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.39     0.07     0.04     0.04   | 3.77e-13  1.72e-13  6.74e-14 |
 G18  |   288   287     0   288     0.33     0.07     0.13     0.13   | 8.51e-13  8.42e-14  2.04e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.42     0.42   | 5.17e-13  8.73e-14  5.92e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.04     0.04   | 6.18e-13  7.07e-14  3.34e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.05     0.05   | 5.17e-13  1.48e-13  9.85e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.21     0.21   | 5.95e-13  5.90e-14  3.29e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.89     0.89   | 5.88e-13  7.11e-14  1.49e-14 |
 G06  |   288   281     3   288     0.31     0.03     0.21     0.21   | 6.41e-13  1.74e-13  1.47e-13 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.25     0.25   | 6.22e-13  7.29e-14  2.37e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.02     0.60     0.60   | 6.29e-13  7.57e-14  1.57e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.02     0.22     0.22   | 6.82e-13  7.42e-14  1.63e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.42     0.42   | 6.03e-13  7.01e-14  4.96e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.08     0.08   | 6.17e-13  6.67e-14  3.06e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.34     0.34   | 7.50e-13  7.64e-14  3.11e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.61     0.61   | 6.04e-13  6.61e-14  3.25e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.12     0.12   | 6.80e-13  7.31e-14  4.62e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.88     0.88   | 6.53e-13  6.73e-14  2.67e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.19     0.19   | 6.50e-13  7.01e-14  4.15e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.73     0.01     0.18     0.18   | 2.22e-13  5.35e-14  1.50e-13 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  2.61e-13  6.09e-13 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.12e-13  6.17e-14  1.46e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  3.77e-13  3.77e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.28e-13  1.73e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.91e-13  5.28e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.55e-13  7.07e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  8.54e-14  3.31e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  7.82e-14  3.17e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.24e-14  2.71e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-13  9.12e-14  3.30e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.93e-13  2.95e-13  1.78e-13 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-13  8.37e-14  1.73e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.30e-13  3.38e-13  4.64e-13 |
 MAC1 |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  9.81e-13  1.64e-13 |
 NNOR |   288   258     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  1.86e-13  2.48e-14 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.96e-14  5.52e-15  2.11e-15 |
 PRDS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-14  1.12e-14  4.41e-15 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-14  1.43e-14  2.44e-14 |
 WHIT |   288   256    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-12  7.99e-13  2.31e-12 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-14  3.49e-15  9.74e-16 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  4.57e-13  3.52e-13 |
 SUWN |   284     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-13  2.32e-13  6.07e-14 |
 SYOG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  1.75e-13  4.94e-14 |
 GRAS |   288   267    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  8.93e-13  1.26e-13 |
 SCH2 |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-13  5.79e-13  8.47e-13 |
 BRST |   120   118     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-12  6.31e-13         - |
 DUBO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.56e-13  1.54e-13 |
 IQAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.81e-13  3.44e-13  1.93e-13 |
 SVTL |   196   196     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.68e-13         - |
 PARK |   249   178    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-12  2.27e-12  4.87e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.51e-22  1.89e-20  2.25e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
