
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1728   Day: 1   MJD: 56341                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 117833   4191     475   -2057     21     22     20     90     86    100   10.30
 emr |  2880     0 107896   3074    4466    -641     12     12     14    103    110     63   19.02
 esa |  2880     0 122916   3075     446   -1055     10     10     10    100    109     71   25.30
 grg |  2880     0 124756    967     508    -922     13     11     17    133    136    123   16.42
 mit |  2880     0 113784   3897     404    -564     24     22     29    177    188    127    7.81
 gfz |   288     0  57475    965     868   -1438     19     20     18    125    107    128   10.31
 igr |   288     0  42475    458    4755    -871     16     19     15     88     65     93    0.00
 jpl |   288     0  27321    601    5686    -541     17     23     14    100    108     96   10.84
 ngs |    96     0   2974      4     349   -1924   1742   1742      0   3325   3325      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -101    30   -60    60   137  -103   -36    13   337     - |
    2 |   -31   -44   -10   171  -173    34    38   -78  -325     - |
    3 |    12  -124   107   -26     X    -1   -77   -48 -3310     - |
    4 |    74    51    70   -86  -277    34     1    47 -2955     - |
    5 |    90   112    11  -158  -139   179   104   137   824     - |
    6 |   -81   -27    75   153  -382   -15  -128   -54 -2680     - |
    7 |   -74   101   -72    91  -120   -32   -40   121  -358     - |
    8 |   -91     X    82   -44   -48   -76    34     X -3429     - |
    9 |     X   221     X  -224   -88   219    63     -  1172     - |
   10 |    -7  -108   178   -16  -276    -8    13    26 -1414     - |
   11 |    34   -50   -50    -9   258   -19    -2    23  1441     - |
   12 |   -22    43  -133   156    55  -111   -89  -101  -953     - |
   13 |   -91    42    10    61  -137  -115   -84  -109  4558     - |
   14 |   -15   -43     1    54    28   -58     2   -98  2107     - |
   15 |    55    21   -21    30  -151   128    52   117   959     - |
   16 |    47   -40   121  -215    76    48    44   104  2983     - |
   17 |   167     9   -72  -225   426    95    48   226 -2157     - |
   18 |    75    91  -121   -71   189    36    94    62  2989     - |
   19 |    16  -324   -31   360   147  -148     8  -123   116     - |
   20 |    70   -59   149  -175   -70   -21    30    84  4212     - |
   21 |   -40   -72  -100   233    71   -18    20   -50  3603     - |
   22 |  -144  -206   126   109    78  -112     8   -64  -835     - |
   23 |    55    96  -160    14   210  -132    -9   -75  -221     - |
   24 |    56    92    24  -130  -111    71    10    -5 -5333     - |
   25 |    32     9   -80    42   117    56    17  -115  1663     - |
   26 |   -65    81    36   -53  -118    39   -70   -37 -3851     - |
   28 |  -193   -63   101    85   -75   -59   -19  -102  6994     - |
   29 |   105   220  -233     2    34   146    56   150   110     - |
   30 |     7   -39    71   -79    22    33    12   -43 -2176     - |
   31 |   105    39  -204     9   418   -48   -37   -17   509     - |
   32 |   -61   -48   184  -137  -107   -50   -24     6 -4637     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    77   -94     -   -42     -     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -   -77   162     -     -     -     -     - |
 ALBH |     -     8     -     -     -   -14     -     -     -     - |
 ALGO |   -46     2     -     -    -5    46  -219     -     -     - |
 ALIC |   -59     -     5   147  -141   -50   -15   -29     -     - |
 ALRT |     4     -     -  -114    35   165    57   -13     -     - |
 AMC2 |   -50     -     -    -1    90    -1    55   -14     -     - |
 AREQ |   -25   -13     -    96     -  -104     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    37     -     -   -28     -   -60     -     - |
 ASPA |     -     -    18   244     -  -432   182     -     -     - |
 AUCK |  -104     -   132   -63   -41    49    22  -131     -     - |
 BAKE |     -     -   -36     5     -    81   -88     -     -     - |
 BAKO |    35     -     -     -   -86    30     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    65  -150     -    81     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    29     -     -   -33    -8   -41     -     - |
 BJFS |    74     -    11  -120     -     7     -    81     -     - |
 BJNM |   -32    17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    71   -47     -     X   -67   -94     -     - |
 BOR1 |   -61     -     -     -     -    95    92   -32     -     - |
 BRAZ |   -29     -    68   -20     -    31     -  -131     -     - |
 BREW |     -     2     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 BRFT |  -102     -    78   -47     -    -2    -4   -18     -     - |
 BRMU |  -104     -    60   -15    59   -77    27    13     -     - |
 BRST |   -85     -    17    26     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |    -9     -     -    87     -  -129   -38     -     -     - |
 BUCU |     -     -    99  -152     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -22     -   107    -1  -141    -2    21  -123     -     - |
 CEDU |     -     -    59   -36     -   -87   -61     -     -     - |
 CGGN |     -     -   -95     -     -   234  -104     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -  -121     -   192   208     -     -     - |
 CHTI |   -10     -   134  -263     -    98    14     2     -     - |
 CHUR |  -107    -5    16    16     -   129   -75   -73     -     - |
 CNMR |     -     -     -     -     -  -162     -   154     -     - |
 COCO |   134     -    -1  -112     -     0    37    45     -     - |
 CONT |     -    19     -     -     -     -   -14   -33     -     - |
 CONZ |     -     -     -   199    18  -330    29     -     -     - |
 CRO1 |     -   -50     -   125   -82     0   -71   -42     -     - |
 CUSV |     -     -   111     -     -  -273     -     -     -     - |
 DAEJ |  -127     -     -     -   -53   167   -64     -     -     - |
 DARW |     2    29   162  -177   -92    -3    -9   -94     -     - |
 DAV1 |   -60     -    24   313  -357   -86   -45  -135     -     - |
 DGAR |   -28     -     -   228     -  -334  -151     -     -     - |
 DGAV |     -     -    36     -     -  -119     -    30     -     - |
 DRAG |     -     -     1     -     -    -2     -     -     -     - |
 DRAO |     -   -44    65   -83    -7    58    26     -     -     - |
 DUBO |   -48     -    13    23     8   -27     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -    51    72     -  -243  -146     X     -     - |
 FAIR |     -   -21     -   154     -  -168   -85   -35     -     - |
 FALK |     -     -     -     -     -  -140     -   133     -     - |
 FLIN |   -91     -    77     -  -129    -1   -64     -     -     - |
 FLRS |     -     -    47     -     -  -115     -     -     -     - |
 GLPS |    11     -    36   -48     -   -74    -3    48     -     - |
 GLSV |    89     -    62  -235    14   122   109     -     -     - |
 GMAS |     -   199     -     -  -484     -     -     -     -     - |
 GODE |   -53    32     -     -     X   -14     3     -     -     - |
 GOLD |  -122     -   -22   217     -  -171   -98     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -64    58    64     -     -     -     - |
 GRAS |  -129     -    55     -     -    -5    13     -     -     - |
 GRAZ |    -2     -     -     -   -79    61   116     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -20     -    32     -     -     -     - |
 GUAT |   -44     -   129   -38     -  -212     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     8   -95     -   135   120     -     -     - |
 HARB |  -250   -58    63   211     -  -131  -149     -     -     - |
 HERS |  -149     X   113     -  -171     -  -120     -     -     - |
 HERT |     X     -    35     8     -     -     -   -95     -     - |
 HLFX |     -    32     -     -     -     -     -   -57     -     - |
 HNPT |  -180     -     -    39    33    54     -     -     -     - |
 HOB2 |    26   -97   -41   197   -81    -1   -45     -     -     - |
 HOFN |     -     -    72  -244     -   305     -   -89     -     - |
 HOLB |    -1     -     -     -     -     1     -     -     -     - |
 HOLM |    28     -    90   -73     -    44     -  -167     -     - |
 HYDE |   -69     -   109    42  -203  -114     1     -     -     - |
 IENG |  -112    38     -     -    55     -   -16     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    29     -   -35     -   -11     -     - |
 INEG |     -     -    12     -     -   -30     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   -53   120    16   -75     -     -     -     - |
 IRKM |    63     -     -     -     -     -    63   -59     -     - |
 IRKT |     -    30     -  -159   104   118     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -23   108     -   -33   -90   -79     -     - |
 JOZ2 |   -14     -   -19     -    80     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -    35     -     -     -   -65     -     -     -     - |
 JPLM |     -    27     -     -     -   -49   -58     -     -     - |
 KELY |     -     -    85     -     X   -65  -121  -137     -     - |
 KERG |     -   -18   104     -  -204   -69     -     -     -     - |
 KIRU |  -114   -22    37     -     -   192   -12  -124     -     - |
 KIT3 |     -     -   -25   -56     -   150     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -84     -   137   -83     -   -24     -     -     - |
 KOSG |  -139     -     -     -   163    15    -3     -     -     - |
 KOUC |     -     -    51   -13   -53   -65     -     -     -     - |
 KOUR |     -     -   137   -43    56    81    16  -371     -     - |
 LAMA |   -18     -     -    80   -36   -85   -23     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    35     X     -   -86     -     -     -     - |
 LPGS |     -    89   -40     X     -   -65    62     -     -     - |
 MAC1 |    -4     -     -    56   -97   -35    72    22     -     - |
 MAG0 |    23     -    31     -   142  -207    -9     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    16    97     -   -72   -24  -115     -     - |
 MANA |     -     -     -   -39     -    63     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    51   -35   -29    52     -   -44     -     -     - |
 MAS1 |     -   -43    -7   186     -   -37  -105  -157     -     - |
 MATE |     -   119    39  -197   104   -18    40   -61     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -     -    37     -   -35     -     - |
 MAW1 |   -27     -    14   160  -250   -74   -43     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -43   108     -     -   -29   -64     -     - |
 MCIL |     -     -    13   105     -  -201     -     -     -     - |
 MCM4 |    22   -42     -    17     -    28    94     -     -     - |
 MDO1 |  -188   -28   -33   196     -     7  -126     -     -     - |
 MDVJ |   160     -   -20  -133   117    27    98    -6     -     - |
 METS |     8     -     -     -     -    -8    40     -     -     - |
 MIZU |  -103  -119     -     -   -76   379   -74     -     -     - |
 MKEA |  -150     -    38   198     -  -258     -     -     -     - |
 MOBS |     8     -    75     -  -120     -     4   -96     -     - |
 MQZG |     -     -  -150   231     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -     -     -    89     -   -85     -     - |
 NAMA |     -     -   186     -     -  -456     -     -     -     - |
 NANO |   -54     -    89  -103     -    -1     -     -     -     - |
 NICO |  -110     -    64   -62    98   -23   -23     -     -     - |
 NKLG |  -223     -    66    68     -   -46  -110     -     -     - |
 NNOR |     -   -10    53     -  -145     -    80     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -   -66   139     -     -     -     -     - |
 NRC1 |  -103    33     -   -32    33    68   -99     -     -     - |
 NRIL |    68     -    65  -217     -    11    91   102     -     - |
 NRMD |   -44     -     -   144     -  -220     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -    99  -153     X     X   -25     -     -     - |
 NYA1 |     -     -   -21     -     -    53   -96     -     -     - |
 NYAL |     -   -86     -   126   -49    -5     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -15    36     -    98     -  -111     -     - |
 ONSA |  -120    -5    30    29   -39    39    16     -     -     - |
 OPMT |   -48     -     -     -    60     3     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -10     -     -    24   134     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -40     -    64     X     -     -     - |
 PDEL |     3     -    61   -64    98  -120    22     0     -     - |
 PERT |     -    62     -     -     -  -115   -79     -     -     - |
 PETS |     -     -   107     -     -  -162  -115   -97     -     - |
 PIE1 |     -    27     -     -     -   -50     8     -     -     - |
 PIMO |     -     -   118   -95     -  -100     6   -36     -     - |
 POL2 |     2     -     -    32     -     0     -   -51     -     - |
 POLV |     -     -     -   -56   118     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    72  -238     -   204     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   -14     -     -    34     -     -     -     - |
 PRDS |   -90    37     -     -   189  -123   381     -     -     - |
 PTBB |     9    18     -     -   -57     -    43     -     -     - |
 QAQ1 |   -93    -6     -     5     -    96   -66     -     -     - |
 QUIN |    85     -   -38     -     -     -     -     7     -     - |
 RABT |  -119     -     -     -     -   100    18    18     -     - |
 RAMO |     -     -   -70   162     -  -133     -    44     -     - |
 RESO |   -74     -    22     8     -     8     -     -     -     - |
 REUN |   130     -     -   -55  -135    59     2     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   142     -  -227     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -   -81     -     -   199     -     -     -     - |
 RIOP |    -2     -    67     -     -  -162     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    27     -     -   -66     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   -43     -    68   134     -     -     - |
 SAVO |     -     -    60     -     -  -147     -     -     -     - |
 SCH2 |  -106    11   -58     7    49   178   -45     -     -     - |
 SCOR |     -     -    18    38  -160    16     -     -     -     - |
 SFER |     -    46    20   -37     5   -79     -     -     -     - |
 SOFI |  -235     -    74   153  -157   -73     -     -     -     - |
 SPT0 |     3   103     -  -147    53     -  -187     -     -     - |
 SSIA |    -8     -     -     -     -    82    10   -61     -     - |
 STHL |     -     -    93     -     -  -228   -61     -     -     - |
 STJO |     -   -35     -   -16    57    48     -     -     -     - |
 STR1 |     -   -73     -   116   -66     -     -     -     -     - |
 SUTH |     6     -     -    10     -     -     -   -21     -     - |
 SUTM |   -51    28     -     -     -     X     -     -     -     - |
 SUWN |     -    57     -     -     -  -104   -23     -     -     - |
 SYDN |   -83     -   107     -  -237     -   269     -     -     - |
 SYOG |   -75   -41    96   183  -212   -94   -94  -136     -     - |
 THTI |     -   -76    39    95     -  -105     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -   -14     -     -    35     -     -     -     - |
 THU3 |  -172    26     -     9     -   109   -31     -     -     - |
 TIDB |     -   -51     -   158  -128   -61   -33     -     -     - |
 TLSE |  -198    70    41    50   -19   -97     -     -     -     - |
 TNML |     -   -85    41     0    72     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -122     -   -13   243  -120  -102    -7   -40     -     - |
 TRO1 |     -     -    97     1     -  -239     -     -     -     - |
 TSKB |  -145    93     -     -    22   -43    54     -     -     - |
 TWTF |   -77    17     -     -    -1    43    49     4     -     - |
 UFPR |     -     -    -7     -     -    17     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -43     -     -   106     4     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X    94     -  -150   -37     -     -     - |
 URUM |     -     -   -78   141     -    40  -128   -70     -     - |
 USN3 |  -163    43     -    22    62     -    22     -     -     - |
 USNO |     -     -     -   -81   171     -     -     -     -     - |
 USUD |     -  -123     -     -     -   227   -85     -     -     - |
 UZHL |     -     -    16     -     -   -40     -     -     -     - |
 VACS |     -     -   177     -  -573     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    39    39     -  -168   -43   -18     -     -     - |
 WAB2 |   -44     -     -     -    25    25    15     -     -     - |
 WES2 |     -    24    22    -2    12  -104   -72     -     -     - |
 WHIT |   -81    22   -23    93     -   -52   -37     -     -     - |
 WILL |   -61    49     -     -     -    47     -   -73     -     - |
 WIND |     -     -     3  -119     -   133   -10    45     -     - |
 WROC |  -117     -     -    85   -25     -     -     -     -     - |
 WSRT |    34   118     -   -86   -55   -75     4     -     -     - |
 WTZA |   -32     -     -     -    42     -    -2     -     -     - |
 WTZR |   -18     -     -    33   -31   -11   -52     -     -     - |
 WUHN |     -   121   -56     -     -   -87  -365     -     -     - |
 XMIS |     -     -   165  -163     -  -153     -     -     -     - |
 YAKT |   -28     -   137     -     -  -110    12  -188     -     - |
 YAR2 |     -    38     -     -     -   -70   103     -     -     - |
 YARR |     -     -     -    25   -75     -     -    17     -     - |
 YEBE |     -   -13     -   102  -184     -  -141     -     -     - |
 YELL |  -202    91     -  -118    36   195    34     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -     -   -99    -5    94     -     - |
 ZECK |     -     -   -58   167     -  -122     -     -     -     - |
 ZIM2 |  -152     -    62     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -59     -     -     -   -51    98     -     -     -     - |
 ZWE2 |    22     -     -     -     -   -22    -5     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   grg   mit   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    17    12     8     9    17    13    15    19   362     - | 2880    268
    2 |    14    12     8    14    17    12    14    17   512     - | 2880    227
    3 |    15    11     8     8     X    12    11    19  3959     - | 2880   1944
    4 |    21    14    16    11    13    11    15    22  1449     - | 2880    827
    5 |    11     8     7    10    21    31    35    35  1057     - | 2880    302
    6 |    15    15     9     8    15    17    10    20  2443     - | 2880    819
    7 |    29    10    11    10    18    15    19    22   522     - | 2880    208
    8 |    19     X     9    16    28    17    28     X  3582     - | 2880   2353
    9 |     X    12     X    15    26    43    29     -  4236     - | 2806   1959
   10 |    36    12    11    13    34    13    15    18  2465     - | 2880   1187
   11 |    14    14     8     9    14     7    12    18   983     - | 2880    395
   12 |    21    12     8    14    38    23    21    30   479     - | 2880    301
   13 |    20    12    10     9    26    27    24    28   638     - | 2880    337
   14 |    11     9    12     9    18    18    18    20   654     - | 2880    182
   15 |    20    11    11    17    18    27    25    27   715     - | 2880    186
   16 |    17    17     7    12    25    17    18    24   520     - | 2880    312
   17 |    34    12    10    13    25    32    33    34   738     - | 2880    343
   18 |    12     8    11    15    19    20    12    22   499     - | 2880    388
   19 |    24    17     8     9    14    27    28    32   698     - | 2880    177
   20 |    21    11    13    15    23    10     9    16   341     - | 2880    294
   21 |    13    11     7     9    12    18    13    18   458     - | 2880    346
   22 |    14    10    10    14    12    21    18    25  1359     - | 2880    284
   23 |    21    11    12     8    27    23    21    27   247     - | 2880    190
   24 |    32    17    15    18    36    15    20    24  2455     - | 2880   1473
   25 |    22    13     8    11    33    12    10    20   309     - | 2880    179
   26 |    26    12     8    11    17    17    17    17   630     - | 2880    319
   28 |    21    11    10     9    25    19    19    22  2227     - | 2880    482
   29 |    26    11    10    12    21    30    30    32   773     - | 2880    272
   30 |    25    13     7    10    25    18    11    18  2952     - | 2880    980
   31 |    37    14    12    13    23    14    22    16  2319     - | 2880    406
   32 |    23    11    10    12    15    11    11    16   892     - | 2880    691
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    20    26     -    46     -     -     -     - |  288   4343
 AJAC |     -     -     -    11    23     -     -     -     -     - |  288   2680
 ALBH |     -     7     -     -     -    13     -     -     -     - |  288   8575
 ALGO |    22     8     -     -    30    21    22     -     -     - |  288    174
 ALIC |    22     -    11    20    22    16    10    16     -     - |  288   3428
 ALRT |    17     -     -    10    19    15     8     9     -     - |  288   5033
 AMC2 |    24     -     -    13    23    10     9    10     -     - |  288      9
 AREQ |    30     9     -    19     -    14     -     -     -     - |  288   7274
 AREV |     -     -     6     -     -     9     -    13     -     - |  288  11502
 ASPA |     -     -    14    31     -    32    18     -     -     - |  288  15705
 AUCK |    13     -     8    17    38    13     7    15     -     - |  288   5056
 BAKE |     -     -     5    13     -    18     9     -     -     - |  288    >>>
 BAKO |    23     -     -     -    36    27     -     -     -     - |  288   3559
 BARH |     -     -     9    19     -    20     -     -     -     - |  288   2549
 BJCO |     -     -    13     -     -    38    15    19     -     - |  280   7080
 BJFS |    20     -     7    14     -    12     -    14     -     - |  288  14959
 BJNM |    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BOGT |     -     -     9    15     -     X     8    14     -     - |  288  19788
 BOR1 |    13     -     -     -     -     8     8     8     -     - |  288   6757
 BRAZ |    24     -    15    23     -    23     -    17     -     - |  288  16089
 BREW |     -     6     -     -    15     -     -     -     -     - |  288     38
 BRFT |    46     -    12    27     -    27    15    16     -     - |  288   3731
 BRMU |    20     -    11    17    16    16    22    12     -     - |  288   2556
 BRST |    19     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   1933
 BRUX |    16     -     -    11     -     6     9     -     -     - |  288     13
 BUCU |     -     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288   3020
 CAS1 |    28     -     8    11    39    12    11    13     -     - |  288   3022
 CEDU |     -     -     7    17     -    14    14     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -     6     -     -    14    12     -     -     - |  253  19627
 CHPI |     -     -     -    13     -    20    26     -     -     - |   90   8121
 CHTI |    30     -     8    16     -    12    14    13     -     - |  288  16688
 CHUR |    24     9     6    15     -     8     7    10     -     - |  288  15211
 CNMR |     -     -     -     -     -    21     -    20     -     - |  288   6914
 COCO |    21     -    11    17     -    14    13    16     -     - |  288   8719
 CONT |     -     9     -     -     -     -    13    16     -     - |  288     70
 CONZ |     -     -     -    13    14    15    15     -     -     - |  288     30
 CRO1 |     -    21     -    16    32    23    12    13     -     - |  288     24
 CUSV |     -     -     6     -     -    15     -     -     -     - |  288   8492
 DAEJ |    15     -     -     -    23    18    24     -     -     - |  286    758
 DARW |    26    12    17    40    38    24    16    15     -     - |  288   3544
 DAV1 |    27     -    10    14    32    11    16     9     -     - |  288   2493
 DGAR |    22     -     -    17     -    24    15     -     -     - |  288  19372
 DGAV |     -     -     8     -     -    23     -    18     -     - |  288   8779
 DRAG |     -     -     4     -     -    11     -     -     -     - |  288   4697
 DRAO |     -    12     7    11    29    11    10     -     -     - |  288   4112
 DUBO |    20     -     9    11    45     9     -     -     -     - |  288   5222
 FAA1 |     -     -    14    28     -    21    17     X     -     - |  288  11796
 FAIR |     -     9     -    13     -    15     7    11     -     - |  288   7934
 FALK |     -     -     -     -     -    10     -    10     -     - |  288   9573
 FLIN |    19     -    10     -    14    24     8     -     -     - |  288   3097
 FLRS |     -     -     8     -     -    20     -     -     -     - |  288   3229
 GLPS |    25     -    13    21     -    20    12    11     -     - |  288  19812
 GLSV |    26     -     8    10    29    17     6     -     -     - |  288   4537
 GMAS |     -     9     -     -    22     -     -     -     -     - |  231   1348
 GODE |    21    11     -     -     X    13     7     -     -     - |  235    123
 GOLD |    15     -     8    17     -    12    11     -     -     - |  288   3700
 GOPE |     -     -     -    21    47    14     -     -     -     - |  288    743
 GRAS |    19     -     6     -     -    10    31     -     -     - |  288  14489
 GRAZ |    15     -     -     -    27    14    12     -     -     - |  288   2251
 GUAM |     -     -     -    22     -    36     -     -     -     - |  281  12028
 GUAT |    19     -     9    11     -    13     -     -     -     - |  288   3321
 GUUG |     -     -    18    31     -    29    43     -     -     - |  288   6977
 HARB |    18    17    17    19     -    19    21     -     -     - |  288  16457
 HERS |    16     X     8     -    24     -    13     -     -     - |  288     16
 HERT |     X     -     6    13     -     -     -     8     -     - |  288   3086
 HLFX |     -     4     -     -     -     -     -     8     -     - |  288  12895
 HNPT |    16     -     -    14    23    18     -     -     -     - |  288   2685
 HOB2 |    36    28    20    34    25    24    17     -     -     - |  288     92
 HOFN |     -     -     6    11     -    12     -     6     -     - |  287    >>>
 HOLB |    14     -     -     -     -    14     -     -     -     - |  288   3767
 HOLM |    24     -     6    14     -    13     -    10     -     - |  288   7953
 HYDE |    24     -    10    15    21    23    10     -     -     - |  288   4197
 IENG |    21    13     -     -    36     -    15     -     -     - |  288     43
 IISC |     -     -     -    12     -    19     -    16     -     - |  288  22116
 INEG |     -     -     4     -     -     9     -     -     -     - |    5  99951
 IRKJ |     -     -     6     8    13    14     -     -     -     - |  288    123
 IRKM |    11     -     -     -     -     -    13    11     -     - |  276   8947
 IRKT |     -    10     -    21    24    25     -     -     -     - |  288    121
 ISPA |     -     -    13    23     -    35    15    16     -     - |  288  19788
 JOZ2 |    12     -    10     -    31     -     -     -     -     - |  288   2485
 JOZE |     -    10     -     -     -    19     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     8     -     -     -    14     8     -     -     - |  288   8627
 KELY |     -     -     7     -     X    39    13    50     -     - |  284   7609
 KERG |     -    17    12     -    26    31     -     -     -     - |  288   4334
 KIRU |    24     8     5     -     -     9     5     7     -     - |  288   4304
 KIT3 |     -     -     9    15     -    11     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     -    13     -    28    50     -    27     -     -     - |  288    132
 KOSG |    20     -     -     -    25     9    12     -     -     - |  288   2585
 KOUC |     -     -     9    17    35    14     -     -     -     - |  286   4565
 KOUR |     -     -    16    27    34    28    16    22     -     - |  288     40
 LAMA |    18     -     -    14    37    14    23     -     -     - |  288   2599
 LHAZ |     -     -     8     X     -    19     -     -     -     - |  278    >>>
 LPGS |     -    21    12     X     -    19    21     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    35     -     -    32    32    32    21    17     -     - |  288   2203
 MAG0 |    14     -     9     -    13    13     8     -     -     - |  287   6107
 MAL2 |     -     -     9    22     -    17    12    14     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    17     -    27     -     -     -     - |  273   9990
 MAR6 |     -     8    10    11    28     -     8     -     -     - |  288   1047
 MAS1 |     -    19    12    20     -    21     7    12     -     - |  288  13179
 MATE |     -    10     6    12    18    13     7     9     -     - |  288    344
 MAUI |     -     -     -     -     -    11     -    11     -     - |  288   8490
 MAW1 |    20     -    12    17    28    17    12     -     -     - |  288   2788
 MBAR |     -     -    12    24     -     -    13    13     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     9    21     -    18     -     -     -     - |  288   8513
 MCM4 |    30    12     -    13     -    12     8     -     -     - |  288   7861
 MDO1 |    20    39    25    27     -    16    12     -     -     - |  288  78428
 MDVJ |    17     -    14    15    52    16     9    12     -     - |  288     12
 METS |    11     -     -     -     -    11    12     -     -     - |  287    137
 MIZU |    13    19     -     -    26    15    33     -     -     - |  288    330
 MKEA |    27     -    14    23     -    20     -     -     -     - |  288  21906
 MOBS |    26     -     9     -    23     -     8    12     -     - |  288   3317
 MQZG |     -     -    10    16     -     -     -     -     -     - |  288   6979
 NAIN |     -     -     -     -     -     9     -     8     -     - |  288   7998
 NAMA |     -     -     5     -     -    12     -     -     -     - |  288   9305
 NANO |    13     -     7    12     -     9     -     -     -     - |  288   3400
 NICO |    22     -    14    21    28    23    14     -     -     - |  288   3199
 NKLG |    25     -    14    21     -    22    20     -     -     - |  288   7098
 NNOR |     -    18    12     -    22     -    19     -     -     - |  288    303
 NOT1 |     -     -     -    10    20     -     -     -     -     - |  288    158
 NRC1 |    22    12     -    14    39    10    17     -     -     - |  288     14
 NRIL |    16     -     7    10     -    10     7     8     -     - |  288   7020
 NRMD |    34     -     -    27     -    33     -     -     -     - |  247   4599
 NTUS |     -     -    14    22     X     X    18     -     -     - |  192   3024
 NYA1 |     -     -     4     -     -     9     6     -     -     - |  261    >>>
 NYAL |     -     7     -    11    22    10     -     -     -     - |  261    261
 OHI2 |     -     -     9    15     -    10     -    12     -     - |  288    >>>
 ONSA |    23     8     8    11    24     9     6     -     -     - |  288    121
 OPMT |    10     -     -     -    20    17     -     -     -     - |  287     15
 OUS2 |     -     -     4     -     -     9     8     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     7     -    11     X     -     -     - |  288   5355
 PDEL |    16     -    11    22    33    29    12    14     -     - |  288   3767
 PERT |     -    10     -     -     -    18    14     -     -     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     5     -     -    11     7    15     -     - |  288   6467
 PIE1 |     -    10     -     -     -    18    14     -     -     - |  288   8039
 PIMO |     -     -    13    24     -    21    13    21     -     - |  288  12167
 POL2 |    19     -     -    10     -    17     -    17     -     - |  288   7944
 POLV |     -     -     -    13    28     -     -     -     -     - |  287   2462
 POTS |     -     -     5     8     -     9     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     7     -     -    17     -     -     -     - |  288  13005
 PRDS |    20    12     -     -    27    14    23     -     -     - |  288     44
 PTBB |    18     8     -     -    28     -    14     -     -     - |  287     12
 QAQ1 |    21     9     -    12     -    12     8     -     -     - |  288   7978
 QUIN |    23     -     8     -     -     -     -    16     -     - |  288   8715
 RABT |    16     -     -     -     -    14     9    12     -     - |  288  10095
 RAMO |     -     -     7    12     -    16     -    14     -     - |  288    >>>
 RESO |    21     -     6    12     -    21     -     -     -     - |  288   6763
 REUN |    24     -     -    21    42    39    23     -     -     - |  288   4915
 REYK |     -     -     -    13     -    21     -     -     -     - |  287    >>>
 RIO2 |     -     -     6     -     -    14     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |    16     -     9     -     -    15     -     -     -     - |  288  10481
 SALU |     -     -     9     -     -    23     -     -     -     - |  286   9998
 SANT |     -     -     -    12     -    19    28     -     -     - |  288  16331
 SAVO |     -     -    10     -     -    25     -     -     -     - |  288   7836
 SCH2 |    22    11     6    14    29    24     9     -     -     - |  288   3836
 SCOR |     -     -     5     8    26    20     -     -     -     - |  287   6247
 SFER |     -    18    11    16    33    18     -     -     -     - |  288     47
 SOFI |    19     -     7    17    18    17     -     -     -     - |  288   3374
 SPT0 |    10    10     -    12    42     -    13     -     -     - |  288     34
 SSIA |    25     -     -     -     -    20    14    11     -     - |  288  10294
 STHL |     -     -    14     -     -    35    13     -     -     - |  288  20482
 STJO |     -    14     -    20    27    21     -     -     -     - |  288    277
 STR1 |     -    20     -    12    33     -     -     -     -     - |  288    770
 SUTH |    21     -     -    15     -     -     -    11     -     - |  288  13620
 SUTM |    18    10     -     -     -     X     -     -     -     - |  288  12246
 SUWN |     -    10     -     -     -    18    14     -     -     - |  288   4347
 SYDN |    21     -    14     -    31     -    34     -     -     - |  286   1010
 SYOG |    25     7    10    13    34    10     8     8     -     - |  288    638
 THTI |     -    20    19    30     -    24     -     -     -     - |  288  17803
 THU2 |     -     -     4     -     -     9     -     -     -     - |  288    >>>
 THU3 |    16     8     -    12     -     8     8     -     -     - |  288   8278
 TIDB |     -    10     -    14    19    19    12     -     -     - |  288     48
 TLSE |    16     9    10    17    43    12     -     -     -     - |  288   1270
 TNML |     -    25    14    21    29     -     -     -     -     - |  288   1682
 TOW2 |    17     -    14    24    49    21    19    23     -     - |  288   3532
 TRO1 |     -     -     5     9     -     9     -     -     -     - |  288    >>>
 TSKB |    17    18     -     -    32    13    19     -     -     - |  288     69
 TWTF |    19    14     -     -    22    12    21     9     -     - |  288     20
 UFPR |     -     -     8     -     -    20     -     -     -     - |  288  11360
 ULAB |     -     -     5     -     -    11     7     -     -     - |  276    >>>
 UNSA |     -     -     X    21     -    33    38     -     -     - |  266    >>>
 URUM |     -     -     8    13     -    17     9    12     -     - |  288    >>>
 USN3 |    18    14     -    12    25     -    10     -     -     - |  288     18
 USNO |     -     -     -    18    37     -     -     -     -     - |   10    106
 USUD |     -    11     -     -     -    21    34     -     -     - |  288     44
 UZHL |     -     -    10     -     -    25     -     -     -     - |  192   4602
 VACS |     -     -     7     -    24     -     -     -     -     - |   53   4806
 VILL |     -     9    10     -    38    15     7     -     -     - |  288   3548
 WAB2 |    21     -     -     -    30    17    11     -     -     - |  288     76
 WES2 |     -    21    12    14    18    11     9     -     -     - |  288     34
 WHIT |    16     9     5    11     -     7     8     -     -     - |  288   6911
 WILL |    16     7     -     -     -     9     -     7     -     - |  288  20702
 WIND |     -     -     8    13     -    15    29    13     -     - |  288    >>>
 WROC |    13     -     -     7    14     -     -     -     -     - |  288   2199
 WSRT |    21    12     -     9    41    12    11     -     -     - |  288     21
 WTZA |     9     -     -     -    12     -    13     -     -     - |  288    349
 WTZR |    20     -     -    13    21    24    12     -     -     - |  288     25
 WUHN |     -    35    26     -     -    17    14     -     -     - |  288   7410
 XMIS |     -     -    22    33     -    30     -     -     -     - |  288   3392
 YAKT |    18     -    16     -     -    35     8    16     -     - |  288   6479
 YAR2 |     -    10     -     -     -    18    16     -     -     - |  288   7242
 YARR |     -     -     -    10    24     -     -    21     -     - |  288   3034
 YEBE |     -    13     -    12    25     -    10     -     -     - |  288    283
 YELL |    19     8     -    11    17    14     6     -     -     - |  288     16
 YSSK |     -     -     -     -     -     8     6     8     -     - |  287   6253
 ZECK |     -     -     8    10     -    13     -     -     -     - |  288    >>>
 ZIM2 |    15     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   4792
 ZIMM |    15     -     -     -    31    19     -     -     -     - |  288   5407
 ZWE2 |    16     -     -     -     -    16    19     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    22    13    10    14    24    19    17    18  1743     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   NOVM  | 1728-1  4:55:00 |       18020
gfz |   SUTM  | 1728-1  4:10:00 |        1703
mit |      3  | 1728-1  0:02:30 |         670
mit |   KELY  | 1728-1 15:35:00 |        1820



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.12     4.18     4.17     4.17   | 3.71e-14  7.01e-15  1.56e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.11     4.18     4.17     4.17   | 4.14e-14  4.56e-15  9.39e-16 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.11     4.18     4.17     4.17   | 3.45e-14  4.07e-15  6.62e-16 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.03     4.18     4.17     4.17   | 3.77e-14  7.53e-15  6.66e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.11     4.18     4.17     4.17   | 3.15e-14  5.23e-15  1.69e-15 |
 TWTF |   288   286     1   288     3.57     4.18     4.17     4.17   | 3.95e-14  6.36e-15  1.63e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.37     4.18     4.17     4.17   | 4.88e-14  5.78e-15  1.54e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.11     4.18     4.17     4.17   | 2.07e-14  3.70e-15  3.05e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.86     4.18     2.67     2.67   | 6.11e-14  7.99e-15  2.70e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     3.68     4.18     2.74     2.74   | 3.12e-14  4.51e-15  1.06e-15 |
 HERS |   288   288     1   288     4.12     4.18     4.00     4.00   | 3.16e-14  4.29e-15  1.15e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.11     4.18     4.17     4.17   | 1.95e-14  3.64e-15  1.49e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.59     4.18     4.17     4.17   | 4.42e-14  5.12e-15  2.21e-15 |
 OPMT |   287   284     1   287     3.75     4.17     4.16     4.16   | 4.95e-14  5.62e-15  1.47e-15 |
 PTBB |   287   284     1   287     3.79     4.17     4.16     4.16   | 4.06e-14  4.60e-15  1.37e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     2.45     4.16     2.24     2.24   | 7.78e-14  2.09e-14  5.81e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.40     4.07     0.36     0.36   | 3.12e-14  8.99e-15  3.23e-14 |
 CONT |   288   288     0   288     2.06     3.03     0.61     0.61   | 5.27e-14  2.55e-14  6.31e-15 |
 YEBE |   288   288     0   288     1.96     2.73     0.88     0.88   | 6.45e-14  2.32e-14  1.88e-14 |
 NOT1 |   288   287     1   288     1.90     2.56     1.52     1.52   | 6.81e-14  1.33e-14  4.24e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.74     2.16     0.54     0.54   | 3.58e-14  1.73e-14  3.68e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.74     2.16     1.00     1.00   | 1.02e-13  1.12e-14  2.18e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.73     2.13     4.17     4.17   | 1.09e-13  8.84e-15  2.30e-15 |
 SFER |   288   288     1   288     1.73     2.12     0.21     0.21   | 4.43e-14  1.33e-14  6.68e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.71     2.07     4.17     4.17   | 9.65e-14  1.69e-14  8.00e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.68     1.99     3.05     3.05   | 1.01e-13  1.33e-14  3.66e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.62     1.85     1.74     1.74   | 1.23e-13  2.03e-14  5.09e-15 |
 IRKT |   288   288     0   288     1.23     1.07     1.11     1.11   | 4.18e-14  1.15e-14  1.22e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.08     0.82     0.12     0.12   | 3.86e-14  6.98e-15  6.66e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     1.03     0.75     0.18     0.18   | 8.05e-14  1.94e-14  3.23e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.99     0.69     0.32     0.32   | 4.17e-14  1.57e-14  1.34e-14 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.84     0.50     0.19     0.19   | 5.28e-14  7.32e-15  4.06e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.10     0.43     4.17     4.17   | 5.48e-14  2.00e-14  1.27e-14 |
 GODE |   235   235     0   235     0.67     0.39     0.39     0.39   | 4.14e-14  9.61e-15  2.35e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     2.06     0.37     0.73     0.73   | 6.22e-14  2.15e-14  3.44e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.45     0.14     0.01     0.01   | 2.65e-13  7.03e-14  2.06e-14 |
 G18  |   288   283     2   288     0.30     0.10     0.69     0.69   | 8.78e-13  1.21e-13  2.52e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.57     0.10     0.72     0.72   | 2.26e-13  8.14e-14  9.31e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.36     0.09     0.03     0.03   | 3.70e-13  9.56e-14  2.01e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.03     0.03   | 4.19e-13  1.03e-13  2.41e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.35     0.35   | 5.47e-13  1.09e-13  2.66e-14 |
 NYAL |   261   254     2   261     0.24     0.05     0.03     0.03   | 5.13e-13  1.30e-13  2.45e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.20     0.20   | 4.82e-13  1.34e-13  8.85e-14 |
 G26  |   288   285     2   288     0.77     0.05     0.02     0.02   | 2.45e-13  7.03e-14  3.11e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.03     0.03   | 1.20e-13  2.53e-14  9.75e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.22     1.22   | 5.30e-13  5.51e-14  9.79e-15 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.23     0.04     1.98     1.98   | 5.54e-13  1.69e-13  4.89e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.04     1.91     1.91   | 6.06e-13  6.24e-14  1.60e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.28     0.28   | 6.33e-13  8.13e-14  3.32e-14 |
 G06  |   288   278     4   288     0.30     0.04     0.33     0.33   | 6.08e-13  2.36e-13  7.01e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.33     0.33   | 7.01e-13  7.78e-14  1.73e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.82     0.82   | 6.35e-13  6.22e-14  2.14e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.30     0.30   | 6.31e-13  6.47e-14  1.28e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.58     0.58   | 6.04e-13  6.47e-14  4.37e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.10     0.10   | 6.40e-13  7.47e-14  2.83e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.83     0.83   | 6.77e-13  6.79e-14  1.73e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.47     0.47   | 6.46e-13  6.66e-14  4.03e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.17     0.17   | 6.27e-13  6.86e-14  6.10e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.20     1.20   | 7.74e-13  7.38e-14  3.93e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.25     0.25   | 6.88e-13  7.32e-14  5.39e-14 |
 USNO |    10     8     1    10     0.03     0.02     0.01     0.01   | 1.71e-12         -         - |
 ALGO |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-14  8.38e-15  1.13e-14 |
 DAEJ |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.62e-13  8.95e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  3.45e-13  2.78e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  5.21e-13  2.94e-13 |
 G09  |   281   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.13e-13  1.77e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.64e-13  7.08e-14 |
 G13  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  1.35e-13  3.78e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  9.01e-14  3.67e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  1.08e-13  2.67e-14 |
 G21  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.29e-13  3.35e-14 |
 G22  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-13  7.02e-14  1.66e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.18e-13  2.24e-13 |
 G30  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-13  8.21e-14  3.43e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.06e-13  4.03e-13  6.51e-13 |
 MAC1 |   288   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-12  8.47e-13  1.87e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  6.94e-14  1.08e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.92e-13  1.38e-13  2.41e-14 |
 PIE1 |   288    45   171     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.65e-10  1.35e-11  2.55e-12 |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-14  9.81e-15  2.21e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  2.92e-13  6.80e-14 |
 SUWN |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  8.04e-13  2.66e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  1.87e-13  8.90e-14 |
 TLSE |   288   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  4.92e-13  9.29e-14 |
 TSKB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  6.14e-15  6.73e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  6.45e-13  2.55e-13 |
 WROC |   288   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  9.52e-13  1.46e-13 |
 YELL |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-14  4.22e-15  1.71e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  3.30e-15  9.61e-16 |
 GOLD |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  4.70e-13  2.37e-13 |
 GMAS |   231   231     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  2.27e-13  1.18e-13 |
 AJAC |   288   256    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  9.47e-13  2.47e-13 |
 DUBO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.12e-13  2.57e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.68e-22  1.24e-19  4.34e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRUX      BRUX      YELL |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
