
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1751   Day: 1   MJD: 56502                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118527    722   -1550     293     19     18     21     99    105     77   12.93
 emr |  2871     0 105256   2904    2374     616     24     25     23    103    107     82    9.59
 esa |  2880     0 122411    280   -1505    1168     15     15     17    162    171    135   15.31
 gfz |  2871     0 130732    614      67    -572     11      9     14     79     76     87   22.23
 grg |  2880     0 119945   3629    -205      27     21     20     22    147    126    191   11.07
 mit |  2880     0 110342  12174    -272      52     25     23     33    230    248    143    7.58
 igr |   288     0  41136    104    1714     396     15     19     14     69     59     71    0.00
 jpl |   288     0  27546    219    1439     435     14     17     11     85     90     83   21.28
 ngs |    96     0   2956      2   -1484     201   1830   1830      0   3167   3167      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    70   150   -96    -2   -71    -8    -8     5   927     - |
    2 |   -81    30    85  -130   222    15   -25  -101  -219     - |
    3 |   -39    77   122    97  -266  -190    38    60 -4872     - |
    4 |   -77   107   -13   -29   212  -163   -48  -142 -3409     - |
    5 |   107    56  -118   -62   120   -18   -68    40  -202     - |
    6 |  -127    91   149    98   -38  -435    -6    17 -3714     - |
    7 |    79    96  -110    45  -129     X    15    82 -1062     - |
    8 |   -17   -58   127    63   -68  -235    58   -51 -1651     - |
    9 |  -173     X    86    43     X     X   -56     X   964     - |
   10 |  -142  -112   253   119     1  -457    26   -70 -3202     - |
   11 |    88  -128   -42    67   -72     X    61    13  2923     - |
   12 |    20    12   -53  -117    69   329   -61  -111 -1278     - |
   13 |    69     9    98   -67    32  -151    -8   -98  4283     - |
   14 |    22    49    10   -41    16   -28    -4    21  2051     - |
   15 |    -1    34  -134   -36   163    79   -82    63  -757     - |
   16 |    19   -85    -4    63   -84     1    14    78  2628     - |
   17 |    55    57  -305   -38    72   429   -30    96  2168     - |
   18 |    22   -80   -34    73  -158   126    55    79  3647     - |
   19 |   127  -206    22   -68    51   103   110    65  -778     - |
   20 |    35   -48   112    66  -191  -161    65    71  3215     - |
   21 |  -134   -69     4    31    82    93   -17    16  2727     - |
   22 |   -59  -105   178    10   -16  -126    36   -20 -2096     - |
   23 |   253   -20  -149  -146    38   287    20   -69  -371     - |
   24 |   -13   144   -49     9   -64     X   -24    29  2159     - |
   25 |   -54   -72     8    -3   -88   303   -32     5  1113     - |
   26 |   -61    76    50    43    -2  -179   -40  -128 -3088     - |
   27 |   -58  -152   202    36     -  -223   127     8   460     - |
   28 |  -159   -68   129   -74   216    21    -8   -86  4549     - |
   29 |   124   201  -322   -36   -19   288   -57   111 -1947     - |
   31 |   151    63  -290   -72   -70   550   -72    33 -1073     - |
   32 |   -64   -52    98    62    41  -265    21     0 -4015     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    21   -62    95     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    41     7     -     -    73   -37     -     - |
 ADIS |     -     -    62     -    25     -    80   -58     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -    70  -102     -     -     -     - |
 ALBH |     -    64     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   129   181     -  -153     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |    87     -    18    21  -107   -89    47     -     -     - |
 ALRT |   -62     -    83   -59   297     -    27  -114     -     - |
 AMC2 |    55     -     -   -10   -78    58    56     -     -     - |
 ANKR |   -83     -     6     -    88     -   -51     -     -     - |
 AREQ |   -30    58    18   -54    47    32   -46     -     -     - |
 ARTU |   -15     -    50   -78    76    37    27     1     -     - |
 ASPA |   -32     -  -313   154   154     -    80     -     -     - |
 AUCK |    42     -    48    60  -330   131    73     3     -     - |
 BAKO |    23     -     -    62     -  -222     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    73   -50     -     -    83     -     -     - |
 BJFS |   -40     -    71   -52    77     -     -   -12     -     - |
 BJNM |   -27    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    88   -29   114     -   -19   -92     -     - |
 BOR1 |   -58     -     -    67     -  -102     -     -     -     - |
 BRAZ |  -121     -   111  -126   242     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -20     -     -     -    25     -     -     -     - |
 BRFT |   -94     -     3  -120   284     -    15    32     -     - |
 BRMU |   -68     -    66   -78   163   -20    -9    -3     -     - |
 BRUX |   -39     -     -  -107   265     -   -55     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -74     -   102     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    66     -   -56     -     -     -    42     -     -     - |
 CEDU |     -     -    17     -   101     -     -   -65     -     - |
 CHTI |  -111     -    59    64   -81     -    15     -     -     - |
 CHUM |     -     -   321    85     -     -     -  -320     -     - |
 CHUR |     X   -40    83     -   -79     -     -     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -   -74     -     -     -    77     -     - |
 COCO |    59     -     0   -77   113     -    11   -14     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -84   196   -39   -95     -     -     - |
 CRO1 |   -32    99     -   -85   173   -45    -6   -10     -     - |
 CUSV |     -     -   202  -139     -     -    92     -     -     - |
 DAEJ |   -10     -     -   -91     -   286     9     -     -     - |
 DARW |    -3    67   135   -32   -98    64    30   -65     -     - |
 DAV1 |   -23     -    84   -31   133  -202    48   -12     -     - |
 DGAR |     -     -     -    48   -97     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    30   -45     -     -    43    26     -     - |
 DRAG |     -     -   107   -66     -     -     -    -9     -     - |
 DRAO |   -34    67     3   -30   -57   137     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -   186    75    22     -    35  -223     -     - |
 FAIR |     -    27     -  -105   191     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   133     -     -     -  -139     -     - |
 FLRS |   -20     -   100   -57     -     -     -     -     -     - |
 FUNC |  -115     -    97     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -84     -     6   -89   354     -   -31   -45     -     - |
 GLSV |    17     -   -56   -14    24    88    -9     -     -     - |
 GMSD |     -     -   102   -64     -    56    32   -27     -     - |
 GODE |     -    63     -   -24     -    -9     -     -     -     - |
 GOLD |   -33     -    64   -16   -18     -   -28     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -  -190   240   212     -     -     -     - |
 GRAS |   -68     -    62    -3     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     3     -     -    20     -   -65    15     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   -57   114     -     4     -     -     - |
 GUAO |     -     -    -9     -     -    18   159     -     -     - |
 GUAT |  -123     -   -20  -100   372     -    11     -     -     - |
 GUUG |     -     -    35   161  -373     -     -     -     -     - |
 HARB |   -15    88    81   -56   121     -   -12   -93     -     - |
 HARV |     -     -     -   -51     -     -     -    53     -     - |
 HERS |   -61     X   111     -     -  -119     6     -     -     - |
 HERT |   -45     -    41     -    -5     -     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -65     -     -     -    68     -     - |
 HNPT |     -     -     -     7    45   -86     -     -     -     - |
 HOB2 |    23    40   -14    24   -69   -33    11     -     -     - |
 HOFN |  -133     -   117   -16   137  -163   -16     -     -     - |
 HOLB |   -19     -     -    11     -     -     -     -     -     - |
 HOLM |    84     -    71  -116    35     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     2    -5     -    69     -     -     - |
 IENG |    64   -86     -     -     -     X     -     -     -     - |
 IISC |     -     -   -13  -128   234     -    32    21     -     - |
 INVK |    51     -     -   -30     -     -    60     -     -     - |
 IRKT |     -    17     -   -49     X   121     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -29    20     -     -     -     -     -     - |
 JOZ2 |  -160     -    89     -     -    90     -     -     -     - |
 KARR |     -     -    29     -   -40     -  -112     -     -     - |
 KERG |     -     3    98   -86    34     -    52     -     -     - |
 KIRU |   -39    31   -31   -24     -     -    31    57     -     - |
 KIT3 |     -     -   -99     -   137     -     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -     X     X    56    71     -   -54     -     - |
 KOUR |  -135    51    41   -54   180  -104    10    26     -     - |
 KUUJ |     -     -   104     -     -     -    27   -75     -     - |
 LAMA |    27     -     -     5  -123   119    42     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    10     -   -13     -   -86     -     -     - |
 LPGS |     -    52     -     -   -45     -     -     -     -     - |
 MAC1 |    -7     -     -   -16   115  -112    47     1     -     - |
 MAG0 |    16     -   130   -85     -     -    27   -14     -     - |
 MAL2 |     -     -  -155     -   215     -   -44     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -240   481     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -    40     -    -9   -67     -     -     -     - |
 MAS1 |   -63    44   101    64  -112     -    29   -63     -     - |
 MATE |     -   -35    34  -104   398  -174   -92   -45     -     - |
 MAW1 |    64     -    95   -36  -118   -23    68     -     -     - |
 MBAR |     -     -     -     -  -126     -     -    65     -     - |
 MCIL |     -     -   -13  -225   570     -     -     -     -     - |
 MCM4 |    96    90     -   -21  -147     -   101     -     -     - |
 MDO1 |     -   214  -117    30   -79     -   -14     -     -     - |
 MDVJ |   120     -   -15   -22   127    -8     -  -102     -     - |
 METS |   -13     -     -     0     -    22    45     -     -     - |
 MIZU |   -44   -26     -   -68     -   312    21     -     -     - |
 MKEA |     -     -    82   -76    41     -   -19     -     -     - |
 MOBS |   -22     -    99     -     -  -162     -     -     -     - |
 MONP |    54     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -   -59     -    81     -     -     -     -     - |
 NANO |    -5     -    47   -76    91     -    -4     1     -     - |
 NICO |    -7     -     -   119   149  -613   293     -     -     - |
 NIST |   -26    35     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 NKLG |    90     -    14   -54    54     -     0   -26     -     - |
 NNOR |     -    95    -9     -     -  -101    84     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -  -259   378     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -  -100   -96   334     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -26    18     -   -65   162   -27  -110     -     -     - |
 NRIL |     0     -    16  -150   187     -    49    47     -     - |
 NRMD |    21     -     -     X   -24     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -32     -   109   -90    34    48    13     -     -     - |
 NYA1 |    21     -    72   -62     -     -    35     -     -     - |
 NYAL |     -    82     -   -14   458    -5  -120  -258     -     - |
 OHI2 |     -     -    17     -   -43     -   -57    10     -     - |
 ONSA |   -65    13    65   -34    60   -23   -27     -     -     - |
 OPMT |    49    21     -   -76     -   113     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -10    32   -18     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    63  -233   153     -     -     -     - |
 PDEL |   -23     -   129   -32     X  -101     -    -9     -     - |
 PENC |     -     -    26     -   -36     -   -21     -     -     - |
 PIE1 |     -    97     -    -9     -     -    52   -34     -     - |
 PIMO |     -     -   128  -113   -45     -    94    50     -     - |
 POL2 |    25     -     -  -122   215     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -    -6    40   -40     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     5     -    -7     -    58     -     -     - |
 POVE |     -     -    24    29     -     -     -   -47     -     - |
 PRDS |   -50    26    11   -33     -   130     -     -     -     - |
 PTBB |    -6   -88    58     -     -     6    38     -     -     - |
 QAQ1 |     -    74     -   -74    92   -14    81     1     -     - |
 QIKI |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -     - |
 RABT |    19     -     -    -8     -     -    -8    -4     -     - |
 RCMN |   -97     -     -    57     -     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -   124   -86     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -39     -    49   -52   197     -     8   -59     -     - |
 REUN |   -95     -     -   -39   188     -     1     -     -     - |
 REYK |   -52     -     -   -46   277  -182    -8     -     -     - |
 SALU |     -     -   269  -185     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   111   -77     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -57    55   -36  -103   279     X   -44     -     -     - |
 SCOR |     -     -    19  -121   315     -     -   -51     -     - |
 SFER |     -    94    26   -39  -122   120     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -   -15    11     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -37   -27     -     -    67     -   -77     -     -     - |
 SSIA |  -190     -     -    97     -     -   -63    14     -     - |
 STHL |    16     -    60   -82     -     -    37    32     -     - |
 STJO |     -   -60     -   -19   254   -91    -4   -53     -     - |
 STR1 |     -   183     -     -  -159     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    52    64   -66     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -87     -   121     -    14     -     -     - |
 SYDN |   -10     -    -3     -     -    22   129     -     -     - |
 SYOG |   -57    18   110   -86   228  -116     6   -40     -     - |
 THTI |     -    60   -30   -86     2     -    29    83     -     - |
 THU3 |    19    93     -    35  -172     -    57     -     -     - |
 TIDB |   -75    24     -   -91   213  -162   -22    77     -     - |
 TIXI |     -     -    30     -    74     -     2   -60     -     - |
 TLSE |   -90   -16     1   -97   430  -169   -92     -     -     - |
 TNML |     -    10    22     -    12   -73     -     -     -     - |
 TOW2 |   -59     -    -2     8    19    68    32    -4     -     - |
 TRO1 |  -188     -   258  -152   171     -  -124     -     -     - |
 TSKB |   -99    23     -    38     -     -    33     -     -     - |
 TWTF |   -25    64     -   -66     -    77     6    28     -     - |
 UFPR |     -     -    45   -31     -     -     -     -     -     - |
 UNB3 |    -8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -21     -    29     -  -379     -     -     - |
 USN3 |   -50     8     -     -    35    24   -16     -     -     - |
 USNO |     -   -79     -     -    59    20     -     -     -     - |
 USUD |     -   -59     -    25     -     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -   -71     -   208     -     -     -     - |
 VILL |     -     1    23   -17     -     -    18     -     -     - |
 WAB2 |    26     -     -     3     -   -52    79     -     -     - |
 WES2 |     -     -    77   -87    72     -    34     -     -     - |
 WHIT |    38    28    13   -43     X     -    48     -     -     - |
 WILL |   -16    45     -   -10     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -  -163     -   226     -  -112     -     -     - |
 WSRT |   103   107     -  -276   197   130    37    28     -     - |
 WTZR |   -98     -     -   -66   398  -220  -313     -     -     - |
 WUHN |     -     -    93   -64     -     -    29     -     -     - |
 XMIS |   -19     -     -   -22    63     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    -4     -     2     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -    10     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -44   -10     -    26     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -  -439   641     -     -     -     - |
 YELL |     -    60    32   -38   144   -35   -54   -73     -     - |
 YKRO |    22     -    36   -79     -     -    44    43     -     - |
 YSSK |     -     -     -    -4     -     -    85     5     -     - |
 ZAMB |   -66     -   -51   -86   201     -     5    62     -     - |
 ZECK |     9     -   -30   -85   193    13    -1     -     -     - |
 ZIM2 |   -70     -    59     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -75     -     -    43     -     -    30     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    17    34    14     8    23    16    19    10   532     - | 2880    215
    2 |     9    20    14     8    21    26    24    22   791     - | 2880    186
    3 |    12    19    13    13    24    16    18    16  5002     - | 2880   2858
    4 |     9    34    19     9    20    28    30    32  1391     - | 2880    870
    5 |     9    15    16    10    16    17    10    13   933     - | 2880    244
    6 |    11    24    11    10    21    13    17    10  1610     - | 2880    935
    7 |    34    15    11    14    18     X    25    20   478     - | 2880    229
    8 |    11    18    11     8    24    29    19    14  3719     - | 2880   2696
    9 |    15     X    16    12     X     X    24     X  3816     - | 2651   3127
   10 |    17    26    13    15    24    20    15    16  3423     - | 2880   2327
   11 |    25    28    26    10    26     X    13     9   549     - | 2880    288
   12 |    14    22    17     7    20    33    23    23   556     - | 2880    280
   13 |    19    23    15     9    19    24    22    24  1638     - | 2880    281
   14 |    17    22    17     6    20    20    17    13  1038     - | 2880    190
   15 |    19    15    14    11    20    15    21    17   516     - | 2880    202
   16 |    18    34    11     8    19    25    17    21   367     - | 2880    377
   17 |    14    31    17     8    21    32    25    21  1814     - | 2880    291
   18 |    24    23    20     8    20    29    19    26  1384     - | 2880    427
   19 |    31    30    19    10    22    17    18    16   448     - | 2880    240
   20 |    12    27    19     7    22    17    19    16   422     - | 2880    212
   21 |    15    27    18    12    22    29    13    12   524     - | 2880    303
   22 |    19    18    11     8    21    30    15    13   515     - | 2880    217
   23 |    19    27    16     8    17    24    16    17   416     - | 2880    178
   24 |    14    19    12     8    21     X    14    12  4467     - | 2880    898
   25 |    22    22    17     8    16    25    16    12   491     - | 2880    164
   26 |    12    18    11    11    20    17    31    26   648     - | 2880    377
   27 |    29    23    14     9     -    19    18    11   393     - | 2880    150
   28 |    19    38    16     9    19    29    19    20  1383     - | 2880    410
   29 |    11    35    18     7    21    20    30    23   510     - | 2880    247
   31 |    27    21    12     8    19    23    16    13  1114     - | 2880    240
   32 |    11    20    14    10    21    28    11    13   945     - | 2880    602
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    14    13    30     -     -     -     -     - |  288   4263
 ABPO |     -     -     8     7     -     -     6     8     -     - |  288  11402
 ADIS |     -     -    10     -    15     -     9     7     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    19    27     -     -     -     - |  282   2190
 ALBH |     -    14     -     6     -     -     -     -     -     - |  288  11139
 ALGO |    17    18     -    13     -     -     -     -     -     - |  286    >>>
 ALIC |    19     -     9     9    17    18     9     -     -     - |  288   3514
 ALRT |    17     -     9    11    15     -     9     9     -     - |  288   6469
 AMC2 |    19     -     -    16    28    49    15     -     -     - |  288     29
 ANKR |    13     -    10     -    17     -    13     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    29    17    14    10    12    31     8     -     -     - |  288   5666
 ARTU |    13     -    14    20    25    31     9    14     -     - |  288   7203
 ASPA |    18     -    13    14    26     -    16     -     -     - |  288  19225
 AUCK |    13     -     9    11    19    22    10    14     -     - |  288   5235
 BAKO |    22     -     -    19     -    32     -     -     -     - |  283   3702
 BJCO |     -     -     8     6     -     -     7     -     -     - |  288   9739
 BJFS |    21     -    15    19    36     -     -    13     -     - |  288  12911
 BJNM |     8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 BOGT |     -     -    18    16    24     -     9    11     -     - |  288  13205
 BOR1 |    28     -     -    23     -    38     -     -     -     - |  288   6278
 BRAZ |    14     -    10    10    19     -     -     -     -     - |  288  10005
 BREW |     -    12     -     -     -    16     -     -     -     - |  288     39
 BRFT |    33     -    16    12    23     -    10    11     -     - |  288   3225
 BRMU |    15     -     8    13    21    37     7    13     -     - |  288   3474
 BRUX |    24     -     -    16    24     -    11     -     -     - |  288    781
 BUCU |     -     -    17     -    24     -     -     -     -     - |  169   2709
 CAGZ |    18     -    15     -     -     -    19     -     -     - |  287    >>>
 CEDU |     -     -     9     -    18     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CHTI |    50     -    17    12    26     -    13     -     -     - |  288  18207
 CHUM |     -     -    14    12     -     -     -    12     -     - |  288   4169
 CHUR |     X    58    60     -    36     -     -     -     -     - |  286    >>>
 CNMR |     -     -     -    19     -     -     -    20     -     - |  288   5866
 COCO |    18     -    13    13    31     -    11    14     -     - |  288   9691
 CONZ |     -     -     -     9    27    48    15     -     -     - |  288   2896
 CRO1 |    21    23     -    21    25    35    10    15     -     - |  288     39
 CUSV |     -     -    14     9     -     -     9     -     -     - |  288  10020
 DAEJ |    17     -     -    19     -    51    38     -     -     - |  288    824
 DARW |    17    14    12    13    26    23    12    14     -     - |  288   3354
 DAV1 |    23     -    11    11    14    27     9    11     -     - |  288   2795
 DGAR |     -     -     -    14    28     -     -     -     -     - |  239  10571
 DGAV |     -     -    14    11     -     -     9    14     -     - |  288  12343
 DRAG |     -     -    12    12     -     -     -    12     -     - |  288   3464
 DRAO |    10    12     8    11    19    34     -     -     -     - |  288   5698
 DUBO |     -     -     8    12    23     -     6    10     -     - |  288  28289
 FAIR |     -    39     -    17    22     -     -     -     -     - |  288   7791
 FALK |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288   7122
 FLRS |    14     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   3082
 FUNC |     9     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   4039
 GLPS |    13     -    10    12    15     -    11     8     -     - |  288  13282
 GLSV |    17     -    12    11    18    39    14     -     -     - |  288   4864
 GMSD |     -     -    15    14     -    30    10    13     -     - |  288   3557
 GODE |     -    21     -    13     -    27     -     -     -     - |  288     84
 GOLD |    17     -    11     9    23     -    11     -     -     - |  288   4179
 GOPE |     -     -     -    17    21    54     -     -     -     - |  288    466
 GRAS |    26     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  288  10104
 GRAZ |    23     -     -    17     -    41    15     -     -     - |  288   2338
 GUAM |     -     -     -    17    34     -    25     -     -     - |  287  13153
 GUAO |     -     -    16     -     -    31    17     -     -     - |  288    152
 GUAT |    14     -    13    14    21     -    10     -     -     - |  288   3721
 GUUG |     -     -    21    17    37     -     -     -     -     - |  288   6692
 HARB |     9    10     9    10    17     -    13     7     -     - |  288  14001
 HARV |     -     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288   6657
 HERS |    16     X    12     -     -    36    19     -     -     - |  288     28
 HERT |    26     -    14     -    30     -     -     -     -     - |  288   2636
 HNLC |     -     -     -    38     -     -     -    39     -     - |  262  11097
 HNPT |     -     -     -    16    30    35     -     -     -     - |  288   3450
 HOB2 |    23    11    11    14    18    23     9     -     -     - |  288    130
 HOFN |    16     -    10     9    20    34    10     -     -     - |  288   1796
 HOLB |    10     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   5561
 HOLM |    14     -     9     7    15     -     -     -     -     - |  288   9516
 HRAO |     -     -     -     9    17     -    16     -     -     - |  288  12974
 IENG |    23    30     -     -     -     X     -     -     -     - |  241    157
 IISC |     -     -    12    10    22     -    10     9     -     - |  288  18069
 INVK |    21     -     -    12     -     -    10     -     -     - |  288   8794
 IRKT |     -    24     -    12     X    20     -     -     -     - |  288    191
 ISPA |     -     -    14    10     -     -     -     -     -     - |  288  11814
 JOZ2 |    18     -    15     -     -    18     -     -     -     - |  288   4553
 KARR |     -     -    10     -    13     -    27     -     -     - |  276    >>>
 KERG |     -    15    12    12    19     -    10     -     -     - |  288   8870
 KIRU |    16    24    13    16     -     -    12    13     -     - |  288   3530
 KIT3 |     -     -    11     -    16     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOUC |     X     -     X     X    17    36     -    13     -     - |  284   7033
 KOUR |    26    23    15    22    22    51     9    17     -     - |  288     29
 KUUJ |     -     -    11     -     -     -     7     8     -     - |  288   4576
 LAMA |    14     -     -    13    22    25    12     -     -     - |  288   2200
 LHAZ |     -     -    40     -    56     -    78     -     -     - |  254    >>>
 LPGS |     -    18     -     -    15     -     -     -     -     - |  144    >>>
 MAC1 |    15     -     -    16    16    23     8    11     -     - |  288   2349
 MAG0 |    17     -     8     9     -     -    10     8     -     - |  287   9964
 MAL2 |     -     -    12     -    17     -    13     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    16    33     -     -     -     -     - |  288   8998
 MAR6 |     -     -    14     -    18    24     -     -     -     - |  288   2938
 MAS1 |    13    16    10     9    20     -     6     9     -     - |  288  13046
 MATE |     -    15    11    17    19    38     9    11     -     - |  288     99
 MAW1 |    14     -     8     8    18    18    10     -     -     - |  288   3097
 MBAR |     -     -     -     -    10     -     -     5     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    21    16    47     -     -     -     -     - |  288   5963
 MCM4 |    14    10     -     9    12     -     9     -     -     - |  288   6529
 MDO1 |     -    46    21    17    29     -    15     -     -     - |  288   9273
 MDVJ |    19     -    16    16    29    60     -    10     -     - |  288     41
 METS |    11     -     -    18     -    50    16     -     -     - |  287    207
 MIZU |    14    16     -    16     -    37    12     -     -     - |  288    436
 MKEA |     -     -    15    17    24     -    15     -     -     - |  288  21292
 MOBS |    24     -    19     -     -    22     -     -     -     - |  288   3003
 MONP |    12     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3267
 MQZG |     -     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  288   9680
 NANO |    11     -     8     6    14     -     4     9     -     - |  288   2944
 NICO |    14     -     -    11    19    24    15     -     -     - |  288   2150
 NIST |     9    12     -     -     -     -    23     -     -     - |  288     33
 NKLG |    13     -    16    13    30     -     7    17     -     - |  288  10193
 NNOR |     -    12     9     -     -    18     8     -     -     - |  288    256
 NOT1 |     -     -     -     -    11    16     -     -     -     - |    6     14
 NOVM |     -     -    11    14    22     -     -     -     -     - |  288     76
 NRC1 |    22    19     -    20    25    48    13     -     -     - |  288     40
 NRIL |    17     -     8    10    12     -     8     8     -     - |  288   6898
 NRMD |    18     -     -     X    21     -     -     -     -     - |  288   6317
 NTUS |    17     -    20    21    30    38    18     -     -     - |  288   3356
 NYA1 |    10     -     8     8     -     -     8     -     -     - |  288   9238
 NYAL |     -    15     -    10    11    12     8     7     -     - |  288   4314
 OHI2 |     -     -     8     -    27     -    11    11     -     - |  287    >>>
 ONSA |    16    19     7     9    21    21     8     -     -     - |  288     27
 OPMT |    22    45     -    18     -    26     -     -     -     - |  288     48
 PALM |     -     -     -     9    17    22     -     -     -     - |  288   6591
 PARC |     -     -     -    16    28    41     -     -     -     - |  288   2814
 PDEL |    13     -     8    10     X    42     -    13     -     - |  288   3394
 PENC |     -     -    15     -    20     -    16     -     -     - |  287   3076
 PIE1 |     -    16     -    14     -     -    10    11     -     - |  288     44
 PIMO |     -     -    14    21    22     -    10    16     -     - |  288  12237
 POL2 |    16     -     -     9    19     -     -     -     -     - |  288   7758
 POLV |     -     -     -     9    18    22     -     -     -     - |  288   2207
 POTS |     -     -    15     -    21     -    18     -     -     - |  285    >>>
 POVE |     -     -     9    10     -     -     -     9     -     - |  288   7679
 PRDS |    17    19    13    18     -    36     -     -     -     - |  288    538
 PTBB |    14    23    18     -     -    42    16     -     -     - |  288     57
 QAQ1 |     -    14     -     9     9    22     8     8     -     - |  288   5794
 QIKI |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   9839
 RABT |    19     -     -     9     -     -    10     6     -     - |  288  11661
 RCMN |    13     -     -     8     -     -     -     -     -     - |   24   2316
 RECF |     -     -    20    14     -     -     -     -     -     - |  288  10102
 RESO |    11     -     8     9    11     -    13     7     -     - |  288   8719
 REUN |    14     -     -    10    14     -    10     -     -     - |  288   8059
 REYK |    56     -     -    26    26    30    20     -     -     - |  288   2116
 SALU |     -     -    17    12     -     -     -     -     -     - |  288  10192
 SAVO |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     - |  288  10628
 SCH2 |    23    22    23    21    24     X    16     -     -     - |  288   4547
 SCOR |     -     -     7     8    13     -     -     6     -     - |  288   7647
 SFER |     -    15    11    14    21    24     -     -     -     - |  288    119
 SOLA |     -     -     7     5     -     -     -     -     -     - |  288   8267
 SPT0 |    17    14     -     -    14     -    17     -     -     - |  288     32
 SSIA |    24     -     -    20     -     -    17    15     -     - |  288   9100
 STHL |    23     -    12    10     -     -     7    11     -     - |  288  18650
 STJO |     -    12     -     9    20    44     8    13     -     - |  288    455
 STR1 |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     - |  288  29225
 SUWN |     -    25    12    12     -     -     -     -     -     - |  288   3733
 SVTL |     -     -     8     -    12     -    16     -     -     - |  288    399
 SYDN |    13     -     9     -     -    20    12     -     -     - |  286    709
 SYOG |    18    10    11     8    17    31    10     6     -     - |  288    590
 THTI |     -    16    14    15    28     -     8    10     -     - |  288  19372
 THU3 |    13    16     -     9    15     -     9     -     -     - |  288   8662
 TIDB |    12    19     -    19    24    28    11    11     -     - |  288     66
 TIXI |     -     -    10     -    18     -     8    10     -     - |  288    >>>
 TLSE |    12    16    11    12    22    36    11     -     -     - |  288   1817
 TNML |     -    25    18     -    30    43     -     -     -     - |  288   2370
 TOW2 |    16     -    11    11    19    33     8    16     -     - |  288   5250
 TRO1 |    13     -    12    10    19     -     9     -     -     - |  288   8502
 TSKB |    31    41     -    23     -     -    28     -     -     - |  279 315840
 TWTF |    14    18     -    19     -    39    22    10     -     - |  288     45
 UFPR |     -     -     9     6     -     -     -     -     -     - |  288   8068
 UNB3 |    55     -    47     -     -     -     -     -     -     - |  283   2343
 UNSA |     -     -    32     -    44     -    16     -     -     - |   16 247885
 USN3 |    19    17     -     -    26    36    19     -     -     - |  288     32
 USNO |     -    30     -     -    37    41     -     -     -     - |  274    145
 USUD |     -    27     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     36
 VALP |     -     -     -     6     -    16     -     -     -     - |  287   4538
 VILL |     -    12    10    10     -     -    10     -     -     - |  288   8957
 WAB2 |    19     -     -    16     -    20    24     -     -     - |  288     39
 WES2 |     -     -    18    17    42     -    17     -     -     - |  278  15292
 WHIT |    38    63    78    48     X     -    28     -     -     - |  275    >>>
 WILL |    13    10     -     7     -     -     -     -     -     - |  288  13032
 WIND |     -     -     9     -    13     -    15     -     -     - |  177    >>>
 WSRT |    17    12     -    18    24    27     8    11     -     - |  288     29
 WTZR |    22     -     -    16    25    30    28     -     -     - |  288     42
 WUHN |     -     -    15    10     -     -    13     -     -     - |  288   9417
 XMIS |    46     -     -    24    34     -     -     -     -     - |  288   2901
 YAKT |     -    36     -    16     -     -     -     -     -     - |  142   8039
 YAR2 |     -    15     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   7261
 YARR |     -     -     -     -    10    11     -     6     -     - |  288   3284
 YEBE |     -     -     -     -    15    23     -     -     -     - |   57    190
 YELL |     -    12     9    10    13    26     7     9     -     - |  288     48
 YKRO |    17     -     8     9     -     -     9     7     -     - |  288  19650
 YSSK |     -     -     -    10     -     -    10    10     -     - |  287  12699
 ZAMB |    17     -     8    12    18     -     7     8     -     - |  288  10639
 ZECK |    18     -    12    14    19    37    10     -     -     - |  288     59
 ZIM2 |    68     -    57     -     -     -     -     -     -     - |  277   3860
 ZIMM |    14     -     -     8     -     -    12     -     -     - |  288   4387
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    25    16    11    21    26    16    14  1831     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1751-1  0:25:00 |        -963
cod |   KOUC  | 1751-1  0:35:00 |        1317
cod |   KOUC  | 1751-1  0:45:00 |       -1840
cod |   KOUC  | 1751-1  1:00:00 |       -2055
cod |   KOUC  | 1751-1  1:10:00 |         851
cod |   KOUC  | 1751-1  1:30:00 |        -521
cod |   JOZ2  | 1751-1 10:00:00 |         525
cod |   CHUR  | 1751-1 13:40:00 |        1968
esa |   KOUC  | 1751-1  0:25:00 |        -943
esa |   KOUC  | 1751-1  0:35:00 |        1305
esa |   KOUC  | 1751-1  0:45:00 |       -1846
esa |   KOUC  | 1751-1  0:55:00 |       -2033
esa |   KOUC  | 1751-1  1:10:00 |         867
esa |   KOUC  | 1751-1  1:30:00 |        -537
gfz |   NRMD  | 1751-1  0:20:00 |         729
gfz |   KOUC  | 1751-1  0:25:00 |        -956
gfz |   NRMD  | 1751-1  0:25:00 |         898
gfz |   KOUC  | 1751-1  0:35:00 |        1306
gfz |   NRMD  | 1751-1  0:40:00 |        -983
gfz |   KOUC  | 1751-1  0:45:00 |       -1850
gfz |   NRMD  | 1751-1  0:45:00 |       -1602
gfz |   KOUC  | 1751-1  0:55:00 |       -2043
gfz |   NRMD  | 1751-1  0:55:00 |       -1567
gfz |   NRMD  | 1751-1  1:05:00 |        2213
gfz |   KOUC  | 1751-1  1:10:00 |         877
gfz |   KOUC  | 1751-1  1:30:00 |        -568
gfz |   ALGO  | 1751-1 13:50:00 |         532
grg |   IRKJ  | 1751-1  0:55:00 |       -1421
grg |   IRKJ  | 1751-1  5:20:00 |        -853
grg |   IRKJ  | 1751-1  7:10:00 |        2955
grg |   MCIL  | 1751-1  9:10:00 |        -703
grg |   PDEL  | 1751-1 12:10:00 |     1270972
grg |   PDEL  | 1751-1 12:15:00 |      -10007
grg |   PDEL  | 1751-1 12:20:00 |      -40579
grg |   PDEL  | 1751-1 12:25:00 |       12625
grg |   PDEL  | 1751-1 12:30:00 |       11887
grg |   PDEL  | 1751-1 12:35:00 |    -1244987
mit |     11  | 1751-1  0:01:00 |        -976
mit |      7  | 1751-1  0:01:00 |       -2097



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     3.80     4.40     4.40     4.40   | 4.93e-14  1.59e-14  2.36e-15 |
 MATE |   288   286     0   288     3.85     4.40     0.67     0.67   | 3.84e-14  9.87e-15  1.16e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.05     4.40     4.40     4.40   | 5.87e-14  6.84e-15  2.54e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     4.30     4.40     4.40     4.40   | 3.76e-14  6.67e-15  1.04e-15 |
 OPMT |   288   287     1   288     3.83     4.40     4.40     4.40   | 5.76e-14  9.84e-15  3.67e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.93     4.40     4.40     4.40   | 5.27e-14  1.02e-14  5.66e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.26     4.40     0.54     0.54   | 5.64e-14  1.18e-14  1.13e-14 |
 SPT0 |   288   285     1   288     4.30     4.40     4.40     4.40   | 7.20e-14  9.58e-15  1.84e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.52     4.40     4.40     4.40   | 4.40e-14  9.16e-15  3.17e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.16     4.40     4.40     4.40   | 4.92e-14  1.45e-14  2.67e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     3.08     4.40     0.43     0.43   | 6.51e-14  9.61e-15  1.87e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.38     4.40     4.40     4.40   | 3.79e-14  9.08e-15  2.24e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.38     4.40     4.40     4.40   | 3.54e-14  1.17e-14  3.17e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.52     4.40     4.40     4.40   | 5.66e-14  1.35e-14  2.05e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     4.08     4.37     4.40     4.40   | 4.26e-14  7.70e-15  2.48e-15 |
 NOVM |   288   279     3   288     2.38     3.78     0.96     0.96   | 8.94e-14  2.57e-14  8.20e-15 |
 IENG |   241   236     2   241     2.58     3.64     1.10     1.10   | 1.33e-13  3.30e-14  2.78e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.30     3.52     0.44     0.44   | 4.38e-14  6.56e-15  1.75e-15 |
 GUAO |   288   288     1   288     2.21     3.27     2.47     2.47   | 8.46e-14  1.67e-14  5.96e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   186     2.74     2.83     2.83     2.83   | 4.41e-14  1.98e-14  1.77e-15 |
 CRO1 |   288   286     1   288     1.92     2.45     1.20     1.20   | 8.17e-14  1.53e-14  3.05e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     1.80     2.16     0.47     0.47   | 3.88e-14  6.30e-15  1.46e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.77     2.09     4.40     4.40   | 1.16e-13  9.56e-15  4.11e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.72     1.97     2.04     2.04   | 1.11e-13  1.81e-14  5.42e-15 |
 USUD |   288   285     1   288     1.71     1.95     3.31     3.31   | 1.24e-13  1.73e-14  2.52e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.59     1.69     1.58     1.58   | 4.74e-14  1.48e-14  4.87e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.33     1.17     0.45     0.45   | 5.98e-14  1.11e-14  1.79e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.38     0.55     4.40     4.40   | 4.87e-14  2.03e-14  1.97e-14 |
 PRDS |   288   288     1   288     0.78     0.41     0.12     0.12   | 3.20e-14  1.03e-14  1.67e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     0.70     0.33     0.10     0.10   | 5.05e-14  1.46e-14  1.09e-14 |
 HOB2 |   288   285     2   288     0.70     0.32     1.45     1.45   | 8.83e-14  2.50e-14  1.49e-14 |
 TSKB |   279   275     2   279     0.66     0.30     0.03     0.03   | 2.26e-10  6.94e-11  1.75e-11 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.55     0.20     0.01     0.01   | 2.33e-13  8.74e-14  9.60e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.13     0.86     0.86   | 8.15e-13  7.01e-14  2.51e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.65     0.12     0.89     0.89   | 2.01e-13  6.43e-14  8.60e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.73     0.11     4.40     4.40   | 7.03e-14  2.35e-14  2.56e-14 |
 YEBE |    57    54     1    57     0.17     0.11     0.87     0.87   | 1.56e-12  2.01e-13         - |
 MIZU |   288   288     0   288     0.38     0.10     0.04     0.04   | 3.56e-13  1.32e-13  2.39e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.03     0.03   | 4.13e-13  1.46e-13  4.68e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.38     0.38   | 4.11e-13  1.02e-13  6.65e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.77     0.06     0.03     0.03   | 1.77e-13  6.36e-14  4.75e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.24     0.24   | 4.04e-13  1.68e-13  9.66e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.28     0.05     0.02     0.02   | 8.87e-13  8.52e-14  1.54e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.35     0.35   | 5.36e-13  6.91e-14  1.77e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.04     1.46     1.46   | 6.50e-13  6.10e-14  1.86e-14 |
 SYDN |   286   286     0   286     0.25     0.04     0.55     0.55   | 5.71e-13  1.37e-13  4.90e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.04     1.13     1.13   | 6.40e-13  7.59e-14  1.31e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.40     0.40   | 6.20e-13  7.01e-14  2.29e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.99     0.99   | 6.40e-13  6.25e-14  1.06e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.71     0.71   | 6.36e-13  6.16e-14  5.17e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.36     0.36   | 6.50e-13  7.05e-14  2.21e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.55     0.55   | 7.11e-13  7.36e-14  2.05e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.98     0.98   | 6.53e-13  5.77e-14  2.08e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.12     0.12   | 6.46e-13  7.94e-14  1.86e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.03     2.00     2.00   | 6.16e-13  6.19e-14  3.42e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.30     0.30   | 6.96e-13  7.12e-14  2.18e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.33     0.33   | 5.32e-13  2.06e-13  1.19e-13 |
 G11  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.18     0.18   | 6.15e-13  6.30e-14  3.76e-14 |
 ALGO |   286   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-08  2.77e-08  1.50e-08 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  2.00e-13  5.36e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  4.23e-13  3.35e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  5.09e-13  3.72e-13 |
 G09  |   230   230     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-12  1.27e-12  6.26e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.26e-13  1.51e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  1.01e-13  2.29e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.55e-13  9.74e-14  2.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  9.64e-14  1.99e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  1.06e-13  2.84e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.99e-13  7.74e-14  1.35e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.14e-13  8.67e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.20e-14  2.17e-14  1.72e-14 |
 GODE |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-14  1.20e-14  5.87e-15 |
 GRAS |   288   253    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-11  5.72e-12  1.18e-12 |
 GRAZ |   288   235    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  8.95e-13  2.31e-13 |
 HOFN |   288   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.42e-12  8.26e-13  1.16e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.06e-13  3.42e-13  2.52e-13 |
 MAC1 |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  9.68e-13  1.98e-13 |
 NICO |   288   261     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-12  8.13e-13  1.81e-13 |
 NNOR |   288   263     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  1.18e-13  2.11e-14 |
 REYK |   288   238    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  8.45e-13  1.50e-13 |
 STR1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.98e-11  6.10e-12  1.74e-12 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  1.81e-13  3.99e-14 |
 TLSE |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  7.37e-13  1.44e-13 |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-14  1.92e-14  2.88e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.64e-14  6.61e-15  1.75e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-13  5.96e-13  2.52e-13 |
 IRKT |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-13  4.22e-14  9.10e-15 |
 NOT1 |     6     3     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.06e-13         -         - |
 AJAC |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   278   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-11  1.08e-12  3.56e-13 |
 MONP |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  4.65e-13  4.02e-13 |
 USNO |   274   271     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-13  3.91e-14  8.68e-15 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-14  1.07e-14  5.33e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.88e-22  7.13e-20  2.76e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AJAC      AJAC      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
