
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1752   Day: 1   MJD: 56509                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118594   1541   -1552     484     29     28     29     82     76    101   13.32
 emr |  2871     0 104477     29    4728    -388     29     30     21    110    116     67   15.78
 esa |  2880     0 123683    715    -634    -165     25     26     21    136    146    106   17.24
 gfz |  2871     0 129829   8560     375    -142     28     24     37    102     91    126   12.52
 grg |  2880     0 121733    673       2     -67     29     30     27    135    122    163   13.44
 mit |  2880     0 112111   4043      59    -170     34     34     34    223    242    129   10.59
 igr |   288     0  42048    118   -1180   -1733     24     29     23     87     57     94    0.00
 jpl |   288     0  24677    314    3732    -828     24     27     22    110    102    114   17.11
 ngs |    96     0   2976      1   -1533     478   1541   1541      0   3836   3836      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -24     7  -125   -60    92   173   -30    29  1090     - |
    2 |   -65    45    97   -32    27  -125    23   -88   622     - |
    3 |    61    32    98   147  -188  -219    43     1    89     - |
    4 |   -25   219   -40   -86    38  -169   -46   -50 -5203     - |
    5 |   134    93  -111   -12   -84   -19    32    94  -368     - |
    6 |    -5    68   101    82  -107  -235    12    91 -3895     - |
    7 |    60   210  -181   -20    52  -163    -2   169 -1016     - |
    8 |   -12   102   119    86   -48  -366    74     X -3140     - |
    9 |    -1   147   172     X    32  -535    27    61 -8116     - |
   10 |   -54   -49   265   198  -134  -339    72  -101 -8793     - |
   11 |   -14   -75  -118   -19   100   213     3    45  7385     - |
   12 |   -37     2  -101  -172    90   320   -68  -147  -656     - |
   13 |    60    73    -4   -75    95  -198    -1   -61  3350     - |
   14 |   -48  -181    93    15   163   -48     4     6  2279     - |
   15 |    37    28   -91   -20   -15    87   -38    92   501     - |
   16 |    99   -45    73    76  -216     8     4     0  2546     - |
   17 |     8    -2  -351   -51   137   435   -63    88   354     - |
   18 |   -16  -113    -2    83   -26   114    15    66  5254     - |
   19 |    28  -227     4   -56   170   152    77    47   328     - |
   20 |    45   -65   107    55   -71  -123    89    80  3404     - |
   21 |   -56  -130    71    59   -92   204   -24   -54  3672     - |
   22 |   -18  -125   255    85  -174   -57    14  -171   371     - |
   23 |   128   -64  -136  -128   131   147    38   -47   -59     - |
   24 |   -33    54   -19   -27   -33    68   -38   -13   -75     - |
   25 |  -106  -149    -8    16    48   286   -48    17  1360     - |
   26 |   -71    30    11   -14    42     X   -70   -63 -2772     - |
   27 |   -55    83   131   -21     -  -225    20  -105  1585     - |
   28 |  -115    52    79   -57    19     0    -1  -122  5077     - |
   29 |   129   155  -259   -23  -250   355    -5   125 -1624     - |
   31 |    17     6  -235  -100    40   423  -121   -27  -332     - |
   32 |   -52  -165   110    77   162  -173    25    53 -3200     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   144   -81  -109     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    51     0     -     -   125   -52     -     - |
 ADIS |     -     -  -122     -   360     -    -5   -95     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -97   122     -     -     -     - |
 ALBH |    -7    32     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -58   -11     -     X     -    89   -70     -     -     - |
 ALIC |   -27     -    48     1    47  -104   -10     -     -     - |
 ALRT |   -99     -    50  -109   135     -   -11     -     -     - |
 AMC2 |   -10     -    -4   -50    28    57    46    -9     -     - |
 ANKR |    16     -   125     -    21     -    35  -134     -     - |
 AREQ |   -95   -73    44   -89   206     -   -38     -     -     - |
 ARTU |   -78     -   -22     -   167     -    -8   -48     -     - |
 ASPA |     -     -  -200    27   196     -    71    30     -     - |
 AUCK |   -45     -   150   191  -208    15   116   -77     -     - |
 BAKO |    47     -     -   -46     -    -7     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    32   -44     -     -    96     -     -     - |
 BJFS |   -55     -    45   -70    50     -     -     -     -     - |
 BJNM |    25   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   136   -53   -45     -    33   -64     -     - |
 BOR1 |   -26     -     -   131     -  -123     -     -     -     - |
 BRAZ |   -74     -   113  -111    17     -     -     -     -     - |
 BREW |   -49    -1     -     -     -    63     -     -     -     - |
 BRFT |   -90     -    57  -130    91     -    33    36     -     - |
 BRMU |  -104     -    17     X   114   -19   -59   -16     -     - |
 BRST |    72     -    30     -  -109     -   -31     -     -     - |
 BRUX |    24     -     -   -81    42     -   -19     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -34     -    43     -     -     -     -     - |
 CAGZ |    98     -    33     -  -140     -    78     -     -     - |
 CAS1 |    48     -   161   -46  -103   -44    61   -61     -     - |
 CEDU |     -     -    84     -   -86     -    14   -17     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -45     -     -    13    33     -     - |
 CHTI |    22     -    65    55  -143     -    26     -     -     - |
 CHUM |     -     -   346     -     -     -     -  -349     -     - |
 CHUR |     -   -22    51   -93   -57     -    12    66     -     - |
 COCO |    42     -   -32   -79   105     -     3   -25     -     - |
 CONT |     -     9     -     -     -     -    12    -8     -     - |
 CONZ |  -111     -     -     X   204  -121  -181     -     -     - |
 CRO1 |     -    29     -  -163    12    55   -33    50     -     - |
 CUSV |     -     -    98  -135     -     -    54     -     -     - |
 DAEJ |   -17     -     -    17     -     1    27     -     -     - |
 DARW |   -69    40   119   -39   113   -75    28  -124     -     - |
 DAV1 |    42     -    12   -94   164  -198   -79     -     -     - |
 DGAR |     -     -  -239  -245   535     -  -252     -     -     - |
 DRAG |     -     -    77  -106     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |  -117    42    -2   -62    72    61     -     -     -     - |
 DUBO |  -124     -  -109   370     3     -   -75     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   164     -  -211     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    46     -  -180   114     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -     0     -     -     -     0     -     - |
 FLRS |   -46     -    84   -80     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     1     -    40   -15  -112     -    57    57     -     - |
 GLSV |   -35     -   -24     X   132   -85   -16     -     -     - |
 GMSD |     -     -    38  -153     -    97  -109     -     -     - |
 GODE |     -     1     -   -13     -    14     -     -     -     - |
 GOLD |     -     -    86    24  -133     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -    -7    16   -14     -     -     -     - |
 GRAS |  -110     -     -   117     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |    21     -     -   -22     -     -    11     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -112   289     -   -91  -146     -     - |
 GUAO |  -465     -   176     -     -   275   223     -     -     - |
 GUAT |  -238     -     6     X   383  -196   -72     -     -     - |
 GUUG |     -     -    14    85   -95     -     -     -     -     - |
 HARB |  -122   -25     -  -104   228     -   -49     -     -     - |
 HERS |   -94     -   186     -     -  -185     -     -     -     - |
 HERT |     X     -   -45     -    58     -     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -    39     -     -     -   -29     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -74   126   -90     -     -     -     - |
 HOB2 |    81    51    60     X  -248    40    39     -     -     - |
 HOFN |    33     -    91   -25   -99   -38    29     -     -     - |
 HOLB |   -19     -     -    20     -     -     5     -     -     - |
 HOLM |    80     -    73  -121   -59     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -    39     4   -54     -   132     -     -     - |
 IENG |   -40   -23     -     -     -    83    85     -     -     - |
 IISC |     -     -   113    89   -15     -    -1  -167     -     - |
 INVK |    25     -     -   -59     -     -     -    23     -     - |
 IRKJ |     -     -    14     X   -17     X     -     -     -     - |
 IRKT |     -   -55     -   109   -90    68     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -   -31   -42   -30     -    73    85     -     - |
 JOZ2 |     X     -     3     -     -    -5     -     -     -     - |
 JPLM |     -    11     -   -54     -    47    37     -     -     - |
 KARR |     -     -   116     -  -148     -    38     -     -     - |
 KELY |     -     -   119  -164     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   195     -  -245     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     9     -    14   -33     -     -    53     -     -     - |
 KIT3 |     -     -  -192     -   246     -     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -     X   -24   173     -     -  -122     -     - |
 KOUR |   -28     -    12   -84    69  -101   -39    74     -     - |
 LAMA |    61     -     -   -73   -71    81    53     -     -     - |
 LPGS |     -   -14   -84     -   123     -     2     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -15     -     -     -    11     -     - |
 MAC1 |    22     -     -   -25   -80   -45    55    88     -     - |
 MAG0 |   -17     -   166   -39     -     -    29  -125     -     - |
 MAL2 |     -     -   -83     -   106     -    22     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -60    56     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     X   -38   -52     -   131  -134     -    67     -     - |
 MAS1 |   -39     0   114     9    40     -     2  -121     -     - |
 MATE |     -     7    47  -121   120   -96    13     -     -     - |
 MAW1 |     -     -    71     -   -71   -25     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -    18     -     X     -     -   -18     -     - |
 MCIL |     -     -   -31  -186   213     -     -     -     -     - |
 MCM4 |    36    94     -    -9  -146     -   114    11     -     - |
 MDO1 |     -   173   -35   205  -350     -    77     -     -     - |
 MDVJ |   248     -   -55   -91   -10   -97     -     -     -     - |
 MEDI |     -    25     -     -     -   -38     -     -     -     - |
 METS |   -46     -     -    17     -    38    59     -     -     - |
 MIZU |   -81   -44     -  -121     -   310   -20     -     -     - |
 MKEA |     -     -    69  -147    48     -    -5     -     -     - |
 MOBS |     X     -    75     -     -  -121     -     -     -     - |
 MONP |    30     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -   -74     -    95     -     -     -     -     - |
 NANO |    26     -    76   -50   -86     -    -7     -     -     - |
 NICO |    99     -     -   246   156  -562   409     -     -     - |
 NKLG |  -123     -    60   -73   112     -   -47     -     -     - |
 NNOR |    64    44   -88     -     -    -1    42     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -   138  -175     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -  -131     X   168     -     -     -     -     - |
 NRC1 |  -103     9     -  -124   184    10   -85     -     -     - |
 NRIL |   -72     -    43  -106   242     -    11  -100     -     - |
 NRMD |   -56     -     -   106   -44     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -   132  -210   205  -259   -80     -     -     - |
 NYA1 |   -31     -    12    19     -     -    12     -     -     - |
 NYAL |     -   121     -   -43   168   -26   -59  -197     -     - |
 OHI2 |     -     -   -32     -   163     -   -52   -99     -     - |
 ONSA |     -   -65    48    55    82  -135   189     -     -     - |
 OPMT |    36    29     -   -85     -    12     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -45   -32    93     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   141  -131     X     -     -     -     - |
 PDEL |   -66     -   101     X   192  -155     -  -106     -     - |
 PENC |     -     -   -38     -    48     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    58   -80     -     -    15     -     -     - |
 PIE1 |     -    31     -   -39     -     -   -25     -     -     - |
 PIMO |     -     -   123  -205   -31     -    56    50     -     - |
 POLV |     -     -     -    10   -62    56     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -22     -    29     -    40     -     -     - |
 POVE |     -     -    31   -42     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |   -57    10     -     X     -   110   246   -33     -     - |
 PTBB |   -31   -38   109     -     -   -83    70     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -27     -  -345  -163   -47  -129   435     -     - |
 QUIN |     -     -  -104     -     -     -     -   105     -     - |
 RECF |     -     -   109  -149     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   142     -    34   -79   -93     -    50   -14     -     - |
 REUN |  -106     -     -    60    55     -    87     -     -     - |
 REYK |    85     -     -   -10    99  -213    -9     -     -     - |
 SALU |     -     -   194  -268     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   104  -143     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -153     7    32     X    84    -9    50    19     -     - |
 SCOR |     -     -   -13  -151   157     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    43    55   -28   -39   -70   -54     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -   -23     -     -    31    17     -     - |
 SOLA |     -     -   -19    26     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -52   -52     -     -   165   -66   -63     -     -     - |
 SSIA |   -75     -     -    47     -     -    50    24     -     - |
 STHL |   -22     -    67     X     -     -     2   -51     -     - |
 STJO |     -   -40     -  -130   242  -120     -     -     -     - |
 STR1 |     -     0     -     -    83  -106     -     -     -     - |
 SUWN |     -     -    39   -54     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    27     -   -35     -   224     -     -     - |
 SYDN |    34     -    46     -     -  -144   158     -     -     - |
 SYOG |     -     -     -    91     X  -108   168     -     -     - |
 THTI |     -     -  -117   -60   196     -  -132     -     -     - |
 THU3 |    24     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -39     -  -116   278   -63   -35   -58     -     - |
 TIXI |     -     -  -425     -   337     -   209   164     -     - |
 TLSE |    -5  -146     -   -78   264     -  -123     -     -     - |
 TNML |     -    90   188     -  -356     4     -     -     -     - |
 TOW2 |   -65     -    62  -464   250    55    58    47     -     - |
 TRO1 |  -256     -   293  -126    -8     -   -98     -     -     - |
 TSKB |  -115    97     -     X     -     -    17     -     -     - |
 TWTF |   -37    -7     -   -24     -    86    15     -     -     - |
 UFPR |     -     -    31   -43     -     -     -     -     -     - |
 UNB3 |    14     -   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   140     -  -204  -110     -     - |
 USN3 |  -132   -29     -     -   252  -112   -44     -     -     - |
 USNO |   -17  -200     -     -   208    59     -     -     -     - |
 USUD |     -    53     -   -66     -     -   104     -     -     - |
 VILL |   -36   -27    49     6     -     -    16     -     -     - |
 WAB2 |    22     -     -   -58     -    41     -     -     -     - |
 WES2 |     -     0   -29  -164   237   -72    -5     -     -     - |
 WHIT |    -7     8    49   -78     8     -    37     -     -     - |
 WILL |   -40    62     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 WIND |     -     -    47     -   -61     -   131     -     -     - |
 WROC |  -117     -     -     -   116     -     -     -     -     - |
 WSRT |     0    23     -  -210   154    20   -28     -     -     - |
 WTZA |    33     -     -     -     -   -42    52     -     -     - |
 WTZR |   -69     -     -   -91   279  -181   -64     -     -     - |
 WUHN |     -     -    78  -108     -     -  -118     -     -     - |
 XMIS |  -102     -     -   -92   160     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    56    69  -166     -     -    80     -     -     - |
 YAR2 |   -26    52     -   -38     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    58   -37     -   -23     -     - |
 YELL |     -   -79    46   -41   103   -50   -57     -     -     - |
 YKRO |   142     -   -22  -120     -     -    63     -     -     - |
 YSSK |    24     -     -   -26     -     -    21     0     -     - |
 ZAMB |   -56     -    -6    -7  -105     -    94   137     -     - |
 ZECK |   -20     -   -19   -51    22    88    69     -     -     - |
 ZIM2 |   -73     -    56     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -     -     -    86     -  -102     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    32    14    20    17    22    35    24    24   587     - | 2880    200
    2 |    16    18    24    16    25    17    17    19   690     - | 2880    457
    3 |    14    16    16    29    23    13    15    14  3063     - | 2880   2596
    4 |    16    19    24    18    22    36    16    18  1330     - | 2880    694
    5 |    26    10    24    23    29    34    21    20   512     - | 2880    314
    6 |    15    19    16    32    22    19    23    21  2848     - | 2880    851
    7 |    14    16    15    15    17    15    35    32   832     - | 2880    191
    8 |    51   123    51    60    76   120    51     X  3396     - | 2880   2882
    9 |    88    77    94     X    62    64   113   106  4010     - | 2835   3497
   10 |    31    16    26    16    33    35    20    20  1956     - | 2880   1228
   11 |    15    16    17    21    22    32    14    16  1669     - | 2880    382
   12 |    28    21    22    16    24    25    29    25   461     - | 2880    248
   13 |    20    13    16    20    27    15    19    13  1489     - | 2880    470
   14 |    24    21    21    16    29    27    12    14  1468     - | 2880    258
   15 |    24    14    19    27    27    30    30    27   370     - | 2880    199
   16 |    14    22    15    24    18    24    11    16   604     - | 2880    347
   17 |    29    18    19    17    21    25    20    17   778     - | 2880    363
   18 |    35    20    20    28    33    34    18    23  1549     - | 2880    223
   19 |    17    13    14    21    22    19    22    14   678     - | 2880    288
   20 |    37    17    16    15    29    16    16    16   314     - | 2880    259
   21 |    24    22    15    38    27    20    14    25   523     - | 2880    419
   22 |    15    15    22    23    35    29    30    31   541     - | 2880    375
   23 |    23    13    17    20    23    22    19    12   332     - | 2880    209
   24 |    25    24    16    23    24    29    16    23  1533     - | 2880   1657
   25 |    25    21    17    19    24    22    11    15   413     - | 2880    204
   26 |    20    12    17    20    29     X    21    21   772     - | 2880    391
   27 |    13    18    17    29     -    20    33    26   947     - | 2880    245
   28 |    31    17    18    18    21    22    22    24  1868     - | 2880    721
   29 |    19    23    18    32    25    15    26    25   747     - | 2880    226
   31 |    16    24    17    23    25    23    16    16   790     - | 2880    326
   32 |    34    15    18    16    29    15    14    13  1105     - | 2880    825
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    21    47    32     -     -     -     -     - |  288   4097
 ABPO |     -     -    12    25     -     -    10    12     -     - |  288  14862
 ADIS |     -     -     9     -    24     -    11    13     -     - |  287    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    24    31     -     -     -     - |  287   2335
 ALBH |    20    13     -    22     -     -     -     -     -     - |  288  10832
 ALGO |     9    24     -     X     -    39    36     -     -     - |  288     52
 ALIC |    13     -    12    40    18    30    14     -     -     - |  288   3608
 ALRT |    13     -    12    24    18     -     9     -     -     - |  288   7140
 AMC2 |    14     -    15    29    23    33    22    12     -     - |  288     17
 ANKR |    15     -    11     -    16     -    10    13     -     - |  288    >>>
 AREQ |    14    17    16    25    17     -     7     -     -     - |  288   9610
 ARTU |    67     -    29     -    23     -    10    13     -     - |  287   7976
 ASPA |     -     -    15    44    43     -    25    28     -     - |  288  23533
 AUCK |    17     -    15    48    26    25    15    14     -     - |  288   6436
 BAKO |    31     -     -    50     -    27     -     -     -     - |  288   3458
 BJCO |     -     -    32    44     -     -    33     -     -     - |  264  10813
 BJFS |    28     -    19    42    24     -     -     -     -     - |  288  16027
 BJNM |    28    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     57
 BOGT |     -     -    15    24    17     -     8    16     -     - |  288  11204
 BOR1 |    18     -     -    24     -    27     -     -     -     - |  288   6121
 BRAZ |    17     -    14    40    19     -     -     -     -     - |  288  10034
 BREW |    29    19     -     -     -    18     -     -     -     - |  288     29
 BRFT |    28     -    18    24    33     -    12    27     -     - |  288   4023
 BRMU |    14     -    25     X    31    38    27    21     -     - |  288   3850
 BRST |    21     -    14     -    18     -    14     -     -     - |  288   1980
 BRUX |    30     -     -    46    25     -    27     -     -     - |  288    426
 BUCU |     -     -    10     -    12     -     -     -     -     - |  288   3265
 CAGZ |    15     -     8     -    13     -     7     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    13     -    20    45    20    45    17    17     -     - |  288   3587
 CEDU |     -     -     9     -    15     -     9    12     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -    24     -     -    13    18     -     - |  288   6734
 CHTI |    52     -    26    49    41     -    34     -     -     - |  288  20354
 CHUM |     -     -    12     -     -     -     -    12     -     - |  288  12703
 CHUR |     -    29    25    43    36     -    22    25     -     - |  288  87000
 COCO |    26     -    11    24    23     -    13    12     -     - |  288  13931
 CONT |     -    22     -     -     -     -    12    20     -     - |  288     70
 CONZ |    21     -     -     X    28    32    32     -     -     - |  288   3495
 CRO1 |     -    10     -    23    15    35    14    16     -     - |  288     30
 CUSV |     -     -    12    17     -     -    15     -     -     - |  288  14205
 DAEJ |    24     -     -    35     -    34    29     -     -     - |  288    897
 DARW |    15    11    13    42    32    31    11    14     -     - |  288   2964
 DAV1 |    50     -    55    41    27    24    34     -     -     - |  288   2842
 DGAR |     -     -    30    31    28     -    16     -     -     - |  281  21332
 DRAG |     -     -    39    53     -     -     -     -     -     - |  226   3651
 DRAO |    17    15    16    47    23    42     -     -     -     - |  288   5394
 DUBO |    23     -    18    55    30     -    17     -     -     - |  288  38326
 DUM1 |     -     -    11     -    14     -     -     -     -     - |  287   6834
 FAIR |     -    10     -    16    13     -     -     -     -     - |  288   9364
 FALK |     -     -     -    32     -     -     -    23     -     - |  288   8727
 FLRS |    21     -    14    32     -     -     -     -     -     - |  288   3164
 GLPS |    19     -     7    24    18     -    16    15     -     - |  288  13859
 GLSV |    18     -    16     X    19    49    18     -     -     - |  288   4838
 GMSD |     -     -    36    55     -    61    34     -     -     - |  288   3637
 GODE |     -    14     -    28     -    37     -     -     -     - |  288    191
 GOLD |     -     -    15    22    14     -     -     -     -     - |  288   3181
 GOPE |     -     -     -    39    38    69     -     -     -     - |  288    346
 GRAS |    85     -     -    90     -     -     -     -     -     - |  180   6802
 GRAZ |    33     -     -    35     -     -    63     -     -     - |  215   2299
 GUAM |     -     -     -    40    34     -    28    19     -     - |  288  15061
 GUAO |    44     -    31     -     -    21    26     -     -     - |  288     67
 GUAT |    16     -    17     X    37    39    22     -     -     - |  288   4489
 GUUG |     -     -    25    50    34     -     -     -     -     - |  288  10031
 HARB |    24    36     -    34    24     -    13     -     -     - |  252  17809
 HERS |    16     -    14     -     -    23     -     -     -     - |  288     42
 HERT |     X     -    20     -    26     -     -     -     -     - |  288   3318
 HNLC |     -     -     -    48     -     -     -    35     -     - |  259  12608
 HNPT |     -     -     -    40    28    41     -     -     -     - |  288   3497
 HOB2 |    42     9    15     X    25    27    12     -     -     - |  288     74
 HOFN |    20     -    12    42    18    28    16     -     -     - |  288   2113
 HOLB |    18     -     -    19     -     -    20     -     -     - |  288   5908
 HOLM |    19     -    11    23    24     -     -     -     -     - |  288  10097
 HRAO |     -     -    13    23    18     -    15     -     -     - |  288  15229
 IENG |    32    31     -     -     -    61    45     -     -     - |  288    265
 IISC |     -     -    17    21    22     -    17    15     -     - |  288  21000
 INVK |    15     -     -    17     -     -     -    15     -     - |  288   9836
 IRKJ |     -     -    17     X    22     X     -     -     -     - |  285    115
 IRKT |     -    13     -    28    14    25     -     -     -     - |  288    135
 ISPA |     -     -    29    48    47     -    25    25     -     - |  284  14145
 JOZ2 |     X     -    18     -     -    30     -     -     -     - |  287   4249
 JPLM |     -    25     -    29     -    24    14     -     -     - |  288   6884
 KARR |     -     -    11     -    14     -    14     -     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -    14    19     -     -     -     -     -     - |  288   8556
 KERG |     -    27     -    34     -     -     -     -     -     - |  119   6831
 KIRU |    25     -    28    44     -     -    28     -     -     - |  287   1745
 KIT3 |     -     -    18     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOUC |     X     -     X    58    41     -     -    25     -     - |  288  10137
 KOUR |    24     -    19    43    20    27    15    25     -     - |  288     23
 LAMA |    18     -     -    52    24    29    21     -     -     - |  288   2827
 LPGS |     -    15    24     -    25     -    23     -     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -    23     -     -     -    17     -     - |  288  13544
 MAC1 |    23     -     -    29    15    43    12    16     -     - |  288   2154
 MAG0 |    16     -    12    20     -     -    11    14     -     - |  287  10992
 MAL2 |     -     -    21     -    26     -    20     -     -     - |  288    >>>
 MANA |     -     -     -    26    25     -     -     -     -     - |  288   8652
 MAR6 |     X    12    12     -    15    28     -    13     -     - |  276   1459
 MAS1 |    14    15    12    43    20     -    10    16     -     - |  288  27292
 MATE |     -    10    17    45    24    41    18     -     -     - |  286     94
 MAW1 |     -     -    23     -    20    30     -     -     -     - |  286   3250
 MBAR |     -     -     9     -     X     -     -     9     -     - |  287    >>>
 MCIL |     -     -    15    20    22     -     -     -     -     - |  288   7737
 MCM4 |    24    43     -    33    23     -    23    77     -     - |  288   8666
 MDO1 |     -    59    26    30    40     -    20     -     -     - |  288  17931
 MDVJ |    69     -    81   101    83    41     -     -     -     - |  281     52
 MEDI |     -    17     -     -     -    25     -     -     -     - |  288     27
 METS |    16     -     -    20     -    21    16     -     -     - |  287    258
 MIZU |    20    22     -    26     -    26    17     -     -     - |  288    518
 MKEA |     -     -    13    17    21     -    17     -     -     - |  288  20504
 MOBS |     X     -    17     -     -    27     -     -     -     - |  288   3301
 MONP |    27     -    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   4340
 MQZG |     -     -    13     -    16     -     -     -     -     - |  288  10146
 NANO |    21     -    13    42    20     -    14     -     -     - |  288   3292
 NICO |    20     -     -    41    25    38    19     -     -     - |  288   2620
 NKLG |    20     -    18    49    25     -    16     -     -     - |  288  14636
 NNOR |    38    15    20     -     -    22    14     -     -     - |  288    526
 NOT1 |     -     -     -     -    42    54     -     -     -     - |  287     99
 NOVM |     -     -    10     X    13     -     -     -     -     - |  288     43
 NRC1 |    20    16     -    48    20    38    21     -     -     - |  288     27
 NRIL |    23     -    15    19    17     -     8    13     -     - |  288   7345
 NRMD |    28     -     -    33    22     -     -     -     -     - |  288   9575
 NTUS |     -     -    22    51    22    28    20     -     -     - |  288   3672
 NYA1 |    27     -    26    66     -     -    29     -     -     - |  288   8968
 NYAL |     -    12     -    38    12    18    12    13     -     - |  288   4853
 OHI2 |     -     -    15     -    20     -    16    12     -     - |  287    >>>
 ONSA |     -    18    17    40    16    41    17     -     -     - |  288     20
 OPMT |    16    23     -    33     -    22     -     -     -     - |  288     28
 PALM |     -     -     -    25    16    26     -     -     -     - |  288   6042
 PARC |     -     -     -    70    65     X     -     -     -     - |  286   3858
 PDEL |    20     -    16     X    26    34     -    19     -     - |  288   3223
 PENC |     -     -    28     -    36     -     -     -     -     - |  288   3516
 PETS |     -     -    11    15     -     -    15     -     -     - |  288  12353
 PIE1 |     -    15     -    18     -     -    18     -     -     - |  288     71
 PIMO |     -     -    15    32    32     -    18    17     -     - |  288  16183
 POLV |     -     -     -    34    27    37     -     -     -     - |  288   2439
 POTS |     -     -     9     -    11     -    50     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    21    29     -     -     -     -     -     - |  250   7166
 PRDS |    20    23     -     X     -    32    16    13     -     - |  288    126
 PTBB |    10    15    16     -     -    18    20     -     -     - |  288    125
 QAQ1 |     -    16     -    27    17    25    10    15     -     - |  288   6287
 QUIN |     -     -    11     -     -     -     -    11     -     - |  288  10518
 RECF |     -     -    23    31     -     -     -     -     -     - |  240   8941
 RESO |    14     -    10    23    13     -    10     9     -     - |  288   7660
 REUN |    27     -     -    32    19     -    38     -     -     - |  288  10855
 REYK |   103     -     -    54    52    46    59     -     -     - |  283   2399
 SALU |     -     -    23    31     -     -     -     -     -     - |  258   8590
 SAVO |     -     -    20    28     -     -     -     -     -     - |  288   9746
 SCH2 |    14    12    19     X    29    42    13    25     -     - |  288   3857
 SCOR |     -     -    10    23    16     -     -     -     -     - |  288   9311
 SFER |     -    13    19    31    24    60    20     -     -     - |  288     96
 SHAO |     -     -     -    23     -     -    17    17     -     - |  288  14366
 SOLA |     -     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288  10329
 SPT0 |    14    22     -     -    26    51    15     -     -     - |  288     29
 SSIA |    21     -     -    22     -     -    17    13     -     - |  288   9008
 STHL |    12     -    10     X     -     -     9    10     -     - |  287  20656
 STJO |     -    20     -    43    29    38     -     -     -     - |  288     54
 STR1 |     -    19     -     -    11    31     -     -     -     - |  288    961
 SUWN |     -     -    30    41     -     -     -     -     -     - |  269   3467
 SVTL |     -     -    11     -    15     -    23     -     -     - |  288    309
 SYDN |    65     -    49     -     -    21    13     -     -     - |  280    531
 SYOG |     -     -     -    23     X    28    56     -     -     - |  173    715
 THTI |     -     -    34    70    45     -    37     -     -     - |  288  20339
 THU3 |    21     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288   6997
 TIDB |     -    11     -    27    16    31    17    11     -     - |  288     47
 TIXI |     -     -    41     -    61     -    58    85     -     - |  288    >>>
 TLSE |    62    35     -    60    96     -    58     -     -     - |  205   1961
 TNML |     -    27    17     -    32    35     -     -     -     - |  287   1783
 TOW2 |    23     -    14    31    22    19     9    10     -     - |  288   4375
 TRO1 |    24     -    17    53    25     -    18     -     -     - |  288   7474
 TSKB |    29    25     -     X     -     -    81     -     -     - |  284 122058
 TWTF |    14    16     -    26     -    26    31     -     -     - |  288     31
 UFPR |     -     -    20    28     -     -     -     -     -     - |  267   9889
 UNB3 |    35     -    27     -     -     -     -     -     -     - |  282   1785
 UNSA |     -     -     X     -    20     -    16    16     -     - |  288    >>>
 USN3 |    15    12     -     -    23    29    20     -     -     - |  288     26
 USNO |    24    20     -     -    34    28     -     -     -     - |  288    167
 USUD |     -    14     -    18     -     -    20     -     -     - |  288     39
 VILL |    19    12    11    38     -     -    11     -     -     - |  288   7279
 WAB2 |    17     -     -    38     -    44     -     -     -     - |  288     92
 WES2 |     -    23    16    51    19    27    12     -     -     - |  288    189
 WHIT |    19    14    13    32    11     -    12     -     -     - |  288  32736
 WILL |    25    16     -    16     -     -     -     -     -     - |  288   9952
 WIND |     -     -     9     -    12     -    11     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    29     -     -     -    29     -     -     -     -     - |  282   2346
 WSRT |    17    17     -    41    34    51    25     -     -     - |  288     47
 WTZA |    17     -     -     -     -    21    18     -     -     - |  288    502
 WTZR |    17     -     -    38    19    35    31     -     -     - |  288     30
 WUHN |     -     -    30    42     -     -    34     -     -     - |  264  13124
 XMIS |    40     -     -    44    40     -     -     -     -     - |  278   3035
 YAKT |     -    54    30    33     -     -    20     -     -     - |  279   9958
 YAR2 |    14    13     -    23     -     -     -     -     -     - |  288   9413
 YARR |     -     -     -     -    20    28     -    16     -     - |  288   3828
 YELL |     -    17    12    43    19    19    13     -     -     - |  288     21
 YKRO |    19     -    14    23     -     -    16     -     -     - |  288  20438
 YSSK |    23     -     -    22     -     -    11    12     -     - |  287  11368
 ZAMB |    22     -     9    26    18     -     8     9     -     - |  288  15133
 ZECK |    21     -    14    44    23    28    17     -     -     - |  288     80
 ZIM2 |    69     -    53     -     -     -     -     -     -     - |  281   3319
 ZIMM |     -     -     -    26     -    30     -     -     -     - |  288   4014
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    29    30    25    29    30    34    25    24  1541     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAR6  | 1752-1  0:10:00 |       17790
cod |   KOUC  | 1752-1  0:15:00 |       -2583
cod |   MAR6  | 1752-1  0:15:00 |       20767
cod |   MAR6  | 1752-1  0:20:00 |       14767
cod |   KOUC  | 1752-1  0:25:00 |       -2548
cod |   MAR6  | 1752-1  0:25:00 |       17786
cod |   KOUC  | 1752-1  0:30:00 |       -1156
cod |   MAR6  | 1752-1  0:30:00 |       18110
cod |   KOUC  | 1752-1  0:35:00 |       -1289
cod |   MAR6  | 1752-1  0:35:00 |       19949
cod |   KOUC  | 1752-1  0:45:00 |        3585
cod |   KOUC  | 1752-1  0:50:00 |        3251
cod |   GUAO  | 1752-1 12:45:00 |        1544
cod |   HERT  | 1752-1 13:00:00 |         606
cod |   JOZ2  | 1752-1 19:30:00 |       -1037
emr |     10  | 1752-1 18:41:00 |      -12425
emr |     10  | 1752-1 18:45:30 |       12767
esa |   KOUC  | 1752-1  0:15:00 |       -2594
esa |   KOUC  | 1752-1  0:25:00 |       -2529
esa |   KOUC  | 1752-1  0:30:00 |       -1111
esa |   KOUC  | 1752-1  0:35:00 |       -1332
esa |   KOUC  | 1752-1  0:45:00 |        3583
esa |   KOUC  | 1752-1  0:50:00 |        3250
esa |   TIXI  | 1752-1 10:20:00 |        1247
gfz |   NOVM  | 1752-1  2:00:00 |        -574
gfz |   TOW2  | 1752-1  2:35:00 |         545
gfz |   IRKJ  | 1752-1  3:00:00 |        -550
gfz |   CHUR  | 1752-1  3:30:00 |         655
gfz |   ALGO  | 1752-1  3:30:00 |        -600
gfz |   LAMA  | 1752-1  3:30:00 |         661
gfz |   PRDS  | 1752-1  3:30:00 |         530
gfz |   SCH2  | 1752-1  3:30:00 |       -1201
gfz |   LAMA  | 1752-1  4:00:00 |        -569
gfz |   PRDS  | 1752-1  4:00:00 |         544
gfz |   SCH2  | 1752-1  4:00:00 |        1264
gfz |   BRMU  | 1752-1  4:30:00 |         738
gfz |   ALGO  | 1752-1  4:30:00 |         806
gfz |   SCH2  | 1752-1  4:30:00 |         911
gfz |   NOVM  | 1752-1  5:00:00 |         511
gfz |   GUAT  | 1752-1  5:30:00 |        -542
gfz |   SCH2  | 1752-1  5:30:00 |        -540
gfz |   ALGO  | 1752-1  6:00:00 |        -526
gfz |   SCH2  | 1752-1  6:00:00 |        -819
gfz |   CHUR  | 1752-1  6:30:00 |        -680
gfz |   ALGO  | 1752-1  6:30:00 |        -726
gfz |   DUBO  | 1752-1  6:30:00 |        -544
gfz |   CONZ  | 1752-1  7:30:00 |        -581
gfz |   THTI  | 1752-1  9:00:00 |        -842
gfz |   THTI  | 1752-1 10:00:00 |         643
gfz |   STHL  | 1752-1 10:30:00 |         679
gfz |   STHL  | 1752-1 11:00:00 |         550
gfz |   STHL  | 1752-1 12:00:00 |         503
gfz |   ALGO  | 1752-1 12:30:00 |        -730
gfz |   PDEL  | 1752-1 12:30:00 |        -557
gfz |   BRMU  | 1752-1 12:30:00 |        -726
gfz |   SCH2  | 1752-1 12:30:00 |       -1184
gfz |   STHL  | 1752-1 12:30:00 |        -649
gfz |   GOPE  | 1752-1 12:35:00 |        -570
gfz |   ALGO  | 1752-1 13:00:00 |         890
gfz |   GOPE  | 1752-1 13:30:00 |        1022
gfz |   STHL  | 1752-1 13:30:00 |        -603
gfz |   GOPE  | 1752-1 14:00:00 |         765
gfz |   GLSV  | 1752-1 14:00:00 |        -613
gfz |   NOVM  | 1752-1 15:10:00 |         746
gfz |   NOVM  | 1752-1 15:30:00 |         545
gfz |   PRDS  | 1752-1 16:00:00 |         539
gfz |   BRMU  | 1752-1 16:00:00 |        -622
gfz |   GOPE  | 1752-1 16:40:00 |        -561
gfz |   IRKJ  | 1752-1 17:00:00 |        -795
gfz |   NYA1  | 1752-1 17:00:00 |        -899
gfz |   GOPE  | 1752-1 17:00:00 |        -690
gfz |   NOVM  | 1752-1 17:30:00 |        -579
gfz |   NYA1  | 1752-1 17:30:00 |         723
gfz |   DAV1  | 1752-1 19:00:00 |        -522
gfz |   CAS1  | 1752-1 19:30:00 |        -516
gfz |   DAV1  | 1752-1 20:35:00 |        -635
gfz |   AUCK  | 1752-1 21:00:00 |         555
grg |   IRKJ  | 1752-1  0:20:00 |        7068
grg |   TNML  | 1752-1  3:10:00 |      -50478
grg |   TNML  | 1752-1  3:15:00 |       51076
grg |   DGAR  | 1752-1  3:50:00 |       -1078
grg |   ADIS  | 1752-1 10:50:00 |        -727
grg |   IRKJ  | 1752-1 13:35:00 |      -10527
jpl |   QAQ1  | 1752-1  0:20:00 |        1144
jpl |   QAQ1  | 1752-1  0:35:00 |       -1700
mit |     26  | 1752-1  0:01:00 |         660
mit |     26  | 1752-1  8:56:30 |       -1916
mit |     26  | 1752-1  9:04:00 |        -658
mit |     11  | 1752-1 23:44:00 |         911
mit |     11  | 1752-1 23:55:00 |        1324
mit |     11  | 1752-1 23:55:00 |        -617



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.05     4.40     4.39     4.39   | 5.34e-14  9.97e-15  1.86e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     4.34     4.40     4.39     4.39   | 4.07e-14  8.32e-15  1.53e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     4.10     4.40     4.39     4.39   | 4.80e-14  1.18e-14  2.08e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     3.55     4.40     0.77     0.77   | 7.52e-14  1.28e-14  8.55e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.34     4.40     4.39     4.39   | 4.04e-14  1.09e-14  2.14e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.40     4.40     4.39     4.39   | 4.55e-14  9.99e-15  2.29e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.39     4.40     0.62     0.62   | 4.89e-14  1.26e-14  2.63e-15 |
 WSRT |   288   284     2   288     4.34     4.40     4.39     4.39   | 9.16e-14  1.71e-14  2.15e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     3.73     4.40     0.75     0.75   | 4.75e-14  8.86e-15  1.75e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.45     4.40     1.54     1.54   | 4.13e-14  7.80e-15  2.09e-14 |
 HERS |   288   288     0   288     4.34     4.40     4.39     4.39   | 4.06e-14  1.22e-14  2.02e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.71     4.37     4.39     4.39   | 4.63e-14  1.15e-14  3.97e-15 |
 MATE |   286   286     0   286     4.15     4.37     0.93     0.93   | 4.52e-14  1.12e-14  1.11e-14 |
 NOVM |   288   285     1   288     2.61     4.21     1.37     1.37   | 7.17e-14  9.10e-15  3.91e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.56     4.05     0.63     0.63   | 4.76e-14  8.97e-15  1.68e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     2.54     4.01     1.10     1.10   | 5.94e-14  2.06e-14  8.33e-15 |
 NOT1 |   287   286     1   287     2.33     3.38     2.92     2.92   | 9.64e-14  3.03e-14  1.29e-14 |
 IRKT |   288   284     3   288     2.26     3.15     2.79     2.79   | 7.51e-14  2.53e-14  6.33e-15 |
 GODE |   288   288     1   214     1.81     2.73     1.61     1.61   | 4.13e-14  7.56e-15  1.45e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.07     2.67     1.71     1.71   | 9.64e-14  1.32e-14  2.34e-15 |
 IRKJ |   285   285     1   285     2.05     2.63     1.00     1.00   | 7.23e-14  1.86e-14  9.61e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.05     2.60     0.70     0.70   | 4.42e-14  9.19e-15  1.65e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.94     2.32     4.39     4.39   | 9.78e-14  1.12e-14  2.20e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.86     2.15     2.91     2.91   | 1.10e-13  1.24e-14  3.34e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.84     2.10     4.38     4.38   | 1.15e-13  1.67e-14  2.81e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.80     2.01     2.35     2.35   | 4.11e-14  1.21e-14  2.60e-15 |
 USNO |   288   281     3   288     1.42     1.25     0.55     0.55   | 1.48e-13  3.48e-14  8.51e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.34     0.59     4.39     4.39   | 4.64e-14  2.27e-14  2.21e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.89     0.49     0.18     0.18   | 4.16e-14  1.14e-14  1.21e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.79     0.39     2.15     2.15   | 8.36e-14  2.22e-14  1.05e-14 |
 TSKB |   284   281     1   284     0.76     0.37     0.05     0.05   | 9.71e-11  2.72e-11  5.49e-12 |
 MAR6 |   276   276     0   276     0.57     0.21     0.02     0.02   | 2.49e-13  6.24e-14  8.07e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.37     0.14     1.22     1.22   | 6.96e-13  7.06e-14  2.32e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.81     0.14     4.39     4.39   | 6.85e-14  2.85e-14  2.68e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.71     0.13     1.26     1.26   | 1.83e-13  5.35e-14  1.10e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.11     0.05     0.05   | 3.35e-13  1.28e-13  6.89e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.38     0.09     0.04     0.04   | 4.60e-13  1.23e-13  2.29e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.37     0.08     0.53     0.53   | 3.68e-13  1.14e-13  4.47e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.06     1.16     1.16   | 5.01e-13  1.60e-13  6.54e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.84     0.06     0.04     0.04   | 1.89e-13  4.89e-14  3.78e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.06     0.34     0.34   | 4.71e-13  1.15e-13  9.29e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.29     0.05     0.03     0.03   | 8.98e-13  9.45e-14  2.66e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.37     0.05     0.49     0.49   | 5.52e-13  6.78e-14  3.92e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.05     2.07     2.07   | 6.24e-13  6.36e-14  1.94e-14 |
 SYDN |   280   280     0   280     0.27     0.05     2.78     2.78   | 5.34e-13  1.41e-13  4.94e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.35     0.04     1.60     1.60   | 5.09e-13  6.47e-14  2.96e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.57     0.57   | 6.03e-13  7.17e-14  1.86e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.04     1.00     1.00   | 6.16e-13  5.95e-14  4.43e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     1.40     1.40   | 6.28e-13  6.40e-14  3.16e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.51     0.51   | 6.44e-13  6.42e-14  1.53e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.78     0.78   | 5.95e-13  7.17e-14  3.84e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.40     1.40   | 6.49e-13  6.52e-14  2.11e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.17     0.17   | 6.98e-13  6.48e-14  1.81e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.04     2.18     2.18   | 6.24e-13  7.10e-14  3.33e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.43     0.43   | 6.97e-13  6.68e-14  5.50e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.39     0.39   | 5.09e-13  1.44e-13  9.29e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.28     0.03     0.26     0.26   | 7.00e-13  7.35e-14  4.24e-14 |
 ALGO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-14  7.48e-15  2.04e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  2.83e-13  7.36e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.39e-13  2.62e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  5.74e-13  3.91e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  4.68e-13  4.38e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.39e-13  1.10e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  8.61e-14  4.60e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  8.82e-14  4.28e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-13  9.69e-14  2.54e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.20e-13  4.99e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  9.57e-14  1.93e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  3.32e-13  1.76e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-14  2.40e-14  3.61e-14 |
 GRAS |   180   161    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-11  4.31e-12         - |
 GRAZ |   215   173    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-12  1.01e-12         - |
 HOFN |   288   261    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  1.10e-12  2.14e-13 |
 KIRU |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-13  3.00e-13  2.33e-13 |
 MAC1 |   288   266     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  8.34e-13  1.47e-13 |
 MDVJ |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-14  1.18e-14  3.32e-15 |
 NICO |   288   232    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-12  1.17e-12  2.05e-13 |
 NNOR |   288   228    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  2.66e-13  3.85e-14 |
 NRC1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-14  1.08e-14  1.91e-15 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-14  7.58e-15  6.39e-15 |
 PTBB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-14  1.01e-14  1.02e-14 |
 REYK |   283   230    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-12  1.02e-12  2.03e-13 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-14  1.81e-14  2.94e-15 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.43e-13  2.03e-13  8.21e-14 |
 SYOG |   173   173     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.78e-13         - |
 TLSE |   205   197     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  7.42e-13         - |
 TWTF |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-14  8.52e-15  2.13e-15 |
 WROC |   282     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WTZR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.83e-14  1.07e-14  2.56e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-14  4.97e-15  1.04e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.96e-13  8.16e-13  1.69e-13 |
 POLV |   288   239    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  1.04e-12  2.03e-13 |
 BRST |   288   271     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  8.15e-13  2.53e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 WES2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-14  9.10e-15  1.23e-14 |
 MONP |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.38e-12  9.30e-13  4.80e-13 |
 GUAO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-13  1.66e-14  6.94e-15 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-14  1.09e-14  8.46e-15 |
 UNB3 |   282   279     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  6.66e-13  1.91e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.70e-22  3.68e-20  1.49e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WROC      WROC      TWTF |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
