
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1755   Day: 2   MJD: 56531                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880  2880 115461 115461    -924      37      0      0      0      0      0      0    0.00
 emr |  2871     0 103712   2565    2444     628     16     16     17     99    101     89   17.66
 esa |  2880     0 121072   6938   -1327    1508     17     18     15    136    137    132   16.97
 gfz |  2871     0 128415   2733     182     -58     13     12     14     82     83     80   21.94
 grg |  2880     0 119541   1387    -220     897     16     14     19    131    133    124   17.36
 mit |  2880     0 111468   3525    -124     540     22     21     26    243    263    146   11.03
 igr |   288     0  40450    832  -13079     592     16     21     15     91     56     98    0.00
 jpl |   288     0  24655    983    1466     847     17     21     15    101    115     93   15.04
 ngs |    96     0   2969      6    -940     292   1825   1825      0   3688   3688      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     X     4   -82   -78    91   132   -30    -6  1106     - |
    2 |     X   -26    13  -105   209   -30   -10  -142 -1331     - |
    3 |     X   -29   105    98   -84  -176    74    -5 -1436     - |
    4 |     X    22     X   -10   123  -212   194    32 -3337     - |
    5 |     X    31   -10     3   -52    23    36   134  -417     - |
    6 |     X    15    58    38    91  -333   -50    10 -5769     - |
    7 |     X    69  -128     7    55   -33   -54   122   162     - |
    8 |     X     X   122     X    70  -283     4     X -4132     - |
    9 |     X   -73     X   148   144  -400     X     X -4320     - |
   10 |     X  -221   109   151   183  -381   -15  -148 -5226     - |
   11 |     X   -45  -140    14   -41   305    23   132  5579     - |
   12 |     X   144   -40  -161  -135   382   -43  -129  -423     - |
   13 |     X    52    95   -67   138  -301   -56   -82  2593     - |
   14 |     X    42   113    47  -164   -72    33   -34  3213     - |
   15 |     X    17  -154     6    31   132   -57   119  -348     - |
   16 |     X   -57    81    95  -129   -23    61    21  2772     - |
   17 |     X    15  -258    20   -90   454     6   156 -2419     - |
   18 |     X    -1   -96    50   -54   126     5    63  3918     - |
   19 |     X  -168  -112  -125   154   455     9   -67   555     - |
   20 |     X   -27   124    48    -2  -247    73    69  3521     - |
   21 |     X   -18    45    74  -257   224    38   -57  3891     - |
   22 |     X   -83   101   -59   139   -94     1  -221 -2019     - |
   23 |     X    84  -142  -130   197    47   -30   -99    46     - |
   24 |     X    39    21   -10    29  -128   -62    57 -2139     - |
   25 |     X  -170    62    47  -153   320     3    21  1803     - |
   26 |     X   -26   156   -35   -21   -99   -48    19 -2407     - |
   27 |     X  -109   247   -17     -  -160    89   -96  1601     - |
   28 |     X    35     4  -102    96     X   -50   -87  8407     - |
   29 |     X   275  -213     0  -214   209   -22   117 -2120     - |
   31 |     X   143  -184   -38  -226   483   -34    18   -94     - |
   32 |     X    66   123    96   -91  -355    55    92 -1856     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -   -14    18     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    25   -13     -     -    91    -9     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -20    32     -     -     -     - |
 ALBH |     -    36     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |     X     -    19   -60   151  -148   -14     -     -     - |
 ALRT |     X     -    50   -74   142     -     -  -112     -     - |
 AMC2 |     X     -   -64   -57   112    36   -46     -     -     - |
 ANKR |     X     -   144     -  -246     -   139   122     -     - |
 AREQ |     X    76    32   -60    -8     -    11   -28     -     - |
 ARTU |     X     -    45   -49   -44     -    48    70     -     - |
 ASPA |     -     -  -278    65   190     -   118     -     -     - |
 AUCK |     X     -    -1    94   -28   -91   126   -36     -     - |
 BAKO |     X     -     -    26     -   -51     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    88   -68     -     -   110     -     -     - |
 BJFS |     X     -   115   -53   -45     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   203    41  -173     -   105   -90     -     - |
 BOR1 |     X     -     -    97     -  -192     -     -     -     - |
 BRAZ |     X     -   122  -182   111     -   -71     -     -     - |
 BRFT |     X     -    31  -108   106     -    27     -     -     - |
 BRMU |     X     -    45   -40    73  -102   -58     -     -     - |
 BRUX |     X     -     -    69   -87     -    92     -     -     - |
 BUCU |     -     -    -3     -     3     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     X     -    19     -  -149     -    81   150     -     - |
 CAS1 |     X     -   197     0  -131   -97    83     -     -     - |
 CEDU |     -     -   144     -   -36     -    89  -121     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -10     -     -    40    15     -     - |
 CHTI |     X     -    36    80  -137     -    30     -     -     - |
 CHUM |     -     -   164  -127     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     X    50   111   -88   -48     -    55     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -    33     -     -     -   -48     -     - |
 COCO |     X     -   136    40  -251     -   141    78     -     - |
 CONZ |     X     -     -   -19   123  -156   -61     -     -     - |
 CRO1 |     -    38     -   -87    48     9    -5    19     -     - |
 CUSV |     -     -   236  -183     -     -   113     -     -     - |
 DAEJ |     X     8     -   -62     -   110    69     -     -     - |
 DARW |     X    55   170   -42   213  -351    15  -183     -     - |
 DAV1 |     X     -   174    27    -9  -308    92     -     -     - |
 DGAR |     X     -     -   -73   109     -     -   -20     -     - |
 DGAV |     -     -   110   -85     -     -    -8     -     -     - |
 DRAG |     -     -    86   -67     -     -     -     -     -     - |
 DRAO |     X    33    13   -28    -3   -14    60     -     -     - |
 DUBO |     -     -     X   117  -148     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    24     -     2   -27     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -45     -     -     -    66     -     - |
 FLIN |     -     -   113     -     -     -     -  -128     -     - |
 FLRS |     X     -    82   -64     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     X     -    11    34    -5     -     8   -56     -     - |
 GLSV |     X     -    68    52  -135     5    42     -     -     - |
 GMSD |     -     -    57  -103     -   123   -35     -     -     - |
 GOLD |     X     -    38   -21   -11     -    29     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -    -6   -33    63     -     -     -     - |
 GRAS |     X     -    57    25     -  -139     4     -     -     - |
 GRAZ |     X     -     -    52     -  -103    43     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -   110  -139     -   121     -     -     - |
 GUAT |     X     -   -17   -59   281  -301  -145     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -38    52   -29     -     -     -     -     - |
 HARB |     X     0   -34     X    27     -   -77     -     -     - |
 HERS |     X  -474   344     -     -   229   334     -     -     - |
 HERT |     X     -  -155     -   152     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     0    -7     -     -    11     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -    30     -     -     -   -44     -     - |
 HNPT |     -     -     -    39    54  -163     -     -     -     - |
 HOB2 |     X   100    71   118  -136  -155    76   -91     -     - |
 HOFN |     X     -   150   -25  -103   -28     0     -     -     - |
 HOLM |     X     -    14    24   -44     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -  -123   155     -    36     -     -     - |
 HYDE |     -     -  -108     -   105     -  -189     -     -     - |
 IENG |     X    19     -     -     -   -30    28     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     5    37     -     -   -49     -     - |
 INVK |     X     -     -     0     -     -     3     0     -     - |
 IRKJ |     -     -  -142    23     X   172     -     -     -     - |
 IRKT |     -    46     -   -22  -161   224     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    66    67  -166     -    71    19     -     - |
 KARR |     -     -   111     -     X     -    27  -125     -     - |
 KELY |     -     -   102  -121     -    54     -    29     -     - |
 KERG |     -   -34     X  -193   292     -     -     -     -     - |
 KIRU |     X    64     9   -63     -     -    11     9     -     - |
 KIT3 |     -     -  -100     -    97     -    -1     -     -     - |
 KOUC |     X     -     X    38    37  -138     -     3     -     - |
 KUUJ |     -     -    89     -     -     -     -  -101     -     - |
 LAMA |     X     -     -   -34   107  -101     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    39     -   -38     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    94   115     -  -216     -   158     -     -     - |
 MAC1 |     X     -     -   -21    42   -92     1    50     -     - |
 MAG0 |     X     -    53  -138     -     -    -4   141     -     - |
 MAL2 |     -     -  -109     -   106     -    -9     -     -     - |
 MANA |     -     -     -    52   -66     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     X    -8   -22     -   116  -135     -     -     -     - |
 MAS1 |     X   -14     2   -19   149     -   -82  -130     -     - |
 MATE |     -    11    94   -20    14  -145    87     -     -     - |
 MAW1 |     X     -   103   -62    79  -161    31     -     -     - |
 MCIL |     -     -    72  -143   111     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     X     1     -   -13    15     -    91     -     -     - |
 MDO1 |     -   103  -114   126  -217     -    86    74     -     - |
 MDVJ |     X     -    -7     2   -21    48     -     -     -     - |
 MIZU |     X     -     -  -111     -   221    72     -     -     - |
 MKEA |     -     -    54  -132   115     -   -29     -     -     - |
 MOBS |     X     -   113     -     -  -174     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -30     -    42    31    13     -     - |
 MQZG |     -     -  -175     -   171     -     -     -     -     - |
 NANO |     X     -    46   -84    43     -   -74    21     -     - |
 NICO |     X     -     -    14   -18     X  -124     -     -     - |
 NKLG |     X     -    69   -49    -4     -    44    -2     -     - |
 NNOR |     X   133   -41     -     -  -150    65     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -56   202  -214     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     X   -48     -   -16   127   -91   -76     -     -     - |
 NRMD |     X     -     -     6    -8     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -     -   592  -253   208  -285     -     -     -     - |
 NYA1 |     X     -    75   -50     -   -15    46     -     -     - |
 NYAL |     -    95     -    57    73   -72   -77  -226     -     - |
 ONSA |     X   -30     3   -53   137   -68   216     -     -     - |
 OPMT |     X    73     -   -54     -    -7     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -     4    -5     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -    21   -16     -     -   -23     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    68     -  -136     -     -     -     - |
 PDEL |     X     -     2   -64    94   -99   -64    56     -     - |
 PETS |     -     -    98   -76     -     -   -12     -     -     - |
 PIE1 |     -    42     -   -34     -     -    -4     -     -     - |
 PIMO |     -     -   169   -38   -61     -    64   -66     -     - |
 POL2 |     -     -     -    46   -12     -     -   -53     -     - |
 POLV |     -     -     -   -34   191   -99     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -30     -    29     -    64     -     -     - |
 PRDS |     -    22    -8   -65     -   108   318     -     -     - |
 PTBB |     X     0    -5     -     -     8    63     -     -     - |
 QAQ1 |     X   -19    55   -64    47     -     2     -     -     - |
 RCMN |     -     -   122   -95     -     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -   226   -89     -     -     -  -126     -     - |
 RESO |     X     -    -6   -16   156     -     -  -151     -     - |
 REUN |     X     -     -    40   -51     -    75     -     -     - |
 REYK |     X     -     -    53   141  -299    91     -     -     - |
 RIGA |     -     -     -     -     -   -71     -    52     -     - |
 SALU |     -     -   281  -218     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     X    50     2   -33   -28    27   105     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -26   -99   150     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    40    46   -10     6  -126   -49     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -   -11     -     -     -    16     -     - |
 SPT0 |     X   -71     -     -   128   -88  -222     -     -     - |
 SSIA |     X     -     -    36     -     -  -117   -53     -     - |
 STHL |     -     -   108   -26     -     -    41   -84     -     - |
 STJO |     -    16     -    -1    62   -92     -   -21     -     - |
 STR1 |     -    -7     -     -     7     -     -     -     -     - |
 SUTH |     X     -     -     -   -41     -     -    47     -     - |
 SUWN |     X    47    44   -71     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    40     -   -39     -   266     -     -     - |
 SYOG |     X   -17   111   -45    93   -62   -44  -103     -     - |
 THTI |     -    47    35   -40  -157     -    41   145     -     - |
 THU3 |     X    71    83    -2  -151     -    54     -     -     - |
 TIDB |     -  -118     -   -69   360  -240   -86     -     -     - |
 TIXI |     -     -     1     -    -1     -     -     X     -     - |
 TLSE |     X    -9    10   -76   179  -132   -61     -     -     - |
 TNML |     -   -65   -52     -   141   -37     -     -     -     - |
 TOW2 |     X     -   -28   -88   323  -289   -90     -     -     - |
 TRO1 |     X     -   341  -124  -172   -16   -46     -     -     - |
 TSKB |     X    -2     -    -6     -    15   -29     -     -     - |
 TWTF |     X    -9     -   -81     -   177    11     -     -     - |
 UFPR |     -     -    50   -39     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   143     -  -289  -165     -     - |
 URUM |     -     -  -170     -   166     -  -202     -     -     - |
 USN3 |     X     -     -     -    54   -86  -103     -     -     - |
 USNO |     X   -82     -     -   127   -69     -     -     -     - |
 USUD |     -    16     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    67   -17   -24     -   -34    -8     -     -     - |
 WAB2 |     X     -     -   -21     -    43    66     -     -     - |
 WES2 |     -    63    72   -64   -53     -    41     -     -     - |
 WILL |     X     2     -   -62     -   120   128     -     -     - |
 WIND |     -     -   122     -  -119     -   111     -     -     - |
 WSRT |     X    -8     -    76   -57   -48    37     -     -     - |
 WTZA |     X     -     -     -     -   -20    44    15     -     - |
 WTZR |     X     -     -     -   156  -246   -60     -     -     - |
 XMIS |     X     -     -   -58    73     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    60    65   -98     -     -    35     -     -     - |
 YAR2 |     X    44     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -  -168   264     -     -     -     - |
 YELL |     -    42   -15   -98    52    67  -231     -     -     - |
 YKRO |     X     -     2    -6     -     -     1     6     -     - |
 YSSK |     X     -     -   -35     -     -    43    52     -     - |
 ZAMB |     X     -    -8   -96    41     -    16   102     -     - |
 ZECK |     X     -     9   -75   -19   164     4     -     -     - |
 ZIMM |     X     -     -    42     -   -85     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     X    17    13    15    12    19    21    22   290     - | 2880    265
    2 |     X    23    21    11    18    20    30    24   490     - | 2880    185
    3 |     X    17    26    14    13    28    13     9  2604     - | 2880   2370
    4 |     X    13     X    17    14    31    13    61  1794     - | 2879    906
    5 |     X    14    14    11    12    13    26    23   462     - | 2880    349
    6 |     X    10    18    17    16    23    12    11  2759     - | 2880    616
    7 |     X    18    16    10    13    31    26    22   600     - | 2880    253
    8 |     X     X    20     X    20    38    52     X  3479     - | 2652   2292
    9 |     X    14     X    10    16    25     X     X  4718     - | 2871   3410
   10 |     X    15    23    12    11    22    26    24  3385     - | 2880   1128
   11 |     X    19    17    15    18    28    22    26  1290     - | 2880    332
   12 |     X    18    21    11    13    18    21    21   511     - | 2880    285
   13 |     X    14    20    14    13    14    22    15   558     - | 2880    279
   14 |     X    13    17    11    12    22    16    12  1087     - | 2880    229
   15 |     X    16    15     9    10    15    23    23   410     - | 2880    169
   16 |     X    13    21    12    15    16     9    16   521     - | 2880    263
   17 |     X    12    17    10    17    20    27    23  1636     - | 2880    436
   18 |     X    11    18     9    14    16    15    17   442     - | 2880    233
   19 |     X    27    25    19    19    14    18    15   642     - | 2880    243
   20 |     X    14    20    16    15    17    15    14   651     - | 2880    329
   21 |     X    13    17     7    16    25    19    15   784     - | 2880    391
   22 |     X    14    18    11    12    18    34    32  1217     - | 2880    327
   23 |     X    12    18    10    13    20    19    16   342     - | 2880    183
   24 |     X    24    18    21    13    25    22    18  3671     - | 2880   2109
   25 |     X    18    20    14    13    12    14    12   624     - | 2880    211
   26 |     X    18    19     9    13    31    18    10   787     - | 2880    472
   27 |     X    19    18    11     -    18    23    21   661     - | 2880    193
   28 |     X     9    16     9    14     X    19    16  2894     - | 2880    693
   29 |     X    12    21     9    15    18    22    19  2090     - | 2880    259
   31 |     X    18    17     8    15    20    18    11  1828     - | 2880    507
   32 |     X    16    18    15    15    17    25    16  1095     - | 2880    996
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    23    29     -     -     -     -     - |  286   3986
 ABPO |     -     -     6     7     -     -     6    11     -     - |  288  15921
 AJAC |     -     -     -     -    16    26     -     -     -     - |  286   1792
 ALBH |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   9903
 ALIC |     X     -    11    11    15    23    11     -     -     - |  288   3812
 ALRT |     X     -     8     9    11     -     -     7     -     - |  288   7553
 AMC2 |     X     -    11    14    17    23    18     -     -     - |  288     25
 ANKR |     X     -     9     -    13     -     7    12     -     - |  288    >>>
 AREQ |     X    10    13    10    17     -     7    13     -     - |  288   8614
 ARTU |     X     -     7     9    12     -     7     9     -     - |  288   8407
 ASPA |     -     -    19    15    25     -    16     -     -     - |  288  12639
 AUCK |     X     -    14    12    26    31    38    14     -     - |  288   4750
 BAKO |     X     -     -    11     -    22     -     -     -     - |  288   2980
 BJCO |     -     -     7     5     -     -     6     -     -     - |  288   8410
 BJFS |     X     -    13    16    21     -     -     -     -     - |  288   8425
 BOGT |     -     -    13    14    21     -     9    20     -     - |  288  21246
 BOR1 |     X     -     -    14     -    28     -     -     -     - |  287   6292
 BRAZ |     X     -     8    16    17     -    15     -     -     - |  288   9590
 BRFT |     X     -    14    18    24     -    11     -     -     - |  288   3698
 BRMU |     X     -    12    15    18    24    15     -     -     - |  288   3177
 BRUX |     X     -     -    11    14     -    15     -     -     - |  288    436
 BUCU |     -     -    14     -    13     -     -     -     -     - |  286   3020
 CAGZ |     X     -    21     -    20     -    11    16     -     - |  288    >>>
 CAS1 |     X     -    10    11    12    25    10     -     -     - |  288   4033
 CEDU |     -     -    11     -    16     -    14    13     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -    12     -     -     7    18     -     - |  288   7413
 CHTI |     X     -    11    10    16     -    10     -     -     - |  288   5298
 CHUM |     -     -    11     9     -     -     -     -     -     - |  288   9655
 CHUR |     X    12     8    12    19     -    12     -     -     - |  288  11567
 CNMR |     -     -     -    14     -     -     -    20     -     - |  288   9113
 COCO |     X     -    13    17    22     -    14    18     -     - |  288  16300
 CONZ |     X     -     -    12    25    29    23     -     -     - |  288   2968
 CRO1 |     -    20     -    25    22    21    17    19     -     - |  288     40
 CUSV |     -     -    14    11     -     -    10     -     -     - |  288  11654
 DAEJ |     X    18     -    15     -    31    21     -     -     - |  288   1912
 DARW |     X    13    14    14    25    18    12    13     -     - |  288   4084
 DAV1 |     X     -    10     7    13    19     7     -     -     - |  288   3246
 DGAR |     X     -     -    16    18     -     -    18     -     - |  288  24650
 DGAV |     -     -    12     9     -     -    11     -     -     - |  288  15338
 DRAG |     -     -    51    40     -     -     -     -     -     - |  225   3314
 DRAO |     X    14    15    14    27    37    14     -     -     - |  288   3856
 DUBO |     -     -     X    14    17     -     -     -     -     - |   52  13558
 FAIR |     -    24     -    11    20     -     -     -     -     - |  288   9478
 FALK |     -     -     -    12     -     -     -    17     -     - |  288   7597
 FLIN |     -     -    13     -     -     -     -    15     -     - |  287    >>>
 FLRS |     X     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288   2456
 GLPS |     X     -     9    11    19     -    12    16     -     - |  288  20654
 GLSV |     X     -    11    10    21    40    15     -     -     - |  288   4842
 GMSD |     -     -    18    16     -    50    19     -     -     - |  288   5767
 GOLD |     X     -    15    14    22     -    12     -     -     - |  288   2827
 GOPE |     -     -     -    15    10    29     -     -     -     - |  287    518
 GRAS |     X     -    20     9     -    26    22     -     -     - |  288   1913
 GRAZ |     X     -     -    13     -    26    12     -     -     - |  287   2369
 GUAM |     -     -     -    21    26     -    19     -     -     - |  288  15785
 GUAT |     X     -    13    16    25    23    15     -     -     - |  288   3217
 GUUG |     -     -    17    23    29     -     -     -     -     - |  288   8798
 HARB |     X    14    16     X    15     -    13     -     -     - |  190  13377
 HERS |     X    11    13     -     -    28    17     -     -     - |  288     33
 HERT |     X     -    13     -    13     -     -     -     -     - |  288   2454
 HLFX |     -     7     9     -     -    16     -     -     -     - |  288   6565
 HNLC |     -     -     -    28     -     -     -    40     -     - |  259  11836
 HNPT |     -     -     -    19    21    33     -     -     -     - |  288   3463
 HOB2 |     X    37    12    14    22    32    16    13     -     - |  288     94
 HOFN |     X     -    14    14    16    30    13     -     -     - |  288   2416
 HOLM |     X     -     8    10    14     -     -     -     -     - |  288  10118
 HRAO |     -     -     -    10    12     -    16     -     -     - |  288  19074
 HYDE |     -     -    10     -    10     -    15     -     -     - |  204   3922
 IENG |     X    16     -     -     -    25    16     -     -     - |  288     87
 IISC |     -     -     -    13    17     -     -    14     -     - |  288  25227
 INVK |     X     -     -     7     -     -    12    10     -     - |  288   9052
 IRKJ |     -     -     9     9     X    16     -     -     -     - |  288     34
 IRKT |     -    14     -    19    22    43     -     -     -     - |  288    147
 ISPA |     -     -    16    17    27     -    18    18     -     - |  288  20787
 KARR |     -     -     9     -     X     -     8    10     -     - |  288    >>>
 KELY |     -     -    12    11     -    23     -    14     -     - |  288  10010
 KERG |     -    16     X    22    18     -     -     -     -     - |  224   9356
 KIRU |     X    22    18    22     -     -    25    27     -     - |  288   1685
 KIT3 |     -     -    17     -    16     -    16     -     -     - |  288    >>>
 KOUC |     X     -     X    14    16    24     -    10     -     - |  285   6497
 KUUJ |     -     -    11     -     -     -     -    12     -     - |  288   4075
 LAMA |     X     -     -    13    17    24     -     -     -     - |  288   2769
 LHAZ |     -     -    45     -    44     -     -     -     -     - |  262    >>>
 LPGS |     -    14    21     -    28     -    19     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     X     -     -    11    14    21     8    10     -     - |  288   2854
 MAG0 |     X     -     9     9     -     -     8     9     -     - |  287  10286
 MAL2 |     -     -    24     -    24     -    26     -     -     - |  287    >>>
 MANA |     -     -     -    21    26     -     -     -     -     - |  287  14964
 MAR6 |     X    11    12     -    13    16     -     -     -     - |  288   1681
 MAS1 |     X    22    14    20    18     -     8    13     -     - |  288  26959
 MATE |     -    17    15    29    27    27    14     -     -     - |  288     78
 MAW1 |     X     -    13    12    20    27    11     -     -     - |  288   3537
 MCIL |     -     -    14    19    22     -     -     -     -     - |  288   6519
 MCM4 |     X    14     -     7    13     -    11     -     -     - |  288  10799
 MDO1 |     -    32    14    10    28     -    10    12     -     - |  288   7821
 MDVJ |     X     -    16    17    17    57     -     -     -     - |  288     29
 MIZU |     X     -     -    21     -    42    28     -     -     - |  284    856
 MKEA |     -     -    14    14    18     -    18     -     -     - |  288  24814
 MOBS |     X     -    11     -     -    16     -     -     -     - |  288   3774
 MORP |     -     -     -    15     -    32    10    16     -     - |  288   4048
 MQZG |     -     -    18     -    18     -     -     -     -     - |  288   4087
 NANO |     X     -    12    16    24     -    18    16     -     - |  288   3921
 NICO |     X     -     -    16    20     X    14     -     -     - |  288   2143
 NKLG |     X     -    20     9    22     -    17    14     -     - |  288  12420
 NNOR |     X    13    19     -     -    21    12     -     -     - |  288    335
 NOVM |     -     -    25    20    19     -     -     -     -     - |  205     53
 NRC1 |     X     8     -    14    19    16    13     -     -     - |  288     22
 NRMD |     X     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  288   6340
 NTUS |     -     -    50    28    77    31     -     -     -     - |  288   4875
 NYA1 |     X     -     9     7     -    13    10     -     -     - |  288   4892
 NYAL |     -     8     -    12    14    21    11     8     -     - |  288   3610
 ONSA |     X    17    12    14    16    19    13     -     -     - |  288     18
 OPMT |     X    20     -    15     -    21     -     -     -     - |  288     27
 PALM |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     - |  288   7398
 PALV |     -     -    14    11     -     -     7     -     -     - |  288   4412
 PARC |     -     -     -    11     -    22     -     -     -     - |  288   3901
 PDEL |     X     -    11    17    18    23     7    12     -     - |  288   2623
 PETS |     -     -    14    11     -     -     9     -     -     - |  288  12436
 PIE1 |     -    15     -    12     -     -    12     -     -     - |  288     61
 PIMO |     -     -    16    20    24     -    10    18     -     - |  288  18747
 POL2 |     -     -     -    10     9     -     -     9     -     - |  288   8894
 POLV |     -     -     -    15    28    31     -     -     -     - |  288   2139
 POTS |     -     -    10     -    10     -    14     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -    15    11     9     -    28    15     -     -     - |  288    110
 PTBB |     X    19    12     -     -    22    13     -     -     - |  288     44
 QAQ1 |     X     9     8     9    11     -    10     -     -     - |  288   7434
 RCMN |     -     -     8     6     -     -     -     -     -     - |  288   3279
 RECF |     -     -    14    14     -     -     -    16     -     - |  288   7906
 RESO |     X     -     9     7    13     -     -    10     -     - |  288   8255
 REUN |     X     -     -    10    13     -    26     -     -     - |  287  10132
 REYK |     X     -     -    19    21    33    20     -     -     - |  273   2713
 RIGA |     -     -     -     -     -    13     -    10     -     - |  288   3976
 SALU |     -     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  288   8617
 SCH2 |     X    13    14    16    21    45    11     -     -     - |  288   4484
 SCOR |     -     -     8    10    10     -     -     -     -     - |  288   9642
 SFER |     -    18    11    16    21    19    21     -     -     - |  288     53
 SHAO |     -     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  288  19996
 SPT0 |     X    10     -     -    10    12    17     -     -     - |  288     48
 SSIA |     X     -     -    11     -     -    16    16     -     - |  288  14627
 STHL |     -     -    10     9     -     -     6    14     -     - |  288  21975
 STJO |     -     9     -    16    17    31     -    15     -     - |  288    128
 STR1 |     -    16     -     -    16     -     -     -     -     - |  276   1047
 SUTH |     X     -     -     -    10     -     -    11     -     - |  286  15797
 SUWN |     X    17    12    12     -     -     -     -     -     - |  288   4210
 SVTL |     -     -     9     -     9     -    10     -     -     - |  287    206
 SYOG |     X    15    17    13    25    31    10    38     -     - |  288    442
 THTI |     -    20    10    17    23     -     8    12     -     - |  288  12362
 THU3 |     X     8     8     9    11     -     8     -     -     - |  288   9274
 TIDB |     -    18     -    12    16    26    13     -     -     - |  288    113
 TIXI |     -     -    13     -    13     -     -     X     -     - |  287    >>>
 TLSE |     X    17    16    20    36    16    12     -     -     - |  288   1728
 TNML |     -    20    16     -    29    25     -     -     -     - |  288   1792
 TOW2 |     X     -    15    16    17    42    10     -     -     - |  288   5627
 TRO1 |     X     -    19    12    32    15    23     -     -     - |  288   4559
 TSKB |     X    24     -    25     -    20    13     -     -     - |  288     93
 TWTF |     X    13     -    16     -    19    15     -     -     - |  288     34
 UFPR |     -     -    12     9     -     -     -     -     -     - |  288   8286
 UNSA |     -     -     X     -    16     -    20    19     -     - |  286    >>>
 URUM |     -     -    12     -    12     -    12     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |     X     -     -     -    20    32    40     -     -     - |  284     38
 USNO |     X    32     -     -    31    24     -     -     -     - |  288     58
 USUD |     -    14     -    11     -     -     -     -     -     - |  288     51
 VILL |     -    10    11    18     -    25    14     -     -     - |  288   3717
 WAB2 |     X     -     -    16     -    32    29     -     -     - |  288     57
 WES2 |     -    22    16    11    20     -    11     -     -     - |  288  25029
 WILL |     X     9     -    11     -    18    17     -     -     - |  288   4241
 WIND |     -     -    12     -    12     -    16     -     -     - |  192    >>>
 WSRT |     X     7     -    10    10    16    11     -     -     - |  288     25
 WTZA |     X     -     -     -     -    16    14    12     -     - |  288    432
 WTZR |     X     -     -     -     9    13    16     -     -     - |  286     35
 XMIS |     X     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  288   2430
 YAKT |     -    41    26    25     -     -    22     -     -     - |  284  10301
 YAR2 |     X    23     -    18     -     -     -     -     -     - |  288   9674
 YEBE |     -     -     -     -    14    22     -     -     -     - |  286    432
 YELL |     -     8     8    10    11    12    10     -     -     - |  288     22
 YKRO |     X     -     8     9     -     -     9    12     -     - |  288  21897
 YSSK |     X     -     -     7     -     -     7    11     -     - |  287  12000
 ZAMB |     X     -    11    10    16     -     9    12     -     - |  288  14454
 ZECK |     X     -    12    16    13    23    12     -     -     - |  288     55
 ZIMM |     X     -     -     7     -    14     -     -     -     - |  287   6171
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |     -    16    18    13    16    23    17    18  1825     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   ALIC  | 1755-2  0:10:00 |        -995
cod |   ALRT  | 1755-2  0:10:00 |       -1025
cod |   AMC2  | 1755-2  0:10:00 |       -1005
cod |   ANKR  | 1755-2  0:10:00 |       -1032
cod |   AREQ  | 1755-2  0:10:00 |       -1010
cod |   ARTU  | 1755-2  0:10:00 |       -1032
cod |   AUCK  | 1755-2  0:10:00 |       -1024
cod |   BAKO  | 1755-2  0:10:00 |       -1007
cod |   BRAZ  | 1755-2  0:10:00 |        -998
cod |   ALRT  | 1755-2  0:15:00 |       -1068
cod |   AMC2  | 1755-2  0:15:00 |       -1069
cod |   ANKR  | 1755-2  0:15:00 |       -1067
cod |   AREQ  | 1755-2  0:15:00 |       -1075
cod |   ARTU  | 1755-2  0:15:00 |       -1072
cod |   AUCK  | 1755-2  0:15:00 |       -1049
cod |   BAKO  | 1755-2  0:15:00 |       -1085
cod |   BOR1  | 1755-2  0:15:00 |       -1065
cod |   BRAZ  | 1755-2  0:15:00 |       -1085
cod |   ALIC  | 1755-2  0:20:00 |       -1707
cod |   ALRT  | 1755-2  0:20:00 |        -638
cod |   ANKR  | 1755-2  0:20:00 |        -639
cod |   AREQ  | 1755-2  0:20:00 |        -635
cod |   ARTU  | 1755-2  0:20:00 |        -641
cod |   AUCK  | 1755-2  0:20:00 |        -632
cod |   BJFS  | 1755-2  0:20:00 |       -2709
cod |   ALRT  | 1755-2  0:30:00 |         973
cod |   AMC2  | 1755-2  0:30:00 |         982
cod |   ANKR  | 1755-2  0:30:00 |         972
cod |   AREQ  | 1755-2  0:30:00 |         977
cod |   AUCK  | 1755-2  0:30:00 |        1000
cod |   BAKO  | 1755-2  0:30:00 |        1043
cod |   BJFS  | 1755-2  0:30:00 |         978
cod |   BOR1  | 1755-2  0:30:00 |        1017
cod |   BRAZ  | 1755-2  0:30:00 |         975
cod |   ALIC  | 1755-2  0:35:00 |        2493
cod |   ALRT  | 1755-2  0:35:00 |        1457
cod |   AMC2  | 1755-2  0:35:00 |        1455
cod |   ANKR  | 1755-2  0:35:00 |        1463
cod |   AREQ  | 1755-2  0:35:00 |        1462
cod |   ARTU  | 1755-2  0:35:00 |        2477
cod |   AUCK  | 1755-2  0:35:00 |        1451
cod |   BAKO  | 1755-2  0:35:00 |        1448
cod |   BJFS  | 1755-2  0:35:00 |        1459
cod |   BOR1  | 1755-2  0:35:00 |        1459
cod |   BRAZ  | 1755-2  0:35:00 |        1456
cod |   ALIC  | 1755-2  0:40:00 |        1767
cod |   ALRT  | 1755-2  0:40:00 |        1775
cod |   AMC2  | 1755-2  0:40:00 |        1773
cod |   ANKR  | 1755-2  0:40:00 |        1765
cod |   AREQ  | 1755-2  0:40:00 |        1745
cod |   ARTU  | 1755-2  0:40:00 |        1773
cod |   AUCK  | 1755-2  0:40:00 |        1782
cod |   BAKO  | 1755-2  0:40:00 |        1757
cod |   BJFS  | 1755-2  0:40:00 |        1775
cod |   BOR1  | 1755-2  0:40:00 |        1781
cod |   BRAZ  | 1755-2  0:40:00 |        1779
cod |   ALIC  | 1755-2  0:45:00 |        1817
cod |   AMC2  | 1755-2  0:45:00 |        1811
cod |   ARTU  | 1755-2  0:45:00 |        1815
cod |   BAKO  | 1755-2  0:45:00 |        1811
cod |   BJFS  | 1755-2  0:45:00 |        1823
cod |   BOR1  | 1755-2  0:45:00 |        1808
cod |   BRAZ  | 1755-2  0:45:00 |        1811
cod |   ALIC  | 1755-2  0:50:00 |        1658
cod |   BJFS  | 1755-2  0:50:00 |        1664
cod |   BOR1  | 1755-2  0:50:00 |        1656
esa |   KOUC  | 1755-2  0:10:00 |       -1813
esa |   KOUC  | 1755-2  0:15:00 |        1367
esa |   KOUC  | 1755-2  0:20:00 |       -2674
esa |   KOUC  | 1755-2  0:40:00 |        3301
esa |   KOUC  | 1755-2  1:00:00 |        -720
esa |   KOUC  | 1755-2  1:05:00 |         585
esa |     24  | 1755-2 23:59:00 |     -124291
esa |      2  | 1755-2 23:59:00 |     -124299
esa |      6  | 1755-2 23:59:00 |     -124294
esa |     14  | 1755-2 23:59:00 |     -124291
esa |     19  | 1755-2 23:59:00 |     -124289
esa |     29  | 1755-2 23:59:00 |     -124310
esa |     11  | 1755-2 23:59:00 |     -124296
esa |     25  | 1755-2 23:59:00 |     -124294
esa |      3  | 1755-2 23:59:00 |     -124297
esa |      7  | 1755-2 23:59:00 |     -124302
esa |     15  | 1755-2 23:59:00 |     -124293
esa |     20  | 1755-2 23:59:00 |     -124296
esa |     12  | 1755-2 23:59:00 |     -124297
esa |     26  | 1755-2 23:59:00 |     -124298
esa |      4  | 1755-2 23:59:00 |     -124296
esa |      8  | 1755-2 23:59:00 |     -124339
esa |     21  | 1755-2 23:59:00 |     -124289
esa |     16  | 1755-2 23:59:00 |     -124297
esa |     27  | 1755-2 23:59:00 |     -124307
esa |     31  | 1755-2 23:59:00 |     -124296
esa |     13  | 1755-2 23:59:00 |     -124295
esa |     22  | 1755-2 23:59:00 |     -124293
esa |     10  | 1755-2 23:59:00 |     -124296
esa |      9  | 1755-2 23:59:00 |     -124281
esa |     17  | 1755-2 23:59:00 |     -124302
esa |     32  | 1755-2 23:59:00 |     -124299
esa |     18  | 1755-2 23:59:00 |     -124288
esa |      5  | 1755-2 23:59:00 |     -124295
esa |     23  | 1755-2 23:59:00 |     -124293
esa |     28  | 1755-2 23:59:00 |     -124299
esa |      1  | 1755-2 23:59:00 |     -124294
esa |      2  | 1755-2 23:59:30 |       56553
esa |     26  | 1755-2 23:59:30 |       56557
esa |      4  | 1755-2 23:59:30 |       56557
esa |      8  | 1755-2 23:59:30 |       56556
esa |     11  | 1755-2 23:59:30 |       56552
esa |     21  | 1755-2 23:59:30 |       56543
esa |      6  | 1755-2 23:59:30 |       56546
esa |     13  | 1755-2 23:59:30 |       56554
esa |     25  | 1755-2 23:59:30 |       56554
esa |     16  | 1755-2 23:59:30 |       56555
esa |      3  | 1755-2 23:59:30 |       56544
esa |     27  | 1755-2 23:59:30 |       56540
esa |     31  | 1755-2 23:59:30 |       56548
esa |      7  | 1755-2 23:59:30 |       56555
esa |     14  | 1755-2 23:59:30 |       56548
esa |     20  | 1755-2 23:59:30 |       56550
esa |     22  | 1755-2 23:59:30 |       56550
esa |     19  | 1755-2 23:59:30 |       56542
esa |     29  | 1755-2 23:59:30 |       56556
esa |     24  | 1755-2 23:59:30 |       56549
esa |      9  | 1755-2 23:59:30 |       56574
esa |     17  | 1755-2 23:59:30 |       56550
esa |     18  | 1755-2 23:59:30 |       56549
esa |     12  | 1755-2 23:59:30 |       56554
esa |     32  | 1755-2 23:59:30 |       56548
esa |     23  | 1755-2 23:59:30 |       56552
esa |     28  | 1755-2 23:59:30 |       56560
esa |     15  | 1755-2 23:59:30 |       56551
esa |      1  | 1755-2 23:59:30 |       56538
esa |      5  | 1755-2 23:59:30 |       56550
esa |     10  | 1755-2 23:59:30 |       56554
gfz |   NOVM  | 1755-2  6:55:00 |        -741
grg |   IRKJ  | 1755-2  0:20:00 |        8055
grg |   LPGS  | 1755-2 13:30:00 |         771
grg |   IRKJ  | 1755-2 14:00:00 |       -5692
grg |   KARR  | 1755-2 15:30:00 |        -569
grg |   REYK  | 1755-2 19:40:00 |     -190966
grg |   REYK  | 1755-2 19:45:00 |       -4887
grg |   REYK  | 1755-2 19:55:00 |      -36925
grg |   REYK  | 1755-2 20:05:00 |       32906
grg |   TRO1  | 1755-2 20:05:00 |     -141030
grg |   REYK  | 1755-2 20:10:00 |      200577
grg |   TRO1  | 1755-2 20:10:00 |      141153
grg |   REYK  | 1755-2 22:50:00 |     -267922
mit |     28  | 1755-2  0:01:00 |         607
mit |   HOFN  | 1755-2 19:45:00 |       -1014
mit |   SYOG  | 1755-2 22:55:00 |       -5003



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   285     1   288     4.52     4.58     0.99     0.99   | 5.17e-14  1.90e-14  7.41e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.55     4.58     4.59     4.59   | 5.34e-14  7.73e-15  2.84e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.54     4.58     4.59     4.59   | 3.70e-14  9.65e-15  1.33e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.54     4.58     4.59     4.59   | 3.04e-14  6.21e-15  1.91e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     4.39     4.58     4.59     4.59   | 4.84e-14  1.30e-14  2.42e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.44     4.58     4.59     4.59   | 4.38e-14  6.64e-15  4.50e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     3.97     4.58     0.85     0.85   | 4.39e-14  8.25e-15  8.05e-15 |
 SPT0 |   288   286     1   288     4.54     4.58     4.59     4.59   | 4.84e-14  8.02e-15  2.63e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.96     4.58     4.59     4.59   | 5.07e-14  1.14e-14  2.63e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.54     4.58     4.59     4.59   | 5.10e-14  5.54e-15  2.60e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.86     4.58     1.65     1.65   | 3.92e-14  9.48e-15  8.00e-15 |
 HERS |   288   288     1   288     4.54     4.58     4.59     4.59   | 3.86e-14  6.98e-15  1.48e-15 |
 USN3 |   284   284     0   284     3.58     4.51     4.52     4.52   | 6.47e-14  2.10e-14  2.94e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     2.56     4.42     0.84     0.84   | 3.62e-14  5.49e-15  9.94e-16 |
 IRKT |   288   288     0   288     2.43     3.96     2.86     2.86   | 4.76e-14  1.56e-14  1.14e-14 |
 IRKJ |   288   288     0   288     2.31     3.61     0.95     0.95   | 3.78e-14  8.66e-15  2.59e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     2.22     3.33     2.78     2.78   | 5.60e-14  8.75e-15  7.46e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.20     3.26     1.72     1.72   | 9.94e-14  1.47e-14  3.14e-15 |
 WAB2 |   288   288     2   205     2.68     3.25     0.49     0.49   | 3.97e-14  2.75e-14  6.39e-15 |
 NOVM |   205   202     1   205     1.97     3.23     0.99     0.99   | 8.95e-14  2.14e-14         - |
 TIDB |   288   287     2   288     2.03     2.77     3.03     3.03   | 1.03e-13  1.37e-14  9.74e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.96     2.58     4.56     4.56   | 1.03e-13  1.21e-14  3.42e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     1.71     1.98     0.70     0.70   | 7.22e-14  1.19e-14  4.58e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     1.62     1.77     0.59     0.59   | 6.71e-14  1.46e-14  4.22e-15 |
 YEBE |   286   286     0   286     1.15     0.90     4.55     4.55   | 7.39e-14  3.75e-14  3.66e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.14     0.88     0.22     0.22   | 3.94e-14  9.33e-15  9.66e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     0.99     0.66     2.55     2.55   | 1.02e-13  2.92e-14  9.74e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.97     0.63     0.06     0.06   | 6.88e-14  2.04e-14  6.07e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     0.93     0.59     0.16     0.16   | 5.86e-14  1.66e-14  1.36e-14 |
 G01  |   288   287     1   288     4.54     0.43     4.59     4.59   | 6.40e-14  3.97e-14  3.30e-14 |
 SVTL |   287   287     0   287     0.70     0.33     1.22     1.22   | 3.13e-14  9.07e-15  6.59e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.64     0.28     0.02     0.02   | 2.77e-13  5.47e-14  1.58e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.18     1.25     1.25   | 7.42e-13  7.75e-14  2.74e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.76     0.17     1.29     1.29   | 2.04e-13  6.29e-14  1.45e-13 |
 MIZU |   284   284     1   284     0.44     0.13     0.05     0.05   | 3.95e-13  1.02e-13  4.82e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.41     0.11     0.55     0.55   | 3.81e-13  1.26e-13  3.11e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.40     0.11     0.04     0.04   | 4.61e-13  1.22e-13  6.42e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.08     0.58     0.58   | 4.49e-13  1.07e-13  3.09e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.95     0.08     0.04     0.04   | 2.12e-13  6.02e-14  6.40e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.37     0.07     0.35     0.35   | 4.98e-13  1.70e-13  1.35e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.40     0.06     0.50     0.50   | 5.87e-13  6.27e-14  4.25e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.38     0.06     2.08     2.08   | 6.22e-13  5.85e-14  1.56e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.37     0.06     1.64     1.64   | 5.55e-13  6.33e-14  1.94e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.36     0.05     0.58     0.58   | 6.29e-13  5.97e-14  1.31e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.36     0.05     1.03     1.03   | 6.32e-13  6.94e-14  2.76e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.05     1.42     1.42   | 6.58e-13  6.70e-14  1.74e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.52     0.52   | 5.67e-13  7.21e-14  2.30e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.80     0.80   | 6.13e-13  5.90e-14  2.65e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.05     1.66     1.66   | 6.68e-13  6.32e-14  1.72e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.18     0.18   | 6.88e-13  6.58e-14  2.60e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.33     0.05     2.11     2.11   | 7.04e-13  5.61e-14  3.75e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.43     0.43   | 7.55e-13  7.78e-14  6.05e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.27     0.27   | 6.42e-13  6.37e-14  4.30e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.41     0.41   | 4.23e-13  1.65e-13  7.28e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.34     0.01     0.08     0.08   | 8.93e-13  8.27e-14  1.34e-14 |
 AMC2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-14  9.19e-15  2.95e-15 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.42e-13  2.03e-13  4.72e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.99e-13  1.47e-13 |
 G08  |   263   263     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.78e-13  3.45e-13 |
 G09  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  4.44e-13  3.50e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.86e-13  1.41e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  1.03e-13  2.16e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-13  1.09e-13  3.23e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.45e-13  8.96e-14  1.95e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  1.77e-13  3.51e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.93e-13  1.04e-13 |
 G25  |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.84e-14  2.32e-14         - |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.18e-14  1.86e-14  2.49e-14 |
 GRAS |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  7.44e-13  1.35e-13 |
 HOFN |   288   258    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.05e-12  1.87e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.00e-13  2.84e-13  1.63e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NICO |    73    61     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-12  7.78e-13         - |
 NNOR |   288   269     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  1.65e-13  2.38e-14 |
 REYK |   100    89     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-12  1.56e-12         - |
 STR1 |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-11  1.04e-12  3.25e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  1.45e-13  4.41e-14 |
 TLSE |   288   284     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  6.52e-13  1.03e-13 |
 WTZR |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.72e-14  9.44e-15  4.57e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-14  3.98e-15  6.99e-16 |
 GOLD |   288   276     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.70e-12  1.17e-12  2.59e-13 |
 AJAC |   286   271     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  5.64e-13  1.24e-13 |
 WES2 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-11  3.56e-12  1.11e-12 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.52e-22  1.23e-19  4.33e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      AMC2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
