
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1757   Day: 5   MJD: 56548                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0    -376     535   1846   1846      0   4176   4176      0    0.00
 cod |   288     0  30064    213    -762       0     23     25     23    111    104    114   11.13
 emr |   288     0  22223   1840   -3154    4421     22     24     20    114     65    140   12.26
 esa |   288     0  30248   1317   -1242    1106     11     10     12     78    101     65   26.89
 gfz |   288     0  35743     45     -86     267     11     10     12     71     68     72   26.44
 iga |    96     0   2976      3    -377     531     31     31      0     73     73      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0    -370     531   1211   1211      0   2410   2410      0    0.00
 jpl |   288     0  24041    555    1570    1356     13     11     14    103    128     87   23.27
 ngs |    96     0   2976      0    -371     519   1659   1659      0   3697   3697      0    0.00
 usn |   288     0  31090    451   -3222    3428     42     58     34    107    117    103    0.00
 whu |   288     0  30183   1160    2439   -5217     43     46     41    254    178    280    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   496    27    -1   -16   -73   -28  -886    90   528   -50  -483 |
    2 |  -486   -65     5    74   -18   -64   457   -37  -564    38  -127 |
    3 | -8934    -5    16    62     7    44 -5275   -85 -7211    41  -140 |
    4 | -4919    66    42    11   -62   -12   936     X -4429   146   -22 |
    5 |  -567   146    -5   -77   -60    -8   327    89  -433   204  -320 |
    6 | -7268    33   -76    60     9    42 -3243   -57 -6846    88  -245 |
    7 | -1219   114   -59   -61   -84   -13  -514   142 -1017    22  -180 |
    8 |  2398   -76   -25   -12    58  -134  3828     X  1018   -71    71 |
    9 |  1111    37   -69    42    14   -22  5736   -46   589   127    27 |
   10 | -7686   -20   -12    95    65    20     -  -167 -6619   -85   -98 |
   11 |  6092    26  -132   -92    30  -120  1605   129  5538   111    52 |
   12 |  -107   109   -56    24   -66    20   680    24  -422    54  -209 |
   13 |  2054   137    -8   107   -81    69  -410   -92  2372   115   -57 |
   14 |  3389   104   -24    43   -19    -4   277   -64  3077   -28   -28 |
   15 |   967   243   -34  -158  -119   -57  -734   221   575   192  -267 |
   16 |  2731    62    46    11    24    54   300   -91  2635    73   -56 |
   17 | -4412   158  -126  -218    28  -101 -5032   212 -3353   159  -202 |
   18 |  3740   139   -33   -92   -41   -54   334   112  3857   -33  -104 |
   19 |  -299     8    -3   -27   -27   -71    30    60  -412    44   -31 |
   20 |  3076    70   124   -23    -3    11   583   -68  3362   -96  -108 |
   21 |  3866   -11    12   -53    77   -36   270   -27  3438  -180    73 |
   22 | -2602    11    18    65   112    55  -333  -217 -1370   -72   -38 |
   23 |  1283   240    55   -21  -166    66  1149    71   956    48   -44 |
   24 |  4749    27   -60    16   -83    98     -    94  3879   -62  -187 |
   25 |  2373    66   -32   -23    13     2  -641    -2  2012   -62  -152 |
   26 | -1618    72   -56   100   -74     0  1301   -36 -1810    17   -30 |
   27 |  1432    72   -64   248   -16   158  1221  -272  1277     X     X |
   28 |  5299    -3    40   109   -51    -6   503   -88  4835   -79   -68 |
   29 |  -860    83    -9  -196   -59    44 -1075   258  -846    63  -310 |
   31 |   127   137    76  -209    33    66  -813    98  -427   115  -158 |
   32 | -4212   -22    29   -17    74   -26  -587   -70 -4194  -150   -78 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -60     -     -    68     -     -    23 |
 ALGO |     -   184  -167     -     -     -     -     -     -    10   277 |
 ALIC |     -   -66     -    39    90     -     -  -116     -   -21  -144 |
 AMC2 |     -   -29    48   -11     -     -     -     -     -    28    72 |
 ANKR |     -   137     -     0   -80     -     -    26     -     -     - |
 AREQ |     -     -     -     -   -11     -     -    13     -     -   104 |
 ARTU |     -    74     -    10   -82     -     -    47     -   -59    54 |
 ASPA |     -     -     -     X    -9     -     -    10     -  -160  -282 |
 AUCK |     -   -71     -    30     -     -     -     -     -   -30   -46 |
 BAKE |     -     -     -   101  -103     -     -     -     -    37    96 |
 BJCO |     -     -     -   -34    35     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    79    44     -     -  -138     -   -97   125 |
 BRFT |     -     -     -   -41   -21     -     -    70     -  -126     - |
 BRMU |     -  -124     -     X    52     -     -     -     -   -74  -144 |
 CAGZ |     -   -20     -  -122     -     -     -   149     -    30   -50 |
 CAS1 |     -  -125     -    31    21     -     -     -     -  -104  -174 |
 CEDU |     -     -     -     0     0     -     -     -     -    90  -116 |
 CHAN |     -     -     -    37   -55     -     -    21     -     -    68 |
 CHUR |     -    13     -   -63     -     -     -    66     -   -24     - |
 COCO |     -    10     -    33   -21     -     -   -18     -    93   -32 |
 CRO1 |     -     -   186     -   -52     -     -   -37     -    26     - |
 CUSV |     -     -     -   139  -141     -     -     -     -     -  -504 |
 DARW |     -     -     -    36    68     -     -  -118     -  -225  -139 |
 DAV1 |     -  -133     -    24    32     -     -     -     -   -39  -258 |
 DGAV |     -     -     -    65  -165     -     -   112     -     -   136 |
 DRAO |     -  -134     -     -     -     -     -    64     -   -34  -214 |
 DUBO |     -     -     -    14   -14     -     -     -     -   103     - |
 GLPS |     -  -112     -   118    47     -     -  -131     -  -162   197 |
 GLSV |     -   -18     -  -124   134     -     -     -     -    16     - |
 GMSD |     -     -     -    -5     5     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -     6     -    -3     -     -     -     -    43     - |
 GODZ |     -     -    68   -31     -     -     -     -     -     -    -7 |
 GRAS |     -   -69     -     -    29     -     -     -     -     -  -127 |
 GRAZ |     -  -120     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -36     -     -    41     -   198     - |
 GUAT |     -  -172     -     8    65     -     -     -     -   -53  -235 |
 HARB |     -  -207     X    -1    88     -     -     -     -  -113   -64 |
 HERS |     -   -42   -18    25     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    38  -312    19   109     -     -     -     -   175    -9 |
 HOFN |     -  -169     -     -    71     -     -     -     -   -60     - |
 HOLB |     -  -140     -    58     -     -     -     -     -   -76    -5 |
 HRAO |     -   332   -57     -  -115     -     -     -     -   164     - |
 HYDE |     -  -127     -   -50    50     -     -    60     -   -14   -78 |
 IENG |     -    -1     1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    82     -     -   -34     -     -     -     -    39    96 |
 IRKM |     -     -   121     -     -     -     -   -64     -     -     - |
 ISPA |     -     3     -    58    94     -     -  -172     -   -58   251 |
 JPLM |     -     -    98    19     -     -     -   -74     -    15     - |
 KARR |     -     -     -     X    96     -     -  -109     -  -107     - |
 KERG |     -     -     -   -33    33     -     -     -     -   211   184 |
 KIRU |     -    45   -52     5     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    35     -     -     -     -   -18     -   -24   207 |
 KOUR |     -   -12    10    12   -47     -     -    40     -     -   -14 |
 LAMA |     -   -99     -    -7    48     -     -     -     -     -   746 |
 LPGS |     -     -     -    38   -39     -     -     -     -   -37    11 |
 MAC1 |     -   -45     -   -87   117     -     -   -11     -    75   -81 |
 MAG0 |     -   -49     -     -    21     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    26   -26     -     -     -     -     -   -21 |
 MAS1 |     -   -63   -42   149  -101     -     -    -6     -   -20     - |
 MATE |     -     -  -191     -    89     -     -     -     -   -91     - |
 MAW1 |     -   -44     -   -16    46     -     -    -9     -     -  -112 |
 MCIL |     -     -     -   -14    15     -     -     -     -  -231  -221 |
 MCM4 |     -    62     -     -   -26     -     -     -     -    42   -32 |
 MDO1 |     -     -     -     -   112     -     -  -128     -    -9   232 |
 METS |     -   -27   -19     -    20     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    19   -41    11     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   -66     -     -    28     -     -     -     -   -21  -135 |
 NICO |     -  -211     -     -    89     -     -     -     -  -158  1059 |
 NIST |     -    83   -75     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 NKLG |     -  -206     -    45    91     -     -   -55     -   -80   -77 |
 NNOR |     -     -   -37    17     -     -     -     -     -    27    46 |
 NRC1 |     -    69  -229     -    77     -     -     -     -     -     X |
 NTUS |     -     -     -  -102   104     -     -     -     -     -   -64 |
 NURK |     -     -     -   -64    65     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    43     X    94  -110     -     -     -     -   -21    34 |
 NYAL |     -     -    88     -     -     -     -   -46     -   -52     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   129     -     -  -146     -   121   219 |
 ONSA |     -    -3    85     X   -38     -     -     -     -     -    45 |
 PALV |     -     -     -    23   -23     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -152     -     -    30     -     -    39     -   -99     - |
 PENC |     -  -146     -     -     -     -     -    70     -     -     - |
 PERT |     -     -     -     -    54     -     -   -62     -  -126     - |
 PETS |     -     -     -   156     3     -     -  -176     -     -   188 |
 PIE1 |     -     -   140     -   -65     -     -     -     -   127     - |
 PIMO |     -    57     -   -40   -20     -     -    40     -   110     - |
 PRDS |     -    73     X   -30     -     -     -     -     -     -    47 |
 PTBB |     -   -12    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    37   -32     -     -     -    18     -   -22     - |
 RESO |     -    62     -     -   -26     -     -     -     -     -    62 |
 REUN |     -  -195     -   -16    95     -     -     -     -  -194  -246 |
 REYK |     -     -     -    50   -51     -     -     -     -     -  1037 |
 RIO2 |     -     -     -   -59    60     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -50     -    50   -44     -     -    16     -   -37    76 |
 SHAO |     -     -     -     -    -9     -     -    10     -    52     - |
 SPT0 |     -  -389   353     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -116     -     -     -     -     -    55     -   -18     - |
 STJO |     -     -     -     -   -46     -     -    53     -   125    87 |
 SVTL |     -     -   310  -141     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -114   311   -99     -     -     -     -     -     -  -123 |
 SYOG |     -   -28  -140    44    32     -     -     -     -    29  -137 |
 THTI |     -     -     -  -152    14     -     -   152     -   192   -52 |
 THU3 |     -    16   102     -   -54     -     -     -     -    77     - |
 TIDB |     -     -   223     -   -38     -     -   -75     -   120     - |
 TIXI |     -     -     -   -12  -150     -     -   183     -   138   254 |
 TLSE |     -  -218     -    55    38     -     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -   -59     -     -    53     -     -   -32     -  -160     - |
 TSKB |     -     4    -8     -     2     -     -     -     -    17     - |
 TWTF |     -    19   -17     -     -     -     -     -     -    36    73 |
 ULAB |     -     -     -   -72    73     -     -     -     -  -145   117 |
 UNSA |     -     -     -     X    22     -     -   -25     -     -   437 |
 USN3 |     -     7    -6     -     -     -     -     -     -    19     - |
 VALD |     -     -     -    27     -     -     -   -31     -     -    34 |
 VILL |     -     -    -2    45   -45     -     -     -     -   -44     - |
 WAB2 |     -    11   -10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -22     -    10     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   114     X   -20   -14     -     -   -15     -    21    46 |
 WSRT |     -   111    69     -   -79     -     -     -     -   -56   165 |
 WTZA |     -    53   -48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -68  -272     -   155     -     -     -     -   -11  1112 |
 WUHN |     -     -     X   -78    79     -     -     -     -    57  -136 |
 YELL |     -   -18     X     3   -60     -     -    73     -   -54    83 |
 YKRO |     -    33     -    -8     -     -     -    -7     -     -   120 |
 YSSK |     -    90     -     -   -67     -     -    33     -     -     - |
 ZAMB |     -    57     -    22  -136     -     -   104     -   -31     4 |
 ZECK |     -    84     -     -   -35     -     -     -     -     -   -21 |
 ZWE2 |     -   109     -     -   -46     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   315    30    31    10    15    20   301    25   298    53    38 |  288    163
    2 |   498    14    20    11    10    39   398    14   348    48    47 |  288    207
    3 |  4617    25    30    11     7    30  3106    13  3837    69    37 |  288   2748
    4 |  1035    22    16    10    13    33   402     X  1041    68   180 |  287    555
    5 |   607    25    12     8    12    14   368    11   540    45    27 |  288    264
    6 |  1602    15    38    11    13    19  1619     9  1727    70    19 |  288    685
    7 |   852    36    15    10     7    51   280    11   691    51    45 |  288    225
    8 |  3600    22    21    12    13    38  2493     X  3077    41    42 |  287   2380
    9 |  2841    15    17     9     7    22  2932    12  3122    38    20 |  288   2674
   10 |  4115    19    33    15    12    30     -    11  4254    59    48 |  288   2243
   11 |  1015    15    25     7    20    29  1206    11   979    35    41 |  288    414
   12 |   428    22    15     9    10    27   357    10   481    52    22 |  288    343
   13 |  1008    23    24     8    10    30   316    12  1046    58    21 |  288    269
   14 |   758    23    28     7     8    26   228    13   544    69    42 |  288    261
   15 |  1435    39    35    12    14    12   566    11  1240    28    32 |  288    250
   16 |   634    25    25     9    10    44   348    10   583    76    30 |  288    350
   17 |  2222    17    22     8    11    19  2759    10  2085    54    41 |  288    284
   18 |   514    23    28    11     9    39   567     9   543    86    21 |  288    277
   19 |   401    20    23    13    17    31   349    13   324    70    41 |  288    156
   20 |  1164    33    12    13     9    27   827    11   921    86    32 |  288    324
   21 |   721    23    16     9     7    28   422     8   695    88    27 |  288    442
   22 |  3880    24    30     6     8    37   562    12  2795    67    25 |  288    203
   23 |   691    43    13    10     8    35   753    13   637    58    29 |  288    197
   24 |  2136    16    17     8     9    28     -    12  1517    51    29 |  288   1516
   25 |   879    30    30    11    12    28   377    11   800    45    30 |  288    196
   26 |   642    24    29     9     9    38   696    11   623    51    25 |  288    304
   27 |   409    12    39    16    13    20   686    12   555     X     X |  288    163
   28 |  1733    41    30     9     7    32   865    12  1343    40    38 |  288    772
   29 |   804    19    17     9     8    33   658     9   774    42    28 |  288    215
   31 |  1900    17    21     9     9    59   439     9  1603    35    38 |  288    310
   32 |  1137    32    17     9     7    31   943    11  1361    54    13 |  288   1166
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    10     -     -    11     -     -    14 |  288  13182
 ALGO |     -    20    18     -     -     -     -     -     -    26    27 |  288     40
 ALIC |     -    15     -     8     8     -     -    11     -    19    24 |  288   4061
 AMC2 |     -    30    10    10     -     -     -     -     -    16    38 |  288     21
 ANKR |     -    16     -     9    10     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -     -     -     -     8     -     -     9     -     -    17 |  279   6561
 ARTU |     -    19     -     6     8     -     -     8     -    46    16 |  288   9333
 ASPA |     -     -     -     X    16     -     -    19     -    53    40 |  287  10622
 AUCK |     -    26     -    11     -     -     -     -     -    29    89 |  288   4588
 BAKE |     -     -     -    15    15     -     -     -     -    78   102 |  288   4118
 BJCO |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288   5679
 BOGT |     -     -     -     7    12     -     -    12     -    23    21 |  288  20194
 BRFT |     -     -     -     8    12     -     -    14     -    46     - |  288   3339
 BRMU |     -    19     -     X     8     -     -     -     -    22    75 |  264   4132
 CAGZ |     -    23     -    15     -     -     -    13     -    32    27 |  288    >>>
 CAS1 |     -    27     -     9     7     -     -     -     -    26    64 |  288   3220
 CEDU |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    25    20 |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -    12    13     -     -    18     -     -    28 |  288   7552
 CHUR |     -    33     -    12     -     -     -    15     -    32     - |  288  16966
 COCO |     -    42     -    11    14     -     -    12     -    44    21 |  288  14001
 CRO1 |     -     -    30     -    15     -     -    16     -    33     - |  288     32
 CUSV |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    32 |  288  10540
 DARW |     -     -     -    14    13     -     -    13     -    27    50 |  288   3977
 DAV1 |     -    27     -    10     8     -     -     -     -    30    48 |  288   2573
 DGAV |     -     -     -    17    16     -     -    21     -     -    43 |  252   9051
 DRAO |     -    14     -     -     -     -     -     7     -    16    20 |  288   4132
 DUBO |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    19     - |  288  30555
 GLPS |     -    25     -     9    10     -     -    12     -    39    14 |  288  20356
 GLSV |     -    21     -     9     8     -     -     -     -    20     - |  288   5040
 GMSD |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   5678
 GODE |     -     -    32     -    15     -     -     -     -    33     - |  287     43
 GODZ |     -     -    30    14     -     -     -     -     -     -    34 |  272   2840
 GRAS |     -    19     -     -     8     -     -     -     -     -    27 |  288   1836
 GRAZ |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2966
 GUAM |     -     -     -     -    25     -     -    28     -    58     - |  282  13709
 GUAT |     -    23     -     9    12     -     -     -     -    29    40 |  288   4256
 HARB |     -    16     X     8     8     -     -     -     -    21    28 |  288  12506
 HERS |     -    20    22    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 HOB2 |     -    37    17     9     7     -     -     -     -    30    16 |  288     83
 HOFN |     -    12     -     -     5     -     -     -     -    40     - |  288   1800
 HOLB |     -    37     -    15     -     -     -     -     -    18   103 |  288   4408
 HRAO |     -    34    34     -    10     -     -     -     -    23     - |  288  15963
 HYDE |     -    24     -    13    13     -     -    18     -    27    21 |  288   3643
 IENG |     -    15    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     77
 INVK |     -    23     -     -    10     -     -     -     -   111    29 |  283   8778
 IRKM |     -     -    11     -     -     -     -     6     -     -     - |  288    414
 ISPA |     -    34     -     9    13     -     -    12     -    37    20 |  288  16191
 JPLM |     -     -    22     8     -     -     -    11     -    17     - |  288   9719
 KARR |     -     -     -     X     8     -     -     9     -    37     - |  288   8479
 KERG |     -     -     -    41    41     -     -     -     -    67    36 |  271  10143
 KIRU |     -    29    13    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   2030
 KOKB |     -     -    20     -     -     -     -    11     -    26    28 |  288     98
 KOUR |     -    26    25    11    23     -     -    16     -     -    31 |  288     34
 LAMA |     -    23     -     9     6     -     -     -     -     -    28 |  288   2593
 LPGS |     -     -     -    11    11     -     -     -     -    42    30 |  288    >>>
 MAC1 |     -    39     -     9     8     -     -     9     -    34    62 |  288   1901
 MAG0 |     -    19     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287  10554
 MAL2 |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    51 |  288    >>>
 MAS1 |     -    34    30    19    23     -     -    20     -    40     - |  288  22861
 MATE |     -     -    26     -    12     -     -     -     -    33     - |  288     45
 MAW1 |     -    28     -    10    10     -     -    16     -     -    50 |  287   3659
 MCIL |     -     -     -    15    16     -     -     -     -    23    25 |  252   6729
 MCM4 |     -    16     -     -     7     -     -     -     -    37    20 |  288   8073
 MDO1 |     -     -     -     -    12     -     -    14     -    42    29 |  288  15040
 METS |     -    21    12     -     7     -     -     -     -     -     - |  287    326
 MIZU |     -    15    18     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    391
 NANO |     -    17     -     -     7     -     -     -     -    16    85 |  288   3934
 NICO |     -    16     -     -     7     -     -     -     -    21    25 |  288   2312
 NIST |     -    10     9     -     -     -     -     -     -     -    37 |  287     28
 NKLG |     -    21     -     8     9     -     -    11     -    39    16 |  288   8032
 NNOR |     -     -    21    10     -     -     -     -     -    35    41 |  288    452
 NRC1 |     -    30    18     -     8     -     -     -     -     -     X |  288     19
 NTUS |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -    26 |  288   3774
 NURK |     -     -     -    16    16     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    16     X     8    10     -     -     -     -    24    26 |  288   4856
 NYAL |     -     -    18     -     -     -     -     9     -    25     - |  261    310
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -    12     -    28    58 |  287    >>>
 ONSA |     -    11    17     X    10     -     -     -     -     -    21 |  288     23
 PALV |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  276   5443
 PDEL |     -    15     -     -    10     -     -    11     -    21     - |  288   3474
 PENC |     -    12     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  288   3385
 PERT |     -     -     -     -     9     -     -    10     -    42     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     -    11    13     -     -    15     -     -    65 |  288  12842
 PIE1 |     -     -    22     -    10     -     -     -     -    32     - |  276     51
 PIMO |     -    26     -    15    12     -     -    15     -    32     - |  288  16320
 PRDS |     -    24     X    10     -     -     -     -     -     -    41 |  288    106
 PTBB |     -    17    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     31
 QAQ1 |     -     -    17     9     -     -     -    12     -    18     - |  288   6535
 RESO |     -    20     -     -     8     -     -     -     -     -    35 |  288   8860
 REUN |     -    38     -    11    13     -     -     -     -    49    32 |  287   7143
 REYK |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    77 |  287   2103
 RIO2 |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCH2 |     -    11     -     8     9     -     -    11     -    20    29 |  288   4261
 SHAO |     -     -     -     -    20     -     -    23     -    39     - |  287  18751
 SPT0 |     -    14    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  168     25
 SSIA |     -    22     -     -     -     -     -    11     -    30     - |  288  12364
 STJO |     -     -     -     -    13     -     -    15     -    28    30 |  288    205
 SVTL |     -     -    25    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     89
 SYDN |     -    30    18    14     -     -     -     -     -     -    39 |  288    645
 SYOG |     -    25    21    11    10     -     -     -     -    26    22 |  288    897
 THTI |     -     -     -    13    12     -     -    15     -    26    23 |  288   9868
 THU3 |     -    15    11     -     9     -     -     -     -    11     - |  288   7062
 TIDB |     -     -    22     -    11     -     -     9     -    26     - |  288     39
 TIXI |     -     -     -    17    18     -     -    37     -    20    23 |  288    >>>
 TLSE |     -    18     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  288   1760
 TRO1 |     -    16     -     -    13     -     -    14     -    16     - |  288   5687
 TSKB |     -    31    21     -    16     -     -     -     -    40     - |  288     87
 TWTF |     -    18    16     -     -     -     -     -     -    25    57 |  288     31
 ULAB |     -     -     -     8     8     -     -     -     -    20    20 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    11     -     -    13     -     -   139 |  247    >>>
 USN3 |     -    20    18     -     -     -     -     -     -    27     - |  287     30
 VALD |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     -    25 |  288   4114
 VILL |     -     -    18     8    12     -     -     -     -    36     - |  288   7666
 WAB2 |     -     9     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 WES2 |     -     -    25     -    12     -     -     -     -     -     - |  288     60
 WHIT |     -    29     X    23    10     -     -    14     -    19    18 |  288  89539
 WSRT |     -    18    20     -    10     -     -     -     -    19    28 |  288     20
 WTZA |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    768
 WTZR |     -    13    17     -    11     -     -     -     -    14    32 |  288     29
 WUHN |     -     -     X    13    13     -     -     -     -    43    33 |  276  13232
 YELL |     -    25     X    20    14     -     -    31     -    20    34 |  288     15
 YKRO |     -    21     -    11     -     -     -    14     -     -    29 |  288  16324
 YSSK |     -    17     -     -    11     -     -    10     -     -     - |  287  12143
 ZAMB |     -    19     -     7    12     -     -    10     -    22    25 |  288  14354
 ZECK |     -    16     -     -     7     -     -     -     -     -    20 |  288     98
 ZWE2 |     -    38     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  278    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1847    24    22    12    12    32  1212    14  1660    42    43 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TRO1  | 1757-5 19:20:00 |        1135
esa |   MAW1  | 1757-5 20:25:00 |       -1158
jpl |   TIXI  | 1757-5 17:00:00 |       -1372



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.61     5.27     5.27     5.27   | 6.49e-14  8.20e-15  2.73e-15 |
 MATE |   288   283     1   288     4.26     5.27     0.51     0.51   | 5.14e-14  1.25e-14  3.74e-15 |
 NRC1 |   288   284     2   288     4.49     5.27     5.27     5.27   | 5.29e-14  7.20e-15  2.26e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.52     5.27     5.27     5.27   | 3.17e-14  7.73e-15  1.99e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.24     5.27     5.27     5.27   | 2.78e-14  8.91e-15  1.73e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.24     5.27     5.27     5.27   | 5.67e-14  6.90e-15  1.43e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.29     5.27     5.27     5.27   | 3.69e-14  1.02e-14  2.34e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     4.06     5.27     5.25     5.25   | 6.79e-14  7.48e-15  2.24e-15 |
 WES2 |   288   280     3   288     4.31     5.27     1.66     1.66   | 6.31e-14  1.42e-14  3.46e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.51     5.25     5.25     5.25   | 6.35e-14  1.06e-14  2.88e-15 |
 PTBB |   287   284     1   287     4.50     5.24     5.25     5.25   | 4.49e-14  7.91e-15  1.69e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.28     5.23     5.26     5.26   | 3.25e-14  6.28e-15  1.69e-15 |
 PIE1 |   276   276     0   276     3.83     5.02     5.03     5.03   | 5.88e-14  1.11e-14  2.97e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.71     4.93     5.27     5.27   | 4.16e-14  1.35e-14  2.30e-15 |
 HOB2 |   288   276     4   269     3.65     4.87     2.42     2.42   | 9.71e-14  2.73e-14  8.17e-15 |
 ALGO |   288   288     0   267     4.63     4.87     2.36     2.36   | 2.33e-14  6.84e-15  3.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.26     3.93     0.30     0.30   | 2.58e-14  6.95e-15  2.27e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.08     3.53     5.27     5.27   | 3.58e-14  1.42e-14  4.74e-15 |
 SPT0 |   168   168     1   168     3.01     3.02     3.06     3.06   | 2.43e-14  5.33e-15         - |
 KOKB |   288   285     1   288     2.10     1.67     2.75     2.75   | 1.01e-13  1.08e-14  8.80e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.01     1.54     5.27     5.27   | 1.00e-13  1.52e-14  3.00e-15 |
 GODE |   287   287     0   287     1.54     0.90     0.42     0.42   | 8.62e-14  2.09e-14  5.27e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.35     0.69     0.16     0.16   | 5.69e-14  1.34e-14  8.08e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.59     0.60     3.21     3.21   | 4.65e-14  2.14e-14  1.97e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.90     0.31     0.04     0.04   | 2.44e-14  9.82e-15  8.42e-15 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.80     0.25     0.11     0.11   | 7.15e-14  2.10e-14  5.00e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.82     0.10     0.16     0.16   | 2.00e-13  5.03e-14  1.70e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.08     0.22     0.22   | 7.24e-13  7.69e-14  2.47e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.07     0.06     0.06   | 3.87e-13  1.52e-13  3.15e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.60     0.60   | 4.97e-13  1.16e-13  6.80e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.32     0.04     0.03     0.03   | 3.18e-14  1.20e-14  1.50e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.37     0.03     0.30     0.30   | 5.91e-13  6.68e-14  2.75e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.03     0.03   | 6.00e-13  1.52e-13  6.99e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.03     1.26     1.26   | 6.18e-13  6.13e-14  2.01e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.35     0.03     1.00     1.00   | 5.92e-13  6.89e-14  2.13e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.35     0.35   | 6.51e-13  6.16e-14  1.54e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.63     0.63   | 6.39e-13  6.23e-14  4.93e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.86     0.86   | 6.24e-13  6.25e-14  3.31e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.31     0.31   | 6.53e-13  6.82e-14  1.77e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.88     0.88   | 6.48e-13  6.68e-14  2.71e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.11     0.11   | 6.71e-13  6.10e-14  2.31e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.32     0.02     0.48     0.48   | 7.19e-13  7.03e-14  1.83e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.02     1.28     1.28   | 7.41e-13  6.71e-14  4.54e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.02     0.26     0.26   | 6.30e-13  7.07e-14  6.22e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.16     0.16   | 8.35e-13  7.46e-14  5.40e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.23     0.23   | 4.69e-13  1.41e-13  7.55e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.04     0.04   | 7.31e-13  6.65e-14  2.28e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.91     0.02     0.27     0.27   | 2.07e-13  6.44e-14  1.63e-13 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-14  3.67e-14  1.63e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.38e-13  3.83e-13 |
 G04  |   287   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.16e-13  1.47e-13  5.43e-14 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  6.33e-13  3.28e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.62e-13  3.78e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.96e-13  8.60e-14 |
 G13  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  1.12e-13  2.21e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  8.60e-14  2.75e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  9.90e-14  2.42e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  1.77e-13  4.74e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.74e-13  9.05e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.50e-14  1.84e-14  1.86e-14 |
 HOFN |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-12  9.69e-13  1.12e-13 |
 JPLM |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  3.54e-13  3.30e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.03e-13  2.50e-13  1.66e-13 |
 KOUR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.65e-14  1.39e-14  3.02e-15 |
 MAC1 |   288   260    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  1.04e-12  2.10e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.77e-13  7.00e-14  3.09e-14 |
 NICO |   288   247    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-11  1.46e-12  2.59e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  2.14e-13  3.61e-14 |
 NYAL |   261   251     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  1.44e-13  2.10e-14 |
 TIDB |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-13  1.48e-14  3.13e-15 |
 USN3 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-14  1.39e-14  4.04e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.33e-14  5.12e-15  1.65e-15 |
 LAMA |   287   200    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-11  5.85e-12  4.21e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.28e-13  2.13e-13  1.04e-13 |
 TLSE |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  8.62e-13  1.49e-13 |
 GRAS |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  7.77e-13  1.70e-13 |
 REYK |   287   249    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-12  8.55e-13  1.57e-13 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-13  6.24e-14  4.71e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.28e-22  7.49e-20  2.70e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
