
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1763   Day: 0   MJD: 56585                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2966      0     310    -564   2392   2392      0   3922   3922      0    0.00
 cod |   288     0  30827    567    -447    -354     25     27     23    114    119    112    9.64
 emr |   288     0  21633    643   -1269    1207     18     21     16    118     76    141   14.69
 esa |   288     0  30623    500   -1349   -3154     11     11     10     87    113     75   26.27
 gfz |   288     0  36466    303    -156     846     13     13     13    105     87    110   21.14
 iga |    96     0   2966     19     273    -490     24     24      0     73     73      0    0.00
 igu |    96     0   2870      0     273    -480   1481   1481      0   2832   2832      0    0.00
 jpl |   288     0  26157   1173     608    2619     11     10     11    104    121     96   28.26
 ngs |    96     0   2966      1     297    -552   2089   2089      0   3617   3617      0    0.00
 usn |   288     0  31828    573    -994    1540     47     68     37    138    161    129    0.00
 whu |   288     0  30222    835    1838   -3962     49     43     51    281    213    305    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   712    22  -107   -65   -54  -105  -164   149   780  -119  -417 |
    2 | -2152     8    63    93   -83    26  -487   -60 -1884   -12  -194 |
    3 | -3161   -26    -9    98   -19    -2 -7513   -63 -3564  -122  -190 |
    4 |  1533    70    36   -37   -95    38  2875    63  1100   148   -26 |
    5 |  -367   157   108  -110  -150    40   612   106  -189   224  -357 |
    6 | -2841    88   -70    70   -74   -29 -1927    -4 -3355   -85  -297 |
    7 |  -349    73    21   -87   -30   -10 -1076    68  -893    84  -137 |
    8 | -4809   -76   121    82    49   -20  6863  -150 -4610  -136    97 |
    9 | -3221   -29   114    32   -44   -17 -6258   -45 -2915   -96  -134 |
   10 | -4223   -85    96     -   -28   -18  1060     - -4685  -300  -243 |
   11 |  2387    18  -134   -96    30  -104  -608   131  3070   135     0 |
   12 |   -83   213    -8   -48  -118    41   275    65    69    42  -213 |
   13 |  1013    75    14    39   -41    55  -196   -37  1770    64  -124 |
   14 |  3596   101   -73    13  -100    23    88    67  3438     1  -162 |
   15 |   371   180    25  -104  -215   -25   374   190   346   158  -383 |
   16 |  3610    13    55    13     2   -26  1014   -46  3354  -129  -160 |
   17 | -2350   201   -83  -257     4  -103   373   211 -1615   176  -140 |
   18 |  3115    95   -76  -111   -34   -46   -85   135  3038   -66  -166 |
   19 |   167   -72   -15    97   -46   -40   527   -26   222  -111  -122 |
   20 |  3648  -117   -10   114    73   -39   241  -115  3448  -236   -82 |
   21 |  2892     1    -7    35   -39   -31   458     X  3076  -151  -166 |
   22 | -2886   -50    18   133    14    17  -685  -127 -2038  -173  -173 |
   23 |    22    58    80   -86   -83    60   -57    80  -212   114  -125 |
   24 |  -100    51   -47   -73  -114    24     -   159  -107    51  -187 |
   25 |  1249    34   -17   -59    -7    -2  -198    58  1448   -77  -148 |
   26 | -4261   132    69    33  -149    34   810     X -4059    66  -148 |
   27 |   893    27   -85   158   -69   254   517   -60  1122     X     X |
   28 | 10060   -31   117   127    -7    19  2966  -163  8557  -128   -46 |
   29 |  -952   298   -15  -235  -154    23 -1209   240 -1283   161  -378 |
   31 |   255   216    67  -233   -86    -7  1635   172    33   132  -243 |
   32 | -4273   -91     1    32     X   -50  -222     X -4035  -286  -213 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    10   -82     -     -    52     -     -    34 |
 ADIS |     -     -     -    31   -38     -     -     -     -     -   -17 |
 ALGO |     -   231  -151     -     -     -     -     -     -   135   202 |
 ALIC |     -  -143     -     -    65     -     -     -     -     -  -189 |
 AMC2 |     -  -111     4    38     -     -     -     -     -  -113    91 |
 ANKR |     -     -     -     -   -49     -     -    37     -     -     - |
 AREQ |     -    79     -    50   -76     -     -   -18     -     -    31 |
 ARTU |     -    38     -   -12   -68     -     -    50     -  -126    58 |
 AUCK |     -  -105     -  -134   214     -     -     -     -    10  -113 |
 BAKE |     -     -     -    52   -65     -     -     -     -    38     - |
 BOGT |     -    34     -   117    54     -     -  -165     -   -34    86 |
 BRAZ |     -  -142     -     -    65     -     -     -     -   -28   -99 |
 BRFT |     -     -     -    66   128     -     -  -160     -    -1     - |
 BRMU |     -  -121     -   -80   163     -     -   -10     -    43     3 |
 BRST |     -   -77     -    28     -     -     -     -     -     -   -43 |
 BRUX |     -   143     -     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -44     -    75   183     -     -  -188     -   112   -31 |
 CGGN |     -     -     -    24   -10     -     -   -14     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    42  -103     -     -    39     -   -36     4 |
 CHTI |     -     -     -   -97   120     -     -     -     -     -  -211 |
 CHUR |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -   -93     - |
 CONT |     -     -   -74     -     -     -     -    39     -     -     - |
 CONZ |     -     -  -473     -   329     -     -     -     -    90  1223 |
 CRO1 |     -     -    64     -   -37     -     -    -6     -  -112     - |
 CUSV |     -     -     -     7    -9     -     -     X     -     -  -396 |
 DAEJ |     -    61   -40     -     -     -     -     -     -   537     - |
 DARW |     -   -56     -   111   239     -     -  -259     -   -63    -3 |
 DAV1 |     -    19     -    44   180     -     -  -181     -    89  -111 |
 DGAV |     -     -     -    -1  -175     -     -   132     -     -  -126 |
 DRAO |     -   107     -   -70     -     -     -    29     -   185   -30 |
 DUBO |     -     -     -    82  -102     -     -     -     -     7     - |
 GANP |     -     -     -    67     -     -     -   -62     -     -     - |
 GLPS |     -     X     -    52   -24     -     -   -30     -   -66   128 |
 GLSV |     -  -138     -     -    63     -     -     -     -  -139     - |
 GMSD |     -     -     -  -127   158     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    37     -   -26     -     -     -     -   -39     - |
 GODZ |     -     -  -154    86     -     -     -     -     -     -    78 |
 GRAS |     -    51     -     -   109     -     -   -99     -     -    42 |
 GRAZ |     -   -57     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -  -109     -     -    81     -   158     - |
 GUAT |     -  -224     -     1    99     -     -     -     -   -32  -189 |
 HARB |     -     -   -88    49     -     -     -     -     -   341   351 |
 HOB2 |     -    59   136  -179    92     -     -     -     -   177   -21 |
 HOFN |     -  -188     -     -    86     -     -     -     -  -173     - |
 HOLB |     -  -112     -    41     -     -     -     -     -     6    78 |
 HRAO |     -     -    -7     -     5     -     -     -     -   282     - |
 HYDE |     -  -129     -   -53   157     -     -   -24     -    15   -36 |
 IENG |     -   -36    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -   159     -     -     -     -   -82     -     -     - |
 ISPA |     -   105     -    59    -7     -     -   -83     -   -17   100 |
 JPLM |     -     -    57     -    30     -     -   -52     -    63     - |
 KARR |     -  -225     -     -   103     -     -     -     -  -207     - |
 KERG |     -     -     -   -66    82     -     -     -     -    32  -107 |
 KIRU |     -    22   -26     7     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -82   102     -     -     -     -    39     - |
 KOKB |     -     -   -41     -     -     -     -    22     -   -47   115 |
 KOUR |     -     -    67    16   -80     -     -    10     -     -   -17 |
 LAMA |     -   -88     -     -    40     -     -     -     -     -   580 |
 LPGS |     -     -     -    47   -58     -     -     -     -   -42   -87 |
 MAC1 |     -    35     -   -81   227     -     -  -110     -   144     9 |
 MAG0 |     -    24     -    47   -69     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -   -17    31     -     -    -7     -     -     4 |
 MAR6 |     -     -  -120     -     -     -     -    62     -     -     - |
 MAS1 |     -    32   -18   101   -83     -     -   -34     -   -82     - |
 MATE |     -     -  -187     -   130     -     -     -     -   -51     - |
 MAW1 |     -   -34     -   -80   111     -     -     -     -   153   -84 |
 MBAR |     -     -     -     9  -101     -     -    67     -   -17     - |
 MCIL |     -     -     -   -37    46     -     -     -     -   195    72 |
 MCM4 |     -    10     -     -    -5     -     -     -     -   -57    55 |
 MDO1 |     -     -     -   202   142     -     -  -294     -    19   265 |
 METS |     -     6    59     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    86    52   -60     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBJ |     -     -     -  -115     -     -     -   106     -     -  -126 |
 MORP |     -     -     -     -   108     -     -   -81     -     -   103 |
 NANO |     -  -111     -     -    51     -     -     -     -    15  -134 |
 NICO |     -  -137     -   -65   144     -     -     -     -  -112  1153 |
 NIST |     -    20   -13     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 NKLG |     -  -222     -   -25   130     -     -     -     -   -13   -10 |
 NNOR |     -     -    -9     5     -     -     -     -     -     5    16 |
 NRC1 |     -    98   -82     -    13     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -82     -    31   -25     -     -    19     -  -141    44 |
 NYA1 |     -    98  -424   236   -55     -     -     -     -    18    74 |
 NYAL |     -     -    39     -     -     -     -   -20     -  -105     - |
 OHI2 |     -     -     -     -   -49     -     -    37     -    96    81 |
 ONSA |     -     -   250     -  -174     -     -     -     -     -   -45 |
 PALV |     -     -     -    28   -34     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     6     -     -   162     -     -  -119     -    53     - |
 PETS |     -     -     -    56   -87     -     -    13     -     -    55 |
 PIMO |     -     -     -   -36   -27     -     -    54     -    39     - |
 POTS |     -     -     -   -46    57     -     -     -     -   261     - |
 PRDS |     -  -543   356     -     -     -     -     -     -     -  -532 |
 PTBB |     -   -61    40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -35    11    15     -     -     -    -8     -   -92     - |
 RABT |     -    16     -     -     -     -     -    -6     -  -104    62 |
 RESO |     -   163     -     -   -74     -     -     -     -     -    23 |
 REUN |     -  -210     -     X    96     -     -     -     -  -181  -242 |
 REYK |     -     -     -    85  -106     -     -     -     -     -   943 |
 RIO2 |     -     -     -   -42    52     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -75     -     -    34     -     -     -     -     -  -135 |
 SCH2 |     -    29     -   -22  -107     -     -    91     -    16   -15 |
 SHAO |     -     -     -     -  -147     -     -   110     -    36     - |
 SPT0 |     -  -310   203     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -26     -     -     -     -     -     9     -    62     - |
 STHL |     -   -69     -    -7   -16     -     -    42     -     -     - |
 SUTH |     -   -20     -     -     -     -     -     7     -   -92     - |
 SUWN |     -   -80     -    29     -     -     -     -     -   205     - |
 SVTL |     -     -   258  -144     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    90     X   -33     -     -     -     -     -     -   -61 |
 SYOG |     -    53    33     X   220     -     -  -200     -   172    79 |
 THTI |     -     -     -  -112   127     -     -     5     -   244     6 |
 THU3 |     -    19    96     -   -75     -     -     -     -   -67     - |
 TIDB |     -     -    16     -     -     -     -    -8     -   -97     - |
 TIXI |     -     -     -    27  -130     -     -    72     -   -76    33 |
 TLSE |     -  -111     -    12    35     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -98     -    -4   206     -     -  -117     -    66   -79 |
 TRO1 |     -    17     -     -    -8     -     -     -     -  -161     - |
 TSKB |     -  -115     -     -    52     -     -     -     -   -30     - |
 TWTF |     -    69    17     -   -43     -     -     -     -    34    87 |
 ULAB |     -     -     -   -40    50     -     -     -     -   -68    41 |
 URUM |     -   -42     -    51   -44     -     -     -     -     -    87 |
 USN3 |     -   -23    15     -     -     -     -     -     -   -60     - |
 USUD |     -     -   -99     -     -     -     -    51     -     -     - |
 VILL |     -     -     9    43   -59     -     -     -     -  -113     - |
 WAB2 |     -     5    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -10     X    55   -92     -     -    21     -   -72     2 |
 WIND |     -     -     -   -32    39     -     -     -     -   -66     - |
 WSRT |     -   101   146     -  -148     -     -     -     -   -21   145 |
 WTZA |     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   132   -87     -     -     -     -     -     -   180  1275 |
 XMIS |     -     -     -     -   178     -     -  -133     -     -    -4 |
 YELL |     -     -     -    16   -90     -     -    53     -   -24    46 |
 YKRO |     -   -63     -  -118     -     -     -   131     -     -    17 |
 YSSK |     -    25     -    31  -172     -     -    91     -     -     - |
 ZAMB |     -    34     -    47  -114     -     -    30     -   -52    10 |
 ZECK |     -   144     -     0   -66     -     -     -     -     -   127 |
 ZWE2 |     -    81     -     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   777    15    11    11    10    23   201     7   683    69    36 |  288    183
    2 |   654    18    15     9    13    23   367     7   498    50    24 |  288    258
    3 |  4663    34    24     7     6    24  3807     8  3090    85    19 |  288   1746
    4 |  2073    17    16    10    12    34  2172     8  2283    56    21 |  288    939
    5 |  1241    35    21    12    12    35   999    11  1001    97   103 |  288    274
    6 |   870    22    38    11    10    20  1010     8  1243    96    17 |  288    866
    7 |  1651    20    21    18     9    25  1049    17  1083    56    45 |  288    339
    8 |  7740    23    16     6    14    29  2504     8  6203    52    20 |  288   2232
    9 |  4789    23    14    10    13    21  4574     8  4938    44    21 |  287   4036
   10 |  4755    38    23     -    25    22  2716     -  4228    59    36 |  264   1780
   11 |  1797    19    17    12    14    22   382     8  1480    86    20 |  288    360
   12 |   703    14    16    10    12    21   323     9   635    94    40 |  288    378
   13 |  1626    34    22    12    18    21   245    16  1311    69    23 |  288    232
   14 |   598    25    16     9    11    16   240    11   529    43    30 |  288    191
   15 |   882    42    19     7    13    33   442    10   731    40    25 |  288    226
   16 |   739    37    17    13     9    18   738     8   690    48    33 |  288    366
   17 |  2207    38    17    17    10    18   510     8  1894    61    28 |  288    244
   18 |   684    20    17    11    10    29   390    15   530    65   110 |  288    256
   19 |  1064    42    24     9     9    17   759     8   858   106    44 |  288    189
   20 |   839    24    14    13    11    27   321    10   694    37    50 |  288    240
   21 |   726    20    41     8    22    15   424     X   593    34    43 |  288    284
   22 |  1891    21    18    15     9    28   529    15  1582    90    74 |  288    258
   23 |   639    43    21    15    16    25   271     9   701    56    22 |  288    207
   24 |  2826    23    20    10    21    26     -     9  2999    70    32 |  288   2303
   25 |   835    21    19    16    20    26   183    18   701    70    44 |  288    142
   26 |   608    39    18    13     9    21   543     X   605    28    41 |  288    298
   27 |   766    29    22    11    10    24   602     8   641     X     X |  288    175
   28 |  1801    16    17    11    12    31  1829    12  2363    48    13 |  288    385
   29 |  1854    14    34    15    10    36   420     9  1719   107    30 |  288    314
   31 |  1665    27    21    12    11    22  1364    11  1296    60    30 |  288    361
   32 |  2130    33    17    11     X    29  1138     X  2017    85    35 |  285   1224
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    15    20     -     -    13     -     -    31 |  288  26561
 ADIS |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 ALGO |     -    15    10     -     -     -     -     -     -    24    44 |  288     40
 ALIC |     -    23     -     -    10     -     -     -     -     -    39 |  278   3131
 AMC2 |     -    25    12     8     -     -     -     -     -    13    23 |  288     37
 ANKR |     -     -     -     -     8     -     -     6     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    17     -     8    11     -     -     9     -     -    48 |  288   7826
 ARTU |     -    18     -     8    11     -     -     8     -    16    23 |  288  17020
 AUCK |     -    16     -     7     6     -     -     -     -    46    84 |  288   9956
 BAKE |     -     -     -    13    16     -     -     -     -    41     - |  282   4815
 BOGT |     -    28     -    14    14     -     -    13     -    54    37 |  287  22156
 BRAZ |     -    36     -     -    16     -     -     -     -    67    38 |  222  10100
 BRFT |     -     -     -    15    15     -     -    16     -    34     - |  288   3784
 BRMU |     -    34     -     8    11     -     -    10     -    17    91 |  288   3564
 BRST |     -    26     -     9     -     -     -     -     -     -    25 |  270   2058
 BRUX |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    756
 CAS1 |     -    25     -    11    15     -     -    13     -    53    55 |  288   4011
 CGGN |     -     -     -    12    19     -     -    11     -     -     - |  288  27148
 CHPI |     -     -     -    10    13     -     -    14     -    52    34 |  288  12470
 CHTI |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    87 |  103   8817
 CHUR |     -     -     -     6     -     -     -     5     -    12     - |  288  13713
 CONT |     -     -    18     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     59
 CONZ |     -     -    13     -     9     -     -     -     -    48    53 |  283   3397
 CRO1 |     -     -    24     -    17     -     -    12     -    52     - |  288     35
 CUSV |     -     -     -     7     9     -     -     X     -     -    23 |  288  12594
 DAEJ |     -    21    14     -     -     -     -     -     -    21     - |  276   1180
 DARW |     -    29     -    14    21     -     -    16     -    51    56 |  288   3806
 DAV1 |     -    25     -    11     8     -     -    17     -    48    41 |  288   2850
 DGAV |     -     -     -    12    17     -     -    13     -     -   108 |  288  10875
 DRAO |     -    17     -     7     -     -     -     9     -    11    31 |  288   5345
 DUBO |     -     -     -     7     8     -     -     -     -    15     - |  288  11332
 GANP |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     -     - |  288   1609
 GLPS |     -     X     -     9    11     -     -    12     -    51    32 |  288  25894
 GLSV |     -    22     -     -    10     -     -     -     -    21     - |  288   5564
 GMSD |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  168   5354
 GODE |     -     -    17     -    12     -     -     -     -    31     - |  288    149
 GODZ |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -    28 |  288  10069
 GRAS |     -    30     -     -    10     -     -    11     -     -    18 |  288  12852
 GRAZ |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2613
 GUAM |     -     -     -     -    22     -     -    16     -    47     - |  288  21497
 GUAT |     -    38     -    11    16     -     -     -     -    33    68 |  288   3518
 HARB |     -     -    18    10     -     -     -     -     -    35    29 |  184  11468
 HOB2 |     -    41    18    13    17     -     -     -     -    37    55 |  288     35
 HOFN |     -    17     -     -     8     -     -     -     -    15     - |  288   2253
 HOLB |     -    25     -     9     -     -     -     -     -    24   129 |  288   5161
 HRAO |     -     -    21     -    15     -     -     -     -    30     - |  276  25256
 HYDE |     -    20     -    13    15     -     -    14     -    58    31 |  288   4287
 IENG |     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 IRKM |     -     -    13     -     -     -     -     7     -     -     - |  288    518
 ISPA |     -    26     -    11    14     -     -    13     -    52    33 |  288  29549
 JPLM |     -     -    25     -    13     -     -    10     -    13     - |  288   3560
 KARR |     -    33     -     -    15     -     -     -     -    58     - |  288   6892
 KERG |     -     -     -     9    12     -     -     -     -    35   186 |  276   7201
 KIRU |     -    17    11     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   3576
 KIT3 |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    18     - |  288    >>>
 KOKB |     -     -    29     -     -     -     -    15     -    31    38 |  288    180
 KOUR |     -     -    33    15    21     -     -    19     -     -    34 |  288     39
 LAMA |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     -    33 |  288   2456
 LPGS |     -     -     -    19    23     -     -     -     -    69    57 |  284    >>>
 MAC1 |     -    38     -    10    13     -     -     9     -    47    64 |  288   2456
 MAG0 |     -    13     -     6    10     -     -     -     -     -     - |  287  12411
 MAL2 |     -     -     -    10    14     -     -    12     -     -    58 |  288    >>>
 MAR6 |     -     -     9     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   1259
 MAS1 |     -    23    28    11    14     -     -    10     -    19     - |  288  11430
 MATE |     -     -     9     -     6     -     -     -     -    15     - |  288     55
 MAW1 |     -    27     -     7    10     -     -     -     -    57    41 |  288   3215
 MBAR |     -     -     -    10    15     -     -    14     -    26     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -    25    32     -     -     -     -    29    48 |   99   9411
 MCM4 |     -    20     -     -     9     -     -     -     -    39    21 |  288  12361
 MDO1 |     -     -     -    10    12     -     -    11     -    43    32 |  288  43985
 METS |     -    16    10     -     8     -     -     -     -     -     - |  287    101
 MIZU |     -    31    16    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    461
 MOBJ |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     -    21 |  276    >>>
 MORP |     -     -     -     -    11     -     -     9     -     -    25 |  288  18092
 NANO |     -    17     -     -     8     -     -     -     -    25    73 |  288   3720
 NICO |     -    15     -     5     7     -     -     -     -    25    24 |  288   2797
 NIST |     -    12     8     -     -     -     -     -     -     -    77 |  288     36
 NKLG |     -    23     -    12    15     -     -     -     -    24    40 |  288  12920
 NNOR |     -     -    14     8     -     -     -     -     -    89    26 |  288    336
 NRC1 |     -    22    15     -    11     -     -     -     -     -     X |  288     13
 NRIL |     -    16     -    10     7     -     -     8     -    20    12 |  288  10691
 NYA1 |     -    20    10     8     8     -     -     -     -    12    21 |  288   8805
 NYAL |     -     -     8     -     -     -     -     4     -    13     - |  288    274
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -     8     -    41    53 |  287    >>>
 ONSA |     -     -    12     -     8     -     -     -     -     -    17 |  288     18
 PALV |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288  10651
 PDEL |     -    30     -     -    23     -     -    18     -    40     - |  287   3896
 PETS |     -     -     -    13    12     -     -    10     -     -    16 |  288  14675
 PIMO |     -     -     -    17    18     -     -    18     -    59     - |  288  19916
 POTS |     -     -     -     9    11     -     -     -     -    21     - |  288    >>>
 PRDS |     -    22    15     -     -     -     -     -     -     -    26 |   83     32
 PTBB |     -    15    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 QAQ1 |     -    25    12     5     -     -     -     7     -    28     - |  288  11362
 RABT |     -    17     -     -     -     -     -     6     -    15    19 |  288  20630
 RESO |     -    22     -     -    10     -     -     -     -     -    22 |  288   9635
 REUN |     -    23     -     X    11     -     -     -     -    38    25 |  288   6167
 REYK |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -    88 |  288   2565
 RIO2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    22     -     -    10     -     -     -     -     -    74 |  265  10747
 SCH2 |     -    31     -    10     9     -     -     7     -    14    42 |  288   4287
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -     7     -    25     - |  288  20259
 SPT0 |     -    17    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  156     19
 SSIA |     -    31     -     -     -     -     -    11     -    31     - |  285  12299
 STHL |     -    22     -    13    34     -     -    15     -     -     - |  288  29832
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     6     -    30     - |  285  22953
 SUWN |     -    23     -     9     -     -     -     -     -    17     - |  288   4723
 SVTL |     -     -    11     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 SYDN |     -    20     X     7     -     -     -     -     -     -    60 |  276    520
 SYOG |     -    23    16     X    11     -     -     9     -    44    22 |  288    615
 THTI |     -     -     -    10    14     -     -    11     -    90    27 |  288  20147
 THU3 |     -    13    11     -     8     -     -     -     -    16     - |  288   8992
 TIDB |     -     -    16     -     -     -     -     8     -    35     - |  288     41
 TIXI |     -     -     -     8    12     -     -    10     -    20    15 |  288    >>>
 TLSE |     -    35     -    37    31     -     -     -     -     -     - |  288   3259
 TOW2 |     -    29     -    14    18     -     -    14     -    44    57 |  288   4885
 TRO1 |     -    21     -     -    10     -     -     -     -    12     - |  288   7749
 TSKB |     -    24     -     -    11     -     -     -     -    23     - |  288   8724
 TWTF |     -    20    17     -    13     -     -     -     -    29    52 |  288     15
 ULAB |     -     -     -     6     8     -     -     -     -    15    14 |  288    >>>
 URUM |     -    23     -     6    10     -     -     -     -     -    16 |  288    >>>
 USN3 |     -    13     8     -     -     -     -     -     -    31     - |  288     19
 USUD |     -     -    19     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     30
 VILL |     -     -    30    13    14     -     -     -     -    32     - |  288   4786
 WAB2 |     -    18    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 WHIT |     -    39     X    11    14     -     -    12     -    31    52 |  288   5787
 WIND |     -     -     -    10    13     -     -     -     -    40     - |  288    >>>
 WSRT |     -    18    10     -    10     -     -     -     -    26    26 |  288     14
 WTZA |     -    18    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    617
 WTZR |     -    17    11     -     -     -     -     -     -    25    48 |  288     23
 XMIS |     -     -     -     -    11     -     -     8     -     -    70 |  288   2750
 YELL |     -     -     -     7     9     -     -     8     -    17    23 |  288     21
 YKRO |     -    42     -    11     -     -     -    15     -     -    39 |  288  25062
 YSSK |     -    20     -    11     8     -     -     8     -     -     - |  287  13681
 ZAMB |     -    25     -    10    15     -     -    10     -    22    46 |  285  25283
 ZECK |     -    17     -     8     7     -     -     -     -     -    23 |  288     36
 ZWE2 |     -    11     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2393    25    19    11    13    25  1482    11  2090    48    49 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   GRAS  | 1763-0 19:20:00 |         579
jpl |     26  | 1763-0  2:25:00 |         505
jpl |     26  | 1763-0  4:50:00 |         812
jpl |     21  | 1763-0  7:45:00 |        -647



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 3.73e-14  6.68e-15  3.23e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 5.41e-14  9.10e-15  1.58e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 3.03e-14  5.76e-15  1.62e-15 |
 ONSA |   288   288     1   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 3.42e-14  7.68e-15  1.83e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 4.14e-14  8.74e-15  3.82e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     5.37     5.78     5.78     5.78   | 3.52e-14  6.96e-15  1.32e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 4.06e-14  8.02e-15  1.73e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.71     5.78     0.60     0.60   | 3.21e-14  8.51e-15  2.22e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 3.44e-14  9.64e-15  1.95e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 4.71e-14  9.75e-15  3.36e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 3.19e-14  4.82e-15  1.46e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     5.77     5.78     5.78     5.78   | 3.35e-14  5.17e-15  2.45e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     3.99     5.78     1.78     1.78   | 5.95e-14  2.65e-14  3.38e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     3.13     5.62     5.34     5.34   | 1.00e-13  1.26e-14  1.03e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     3.08     5.50     5.78     5.78   | 8.48e-14  1.26e-14  3.37e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.72     4.35     0.82     0.82   | 4.98e-14  6.91e-15  1.34e-14 |
 TIDB |   288   288     0   288     2.69     4.27     5.73     5.73   | 1.04e-13  1.40e-14  3.70e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.76     1.82     0.08     0.08   | 3.44e-14  1.52e-14  2.30e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.87     0.44     0.02     0.02   | 2.59e-13  7.89e-14  1.10e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.56     0.29     0.35     0.35   | 7.39e-13  7.98e-14  1.88e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.69     0.28     0.86     0.86   | 4.02e-13  9.77e-14  3.82e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.62     0.23     0.09     0.09   | 3.61e-13  1.40e-13  5.85e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.49     0.14     0.94     0.94   | 5.40e-13  1.42e-13  2.79e-14 |
 NYAL |   288   279     4   281     0.45     0.12     0.13     0.13   | 6.85e-13  1.15e-13  2.00e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.53     0.12     0.11     0.11   | 5.10e-13  1.29e-13  1.02e-13 |
 G31  |   288   288     0   288     0.57     0.11     0.48     0.48   | 4.82e-13  5.66e-14  4.69e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.42     0.11     0.03     0.03   | 3.35e-13  2.55e-14  1.07e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.54     0.10     1.61     1.61   | 5.66e-13  6.64e-14  1.12e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.54     0.10     2.00     2.00   | 6.36e-13  5.74e-14  1.36e-14 |
 SYDN |   276   276     0   276     0.40     0.10     0.05     0.05   | 5.99e-13  1.73e-13  4.09e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.52     0.10     0.56     0.56   | 5.99e-13  7.00e-14  1.57e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.51     0.09     0.98     0.98   | 6.02e-13  7.49e-14  3.96e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.50     0.09     0.49     0.49   | 6.60e-13  6.23e-14  2.29e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.50     0.09     1.33     1.33   | 6.06e-13  6.16e-14  1.44e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.48     0.09     1.39     1.39   | 6.59e-13  6.73e-14  3.02e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.48     0.09     0.17     0.17   | 6.24e-13  6.45e-14  2.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.47     0.08     0.75     0.75   | 7.30e-13  9.16e-14  2.47e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.46     0.08     2.04     2.04   | 6.64e-13  7.42e-14  4.78e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.44     0.08     0.06     0.06   | 7.00e-13  6.04e-14  2.35e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.43     0.07     0.25     0.25   | 7.74e-13  6.87e-14  4.81e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.43     0.07     0.37     0.37   | 5.40e-13  2.45e-13  8.47e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.42     0.07     0.39     0.39   | 7.12e-13  7.78e-14  1.76e-14 |
 G32  |   285   282     2   285     1.34     0.06     0.81     0.81   | 3.56e-13  2.43e-13  2.30e-13 |
 PRDS |    83    83     0    83     0.16     0.05     0.02     0.02   | 8.06e-12  2.13e-12         - |
 ALGO |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-14  9.78e-15  2.68e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-14  1.74e-14  2.28e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.62e-13  1.47e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.79e-13  2.65e-13 |
 G09  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.99e-13  5.39e-13 |
 G10  |   264   264     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  4.34e-13  1.49e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.57e-13  7.52e-14  2.29e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  8.91e-14  3.12e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  1.01e-13  2.67e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  9.50e-14  3.16e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  2.87e-13  2.21e-13 |
 G25  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-14  2.75e-14  1.24e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-13  4.77e-14  2.42e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-14  1.88e-14  1.69e-14 |
 HOB2 |   284   281     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-14  9.94e-15  2.76e-15 |
 HOFN |   288   239    25     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-12  1.15e-12  1.99e-13 |
 KIRU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-13  3.85e-13  4.85e-13 |
 KOUR |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.66e-14  1.52e-14  3.33e-15 |
 MAC1 |   288   251    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-12  9.97e-13  1.23e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-14  6.73e-15  8.63e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  2.02e-13  2.85e-14 |
 SPT0 |   156   156     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-14  5.94e-15         - |
 USUD |   288   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-13  1.37e-14  2.82e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-14  4.63e-15  1.49e-15 |
 LAMA |   288   215    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-12  1.22e-12  1.92e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  2.50e-13  1.77e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.78e-13  1.65e-13  7.06e-14 |
 TLSE |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  1.78e-12  1.83e-13 |
 GRAS |   288   227    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-10  1.34e-11  1.22e-12 |
 BRST |   270   266     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  6.10e-13  1.66e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-14  1.21e-14  8.18e-15 |
 IRKM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-13  5.01e-14  3.31e-14 |
 GANP |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.51e-12  8.25e-13  1.58e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.89e-22  1.16e-19  4.34e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
