
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1766   Day: 4   MJD: 56610                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118967   1008    -820    -107     16     15     17    116    119    105   11.55
 emr |  2880     0 106873    657    4690   -1891     14     13     18    112    119     59   12.19
 esa |  2880     0 122456    850    -799   -2681      7      6      9    113    126     60   26.64
 gfz |  2871     0 132799    900     119    -178     11     10     13     80     69     98   16.21
 grg |  2880     0 130681   4699     134      11     15     13     19    138    143    126   12.01
 mit |  2880     0 111520  10080     125      44     22     22     23    263    289    127    7.08
 igr |   288     0  41474     88   11880   -1553     14     19     13     69     52     73    0.00
 jpl |   288     0  25008     16    4307   -1953     14     16     12    143    121    155   14.32
 ngs |    96     0   2976      0    -814    -101   2445   2445      0   4072   4072      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    -7    14  -103    27   184     X   -27     3  1688     - |
    2 |  -160  -176   119  -137   -32   509   -40  -123 -2535     - |
    3 |   -15   -93    80    20    66  -259   -49   -71 -4329     - |
    4 |   -43    57    48    -6   144  -449    34    54 -2466     - |
    5 |   142    95   -29   -22    88  -416    25   147  -427     - |
    6 |    69   -39    78   -35   129  -482   -71    23 -3097     - |
    7 |   128   117   -10    11   -95  -263    32   139 -1189     - |
    8 |   -73   -81   116    54     5  -301    34   -41 -6258     - |
    9 |   -74   -19   171   -25  -261     X    29    21 -4359     - |
   10 |  -120   -87   139   -28   128  -300     1  -133 -4617     - |
   11 |    72     8  -143   136  -171   359     6   128  6438     - |
   12 |    76   183  -141   -37    90    32   -36   -41  -310     - |
   13 |     4    73    46   -53    53  -273   -27     2  4042     - |
   14 |     8   -41    17    -8    13     1   -12   -57  3855     - |
   15 |   161    78   -20  -121   154  -330   -33    93   428     - |
   16 |    64  -162    52    54  -168   155     7   -78  2208     - |
   17 |   237    13  -195   145  -159   219   110   207   225     - |
   18 |   -31   -68  -160    31   239   294   -38    13  4144     - |
   19 |    32  -175   -29   -42    59   365     6   -66    20     - |
   20 |   -66  -136   202    18  -198  -111    68   -68  3582     - |
   21 |     5   -49   -12    -2   -88   281    13   -36  3501     - |
   22 |  -176  -217   182   -65    34   112   -39  -225   736     - |
   23 |    81   111  -161   -52   126   177     6    49    58     - |
   24 |  -104   117   -76    -9   215  -103    13    58  1392     - |
   25 |   -45   177   -75    99  -232   216    35    20  1425     - |
   26 |  -102    58    70  -121    49     X   -49    -7 -4504     - |
   27 |  -231    70    41    28     -    44    55   -27  1593     - |
   28 |  -160   -31   131   -16    30  -154     5  -213  5832     - |
   29 |   272   181  -229   116  -235   186    24   267 -1083     - |
   31 |   121   181  -265   -20     9   527  -103   -14 -2061     - |
   32 |   -64  -158   157    57  -177   -41    24   -21 -3930     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -14    93   -97     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    20   -73     -     -   -46    45     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -    16   -28     -     -     -     - |
 ALBH |     -     4     -    34   -50     -     -     -     -     - |
 ALGO |    20   -21     -   -60    90   -12   -43     -     -     - |
 ALIC |  -154     -    47    98   -97    14    27     -     -     - |
 ALRT |     X     -     X     6    50     -     -   -47     -     - |
 AMC2 |    15     -    20   -12     -    23     -   -47     -     - |
 ANKR |     -     -    67     -  -254     -    66    87     -     - |
 AREQ |   -64    68    48   -25     -  -137     0     -     -     - |
 ARTU |   -60     -    27    -2    30     -    22   -26     -     - |
 ASPA |     4     -   -77   379  -279     -   261   -58     -     - |
 AUCK |  -226     -   -33   194    29     -    72     -     -     - |
 BAKE |     -     -    49   -61   -27     -   -20     -     -     - |
 BAKO |   -64     -     -    73     -   -63     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -91   125    33     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -28    46     -     -     5     -     -     - |
 BJFS |   -76     -   115    44  -241     -     -     -     -     - |
 BJNM |    26   -25     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -    86    40  -104     -    20  -118     -     - |
 BOR1 |  -267     -     -   110   108     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -169     -    76    31   -59     -     5     -     -     - |
 BREW |    32    76     -     -  -179   120     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -   -33   -16   101     -   -55     -     -     - |
 BRMU |   -67     -    33   160   -95    59    44  -139     -     - |
 BRST |  -162     -     -     -   156     -  -329     -     -     - |
 BRUX |    67     -     -   -16   -42     -    14     -     -     - |
 BUCU |     -     -     2     -    -5     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -47     -   155   139     X   -34    18  -390     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   359     -     -     -  -406     -     - |
 CEDU |     -     -    97     -   -32     -   102  -153     -     - |
 CGGN |     -     -    26   -42     -     -   -68     -     -     - |
 CHPI |     -     -     X     5     -     -    59    -6     -     - |
 CHTI |  -140     -   -93   129   168     -     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -121   163     -     -     -     -     - |
 CHUR |    23    12    40   -52   -32     -    61   -18     -     - |
 COCO |     -     -   107    89     X     -   -48  -299     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -47   121  -104   -82     -     -     - |
 CRO1 |     -    22     -    48    21   -70    46   -57     -     - |
 CUSV |     -     -    36   -60     -     -    20     -     -     - |
 DAEJ |  -130   -66     -   -97    42   477  -142     -     -     - |
 DARW |   -79     -    50    54   -31  -150    21     -     -     - |
 DAV1 |   -20     -    97   128    -9  -104    14  -254     -     - |
 DGAR |    13     -     -  -151   190     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -25    -1     -     -    60    48     -     - |
 DRAG |     -     -   -11    18     X     X     -     -     -     - |
 DRAO |     -    30   -15    54   -71     -   -18     -     -     - |
 DUBO |    35     -    52   -43   -91     -    -6     -     -     - |
 FAA1 |  -224     -   136    50  -161     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -    39     -  -145   156     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -10     -     -     -    12     -     - |
 FLIN |     -     -    65     -  -144     -     -     -     -     - |
 FLRS |   -18     -   -29    59     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -70     -    64   -40   116     -   -29  -115     -     - |
 GLSV |   -57     -   -57   170   -27   -36     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -56    25     -   156   -38     -     -     - |
 GODE |     -    34     -    42    -6  -145    36     -     -     - |
 GOLD |   -45     -     7   -67   119     -   -98     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -     4    33   -66     -     -     -     - |
 GRAS |   -87     -    -3    91     -   -56    42     -     -     - |
 GRAZ |   -18     -     -    15    99  -174    -7     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -138   186     -  -208     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -     -   -47     -    23     -     - |
 GUAT |  -102     -    15    85    79  -216    33     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -58   154   -65     -     -   -16     -     - |
 HARB |  -151   -41    27    31   202  -204  -206     -     -     - |
 HERS |   -76     X    60     -     -  -101   -52     -     -     - |
 HERT |  -111     -   -27     -   171     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    83     -     -   -28   -96     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -     X   104     -     -   -87     -     - |
 HNPT |     -     -     -   141  -161   -50     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -66    33   160  -221     -    15     -     -     - |
 HOFN |  -108     -    93   -16   -35   -79    13     -     -     - |
 HOLB |  -106     -     -    51    34     -     -     -     -     - |
 HOLM |    -8     -    56   -86     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -    57   -77     -    93     -     -     - |
 HYDE |  -119     -    -5    83   140    80   -10  -145     -     - |
 IENG |   -27    38     -     -     -   -22     8     -     -     - |
 INVK |    -8     -     -    16   -79     -    49    55     -     - |
 IRKJ |     -     -    26  -104     X   212     -   -36     -     - |
 IRKT |     -  -102     -   -28    63   131     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    -9   -72   154     -   -23   -31     -     - |
 JOZ2 |   -38     -   -13     -   -45   185     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -105     -     -   107     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   134     -     -  -135     -     -     -     -     - |
 KARR |  -152     -   192   138     X     -   -60  -390     -     - |
 KELY |     -     -    39     X     X     X     -   -73     -     - |
 KERG |     -   -29   -15    78     X   -82    -8     -     -     - |
 KIRU |    41    41   -26    29   -63     -    34     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    50     -  -110     -   111     -     -     - |
 KOKB |   -49    10     -     -   -28   110    23     -     -     - |
 KOSG |  -120     -     -    85     -     -     -     -     -     - |
 KOUC |     X     -    13   154     X     -     -  -197     -     - |
 KOUR |  -120     -   -19    -9   210   -83    -5     -     -     - |
 LAMA |   -76     -     -    11    24    58   -19     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    -6     -    12     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -33   -74     -   201     -   -37     -     -     - |
 MAC1 |  -158     -     -    79    -8    90   -20     -     -     - |
 MAG0 |    51     -    26   -79     -     -   -19     -     -     - |
 MAL2 |  -153     -    77   -48    34     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -22    29     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     3   -16     -    20    20     -     -     -     - |
 MAS1 |  -110    12    65     3   -70     -   -26     -     -     - |
 MAT1 |     -     -     -     -    30   -51     -     -     -     - |
 MATE |     -    57    56   131   -79   -37    41  -216     -     - |
 MAUI |     -     -     -    33   -44     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -56     -   -13    43   100  -126    -5     -     -     - |
 MCIL |     -     -   -83   -56   261     -   -76     -     -     - |
 MCM4 |     X     -     -  -344   464     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -    32    -7   -23    14     -     1     -     -     - |
 MDVJ |    52     -    -6    26   -72     X     -     -     -     - |
 MIZU |     3     1     -  -115     -   258     8     -     -     - |
 MKEA |     -     -    67   -72   -51     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    81     -  -214    60     -     -     -     - |
 MONP |  -100     -    43     -     X     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -    62     -    33     -     -  -143     -     - |
 NAIN |     -     -     -    62   -83     -     -     -     -     - |
 NANO |   -60     -   -32   100    -7     -    32     -     -     - |
 NICO |  -204     -     -   147    30   -54    44     -     -     - |
 NKLG |   -86     -    69   139     X     -    47  -215     -     - |
 NNOR |   187    79     4     -  -224   -65    25     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -21   -31    87     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     2    16     -     7    24   -90    54     -     -     - |
 NRIL |   -30     -    96    25  -188     -    50   -25     -     - |
 NRMD |  -138     -     -   169  -105     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -16     -    30    74  -155     X    61     -     -     - |
 NYA1 |   -56     -    69   -73     X     -   -38     -     -     - |
 NYAL |     -    53     -   -40     X     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    20     -   106     -   -69  -127     -     - |
 ONSA |  -117    23     -   -48   200   -78   -38     -     -     - |
 OPMT |   111     X     -   -70     -   -18     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    49     -  -109     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -    20   -27     -     -     -     -     - |
 PDEL |    56     -    24   141  -113   100    17  -204     -     - |
 PENC |     -     -   -49     -   110     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -25     -     -    25     -  -156     -     -     - |
 PETS |     -     -   -11    10     -     -    31     8     -     - |
 PIMO |     -     -   -15   -93   153     -   -13     7     -     - |
 POL2 |    -1     -     -   -25    34     -     -     -     -     - |
 POLV |     -     -     -     2     X    -5     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -43     -    95     -     6     -     -     - |
 PRDS |    30    13     -   -69     -    87   158     -     -     - |
 PTBB |   -36    34     -     -     -     -   -43     -     -     - |
 QAQ1 |     -    67     -    61  -151     -   123     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -35    48     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -66     -   116     -     -     -     -  -163     -     - |
 RABT |     -     -     -    54  -105     -     -    27     -     - |
 RCMN |  -126     -     -    90     -     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -     5    -9     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -18     -    44   -59     -     -   -27     -     -     - |
 REUN |  -212     -     -   151     -     -    35     -     -     - |
 REYK |   -26     -     -   119   -98   -68   133     -     -     - |
 RIOP |  -183     -   100    79     -  -287    42     -     -     - |
 SALU |     -     -   -13    22     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    14   -23     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -17   -11    45   -59   -16   -59    38    49     -     - |
 SCOR |     -     -    -6   -61   233     -     -  -116     -     - |
 SFER |     -     0   -38    63     X     -     -     -     -     - |
 SHAO |     -     -     -    -3    23     -    -3   -16     -     - |
 SPT0 |   -21    20     -     -     X     -   186     -     -     - |
 SSIA |  -153     -     -   117   288     -  -159  -257     -     - |
 STHL |     -     -    17   -20     -     -   -47    -9     -     - |
 STJO |     -     9     -   -16   125   -31   -33   -80     -     - |
 STR1 |     -   -13     -     -   -22    60     -     -     -     - |
 SUTH |   -88     -     -     -   148     -     5   -53     -     - |
 SUTM |     -    10     -     -   -11     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -  -106     -    26    -2   126     -     -     -     - |
 SYDN |   -79     -    57     -     -   -88    31     -     -     - |
 SYOG |  -127   -74    22    54   302    80   -65  -229     -     - |
 THTI |     -   -95   -32    64   231     -    -1  -126     -     - |
 THU3 |   -76    47     -   -49    92     -   -30     -     -     - |
 TIDB |     -    86     -  -101  -103   168    74    45     -     - |
 TIXI |     -     -   -35     -    77     -   -78     -     -     - |
 TLSE |  -108   -71   -26    32   204   -33  -117     -     -     - |
 TNML |     -   -24     -     -    49   -42     -     -     -     - |
 TOW2 |   -68     -   130   186  -107     -     2  -307     -     - |
 TRO1 |   -72     -   110   -27     X     -   -13  -116     -     - |
 TSKB |   -91   -45     -    99     -     -    37     -     -     - |
 TWTF |     -     -     X   -51     -   117     -     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -79   129     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -24     -    53     -    60     -     -     - |
 URUM |     -     -   -84     -   186     -  -138     -     -     - |
 USN3 |   -32     5     -     -   147  -206    37     -     -     - |
 USNO |    76     0     -     -  -102   104     -     -     -     - |
 USUD |     -   -45     -    34     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    13    26   -26   -36   152  -144   -31     -     -     - |
 WAB2 |    84     -     -   -70     -    25    74     -     -     - |
 WES2 |     -     2     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 WHIT |     8    57     1  -151   136     -    -2     -     -     - |
 WILL |  -134    72     -   107     5     -     -   -79     -     - |
 WIND |     -     -   -35     -    77     -   -32     -     -     - |
 WROC |    20     -     -     -   -26    17     -     -     -     - |
 WSRT |    35    59     -    19   111   -58   -21  -165     -     - |
 WTZR |   -59     -     -    82     X   -91    76     -     -     - |
 XMIS |  -332     -     -   217   -59     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -17     8    29   -42     -     -    40     1     -     - |
 YAR2 |     -   -20     -    15     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -42    71     -     -     -     - |
 YEBE |     -   102     -     -  -126    38     -     -     -     - |
 YELL |     -    51    60   -18  -198    64    -5     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -   139     -  -319     -     -     -     - |
 YKRO |    52     -   -54   -19     -     -    52    81     -     - |
 ZAMB |  -210     -    11  -108   171     -   -34   121     -     - |
 ZIM2 |  -124     -    54     -     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   -75     -     -    52     3     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    20    12     5    12    12     X    13    10   563     - | 2880    113
    2 |    15     9     5     7     7    23    22    19   759     - | 2880    210
    3 |    19    11     5    14    10    13    17    13  5331     - | 2880   1881
    4 |    17    11     5     9     6    15     9    12  1438     - | 2880   1075
    5 |    14    12     5    10    14    17    27    23   869     - | 2880    305
    6 |    18    12     4    11    14    13    15    12   665     - | 2880    739
    7 |     7     8     5     8    12    17    23    21   699     - | 2880    446
    8 |    10    14     5    18    14    13    13    11  4942     - | 2880   3267
    9 |    17    12     7    22    12     X    11     9  6476     - | 2880   4016
   10 |    18    15     8     9    10    30    21    20  5379     - | 2880   2355
   11 |    13    16     6    14     9    20    21    19  1468     - | 2880    537
   12 |    17    14     8    14    13    20    15    11   440     - | 2880    356
   13 |    15    17     4     9    14    31     8    10   678     - | 2880    412
   14 |    17    14     6    10    17    28    15    12   748     - | 2880    187
   15 |    20    11    10     8    16    30    21    17   477     - | 2880    253
   16 |    15    13     7     9    16    25    21    14   525     - | 2880    411
   17 |    25     9     7     7    11    19    33    28  1173     - | 2880    518
   18 |    10    12     6     8    13    26    13    11   303     - | 2880    195
   19 |    12    14     9    12    11    13    14    11   756     - | 2880    216
   20 |    12    10     5    14    10    40    17    13   479     - | 2880    218
   21 |    12    12     6     6    13    14    10    10   429     - | 2880    254
   22 |    16    16     7     9    12    20    32    31  4698     - | 2880   1285
   23 |    19    12     7     9    16    18    16    15   688     - | 2880    227
   24 |     9    13     6    13    11    29    21    12  2125     - | 2880   2045
   25 |    16    18     8    13    16    20    12    11   546     - | 2880    297
   26 |    14    17     9     8    14     X    15    11  1343     - | 2880    293
   27 |    14    13     5     9     -    15    15    10   410     - | 2880    178
   28 |    19    13     6     7    17    25    31    29  4099     - | 2880    463
   29 |    16    17     7    12    12    20    36    36  1009     - | 2880    266
   31 |    16    13     7     7    16    13    14     9   982     - | 2880    268
   32 |    13    14     5     8    10    31    13    10  2125     - | 2880   1188
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    12    19    31     -     -     -     -     - |  288   9641
 ABPO |     -     -     7    16     -     -    11    13     -     - |  288  22836
 AJAC |     -     -     -     -    11    19     -     -     -     - |  287   2400
 ALBH |     -    12     -    11    17     -     -     -     -     - |  288  20693
 ALGO |    27    12     -    11    18    20    11     -     -     - |  288     97
 ALIC |    14     -     7     8    19    16     6     -     -     - |  288   2968
 ALRT |     X     -     X    19    48     -     -    22     -     - |  266   7614
 AMC2 |    11     -     7     8     -    20     -    11     -     - |  288     24
 ANKR |     -     -     5     -    14     -     9     7     -     - |  288    >>>
 AREQ |    25    11    10    14     -    22     9     -     -     - |  288   4955
 ARTU |    22     -     8    11    17     -     5     6     -     - |  288  16312
 ASPA |    21     -    11    16    26     -    12    15     -     - |  288  15021
 AUCK |    13     -     5     9    15     -     7     -     -     - |  288  11856
 BAKE |     -     -     5     7    13     -     5     -     -     - |  288  10500
 BAKO |    12     -     -    10     -    22     -     -     -     - |  288   3645
 BARH |     -     -     7     9    19     -     -     -     -     - |  288   2637
 BJCO |     -     -     7    11     -     -     5     -     -     - |  288  13495
 BJFS |    14     -     9    10    18     -     -     -     -     - |  288  12849
 BJNM |     7     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 BOGT |     -     -    12    25    21     -     9    13     -     - |  288  30486
 BOR1 |    13     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  288  17716
 BRAZ |    15     -    10    16    23     -    16     -     -     - |  270  11514
 BREW |    17    15     -     -    15    12     -     -     -     - |  288     37
 BRFT |     -     -    12    20    33     -    13     -     -     - |  288   3753
 BRMU |    17     -    14    20    26    26    10    14     -     - |  288   2962
 BRST |    27     -     -     -    26     -    15     -     -     - |  288   1399
 BRUX |    15     -     -    11     9     -    12     -     -     - |  288    452
 BUCU |     -     -     4     -    10     -     -     -     -     - |  287   3627
 CAS1 |    14     -     8    11     X    18     4    19     -     - |  288   3727
 CCJ2 |     -     -     -    11     -     -     -    13     -     - |  288  10209
 CEDU |     -     -     9     -    18     -    10     9     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -    10    16     -     -     6     -     -     - |  284  26949
 CHPI |     -     -     X    12     -     -     9    14     -     - |  287  12288
 CHTI |    15     -     6     8    14     -     -     -     -     - |  288  11011
 CHUM |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288  19529
 CHUR |    21    11     8     9    14     -     6     8     -     - |  288 162549
 COCO |     -     -     8    12     X     -     7    12     -     - |  288  14100
 CONZ |     -     -     -    15    20    30    18     -     -     - |  288   3554
 CRO1 |     -    23     -    24    27    32    13    16     -     - |  288     32
 CUSV |     -     -    12    19     -     -    19     -     -     - |  281  12385
 DAEJ |    10    27     -    11    20    26    14     -     -     - |  288   1241
 DARW |    27     -    13    25    29    29    16     -     -     - |  288   3461
 DAV1 |    11     -     8    12    20    27     5    12     -     - |  288   2838
 DGAR |    19     -     -    15    20     -     -     -     -     - |  288  27580
 DGAV |     -     -    10    14     -     -     8    15     -     - |  288  11015
 DRAG |     -     -    10    17     X     X     -     -     -     - |  122   3713
 DRAO |     -    12     8    10    16     -    11     -     -     - |  288  11561
 DUBO |    10     -     6     7    16     -     6     -     -     - |  288  37643
 FAA1 |    17     -     8    14    38     -     -     -     -     - |  288  20720
 FAIR |     -    15     -    17    20     -     -     -     -     - |  288  12533
 FALK |     -     -     -    11     -     -     -    13     -     - |  288  16168
 FLIN |     -     -     4     -     9     -     -     -     -     - |   67    >>>
 FLRS |    20     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   3338
 GLPS |    13     -    11    28    24     -     7    10     -     - |  288  28831
 GLSV |    13     -     7     8    15    22     -     -     -     - |  288   5063
 GMSD |     -     -     8    14     -    33    11     -     -     - |  288   3270
 GODE |     -    12     -    10    13    11    12     -     -     - |  288    119
 GOLD |    14     -     9    10    16     -    13     -     -     - |  288   7458
 GOPE |     -     -     -    14    14    31     -     -     -     - |  288    532
 GRAS |    17     -     7    10     -    19    11     -     -     - |  288   1967
 GRAZ |    11     -     -     9    15    17    10     -     -     - |  288   2836
 GUAM |     -     -     -    25    33     -    29     -     -     - |  266  21270
 GUAO |     -     -     -     -     -    15     -     8     -     - |  288    173
 GUAT |    26     -    11    10    30    30     8     -     -     - |  288   3163
 GUUG |     -     -    15    30    34     -     -    19     -     - |  288  10495
 HARB |    17    16    10    14    24    29    17     -     -     - |  288   2673
 HERS |    11     X     6     -     -    26    16     -     -     - |  288     24
 HERT |    18     -     8     -    26     -     -     -     -     - |  288   3437
 HLFX |     -    12     -     -    15    25     -     -     -     - |  288   7400
 HNLC |     -     -     -     X    16     -     -    13     -     - |  287  13134
 HNPT |     -     -     -     8    10    12     -     -     -     - |  288   2932
 HOB2 |     -    12     6    12    20     -     7     -     -     - |  255     85
 HOFN |    25     -    14    14    23    25    14     -     -     - |  288   2002
 HOLB |    18     -     -    14    24     -     -     -     -     - |  288  12345
 HOLM |    14     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   9593
 HRAO |     -     -     -    18    24     -    16     -     -     - |  282  25693
 HYDE |    28     -    10     9    18    18     5     9     -     - |  288   4591
 IENG |    16    27     -     -     -    34    18     -     -     - |  288     31
 INVK |    11     -     -     8    13     -     8    10     -     - |  288  10639
 IRKJ |     -     -     7     8     X    19     -    10     -     - |  288     61
 IRKT |     -    13     -    13    14    24     -     -     -     - |  288    105
 ISPA |     -     -    10    13    25     -    11    10     -     - |  288  21895
 JOZ2 |    20     -     8     -    13    16     -     -     -     - |  288   5389
 JOZE |     -    10     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     9     -     -    10     -     -     -     -     - |   61    616
 KARR |    23     -    13    13     X     -     9    14     -     - |  288   9704
 KELY |     -     -    12     X     X     X     -    21     -     - |  265   9402
 KERG |     -    13     8    13     X    41     9     -     -     - |  288   8015
 KIRU |    17    18    12     7    16     -     9     -     -     - |  288  12386
 KIT3 |     -     -     8     -    18     -     9     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    13    21     -     -    18    28    12     -     -     - |  288     29
 KOSG |     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   2667
 KOUC |     X     -     9    13     X     -     -    15     -     - |  288  13862
 KOUR |    19     -    11    22    28    29    10     -     -     - |  288     27
 LAMA |    12     -     -     9    11    16    11     -     -     - |  288   2665
 LHAZ |     -     -     6     -    14     -     -     -     -     - |  188    >>>
 LPGS |     -    17    13     -    24     -    17     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    12     -     -    15    19    32    14     -     -     - |  288   2360
 MAG0 |    11     -     5     7     -     -     7     -     -     - |  287  12992
 MAL2 |    16     -    18    26    26     -     -     -     -     - |  277  13758
 MANA |     -     -     -    18    24     -     -     -     -     - |  288  10250
 MAR6 |     -    14    12     -    13    24     -     -     -     - |  288   1089
 MAS1 |    17    32    11    14    26     -    12     -     -     - |  287  15021
 MAT1 |     -     -     -     -     8    14     -     -     -     - |  288    160
 MATE |     -    13     9    10    18    20     7     7     -     - |  288    158
 MAUI |     -     -     -    17    22     -     -     -     -     - |  288  15525
 MAW1 |    15     -     7    11    14    28     7     -     -     - |  288   3605
 MCIL |     -     -    12    20    30     -    16     -     -     - |  288   8128
 MCM4 |     X     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  207  12538
 MDO1 |     -    19    18    16    26     -    10     -     -     - |  288  62191
 MDVJ |    12     -     8    12    19     X     -     -     -     - |  288     10
 MIZU |    15    18     -    10     -    28    13     -     -     - |  288    359
 MKEA |     -     -     8    11    22     -     -     -     -     - |  288  38315
 MOBS |     -     -     8     -    19    32     -     -     -     - |  288   2797
 MONP |    12     -     5     -     X     -     -     -     -     - |  288   9753
 MQZG |     -     -     7     -    13     -     -    11     -     - |  288   8940
 NAIN |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  288  10385
 NANO |    10     -     6     9    18     -     5     -     -     - |  288   4021
 NICO |    11     -     -     9    14    16    11     -     -     - |  288   2717
 NKLG |    14     -     8    14     X     -    11    16     -     - |  288  17051
 NNOR |    26    26    15     -    27    22     9     -     -     - |  288    281
 NOVM |     -     -     6    12    13     -     -     -     -     - |  288     38
 NRC1 |    12    12     -    11    13    15    19     -     -     - |  288     14
 NRIL |    12     -     5     7    11     -     5     7     -     - |  288   9769
 NRMD |    18     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  288  13638
 NTUS |    26     -    14    20    30     X    17     -     -     - |  288   2912
 NYA1 |    22     -     8     6     X     -     9     -     -     - |  287  20247
 NYAL |     -    15     -    11     X     -     -     -     -     - |  197    324
 OHI2 |     -     -     9     -    18     -    11     9     -     - |  287    >>>
 ONSA |    10    24     -    13    18    16    10     -     -     - |  288     23
 OPMT |    13     X     -    11     -    20     -     -     -     - |  288     21
 OUS2 |     -     -    10     -    22     -     -     -     -     - |  239    >>>
 PALM |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   9247
 PDEL |    16     -    10    12    19    24     8    10     -     - |  288   3856
 PENC |     -     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  288   4150
 PERT |     -    16     -     -    16     -    17     -     -     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     6     8     -     -     4     8     -     - |  288  15199
 PIMO |     -     -    14    15    28     -     6    18     -     - |  288  20113
 POL2 |    10     -     -     7     9     -     -     -     -     - |  288  12424
 POLV |     -     -     -     6     X    15     -     -     -     - |  280   2575
 POTS |     -     -     5     -    12     -     8     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |    19    22     -    22     -    19    28     -     -     - |  288    603
 PTBB |    28    26     -     -     -     -    16     -     -     - |  250     53
 QAQ1 |     -    12     -    10    16     -    15     -     -     - |  288  10798
 QIKI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     - |  288   9382
 QUIN |    10     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288  13949
 RABT |     -     -     -    10    18     -     -     9     -     - |  288  15285
 RCMN |     8     -     -     6     -     -     -     -     -     - |    3    332
 RECF |     -     -    10    16     -     -     -     -     -     - |  288  10768
 RESO |    11     -     5     8     -     -     9     -     -     - |  288   8884
 REUN |    15     -     -    10     -     -    29     -     -     - |  271   9456
 REYK |    15     -     -    15    27    23    15     -     -     - |  288   2394
 RIOP |    28     -    10    11     -    20    17     -     -     - |  271   8383
 SALU |     -     -    14    23     -     -     -     -     -     - |  286   9147
 SAVO |     -     -    10    17     -     -     -     -     -     - |  278  10490
 SCH2 |    25    10    10    11    12    34     5     8     -     - |  288   8397
 SCOR |     -     -     5     8     9     -     -    12     -     - |  288   9718
 SFER |     -    37    11    11     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SHAO |     -     -     -    10    16     -    14     9     -     - |  288  16503
 SPT0 |    17    16     -     -     X     -    33     -     -     - |  262    107
 SSIA |    23     -     -    18    22     -    34    15     -     - |  288  10317
 STHL |     -     -     8    13     -     -     5    12     -     - |  288  26475
 STJO |     -    14     -    12    18    26     7    11     -     - |  288     57
 STR1 |     -    18     -     -    12    34     -     -     -     - |  288   1306
 SUTH |    20     -     -     -    18     -    15    11     -     - |  288  23061
 SUTM |     -    22     -     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |     -    21     -    16    21    24     -     -     -     - |  288   5073
 SYDN |    24     -     7     -     -    33    40     -     -     - |  286   1079
 SYOG |    20     8     7    12    19    22     7    11     -     - |  288    716
 THTI |     -    16     8    15    17     -     7    10     -     - |  288  16792
 THU3 |    14    15     -    11    11     -    13     -     -     - |  288   7038
 TIDB |     -    15     -    14    12    33    18    10     -     - |  288     29
 TIXI |     -     -     6     -    14     -     9     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    19    36    16    18    22    28    11     -     -     - |  288   1663
 TNML |     -    23     -     -    17    22     -     -     -     - |  288   3910
 TOW2 |    15     -    10    16    22     -     6    10     -     - |  288   6161
 TRO1 |    17     -     8     6     X     -     8    10     -     - |  288  18638
 TSKB |    11    17     -    11     -     -    13     -     -     - |  279  14163
 TWTF |     -     -     X     9     -    21     -     -     -     - |  288     56
 UFPR |     -     -     5     8     -     -     -     -     -     - |  288  11556
 ULAB |     -     -    12     -    26     -    20     -     -     - |  215    >>>
 URUM |     -     -     9     -    21     -    10     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    22    13     -     -    17    18    17     -     -     - |  288     18
 USNO |    17    15     -     -    28    26     -     -     -     - |  287     84
 USUD |     -    25     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     31
 VILL |    14    36    16    17    18    30    14     -     -     - |  288   3084
 WAB2 |    17     -     -    14     -    14     9     -     -     - |  288     44
 WES2 |     -    22     -     -    22     -     -     -     -     - |  165  13890
 WHIT |    14    21    10    10    17     -     7     -     -     - |  288  37188
 WILL |    11    17     -     9    16     -     -     9     -     - |  288  11875
 WIND |     -     -     9     -    20     -    13     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    12     -     -     -    13    16     -     -     -     - |  287   2696
 WSRT |    14    10     -    10    12    17     7     9     -     - |  288     18
 WTZR |    12     -     -     8     X    17    35     -     -     - |  288     21
 XMIS |    31     -     -    23    23     -     -     -     -     - |  287   2829
 YAKT |    14    13    10    11     -     -    17    10     -     - |  288  10118
 YAR2 |     -    22     -    16     -     -     -     -     -     - |  288  13703
 YARR |     -     -     -     -    13    23     -     -     -     - |  288   3199
 YEBE |     -    13     -     -    13    13     -     -     -     - |  288    402
 YELL |     -    12     7     9    12    21     7     -     -     - |  288     53
 YIBL |     -     -     -     9     -    20     -     -     -     - |  287   8648
 YKRO |    24     -     9    11     -     -    12    15     -     - |  288  25247
 ZAMB |    27     -    11    15    22     -     6    20     -     - |  288  23098
 ZIM2 |    11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  252  17889
 ZIMM |    12     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288  17366
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    14     7    12    15    23    15    14  2445     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   KOUC  | 1766-4  0:10:00 |        -615
cod |   KOUC  | 1766-4  0:20:00 |        3266
cod |   KOUC  | 1766-4  0:25:00 |         722
cod |   KOUC  | 1766-4  0:30:00 |       -5164
cod |   KOUC  | 1766-4  0:35:00 |       -4083
cod |   KOUC  | 1766-4  0:40:00 |       -1759
cod |   XMIS  | 1766-4 11:00:00 |         571
esa |   CHPI  | 1766-4  0:25:00 |        1203
esa |   CHPI  | 1766-4  0:40:00 |        1201
gfz |   HNLC  | 1766-4  8:15:00 |        -838
gfz |   HNLC  | 1766-4 10:35:00 |        7236
gfz |   HNLC  | 1766-4 11:25:00 |       -2441
gfz |   HNLC  | 1766-4 11:30:00 |        2624
gfz |   HNLC  | 1766-4 13:30:00 |        1374
gfz |   HNLC  | 1766-4 13:35:00 |       -1379
grg |   TNML  | 1766-4  1:05:00 |     -223277
grg |   TNML  | 1766-4  1:10:00 |       -5212
grg |   TNML  | 1766-4  1:20:00 |      228498
grg |   KELY  | 1766-4  4:35:00 |         748
grg |   NYA1  | 1766-4  9:50:00 |     -165766
grg |   NYA1  | 1766-4  9:55:00 |      166203
grg |   FAA1  | 1766-4 10:00:00 |         815
grg |   IRKJ  | 1766-4 11:35:00 |        -993
grg |   NYA1  | 1766-4 12:55:00 |        -534
grg |   KOUC  | 1766-4 14:50:00 |        -501
grg |   NKLG  | 1766-4 14:50:00 |        -508
grg |   CAS1  | 1766-4 14:50:00 |        -502
grg |   COCO  | 1766-4 14:50:00 |        -502
grg |   KARR  | 1766-4 14:50:00 |        -500
grg |   KERG  | 1766-4 14:50:00 |        -501
grg |   TRO1  | 1766-4 14:50:00 |        -500
grg |   WTZR  | 1766-4 14:50:00 |        -501
grg |   NYAL  | 1766-4 15:40:00 |        -781
grg |   KELY  | 1766-4 15:50:00 |       -1128
grg |   DRAG  | 1766-4 16:15:00 |      163157
grg |   DRAG  | 1766-4 18:45:00 |         813
mit |     31  | 1766-4  0:21:30 |        -524
mit |     31  | 1766-4  0:25:00 |         514



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.06     4.39     4.39     4.39   | 3.49e-14  6.81e-15  1.36e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.84     4.39     0.75     0.75   | 3.20e-14  7.38e-15  1.85e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.17     4.39     4.39     4.39   | 4.44e-14  5.36e-15  2.23e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.36     4.39     4.39     4.39   | 2.68e-14  5.82e-15  1.56e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.51     4.39     4.39     4.39   | 4.39e-14  9.28e-15  2.74e-15 |
 SFER |   288   284     2   288     3.11     4.39     0.63     0.63   | 4.94e-08  1.52e-08  8.36e-09 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.19     4.39     4.39     4.39   | 7.90e-14  6.00e-15  1.81e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.68     4.39     0.58     0.58   | 3.54e-14  5.00e-15  4.24e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.37     4.39     4.39     4.39   | 6.77e-14  7.02e-15  2.57e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.56     4.39     0.98     0.98   | 3.09e-14  4.90e-15  1.39e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.64     4.39     1.29     1.29   | 3.74e-14  1.13e-14  2.42e-15 |
 HERS |   288   288     1   288     4.06     4.39     4.33     4.33   | 3.64e-14  7.18e-15  1.89e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.42     4.39     4.39     4.39   | 6.82e-14  6.98e-15  3.20e-15 |
 TWTF |   288   288     1   288     3.02     4.38     4.39     4.39   | 8.07e-14  1.07e-14  2.52e-15 |
 SPT0 |   262   254     3   262     3.55     3.96     3.99     3.99   | 2.68e-12  8.32e-13  2.18e-13 |
 GODE |   288   287     1   288     2.75     3.87     1.77     1.77   | 5.93e-14  1.08e-14  1.29e-14 |
 PTBB |   250   250     1   250     3.21     3.76     3.81     3.81   | 5.58e-14  1.06e-14  8.54e-15 |
 ALGO |   288   287     1   288     2.71     3.74     1.17     1.17   | 3.04e-14  9.59e-15  4.45e-15 |
 IRKT |   288   285     1   288     2.44     3.04     2.37     2.37   | 5.21e-14  1.45e-14  1.04e-14 |
 MAT1 |   288   285     1   288     2.31     2.73     3.55     3.55   | 7.28e-14  1.34e-14  1.83e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.30     2.70     0.96     0.96   | 1.24e-13  1.46e-14  2.86e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     2.06     2.18     2.12     2.12   | 7.15e-14  1.33e-14  1.50e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.76     1.58     1.15     1.15   | 9.36e-14  1.70e-14  3.11e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.74     1.54     4.39     4.39   | 9.48e-14  1.11e-14  1.78e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     1.73     1.53     0.28     0.28   | 5.78e-14  8.50e-15  1.95e-14 |
 BREW |   288   288     0   288     1.70     1.47     4.39     4.39   | 1.02e-13  8.08e-15  1.97e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.61     1.32     1.98     1.98   | 1.18e-13  1.10e-14  2.77e-15 |
 USNO |   287   283     2   287     1.61     1.32     0.49     0.49   | 8.50e-14  1.42e-14  5.58e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.58     1.28     3.16     3.16   | 1.10e-13  1.16e-14  3.65e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.26     0.81     0.18     0.18   | 5.34e-14  1.17e-14  3.95e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.36     0.32     4.39     4.39   | 5.08e-14  1.26e-14  1.22e-14 |
 HOB2 |   255   249     3    68     0.29     0.19     1.01     1.01   | 5.31e-07  3.00e-08  1.19e-08 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.53     0.14     0.01     0.01   | 2.78e-13  6.92e-14  1.04e-13 |
 WES2 |   165   162     1   165     0.38     0.13     2.50     2.50   | 1.31e-11  3.91e-12         - |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.09     0.88     0.88   | 7.81e-13  7.53e-14  2.02e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.62     0.08     0.88     0.88   | 2.30e-13  8.38e-14  1.79e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.37     0.07     0.04     0.04   | 4.02e-13  9.70e-14  2.20e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.36     0.07     0.03     0.03   | 4.61e-14  7.53e-15  2.49e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.36     0.06     0.41     0.41   | 4.02e-13  1.29e-13  3.99e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.03     0.03   | 4.54e-13  1.13e-13  6.45e-14 |
 G04  |   288   287     1   288     0.30     0.03     0.23     0.23   | 5.42e-13  1.86e-13  4.00e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.35     0.35   | 5.85e-13  7.30e-14  1.90e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.40     1.40   | 6.41e-13  6.10e-14  2.64e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.26     1.26   | 6.07e-13  6.76e-14  1.01e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.41     0.41   | 5.91e-13  5.85e-14  2.48e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.36     0.36   | 6.24e-13  6.71e-14  2.60e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.69     0.69   | 6.64e-13  8.23e-14  3.46e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.95     0.95   | 6.99e-13  6.49e-14  1.69e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.93     0.03     0.73     0.73   | 6.01e-14  4.56e-14  3.77e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.11     0.11   | 5.49e-14  1.80e-14  1.76e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.13     0.13   | 6.90e-13  6.80e-14  3.20e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.99     0.99   | 6.09e-13  6.56e-14  2.83e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.54     0.54   | 7.30e-13  6.93e-14  3.00e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.43     1.43   | 6.85e-13  7.13e-14  4.79e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     0.26     0.02     0.29     0.29   | 6.14e-13  1.58e-13  9.95e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.29     0.29   | 6.94e-13  8.01e-14  2.39e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.18     0.18   | 7.52e-13  7.97e-14  5.52e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.06     0.06   | 7.66e-13  9.15e-14  7.66e-14 |
 NNOR |   288   282     1    32     0.04     0.01     0.02     0.02   | 8.28e-13  1.46e-13  2.28e-14 |
 CHUR |   288   277    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  7.51e-13  4.21e-12 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.18e-13  2.37e-13  8.90e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.79e-13  2.82e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  6.35e-13  2.48e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.05e-13  2.50e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.71e-13  2.90e-13 |
 G13  |   288   277     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.48e-13  4.59e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.59e-13  8.04e-14  5.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-13  7.84e-14  1.56e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  9.08e-14  2.53e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.46e-13  1.84e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-13  5.49e-14  3.28e-14 |
 GRAS |   288   256    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-12  1.13e-12  2.18e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-13  3.27e-13  1.18e-13 |
 HOFN |   288   237    30     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.66e-12  8.97e-13  1.91e-13 |
 KOSG |   288   259    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.53e-12  9.73e-13  2.72e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-14  9.25e-15  3.58e-15 |
 NYAL |   197   196     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  2.75e-13         - |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-14  7.00e-15  2.49e-15 |
 REYK |   288   228    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.58e-12  1.01e-12  2.19e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.87e-13  2.63e-13  9.53e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-13  1.95e-13  1.28e-13 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.74e-13  2.64e-13  7.37e-14 |
 TLSE |   288   273     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  7.93e-13  1.29e-13 |
 WHIT |   288   269    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  1.13e-12  1.13e-12 |
 WROC |   287   271     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.75e-12  9.26e-13  3.12e-13 |
 XMIS |   287   165    71     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-11  5.24e-12  1.09e-12 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.82e-14  2.54e-15  1.34e-15 |
 IRKJ |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.51e-14  9.20e-15  4.67e-15 |
 YEBE |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.64e-14  2.88e-14  4.63e-14 |
 BRST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  7.19e-13  1.28e-13 |
 AJAC |   287   265     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  9.20e-13  2.65e-13 |
 DUBO |   101    85    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-11  1.04e-11         - |
 HERT |   288   189    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-11  2.17e-12  5.30e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.03e-22  1.32e-20  4.48e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     NRC1      YELL      IRKJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
