
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1774   Day: 1   MJD: 56663                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2960      0    -731     917   2271   2271      0   4537   4537      0    0.00
 cod |   288     0  29776   1920   -1089     581     32     38     30    113    109    114    8.27
 emr |   288     0  23019   1016    -416     828     25     27     24    127     85    148   11.74
 esa |   288     0  30138    348     170   -1159     12     14     12     95    111     87   25.99
 gfz |   288     0  35933   1268    -670     513     11     12     11     66     66     65   29.20
 iga |    96     0   2879      6    -716     955     38     38      0     73     73      0    0.00
 igu |    96     0   2865      0    -731     967   1216   1216      0   2318   2318      0    0.00
 jpl |   288     0  24786    848    2546    -777     15     14     15    110    129     99   24.79
 ngs |    96     0   2879      0    -735     972   1896   1896      0   3904   3904      0    0.00
 usn |   288     0  29592     95    -748   -1200     58     91     38    147    192    125    0.00
 whu |   288     0  28662    823    4247   -9020     84     71     89    294    242    315    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   945   226  -206   -77   -45   -57     -   148  1084  -327  -392 |
    2 |  -738    33     2   116     X   -59    33  -133  -899   600   689 |
    3 | -5992    -6  -147    55    15   -90 -2745     X -4986  -134   -16 |
    4 | -6244    -6    69   -91   -27    45  1331   111 -3571   240   -40 |
    5 | -1720    49    17   -31   -45    -1   735    63 -1547   178  -377 |
    6 | -5797    -2  -120    54     X   -50 -1428     X -5685  -150  -135 |
    7 |   886    60   -24   -89   -74    -8   567   172  1090    24  -130 |
    8 |  -646  -105   -20    -3    76   -41 -1927   -42 -1044   133    98 |
    9 | -5581   -20    36     7   -62   -37 -3130    55 -4388    33  -121 |
   10 | -1954     X    77   105    35   -12   709  -187 -2506   -84  -114 |
   11 | 11105    78    11  -169   -40   -17  5986   193  9668    89   -57 |
   12 |   185   107    46     1  -101   144   510    60  -218    18  -349 |
   13 |  1364   -26    17    25  -102    28 -1237    95  1936   -89  -150 |
   14 |  2683   -42    10    63   -36     9    48   -17  2629   -57   -99 |
   15 |  -715   100   -60   -39  -140    25   289   201  -746   170  -383 |
   16 |  2991   107   -25   -43    66   -12   233   -56  3103    73   -66 |
   17 |  1533   192    -6  -250    42   -53   188   151   694   202  -200 |
   18 |  9070    33    29  -172    39   -57  2025   102  7525     1    24 |
   19 |  -583   128   -47    38   -36     9   875   -19  -272  -188   -73 |
   20 |  3568    12   -36    17   -31   -95   804    32  3520   -55  -117 |
   21 |  3104   -37   -23    35     X     4   250   -16  3187  -106   -52 |
   22 | -6061  -115    10   179    66    -3 -3732  -232 -4788   -93   -57 |
   23 |  -873    78    95  -101   -85    39  1050   136  -466   -31   -73 |
   24 |  2339     X    -1    62   -93   127 -4633    46  1829    19  -209 |
   25 |   935  -164   128   -73   -16   102  -624    89   912  -172  -261 |
   26 | -2617   -27    67    32  -109    55    69    73 -2487    31   -90 |
   27 |  3267     X     X    24   -21     -  1325     X     -     -     - |
   28 | -2121   -70    38    86    -4    10  -155   -79  -786    28   -25 |
   29 |   393   162   -84  -158   -48   -60  1637   208   659    61  -364 |
   31 |  1068   140   111  -221   -21   107  1990   157   516   137  -284 |
   32 | -3291   -81    -3   113    15   -55  -847  -108 -3953  -127  -196 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    55    18     -     -   -77     -     -    33 |
 ALGO |     -   338  -238     -     -     -     -     -     -   405   429 |
 ALIC |     -    21     -    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -29     -     -     8     -     -     -     -   -98    -1 |
 AMC2 |     -  -108    32     -     -     -     -    21     -   -64   -16 |
 ANKR |     -     -     -     8   -76     -     -    81     -     -     - |
 AREQ |     -   -59     -     -     -     -     -    20     -     -   103 |
 AREV |     -     -     -    99   -88     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     X     -   207  -105     -     -   -85     -     2    29 |
 AUCK |     -  -179     -     -    51     -     -     -     -  -168  -197 |
 BAKE |     -     -     -    43   -38     -     -     -     -   -95   -12 |
 BJCO |     -     -     -  -100    89     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    89    14     -     -  -100     -   -43    69 |
 BRAZ |     -  -161     -     -    46     -     -     -     -  -158  -142 |
 BRFT |     -    -2     -   -74    25     -     -    46     -   -26     - |
 BRMU |     -    45     -  -117     1     -     -   102     -    63   -61 |
 BRST |     -   -75     -    24     -     -     -     -     -     -   113 |
 BRUX |     -   114     -     -   -32     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -52     -     7     9     -     -     -     -    80  -215 |
 CEDU |     -     -     -   -74    39     -     -    31     -    90   -51 |
 CHAN |     -     -     -   -16   -28     -     -    49     -     -    28 |
 CHPI |     -     -     -   112    -5     -     -  -107     -  -170     4 |
 CHTI |     -   -98     -  -160   122     -     -    49     -     -  -120 |
 CHUR |     -    32     -    69     -     -     -   -83     -    18     - |
 COCO |     -   136     -  -114   -32     -     -    98     -   210   -38 |
 CONT |     -     -   126     -     -     -     -   -59     -     -     - |
 CONZ |     -     -  -191     -    77     -     -     -     -   -12  1059 |
 CRO1 |     -   -77   118     -     5     -     -   -31     -  -155     - |
 CUSV |     -     -     -   229    94     -     -  -350     -     -  -199 |
 DAEJ |     -    43   -30     -     -     -     -     -     -    79     - |
 DARW |     -     -     -    19    79     -     -  -113     -   -12   -50 |
 DAV1 |     -     X     -   -28    25     -     -     -     -   -31  -274 |
 DGAV |     -     -     -   -12   -42     -     -    61     -     -    -8 |
 DUBO |     -     -     -    40   -35     -     -     -     -   -51     - |
 FAA1 |     -  -277     -    64    17     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   131     -  -115    65     -     -     -     -   -15     - |
 GMSD |     -     -     -   -39    34     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    53     -   -21     -     -     -     -   -63     - |
 GODZ |     -     -   -68    31     -     -     -     -     -     -    30 |
 GOLD |     -   146     -     -   -41     -     -     -     -   -14   -29 |
 GRAS |     -    33     -     -    -9     -     -     -     -     -   -96 |
 GRAZ |     -  -114     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -36     -   -28    35     -     -     -     -    55  -168 |
 GUUG |     -     -     -  -146   130     -     -     -     -    -1  -179 |
 HARB |     -  -130  -204    20   101     -     -     -     -   -67   110 |
 HERS |     -     4    -3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -   -85   -14   110     -     -   -78     -   257    53 |
 HOFN |     -   -82     -     -    23     -     -     -     -   -87     - |
 HRAO |     -     -   -47     -    19     -     -     -     -   -20     - |
 HYDE |     -    92     -   -63    48     -     -   -22     -    48   -67 |
 IENG |     -   -34    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    25     -     -    -7     -     -     -     -   -67    47 |
 IRKM |     -     -   134     -     -     -     -   -64     -     -     - |
 JPLM |     -     -  -166    42    -9     -     -    46     -    64     - |
 KARR |     -   -63     -    92    79     -     -  -172     -  -164     - |
 KERG |     -     -     -   -18    16     -     -     -     -   214   -23 |
 KIRU |     -    80     2   -27     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -82    73     -     -     -     -    65     - |
 KOKB |     -    -8    59     -     -     -     -   -26     -    82   174 |
 KOUR |     -   -87    91    42   -16     -     -   -43     -     -   -86 |
 LAMA |     -   -10     -     -     3     -     -     -     -     -  -238 |
 LHAZ |     -     -     -    89   -79     -     -     -     -   187    94 |
 MAC1 |     -   -59     -     X    17     -     -     -     -   -40  -133 |
 MAG0 |     -    54     -     7  -102     -     -    95     -     -     - |
 MAL2 |     -   -70     -    97    32     -     -  -112     -     -  -101 |
 MAS1 |     -   -54   -40    93   -33     -     -   -19     -  -160     - |
 MATE |     -    38    58    17     -     -     -   -58     -   -14     - |
 MAW1 |     -    72     -   -26    85     -     -   -97     -   185   -35 |
 MBAR |     -     -     -   -65     -     -     -    69     -    20     - |
 MCIL |     -     -     -   -48    43     -     -     -     -   128    88 |
 MCM4 |     -   -63     -     -    18     -     -     -     -  -141     8 |
 MEDI |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -    -4     2     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    40   -28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    40     -   -48    31     -     -     -     -    91   -65 |
 NICO |     -  -131     -     -    37     -     -     -     -  -151  1299 |
 NIST |     -     5    -4     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 NKLG |     -  -136     -   -72    22     -     -    87     -   -21    53 |
 NNOR |     -     -    18    -8     -     -     -     -     -    -3  -137 |
 NRC1 |     -    26  -204     -    75     -     -     -     -     -     X |
 NTUS |     -     -     -   -50    45     -     -     -     -     -   -90 |
 NYA1 |     -   305  -457     -    85     -     -     -     -   243    99 |
 NYAL |     -     -   141     -     -     -     -   -67     -    84     - |
 OHI2 |     -     -     -     -    -9     -     -    11     -   121    75 |
 ONSA |     -     -   161     -   -65     -     -     -     -     -   -78 |
 PALV |     -     -     -    39   -35     -     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   -62    28     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -    16     -     -   -19     -   -47     - |
 PERT |     -     -     -     -   191     -     -  -225     -    -5     - |
 PETS |     -     -     -    86   -76     -     -     -     -     -   -73 |
 PIE1 |     -     -   -86    34     4     -     -     -     -    12     - |
 PIMO |     -     -     -    39    24     -     -   -63     -  -149  -116 |
 POTS |     -     -     -   -45    40     -     -     -     -    22     - |
 PRDS |     -     -     X    93     -     -     -   -97     -     -    15 |
 PTBB |     -   -93    65     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -99   -29   -12     -     -     -    57     -   -93     - |
 RESO |     -   106     -     -   -30     -     -     -     -     -   -17 |
 REYK |     -     -     -    55   -49     -     -     -     -     -  1013 |
 RIO2 |     -     -     -  -100    89     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -112     -    52   -37     -     -    29     -    12    -2 |
 SEY1 |     -    15     -     4    -8     -     -     -     -     -   121 |
 SHAO |     -     -     -     -   -42     -     -    49     -    57     - |
 SPT0 |     -    -3     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -   -37     -    -5   -32     -     -    55     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -    69     -     -   -82     -   -71   104 |
 SUTH |     -   -65     -     -     -     -     -    22     -   -80     - |
 SVTL |     -     -   325  -147     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -238   167     -     -     -     -     -     -     -  -179 |
 THU3 |     -   -32   -44     -     7     -     -    22     -  -177     - |
 TIXI |     -     -     -    56   -55     -     -     7     -   -85    11 |
 TOW2 |     -   -52     -   -45    53     -     -     -     -     0  -132 |
 TRO1 |     -    39     -     -    15     -     -   -31     -  -166     - |
 TSKB |     -   -82    75   -34    23     -     -     -     -   118     - |
 TWTF |     -    36   -42     -     7     -     -     -     -   -44    46 |
 ULAB |     -     -     -   -85    76     -     -     -     -  -152    21 |
 UNSA |     -     -     -     -    -8     -     -     9     -     -   -55 |
 URUM |     -     -     -     X   -89     -     -   105     -     -   606 |
 USN3 |     -   -93    66     -     -     -     -     -     -   -86     - |
 USUD |     -  -118     4     -     -     -     -    37     -     -     - |
 VACS |     -     -     -   169     -     -     -  -177     -     -     - |
 VILL |     -     -    59   -10   -15     -     -     -     -  -172     - |
 WAB2 |     -   -16    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -    59   -33     6     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    38     X    51    -8     -     -   -53     -   -28    -6 |
 WSRT |     -   305   451     -  -264     -     -     -     -   203   822 |
 WTZA |     -   -21    15     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    13   -55     -    18     -     -     -     -   -75  1036 |
 YELL |     -     -  -211   102   -19     -     -    20     -   -38    -7 |
 YSSK |     -     -     -   -22   -94     -     -   134     -     -     - |
 ZAMB |     -    83     -   110   -83     -     -   -41     -   -79   -31 |
 ZECK |     -     -     -    77   -69     -     -     -     -     -     9 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   977    31    21    18    15    56     -    17   802    57   122 |  287    604
    2 |   736    55    20    19     X    23   418    11   640   130    32 |  288    159
    3 |  5088    28    32    14    14    35  1679     X  2852    84   205 |  288   2262
    4 |  4552    33    17    15    15    48   899    12  3573    70    92 |  288    772
    5 |   861    57    31    20    14    47   328    10   735    72    24 |  288    246
    6 |  1205    42    18    15     X    32   781     X  1383    78   227 |  287   1010
    7 |   304    34    31    16     9    44   313    25   397    64    57 |  288    191
    8 |  2794    28    35    10     8    39  2500    12  3018    97    41 |  288   2560
    9 |  5597    33    35     8     9    42  2849    12  4753    85    33 |  288   2671
   10 |  2293     X    27    14     7    14  1712    12  2302   117    31 |  288   1366
   11 |  1837    42    18    12    16    25  2362    14  2710    54    30 |  288    423
   12 |  1780    45    44    12    12    27   324    17  1210    84    55 |  288    337
   13 |  1156    33    31     9    10    28  1008    12   814    75    47 |  288    427
   14 |   635    54    16    12    11    30   381     9   589    70    29 |  288    163
   15 |   481    28    24    11     8    48   301    14   457   131    75 |  288    213
   16 |   706    41    27    17    13    25   401    19   622    93    34 |  288    403
   17 |  1582    31    17    13     8    41   551     9  1124    84    63 |  288    313
   18 |  3249    31    20    12    11    14   538     8  2961    72    23 |  288    226
   19 |   454    33    23    14    10    31   401    12   618    55    22 |  288    276
   20 |   781    42    33    17    12    34   277    24   675    80    20 |  288    231
   21 |   424    32    60    16     X    91   294    11   404   124    58 |  288    379
   22 |  3012    35    17    13     7    18  2716    10  2131    82    20 |  288    449
   23 |   577    23    26    10     7    41   364    13   587    70    47 |  288    185
   24 |  2850     X    22     9     9    26  1443    14  2931   139    45 |  288   1538
   25 |   579    50    15    15    12    27   820    15   527    59    32 |  288    160
   26 |   701    42    25     8    15    23   512    10   568   118    42 |  288    370
   27 |  2503     X     X    22    19     -   366     X     -     -     - |  244    276
   28 |  2416    42    27     9    11    37   554    11  2071   138    47 |  288    215
   29 |  2166    46    34    16    16    61  1756    13  2081    79    30 |  288    626
   31 |  1252    32    20    17    15    24   461    10  1073    99    42 |  288    247
   32 |  2669    25    21    10    16    25   681    21  1476    65    43 |  288    756
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    11     -     -    10     -     -    39 |  288  22140
 ALGO |     -    28    19     -     -     -     -     -     -    40    30 |  288     29
 ALIC |     -    25     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   3206
 ALRT |     -    18     -     -     5     -     -     -     -    16    19 |  288   8641
 AMC2 |     -    26    14     -     -     -     -     8     -    33    56 |  288     31
 ANKR |     -     -     -     7     7     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    27     -     -     -     -     -     9     -     -   149 |  280   4104
 AREV |     -     -     -    20    18     -     -     -     -     -     - |  276   9519
 ARTU |     -     X     -    11    15     -     -    14     -    21    96 |  288  16652
 AUCK |     -    32     -     -     9     -     -     -     -    69   109 |  288   7136
 BAKE |     -     -     -     7     6     -     -     -     -    24    40 |  288  10468
 BJCO |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  276  10696
 BOGT |     -     -     -    17    13     -     -    14     -    75   102 |  288  22799
 BRAZ |     -    34     -     -    10     -     -     -     -    64   177 |  259  13379
 BRFT |     -    36     -    13    16     -     -    18     -    69     - |  288   3749
 BRMU |     -    22     -    10    11     -     -    13     -    19    88 |  288   3222
 BRST |     -    22     -     7     -     -     -     -     -     -    21 |  276   2565
 BRUX |     -    29     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    426
 CAS1 |     -    40     -    11     8     -     -     -     -    24    31 |  287   5771
 CEDU |     -     -     -    11    10     -     -    19     -    46    29 |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -     7     7     -     -    11     -     -    13 |  288   9077
 CHPI |     -     -     -    12    16     -     -    18     -    72    49 |  288  13064
 CHTI |     -    44     -    16     9     -     -    19     -     -    52 |  288  14397
 CHUR |     -    21     -    10     -     -     -    10     -    19     - |  276  18195
 COCO |     -    44     -    28    13     -     -    18     -    34    37 |  288  12483
 CONT |     -     -    20     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     63
 CONZ |     -     -    18     -     7     -     -     -     -    86   196 |  286   2964
 CRO1 |     -    34    42     -    23     -     -    18     -    34     - |  288     52
 CUSV |     -     -     -     8    11     -     -    15     -     -    31 |  288   9415
 DAEJ |     -    24    17     -     -     -     -     -     -    31     - |  277    734
 DARW |     -     -     -    13    18     -     -    24     -    26    51 |  288   3970
 DAV1 |     -     X     -     5     5     -     -     -     -    27    66 |  288   3593
 DGAV |     -     -     -    10    16     -     -    18     -     -    85 |  288  10158
 DUBO |     -     -     -     7     6     -     -     -     -    18     - |  276   3966
 FAA1 |     -    49     -    18    12     -     -     -     -     -     - |  288  17452
 GLSV |     -    21     -     9     7     -     -     -     -    24     - |  288   2369
 GMSD |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   4250
 GODE |     -     -    21     -     8     -     -     -     -    31     - |  288     62
 GODZ |     -     -    25    11     -     -     -     -     -     -    50 |  270  12228
 GOLD |     -    36     -     -    10     -     -     -     -    37    28 |  180   2900
 GRAS |     -    27     -     -     8     -     -     -     -     -    73 |  278  16753
 GRAZ |     -    27     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  240   2681
 GUAT |     -    29     -     9     7     -     -     -     -    24    65 |  276   4301
 GUUG |     -     -     -    12    10     -     -     -     -    49    76 |  276  10960
 HARB |     -    48    27    17    12     -     -     -     -    32    52 |  288   1934
 HERS |     -    33    23     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 HOB2 |     -     -    48    13    12     -     -    18     -    61    72 |  288     44
 HOFN |     -    27     -     -     8     -     -     -     -    42     - |  288   2186
 HRAO |     -     -    27     -    11     -     -     -     -    49     - |  283  25078
 HYDE |     -    26     -     9    10     -     -    13     -    21    40 |  288   3780
 IENG |     -    20    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     67
 INVK |     -    26     -     -     7     -     -     -     -    26    16 |  288   8514
 IRKM |     -     -    27     -     -     -     -    13     -     -     - |  288    865
 JPLM |     -     -    34    11     9     -     -    16     -    34     - |  288   5141
 KARR |     -    39     -    15    17     -     -    26     -    47     - |  288  11898
 KERG |     -     -     -    14    12     -     -     -     -    80   183 |  276  10086
 KIRU |     -    24    18    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  13615
 KIT3 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -    23     - |  276    >>>
 KOKB |     -    45    25     -     -     -     -    24     -    34   132 |  288    182
 KOUR |     -    28    28    21    19     -     -    20     -     -   138 |  287     32
 LAMA |     -    28     -     -     8     -     -     -     -     -    28 |  240   2928
 LHAZ |     -     -     -    14    12     -     -     -     -    64    44 |  150    >>>
 MAC1 |     -    30     -     X     8     -     -     -     -    38    70 |  260   2074
 MAG0 |     -    28     -    10     9     -     -    13     -     -     - |  287   7961
 MAL2 |     -    36     -    11    10     -     -    11     -     -    66 |  288  13232
 MAS1 |     -    29    21    11    10     -     -    12     -    28     - |  288   4484
 MATE |     -    20    16     9     -     -     -     9     -    16     - |  288     77
 MAW1 |     -    34     -     8     9     -     -    11     -    30    39 |  288   3943
 MBAR |     -     -     -    11     -     -     -    11     -    23     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -    16    14     -     -     -     -    54    46 |  252   9562
 MCM4 |     -    57     -     -    16     -     -     -     -    35    22 |  267   9678
 MEDI |     -    19    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     23
 METS |     -    17    12     -     X     -     -     -     -     -     - |  286    136
 MIZU |     -    17    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    529
 NANO |     -    25     -     9     7     -     -     -     -    19   137 |  288   3324
 NICO |     -    27     -     -     8     -     -     -     -    19   207 |  288   2462
 NIST |     -    26    18     -     -     -     -     -     -     -    64 |  288     18
 NKLG |     -    47     -    21    19     -     -    26     -    54    43 |  288  12062
 NNOR |     -     -    40    18     -     -     -     -     -    32    58 |  275    614
 NRC1 |     -    23    19     -    10     -     -     -     -     -     X |  288     24
 NTUS |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    36 |  288   3467
 NYA1 |     -    22    20     -     8     -     -     -     -    20   200 |  288  22226
 NYAL |     -     -    11     -     -     -     -     5     -    24     - |  288    334
 OHI2 |     -     -     -     -    14     -     -    16     -    84    58 |  287    >>>
 ONSA |     -     -    19     -     8     -     -     -     -     -    39 |  288     48
 PALV |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  276  11813
 PARK |     -     -    40    18     -     -     -     -     -     -     - |  167   3907
 PDEL |     -     -     -     -     9     -     -    10     -    33     - |  288   4130
 PERT |     -     -     -     -    13     -     -    15     -    32     - |  288    >>>
 PETS |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    17 |  276   8929
 PIE1 |     -     -    32    10    10     -     -     -     -    28     - |  288     72
 PIMO |     -     -     -    13    15     -     -    24     -    32   141 |  288  17990
 POTS |     -     -     -     9     8     -     -     -     -    39     - |  276    >>>
 PRDS |     -     -     X    10     -     -     -    11     -     -    21 |  276    189
 PTBB |     -    28    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 QAQ1 |     -    15    33    12     -     -     -    18     -    12     - |  288   7119
 RESO |     -    29     -     -     8     -     -     -     -     -    22 |  288   7449
 REYK |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    98 |  288   2287
 RIO2 |     -     -     -    16    15     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 SCH2 |     -    28     -    10    10     -     -    19     -    30    51 |  288   8084
 SEY1 |     -    40     -    18    16     -     -     -     -     -   132 |  276   9847
 SHAO |     -     -     -     -    12     -     -    14     -    21     - |  288  15042
 SPT0 |     -    24    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     71
 STHL |     -    46     -    14    13     -     -    18     -     -     - |  288  24521
 STJO |     -     -     -     -     7     -     -     9     -    20    36 |  288    250
 SUTH |     -    31     -     -     -     -     -    10     -    33     - |  288  21603
 SVTL |     -     -    16     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 SYDN |     -    46    32     -     -     -     -     -     -     -    85 |  288    662
 THU3 |     -    15    15     -     7     -     -    12     -    20     - |  288   8314
 TIXI |     -     -     -    11     8     -     -    14     -    37    46 |  288    >>>
 TOW2 |     -    34     -    16    12     -     -     -     -    39   100 |  288   4702
 TRO1 |     -    18     -     -     7     -     -     8     -    15     - |  288  22661
 TSKB |     -    25    19    12     8     -     -     -     -    15     - |  288  15125
 TWTF |     -    16    28     -    13     -     -     -     -    25   112 |  288     23
 ULAB |     -     -     -     7     6     -     -     -     -    28    12 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    28     -     -    33     -     -   268 |  283    >>>
 URUM |     -     -     -     X     7     -     -     9     -     -    22 |  142    >>>
 USN3 |     -    22    16     -     -     -     -     -     -    32     - |  288     32
 USUD |     -    28    42     -     -     -     -    16     -     -     - |  288     28
 VACS |     -     -     -    12     -     -     -    13     -     -     - |  276  10048
 VILL |     -     -    31    11    10     -     -     -     -    34     - |  288   1394
 WAB2 |     -    21    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 WES2 |     -     -    28    14    13     -     -     -     -     -     - |  287   4779
 WHIT |     -    26     X    14     7     -     -    16     -    18    59 |  288   6475
 WSRT |     -    35    26     -    14     -     -     -     -    24    26 |  275    490
 WTZA |     -    21    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    480
 WTZR |     -    27    18     -    10     -     -     -     -    24   121 |  288     26
 YELL |     -     -    18     9     9     -     -    14     -    24    19 |  288     26
 YSSK |     -     -     -     9    10     -     -    13     -     -     - |  287   8555
 ZAMB |     -    34     -    12    15     -     -    15     -    28    47 |  288  24660
 ZECK |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    94 |  276    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2271    33    26    13    11    38  1217    15  1897    59    84 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   WSRT  | 1774-1 19:05:00 |       -1693



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.15     5.17     5.17     5.17   | 3.92e-14  6.32e-15  2.00e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     5.03     5.17     5.17     5.17   | 4.06e-14  8.17e-15  1.75e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     5.15     5.17     5.17     5.17   | 3.33e-14  6.44e-15  1.73e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.29     5.17     5.17     5.17   | 3.77e-14  5.44e-15  4.86e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.85     5.17     5.17     5.17   | 3.89e-14  7.49e-15  1.96e-15 |
 USN3 |   288   287     0   288     4.41     5.17     5.17     5.17   | 5.03e-14  1.92e-14  1.98e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.14     5.17     0.54     0.54   | 3.33e-14  6.44e-15  1.71e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.29     5.17     5.17     5.17   | 5.29e-14  7.61e-15  2.65e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.15     5.17     5.17     5.17   | 3.53e-14  4.48e-15  1.33e-15 |
 IENG |   288   288     1   288     3.86     5.17     5.17     5.17   | 3.88e-14  2.31e-14  6.37e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.24     5.17     5.17     5.17   | 5.35e-14  1.44e-14  3.88e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     4.77     5.14     5.17     5.17   | 4.40e-14  1.05e-14  3.10e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.80     5.14     5.17     5.17   | 4.13e-14  1.22e-14  5.97e-15 |
 SPT0 |   276   276     0   276     4.91     4.94     4.95     4.95   | 1.75e-12  2.20e-13  7.47e-14 |
 WSRT |   275   266     3   275     4.88     4.91     4.93     4.93   | 3.53e-13  1.07e-13  2.71e-14 |
 KOUR |   287   284     2   287     2.85     4.36     0.47     0.47   | 7.26e-14  1.57e-14  2.77e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.65     3.75     0.78     0.78   | 8.48e-14  1.40e-14  4.63e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     2.54     3.45     1.25     1.25   | 4.62e-14  9.98e-15  3.59e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     2.08     2.33     2.76     2.76   | 9.27e-14  1.47e-14  7.75e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.97     2.08     0.10     0.10   | 2.51e-14  5.75e-15  2.33e-15 |
 CRO1 |   288   286     1   288     1.91     1.96     5.17     5.17   | 1.15e-13  2.31e-14  5.30e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     1.77     1.69     1.09     1.09   | 3.32e-14  5.66e-15  7.93e-15 |
 G25  |   288   288     1   288     3.67     0.87     3.34     3.34   | 5.03e-14  1.76e-14  1.68e-14 |
 MEDI |   287   287     0   203     0.94     0.68     1.05     1.05   | 3.58e-14  5.86e-15  1.24e-15 |
 STJO |   288   287     3    61     0.41     0.42     0.05     0.05   | 4.80e-14  1.52e-14  3.63e-14 |
 PRDS |   276   276     0   276     0.63     0.22     0.07     0.07   | 4.12e-14  6.94e-15  3.45e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.38     0.12     0.23     0.23   | 7.59e-13  6.61e-14  2.74e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.43     0.10     0.41     0.41   | 3.98e-13  1.30e-13  3.33e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.42     0.10     0.06     0.06   | 3.92e-13  1.34e-13  3.81e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.63     0.63   | 5.47e-13  1.35e-13  4.09e-14 |
 NYAL |   288   271     5   288     0.31     0.05     0.07     0.07   | 7.48e-13  1.30e-13  1.67e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.07     0.07   | 4.71e-13  1.30e-13  1.06e-13 |
 IRKM |   288   288     0   166     0.22     0.05     0.02     0.02   | 1.91e-13  3.17e-14  2.89e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.38     0.05     0.31     0.31   | 5.81e-13  5.77e-14  2.73e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.29     1.29   | 5.26e-13  5.18e-14  1.18e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.04     1.04   | 5.67e-13  6.07e-14  1.43e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.03     0.03   | 5.99e-13  1.54e-13  5.49e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.36     0.36   | 6.57e-13  7.36e-14  2.85e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.31     0.31   | 5.71e-13  6.05e-14  1.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.61     0.61   | 6.49e-13  5.97e-14  5.29e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.84     0.84   | 6.98e-13  6.72e-14  1.17e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.11     0.11   | 6.86e-13  7.62e-14  3.09e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.49     0.49   | 6.24e-13  5.53e-14  3.56e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.87     0.87   | 6.56e-13  6.45e-14  2.05e-14 |
 G27  |   244   244     0   244     0.41     0.03     0.01     0.01   | 2.58e-13  9.95e-14  3.55e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.31     0.03     1.30     1.30   | 7.51e-13  6.84e-14  3.69e-14 |
 G06  |   287   287     0   287     0.30     0.03     1.60     1.60   | 9.52e-13  2.81e-13  1.58e-13 |
 G28  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.26     0.26   | 6.82e-13  6.33e-14  1.32e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.16     0.16   | 7.48e-13  6.93e-14  6.13e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.90     0.02     0.27     0.27   | 2.14e-13  6.56e-14  9.97e-14 |
 ALGO |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  1.08e-14  1.90e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   287   261     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  2.06e-13  4.58e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.31e-13  3.48e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.30e-13  3.78e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  5.56e-13  2.76e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  3.54e-13  1.08e-13 |
 G13  |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.11e-13  3.68e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  1.01e-13  2.96e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  7.91e-14  2.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.68e-13  1.14e-13  4.87e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-13  6.37e-14  1.34e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  2.97e-13  2.10e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-13  5.86e-14  4.86e-14 |
 GLSV |   287   167    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-11  4.96e-12  1.02e-12 |
 HOFN |   288   255    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.43e-12  1.15e-12  1.81e-13 |
 MAC1 |   260   249     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  9.39e-13  1.72e-13 |
 METS |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-13  5.64e-14  1.37e-14 |
 NNOR |   275   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-12  3.43e-13  5.69e-14 |
 USUD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-14  9.38e-15  2.03e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  5.89e-13  8.93e-14 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-14  6.01e-15  9.72e-16 |
 GOLD |   180   180     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.93e-13  3.64e-13         - |
 DAEJ |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  2.50e-13  5.11e-14 |
 GRAS |   278   249    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.66e-11  9.89e-12  2.20e-12 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-13  3.77e-13  9.57e-14 |
 REYK |   288   232    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-12  1.21e-12  1.79e-13 |
 BRST |   276   268     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.28e-12  1.24e-12  1.59e-13 |
 GODZ |   270   247    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-12  1.57e-12  5.04e-13 |
 CONT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.44e-14  2.55e-14  3.63e-15 |
 PARK |   165   110    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-11  1.95e-12         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.41e-22  1.67e-20  2.10e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
