
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1776   Day: 2   MJD: 56678                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0    -354     494   2465   2465      0   3661   3661      0    0.00
 cod |   288     0  29735   1708    -899     388     29     30     28     96    101     94    9.00
 emr |   288     0  21602    361     -31      76     19     19     19    134     71    165   15.50
 esa |   288     0  29326    303    -567    -743     13     11     13    108    139     91   24.77
 gfz |   288     0  36763    133    -403    -831     14     13     14     83    104     75   23.27
 iga |    96     0   2976      1    -365     510     32     32      0     59     59      0    0.00
 igu |    96     0   2880      0    -359     517   2104   2104      0   4083   4083      0    0.00
 jpl |   288     0  22957    318    1715    -490     12     11     13    104    120     93   27.45
 ngs |    96     0   2976      0    -354     496   1968   1968      0   3215   3215      0    0.00
 usn |   288     0  29456    317   -1323    -428     51     83     28    128    156    115    0.00
 whu |   288     0  29452    976   -7651   15072     65     49     70    305    209    339    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -664    49   -36   -71   -53   -46     -   113  -834   -23  -395 |
    2 |  -752  -160  -137    24   521   -87 -1689  -238  -928   451   619 |
    3 | -5620    56   -30    62    10    22-10378   -66 -5157    -9  -142 |
    4 | -2822    97    28  -107   -24    17 -3606    74 -3188   122   -20 |
    5 | -1618    39     4  -140   -25     3 -1235   134 -1387   133  -324 |
    6 | -2354    48   -14   -11  -110   -10   115    95 -2382    -3  -216 |
    7 | -1417   120    23  -256   -70     7  -501   238  -971    56  -158 |
    8 |  2360  -147   -16   -22    13   -45  4086    66   394    -8    82 |
    9 | -3217     X    32    -6   -16   -38  3506     X -2638   -60  -158 |
   10 | -2540   -35   -77   179   -13    -3  9018   -96 -2444  -194  -139 |
   11 |  5145    29     6  -227    50   -92  1772   151  5267   174    85 |
   12 | -1635    37   149   -95    -8    96  -971    -4 -1433    56  -272 |
   13 |  2770   126    18   -97   -78    31   853   103  3102    41   -61 |
   14 |  2765     3   -11    25   -21    30  -970     0  2663   115  -108 |
   15 | -1570    62   -27   -97   -90    20  -944   159 -1264   133  -333 |
   16 |  1916    32    20     2   -18    -2  -387    -8  2028    95  -111 |
   17 |   908   138    36  -247    34   -51  -465   129   245    52  -182 |
   18 |  2771     X   -51  -128    20   -66  -817   127  3054    98    -6 |
   19 |   147    18    63    55   -16    27  -345   -78   185   -22     5 |
   20 |  2341    91   -86    56   -58   -28   589    17  2534  -106  -144 |
   21 |  1303     X     7    58     4     9 -1024   -60  1838    22   -58 |
   22 |  3324  -196   -88   250    96    -4  7770  -194  2051  -103   -45 |
   23 |  -915   192   131  -155  -136    62 -1295   126  -760   114   -54 |
   24 |  -314    40   -42   -55   -59    65 -3170   110    73    83  -240 |
   25 |   706   -10    21  -111    78   -25 -2047    25   888   -73  -137 |
   26 | -4687    23   -27    -2   -96     3 -2999    91 -4069    71   -58 |
   27 |    52   -89  -145   141    30    92   -85   -42   268     X     X |
   28 |  5183   -69    40    97   -11    12  4794   -78  4948   -56    -1 |
   29 |  3220     X   -43  -257    48   -52  3140   215  2680   -14  -218 |
   31 | -2160   144   133  -238    10    29 -1181    91 -2073   282  -137 |
   32 | -2636   -49   -51   174   -41    13 -1546   -77 -2700  -127  -175 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    55   -58     -     -     -     -     -    68 |
 ADIS |     -     -     -  -131   140     -     -     -     -     -   294 |
 ALGO |     -    98  -465   256     -     -     -     -     -  -100   327 |
 ALIC |     -   -28     -    36   -27     -     -     -     -   -34  -267 |
 ANKR |     -     -     -     -   -76     -     -    65     -     -     - |
 AREQ |     -   -11     -     -     -     -     -     4     -     -   225 |
 AREV |     -     -     -    64   -69     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    92     -    91   -74     -     -   -48     -    59   153 |
 BAKE |     -     -     -    39   -41     -     -     -     -     3    86 |
 BJCO |     -     -     -   -18    19     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    20    15     -     -   -30     -    75   150 |
 BRAZ |     -   -87     -     -    34     -     -     -     -  -172   -71 |
 BRFT |     -     4     -   -25   -41     -     -    56     -     -     - |
 BRMU |     -   -31     -    -9     8     -     -    11     -  -132  -147 |
 BRST |     -   -13     -     5     -     -     -     -     -     -   -56 |
 CAS1 |     -   -89     -    29     5     -     -     -     -   -44  -284 |
 CCJ2 |     -     -     -     -    53     -     -   -45     -     -  -545 |
 CEDU |     -     -     -     3    -3     -     -     -     -   -50  -104 |
 CHAN |     -     -     -     -   -19     -     -    16     -     -    90 |
 CHPI |     -     -     -     1   -23     -     -    18     -    94   -22 |
 CHUR |     -    66     -    70   -91     -     -    -7     -    46     - |
 COCO |     -    85     -    17   -87     -     -    30     -    88  -169 |
 CONT |     -     -    54     -     -     -     -   -31     -     -     - |
 CONZ |     -     -   133     -   -88     -     -     -     -  -178   951 |
 CRO1 |     -     -    63     -    64     -     -   -90     -   -88     - |
 CUSV |     -     -     -   332    94     -     -  -379     -     -  -191 |
 DAEJ |     -    -8     5     -     -     -     -     -     -   117     - |
 DARW |     -    46     -    55   -71     -     -     -     -  -199  -216 |
 DAV1 |     -   -51     -    36   -17     -     -     -     -   -29  -280 |
 DGAV |     -     -     -   -58   -77     -     -   116     -     -   120 |
 DUBO |     -    47     -    14   -33     -     -     -     -     8     - |
 FAA1 |     -  -254     -   117   -24     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    10     -    -6    10     -     -    -6     -    92   192 |
 GLSV |     -   -24     -     -     9     -     -     -     -  -161     - |
 GMSD |     -     -     -    58    16     -     -   -66     -     -     - |
 GODE |     -     -    21     -   -14     -     -     -     -    43     - |
 GODZ |     -     -    52   -32     -     -     -     -     -     -    28 |
 GOLD |     -    93     -     -   -36     -     -     -     -    44    88 |
 GRAS |     -   -31     -     -    12     -     -     -     -     -  -135 |
 GRAZ |     -    -1     -     -     0     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    -9     -     -     8     -     4     - |
 GUAT |     -     2     -    34   -36     -     -     -     -   -39  -276 |
 HARB |     -  -111  -318   161    90     -     -     -     -     4   -67 |
 HERS |     -   -16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    43  -199    53    38     -     -     -     -    73   -96 |
 HOFN |     -   -91     -     -    35     -     -     -     -  -147     - |
 HRAO |     -     -   -21     -    14     -     -     -     -   198     - |
 HYDE |     -     -     -   -11    12     -     -     -     -    32  -126 |
 IENG |     -    40   -23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   106     -     -   -41     -     -     -     -     5    62 |
 IRKM |     -     -   155     -     -     -     -   -88     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    87    28     -     -  -119     -   -33   198 |
 JPLM |     -     -     -    18   -24     -     -     5     -   -16     - |
 KARR |     -   -69     -    81    -6     -     -   -45     -  -130     - |
 KERG |     -     -     -    27   -29     -     -     -     -   165  -366 |
 KIRU |     -    87     2   -34     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -124   132     -     -     -     -   118     - |
 KOKB |     -   -89   163     -     -     -     -   -63     -   -69   128 |
 KOUR |     -     -    -6     2   -16     -     -    16     -     -   103 |
 LAMA |     -    39     -     -   -15     -     -     -     -     -   284 |
 MAC1 |     -     5     -     X    26     -     -   -24     -    -9  -158 |
 MAG0 |     -    10     -    26   -31     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -40     -    15     0     -     -     -     -     -    -5 |
 MAS1 |     -   -51   -55    43   -73     -     -    72     -   -61     - |
 MATE |     -     -    70     -    12     -     -   -50     -   -52     - |
 MAW1 |     -     4     -    -9    52     -     -   -38     -   146  -116 |
 MBAR |     -   -73     -    27     -     -     -     -     -  -105     - |
 MCIL |     -     -     -   -19    20     -     -     -     -  -203  -169 |
 MCM4 |     -   146     -     -   -57     -     -     -     -    24   -26 |
 METS |     -   102    -8     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    -3     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    35     -     9   -23     -     -     -     -   -89  -173 |
 NICO |     -   -53     -   -75   100     -     -     -     -  -207  1417 |
 NKLG |     -  -150     -    -2   -24     -     -    71     -  -114  -104 |
 NNOR |     -     -    22   -14     -     -     -     -     -   114    12 |
 NRIL |     -   -12     -   -51    43     -     -    12     -   -47   174 |
 NTUS |     -     -     -    -1     1     -     -     -     -     -  -142 |
 NYA1 |     -   252  -410     -   173     -     -     -     -   221   320 |
 ONSA |     -  -169   218     -   -80     -     -     -     -     -    27 |
 PALV |     -     -     -    28   -30     -     -     -     -     -     - |
 PARK |     -     -   239  -150     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    31     -     -    -8     -     -    -4     -   -34     - |
 PERT |     -     -     -     -    75     -     -   -64     -   195     - |
 PETS |     -     -     -    94   -44     -     -   -48     -     -    89 |
 PIE1 |     -     -   209   -55   -80     -     -     -     -   -87     - |
 POTS |     -     -     -   -25    27     -     -     -     -   103     - |
 PRDS |     -     X   376  -235     -     -     -     -     -     -  -139 |
 PTBB |     -   -27    16     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    41   -67     -     -     -    38     -    26     - |
 RESO |     -   -42     -     -    16     -     -     -     -     -    84 |
 REUN |     -   -83     -    23    28     -     -   -16     -  -183  -270 |
 REYK |     -     -     -    15   -15     -     -     -     -     -  1102 |
 RIO2 |     -     -     -   -87    92     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -43     -     -    17     -     -     -     -     -  -224 |
 SCH2 |     -  -134     -    21   -35     -     -    56     -    45    96 |
 SEY1 |     -     -     -    88    54     -     -  -125     -     -    41 |
 SPT0 |     -   121   -70     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -    15     -     -   -12     -    22   176 |
 STK2 |     -     -     -    40     -     -     -   -36     -     -  -314 |
 SUTH |     -   -59     -     -     -     -     -    19     -    79     - |
 SVTL |     -     -   331  -207     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -308   179     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 SYOG |     -    47  -225   161    40     -     -     -     -   106  -604 |
 THU3 |     -  -107   -45     -   -78     -     -   121     -  -139     - |
 TIDB |     -     -  -138     -   482     -     -  -282     -  -279     - |
 TLSE |     -   -92     -    97    49     -     -   -95     -     -     - |
 TOW2 |     -   -20     -    58    28     -     -   -70     -   -52  -216 |
 TRO1 |     -    47     -     -   -18     -     -     -     -  -132     - |
 TSKB |     -   -95   -74     -    84     -     -     -     -  -113     - |
 TWTF |     -    -6   -19     -    15     -     -     -     -    47   131 |
 ULAB |     -     -     -  -105   112     -     -     -     -  -157   143 |
 UNSA |     -     -     -     -  -119     -     -   101     -     -   253 |
 URUM |     -     -     -    34   -37     -     -     -     -     -   109 |
 USN3 |     -   -10     6     -     -     -     -     -     -   -28     - |
 VILL |     -     -    15    -4    -6     -     -     -     -   -28     - |
 WAB2 |     -    12    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    32     X   -28   -11     -     -    23     -   -59    96 |
 WSRT |     -    94    94     -   -86     -     -   -11     -    38     X |
 WTZA |     -    24   -14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    26   -41     -    17     -     -     -     -  -121   991 |
 YAKT |     -   -73   111     -     -     -     -   -38     -     -    -1 |
 YELL |     -     -  -188   242    83     -     -  -173     -   231   212 |
 ZAMB |     -    80     -    40   -71     -     -     -     -    21    96 |
 ZECK |     -     -     -    71   -76     -     -     -     -     -   140 |
 ZWE2 |     -   147     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  1932    24    19    14    13    54     -    13  1934    55   109 |  288    912
    2 |   839    49    18    16    33    28   776    13   753    81    39 |  288    177
    3 |  6248    22    14     9    12    16  5691     8  4850    66    30 |  288   1950
    4 |  2262    39    16     9    11    29  1828     9  2114    69    36 |  288   1089
    5 |   610    54    21    12    18    30   578    16   460   101    33 |  288    209
    6 |   999    39    19    11    16    21   686    11   657    77    30 |  288    694
    7 |   652    23    17     8    10    36   510    10   664    64    23 |  288    238
    8 |  4866    24    24     9    15    31  3423     8  4094    99    23 |  288   2771
    9 |  7195     X    23    14    12    48  4232     X  4637   102   207 |  288   2959
   10 |  1601    34    14    10     7    32  2989    13  1760    88    29 |  288   1348
   11 |   887    29    28    10    10    31  1013    13   974    63    26 |  288    508
   12 |   515    30    15     7     8    28   449    14   433    74    22 |  288    338
   13 |   872    20    22     7    10    17   440    10   830    91    21 |  288    512
   14 |   889    45    16     9    18    40   793    11   724    86    35 |  288    278
   15 |   510    18    20    19    16    23   461    10   449    68    19 |  288    232
   16 |   398    36    12    14    11    25   249    15   456    88    68 |  288    309
   17 |  2129    31    13    10    11    28   404     9  1775    39    30 |  288    253
   18 |   408     X    23    11    13    41   401     8   321    81    13 |  288    191
   19 |   953    21    15    10    10    37   789    11   769    57    49 |  288    269
   20 |   360    18    27    11    11    35   371    10   423    87    26 |  288    237
   21 |   834     X    26    14     9    39   507    11   766    98    31 |  288    360
   22 |  5483    31    24    12    13    33  5043     9  4393    97    16 |  288    484
   23 |   627    33    21     7    10    17   716    10   504    93    34 |  288    219
   24 |  1919    33    23     9    10    27  1302     9  1932    89    23 |  288   1043
   25 |   450    31    12     9    12    22  1091    10   449    59    26 |  288    185
   26 |  1126    14    15    10     9    25  1739     9   908   109    21 |  288    370
   27 |   593    23    19    15    21    14   289    13   503     X     X |  288    183
   28 |  2504    21    12    12    12    37  4012     8  2129    86    25 |  288    979
   29 |  2715     X    19    14    20    34  2035    19  2692    53    27 |  288    346
   31 |   922    31    17    12    10    47   854    10   849   115    30 |  288    363
   32 |  1470    31    18    12    13    39  1305     9  1473   103    29 |  288    712
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -    32 |  288  22872
 ADIS |     -     -     -    18    19     -     -     -     -     -   113 |  269    >>>
 ALGO |     -    48    15    18     -     -     -     -     -    20    16 |  288    529
 ALIC |     -    38     -    15    10     -     -     -     -    38    21 |  288   2917
 ANKR |     -     -     -     -    12     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    22     -     -     -     -     -     7     -     -    38 |  288   5826
 AREV |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  276   6437
 ARTU |     -    30     -     6    15     -     -    10     -    19   116 |  288  16203
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -    15    33 |  288   4992
 BJCO |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  276   9193
 BOGT |     -     -     -    26    16     -     -    18     -    36   105 |  288  22112
 BRAZ |     -    25     -     -    10     -     -     -     -    33   127 |  278   9898
 BRFT |     -    32     -    14    16     -     -    15     -     -     - |  279   3483
 BRMU |     -    52     -    11    15     -     -     8     -    13    20 |  288   2770
 BRST |     -    22     -     8     -     -     -     -     -     -    25 |  276   1453
 CAS1 |     -    38     -     8    14     -     -     -     -    25    21 |  286   5112
 CCJ2 |     -     -     -     -    10     -     -     9     -     -    95 |  288  12166
 CEDU |     -     -     -     9     9     -     -     -     -    17    22 |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     8     -     -    12 |  288   7900
 CHPI |     -     -     -    15    15     -     -    12     -    52    23 |  288  10991
 CHUR |     -    26     -    10    11     -     -    13     -    14     - |  288  21895
 COCO |     -    29     -    13    17     -     -    13     -    42    28 |  288  13631
 CONT |     -     -    19     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     70
 CONZ |     -     -    22     -    15     -     -     -     -    22    31 |  285   3306
 CRO1 |     -     -    26     -    24     -     -    13     -    28     - |  288     44
 CUSV |     -     -     -     6     8     -     -     8     -     -    20 |  288  10089
 DAEJ |     -    13     8     -     -     -     -     -     -    29     - |  288    927
 DARW |     -    35     -    14    15     -     -     -     -    30    36 |  287   3719
 DAV1 |     -    32     -     7    11     -     -     -     -    31    16 |  288   2296
 DGAV |     -     -     -    10    15     -     -    15     -     -   157 |  288  10756
 DUBO |     -    45     -     9    11     -     -     -     -    30     - |  288   7903
 FAA1 |     -    36     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  284  17855
 GLPS |     -    25     -     8    15     -     -    11     -    25    12 |  288  23771
 GLSV |     -    10     -     -     4     -     -     -     -    14     - |  288   2482
 GMSD |     -     -     -     9     9     -     -    13     -     -     - |  288   4726
 GODE |     -     -    13     -     9     -     -     -     -    19     - |  286     43
 GODZ |     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -    26 |  276   2811
 GOLD |     -    24     -     -     9     -     -     -     -    20    16 |  288   2894
 GRAS |     -    23     -     -     9     -     -     -     -     -    28 |  288   1690
 GRAZ |     -    14     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   2762
 GUAM |     -     -     -     -    26     -     -    22     -    58     - |  288   7802
 GUAT |     -    50     -     8    17     -     -     -     -    23    30 |  286   3353
 HARB |     -    25    22    12    18     -     -     -     -    27    36 |  288    918
 HERS |     -    25    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 HOB2 |     -    33    47    20    17     -     -     -     -    47    46 |  288     42
 HOFN |     -    28     -     -    11     -     -     -     -    26     - |  288   1837
 HRAO |     -     -    24     -    16     -     -     -     -    36     - |  288    241
 HYDE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -    23    17 |  288   4650
 IENG |     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 INVK |     -    17     -     -     6     -     -     -     -    18    74 |  288   7988
 IRKM |     -     -    10     -     -     -     -     5     -     -     - |  283    736
 ISPA |     -     -     -    12    19     -     -    21     -    33   101 |  269  24778
 JPLM |     -     -     -    12     9     -     -    11     -    18     - |  288    >>>
 KARR |     -    38     -    16    15     -     -    18     -    30     - |  288  13124
 KERG |     -     -     -     9     9     -     -     -     -    57    19 |  276  10180
 KIRU |     -    21     9     5     -     -     -     -     -     -     - |  288   5114
 KIT3 |     -     -     -    11    12     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 KOKB |     -    22    26     -     -     -     -    11     -    32    86 |  288    177
 KOUR |     -     -    22    15    18     -     -    17     -     -    33 |  288     35
 LAMA |     -    12     -     -     5     -     -     -     -     -    15 |  288   2430
 MAC1 |     -    22     -     X    10     -     -    10     -    20    39 |  288   1988
 MAG0 |     -    15     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  287   8505
 MAL2 |     -    34     -    10     9     -     -     -     -     -    44 |  288   9883
 MAS1 |     -    25    28    14    11     -     -    13     -    33     - |  288   2958
 MATE |     -     -    13     -    10     -     -     7     -    21     - |  288    234
 MAW1 |     -    25     -     9     9     -     -    11     -    17    12 |  288   3091
 MBAR |     -    27     -    10     -     -     -     -     -    16     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -     7     7     -     -     -     -    15    18 |  252   9276
 MCM4 |     -    24     -     -     9     -     -     -     -    27    15 |  288   8661
 METS |     -    22     8     -     7     -     -     -     -     -     - |  287    287
 MIZU |     -    16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    934
 NANO |     -    15     -     9    10     -     -     -     -    19    36 |  288   3150
 NICO |     -    39     -    11    10     -     -     -     -    24   245 |  288   2707
 NKLG |     -    25     -     8    16     -     -    17     -    28    30 |  288  10160
 NNOR |     -     -    41    26     -     -     -     -     -    27    39 |  270    541
 NRIL |     -    43     -     8    11     -     -     8     -    18    14 |  288   8495
 NTUS |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    19 |  288   2566
 NYA1 |     -    22    13     -     9     -     -     -     -    28   119 |  288   9035
 ONSA |     -    32    16     -     9     -     -     -     -     -    18 |  288     18
 PALV |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  276   9769
 PARK |     -     -    35    22     -     -     -     -     -     -     - |  160   3546
 PDEL |     -    30     -     -    16     -     -    11     -    21     - |  288   4100
 PERT |     -     -     -     -    32     -     -    27     -    76     - |  287    >>>
 PETS |     -     -     -     9     9     -     -    10     -     -    13 |  288   9816
 PIE1 |     -     -    31    15    11     -     -     -     -    21     - |  288     28
 POTS |     -     -     -    11    12     -     -     -     -    20     - |  276    >>>
 PRDS |     -     X    17    10     -     -     -     -     -     -    17 |  276     89
 PTBB |     -    21    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 QAQ1 |     -     -    24    13     -     -     -     7     -    17     - |  288   8916
 RESO |     -    40     -     -    16     -     -     -     -     -    17 |  236   8079
 REUN |     -    23     -    15    16     -     -    19     -    20    22 |  288  11169
 REYK |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    22 |  288   2353
 RIO2 |     -     -     -    26    28     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    45     -     -    18     -     -     -     -     -    44 |  264  12818
 SCH2 |     -    10     -     7     9     -     -     8     -    13    23 |  288   4424
 SEY1 |     -     -     -    18    22     -     -    23     -     -    58 |  288   9552
 SPT0 |     -    21    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 STJO |     -     -     -     -     8     -     -     7     -    23    18 |  288    236
 STK2 |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     -    13 |  276   7085
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -     6     -    30     - |  288  20269
 SVTL |     -     -    13     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 SYDN |     -    36    21     -     -     -     -     -     -     -    62 |  238    573
 SYOG |     -    38    26    60    30     -     -     -     -    49    31 |  288   8685
 THU3 |     -    15    26     -    12     -     -    16     -    17     - |  288   7983
 TIDB |     -     -    29     -    32     -     -    27     -    32     - |  284     78
 TLSE |     -    22     -    12     9     -     -    15     -     -     - |  288   1604
 TOW2 |     -    25     -    10    12     -     -    16     -    21    47 |  288   5664
 TRO1 |     -    33     -     -    13     -     -     -     -    20     - |  288   6850
 TSKB |     -    39     9     -    15     -     -     -     -    34     - |  288   9260
 TWTF |     -    16    13     -     9     -     -     -     -    28    34 |  288     18
 ULAB |     -     -     -     5     5     -     -     -     -    11    45 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    18     -     -    16     -     -   195 |  270    >>>
 URUM |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    90 |  276    >>>
 USN3 |     -    37    22     -     -     -     -     -     -    27     - |  286     13
 VILL |     -     -    14     9     8     -     -     -     -    18     - |  288   2770
 WAB2 |     -    21    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 WHIT |     -    19     X     7    10     -     -     8     -    18    65 |  288  15488
 WSRT |     -    35    10     -    10     -     -     6     -    22     X |  288     15
 WTZA |     -    23    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    760
 WTZR |     -    22    13     -    10     -     -     -     -    26   251 |  288     22
 YAKT |     -    19    10     -     -     -     -     6     -     -    20 |  288   7710
 YELL |     -     -    14     7     9     -     -    11     -    19    61 |  288     24
 ZAMB |     -    28     -    48    42     -     -     -     -    53    33 |  257  23885
 ZECK |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -   188 |  276    >>>
 ZWE2 |     -    18     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2466    29    20    13    14    32  2104    13  1968    51    65 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   TIDB  | 1776-2  4:25:00 |       -1013
jpl |   YELL  | 1776-2  7:15:00 |         818



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288   285     1   288     5.58     5.64     5.64     5.64   | 5.36e-14  5.65e-15  2.54e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.33     5.64     5.64     5.64   | 2.69e-14  5.45e-15  5.43e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.55     5.64     5.64     5.64   | 3.16e-14  4.40e-15  1.66e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.62     5.64     5.64     5.64   | 2.41e-14  5.10e-15  3.33e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     4.63     5.64     5.64     5.64   | 4.53e-14  7.47e-15  1.95e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.62     5.64     0.81     0.81   | 3.06e-14  3.64e-15  2.45e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.62     5.64     5.64     5.64   | 2.58e-14  4.67e-15  1.96e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     4.96     5.64     5.64     5.64   | 5.74e-14  5.94e-15  3.25e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.62     5.64     5.64     5.64   | 3.48e-14  3.47e-15  1.74e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.60     5.64     5.64     5.64   | 3.17e-14  1.03e-14  4.41e-15 |
 HERS |   288   288     1   288     4.91     5.64     5.64     5.64   | 3.63e-14  5.41e-15  2.92e-15 |
 USN3 |   286   283     1   286     5.06     5.60     5.60     5.60   | 4.75e-14  6.52e-15  2.07e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     3.33     5.46     0.67     0.67   | 6.41e-14  1.24e-14  2.95e-15 |
 GODE |   286   283     1   286     3.19     5.12     1.29     1.29   | 1.31e-13  3.33e-14  5.41e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     3.16     4.99     1.94     1.94   | 7.58e-14  1.62e-14  4.36e-15 |
 SVTL |   288   288     1   288     2.52     3.20     0.15     0.15   | 2.97e-14  5.12e-15  4.40e-15 |
 ALGO |   288   287     3   151     2.23     2.91     2.87     2.87   | 2.36e-14  1.03e-14  2.59e-14 |
 KOKB |   288   288     1   288     2.37     2.81     3.96     3.96   | 8.74e-14  1.17e-14  1.31e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     2.23     2.50     1.70     1.70   | 3.96e-14  8.55e-15  2.44e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.22     2.48     5.64     5.64   | 9.67e-14  1.47e-14  3.35e-15 |
 G25  |   288   284     2   288     4.33     1.14     5.12     5.12   | 5.52e-14  2.01e-14  2.07e-14 |
 PRDS |   276   276     0   276     0.80     0.34     0.11     0.11   | 3.54e-14  6.04e-15  7.37e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     1.02     0.20     0.25     0.25   | 1.89e-13  5.85e-14  5.66e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.44     0.15     0.33     0.33   | 7.17e-13  6.42e-14  2.28e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.48     0.12     0.08     0.08   | 3.99e-13  1.25e-13  6.57e-14 |
 IRKM |   283   278     2   283     0.47     0.12     0.04     0.04   | 9.00e-08  5.05e-09  1.62e-09 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.39     0.07     0.93     0.93   | 5.30e-13  1.42e-13  3.58e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.44     0.06     0.43     0.43   | 6.39e-13  6.81e-14  3.23e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.43     0.06     1.85     1.85   | 5.46e-13  5.13e-14  1.78e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.67     0.05     0.02     0.02   | 6.24e-14  2.59e-14  1.44e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.43     0.05     1.48     1.48   | 6.04e-13  6.39e-14  2.01e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.40     0.05     0.50     0.50   | 6.96e-13  8.41e-14  2.29e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.39     0.05     0.45     0.45   | 6.75e-13  7.74e-14  2.20e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.05     0.86     0.86   | 5.86e-13  6.23e-14  4.00e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.38     0.05     1.20     1.20   | 7.54e-13  6.77e-14  1.78e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.16     0.16   | 7.14e-13  7.34e-14  2.83e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.06     0.06   | 8.08e-13  7.85e-14  5.09e-14 |
 G05  |   288   285     0   288     0.37     0.04     0.69     0.69   | 7.16e-13  8.36e-14  1.89e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.24     1.24   | 6.24e-13  6.39e-14  2.16e-14 |
 SYDN |   238   238     0   238     0.26     0.04     0.04     0.04   | 7.21e-13  1.56e-13  6.59e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.36     0.04     1.82     1.82   | 7.01e-13  7.63e-14  4.60e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.38     0.38   | 4.63e-13  1.61e-13  7.59e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.37     0.37   | 6.95e-13  7.67e-14  2.34e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.23     0.23   | 7.14e-13  7.31e-14  5.63e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.05     0.03     0.39     0.39   | 2.16e-13  6.88e-14  9.58e-14 |
 BRFT |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  3.16e-13  7.90e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  4.44e-13  1.77e-13 |
 G04  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.55e-13  1.55e-13  1.48e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.44e-13  3.58e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.31e-13  3.59e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.96e-13  1.15e-13 |
 G13  |   288   262     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  2.68e-13  3.47e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  8.12e-14  2.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  8.79e-14  2.64e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  1.08e-13  3.82e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.14e-13  1.26e-13 |
 GLSV |   288   215    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-12  1.07e-12  1.87e-13 |
 HOFN |   288   278     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.79e-12  7.36e-13  1.77e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.24e-13  2.11e-14  3.38e-14 |
 MAC1 |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-12  8.31e-13  1.66e-13 |
 METS |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-13  3.10e-14  1.35e-14 |
 NICO |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-12  7.76e-13  2.47e-13 |
 NNOR |   270   270     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  2.77e-13  4.74e-14 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-14  2.12e-14  9.10e-15 |
 TIDB |   284   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-13  1.87e-14  5.74e-15 |
 VILL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  9.58e-13  2.73e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-14  3.71e-15  1.74e-15 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-13  8.87e-13  1.78e-13 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.30e-13  2.13e-13  7.70e-14 |
 TLSE |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.36e-12  5.94e-13  1.63e-13 |
 GRAS |   286   274     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  8.20e-13  1.87e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.91e-13  6.95e-14 |
 REYK |   288   232    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.49e-12  8.26e-13  2.05e-13 |
 BRST |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CONT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.02e-14  2.56e-14  6.22e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.74e-13  9.57e-14  2.04e-14 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRST |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
