
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1778   Day: 2   MJD: 56692                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118989    926   -1143     502     23     23     23    144    150    123    9.83
 emr |  2880     0 103146   5706    4020    -946     14     13     18    145    152    106   16.19
 esa |  2880     0 123340    357    -948     351     13     13     15    167    186    100   18.16
 gfz |  2871     0 130854   6195     328    -183     12     10     16    124    138     93   19.81
 grg |  2880     0 128920   3327     317    -134     14     11     18    163    162    164   18.19
 mit |  2880     0 112701  15594      52     215     25     25     28    286    316    154    8.00
 igr |   288     0  43858    143   -2647    -953     17     20     16    101     80    106    0.00
 jpl |   288     0  24992    650    3974    -937     21     21     21    157    155    158    9.81
 ngs |    96     0   2968     12   -1036     437   1509   1509      0   3355   3355      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   497   461  -470   -74  -116     X     3     -  2663     - |
    2 |  -261  -387   -97   557    -5     X  -143  -315 -1261     - |
    3 |    27     8   196    54   -95  -412    48    10 -7998     - |
    4 |    46   100   -32   -59   160  -407   -12    12   -74     - |
    5 |   162    84   -11    -3   -11  -327    38   205   184     - |
    6 |   109   -13   196    61   -31  -641    49    64 -4777     - |
    7 |   102   232   -47   -61  -141   -50    50   286 -1403     - |
    8 |  -113     X   132     X   -71     X   -26     X -4245     - |
    9 |  -108     X   198  -133     X     X   -38     X -5315     - |
   10 |  -173  -117   160   -87   236  -212   -30  -200  2311     - |
   11 |   -94   -80  -126    34    72   331   -43   -38  3018     - |
   12 |   -30    99  -194   -87   202    46   -76  -127  -433     - |
   13 |    -5    43   -51  -146   259  -194   -70     6  5359     - |
   14 |   -94  -110    23   -54   124   142   -55   -51  3858     - |
   15 |   129    88   -18   -84    45  -212    15   187   296     - |
   16 |    64   -40   185     -  -155   -64    99     3  2546     - |
   17 |    82    60  -243    37   -58   354    49   141  -595     - |
   18 |   111   -96    25   136  -311   350    50   159  3397     - |
   19 |    24  -113    67    -5  -138   388   107  -107 -1473     - |
   20 |   -53  -107   183   -50   -40    77    22    18  2380     - |
   21 |    -3  -135   160   169  -357   310    70     0  2513     - |
   22 |  -152  -200   327    79  -138    -9    45  -178 -1229     - |
   23 |    85    82  -201  -131    18   470   -49   -16   249     - |
   24 |    42     -  -122     X    99     X    -9    41  1791     - |
   25 |  -142   -37  -158    -9   234   123  -100   -84   823     - |
   26 |   -33    86   101   -89   142  -467     0   -16 -2063     - |
   27 |  -214    72    79    68     -  -235   146    32   850     - |
   28 |  -154    14    61  -131   163    -2   -37  -175  4111     - |
   29 |   276   140  -280    62   -80     8     8   287  -859     - |
   31 |   -16    -4  -314  -135   192   654  -163  -137 -2400     - |
   32 |   -85  -131   280    72  -195     3    42   -19 -3024     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -17    48   -36     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    58   -82     -     -     -    58     -     - |
 ADIS |     -     -   477     -  -476     -   608     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -    47  -107     -     -     -     - |
 ALBH |     -    46     -    18   -60     -     -     -     -     - |
 ALGO |    74   171     -   -46   -53  -201    71     -     -     - |
 ALIC |   -91     -   105   -11    10  -136    55     -     -     - |
 ALRT |   -24     -     9  -123   160     -     -   -43     -     - |
 ANKR |     -     -    56     -   -56     -    96     -     -     - |
 AREQ |   -35    54     -   -27     -     -   -67     -     -     - |
 AREV |     -     -    48    -3     -     -    75   -83     -     - |
 ARTU |    64     -    36   -51    -9     -    18    -8     -     - |
 AUCK |   -66     -   169   171  -226     -   115  -171     -     - |
 BAKE |     -     -   -17  -138   167     -   -18     -     -     - |
 BAKO |    64     -     -     4     -   -89     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    16    10   -26     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -18    17     -     -     8     -     -     - |
 BJFS |   -44     -   -59   -67   243     -     -  -163     -     - |
 BOGT |     X     -     X    57  -136     -   173   149     -     - |
 BOR1 |  -120     -     -   -93   165     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -208     -    58    32    19     -    20     -     -     - |
 BREW |     -    19     -     -    50  -153     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -    81   -67    45     -    -9   -99     -     - |
 BRMU |  -182     -    65   -45   198  -133   -19  -107     -     - |
 BRST |  -111     -  -108     -   167     -  -111     -     -     - |
 BRUX |   -15     -     -     7     -     -    42     -     -     - |
 BUCU |     -     -   133     -  -133     X     -     -     -     - |
 CAS1 |  -211     -   132   -13    26   -69    85     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    91     -     -    56  -184     -     - |
 CEDU |     -     -   103     -  -103     -    47     -     -     - |
 CGGN |     -     -    16   -14     -     -    -5     -     -     - |
 CHAN |     -     -    42   -39     -     -    53     -     -     - |
 CHPI |     -     -    50   -46     -     -   -71     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -    18   -19     -     -     -     -     - |
 CHUR |    65   -18    28  -124   127     -   110   -71     -     - |
 CNMR |     -     -   -66    60     -     -   -19     -     -     - |
 COCO |   141     -    19   -69   -19     -    28    -3     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -132   231  -196   -77     -     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -  -150     -     -   278     -     - |
 CRO1 |     -     8     -   -11   115  -251    61     -     -     - |
 CUSV |     -     -   355   -39     -     -   208  -578     -     - |
 DAEJ |   -12     -     -   -88    79    51     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   124    22  -139   -30   118     -     -     - |
 DAV1 |  -121     -   117   -35   105   -67    61  -164     -     - |
 DGAR |   -97     -     -  -208   279     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    33  -102     -     -    67   145     -     - |
 DRAG |     -     -   151    -8   -35  -241     -     -     -     - |
 DRAO |  -125    61   -71   -32   147   -62   -33     -     -     - |
 DUBO |   -76     -    -2  -135   190     -   -40     -     -     - |
 DUM1 |     -     -    20     -   -20     -     -     -     -     - |
 FAA1 |     -     -    13   -82    76     -   -45     -     -     - |
 FAIR |     -    85     -  -212   154     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -88     -     -     -   178     -     - |
 FLIN |  -246     -   -87     -   220     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -    49   -45     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |    54     -   -56   -72   121     -   -42   -30     -     - |
 GLSV |    31     -    37    53  -144    75    99     -     -     - |
 GMSD |     -     -    28   -67     -   104    26     -     -     - |
 GODE |     -    14     -  -128   207  -182   -44     -     -     - |
 GODZ |     -     -    74     -     -  -168    84     -     -     - |
 GOLD |     0     -    41  -103    70     -     -     -     -     - |
 GOPE |    61     -     -  -105    97   -38     -     -     -     - |
 GRAS |   -59     -    56     6     -   -70    19     -     -     - |
 GRAZ |   -59     -     -   -19   161  -247     2     -     -     - |
 GUAT |  -143     -    66   -58   234  -361   -34     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -    90     -     -     -  -181     -     - |
 HARB |  -130    60    32   -79   213   -86  -132  -192     -     - |
 HERS |   285  -570   347     -     -    17   255     -     -     - |
 HERT |     -     -   -77     -    77     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    21     -     -    70  -202    17     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -134   146     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    34    14  -117     -     -     -     - |
 HOB2 |   235   128   128   169  -532   200   140  -196     -     - |
 HOFN |  -175     -    69    14    97  -199    31     -     -     - |
 HOLB |    21     -     -    61   -78     -     -     -     -     - |
 HOLM |   166     -   112  -185     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -    47   -35   -37    96     -     -     - |
 HYDE |   -54     -    54    -2     2   -55    19     -     -     - |
 IENG |    33   -11     -     -     -   -18   -56     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -167   184     -    43    -3     -     - |
 INVK |   -94     -     -    40     8     -    83     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    26  -100     -   189     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -    60    48  -205     -    99   173     -     - |
 JOZ2 |     -     -    20     -     8   -64     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -17     -     -    15     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    85     -   111  -197     -   111     -     -     - |
 KARR |  -146     -   106    42    31     -   -24  -192     -     - |
 KELY |     -     -   141    80     X  -382    54  -110     -     - |
 KERG |     -   -51     7  -106   154     -     -     -     -     - |
 KIRU |    16   -59  -104   -23   173     -   -62     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -77     -    76     -    51     -     -     - |
 KOKB |   -43  -132     -     -   263   -41   -47  -196     -     - |
 KOUC |     -     -    54    79  -141     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -80     -    29    34   -19   -29    29    18     -     - |
 LAMA |   -25     -     -   -27   102   -73    34   -50     -     - |
 LHAZ |     -     -  -236     -   236     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -60    80     -   -27     -   138     -     -     - |
 MAC1 |   -16     -     -   141  -214   173   153     -     -     - |
 MAG0 |    70     -     -   -35     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |  -123     -    55    13    -2     -    47     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -348   379     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -51   -40     -   131  -110     -     -     -     - |
 MAS1 |  -181   -39    24   -50   251  -205   -71     -     -     - |
 MATE |     -    63    63   -11    40   -94   -48  -196     -     - |
 MAUI |     -     -     -  -142   154     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -42     -   114    -3   -88     0    53     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -77     -    77     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    80   -12   128     -    31  -352     -     - |
 MCM4 |    11   -55     -   -71   121     -    53     -     -     - |
 MDVJ |   165     -   -14   -50   -22     X     -     -     -     - |
 MEDI |     -    34     -     -     -   -69     -     -     -     - |
 METS |   113     -     -   -80     -    60    33     -     -     - |
 MIZU |    11    67     -   -79     -    46   -38     -     -     - |
 MOBS |     -     -   186     -  -217    70     -     -     -     - |
 MONP |   100     -   -35     -   -22     7     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     3     -     -    63    -6     -     - |
 MQZG |     -     -    62     -   -62     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -178   194     -     -     -     -     - |
 NANO |  -140     -   -28   -81   191     -   -30     -     -     - |
 NICO |  -175     -   -30   127     -   -31     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -    81   -74     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -343     -    81   -25   249     -   -54  -217     -     - |
 NNOR |     -    96    75     -  -182    50    36     -     -     - |
 NOVM |     -     -  -197  -172   377     -     -    43     -     - |
 NRC1 |    47   108     -   -47   -11  -133   -54     -     -     - |
 NRIL |    82     -   -56   -81   120     -     7   -38     -     - |
 NRMD |     -     -     -   170  -185     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -26     -    18   -75    40    85    11     -     -     - |
 NYA1 |  -171     -    38  -112   176     -   -96     -     -     - |
 NYAL |     -    46     -  -136   214  -244     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -58     -   115     -   -98  -105     -     - |
 ONSA |   -93   -13   -29  -113   213     -   -15     -     -     - |
 OPMT |   106    75     -   -85     -   -62     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   145     -  -145     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -114   125     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -51     -    75   -48   138  -103   -35  -160     -     - |
 PENC |  -239     -     -     -   129     -     -     -     -     - |
 PERT |     -  -190     -     -   169     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -    83   -75     -     -    69    -4     -     - |
 PIE1 |   -52   -17   -10  -187   279     -   -34   -41     -     - |
 PIMO |     -     -    46   -67    27     -    73     -     -     - |
 POL2 |    55     -     -    40   -73     -    45     -     -     - |
 POLV |     -     -     -    71  -129   118     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     3     -    -3     -    73     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -56     -     -     -   113     -     - |
 PRDS |     -   128     -   -93     -   -73   229    37     -     - |
 PTBB |    60    -3    66     -     -  -214   108     -     -     - |
 QAQ1 |   -94   -25     -   -47   124     -   -44     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -85    93     -     -     -     -     - |
 QUIN |    28     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -50     -     -   -21    80     -     -   -56     -     - |
 RECF |     -     -     5    -4     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    -9     -   123   -59     -     -    10   -99     -     - |
 REUN |  -371     -  -133     X   336     -  -277     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -58   196  -305   -15     -     -     - |
 RIGA |     -     -    22     -     -   -50     -     -     -     - |
 RIOP |   -26     -    27   -12     -     -    59     -     -     - |
 SALU |     -     -    89   -82     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    27   -25     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    14    36    25   -15   -38  -195    34   142     -     - |
 SFER |     -  -143     -   220     -  -260     -     -     -     - |
 SHAO |   -50     -     -  -176   242     -   -64   -43     -     - |
 SOLA |     -     -     -   -31     -     -     -    63     -     - |
 SPT0 |    26    21     -     -    14  -106  -123     -     -     - |
 SSIA |     -     -     -    21     -     -     -   -43     -     - |
 STHL |    78     -    12  -104     -     -    44   111     -     - |
 STJO |     -    -9     -    84    76  -256     -   -87     -     - |
 STK2 |     -     -    97     -     -     -    16  -179     -     - |
 STR1 |     -   191     -     -  -170     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -39     -     -     -    21     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    32     -   -68   -13   134     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    -4     -     4     -   210     -     -     - |
 SYDN |   -23     -   -15     -     -    62   157     -     -     - |
 SYOG |     9    -5     -     X     -     -     8     -     -     - |
 THTI |     -     -   -11    -5     8     -     -    16     -     - |
 THU3 |   -83   -45     -  -193   296     -   -81     -     -     - |
 TIDB |    70    77     -   -79   -31    26    21     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -77     -    74     -   -53     6     -     - |
 TLSE |  -267     3   -62  -117   462  -294   -89     -     -     - |
 TNML |     -  -115     -     -   151  -110     -     -     -     - |
 TOW2 |  -100     -    94    27   -56   -30    53     -     -     - |
 TRO1 |  -279     -    73   -92   331     -   -41  -285     -     - |
 TSKB |   -48    15     -    12     -     -     2     -     -     - |
 TWTF |     0   -42    -3   -30   105   -72    43     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -27    25     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -  -193     -   193     -  -118     -     -     - |
 URUM |     -     -  -151     -   289     -  -181  -256     -     - |
 USN3 |   -88     -     -     -   155  -245   -22     -     -     - |
 USNO |     -   -61     -     -    55     X     -     -     -     - |
 USUD |   -33   -71     -    74     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    66   -60     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    19    11   -12    62  -174    -6     -     -     - |
 WAB2 |   160     -     -   -66     -   -32   122     -     -     - |
 WHIT |    64    87   -24  -148    70     -   255     5     -     - |
 WILL |  -140   117     -  -120   115   -30  -197     -     -     - |
 WROC |     -     X     -     -    22   -50     -     -     -     - |
 WSRT |   -24    14     -   -46    51     -   -31     -     -     - |
 WTZA |    54     -     -     -     -   -66    41     -     -     - |
 WTZR |  -163     -     -   -75   320  -343  -232     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -42    46     -     -     -     -     - |
 YAKT |    21    42     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |   -53     1     -    25     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    -4    10     -     -     -     - |
 YEBE |     -    80     -     -   -19  -121     -     -     -     - |
 YELL |    73    63    18  -150   111  -113   -84   -20     -     - |
 YKRO |   -55     -   114   -28     -     -     7  -100     -     - |
 YSSK |   130     -     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |    54     -     9   -75    11     -   -25    61     -     - |
 ZECK |    83     -    -6   -49    55   -92   -17     -     -     - |
 ZIMM |  -128     -     -    16    52     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    49    17     9    10    11     X    20     -   690     - | 2880    282
    2 |    20    16    13     7    14     X    33    36   582     - | 2880    224
    3 |    12    14     8    14    10    29    15    15  2060     - | 2880   1817
    4 |    22    14    10    11    12    32    18    20  1745     - | 2880    834
    5 |    44    13    16    14    10    22    26    26   556     - | 2880    252
    6 |    17    13    19    13    10    34    17    12  1475     - | 2880   1361
    7 |    20    12    10    13    12    26    28    35   951     - | 2880    234
    8 |    19     X    10     X    14     X    22     X  4191     - | 2843   2836
    9 |    21     X    11    14     X     X    25     X  2617     - | 2792   3279
   10 |    17    13    12     8     9    19    21    29  3549     - | 2880   1270
   11 |    16    16     7     8    10    26    18    12  1208     - | 2880    448
   12 |    13    17     8     8     8    28    15    18   486     - | 2880    342
   13 |    15    13     8    16     9    19    10    11  2185     - | 2880    315
   14 |    17    12     8    10    11    24    13    14   750     - | 2880    323
   15 |    25    12     9     7    13    28    23    20   596     - | 2880    240
   16 |    38    13     7     -     9    38    14    17   705     - | 2880    333
   17 |    20    15    15     7    12    39    17    25  1265     - | 2880    286
   18 |    18    17     8    13    10    17    19    18   419     - | 2880    190
   19 |    29    12     7    11    14    20    15    19   729     - | 2880    190
   20 |    21    13     9     8     8    19     9    18   472     - | 2880    216
   21 |    24    17     8    10     9    17    22    13   982     - | 2880    399
   22 |    16    13     9     8     8    15    20    19   700     - | 2880    264
   23 |    18    13     7     8    11    20     8    13   685     - | 2880    254
   24 |    48     -    45     X    27     X    43    41  2761     - | 2861   2035
   25 |    15    11    10     9     9    32    15    13   403     - | 2880    221
   26 |    14    16     8    10    10    22    11    23   567     - | 2880    280
   27 |    10    16    20     9     -    30    14    13   513     - | 2880    199
   28 |    18    11    12    12     9    12    22    21  1119     - | 2880    718
   29 |    26    12     8    14    10    26    27    28   805     - | 2880    249
   31 |    19    12     8    10     8    17    17    22  1098     - | 2880    417
   32 |    19    12     7     7     9    18    12    22  1119     - | 2880    539
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    14    17    22     -     -     -     -     - |  288  17557
 ABPO |     -     -    15    19     -     -     -    36     -     - |  288  26215
 ADIS |     -     -    19     -    19     -    27     -     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -     9    21     -     -     -     - |  288   2327
 ALBH |     -    11     -    10    15     -     -     -     -     - |  288   8663
 ALGO |    21     9     -     9    14    25    25     -     -     - |  288     62
 ALIC |    30     -    23    27    28    38    23     -     -     - |  288   3093
 ALRT |    12     -    10    10    17     -     -    10     -     - |  288   7931
 ANKR |     -     -     7     -     7     -     7     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    15    18     -    16     -     -    25     -     -     - |  288   7045
 AREV |     -     -    10    13     -     -     9    18     -     - |  288  13740
 ARTU |    21     -    22    15     9     -    14    23     -     - |  288  22890
 AUCK |    22     -    13    19    21     -    16    15     -     - |  288   6703
 BAKE |     -     -    10     8    14     -    11     -     -     - |  288   4751
 BAKO |    21     -     -    16     -    26     -     -     -     - |  288   3862
 BARH |     -     -    13     8    17     -     -     -     -     - |  288   3200
 BJCO |     -     -    11    10     -     -     6     -     -     - |  288  11403
 BJFS |    12     -    13    10    14     -     -    16     -     - |  288  10206
 BOGT |     X     -     X    26    16     -    29    44     -     - |  287  25964
 BOR1 |    14     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   9730
 BRAZ |    26     -    16    16    21     -    17     -     -     - |  288  15390
 BREW |     -    15     -     -    11    11     -     -     -     - |  288     24
 BRFT |     -     -    22    27    32     -    15    35     -     - |  288   3900
 BRMU |    23     -    15    15    16    31    12    16     -     - |  288   3352
 BRST |    22     -    23     -    29     -    23     -     -     - |  288   1499
 BRUX |    26     -     -    13     -     -     9     -     -     - |  288    801
 BUCU |     -     -     7     -     7     X     -     -     -     - |  146   3315
 CAS1 |    31     -    13    19    14    41    16     -     -     - |  288   6083
 CCJ2 |     -     -     -     8     -     -     8    17     -     - |  288   6750
 CEDU |     -     -    13     -    13     -    12     -     -     - |  288    >>>
 CGGN |     -     -    18    16     -     -     9     -     -     - |  288  27888
 CHAN |     -     -     8     7     -     -     9     -     -     - |  288   9790
 CHPI |     -     -    13    12     -     -    16     -     -     - |  259  17091
 CHUM |     -     -     -    14    16     -     -     -     -     - |  288  12780
 CHUR |    30    29    16    14    19     -    33    15     -     - |  288   9838
 CNMR |     -     -    13    12     -     -    11     -     -     - |  288  10287
 COCO |    25     -    16    18    22     -    12    18     -     - |  288  14758
 CONZ |     -     -     -    22    17    31    28     -     -     - |  288   3334
 CRAO |     -     -     -     -     7     -     -    14     -     - |  288  16303
 CRO1 |     -    26     -    19    21    29    17     -     -     - |  288     50
 CUSV |     -     -    14    13     -     -     9    17     -     - |  288  13279
 DAEJ |    20     -     -    10    11    18     -     -     -     - |  287    981
 DARW |     -     -    26    25    46    32    23     -     -     - |  288   3639
 DAV1 |    29     -    11    12    13    29    12    14     -     - |  288   2905
 DGAR |    23     -     -    23    22     -     -     -     -     - |  288  30961
 DGAV |     -     -    11    16     -     -     8    29     -     - |  288  11072
 DRAG |     -     -    10    12    12    18     -     -     -     - |  288   3763
 DRAO |    14    12     8    10    12    21    18     -     -     - |  288   6263
 DUBO |    17     -     9     8    12     -    12     -     -     - |  288  18739
 DUM1 |     -     -     9     -     9     -     -     -     -     - |  287   6169
 FAA1 |     -     -    17    20    31     -    16     -     -     - |  288  20084
 FAIR |     -    12     -    11    10     -     -     -     -     - |  288  13793
 FALK |     -     -     -    15     -     -     -    31     -     - |  288  15540
 FLIN |    18     -    11     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 FLRS |     -     -    21    19     -     -     -     -     -     - |  288   3215
 GLPS |    29     -    14    14    13     -    11    15     -     - |  288  28885
 GLSV |    29     -    13     8    14    17    10     -     -     - |  288   2081
 GMSD |     -     -    11    17     -    29     8     -     -     - |  288   4372
 GODE |     -    11     -    10    12    23    14     -     -     - |  288     49
 GODZ |     -     -    11     -     -    25    14     -     -     - |  288   5275
 GOLD |    33     -    31    13    18     -     -     -     -     - |  288   4422
 GOPE |    27     -     -    14    11    63     -     -     -     - |  288    334
 GRAS |    15     -    11    12     -    21    11     -     -     - |  288   2115
 GRAZ |    24     -     -    13    13    25    12     -     -     - |  288   2645
 GUAT |    24     -    14    13    16    17    13     -     -     - |  288   3484
 GUUG |     -     -     -    12     -     -     -    24     -     - |  286  11438
 HARB |    25    23    12    22    15    36    12    21     -     - |  288   1280
 HERS |    17    13    10     -     -    13    20     -     -     - |  288     21
 HERT |     -     -    15     -    15     -     -     -     -     - |  288   3643
 HLFX |     -    20     -     -    12    25    21     -     -     - |  288   4641
 HNLC |     -     -     -    36    39     -     -     -     -     - |  263  13642
 HNPT |     -     -     -    16    16    27     -     -     -     - |  288   3481
 HOB2 |    30    21    10    25    21    23     6    14     -     - |  288     22
 HOFN |    29     -    13    12    19    34    12     -     -     - |  288   1983
 HOLB |    21     -     -    18    17     -     -     -     -     - |  288   6680
 HOLM |    12     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288  10322
 HRAO |     -     -     -    21    21    28    31     -     -     - |  288    186
 HYDE |    25     -    13    11    16    23    10     -     -     - |  288   4427
 IENG |    28    21     -     -     -    26     8     -     -     - |  288     45
 IISC |     -     -     -    15    16     -    26    21     -     - |  288  29997
 INVK |    25     -     -    15    14     -    17     -     -     - |  288  11450
 IRKJ |     -     -    13    24     -    35     -     -     -     - |   17     15
 ISPA |     -     -    21    17    20     -    12    20     -     - |  288  27856
 JOZ2 |     -     -     8     -     9    20     -     -     -     - |  288   4895
 JOZE |     -    36     -     -    32     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    11     -    14    18     -    14     -     -     - |  288  10674
 KARR |    27     -    17    21    24     -    16    21     -     - |  288  15727
 KELY |     -     -     8    14     X    24    16    12     -     - |  288  10824
 KERG |     -    19    18    26    24     -     -     -     -     - |  288  10743
 KIRU |    18    13     9    12    15     -    11     -     -     - |  288   6137
 KIT3 |     -     -    13     -    13     -    13     -     -     - |  158    >>>
 KOKB |    23    14     -     -    24    39    16    21     -     - |  288    149
 KOUC |     -     -    26    26    35     -     -     -     -     - |  275  13487
 KOUR |    29     -    18    16    27    29    11    31     -     - |  288     34
 LAMA |    26     -     -    13    11    11    10    16     -     - |  288   2823
 LHAZ |     -     -    10     -    10     -     -     -     -     - |   86    >>>
 LPGS |     -    36    28     -    34     -    19     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    29     -     -    26    16    53    32     -     -     - |  288   2109
 MAG0 |    25     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287   9720
 MAL2 |    19     -    14    13    20     -    13     -     -     - |  288  13683
 MANA |     -     -     -    17    18     -     -     -     -     - |  251  12648
 MAR6 |     -    23    42     -    21    42     -     -     -     - |  288   3062
 MAS1 |    28    18    11    21    16    25     7     -     -     - |  288   4081
 MATE |     -    15     8    10    13    30     9    11     -     - |  288    197
 MAUI |     -     -     -    17    19     -     -     -     -     - |  288  13716
 MAW1 |    23     -     9    13    14    27     6     -     -     - |  288   3329
 MBAR |     -     -    19     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    21    22    31     -    18    24     -     - |  288  10885
 MCM4 |    40    16     -    18    16     -    13     -     -     - |  288  10685
 MDVJ |    17     -    12    14    19     X     -     -     -     - |  288     15
 MEDI |     -    10     -     -     -    20     -     -     -     - |  288     29
 METS |    15     -     -    10     -    16    15     -     -     - |  287     90
 MIZU |    14    18     -    12     -    28    15     -     -     - |  288    350
 MOBS |     -     -    15     -    13    34     -     -     -     - |  288   3195
 MONP |    33     -    15     -    21    28     -     -     -     - |  288   5199
 MORP |     -     -     -    10     -     -     7    20     -     - |  288   8331
 MQZG |     -     -    14     -    14     -     -     -     -     - |  228   7481
 NAIN |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  288  12162
 NANO |    20     -     9     8    14     -     9     -     -     - |  288   3159
 NICO |    33     -    10    15     -    21     -     -     -     - |  288   2252
 NIUM |     -     -    15    14     -     -     -     -     -     - |  288  12971
 NKLG |    25     -    14    19    23     -     9    17     -     - |  288  11689
 NNOR |     -    31    26     -    25    34    20     -     -     - |  288    708
 NOVM |     -     -    27    36    43     -     -    40     -     - |  267     81
 NRC1 |    25    10     -     9    11    27    14     -     -     - |  288     18
 NRIL |    21     -    10     9     9     -     7    12     -     - |  288  11267
 NRMD |     -     -     -    24    26     -     -     -     -     - |  288  12240
 NTUS |    28     -    21    12    14    23    11     -     -     - |  288   3557
 NYA1 |    18     -    11     9    13     -     8     -     -     - |  288  12813
 NYAL |     -    12     -     8    11    20     -     -     -     - |  288    419
 OHI2 |     -     -    16     -    18     -    11    13     -     - |  287    >>>
 ONSA |    23    13    10    14    12     -    10     -     -     - |  288     23
 OPMT |    20    19     -    13     -    22     -     -     -     - |  288     19
 OUS2 |     -     -    19     -    19     -     -     -     -     - |  286    >>>
 PALM |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     - |  288  10040
 PDEL |    17     -    20    25    21    33    12    23     -     - |  288   3170
 PENC |    13     -     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   3442
 PERT |     -    14     -     -    13     -     -     -     -     - |  200    >>>
 PETS |     -     -     9    10     -     -     6    14     -     - |  288  11109
 PIE1 |    16     9    11    11    16     -    12    17     -     - |  288     29
 PIMO |     -     -    15    16    18     -     8     -     -     - |  288  11594
 POL2 |    24     -     -    10    10     -    11     -     -     - |  288  15388
 POLV |     -     -     -    29    38    24     -     -     -     - |  287   2664
 POTS |     -     -    13     -    13     -    23     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     -    14     -     -     -    28     -     - |  288  15819
 PRDS |     -    11     -    11     -    34    17    12     -     - |  288    188
 PTBB |    19    18    18     -     -    15    19     -     -     - |  288     40
 QAQ1 |    16    13     -     6    11     -    20     -     -     - |  288  10958
 QIKI |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   8876
 QUIN |    12     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  14580
 RABT |    27     -     -    21    19     -     -    19     -     - |  288  19902
 RECF |     -     -    17    16     -     -     -     -     -     - |  288  13626
 RESO |    26     -     9    11     -     -    12    32     -     - |  288   8468
 REUN |    18     -    26     X    30     -    18     -     -     - |  280  12384
 REYK |     -     -     -    18    26    36    21     -     -     - |  288   2356
 RIGA |     -     -     5     -     -    12     -     -     -     - |  288   2568
 RIOP |    23     -    18    19     -     -    12     -     -     - |  288  12420
 SALU |     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  288  12605
 SAVO |     -     -    19    17     -     -     -     -     -     - |  288  12967
 SCH2 |    27    13    11    12    17    30    13    12     -     - |  288   3651
 SFER |     -    18     -    14     -    35     -     -     -     - |  288   2499
 SHAO |    24     -     -    11    14     -    11    19     -     - |  288  21979
 SOLA |     -     -     -    11     -     -     -    22     -     - |  288  12112
 SPT0 |    25    18     -     -    21    25    13     -     -     - |  288     38
 SSIA |     -     -     -    11     -     -     -    23     -     - |  288  12624
 STHL |    22     -    10    14     -     -     8    25     -     - |  288  28196
 STJO |     -    12     -     8    15    28     -    10     -     - |  288    315
 STK2 |     -     -     6     -     -     -     8    10     -     - |  288  10817
 STR1 |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  284    760
 SUTH |    27     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288  23743
 SUWN |     -    12     -    13    15    32     -     -     -     - |  288   4237
 SVTL |     -     -     9     -     9     -    13     -     -     - |  288    355
 SYDN |    30     -    11     -     -    32    13     -     -     - |  286    580
 SYOG |    23    14     -     X     -     -    73     -     -     - |  264   9084
 THTI |     -     -    19    26    32     -     -    23     -     - |  288  14954
 THU3 |    15    12     -     9    11     -     8     -     -     - |  288   7614
 TIDB |    29    25     -    28    16    29    11     -     -     - |  288     58
 TIXI |     -     -    11     -    12     -    10    14     -     - |  288    >>>
 TLSE |    26    11    11    21    20    25    13     -     -     - |  288   1870
 TNML |     -    18     -     -    19    28     -     -     -     - |  288   2451
 TOW2 |    23     -    17    20    26    52    13     -     -     - |  288   5448
 TRO1 |    31     -     8    12    12     -    10    16     -     - |  288   9452
 TSKB |    22    11     -    12     -     -    14     -     -     - |  288  11360
 TWTF |    20    21    30    24    26    28    14     -     -     - |  288     36
 UFPR |     -     -    22    20     -     -     -     -     -     - |  288  15798
 ULAB |     -     -    16     -    16     -    11     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    11     -    10     -    11    12     -     - |  288    >>>
 USN3 |    20     -     -     -    14    23    34     -     -     - |  288     16
 USNO |     -    30     -     -    27     X     -     -     -     - |  217     55
 USUD |    23    17     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     27
 UZHL |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   1611
 VILL |     -    18    12    16    17    30    10     -     -     - |  288   1990
 WAB2 |    27     -     -     8     -    20    17     -     -     - |  288     38
 WHIT |    21    13     7    10     9     -    15    11     -     - |  288  12212
 WILL |    26    10     -    12     8    15    21     -     -     - |  288   6377
 WROC |     -     X     -     -     8    19     -     -     -     - |  286   1931
 WSRT |    18    11     -    12    15     -    13     -     -     - |  288    190
 WTZA |    12     -     -     -     -    15    25     -     -     - |  288    754
 WTZR |    15     -     -    10    10    18    21     -     -     - |  288     40
 XMIS |     -     -     -    15    17     -     -     -     -     - |  288   2810
 YAKT |    16    38     -    32     -     -     -     -     -     - |  288   9655
 YAR2 |    13    27     -    24     -     -     -     -     -     - |  288  12172
 YARR |     -     -     -     -    14    32     -     -     -     - |  287   3159
 YEBE |     -    24     -     -    11    36     -     -     -     - |  288    255
 YELL |    28    18     9     9    15    24    15    36     -     - |  288     12
 YKRO |    20     -     9    10     -     -     9    16     -     - |  288  23594
 YSSK |    15     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287  11090
 ZAMB |    21     -    18    21    23     -    14    21     -     - |  288  32294
 ZECK |    26     -    10    13    14    18     8     -     -     - |  288     80
 ZIMM |    13     -     -    14    12     -     -     -     -     - |  288   9412
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    24    15    14    13    14    26    17    21  1510     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   WSRT  | 1778-2  7:35:00 |        -712
grg |   IRKJ  | 1778-2  1:15:00 |   903390274
grg |   POLV  | 1778-2  7:55:00 |         617
grg |   IRKJ  | 1778-2 11:00:00 |        2181
grg |   BOGT  | 1778-2 15:45:00 |         783
grg |   POLV  | 1778-2 17:40:00 |        -734
grg |   KELY  | 1778-2 18:10:00 |         635



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     1   288     3.58     4.45     1.94     1.94   | 3.21e-14  6.73e-15  4.18e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     3.12     4.45     2.57     2.57   | 8.60e-14  1.40e-14  4.09e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     4.32     4.45     4.44     4.44   | 3.67e-14  6.02e-15  1.74e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.43     4.45     4.44     4.44   | 2.87e-14  4.22e-15  1.72e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.19     4.45     4.44     4.44   | 3.65e-14  6.30e-15  1.36e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.69     4.45     4.44     4.44   | 3.48e-14  5.96e-15  1.41e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.07     4.45     4.44     4.44   | 4.27e-14  8.30e-15  2.85e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.24     4.45     4.44     4.44   | 3.30e-14  7.87e-15  1.33e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.45     4.45     4.44     4.44   | 5.29e-14  1.78e-14  3.94e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.24     4.45     4.44     4.44   | 5.83e-14  9.28e-15  2.26e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.26     4.45     0.92     0.92   | 3.86e-14  5.07e-15  1.64e-15 |
 WSRT |   288   282     2   288     4.43     4.45     4.44     4.44   | 1.42e-13  4.38e-14  1.74e-14 |
 YELL |   288   285     1   288     4.43     4.45     1.92     1.92   | 4.90e-14  4.65e-15  1.68e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     3.81     4.45     0.89     0.89   | 4.22e-14  5.82e-15  1.70e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.87     4.45     1.74     1.74   | 3.38e-14  1.38e-14  3.30e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.73     4.42     0.53     0.53   | 5.05e-14  1.02e-14  7.07e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     2.49     3.85     0.61     0.61   | 5.77e-14  1.10e-14  3.23e-15 |
 HERS |   288   285     1   178     2.41     2.69     2.69     2.69   | 4.64e-14  9.12e-15  1.72e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.07     2.65     0.91     0.91   | 2.79e-14  4.71e-15  2.38e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     1.85     2.11     1.89     1.89   | 5.69e-14  6.56e-15  1.54e-14 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.81     2.04     4.44     4.44   | 4.03e-14  9.41e-15  2.32e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     1.70     1.79     4.44     4.44   | 1.11e-13  9.56e-15  3.85e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.66     1.71     4.44     4.44   | 1.08e-13  1.36e-14  9.33e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.63     1.65     1.32     1.32   | 9.40e-14  1.53e-14  4.00e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.59     1.57     0.27     0.27   | 5.83e-14  1.33e-14  3.41e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.57     1.54     3.91     3.91   | 1.03e-13  1.07e-14  2.93e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.57     1.53     2.40     2.40   | 9.78e-14  1.90e-14  4.10e-15 |
 YEBE |   288   288     1   288     1.49     1.37     4.44     4.44   | 6.41e-14  2.01e-14  2.27e-14 |
 USNO |   217   217     0   204     1.21     1.32     0.63     0.63   | 1.02e-13  1.32e-14  2.34e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.45     1.30     2.49     2.49   | 3.63e-14  2.41e-14  4.10e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.69     0.30     0.07     0.07   | 5.51e-14  7.26e-15  2.22e-15 |
 IRKJ |    17    17     1    17     0.13     0.21     0.07     0.07   | 1.39e-12         -         - |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.53     0.18     0.02     0.02   | 2.70e-13  8.85e-14  5.61e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.56     0.10     0.31     0.31   | 5.84e-14  1.82e-14  2.26e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.60     0.09     1.04     1.04   | 2.01e-13  5.93e-14  7.92e-14 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.35     0.08     0.04     0.04   | 3.70e-13  1.21e-13  2.08e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.35     0.07     0.27     0.27   | 4.27e-13  1.17e-13  1.24e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.31     0.06     0.03     0.03   | 5.04e-13  9.34e-14  2.57e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.82     0.05     0.04     0.04   | 2.00e-13  5.85e-14  3.77e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.48     0.48   | 5.06e-13  1.20e-13  2.64e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.25     0.04     0.03     0.03   | 6.44e-13  4.48e-14  8.19e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.26     0.26   | 5.38e-13  1.24e-13  5.50e-14 |
 G25  |   288   285     1   288     4.42     0.04     1.15     1.15   | 7.90e-14  2.43e-14  2.51e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.74     1.74   | 5.41e-13  5.98e-14  1.95e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.40     0.40   | 5.75e-13  7.55e-14  4.22e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.38     1.38   | 6.50e-13  6.01e-14  1.28e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.47     0.47   | 6.52e-13  7.67e-14  1.18e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.81     0.81   | 6.99e-13  6.16e-14  4.24e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.42     0.42   | 6.65e-13  6.79e-14  2.19e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.15     0.15   | 6.37e-13  6.52e-14  2.78e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.17     1.17   | 7.04e-13  6.74e-14  1.55e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.65     0.65   | 7.10e-13  8.02e-14  2.11e-14 |
 G18  |   288   288     0    70     0.07     0.03     0.33     0.33   | 7.64e-13  6.92e-14  1.90e-14 |
 G06  |   288   282     2   288     0.26     0.03     0.34     0.34   | 5.29e-13  1.74e-13  9.06e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.71     1.71   | 6.58e-13  7.35e-14  4.77e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.35     0.35   | 6.89e-13  6.84e-14  2.79e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.22     0.22   | 7.38e-13  7.40e-14  6.30e-14 |
 G14  |   288   288     0   141     0.13     0.01     0.67     0.67   | 7.33e-13  7.06e-14  3.11e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.07     0.07   | 6.26e-13  5.90e-14  1.84e-14 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.00e-13  2.26e-13  3.48e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.56e-13  2.05e-13 |
 G08  |   278   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  5.50e-13  1.54e-13 |
 G09  |   280   280     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  5.45e-13  4.70e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.07e-13  1.30e-13 |
 G13  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.01e-13  5.87e-14  2.81e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.65e-13  8.25e-14  2.63e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.38e-13  9.99e-14  1.79e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.70e-13  1.51e-13  3.04e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.32e-13  2.28e-13 |
 GLSV |   286   130    84     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-11  6.30e-12  8.25e-13 |
 GODZ |   288   273    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-12  1.86e-12  3.88e-13 |
 GRAS |   288   258    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  1.03e-12  2.11e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  3.89e-13  1.01e-13 |
 HOFN |   101    81     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-12  8.44e-13         - |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-13  2.73e-14  2.03e-14 |
 MAC1 |   288   273     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.98e-12  6.71e-13  1.50e-13 |
 NICO |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-12  8.10e-13  1.87e-13 |
 NNOR |   181    73    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-11  1.95e-12         - |
 NYAL |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.20e-13  1.70e-13  3.73e-14 |
 REYK |   288   249    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.45e-12  9.80e-13  2.18e-13 |
 STR1 |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  2.42e-13  6.49e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.77e-13  1.71e-13  6.03e-14 |
 TLSE |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.61e-12  8.15e-13  1.61e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  5.55e-13  2.00e-13 |
 WHIT |   288   281     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  6.32e-13  8.08e-13 |
 WROC |   286   253     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  7.78e-13  1.88e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.07e-14  8.21e-15  4.97e-15 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-14  3.45e-15  1.78e-15 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-13  2.62e-13  1.70e-13 |
 NOVM |   267   249     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-13  3.47e-14  5.17e-15 |
 G01  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-14  2.30e-14  3.77e-14 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.02e-12  6.31e-13  1.66e-13 |
 AJAC |   288   247    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  8.39e-13  2.40e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.03e-13  1.75e-13 |
 UZHL |   288   255     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  5.30e-13  9.53e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.02e-22  4.13e-20  1.31e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     PIE1      NRC1      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
