
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1780   Day: 6   MJD: 56710                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2974      0      86    -470   2199   2199      0   4427   4427      0    0.00
 cod |   288     0  29903    870    -560    -328     37     39     36    128    127    129    9.47
 emr |   288     0  21417     56    -733     763     21     22     21    168     91    204   17.53
 esa |   288     0  30355    337   -1701    1625     24     25     24    235    247    230   13.18
 gfz |   288     0  35731    392    -777     125     12     12     12     85    114     73   33.66
 iga |    96     0   2879      5      85    -489     34     34      0    100    100      0    0.00
 igu |    96     0   2879      4      26    -355   2003   2003      0   4223   4223      0    0.00
 jpl |   288     0  23779    850     777    -328     17     18     16    123    129    120   26.16
 ngs |    96     0   2879      0      76    -461   2036   2036      0   4023   4023      0    0.00
 usn |   288     0  29571    326   -1473    -874     51     64     45    186    176    189    0.00
 whu |   288     0  31645   1806    3926   -8618     44     49     42    315    295    322    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2449     X     -  -117    46     -     -     -     -     -     - |
    2 | -1600  -294  -254  -111   484  -244   346  -327 -1427   371   626 |
    3 | -7168    -5    25   130     1    59 -2676   -80 -7218    95  -365 |
    4 |   840    94    45  -161     X   -78 -4716     X  -597   162   295 |
    5 |   787    72   -26  -181    -1    -1  2530    84   601   176   -84 |
    6 | -6081    90   200   -42  -110   101 -3746     - -5568   160  -150 |
    7 | -1408    86    65  -322   -97    31  -144   214 -1040   181    31 |
    8 | -4147   -49    83    10   -35   -44  -429     X -3709    44   368 |
    9 |  2809   -46    24   -23    10  -121  5395     X  1972    82   378 |
   10 | -9078    48   -30   158     8    72-15038   -88 -6788    -5   172 |
   11 |  5099    43  -204  -171    96  -152   152    85  4997   201    93 |
   12 |  -937   105    10   -34     7   109   599   -36  -597    41  -190 |
   13 |  7284   173    36  -116  -145    99  1016   167  6700   316   -25 |
   14 |  2813   -15   -49   126   -26   -42   321     8  2994   144  -252 |
   15 |  -902   161   -40  -191   -63   -25    -9   147  -473   115  -265 |
   16 |  2629   -56    45    88     6     4   -71   -62  2712    82  -899 |
   17 | -1459   103   -20  -321     8   -59   860   131 -1022   105   186 |
   18 |  3464   106   -43  -117    19  -115  -905    24  3557   103  -226 |
   19 | -1342    54  -107   114    -1   -35   466    -4  -823   -56  -144 |
   20 |  3105   -23    -3    42   -33   -11  -103    32  3406  -104   -62 |
   21 |  1745   -73   -49    38    77   -22  1114   -60  2316   -77  -119 |
   22 | -1331  -196    19   293    34    21   439  -140  -737  -116  -268 |
   23 |  -360   285    15  -106  -149    63   963   144  -143   316   -21 |
   24 |  4692    28    65  -100    -7   115   630     5  2857   -33  -215 |
   25 |   832  -127    -5    12    81    40  -476   -61   935  -105  -230 |
   26 | -4347    31     6   -60   -79     8  1254   117 -3921    67    70 |
   27 |   699  -197    36    55    95   162  1151  -103   852     X     X |
   28 |  6718   -35    58    70   -39    18 10301   -12  5918   108   238 |
   29 |  1240   113   -64  -280   -33   -19 -1019   185   646   150  -349 |
   31 | -1492    63    58  -202   -11    73   139    54 -1086   285  -232 |
   32 | -5540   -81   -55   161   -27   -20  1017    20 -5322   -51  -213 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -283   111     -     -     -     -     -   118 |
 ALGO |     -   242  -131     -     -     -     -     -     -   168   405 |
 ALRT |     -   -31     -     -     9     -     -     -     -    81   214 |
 AMC2 |     -  -167    54     -     -     -     -    24     -     5   134 |
 AREQ |     -    29     -     -     -     -     -   -10     -     -   265 |
 AREV |     -     -     -    29   -12     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   -67     -    15   -96     -     -   140     -    37   306 |
 AUCK |     -  -102     -     -    29     -     -     -     -  -247  -366 |
 BAKE |     -     -     -    52   -20     -     -     -     -   -56     6 |
 BJCO |     -     -     -    34   -13     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    20   -25     -     -    23     -   100   123 |
 BRFT |     -     -     -     9    -8     -     -     5     -  -170  -122 |
 BRMU |     -   -46     -    56    34     -     -   -54     -  -259  -247 |
 BRST |     -   -10     -     7     -     -     -     -     -     -  -292 |
 BRUX |     -    64     -     -   -18     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -155     -    82    13     -     -     -     -  -202  -400 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   116     -     -  -149     -     -  -458 |
 CEDU |     -     -     -   217   -85     -     -     -     -   257   106 |
 CHAN |     -     -     -    39   -32     -     -    22     -     -   177 |
 CHPI |     -     -     -     8   -37     -     -    44     -    38   143 |
 CHUR |     -   214     -  -154     X     -     -     -     -   252     - |
 COCO |     -   182     -    10   -36     -     -   -25     -  -155  -281 |
 CONT |     -     -     5     -     -     -     -    -3     -     -     - |
 CONZ |     -     -  -354     -   185     -     -     -     -  -109   898 |
 CRO1 |     -     -   202     -   -90     -     -   -11     -    36     - |
 CUSV |     -     -     -   386   154     -     -  -393     -     -  -185 |
 DAV1 |     -    34     -     3   -11     -     -     -     -  -201  -435 |
 DGAV |     -     -     -   -80   -78     -     -   140     -     -   157 |
 DRAO |     -   161     -    17     -     -     -   -67     -   -68  -127 |
 DUBO |     -     -     -    97   -23     -     -   -18     -   231     - |
 FAA1 |     -  -148     -   164   -21     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    20     -   110   -19     -     -   -36     -    84   233 |
 GLSV |     -   -24     -     -     7     -     -     -     -  -262     - |
 GMSD |     -     -     -   196     1     -     -   -96     -     -     - |
 GODE |     -     -    63     -   -33     -     -     -     -    21     - |
 GODZ |     -     -  -212   283     -     -     -     -     -     -   364 |
 GRAS |     -    68     -     -    14     -     -   -43     -     -     - |
 GRAZ |     -  -104     -   103   -11     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -102     -    43    14     -     -     -     -  -291  -416 |
 GUUG |     -     -     -  -101    40     -     -     -     -  -130  -313 |
 HARB |     -   -21  -194   260     9     -     -     -     -  -110   -75 |
 HERS |     -   -43    23     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    53   190  -180   -44     -     -     -     -  -117  -326 |
 HOFN |     -     0     -     -     0     -     -     -     -  -271     - |
 HOLB |     -   -45     -    32     -     -     -     -     -  -238  -216 |
 HRAO |     -     -    10     -    -5     -     -     -     -   240     - |
 HYDE |     -    27     -    22   -16     -     -     -     -   -58  -194 |
 IENG |     -   -85    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -   152     -     -     -     -  -102     -     -     - |
 ISPA |     -    -7     -     X     2     -     -     -     -   157   354 |
 JPLM |     -     -  -371   125    81     -     -    82     -   166     - |
 KARR |     -     X     -    83   -33     -     -     -     -  -395     - |
 KELY |     -     -     -     -  -150     -     -   193     -   -82   130 |
 KERG |     -     -     -     5    -2     -     -     -     -    10  -310 |
 KIRU |     -    40    -6   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    59     -     -     -     -   -40     -   -88   137 |
 KOUR |     -   -83   101   -66   -29     -     -    32     -     -     0 |
 KUUJ |     -     -     -    -3     -     -     -     1     -     -   107 |
 LAMA |     -    17     -    46   -22     -     -     -     -     -   146 |
 LPGS |     -     -     -   -77    30     -     -     -     -   147   120 |
 MAC1 |     -   -48     -   -88   146     -     -  -126     -  -104  -225 |
 MAG0 |     -    18     -     -    -5     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -    79     -    57   -43     -     -     -     -     -    86 |
 MAR6 |     -     -  -198    18     -     -     -   124     -     -     - |
 MAS1 |     -   -18   -69    95    -9     -     -    19     -    75   216 |
 MATE |     -     -    -5     -     3     -     -     -     -    -7     - |
 MAW1 |     -    83     -    44    71     -     -  -143     -   -84  -224 |
 MCIL |     -     -     -    88   -34     -     -     -     -  -412  -411 |
 MCM4 |     -  -165     -     -   -73     -     -   164     -   119     5 |
 METS |     -   -39     2     -    10     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -   -13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBK |     -     -     -  -156     -     -     -    78     -     -     - |
 MOBS |     -     -     -   103     -     -     -   -52     -    -2  -106 |
 MORP |     -     -     -     -   -72     -     -    93     -     -   -84 |
 NANO |     -    45     -     -   -13     -     -     -     -  -141  -307 |
 NICO |     -  -109     -  -147    88     -     -     -     -  -293  1176 |
 NKLG |     -   -72     -   132    -2     -     -   -35     -  -164  -178 |
 NNOR |     -     -   -19   -85     -     -     -    54     -   152    95 |
 NRC1 |     -   212  -525     -   214     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -93     -    75    25     -     -   -35     -    45   305 |
 NTUS |     -     -     -    -9     3     -     -     -     -     -     X |
 NYA1 |     -   359  -507     -   155     -     -     -     -   309   457 |
 OHI2 |     -     -     -     -     4     -     -    -5     -   233   274 |
 ONSA |     -    15   230     -  -124     -     -     -     -     -   202 |
 OUS2 |     -     -     -  -180    71     -     -     -     -  -105     - |
 PARK |     -     -   256  -341     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    71     -     -    25     -     -   -58     -  -151     - |
 PETS |     -     -     -   120    73     -     -  -154     -     -   342 |
 PIE1 |     -     -   -55   112   -14     -     -     -     -   232     - |
 PIMO |     -     -     -  -174   -86     -     -   198     -    99   202 |
 PRDS |     -  -225   122     -     -     -     -     -     -     -  -118 |
 PTBB |     -   -19    10     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -   -23    31     -     -     -     -     -    -8     - |
 RABT |     -   -15     -     -     -     -     -     6     -   130   204 |
 REUN |     -   -63     -    14    53     -     -   -52     -  -283  -308 |
 REYK |     -     -     -    24   -10     -     -     -     -     -   885 |
 RIO2 |     -     -     -  -135    53     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   108     -     -   -30     -     -     -     -     -  -333 |
 SCH2 |     -    97     -    51   -46     -     -     -     -   181   180 |
 SEY1 |     -     -     -   -62   -48     -     -    93     -     -   109 |
 SPT0 |     -   178   -96     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -    48     -     -     -     -     -   -17     -  -160     - |
 STHL |     -   -14     -   -46    29     -     -    -9     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -24     -     -    31     -   104   160 |
 STK2 |     -     -     -   312     -     -     -  -157     -     -  -290 |
 SUTH |     -   -98     -     -     -     -     -    36     -    44     - |
 SVTL |     -     -    61   -81     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -535   289     -     -     -     -     -     -     -  -330 |
 SYOG |     -     -     -   433  -169     -     -     -     -  -455  -859 |
 THU3 |     -   -20    44     -   -17     -     -     -     -    63     - |
 TIXI |     -     -     -   -92   -59     -     -   122     -     0   228 |
 TLSE |     -     -     -   174   -68     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -99     -   -14    33     -     -     -     -  -220  -359 |
 TRO1 |     -   143     -     -   -40     -     -     -     -   -79     - |
 TSKB |     -   -76  -116     -    76     -     -     -     -  -382     - |
 TWTF |     -   101   -55     -     -     -     -     -     -   214     X |
 ULAB |     -     -     -  -154    60     -     -     -     -   -42   115 |
 UNSA |     -     -     -     -  -103     -     -   132     -     -    46 |
 URUM |     -     -     -   143    -1     -     -   -68     -     -   283 |
 USN3 |     -   -76    41     -     -     -     -     -     -    65     - |
 VILL |     -     -   -16   -24    17     -     -     -     -    30     - |
 WAB2 |     -    -7     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -  -139   624   -35   -33     -     -  -308     -  -200    19 |
 WSRT |     -    74    89     -   -67     -     -     -     -   101   276 |
 WTZA |     -   -16     9     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -  -119   290  -173   -53     -     -     -     -  -430  -355 |
 YAKT |     -     -   132   -12     -     -     -   -82     -     -    13 |
 YSSK |     -    86     -     -   -24     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -   -48     -    71   -49     -     -    47     -   115   269 |
 ZECK |     -    95     -   142   -85     -     -     -     -     -   220 |
 ZWE2 |     -    68     -     -   -19     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   334     X     -    30    12     -     -     -     -     -     - |  285    360
    2 |   341    38    27    19     9    68   187    17   275   150   111 |  288    192
    3 |  3387    37    19    25    10    24  2089     9  3416    54    39 |  288   2465
    4 |  3853    24    20    40     X    53  1822     X  3048    88    42 |  288    697
    5 |   610    49    28    26     7    30   953    11   582    47    47 |  288    232
    6 |   848    21    20    36    10    23  2336     -  1070    74    30 |  288    857
    7 |   385    60    21    26    10    59   369    21   430    43    26 |  288    215
    8 |  4201    40    25    25    15    42  4329     X  3799    86    71 |  287   2970
    9 |  4524    36    17    23    12    28  3171     X  4427    87   131 |  288   3799
   10 |  3705    26    30    21    13    28  6062    19  3143    43    31 |  288   1751
   11 |   937    32    26    28    16    19   240    18   869    57    71 |  288    379
   12 |   304    34    21    25    12    25   170    16   366    44    31 |  288    349
   13 |  2009    47    20    18    10    40   337    19  2062    60    39 |  288    261
   14 |   474    43    35    30    10    25   165    17   528    29    34 |  288    227
   15 |   511    45    24    32    19    37   299    11   455    33    46 |  288    230
   16 |  1076    25    22    20    11    17   350    22  1002    51    36 |  288    361
   17 |  1088    25    32    14    18    30   619    19   968    65    47 |  288    404
   18 |  1009    38    13    32    13    19   769    18   959   101    22 |  288    328
   19 |   699    28    18    27     8    27   412    15   765    36    29 |  288    192
   20 |   549    28    26    21    16    12   423    19   543    53    41 |  288    316
   21 |  1794    38    18    27     9    75   635    17  1481    86    38 |  288    407
   22 |  1202    58    17    29    17    25   461    13  1316    83    21 |  288    202
   23 |   419    44    20    17    13    27   418    23   404    53    23 |  288    285
   24 |  6634    61    24    24    10    29  3900    35  5830    49    81 |  288   2548
   25 |   398    42    20    17    14    28   350    12   382    53    21 |  288    229
   26 |  1072    49    23    26    10    23   969    19  1186    44    38 |  288    220
   27 |   325    25    16    29    13    18   551    13   300     X     X |  288    188
   28 |  2212    54    23    21     7    32  4770    13  1779    60    24 |  288    493
   29 |  2077    36    10    27     8    29   901    13  2008    49    37 |  288    356
   31 |  1065    42    21    24    11    41   340    24  1030    55    51 |  288    317
   32 |  1341    31    20    24    13    21   780    20  1370    48    50 |  288   1170
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    15     6     -     -     -     -     -    22 |  276    >>>
 ALGO |     -    49    26     -     -     -     -     -     -    31    27 |  288     60
 ALRT |     -    37     -     -    10     -     -     -     -    29    25 |  288   9068
 AMC2 |     -    19     8     -     -     -     -     9     -    33    36 |  288     29
 AREQ |     -    49     -     -     -     -     -    18     -     -    41 |  271  13635
 AREV |     -     -     -    24     9     -     -     -     -     -     - |  276  20271
 ARTU |     -    38     -    21     9     -     -    11     -    21    17 |  288  19655
 AUCK |     -    43     -     -    12     -     -     -     -    37    64 |  275   7709
 BAKE |     -     -     -    26    10     -     -     -     -    29    26 |  258   4745
 BJCO |     -     -     -    24    10     -     -     -     -     -     - |  276  13234
 BOGT |     -     -     -    28    14     -     -    17     -    37    24 |  288  29653
 BRFT |     -     -     -    21    14     -     -    15     -    75    99 |  288   3109
 BRMU |     -    41     -    23     9     -     -     9     -    21    55 |  288   3293
 BRST |     -    40     -    28     -     -     -     -     -     -    32 |  276   1719
 BRUX |     -    29     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288    651
 CAS1 |     -    41     -    18     8     -     -     -     -    24    30 |  288   4971
 CCJ2 |     -     -     -     -    17     -     -    21     -     -    48 |  288  11382
 CEDU |     -     -     -    21     8     -     -     -     -    46    22 |  264    >>>
 CHAN |     -     -     -    12     9     -     -    11     -     -    10 |  288  10977
 CHPI |     -     -     -    25    14     -     -    14     -    26    24 |  288  20598
 CHUR |     -    94     -    68     X     -     -     -     -   110     - |  116   4673
 COCO |     -    29     -    21    21     -     -    27     -    55    29 |  288  12397
 CONT |     -     -    15     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     87
 CONZ |     -     -    37     -    20     -     -     -     -    25    29 |  285   3596
 CRO1 |     -     -    48     -    25     -     -    22     -    45     - |  288     49
 CUSV |     -     -     -    18    12     -     -    15     -     -    23 |  288  14447
 DAV1 |     -    35     -    21     6     -     -     -     -    21   117 |  288   3205
 DGAV |     -     -     -    21    17     -     -    23     -     -    66 |  288  10799
 DRAO |     -    30     -    20     -     -     -    13     -    19    13 |  288   3282
 DUBO |     -     -     -    18     7     -     -    10     -    23     - |  288   3313
 FAA1 |     -    42     -    34    14     -     -     -     -     -     - |  287  22956
 GLPS |     -    63     -    29    11     -     -    12     -    33    28 |  288  32212
 GLSV |     -    44     -     -    12     -     -     -     -    25     - |  288   2094
 GMSD |     -     -     -    15    14     -     -    18     -     -     - |  288   8474
 GODE |     -     -    14     -     7     -     -     -     -    26     - |  288    101
 GODZ |     -     -    16    22     -     -     -     -     -     -    21 |  276   8942
 GRAS |     -    20     -     -     8     -     -    15     -     -     - |  288  27010
 GRAZ |     -    34     -    19     8     -     -     -     -     -     - |  288   2718
 GUAT |     -    36     -    25     9     -     -     -     -    24    53 |  276   3900
 GUUG |     -     -     -    31    12     -     -     -     -    99    48 |  276  14545
 HARB |     -    25    19    25    12     -     -     -     -    20    34 |  288   1528
 HERS |     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 HOB2 |     -    38    48    31    21     -     -     -     -    27    40 |  288     54
 HOFN |     -    39     -     -    11     -     -     -     -    30     - |  288   2156
 HOLB |     -    49     -    35     -     -     -     -     -    44   102 |  288   3223
 HRAO |     -     -    19     -    10     -     -     -     -    23     - |  288    200
 HYDE |     -    22     -    14     6     -     -     -     -    45    28 |  288   5275
 IENG |     -    38    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 IRKM |     -     -    13     -     -     -     -     9     -     -     - |  288    492
 ISPA |     -    54     -     X    15     -     -     -     -    85    86 |  237  36902
 JPLM |     -     -    18    20     8     -     -    10     -    24     - |  288   3948
 KARR |     -     X     -    15     6     -     -     -     -    33     - |  288   7628
 KELY |     -     -     -     -    18     -     -    23     -    29    19 |  288   9559
 KERG |     -     -     -    26    10     -     -     -     -    56    55 |  276   6119
 KIRU |     -    12    11    20     -     -     -     -     -     -     - |  287   5123
 KOKB |     -     -    20     -     -     -     -    13     -    28    25 |  288    117
 KOUR |     -    33    21    28    15     -     -    16     -     -    38 |  288     36
 KUUJ |     -     -     -    32     -     -     -    16     -     -    47 |  271   3722
 LAMA |     -    43     -    20     9     -     -     -     -     -    23 |  288   3076
 LPGS |     -     -     -    30    12     -     -     -     -    48    44 |  276    >>>
 MAC1 |     -    30     -    22    13     -     -    26     -    19    46 |  288   2675
 MAG0 |     -    20     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  287  10783
 MAL2 |     -    38     -    17    10     -     -     -     -     -    30 |  288  19038
 MAR6 |     -     -    11    18     -     -     -    10     -     -     - |  288   1549
 MAS1 |     -    33    14    22    11     -     -     9     -    17    30 |  288   3659
 MATE |     -     -    41     -    21     -     -     -     -   212     - |  288 260949
 MAW1 |     -    21     -    20    10     -     -    20     -    31    40 |  288   5081
 MCIL |     -     -     -    23     9     -     -     -     -   101    21 |  252  15785
 MCM4 |     -    38     -     -    18     -     -    32     -    50    27 |  285   9777
 METS |     -    44    27     -     7     -     -     -     -     -     - |  287     94
 MIZU |     -    25    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    704
 MOBK |     -     -     -    15     -     -     -     8     -     -     - |  288   6866
 MOBS |     -     -     -    30     -     -     -    15     -    19    31 |  276   3758
 MORP |     -     -     -     -     9     -     -    11     -     -    21 |  288   5779
 NANO |     -    28     -     -     8     -     -     -     -    27    63 |  288   2587
 NICO |     -    52     -    17    13     -     -     -     -    17    28 |  288   2765
 NKLG |     -    26     -    23    15     -     -    19     -    33    24 |  288  14652
 NNOR |     -     -    41    37     -     -     -    23     -    44    50 |  288    470
 NRC1 |     -    39    12     -    13     -     -     -     -     -     X |  288     26
 NRIL |     -    40     -    17     7     -     -    12     -    17    13 |  288  12465
 NTUS |     -     -     -    56    22     -     -     -     -     -     X |  288   4951
 NYA1 |     -    49    19     -     8     -     -     -     -    49    23 |  288  11946
 OHI2 |     -     -     -     -    17     -     -    22     -    35    36 |  287    >>>
 ONSA |     -    13     9     -     5     -     -     -     -     -    25 |  288     30
 OUS2 |     -     -     -    17     7     -     -     -     -    35     - |  276    >>>
 PARK |     -     -    33    44     -     -     -     -     -     -     - |  203   2825
 PDEL |     -    25     -     -    12     -     -    16     -    20     - |  288   3477
 PETS |     -     -     -    17    13     -     -    17     -     -    14 |  288  12635
 PIE1 |     -     -    21    21    16     -     -     -     -    19     - |  288     40
 PIMO |     -     -     -    19    15     -     -    21     -    57    20 |  288  15270
 PRDS |     -    24    13     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288    133
 PTBB |     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 QAQ1 |     -     -    14    18     -     -     -     -     -    15     - |  268   7745
 RABT |     -    39     -     -     -     -     -    14     -    26    20 |  288  20114
 REUN |     -    45     -    36    19     -     -    24     -    37    30 |  288   7122
 REYK |     -     -     -    14     6     -     -     -     -     -    60 |  288   2610
 RIO2 |     -     -     -    35    14     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    29     -     -     8     -     -     -     -     -    67 |  274  17669
 SCH2 |     -    53     -    20    14     -     -     -     -    27    25 |  288   4561
 SEY1 |     -     -     -    26    15     -     -    22     -     -    48 |  288   9661
 SPT0 |     -    34    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 SSIA |     -    55     -     -     -     -     -    20     -    18     - |  287  18555
 STHL |     -    28     -    17    13     -     -    14     -     -     - |  288  28528
 STJO |     -     -     -     -    10     -     -    13     -    27    34 |  288    238
 STK2 |     -     -     -    16     -     -     -     8     -     -    21 |  276   8927
 SUTH |     -    23     -     -     -     -     -     8     -    22     - |  288  22381
 SVTL |     -     -    15    20     -     -     -     -     -     -     - |  288    194
 SYDN |     -    34    18     -     -     -     -     -     -     -    73 |  285    472
 SYOG |     -     -     -    44    17     -     -     -     -    44    33 |   86   2547
 THU3 |     -    16    11     -     7     -     -     -     -    24     - |  288   9716
 TIXI |     -     -     -    18    11     -     -    15     -    35    20 |  288    >>>
 TLSE |     -     -     -    26    10     -     -     -     -     -     - |  216   1909
 TOW2 |     -    52     -    24    15     -     -     -     -    41    62 |  288   6030
 TRO1 |     -    36     -     -    10     -     -     -     -    28     - |  288  10015
 TSKB |     -    30    17     -    10     -     -     -     -    69     - |  288  10107
 TWTF |     -    35    19     -     -     -     -     -     -    81     X |  288     45
 ULAB |     -     -     -    13     5     -     -     -     -    14    17 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    16     -     -    21     -     -   129 |  262    >>>
 URUM |     -     -     -    17     9     -     -    15     -     -    20 |  288    >>>
 USN3 |     -    34    19     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     44
 VILL |     -     -    12    20     9     -     -     -     -    20     - |  288   1417
 WAB2 |     -    10     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 WHIT |     -    41    15    21    12     -     -    13     -    27    21 |  288  31616
 WSRT |     -    16     9     -     7     -     -     -     -    18    20 |  288     31
 WTZA |     -     8     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    790
 WUHN |     -    38    21    22    15     -     -     -     -    26    32 |  288   3420
 YAKT |     -     -    19    19     -     -     -    11     -     -    22 |  288  12992
 YSSK |     -    34     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  287  12870
 ZAMB |     -    37     -    20    12     -     -    12     -    24    20 |  288  30632
 ZECK |     -    45     -    32    21     -     -     -     -     -    22 |  266    153
 ZWE2 |     -    41     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2200    37    22    25    12    35  2003    17  2037    52    44 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   YELL  | 1780-6  2:10:00 |        1195
esa |   YELL  | 1780-6  2:25:00 |        2510
jpl |   YELL  | 1780-6  0:30:00 |         729
jpl |   MCM4  | 1780-6 19:10:00 |       -1044



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 3.79e-14  5.96e-15  2.30e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.95     5.56     1.49     1.49   | 3.87e-14  6.20e-15  8.11e-15 |
 HOB2 |   288   286     1   288     3.77     5.56     2.40     2.40   | 4.23e-14  6.56e-15  3.07e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 4.22e-14  6.99e-15  1.31e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 3.94e-14  6.25e-15  1.60e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 3.53e-14  5.65e-15  1.38e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 4.04e-14  8.10e-15  1.44e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 2.72e-14  7.73e-15  2.88e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     5.17     5.56     5.56     5.56   | 5.05e-14  8.84e-15  2.16e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     5.48     5.56     5.56     5.56   | 4.15e-14  5.96e-15  2.24e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     5.56     5.56     1.01     1.01   | 3.44e-14  5.30e-15  1.55e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.56     5.56     5.56     5.56   | 2.49e-14  6.19e-15  1.89e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     5.21     5.56     5.56     5.56   | 3.43e-14  6.97e-15  3.44e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     5.15     5.56     5.56     5.56   | 4.96e-14  8.49e-15  1.65e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     2.52     5.19     4.34     4.34   | 9.64e-14  1.19e-14  1.06e-14 |
 ZECK |   266   263     1   266     2.59     5.11     2.41     2.41   | 1.91e-13  3.12e-14  9.54e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.45     4.91     5.56     5.56   | 9.03e-14  2.35e-14  3.58e-15 |
 G25  |   288   283     2   288     4.69     2.23     5.55     5.55   | 5.45e-14  1.93e-14  2.02e-14 |
 PRDS |   288   288     1   288     1.05     0.91     0.14     0.14   | 2.95e-14  9.33e-15  1.25e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.74     0.45     0.02     0.02   | 2.75e-13  5.84e-14  1.53e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.11     0.39     0.27     0.27   | 1.87e-13  4.98e-14  2.84e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.62     0.32     0.06     0.06   | 1.48e-13  2.97e-14  2.49e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.48     0.29     0.36     0.36   | 8.29e-13  7.63e-14  4.29e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.54     0.24     0.63     0.63   | 3.68e-13  1.22e-13  7.02e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.52     0.23     0.09     0.09   | 4.11e-13  1.60e-13  3.78e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.41     0.14     0.92     0.92   | 5.13e-13  1.31e-13  9.43e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.03     0.13     0.03     0.03   | 5.86e-14  1.58e-14  1.51e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.38     0.12     0.04     0.04   | 6.60e-13  4.49e-14  7.70e-15 |
 G04  |   288   287     1   288     0.44     0.11     0.11     0.11   | 4.79e-13  1.13e-13  7.72e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.47     0.11     2.37     2.37   | 6.22e-13  7.10e-14  1.38e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.46     0.11     0.46     0.46   | 5.80e-13  5.51e-14  2.30e-14 |
 SYDN |   285   285     0   285     0.35     0.10     0.05     0.05   | 5.58e-13  1.76e-13  3.42e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.45     0.10     1.64     1.64   | 5.78e-13  5.74e-14  1.99e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.43     0.09     0.55     0.55   | 6.58e-13  5.64e-14  1.58e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.42     0.09     0.49     0.49   | 5.91e-13  5.91e-14  1.70e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.42     0.09     0.99     0.99   | 5.65e-13  5.46e-14  3.44e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.41     0.09     0.17     0.17   | 6.40e-13  6.53e-14  3.66e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.40     0.09     1.12     1.12   | 6.63e-13  6.93e-14  1.29e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.40     0.08     1.36     1.36   | 7.00e-13  6.04e-14  2.98e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.39     0.08     0.74     0.74   | 6.89e-13  6.41e-14  3.14e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.39     0.08     0.40     0.40   | 4.98e-13  1.61e-13  4.04e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.38     0.08     1.97     1.97   | 7.37e-13  7.18e-14  4.80e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.36     0.07     0.40     0.40   | 6.99e-13  7.28e-14  3.75e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.36     0.07     0.25     0.25   | 8.00e-13  8.04e-14  5.27e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.14     0.06     0.42     0.42   | 2.09e-13  6.33e-14  1.81e-13 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.73e-14  1.13e-14  3.79e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-13  7.90e-14  2.33e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  4.70e-13  3.26e-13 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.51e-13  4.17e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  3.45e-13  5.53e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  4.02e-13  9.95e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-13  6.22e-14  3.33e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  8.59e-14  5.46e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  8.67e-14  2.35e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.44e-13  4.03e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.08e-13  5.78e-14  1.77e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.11e-13  1.60e-13 |
 GLSV |   288   198    46     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-11  2.38e-12  4.88e-13 |
 HOFN |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  9.94e-13  2.22e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.56e-13  2.24e-14  2.20e-14 |
 JPLM |   288   129    93     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-11  1.57e-12  4.69e-13 |
 KOUR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.74e-14  1.23e-14  2.98e-15 |
 MAC1 |   288   259    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  1.07e-12  1.70e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.97e-10  6.06e-11  3.18e-11 |
 NICO |   288   247    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-12  1.18e-12  2.43e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  2.36e-13  3.64e-14 |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.43e-14  1.90e-14  1.38e-14 |
 VILL |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.57e-13  5.19e-13  1.64e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-14  5.35e-15  2.98e-15 |
 TLSE |   216   214     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.59e-12  8.80e-13         - |
 GRAS |   288   240    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-11  6.94e-12  1.49e-12 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  4.03e-13  1.31e-13 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  8.83e-13  2.12e-13 |
 DUBO |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  4.39e-13  1.39e-13 |
 NANO |   288   241    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-11  2.35e-12  5.05e-13 |
 GODZ |   276   276     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-13  3.37e-13  3.91e-13 |
 SVTL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-14  1.52e-14  2.89e-14 |
 CONT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-14  2.43e-14  5.57e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.55e-22  6.26e-20  2.07e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
