
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1782   Day: 4   MJD: 56722                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 114304    769   -1078     -19     19     18     22    123    132     95   13.50
 emr |  2880     0  98109   3601    4370   -1053     16     16     13     94     96     83   19.77
 esa |  2880     0 113039   1174    -303      99      9      8     10    112    126     57   30.67
 gfz |  2871     0 123008   2923     488   -1718     12     11     12     69     67     72   23.15
 grg |  2880     0 113175   1339     242    -734     50     49     51    198    195    205    0.00
 mit |  2880     0 100630      0     191    -495    416    449    195    601    643    332    0.00
 igr |   288     0  41377    423   11599   -1131     16     20     15     63     51     66    0.00
 jpl |   288     0  23300   1216    4133   -1090     18     21     16    113    134    102   12.91
 ngs |    96     0   2783     16    -938    -264   1643   1643      0   3345   3345      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    2 |  -140   -98   125     X   -40  1437     X     X -1089     - |
    3 |  -109     8    85   -53   268   504   -23   -56  -921     - |
    4 |   -27    46     6   -31   104  -329   -59     X -4279     - |
    5 |   128    26   -90    14    59  -548    42   138 -1273     - |
    7 |   135   103  -128    -9   -94  -325    17   203 -1166     - |
    8 |  -116     X    93   -59   153  -227    21     X -5079     - |
    9 |   -69     9    43   -27  -113  -599   -52    67   841     - |
   10 |  -118   -68   152   -63  -216  -182   -39  -212 -1664     - |
   11 |    91   -21  -180   201   187  1172   -44    39  3654     - |
   12 |    98    45   -43   -35   193  -106    65   -62  -729     - |
   13 |    85    55   -52   -30   447  -315   -34    39  3067     - |
   14 |   -59   -50    69    -8   -96   -92    25  -114  2875     - |
   15 |   209    27   -72   -59  -193  -363    35   138  -827     - |
   16 |   -62    11    49   -37  -140  -255   -19   -34  2532     - |
   17 |   232    98  -266   118   -58   374    50   303 -1565     - |
   18 |    15   -89     6    60  -304    13    12   -13  2528     - |
   19 |    47  -169    96    -3   313   288   -12  -115  -603     - |
   20 |   -43  -136   119   -16    19    15   -55   -20  2687     - |
   21 |  -155  -164   134    62  -259  -148    27  -144  3132     - |
   22 |  -260  -145   278   -82  -182    15   -25  -194 -3513     - |
   23 |   170     5   -75    -5   220   137   -16    35   299     - |
   24 |    82   147  -129    -6    91  -185    37    39  5481     - |
   25 |   -62    26   -14    30   107    10     9    39  1151     - |
   26 |   -23    42    44   -82    95  -513   -49    14 -5799     - |
   27 |  -251   145   -38    74     -   273    75    11   903     - |
   28 |   -40    10    81   -90     3    91   -16   -49  4779     - |
   29 |   182   131  -243    98  -201  -398    80   120  1150     - |
   31 |   146   136  -166    19  -154   318   -39     2 -2357     - |
   32 |   -86  -126   115    14  -168   -76   -19  -159 -4127     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    24   -32   191     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    17   -22     -     -    65     -     -     - |
 ALBH |     -    59     -   -50   251     -     -     -     -     - |
 ALGO |   105    79     -  -129  -360  -468   108     -     -     - |
 ALIC |   105     -   -28   -24   110  -164    35     -     -     - |
 ALRT |    18     -    54   -52   237     -     -   -56     -     - |
 AMC2 |   148     -     -   -75     -  -312    77   -18     -     - |
 ANKR |     -     -   -56     -   130     -    56   132     -     - |
 ARTU |    14     -     X   -60    55     -    -8    94     -     - |
 ASPA |  -160     -    37    44     -     -    32     -     -     - |
 AUCK |    35     -   -74    77    28     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    58  -101   349     -   119    43     -     - |
 BARH |     -     -   -20    26  -136  -519     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    58   -77     -     -  -110     -     -     - |
 BJFS |   108     -   -63   -50  -319     -     -   125     -     - |
 BJNM |   -59    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   -16    22   131     -   304     -     -     - |
 BOR1 |    10     -     -    -6   274     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -98     -    81   -53    29     -     -     -     -     - |
 BRFT |    56     -    -3   -23   257     -     9     -     -     - |
 BRMU |  -126     -    87   -42   149  -347     4     -     -     - |
 BRST |   -35     -    15     -    80  -282   -17     -     -     - |
 BRUX |   107     -     -   -62    14     -    46     -     -     - |
 CAS1 |   -99     -    74   -41   183     -    19     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    68     -     -     8  -123     -     - |
 CHAN |     -     -     6    -8     -     -    73     -     -     - |
 CHPI |     -     -    48   -63     -     -    28     -     -     - |
 CHTI |   -71     -     4    36   -69     -   -58     -     -     - |
 CHUR |   112     X     -   -65     2     -     -     -     -     - |
 COCO |   213     -   -63   -39   104     -     5     -     -     - |
 CONT |     -    60     -     -     -     -     -   -91     -     - |
 CRO1 |     -    48     -   -41   177  -365    28     -     -     - |
 CUSV |     -     -   111  -147     -     -  -185     X     -     - |
 DAEJ |    68     -     -   -40     -   246     -     -     -     - |
 DARW |     X     -   -30    39  -233  -331    13     -     -     - |
 DAV1 |   -70     -    97   -88    14  -372    11     -     -     - |
 DGAV |     -     -     X    -6     -     -   -54    11     -     - |
 DRAG |     -     -    67   -89   122  -172     -     -     -     - |
 DRAO |    -8   -25    15     6   -38     -     -     -     -     - |
 DUBO |    35     -    19   -81    77     -    87    64     -     - |
 FAA1 |  -150     -    65     0  -232     -    48     -     -     - |
 FAIR |     -     4     -    -4  -187     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    41     -     -    27   -73     -     - |
 FLIN |   145     -     X   -58   138     -   186   -47     -     - |
 FLRS |     -     -    35   -47     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   123     -   -60   -17   141     -    31    49     -     - |
 GLSV |   156     -  -145    59    77  -116    53    76     -     - |
 GMSD |     -     -    41   -55     -     -    -6     -     -     - |
 GODE |    29    39     -   -50  -152  -306   -41     -     -     - |
 GOLD |   -22     -    60   -67  -143     -   -19     -     -     - |
 GOPE |    23     -     -   -13    78  -163     -     -     -     - |
 GRAS |   -40     -    28   -14     -  -248   -41     -     -     - |
 GRAZ |    -4     -     -     2    46     -    85     -     -     - |
 GUAT |   -67     -   106   -95   300  -484   -18     -     -     - |
 GUUG |     -     -  -111    33    18     -   -60   206     -     - |
 HARB |   -95    81    71  -109   362  -314   -82     -     -     - |
 HERS |    -2     X     1     -     -  -290    -8     -     -     - |
 HOB2 |    13    49   -57    26  -333   -64   -42     -     -     - |
 HOFN |  -190     -    60    31   -19  -419     5     -     -     - |
 HOLB |    -5     -     -     3    39     -    59     -     -     - |
 HOLM |    62     -    14   -55     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   109     -     -   -64   140    29    -8     -     -     - |
 HYDE |    37     -   -15    -1   342     9    41     -     -     - |
 IENG |   -32    22     -     -     -  -275   -46     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -135   113     -     -   242     -     - |
 INVK |   123     -     -  -152    -6     -   -23   144     -     - |
 IRKJ |     -     -     6    -8   187  -166     -     -     -     - |
 ISPA |   101     -    -2   -57   347     -    42     -     -     - |
 JPLM |     -    60     -   -51   -73  -309     0     -     -     - |
 KARR |     5     -    37    12   110     -    41  -114     -     - |
 KELY |     -     -    21   -59     X  -279    39    57     -     - |
 KERG |     -     1    48   -64   456     -   -13     -     -     - |
 KIRU |   189   126  -105   -79   168     -    43     -     -     - |
 KOKB |    24    26     -     -   -71  -150    -2   -66     -     - |
 KOSG |   174     -     -  -101     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -15     -     4     3    32  -145    29     -     -     - |
 LAMA |    27     -     -   -16   345  -109    61     -     -     - |
 LPGS |     -   111   -72     -   -78     -    38     -     -     - |
 MAC1 |   -58     -     -    34  -110   -88    41     -     -     - |
 MAG0 |    53     -    10   -78     -     -     7    61     -     - |
 MAL2 |    -6     -    36    -5   272     -    39   -71     -     - |
 MAR6 |     -    67   -39     -    29  -188    48    -9     -     - |
 MAS1 |   -41    30    24    33    21  -345   -29  -117     -     - |
 MATE |   -72   143    13   -98   172  -120   -37     -     -     - |
 MAW1 |    -8     -    45   -56   125    66     0     -     -     - |
 MBAR |    58     -     6     -   236     -     -   -74     -     - |
 MCIL |     -     -    97   -23   450     -    85  -188     -     - |
 MCM4 |    36     X     -   -21  -112     -    59     -     -     - |
 MDVJ |   290     -  -119   -12   322     -     -     -     -     - |
 METS |    -9     -     -     5     -  -159    -5     -     -     - |
 MIZU |   139    53     -  -126     -   -37    87     -     -     - |
 MKEA |   267     -    14  -138   -43     -     -   -66     -     - |
 MONP |   146     -   -64     -   260  -107     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -25     -  -136    40    44     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -41    84     -     -    73     -     - |
 NANO |   -46     -    55   -46   -79     -   -28     -     -     - |
 NICO |   -54     -     X    31    67     -    44     -     -     - |
 NIST |    -9     6     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 NKLG |  -207     -   127   -56    72     -   -33     -     -     - |
 NNOR |     -    68   -44     -    90  -274   -19     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -13    17   409     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    38    85     -   -94   -55  -270   -36     -     -     - |
 NRIL |    39     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    31     -    54   -90   321     -   -69     -     -     - |
 NYAL |     -   151     -  -129   324  -402     -     -     -     - |
 ONSA |   -45    70   -16   -12   193  -176    21     -     -     - |
 OPMT |    -7     -     -     4     -    49     -     -     -     - |
 PDEL |  -102     -    67   -29    61  -306    24     -     -     - |
 PETS |     -     -     5    -6     -     -    83     -     -     - |
 PIE1 |    35    64    27   -75   -81     -   -35   -64     -     - |
 PIMO |     -     -   -21   -14     0     -    52    75     -     - |
 POL2 |   -91     -     -    53    88     -    31     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -83     -     -     -   149     -     - |
 PRDS |    60    54     -   -81     -  -264    28     1     -     - |
 PTBB |     4    32   -22     -     -     -    13     -     -     - |
 QAQ1 |   -75    42   -18   -20   -79     -    -4    91     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -34   311     -     -    61     -     - |
 QUIN |    18     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    76     -     -   -44   138     -    79     -     -     - |
 RECF |     -     -   101   -80     -     -     -  -105     -     - |
 RESO |    48     -     3   -31     -     -    26     -     -     - |
 REUN |     9     -    45   -65   426     -   -43     -     -     - |
 RIGA |     -     -    -1     -     - -1158     -     3     -     - |
 RIOP |    40     -    45    14     -     -    48  -174     -     - |
 SALU |     -     -   -29    38     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    42    72   -25  -112  -120  -279   -18   106     -     - |
 SCOR |     -     -    27   -53   106     -     -    32     -     - |
 SEY1 |     -     -    43   -57     -     -   -60     -     -     - |
 SFER |     -    51     -   -44  -110  -344     -     -     -     - |
 SHAO |   -41     -     -    18    46     -    34    10     -     - |
 SOLA |     -     -     -  -146     -     -     -   263     -     - |
 SPT0 |    16   -11     -     -   200     -   -79     -     -     - |
 SSIA |    63     -     -   -37   139     -     4     -     -     - |
 STHL |   105     -    29   -98     -     -   103     -     -     - |
 STJO |     2    63     -   -84    67  -292   -11    51     -     - |
 STK2 |     -     -    29     -     -     -     -   -68     -     - |
 SYDN |    44     -   -19     -     -   145   171     -     -     - |
 SYOG |    -4    63     -   -51   216     -   -31     -     -     - |
 THTI |     -     -    41   -55   -61     -     -     -     -     - |
 THU3 |     1    55    19   -72    30     -    10     -     -     - |
 TIDB |   -12    96     -   -75    85   157   -69     -     -     - |
 TLSE |  -134    67    52   -48    89  -307  -174     -     -     - |
 TNML |     -    50     -     -  -243  -162     -   -77     -     - |
 TOW2 |   -44     -     8    15    79   -15    -6     -     -     - |
 TRO1 |   -97     -    96   -37   520     -  -137   -61     -     - |
 TSKB |  -139    53     -    36     -     -  -121     -     -     - |
 TWTF |    58   123   -44   -81   182   -12    52     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -41    91     -     -     -   -65     -     - |
 URUM |     -     -    25     -   -45     -   -15   -59     -     - |
 USN3 |   -17    12     -     -   159  -334    -5     -     -     - |
 USUD |     -    62     -   -53     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   129  -210     -     -     -    78     -     - |
 VILL |     4    73   -32   -22     5  -283   -10     -     -     - |
 WHIT |    72    77    20  -134  -111     -    80     -     -     - |
 WILL |  -102    67     -   -24  -144     -     -    46     -     - |
 WSRT |   156   275     -  -326   449     -   -39     -     -     - |
 WTZR |   -66     -    60   -40   220  -339   -93     -     -     - |
 WUHN |     -    39     -   -33    70  -351   -14     -     -     - |
 YAKT |     -     -    52   -71     -     -    31     5     -     - |
 YAR2 |    41   156     -  -158     -     -     -     -     -     - |
 YELL |    11    52     -   -10   -40  -229    85   -74     -     - |
 YSSK |    97     -     -   -57     -     -    43     -     -     - |
 ZAMB |     X     -    49   -65    35     -    20     -     -     - |
 ZECK |   182     -   -26   -72   346  -180   -28     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    2 |    17    13     9     X    48   135     X     X   484     - | 2880    215
    3 |    17    19     7    18    41   515     9    18  3476     - | 2880   1668
    4 |    18    14    14    11    39  1642    18     X  1470     - | 2872    815
    5 |    13    15     9     7    35   194    21    20   619     - | 2880    329
    7 |    10    21    10    11    47   133    26    29   708     - | 2880    391
    8 |    19     X     9    17   140  1106    27     X  3650     - | 2866   3066
    9 |    19    16     7     6    33   132    20    14  3744     - | 2880   3373
   10 |    22    12     7     8    35   332    27    29  1237     - | 2880   1215
   11 |    16    20     8     8    52   416    15    17   797     - | 2880    418
   12 |    16    14     9     9    49   137    18    18   572     - | 2880    357
   13 |    20    14     7    11    22   109    15    17   826     - | 2880    441
   14 |    27    17     8    14    57   159    21    21   447     - | 2880    176
   15 |    11    14     5    12    37   133    25    30   547     - | 2880    222
   16 |    18    16     7    17    37   119    19    12   484     - | 2880    307
   17 |    15    26     9    18    69   125    38    38   676     - | 2880    282
   18 |    22    15     6     9    56   322    18    21   589     - | 2880    278
   19 |    20    13     6    11    33   122    18    18   548     - | 2880    281
   20 |    34    19     7    10    47   152    13    17   528     - | 2880    236
   21 |    14    14     8     8    45   190    24    21   464     - | 2880    426
   22 |    21    13     6    11    48   220    31    33  1481     - | 2880    194
   23 |    22    16    10     9    25   143    16    20   833     - | 2880    193
   24 |    18    12     6     8    54   138    19    17  3997     - | 2880   1240
   25 |    17    16    17    15    33   295    15    15   402     - | 2880    237
   26 |    15    12     7     8    36   405    16    18  1699     - | 2880    289
   27 |    16    31     9    21     -   359    12    13   363     - | 2880    206
   28 |    15    15     8    10    45   753    11    17  2200     - | 2880   1008
   29 |    21    15    10     9    52   125    18    21  1258     - | 2880    367
   31 |    21    17    10    12    70   154    16    19  1354     - | 2880    307
   32 |    17    16     8    10    31   169    23    25  1629     - | 2880   1465
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    11    14    36     -     -     -     -     - |  288   8038
 ABPO |     -     -     9    12     -     -     9     -     -     - |  288  30965
 ALBH |     -    10     -     9    35     -     -     -     -     - |  288   9617
 ALGO |    22    12     -    11    23   134    41     -     -     - |  288    174
 ALIC |    23     -     8     9    21    99    11     -     -     - |  219   3179
 ALRT |    17     -     6    15    19     -     -    40     -     - |  288  10419
 AMC2 |    21     -     -    11     -   113     7     8     -     - |  288     21
 ANKR |     -     -     5     -    22     -     9    11     -     - |  288    >>>
 ARTU |    30     -     X    11   176     -    16    19     -     - |  288  26396
 ASPA |    23     -    11    14     -     -    18     -     -     - |  287  14333
 AUCK |    24     -     8    11    16     -     -     -     -     - |  288   7644
 BAKE |     -     -     5     6    19     -     4    14     -     - |  288   6644
 BARH |     -     -     5     7    22   108     -     -     -     - |  285   3039
 BJCO |     -     -    11    14     -     -    13     -     -     - |  273  12424
 BJFS |    22     -     7     6    18     -     -    11     -     - |  288   7421
 BJNM |    14    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 BOGT |     -     -    17    22    31     -    20     -     -     - |  204  32494
 BOR1 |    16     -     -    10    23     -     -     -     -     - |  288  12302
 BRAZ |    25     -    10    14    28     -     -     -     -     - |  271  20096
 BRFT |    29     -    15    23    63     -    24     -     -     - |  288   4105
 BRMU |    24     -    11    16    43   135     9     -     -     - |  288   3689
 BRST |    12     -     5     -    35   119     9     -     -     - |  288   1650
 BRUX |    14     -     -     8    14     -    26     -     -     - |  288    439
 CAS1 |    39     -    10    13    22     -    10     -     -     - |  288   8355
 CCJ2 |     -     -     -     8     -     -    14    14     -     - |  287  17063
 CHAN |     -     -     5     7     -     -     8     -     -     - |  288  18399
 CHPI |     -     -     9    13     -     -    14     -     -     - |  264  18650
 CHTI |    32     -    10    14    25     -    11     -     -     - |  288   8046
 CHUR |    15     X     -     9   161     -     -     -     -     - |  249  13760
 COCO |    26     -    17    20    45     -    19     -     -     - |  284  20423
 CONT |     -    12     -     -     -     -     -    18     -     - |  288    106
 CRO1 |     -    14     -    12    25   104    11     -     -     - |  288     32
 CUSV |     -     -     8    11     -     -    11     X     -     - |  288  16103
 DAEJ |    14     -     -     8     -   128     -     -     -     - |  286   1004
 DARW |     X     -    16    21    76   144    14     -     -     - |  288   4480
 DAV1 |    41     -    12    13    56  1044     7     -     -     - |  288   3025
 DGAV |     -     -     X     9     -     -    14    17     -     - |  286  14722
 DRAG |     -     -     5     6   170   138     -     -     -     - |  288   4215
 DRAO |    34    12    13    10    22     -     -     -     -     - |  288   6236
 DUBO |    19     -     5    10    21     -     3    10     -     - |  288  26748
 FAA1 |    28     -    13    17    46     -    18     -     -     - |  288  23447
 FAIR |     -     9     -     7   144     -     -     -     -     - |  287  26453
 FALK |     -     -     -    11     -     -    15    20     -     - |  288  18303
 FLIN |    23     -     X     9    19     -    19    14     -     - |  288   6155
 FLRS |     -     -    14    18     -     -     -     -     -     - |  288   3828
 GLPS |    22     -    12    17    28     -    12    21     -     - |  287  35594
 GLSV |    13     -     6     9    24   138     5    12     -     - |  288   2168
 GMSD |     -     -     7     9     -     -    12     -     -     - |  288   6234
 GODE |    12    11     -     7    47   142     9     -     -     - |  287    104
 GOLD |    14     -     9    11    30     -    13     -     -     - |  288   9119
 GOPE |    15     -     -     8    24   119     -     -     -     - |  288    552
 GRAS |    19     -     5    13     -   128     7     -     -     - |  288   2084
 GRAZ |    17     -     -    10   204     -    17     -     -     - |  276   2704
 GUAT |    27     -    15    15    44   138    12     -     -     - |  288   4034
 GUUG |     -     -    10    14    46     -    11    19     -     - |  288  15647
 HARB |    24    24    13    13    34   120    10     -     -     - |  288   1674
 HERS |    11     X     5     -     -   130    17     -     -     - |  288     24
 HOB2 |    34    11     8    11    23   144     6     -     -     - |  288     25
 HOFN |    27     -    10     9    30   154    21     -     -     - |  288   2228
 HOLB |    14     -     -     8    29     -     9     -     -     - |  288   6640
 HOLM |    29     -    11     8     -     -     -     -     -     - |  288  13328
 HRAO |    24     -     -    14    25   131    11     -     -     - |  286    159
 HYDE |    24     -    10    11   147   153    12     -     -     - |  288   4983
 IENG |    16    11     -     -     -    91    21     -     -     - |  288     26
 IISC |     -     -     -    17    47     -     -    30     -     - |  276  35858
 INVK |    13     -     -     7    21     -    10    19     -     - |  288  14383
 IRKJ |     -     -     5     7    19   117     -     -     -     - |  288     81
 ISPA |    23     -    16    20    70     -    12     -     -     - |  267  31544
 JPLM |     -    10     -     8    26   146     9     -     -     - |  288   1490
 KARR |    25     -    15    11    41     -    10    25     -     - |  288  15017
 KELY |     -     -     7     8     X   138     8    11     -     - |  288  14004
 KERG |     -    30    13    21    29     -    13     -     -     - |  288  10292
 KIRU |    29    13     9    15    23     -    13     -     -     - |  288   3209
 KOKB |    24    12     -     -    32   142    24    17     -     - |  287     45
 KOSG |     1     -     -     1     -     -     -     -     -     - |    4    534
 KOUR |    20     -     9    16    38   111    12     -     -     - |  288     28
 LAMA |    17     -     -    10    18   136    25     -     -     - |  288   2972
 LPGS |     -    21    13     -    33     -    26     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    26     -     -    15    34   159    16     -     -     - |  288   2444
 MAG0 |    17     -     6    10     -     -     8     9     -     - |  287  12541
 MAL2 |    29     -     9    13    34     -    11    15     -     - |  288  11550
 MAR6 |     -    11     7     -    19   104     9    11     -     - |  288    641
 MAS1 |    25    21    13    25    31   509     9    12     -     - |  288   2996
 MATE |    21    10     8     9    21   141     6     -     -     - |  288    257
 MAW1 |    43     -    11    14    22   133    17     -     -     - |  288   3838
 MBAR |    25     -    14     -    39     -     -    18     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     7    11    25     -     8    11     -     - |  288  15566
 MCM4 |    21     X     -    12    28     -     9     -     -     - |  286  13706
 MDVJ |    26     -    10    11    28     -     -     -     -     - |  288     18
 METS |    10     -     -     6     -   140    10     -     -     - |  287    120
 MIZU |    12    10     -     9     -   149    22     -     -     - |  288    389
 MKEA |    15     -    11    10    26     -     -    13     -     - |  287  40581
 MONP |    21     -     9     -    22   158     -     -     -     - |  197   1958
 MORP |     -     -     -     8     -   138     8    15     -     - |  288   4502
 NAIN |     -     -     -     6    23     -     -    11     -     - |  288  16646
 NANO |    15     -     9     9    28     -     8     -     -     - |  288   3137
 NICO |    40     -     X    24    82     -    63     -     -     - |  278   3205
 NIST |    22    15     -     -     -     -    22     -     -     - |  288     23
 NKLG |    23     -    13    17    49     -    14     -     -     - |  287  15990
 NNOR |     -    11     7     -    35   151     9     -     -     - |  288    527
 NOVM |     -     -     7    10    22     -     -     -     -     - |  288     26
 NRC1 |    15     9     -    12    16   133     7     -     -     - |  288     13
 NRIL |    15     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  196   9410
 NYA1 |    36     -    10    11    20     -     9     -     -     - |  288   8396
 NYAL |     -    11     -    10    21   138     -     -     -     - |  288    384
 ONSA |    19    11     7    11    19   114     6     -     -     - |  288     15
 OPMT |    16     -     -     9     -   130     -     -     -     - |  273     24
 PDEL |    24     -    15    10    24   135    12     -     -     - |  288   3662
 PETS |     -     -     6     8     -     -     8     -     -     - |  288  13386
 PIE1 |    30    10    11     9    23     -     7     9     -     - |  288     45
 PIMO |     -     -    10    15    25     -    18    26     -     - |  288  15364
 POL2 |    13     -     -     8    18     -    23     -     -     - |  288  20158
 POVE |     -     -     -    12     -     -     -    21     -     - |  288  21538
 PRDS |    16    12     -    12     -   138     9    13     -     - |  288     46
 PTBB |    23    12     7     -     -     -    36     -     -     - |  288     40
 QAQ1 |    16    10     6    11    16     -    11    10     -     - |  288  13525
 QIKI |     -     -     -     8    22     -     -    14     -     - |  288  13409
 QUIN |    21     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  26101
 RABT |    17     -     -    10    27     -    18     -     -     - |  288  26887
 RECF |     -     -    12    20     -     -     -    23     -     - |  278  18592
 RESO |    11     -     7    10     -     -    10     -     -     - |  288  10931
 REUN |    28     -    16    20    60     -    12     -     -     - |  288   9678
 RIGA |     -     -     5     -     -   211     -    12     -     - |  186   2749
 RIOP |    20     -    11    13     -     -    12    20     -     - |  288  20326
 SALU |     -     -    14    19     -     -     -     -     -     - |  288  16492
 SCH2 |    17    11     8    10    21    81     6    13     -     - |  288   5795
 SCOR |     -     -     7    12    23     -     -    12     -     - |  288  14610
 SEY1 |     -     -    20    26     -     -    26     -     -     - |  284  13371
 SFER |     -     7     -     6    25   126     -     -     -     - |  288     86
 SHAO |    14     -     -     9    26     -     9     8     -     - |  288  27941
 SOLA |     -     -     -     8     -     -     -    14     -     - |  288  16116
 SPT0 |    11     8     -     -    17     -    14     -     -     - |  264     25
 SSIA |    19     -     -    11    34     -    21     -     -     - |  287  20438
 STHL |    30     -    12    13     -     -     7     -     -     - |  288  35501
 STJO |    22    11     -    10    22    86    10    10     -     - |  288    486
 STK2 |     -     -     3     -     -     -     -     8     -     - |  263   6815
 SYDN |    31     -    14     -     -   160     9     -     -     - |  277    583
 SYOG |    17    10     -    13    25     -    14     -     -     - |  288  15050
 THTI |     -     -    13    18    39     -     -     -     -     - |  288  15979
 THU3 |    32    33     9    12    23     -    11     -     -     - |  288  10908
 TIDB |    27    17     -    17    34   105    12     -     -     - |  288     59
 TLSE |    25     9    11     9    31    75    21     -     -     - |  288   1881
 TNML |     -     8     -     -    33   126     -    12     -     - |  288   3905
 TOW2 |    29     -     9    12    26   141     5     -     -     - |  288   5107
 TRO1 |    15     -     8    10    25     -    12    15     -     - |  288   6412
 TSKB |    12    14     -    16     -     -    14     -     -     - |  288   8976
 TWTF |    18    15     7    11    29   134    22     -     -     - |  288     20
 UFPR |     -     -     8    11     -     -     -    18     -     - |  288  19569
 URUM |     -     -     6     -    28     -     6    14     -     - |  288    >>>
 USN3 |    12     8     -     -    24    82    20     -     -     - |  288     18
 USUD |     -    11     -     9     -     -     -     -     -     - |  286     28
 UZHL |     -     -     6     7     -     -     -    12     -     - |  156   1442
 VILL |    31    11     8    17    19    79     5     -     -     - |  288   4412
 WHIT |    26    10     8    18    17     -     7     -     -     - |  288  18838
 WILL |    20    16     -     8    21     -     -    12     -     - |  288   6551
 WSRT |    19     7     -     9    21     -     6     -     -     - |  288     12
 WTZR |    20     -     7    10    24    98    27     -     -     - |  288     18
 WUHN |     -    14     -    12    31   128    22     -     -     - |  288   3781
 YAKT |     -     -     9    13     -     -    10    13     -     - |  287  14675
 YAR2 |    19    12     -    15     -     -     -     -     -     - |  288  14742
 YELL |    18    12     -    11    17    85     6    11     -     - |  288     16
 YSSK |    15     -     -     9     -     -    13     -     -     - |  287  12161
 ZAMB |     X     -    15    19   230     -    14     -     -     - |  255  31340
 ZECK |    18     -     6     8    22   136     6     -     -     - |  287     41
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    16     9    12    50   417    17    18  1643     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MKEA  | 1782-4 18:05:00 |        -707
cod |   ZAMB  | 1782-4 23:40:00 |         567
esa |   DGAV  | 1782-4 16:15:00 |        5758
esa |   DGAV  | 1782-4 16:20:00 |       -5785
esa |   DGAV  | 1782-4 17:10:00 |        1163
esa |   DGAV  | 1782-4 17:25:00 |       -1643
esa |   DGAV  | 1782-4 17:30:00 |       -2273
esa |   DGAV  | 1782-4 17:40:00 |        3899



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   284     2   288     3.45     4.24     1.57     1.57   | 4.03e-14  1.77e-14  4.86e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.73     4.24     4.23     4.23   | 3.54e-14  5.00e-15  1.66e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.88     4.24     4.23     4.23   | 3.31e-14  7.03e-15  1.61e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.23     4.24     4.23     4.23   | 3.12e-14  3.77e-15  1.95e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.65     4.24     4.23     4.23   | 3.07e-14  5.21e-15  1.39e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.75     4.24     4.23     4.23   | 2.64e-14  3.52e-15  3.32e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.11     4.24     4.23     4.23   | 4.91e-14  8.69e-15  1.85e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.23     4.24     4.23     4.23   | 2.09e-14  4.30e-15  1.20e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.23     4.24     1.57     1.57   | 2.80e-14  2.83e-15  2.12e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.44     4.24     1.30     1.30   | 3.20e-14  8.28e-15  1.51e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.48     4.24     4.05     4.05   | 3.43e-14  4.99e-15  2.23e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.12     4.24     4.23     4.23   | 4.57e-14  6.74e-15  3.79e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.57     4.22     4.23     4.23   | 3.73e-14  5.75e-15  3.00e-15 |
 USN3 |   288   287     1   288     2.90     4.21     4.23     4.23   | 3.79e-14  5.10e-15  1.23e-15 |
 GODE |   287   281     2   287     2.88     4.18     2.09     2.09   | 1.29e-13  2.40e-14  4.03e-15 |
 OPMT |   273   272     1   273     3.01     3.96     4.01     4.01   | 9.57e-14  2.65e-14  1.32e-14 |
 SPT0 |   264   264     0   264     3.50     3.89     3.87     3.87   | 2.82e-14  5.92e-15  2.03e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     2.66     3.59     0.43     0.43   | 3.67e-14  7.95e-15  2.89e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.54     3.29     0.93     0.93   | 4.58e-14  6.84e-15  9.00e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.23     2.53     0.83     0.83   | 2.69e-14  4.20e-15  3.16e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.22     2.50     0.46     0.46   | 5.14e-14  8.75e-15  3.15e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.20     2.47     0.93     0.93   | 6.69e-14  1.06e-14  2.57e-15 |
 ZECK |   287   287     0   287     2.00     2.04     2.71     2.71   | 2.52e-14  6.38e-15  3.89e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     1.94     1.92     0.68     0.68   | 5.33e-14  2.85e-14  1.02e-14 |
 HOB2 |   288   287     1   288     1.86     1.77     4.23     4.23   | 3.13e-14  6.08e-15  8.67e-16 |
 MATE |   288   288     0   288     1.80     1.66     1.55     1.55   | 3.04e-14  5.67e-15  2.05e-14 |
 STJO |   288   288     1   288     1.56     1.23     0.22     0.22   | 4.38e-14  7.96e-15  3.65e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.47     1.10     1.03     1.03   | 1.06e-13  1.04e-14  2.09e-15 |
 KOKB |   287   287     0   287     1.45     1.07     4.22     4.22   | 1.01e-13  1.66e-14  3.56e-15 |
 USUD |   286   286     1   286     1.41     1.01     3.51     3.51   | 9.67e-14  9.98e-15  3.31e-15 |
 TIDB |   288   282     2   288     1.37     0.96     1.92     1.92   | 1.20e-13  1.67e-14  3.57e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.78     0.31     0.07     0.07   | 4.60e-14  7.38e-15  1.80e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.22     0.23     4.23     4.23   | 4.77e-14  2.25e-14  2.29e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.49     0.12     0.27     0.27   | 4.31e-14  6.96e-15  1.09e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.47     0.11     0.01     0.01   | 2.45e-13  5.36e-14  2.97e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.66     0.09     0.30     0.30   | 6.37e-14  1.98e-14  1.93e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.27     0.07     0.80     0.80   | 8.32e-13  7.17e-14  3.54e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.52     0.06     1.02     1.02   | 2.09e-13  7.37e-14  2.30e-13 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.30     0.05     0.03     0.03   | 3.92e-13  1.12e-13  4.65e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.36     0.36   | 4.00e-13  1.12e-13  1.83e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.02     0.02   | 4.54e-13  1.61e-13  3.15e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.73     0.03     0.03     0.03   | 1.72e-13  4.89e-14  3.11e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.23     0.03     0.02     0.02   | 6.77e-13  5.38e-14  1.12e-14 |
 G04  |   287   287     1   287     0.25     0.02     0.20     0.20   | 5.02e-13  1.22e-13  1.22e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.31     1.31   | 5.53e-13  6.82e-14  1.46e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.30     0.30   | 5.30e-13  7.25e-14  2.85e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.06     1.06   | 6.85e-13  7.07e-14  2.09e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.36     0.36   | 5.64e-13  6.76e-14  1.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.61     0.61   | 6.41e-13  6.64e-14  3.64e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.31     0.31   | 6.77e-13  6.74e-14  4.23e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.11     0.11   | 5.89e-13  6.41e-14  1.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.82     0.82   | 7.33e-13  7.39e-14  1.20e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.87     0.87   | 6.59e-13  5.64e-14  1.95e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.26     1.26   | 8.11e-13  6.90e-14  4.37e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.54     0.54   | 6.72e-13  6.95e-14  3.46e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.16     0.16   | 7.22e-13  7.04e-14  6.00e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.26     0.26   | 7.01e-13  7.48e-14  2.55e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.14     0.14   | 9.45e-13  9.06e-14  3.94e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.28     0.01     0.06     0.06   | 6.09e-13  6.05e-14  2.48e-14 |
 DAEJ |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  2.86e-13  5.40e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  4.65e-13  1.30e-13 |
 G08  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.30e-13  3.32e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.74e-13  4.06e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  3.31e-13  9.37e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.89e-13  7.88e-14  3.71e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.88e-13  8.92e-14  1.85e-14 |
 G21  |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  1.44e-13  4.53e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.37e-13  1.20e-13 |
 GLSV |   288   228    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.51e-12  8.39e-13  1.78e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-13  4.98e-13  1.39e-13 |
 HOFN |   288   259    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.32e-12  9.22e-13  2.22e-13 |
 HRAO |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.91e-13  3.95e-14  2.63e-14 |
 JPLM |   288   266    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  4.62e-13  1.68e-13 |
 KOSG |     4     4     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12         -         - |
 MAC1 |   288   262    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.97e-12  8.75e-13  2.32e-13 |
 NICO |   278     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   260     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  2.27e-13  3.95e-14 |
 NYAL |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  1.29e-13  2.43e-14 |
 SYDN |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-13  1.92e-13  7.37e-14 |
 TLSE |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-12  9.88e-13  1.95e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.67e-14  3.20e-15  7.32e-16 |
 GOLD |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  7.86e-13  1.44e-13 |
 BRST |   287   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  6.87e-13  1.76e-13 |
 DUBO |   288   226    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.29e-12  6.45e-13  6.90e-13 |
 MONP |   197   197     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  4.50e-13         - |
 UZHL |   156   128     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-12  6.28e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.61e-22  9.60e-20  3.57e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     NICO      NICO      WTZR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
