
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1784   Day: 6   MJD: 56738                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 119335    169    -296     612     20     20     19    128    129    127   11.10
 emr |  2880     0 103889    298    2187    1703     18     18     17    116    117    108   12.26
 esa |  2880     0 121355    879   -4263    2184      9      9     11    134    148     91   24.75
 gfz |  2871     0 129400   5777    -653    1097     11     10     14     79     70     93   20.88
 grg |  2880     0 127615    676    -472     272     17     15     19    139    127    158   13.75
 mit |  2880     0 110374  14452    -873     116     27     26     29    189    198    154    6.59
 igr |   288     0  43843     19    1118     851     15     20     13     87     57     93    0.00
 jpl |   288     0  26309    591     976    1571     18     22     16    122    155    103   10.67
 ngs |    96     0   2880      0    -290     606   1811   1811      0   3207   3207      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   129   144  -133     X    10   -20   -13    70   480     - |
    2 |   -75  -124   100     X    86  -174     6  -147  -229     - |
    3 |   -61    35   175   -33  -170  -157   100   -24 -2607     - |
    4 |    79   110    10    24  -143  -163    -1    77 -4521     - |
    5 |   198   -21   -63    65  -200   118    38   218 -1200     - |
    7 |   149   163  -104   -29   -16   -90    13   247   352     - |
    8 |   -83    -8   112   -15     2  -209    -7   -72 -2431     - |
    9 |    79    61    92   -16   -55  -451    -5   162 -4216     - |
   10 |  -162  -156   159   -68   102     X   -99  -205  1506     - |
   11 |    13  -169  -175   170    84   257   -45  -125  5319     - |
   12 |    77    30  -130   -63   190   130   -28  -141   184     - |
   13 |    73   -30   -79     1   145   -74   -58     2  2300     - |
   14 |  -124   -96    97     6    -2    27    43  -122  3904     - |
   15 |   164    73  -122   -47   -94   370   -31   143   555     - |
   16 |  -115   -18   110   -39   -78   110    21   -30  2102     - |
   17 |   162    41  -220    94   -76   305    42   302  1394     - |
   18 |     1   -92    38    87   -97   -44    45     X  5514     - |
   19 |   -83  -207   141   -62    -1   232     0  -211 -2361     - |
   20 |   -44  -173   199    20  -203    11    21   -14  2090     - |
   21 |   -91   -98    78   128  -136   -76    27   -18  1847     - |
   22 |  -257   -62   310   -79   -13  -318    23  -136  1306     - |
   23 |    79   -82  -132   -55   201   285   -49  -108    60     - |
   24 |    90   196  -207   -14   136     3   -24   115 -1712     - |
   25 |   -43    59   -85     8   129     X   -21   -81   662     - |
   26 |    15    70   -14   -42     1    22   -88    34 -2942     - |
   27 |  -282   156     1    56     -     X   105    16   507     - |
   28 |   -74    20   135   -82    10  -182   -51     X -1214     - |
   29 |   232   182  -292    69   -35   185    83   227 -1227     - |
   31 |    71   142  -173   -18   158     X   -53   -50   551     - |
   32 |  -117  -146   171   -64    66   -88     5  -131 -5974     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -   190     -  -342     -   294     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -39    81     -     -     -     - |
 ALBH |   -24    42     -  -143   199     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -50    23     -    -6   155  -158   109   -74     -     - |
 ALIC |  -155     -    68  -109   154    29   -55     -     -     - |
 ALRT |   -24     -   109   -77   -60     -     -     -     -     - |
 AMC2 |    97     -     -   -52     -     1    94     -     -     - |
 ANKR |     -     -    61     -   -68     -     6   -54     -     - |
 ARTU |    27     -    32  -100    36     -    23    48     -     - |
 ASPA |  -191     -   122    91  -203     -    93     -     -     - |
 AUCK |  -221     -   131    61  -150     X    36     -     -     - |
 BAKE |     -     -    29  -141   163     -   -44     -     -     - |
 BAKO |    -3     -     -     1     -     X     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    34    -3   -64     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    45   -53     -     -   -25     -     -     - |
 BJFS |    19     -    74   -72   -90     -     -    63     -     - |
 BJNM |   -34    31     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |    26     -    72    -3   -41     -    -7  -134     -     - |
 BOR1 |  -248     -     -    42   136     -   -22     -     -     - |
 BRAZ |  -152     -   158  -116     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    62     -     -    43   -76     -   -80     -     - |
 BRFT |  -227     -   125   -79    96   -34    44     -     -     - |
 BRMU |  -219     -   168     5   -29  -214    40     -     -     - |
 BRST |  -200     -    10     -   143     -   -99     -     -     - |
 BUCU |     -     -    15     -   -26     -     -     -     -     - |
 CAS1 |  -224     -   158    18  -131     -    49     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    80     -     -    44  -156     -     - |
 CEDU |     -     -    97     -  -174     -   -58     -     -     - |
 CHAN |     -     -    77   -69     -     -    -9   -44     -     - |
 CHPI |     -     -    31   -37     -     -   -35     -     -     - |
 CHTI |  -104     -    77    68  -162     -    60     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -195   297     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -27    60    -8  -139   241     -   -18   -60     -     - |
 COCO |    -9     -    23   -54    47     -    -1     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -51    85   -16  -119     -     -     - |
 CRO1 |     -  -102    96   -91   172  -243   -86     -     -     - |
 CUSV |     -     -   180  -213     -     -  -144     -     -     - |
 DAEJ |   -67     -     -   -27    95     -   -32     -     -     - |
 DARW |  -205     -   132   -38     2   -39    31     -     -     - |
 DAV1 |  -168     -   133   -70    78  -161     6     -     -     - |
 DGAR |   -36     -     -  -123   229     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    38   -97     -     -    16   100     -     - |
 DRAG |     -     -    52  -155   197  -115     -     -     -     - |
 DRAO |   -88   -48    61    22    31  -125     -     -     -     - |
 DUBO |    33     -    19  -101   204  -259   -28    15     -     - |
 DUM1 |     -     -     2     -    -4     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -233     -   184  -105     X     -    21     -     -     - |
 FAIR |   -42    57     -  -147   206     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -13     -     -     -    26     -     - |
 FLIN |   -47     -    66   -55     4     -     -     -     -     - |
 FLRS |     -     -     8    -9     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |  -129     -    76    44     3     -   -33  -138     -     - |
 GLSV |  -107     -    50     3    35   -89    -6     -     -     - |
 GMSD |     -     -   103   -64     -   -32   -14   -93     -     - |
 GODE |    20    48     -   -80   163  -210   -27     -     -     - |
 GOLD |   -33     -    65  -122    94     -     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -   -83   126     X     -     -     -     - |
 GRAS |  -158     -    85   -16     -     -     0     -     -     - |
 GRAZ |  -171     -     -   109   -30     5    60     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -147   285     -  -113   -80     -     - |
 GUAT |  -206     -    74  -132   233     -   -87     -     -     - |
 GUUG |     -     -    30   154  -291     -     -     -     -     - |
 HARB |  -279  -114    80   -94   367   -89  -151     -     -     - |
 HERS |   134  -620   236     -     -  -123   214    98     -     - |
 HERT |     -     -   -12     -    22     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -   -18     -     -   181  -278     -   -43     -     - |
 HNLC |     -     -     -    52   -79     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    27   132  -359     -     -     -     - |
 HOB2 |   -58   -34   115   107  -286   -16    65     -     -     - |
 HOFN |  -214     -   182    30  -111  -239     6     -     -     - |
 HOLB |  -142     -     -   -26   154     -     -     -     -     - |
 HOLM |    -4     -   130  -152     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -56     -     -     -   108  -130  -147     -     -     - |
 HYDE |     -     -   -31     -    57     -     -     -     -     - |
 IENG |    39    39     -     -     -  -139   118     -     -     - |
 IISC |    26     -     -   -75   -30     -    88   158     -     - |
 INVK |    87     -     -   -93    72     -    10     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    70   -31  -124    92     -     -     -     - |
 ISBA |     -     -    76     -     -     -     -  -177     -     - |
 ISPA |     -     -    49   -25    45     -    -9  -122     -     - |
 JOZ2 |     -     -   125     -  -132  -195     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -106     -     -    95     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    85     -   -55    75  -142   -32     -     -     - |
 KARR |  -164     -   111   -63    29     -   -32     -     -     - |
 KELY |     -     -   -27  -156   287     -     -     -     -     - |
 KERG |  -130  -123    78  -163   322     -     -     -     -     - |
 KIRU |    52     5   -21   -64    88     -     7     -     -     - |
 KOKB |    70    99     -     -   -42     9   -22  -139     -     - |
 KOUR |   -93     -    33   -73   144    59   -21   -59     -     - |
 LAMA |  -114     -     -   -36   155   -17   -33     -     -     - |
 LPGS |     -    82   -90     -    90     -   -62     -     -     - |
 MAC1 |  -152     -     -    31    76     X    45     -     -     - |
 MAG0 |    15     -    73   -94     -     -   -10     -     -     - |
 MAL2 |   -10     -     X    27     X     -    46   -44     -     - |
 MANA |     -     -     -  -179   271     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -24   -48     -   214  -176     -   -29     -     - |
 MAS1 |   -57    -4   117   -42   158  -270   -43  -166     -     - |
 MATE |  -191    50   109   -92    74   -44   -32     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -59    90     -     -     -     -     - |
 MAW1 |  -155     -    99   -48   -33   107   -10     -     -     - |
 MBAR |     -     -   107     -  -120     -   -70   -95     -     - |
 MCIL |     -     -    73  -135   292     -     -  -280     -     - |
 MDVJ |   200     -   -37     2   -57     X     -   -52     -     - |
 MEDI |    77   -22     -     -     -   -88     -     -     -     - |
 METS |     6     -     -    -3     -     -    29     -     -     - |
 MIZU |   103    60     -  -142     -   157    90     -     -     - |
 MOBS |     -     -    79     -  -137   -10     -     -     -     - |
 MONP |   -62     -    20     -    53   -84     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -48     -   151   131     -     -     - |
 MQZG |     -     -   137     -  -247     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -    10   -15     -     -     -     -     - |
 NANO |  -182     -    67   -53   106     -   -19     -     -     - |
 NICO |  -260     -    47   111    16  -122    38     -     -     - |
 NIST |   -66    60     -     -     -     -   -48     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -   -88     -     -     -   172     -     - |
 NKLG |  -182     -   133   -85    -8     -     0     -     -     - |
 NNOR |     -    18   -32     -    46    -8   -66     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -55   -96   170     -     -    97     -     - |
 NRC1 |     1    61     -  -143   273  -232  -149     -     -     - |
 NRIL |   -47     -    62   -67    20     -    19    11     -     - |
 NTUS |     -     -     X    43     X  -136   586     -     -     - |
 NYA1 |    17     -    49  -119    79     -  -252     -     -     - |
 NYAL |     -    68     -  -110   205  -200     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    63     -  -113     -     -     -     -     - |
 ONSA |   -74    55   -18  -103   307  -226    -2     -     -     - |
 OPMT |     -     -     -    -6     -    17     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    38     -   -69     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -160     -   108   -22    45  -160   -36     -     -     - |
 PENC |  -252     -     -     -   203     -     -     -     -     - |
 PERT |  -120     4     -    26   101  -126    38     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -17     -     -    92    33     -     - |
 PIE1 |    16    72    52  -129    89     -    12   -83     -     - |
 PIMO |     -     -   -44  -131   244     -    -6    45     -     - |
 POL2 |    41     -     -  -144   160     -   -48    32     -     - |
 POTS |     -     -     7     -   -12     -   -47     -     -     - |
 POVE |     -     -     4   -40     -     -     -    71     -     - |
 PRDS |    73    81     -   -82     -    -9   248     -     -     - |
 PTBB |    17    37    10     -     -  -137   124     -     -     - |
 QAQ1 |   -50   103     -   -42    84     -    13   -92     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -66   104     -     -    -6     -     - |
 QUIN |   -44     -    20     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -47     -     -  -101   237     -     -   -60     -     - |
 RBAY |   -14     -     -   -90    44   218  -150     -     -     - |
 RECF |     -     -   121   -70     -     -     -  -148     -     - |
 RESO |    82     -    84  -143     -     -   -28     -     -     - |
 REUN |  -193     -   122   -35   -11     -   -31     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    41    32  -207   131     -     -     - |
 RIGA |     -     -    32     -     -  -121     -     -     -     - |
 RIOP |  -225     -    85    19     -     -   -17     -     -     - |
 SALU |     -     -    96   -97     -     -     -   -33     -     - |
 SAVO |     -     -    93  -110     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -55    48    65   -61   113  -204    -9   -52     -     - |
 SCOR |     -     -    41   -53    10     -     -    -5     -     - |
 SEY1 |     -     -   187  -134     -     -   -52  -158     -     - |
 SFER |     -    -7     -    76   -68   -86     -     -     -     - |
 SHAO |    62     -     -   -26    -2     -     -   -11     -     - |
 SOLA |     -     -    79   -93     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -29    13     -     -   109  -203   -29     -     -     - |
 SSIA |   -81     -     -    84   -63     -   124     -     -     - |
 STHL |    -7     -     9    18     -     -   -11   -49     -     - |
 STJO |     -    95     -  -132   190  -112   -56   -27     -     - |
 STK2 |     -     -    60     -     -     -   -36  -140     -     - |
 STR1 |     -   -22     -     -    20     X     -     -     -     - |
 SUTH |   -18     -     -     -    76     -    21   -79     -     - |
 SUTM |     -    78     -     -   -69     -     -     -     -     - |
 SUWN |  -160    29     -    58     -    32     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -27     -    49     -    71     -     -     - |
 SYDN |   -33     -    15     -     -     -   182     -     -     - |
 SYOG |  -265  -153     -   -52   430     -   -43     -     -     - |
 TAH1 |     -     -     -     -   -64     -     -    83     -     - |
 THTI |     -   -39   179  -155   -53     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -33     X     -   -82   151     -   -23     -     -     - |
 TIDB |     -    40     -   -81    47    92    38     -     -     - |
 TIXI |     -     -    64     -   -61     -   -42   -70     -     - |
 TLSE |  -205   -67   149   -14    45  -140   -62     -     -     - |
 TNML |     -   101     -     -   -59    67     -   -83     -     - |
 TOW2 |  -239     -   167   -35   -54     -    11     -     -     - |
 TRO1 |  -147     -   111   -64   189     -   -42  -223     -     - |
 TSKB |  -137   -11     -    89     -     -   -19     -     -     - |
 TWTF |    77   106    16  -126   -73   164    69     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -13     6     -     -     -    20     -     - |
 ULAB |     -     -  -110     -   199     -   -76     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -    43     -   -13   -55     -     - |
 URUM |  -172     -    58     -   145     -   -98  -141     -     - |
 USN3 |   -51   -46     -     -   241  -333    -4     -     -     - |
 USUD |     -    41     -   -55     -    97     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    27   -80     -     -     -    95     -     - |
 VILL |   -33    63    -7   -91   178  -118   -46     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   -41    87     -     -     -     - |
 WHIT |   -14    81    42  -143    91     -   -25   -13     -     - |
 WILL |   -93   146     -    57  -108   -72     -     -     -     - |
 WROC |     -     -     -     -   113  -236     -     -     -     - |
 WSRT |    -9   113     -    24   -43  -180    32     -     -     - |
 WTZA |    53     -     -     -     -   -89    93     -     -     - |
 WTZR |  -257     -   141    33    17  -237  -229     -     -     - |
 WUHN |     -   -89     -    49    85  -171     2     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -36    54     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -40    58   106  -123     -     -    32   -31     -     - |
 YAR2 |    34   118     -  -176     -     -     -   174     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    19   -41     -     -     -     - |
 YEBE |     -    49     -     -    14  -120     -     -     -     - |
 YELL |     5    73   -22  -121   306  -106   -43  -130     -     - |
 YSSK |    62     -     -   -33     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |   -29     -    48  -119   131     -   -78   -18     -     - |
 ZECK |   193     -     0  -145   130  -139   -20     -     -     - |
 ZIMM |   -93     -     -    82   -50     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    18    17     6     X    15    31    18    19   708     - | 2880    191
    2 |    31    21     9     X    11    17    21    25  1158     - | 2880    166
    3 |    15    16    11     7    11    16     9    14  2806     - | 2880   1940
    4 |    24    16     6     9    13    24    14    15  2421     - | 2880    821
    5 |    25    15     8     7     9    17    27    27   599     - | 2880    361
    7 |    10    20     9     9    13    59    28    31  2412     - | 2880    357
    8 |    16    17     6     7    17    25    20    15  3216     - | 2880   2951
    9 |    18    15     6     6    17    19    24    20  3970     - | 2880   3688
   10 |    24    20     6     7    13     X    26    37  3737     - | 2880   1374
   11 |    16    14     8     5    14    21    14    20  1327     - | 2880    455
   12 |    20    22     6    10    18    18    20    24   738     - | 2880    350
   13 |    13    17     7     8    17    13    13    16   585     - | 2880    206
   14 |    18    17    10     8    21    30    20    20   529     - | 2880    195
   15 |    18    22    10    24    20    15    20    20  1058     - | 2880    255
   16 |    26    28     8     9    19    37    13    16   946     - | 2880    328
   17 |    18    16    11     8    14    48    34    33  1769     - | 2880    258
   18 |    21    19     6     5    12    20    14     X  1547     - | 2880    367
   19 |    26    17    17     5    12    19    26    25   776     - | 2880    169
   20 |    35    16     6     9    15    29    16    16   532     - | 2880    240
   21 |    19    16     7    10    12    36    13    18   383     - | 2880    399
   22 |    15    19     7     6    16    17    19    23  2843     - | 2880    319
   23 |    13    14     9    12    17    18    20    19   786     - | 2880    199
   24 |    24    18     8     9    18    24    18    40  1395     - | 2880   1340
   25 |    30    22    20    16    17     X    23    18   754     - | 2880    217
   26 |    16    14     7     9    15    18    21    19   877     - | 2880    267
   27 |    18    20     9     8     -     X    12    15   579     - | 2880    197
   28 |    25    15    10     6    15    38    10     X  2893     - | 2880    195
   29 |    18    15     6    14    19    22    28    29   793     - | 2880    426
   31 |    17    26     6    12    20     X    16    16  1657     - | 2880    330
   32 |    17    28    10    12    13    21    23    26  1442     - | 2880   1101
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -    32     -    58     -    31     -     -     - |  285    >>>
 AJAC |     -     -     -     -     8    17     -     -     -     - |  287   2537
 ALBH |    13    20     -     8    26     -     -     -     -     - |  288  10041
 ALGO |    17    13     -    17    16    47    21    12     -     - |  288    107
 ALIC |    27     -    15    10    16    32    17     -     -     - |  288   3412
 ALRT |    11     -    12     9    17     -     -     -     -     - |  288  10726
 AMC2 |    15     -     -    10     -    48    11     -     -     - |  288     16
 ANKR |     -     -     6     -    13     -     6    11     -     - |  288    >>>
 ARTU |    13     -     7     9    12     -     5    12     -     - |  288  22230
 ASPA |    19     -    11    16    20     -    18     -     -     - |  288  25991
 AUCK |    24     -    10    11    22     X     7     -     -     - |  288   5265
 BAKE |     -     -     9    11    17     -     8     -     -     - |  288   7933
 BAKO |    19     -     -    10     -     X     -     -     -     - |  274   3994
 BARH |     -     -     9    10    21     -     -     -     -     - |  288   3292
 BJCO |     -     -     7     8     -     -     5     -     -     - |  288  14825
 BJFS |    16     -     8     7    14     -     -    10     -     - |  288   8915
 BJNM |    10     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 BOGT |    24     -    11    13    19     -     9    14     -     - |  288  34555
 BOR1 |    20     -     -    10    16     -    12     -     -     - |  288   7765
 BRAZ |    25     -    23    22     -     -     -     -     -     - |  287  21341
 BREW |     -    30     -     -    16    31     -     8     -     - |  288     50
 BRFT |    30     -    21    19    29    31    13     -     -     - |  288   3562
 BRMU |    23     -    10    16    21    27     9     -     -     - |  288   3527
 BRST |    10     -    15     -    28     -    14     -     -     - |  288   2079
 BUCU |     -     -     7     -    13     -     -     -     -     - |  285   3627
 CAS1 |    20     -     7    12    15     -    10     -     -     - |  288   7650
 CCJ2 |     -     -     -     6     -     -     9    12     -     - |  288  14204
 CEDU |     -     -    12     -    21     -    14     -     -     - |  288    >>>
 CHAN |     -     -     7     6     -     -     8    12     -     - |  288  11650
 CHPI |     -     -    10    12     -     -    13     -     -     - |  287  20784
 CHTI |    32     -    12    16    21     -    17     -     -     - |  288  26738
 CHUM |     -     -     -    13    20     -     -     -     -     - |  288  12454
 CHUR |    11    10    12    10    21     -     8     9     -     - |  288   9274
 COCO |    27     -    14    14    21     -    10     -     -     - |  288  15086
 CONZ |     -     -     -    14    25    32    27     -     -     - |  287   3367
 CRO1 |     -    17     8    16    21    42    10     -     -     - |  288     23
 CUSV |     -     -    24    29     -     -    27     -     -     - |  283  20143
 DAEJ |    18     -     -     9    17     -    16     -     -     - |  287   1131
 DARW |    36     -    20    18    42    33    16     -     -     - |  288   4363
 DAV1 |    30     -     9    11    22    42     7     -     -     - |  288   3214
 DGAR |    23     -     -    22    33     -     -     -     -     - |  288  34522
 DGAV |     -     -    19    22     -     -    16    22     -     - |  288  12850
 DRAG |     -     -     7     7    15    15     -     -     -     - |  288   4040
 DRAO |    14    12    10    18    14    37     -     -     -     - |  288   5285
 DUBO |    13     -     7    17    16    51     6    13     -     - |  288   4818
 DUM1 |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  287   8035
 FAA1 |    16     -    13    15     X     -     9     -     -     - |   95  38019
 FAIR |    14     8     -    10    19     -     -     -     -     - |  288  55760
 FALK |     -     -     -     8     -     -     -    16     -     - |  288  17541
 FLIN |    21     -     8    15    12     -     -     -     -     - |  288   5545
 FLRS |     -     -    22    26     -     -     -     -     -     - |  288   3856
 GLPS |    20     -    11    16    17     -     8    20     -     - |  288  32670
 GLSV |     8     -     6     6    16    20     6     -     -     - |  288   1637
 GMSD |     -     -     7     8     -    27     8    12     -     - |  288   4948
 GODE |    14    12     -    12    18    32    12     -     -     - |  288     51
 GOLD |    17     -     9    16    14     -     -     -     -     - |  288  10107
 GOPE |     -     -     -    10    15     X     -     -     -     - |  288   1127
 GRAS |    16     -     9    12     -     -     9     -     -     - |  288  25449
 GRAZ |    11     -     -    10    13    16     8     -     -     - |  288   2493
 GUAM |     -     -     -    17    26     -    15    22     -     - |  288  17452
 GUAT |    17     -    12    17    19     -    18     -     -     - |  276   3318
 GUUG |     -     -    14    15    32     -     -     -     -     - |  288  16713
 HARB |    17    20     9     9    19    24     8     -     -     - |  288   2035
 HERS |    15    16     9     -     -    18    12     9     -     - |  288     25
 HERT |     -     -    12     -    22     -     -     -     -     - |  288   2899
 HLFX |     -    17     -     -     9    42     -    14     -     - |  288   3651
 HNLC |     -     -     -    26    40     -     -     -     -     - |  234  14978
 HNPT |     -     -     -    17    13    48     -     -     -     - |  288   3387
 HOB2 |    38    18     8    10    17    45    14     -     -     - |  288     22
 HOFN |    17     -     9    10    17    46    11     -     -     - |  288   2073
 HOLB |    22     -     -    11    24     -     -     -     -     - |  288   4842
 HOLM |    11     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288  11661
 HRAO |    14     -     -     -    12    17    24     -     -     - |  288    250
 HYDE |     -     -    12     -    22     -     -     -     -     - |  194    >>>
 IENG |    17    19     -     -     -    16     9     -     -     - |  288     26
 IISC |    27     -     -    17    18     -    24    37     -     - |  288  37696
 INVK |    11     -     -     8    16     -     9     -     -     - |  288  13995
 IRKJ |     -     -     7     8    15    14     -     -     -     - |  288     76
 ISBA |     -     -     6     -     -     -     -    14     -     - |  217   7131
 ISPA |     -     -    21    22    33     -    10    26     -     - |  288  26846
 JOZ2 |     -     -     7     -    13    14     -     -     -     - |  288   4351
 JOZE |     -    16     -     -    14     -     -     -     -     - |  282    >>>
 JPLM |     -    10     -    15    16    30     9     -     -     - |  288   1735
 KARR |    25     -    17    14    28     -    12     -     -     - |  288  11858
 KELY |     -     -    10    13    12     -     -     -     -     - |  288  12719
 KERG |    29    18    16    18    25     -     -     -     -     - |  288   8975
 KIRU |    27    15    10    11    16     -     9     -     -     - |  288   7043
 KOKB |    15    10     -     -    18    27    13    11     -     - |  288    185
 KOUR |    15     -    12    19    22    37     7    15     -     - |  288     26
 LAMA |     9     -     -    10    15    18     8     -     -     - |  288   3255
 LPGS |     -    39    21     -    21     -    20     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    28     -     -    19    20     X    12     -     -     - |  288   2079
 MAG0 |    12     -     6     7     -     -     6     -     -     - |  287  10573
 MAL2 |    23     -     X    13     X     -    37    26     -     - |  288  25171
 MANA |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288  13576
 MAR6 |     -    14    11     -    16    29     -    10     -     - |  288   2712
 MAS1 |    17    22    12    30    30    25     7    13     -     - |  288   4858
 MATE |    15    16     8    11    18    17     8     -     -     - |  288    120
 MAUI |     -     -     -    19    29     -     -     -     -     - |  288  15617
 MAW1 |    14     -     8    12    17    24     7     -     -     - |  288   4341
 MBAR |     -     -    11     -    19     -    12    14     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    10    12    21     -     -    11     -     - |  288  15486
 MDVJ |    30     -    12    13    18     X     -    11     -     - |  288     23
 MEDI |    10    13     -     -     -    20     -     -     -     - |  288     29
 METS |    10     -     -     5     -     -     8     -     -     - |  287    128
 MIZU |    24    11     -    15     -    30    20     -     -     - |  288    373
 MOBS |     -     -    10     -    15    43     -     -     -     - |  288   2504
 MONP |    11     -    17     -    23    33     -     -     -     - |  288   2152
 MORP |     -     -     -    13     -    40    13     -     -     - |  285   3731
 MQZG |     -     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288   9252
 NAIN |     -     -     -     8    12     -     -     -     -     - |  288  12479
 NANO |    11     -    10    17    18     -     7     -     -     - |  288   2377
 NICO |    21     -     9     9    16    18    10     -     -     - |  288   2853
 NIST |    19    17     -     -     -     -    31     -     -     - |  287     19
 NIUM |     -     -     -    11     -     -     -    21     -     - |  187   9735
 NKLG |    27     -    14    15    34     -    13     -     -     - |  282  19219
 NNOR |     -    23    12     -    22    30    16     -     -     - |  288    408
 NOVM |     -     -     6     9    12     -     -    10     -     - |  288     49
 NRC1 |    12    13     -    11    13    27     9     -     -     - |  288     13
 NRIL |    13     -     7    12    13     -     6    10     -     - |  288  14462
 NTUS |     -     -     X     7     X    22    14     -     -     - |  236   4706
 NYA1 |     7     -     6     8    12     -     9     -     -     - |  288  12400
 NYAL |     -    12     -     7    10    23     -     -     -     - |  288    405
 OHI3 |     -     -     6     -    11     -     -     -     -     - |  288     35
 ONSA |    14    12     9    10    16    23     7     -     -     - |  288     17
 OPMT |     -     -     -    11     -    34     -     -     -     - |  287     35
 OUS2 |     -     -    12     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PDEL |    15     -    10    28    24    17     9     -     -     - |  288   3529
 PENC |    34     -     -     -    27     -     -     -     -     - |  268   2952
 PERT |    21    28     -    13    20    46    10     -     -     - |  288   6296
 PETS |     -     -     -     5     -     -     6    11     -     - |  288  12696
 PIE1 |    14    11    13    13    17     -     7    10     -     - |  288     33
 PIMO |     -     -    11    15    21     -     8    33     -     - |  288  18910
 POL2 |    10     -     -    10    10     -    10    14     -     - |  288  20453
 POTS |     -     -    12     -    22     -    16     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    10    15     -     -     -    28     -     - |  287  19938
 PRDS |    11    11     -    15     -    50    14     -     -     - |  288    120
 PTBB |    14    14     9     -     -    20    29     -     -     - |  288     25
 QAQ1 |    17    13     -    10    16     -     8     8     -     - |  288  13198
 QIKI |     -     -     -     8    12     -     -     8     -     - |  288  11169
 QUIN |    16     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  22334
 RABT |    11     -     -    20    25     -     -    16     -     - |  288  31225
 RBAY |    23     -     -    13    21    16    15     -     -     - |  288   5262
 RECF |     -     -    15    19     -     -     -    25     -     - |  288  19559
 RESO |    18     -    10     9     -     -     9     -     -     - |  288  11851
 REUN |    21     -    12    18    20     -    10     -     -     - |  288   7796
 REYK |     -     -     -    13    21    39    13     -     -     - |  288   2455
 RIGA |     -     -     6     -     -    21     -     -     -     - |  287   2602
 RIOP |    16     -    10    13     -     -    17     -     -     - |  288  17141
 SALU |     -     -    13    17     -     -     -    19     -     - |  288  14869
 SAVO |     -     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  288  19007
 SCH2 |    18    16     6    11    13    47     5    12     -     - |  288   5195
 SCOR |     -     -    10    11    16     -     -    14     -     - |  288  13278
 SEY1 |     -     -    14    16     -     -    13    26     -     - |  288  10722
 SFER |     -    17     -    17    15    24     -     -     -     - |  288     39
 SHAO |    10     -     -     8    14     -     -    13     -     - |  288  22708
 SOLA |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288  13249
 SPT0 |    12    13     -     -    10    15    19     -     -     - |  288     21
 SSIA |    28     -     -    18    31     -    25     -     -     - |  288  12399
 STHL |    28     -    10    15     -     -     5    14     -     - |  288  35010
 STJO |     -    14     -     9    17    17     7    10     -     - |  288     61
 STK2 |     -     -     3     -     -     -     8     8     -     - |  288  10329
 STR1 |     -    21     -     -    19     X     -     -     -     - |  287    994
 SUTH |    23     -     -     -    16     -     9     9     -     - |  288  29607
 SUTM |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    12    15     -     9     -    16     -     -     -     - |  288   4140
 SVTL |     -     -     6     -    11     -     9     -     -     - |  288    146
 SYDN |    29     -    13     -     -     -    14     -     -     - |  285   1009
 SYOG |    15    10     -    15    24     -    20     -     -     - |  288  11403
 TAH1 |     -     -     -     -    33     -     -    43     -     - |  279    >>>
 THTI |     -    25    15    23    37     -     -     -     -     - |  288  27128
 THU3 |    12     X     -    11    14     -     8     -     -     - |  288  10031
 TIDB |     -    20     -    18    19    39    30     -     -     - |  288     33
 TIXI |     -     -    10     -    14     -     9    16     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13    11    12    20    19    27    10     -     -     - |  288   2230
 TNML |     -    26     -     -    25    19     -    12     -     - |  288   1305
 TOW2 |    20     -    13    18    24     -     9     -     -     - |  288   5982
 TRO1 |    14     -     7     7    12     -     9     9     -     - |  288  13200
 TSKB |    28    30     -    13     -     -    19     -     -     - |  231  10792
 TWTF |    19     9     9    11    20    23    20     -     -     - |  288     18
 UFPR |     -     -    10    13     -     -     -    19     -     - |  288  20990
 ULAB |     -     -     6     -    11     -    10     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    16     -    18    20     -     - |  283    >>>
 URUM |    18     -    10     -    19     -     6    15     -     - |  288    >>>
 USN3 |    13    18     -     -    13    30    24     -     -     - |  288     22
 USUD |     -    14     -     8     -    14     -     -     -     - |  288     46
 UZHL |     -     -     6     8     -     -     -    13     -     - |  288   1582
 VILL |    29    15     8    24    21    34     8     -     -     - |  288   1818
 VNDP |     -     -     -     -     8    16     -     -     -     - |  288   3694
 WHIT |    15    10    10    10     9     -     5     7     -     - |  288  19325
 WILL |    12    17     -    10    21    27     -     -     -     - |  288   5703
 WROC |     -     -     -     -     8    17     -     -     -     - |  288   1742
 WSRT |    17    14     -    11    16    18    10     -     -     - |  288     25
 WTZA |     8     -     -     -     -    13    14     -     -     - |  288    746
 WTZR |    22     -    12     8    17    23    13     -     -     - |  288     14
 WUHN |     -    17     -    15    23    32    19     -     -     - |  288   4693
 XMIS |     -     -     -    16    24     -     -     -     -     - |  288   3659
 YAKT |    15    39    16    15     -     -     6    16     -     - |  288  13609
 YAR2 |    17    19     -    17     -     -     -    16     -     - |  288  14070
 YARR |     -     -     -     -    18    37     -     -     -     - |  288   3763
 YEBE |     -    22     -     -    21    17     -     -     -     - |  288     38
 YELL |    22     9    11    11    10    32     6     7     -     - |  288     25
 YSSK |    15     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287  10894
 ZAMB |    30     -    11    14    19     -     9    13     -     - |  288  33298
 ZECK |    16     -     7     7    12    19     6     -     -     - |  288     65
 ZIMM |    12     -     -    11    14     -     -     -     -     - |  288   6474
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    19    10    12    17    28    15    19  1811     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DGAV  | 1784-6 15:50:00 |       -2509
esa |   DGAV  | 1784-6 15:55:00 |         830
esa |   DGAV  | 1784-6 16:00:00 |        1636
grg |   FAA1  | 1784-6  6:55:00 |  -903542693
grg |   FAA1  | 1784-6  8:15:00 |        2545
grg |   FAA1  | 1784-6  8:20:00 |        1159
grg |   NTUS  | 1784-6 14:15:00 |  -903537962
grg |   NTUS  | 1784-6 14:25:00 |   903538299
grg |   ALRT  | 1784-6 15:15:00 |  -903628792
grg |   ALRT  | 1784-6 15:25:00 |   903629183
grg |   CONZ  | 1784-6 16:15:00 |  -903571654
grg |   CONZ  | 1784-6 16:20:00 |   903571635
grg |   MAL2  | 1784-6 17:20:00 |        -531
grg |   MAL2  | 1784-6 17:45:00 |        2524
grg |   MAL2  | 1784-6 18:00:00 |         890
mit |     10  | 1784-6  0:01:00 |       -1430
mit |      7  | 1784-6  4:22:00 |         726
mit |      7  | 1784-6  4:22:30 |         523
mit |      7  | 1784-6  4:25:00 |       -1289
mit |   BRFT  | 1784-6  8:30:00 |        1457
mit |   BRFT  | 1784-6  8:40:00 |       -1468
mit |     27  | 1784-6 20:41:30 |         617
mit |     27  | 1784-6 20:43:30 |        -630



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     3.46     4.27     1.49     1.49   | 3.41e-14  7.81e-15  5.04e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.63     4.27     4.28     4.28   | 3.50e-14  4.71e-15  1.03e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.72     4.27     4.28     4.28   | 5.39e-14  8.27e-15  1.69e-15 |
 NRC1 |   288   287     0   288     4.28     4.27     4.28     4.28   | 2.55e-14  6.34e-15  1.09e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.45     4.27     4.28     4.28   | 3.40e-14  6.20e-15  2.68e-15 |
 PTBB |   288   286     0   288     3.67     4.27     4.28     4.28   | 4.10e-14  8.99e-15  1.76e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.68     4.27     4.28     4.28   | 5.72e-14  8.85e-15  1.96e-15 |
 WSRT |   288   287     0   288     4.28     4.27     4.28     4.28   | 2.73e-14  7.85e-15  2.45e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.28     4.27     1.53     1.53   | 3.53e-14  4.07e-15  1.90e-15 |
 MEDI |   288   288     1   288     3.26     4.27     0.62     0.62   | 3.78e-14  4.37e-15  3.35e-15 |
 IENG |   288   287     0   288     3.36     4.27     1.20     1.20   | 3.03e-14  6.79e-15  3.57e-15 |
 HERS |   288   287     1   288     3.44     4.27     3.82     3.82   | 3.67e-14  1.11e-14  2.18e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.01     4.25     4.28     4.28   | 3.72e-14  4.22e-15  1.11e-15 |
 NIST |   287   286     0   287     3.47     4.22     4.26     4.26   | 3.42e-14  3.97e-15  1.49e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.04     4.22     4.28     4.28   | 5.41e-14  5.45e-15  2.42e-15 |
 OPMT |   287   281     2   287     2.91     3.99     4.26     4.26   | 7.66e-14  1.23e-14  2.28e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     2.85     3.82     1.86     1.86   | 3.78e-14  1.13e-14  2.40e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     2.84     3.80     4.28     4.28   | 4.28e-14  9.82e-15  3.03e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.74     3.53     0.42     0.42   | 6.48e-14  9.48e-15  1.08e-14 |
 IRKJ |   288   285     1   288     2.51     2.98     0.87     0.87   | 6.77e-14  7.93e-15  6.69e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     2.39     2.70     0.85     0.85   | 2.93e-14  4.57e-15  2.74e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.15     2.19     0.42     0.42   | 5.35e-14  1.07e-14  2.49e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.10     2.07     2.40     2.40   | 3.17e-14  5.68e-15  7.50e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.08     2.04     0.85     0.85   | 6.50e-14  9.39e-15  3.82e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     1.94     1.76     4.28     4.28   | 3.93e-14  6.99e-15  2.12e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.58     1.17     0.21     0.21   | 5.36e-14  1.98e-14  8.24e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.46     1.00     4.28     4.28   | 1.07e-13  8.62e-15  2.28e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.45     0.99     0.94     0.94   | 7.84e-14  1.11e-14  1.98e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.41     0.93     4.28     4.28   | 1.09e-13  1.16e-14  1.09e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.38     0.90     2.70     2.70   | 1.07e-13  1.03e-14  3.16e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.31     0.81     1.58     1.58   | 1.05e-13  1.34e-14  2.06e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     0.86     0.35     0.07     0.07   | 5.36e-14  6.80e-15  1.40e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.27     0.20     4.28     4.28   | 5.29e-14  1.72e-14  2.40e-14 |
 SFER |   288   288     0   288     0.52     0.13     0.28     0.28   | 4.78e-14  8.96e-15  2.23e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.46     0.10     0.01     0.01   | 2.42e-13  6.19e-14  1.14e-13 |
 G27  |   288   288     0   288     0.74     0.09     0.31     0.31   | 5.85e-14  1.78e-14  6.72e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.73     0.73   | 8.40e-13  7.24e-14  4.33e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.51     0.05     0.70     0.70   | 2.25e-13  7.48e-14  1.61e-13 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.03     0.03   | 3.89e-13  1.36e-13  3.66e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.02     0.02   | 4.66e-13  1.10e-13  4.60e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.71     0.03     0.03     0.03   | 1.85e-13  3.83e-14  2.86e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.32     0.32   | 5.10e-13  1.49e-13  1.07e-13 |
 METS |   287   287     0   287     0.22     0.02     0.02     0.02   | 6.65e-13  4.16e-14  1.27e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.18     0.18   | 4.21e-13  1.45e-13  1.25e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.18     1.18   | 5.45e-13  5.83e-14  2.07e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.27     0.27   | 5.54e-13  6.01e-14  4.48e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.92     0.92   | 6.78e-13  6.37e-14  1.16e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.32     0.32   | 6.42e-13  6.01e-14  1.65e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.55     0.55   | 6.28e-13  7.02e-14  3.26e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.28     0.28   | 6.50e-13  6.64e-14  3.18e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.10     0.10   | 6.01e-13  5.98e-14  1.34e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.74     0.74   | 6.91e-13  7.32e-14  1.29e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.78     0.78   | 7.06e-13  6.72e-14  3.33e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.43     0.43   | 6.58e-13  6.98e-14  4.17e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.01     1.12     1.12   | 6.57e-13  7.48e-14  4.01e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.23     0.23   | 6.33e-13  6.36e-14  2.21e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.13     0.13   | 5.95e-13  5.72e-14  2.48e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.26     0.00     0.06     0.06   | 5.72e-14  1.76e-14  2.87e-14 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.04e-13  2.87e-13  1.30e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.42e-12  4.47e-13  2.96e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.99e-13  3.82e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.38e-13  5.02e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  4.49e-13  1.10e-13 |
 G11  |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  1.06e-13  5.50e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  7.01e-14  2.76e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.16e-14  2.07e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.20e-13  3.91e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-13  6.13e-14  2.02e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  3.18e-13  1.28e-13 |
 GLSV |   288   252    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-12  6.08e-13  7.84e-14 |
 GRAS |   288   257    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-11  6.81e-12  1.14e-12 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-13  5.07e-13  1.62e-13 |
 HOFN |   288   258     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  8.08e-13  1.76e-13 |
 HRAO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-13  2.86e-14  3.01e-14 |
 MAC1 |   288   263    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  8.86e-13  1.70e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.21e-14  8.08e-15  1.32e-14 |
 NICO |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   241    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.01e-13  3.51e-14 |
 NYAL |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  1.94e-13  3.11e-14 |
 STR1 |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.21e-13  2.81e-13  1.18e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-13  1.74e-13  6.21e-14 |
 TLSE |   288   269     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-12  1.00e-12  2.04e-13 |
 VILL |   287   286     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  5.96e-13  2.22e-13 |
 WROC |   288   264     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.59e-12  6.87e-13  1.46e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.56e-14  3.81e-15  9.50e-16 |
 GOLD |   288   284     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  8.34e-13  2.71e-13 |
 YEBE |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-14  1.40e-14  3.85e-15 |
 BRST |   288   286     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  8.48e-13  2.25e-13 |
 AJAC |   287   212    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-11  2.80e-12  2.61e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-14  6.27e-15  1.66e-15 |
 MONP |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  5.40e-13  1.48e-13 |
 UZHL |   288   125    99     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.47e-11  4.38e-12  4.02e-13 |
 SVTL |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-14  1.63e-14  1.18e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.65e-22  2.00e-20  5.39e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     NICO      NICO      SFER |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
