
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1786   Day: 3   MJD: 56749                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     325    -436   2141   2141      0   3901   3901      0    0.00
 cod |   288     0  30194    806    -301    -447     25     26     25    116    109    118   11.49
 emr |   288     0  22505    361     630    -350     22     27     18    175     74    215   13.09
 esa |   288     0  29874    444   -2604     910     11     10     12     96    117     86   29.44
 gfz |   288     0  34998    642      34     150     15     14     15    104    126     96   21.85
 iga |    96     0   2784      0     320    -434     31     31      0     64     64      0    0.00
 igu |    96     0   2688      0     386    -436   1963   1963      0   4288   4288      0    0.00
 jpl |   288     0  22549    831    2258   -1270     14     12     15    107    127     92   24.13
 ngs |    96     0   2784      4     357    -441   1980   1980      0   3258   3258      0    0.00
 usn |   288     0  29619    851   -1139    -868     66    105     44    165    226    137    0.00
 whu |   288     0  29486    999    3439   -5936     57     46     61    462    685    329    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   302   135   -45  -104     X   -10     -    87   229     X -1783 |
    2 | -1282  -200  -138   -77   557  -106  -350  -240 -1636   541   579 |
    3 |  5323   -90   -39    78    -3    25 11517   -34   916  -138  -438 |
    4 | -1651   120    18  -107   -81    32  5592   137 -1713   130   227 |
    5 | -1162   114    10  -169    47     5  -318   104 -1366   325  -524 |
    7 |  -195   100   109  -148   -81    15   924   148  -242    39  -366 |
    8 | -7238    13    86   -18    -3    -3-11133   -28 -5236   -63  -193 |
    9 | -2125    81    45  -106   -91   -33  7702   149 -2566    80  -336 |
   10 |  4496    46   -88    37   -22    -3   531     X  2893  -235   -93 |
   11 |  3994    63   -32   -87   116     9    15   -11  3723   243   416 |
   12 | -1166   130    62   -39   -70    56  -428    15 -1513   178  -522 |
   13 |  1793    75   -28   -38   -14    49  -339    40  2070   219   608 |
   14 |  3296   -39   -30    86    18    42  -407   -88  3243    83  -276 |
   15 |    30   173   -78  -129   -36    24   277   149  -292   231  -552 |
   16 |  2832   -55    49   -33    85   -67  -633   -37  2627  -207  -246 |
   17 |  -974   161    83  -332   -31   -83   579   314 -1058   184  -242 |
   18 |  2796    12  -135   -69   178   -73  -837    -9  3029   124  -218 |
   19 |   448   -58   108   108   -20    88   852  -144    38   -32  -334 |
   20 |  1452     7   -81   -41    46   -64  -701    49  1688  -116   829 |
   21 |  3414     X    57   -54   124   -30  -155   -77  3126   -27  -188 |
   22 | -5510   -92    41   108   120    55 -3094  -219 -5050  -226  -406 |
   23 |  -173   116    64   -85   -18    52  -564    31  -311   289   851 |
   24 | -5536   182   -26   -77   -57    38 -5096    73 -4196    53  -482 |
   25 |   517     7   -23   -16    40    17 -1168    -7   338   -55  -380 |
   26 | -1937   117   -86   -83   -61    40   252   148 -2225   185  -243 |
   27 |   292   -69     2    33    70   -47  1450   -72   129     X  2236 |
   28 |  6119    -4    66    49   -79    66  -811   -22  5366   -27  -324 |
   29 | -1184    83    12  -265    28  -109 -3462   252 -1301   232  -484 |
   31 | -1165   161     8  -158    54    -9  -215    63  -941   143   488 |
   32 | -5827   -81   -65   103    33     -     -   -87     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -175   236     -     -     -     -     -   345 |
 ALGO |     -   163  -143     -     -     -     -     -     -    86   191 |
 AMC2 |     -   -85    -3     -     -     -     -    42     -    -1   -62 |
 ANKR |     -     -     -    -1     2     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    56     -   -17   -65     -     -    52     -   -39    90 |
 AUCK |     -  -190     -    -5   107     -     -     -     -  -126  -250 |
 BAKE |     -     -     -   -23    30     -     -     -     -   -21   -51 |
 BJCO |     -     -     -    43   -68     -     -     9     -     -     - |
 BOGT |     -   -21     -    81    69     -     -  -148     -    19   200 |
 BRFT |     -  -203     -   143   -88     -     -     -     -  -338     - |
 BRMU |     -  -175     -    75    -9     -     -     -     -   -61  -187 |
 BRST |     -   -58     -    23     -     -     -     -     -     -  -205 |
 BRUX |     -   186     -     -   -98     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -114     -    65   -25     -     -     -     -    11  -452 |
 CEDU |     -     -     -   183  -247     -     -     -     -    32  -116 |
 CHAN |     -     -     -     3   -43     -     -    35     -     -    96 |
 CHPI |     -     -     -    20    -7     -     -   -18     -   126   109 |
 CHUR |     -    34     -    14     -     -     -   -33     -    26     - |
 COCO |     -     -     -   -29   -95     -     -   121     -     1  -209 |
 CONZ |     -     -  -312     -   187     -     -     -     -    92  1033 |
 CRO1 |     -     -    43     -  -111     -     -    77     -    83     - |
 DAEJ |     -   -40    35     -     -     -     -     -     -  -431     - |
 DARW |     -   -53     -    92   -97     -     -     -     -  -126  -209 |
 DAV1 |     -     X     -    39     8     -     -   -55     -  -124  -410 |
 DGAV |     -     -     -    -6     8     -     -     X     -     -   197 |
 DUBO |     -    10     -   -15     1     -     -    12     -    43     - |
 FAA1 |     -  -107     -    82   -62     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    15     -    -6     -     -     -     -     -    34  -155 |
 GLPS |     -   -22     -    52   -41     -     -   -13     -   -45    31 |
 GLSV |     -  -138     -   -14    92     -     -     -     -  -142     - |
 GMSD |     -     -     -    64  -120     -     -    31     -     -     - |
 GODE |     -     -    45     -   -27     -     -     -     -     4     - |
 GODZ |     -     -   -24    11     -     -     -     -     -     -   -14 |
 GOLD |     -     -     -    12   -16     -     -     -     -   -56    16 |
 GRAS |     -   -37     -     -    20     -     -     -     -     -  -121 |
 GRAZ |     -  -181     -     -    95     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -  -220     -     -   200     -   177     - |
 GUAT |     -     -     -   -78   105     -     -     -     -  -343  -313 |
 HARB |     -  -162  -349   239     -     -     -     -     -     -    19 |
 HERS |     -    10    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -88  -165    81    35     -     -     -     -   -19  -186 |
 HOFN |     -  -104     -     -    54     -     -     -     -  -116     - |
 HOLB |     -  -191     -    75     -     -     -     -     -  -223   -47 |
 IENG |     -   -41    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -87     -     -    79     -  -190     4 |
 INVK |     -    51     -     -   -27     -     -     -     -    50    90 |
 IQAL |     -     -     -    43     -     -     -   -53     -     -    51 |
 IRKM |     -     -   238     -     -     -     -  -129     -     -     - |
 ISBA |     -     -     -    61     -     -     -   -74     -     -     - |
 ISPA |     -    66     -     -    95     -     -  -115     -    44   210 |
 JPLM |     -     -   201     -   -69     -     -   -47     -    28     - |
 KARR |     -  -170     -   175    -4     -     -  -129     -  -189     - |
 KIRU |     -   118    41   -64     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   120    98     -     -     -     -  -104     -   -32   123 |
 KOUR |     -   -63    62     9   -16     -     -     -     -     -    39 |
 KRGG |     -     -     -    19   -25     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -84     -     -    44     -     -     -     -     -   353 |
 LHAZ |     -     -     -    57   -77     -     -     -     -   114    97 |
 LPGS |     -     -     -    15   -20     -     -     -     -   -54     X |
 MAC1 |     -  -186     -   -28   121     -     -     -     -  -185  -349 |
 MAG0 |     -    74     -    15   -60     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -  -172     -    59    -4     -     -     6     -     -  -275 |
 MAS1 |     -    44   -15   103   -56     -     -   -88     -    -6     - |
 MATE |     -     -  -269   157   -50     -     -     -     -  -108     - |
 MAW1 |     -  -120     -    25    30     -     -     -     -    30  -248 |
 MBAR |     -     -     -     -   213     -     -  -193     -     X     - |
 MCM4 |     -    19     -     -   -10     -     -     -     -   153     1 |
 METS |     -    15    21     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    13    37   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   -90     -     -    47     -     -     -     -    30  -151 |
 NICO |     -  -234     -     -   123     -     -     -     -  -202  1242 |
 NIST |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 NKLG |     -   -73     -   -44     -     -     -    72     -  -173   -85 |
 NNOR |     -     -    13    -6     -     -     -     -     -   190   124 |
 NRC1 |     -   147  -344     -   129     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -22     -    13   -21     -     -    14     -   -65    79 |
 NTUS |     -     -     -    25   -34     -     -     -     -     -  -277 |
 NYA1 |     -   266  -393     -    92     -     -     -     -   236   354 |
 NYAL |     -     -   126     -     -     -     -   -68     -  -199     - |
 ONSA |     -    55   213     -  -146     -     -    -9     -     -    71 |
 OUS2 |     -     -     -  -179   242     -     -     -     -     2     - |
 PDEL |     -  -111     -     -    59     -     -     -     -  -146     - |
 PETS |     -     -     -    42  -100     -     -    42     -     -    93 |
 PIE1 |     -     -   236    52  -188     -     -     -     -    55     - |
 PIMO |     -     -     -  -122    57     -     -    84     -   196   191 |
 POL2 |     -   247     -     -  -130     -     -     X     -   183     - |
 PRDS |     -    -7   554    58     -     -     -  -365     -     -    -1 |
 PTBB |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -   -30    41     -     -     -   -35     -   -71     - |
 RBAY |     -     -     -    -4     6     -     -     -     -    56   -26 |
 RESO |     -   107     -     -   -56     -     -     -     -     -    29 |
 REUN |     -     -     -   107  -144     -     -     -     -  -286  -485 |
 REYK |     -     -     -    87  -118     -     -     -     -     -   779 |
 RIO2 |     -     -     -    20   -27     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -103     -     -    54     -     -     -     -     -  -208 |
 SCH2 |     -    59     -   -12   -55     -     -    35     -    29    42 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -97     -     -    88     -     -   183 |
 SHAO |     -     -     -     -   -48     -     -    44     -   -85     - |
 SPT0 |     -   144  -126     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -    44     -   -87    91     -     -   -33     -     -     - |
 STJO |     -     -     -    -9   -44     -     -    50     -    63     8 |
 SYDN |     -  -111   561  -206     -     -     -     -     -     -  -137 |
 SYOG |     -   -31  -338   145    58     -     -     -     -    66  -673 |
 TASH |     -     -     -  -135   182     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -    49    90     -   -78     -     -     -     -    51     - |
 TIDB |     -     -   174     -     -     -     -   -94     -   156     - |
 TIXI |     -     -     -   -42   -37     -     -    85     -  -100     5 |
 TOW2 |     -  -272     -    51    75     -     -     -     -  -161  -270 |
 TRO1 |     -   200     -     -  -105     -     -     -     -   -40     - |
 TSKB |     -  -123   -24     -    79     -     -     -     -    42     - |
 TWTF |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -   -26   -28 |
 UNSA |     -     -     -     X   -25     -     -    23     -     -    14 |
 URUM |     -     9     -    92  -128     -     -     -     -     -    53 |
 USN3 |     -    61   -53     -     -     -     -     -     -    28     - |
 VALD |     -     -     -   -17     -     -     -    21     -     -   -31 |
 VILL |     -     -    43   -23     6     -     -     -     -   -26     - |
 WAB2 |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -89  -283   130     X     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    24   513  -111  -104     -     -   -59     -     4  -126 |
 WSRT |     -    62    66     -   -72     -     -     -     -   -67   159 |
 WTZA |     -     6    -5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -85  -191     -   158     -     -     -     -  -153  1250 |
 WUHN |     -     -     X   152  -204     -     -     -     -  -214   -92 |
 YAKT |     -     -  -121     2     -     -     -    59     -     -    61 |
 YAR2 |     -   137     -     -   -72     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -   -45     -     -     -     -    24     -   -94     - |
 YELL |     -     -  -380    82   139     -     -   -15     -   103   178 |
 YSSK |     -     -     -     -   -26     -     -    23     -     -     - |
 ZAMB |     -    91     -    55   -33     -     -   -76     -   -92    97 |
 ZECK |     -     -     -    99  -134     -     -     -     -     -    76 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   879    25    15     9     X    31     -    13   847     X    42 |  288    183
    2 |   995    14    20     6    14    31   700    11  1173    96    33 |  288    305
    3 |  4713    38    27    10    19    15  4828    11  4668    94    48 |  288   2054
    4 |  1651    21    19     7    10    15  1785    10  1707   109    39 |  288   1217
    5 |   741    29    14     9    11    37   470    15   629   106    34 |  288    353
    7 |   797    37    27     9     8    51   459    15   575   152    25 |  288    181
    8 |  5601    30    23     8     9    32  4752    13  3431   128    31 |  288   4116
    9 |  5697    24    23     8    10    33  5793    11  5650   127    30 |  288   4408
   10 |  3689    32    25    13    11    43  2233     X  2653    82   160 |  288   2301
   11 |   714    15    22    18    13    24   542     8   619    84    40 |  288    387
   12 |   622    27    34     8    11    29   521    14   870    65    42 |  288    318
   13 |   942    28    23    12    11    26   562    11   804   117    39 |  288    245
   14 |   603    24    62    11    24    30   664    18   636   118    23 |  288    196
   15 |   597    30    16    12     8    23   280    18   569    83    38 |  288    183
   16 |   353    23    23     7    11    22   383    11   366   104    50 |  288    324
   17 |   593    12    15     8    12    19   439    10   551   141    34 |  288    311
   18 |   881    28    39    11    14    31   802    14  1051    85    38 |  288    343
   19 |   682    18    46     9    13    18   472    12   775    88    34 |  288    178
   20 |   734    19    14     8    12    30   541    14   717   106    46 |  288    269
   21 |   564     X    22     7    18    64   533    12   541   111    44 |  288    277
   22 |  2426    24    40    12    23    30  2222    10  2381    75    39 |  288    397
   23 |   655    27    38    11    21    27   492    12   548   126    30 |  288    230
   24 |  2157    28    15     8     9    26  2313    13  3865   113    45 |  288   1557
   25 |   440    24    24     9    14    30   719    10   434    72    48 |  288    209
   26 |   679    30    15     9     9    36   333    16   649   109    34 |  288    371
   27 |   563    30    31    12    22    36   805    12   535     X    46 |  288    165
   28 |   996    25    18     9    13    29   878    11  1387   133    26 |  288   1016
   29 |  1080    26    15    10    12    25  2059    10  1257    53    58 |  288    230
   31 |  2833    34    16    11    10    12   749    12  2506   110    42 |  288    442
   32 |  2557    27    44     9    24     -     -    15     -     -     - |  288   1124
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -    27 |  288    >>>
 ALGO |     -    18    16     -     -     -     -     -     -    30    22 |  286    115
 AMC2 |     -    25    13     -     -     -     -     9     -    17    21 |  288     18
 ANKR |     -     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |     -    19     -     9     7     -     -    10     -    28    19 |  288  19171
 AUCK |     -    22     -    10    12     -     -     -     -    55    95 |  288    >>>
 BAKE |     -     -     -    12    16     -     -     -     -    25    40 |  276  22514
 BJCO |     -     -     -    14    16     -     -    26     -     -     - |  288    >>>
 BOGT |     -    50     -    18    11     -     -    13     -    40    22 |  288  32548
 BRFT |     -    30     -    14    16     -     -     -     -    51     - |  288   3757
 BRMU |     -    26     -     7    14     -     -     -     -    24    89 |  288   3251
 BRST |     -    23     -     9     -     -     -     -     -     -   190 |  203   1837
 BRUX |     -    27     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  288    510
 CAS1 |     -    27     -    11     8     -     -     -     -    25    47 |  288  19319
 CEDU |     -     -     -     6     8     -     -     -     -    23    27 |  288    >>>
 CHAN |     -     -     -     9     7     -     -    12     -     -    18 |  288  17677
 CHPI |     -     -     -    10    12     -     -    12     -    50    46 |  288    >>>
 CHUR |     -    20     -     7     -     -     -    11     -    19     - |  288   8814
 COCO |     -     -     -    14    22     -     -    20     -    31    34 |  288  79466
 CONZ |     -     -    16     -    10     -     -     -     -    60    57 |  287   2565
 CRO1 |     -     -    17     -    12     -     -     9     -    40     - |  288     30
 DAEJ |     -    23    20     -     -     -     -     -     -    53     - |  288   1526
 DARW |     -    41     -    14    20     -     -     -     -    59    53 |  288   3908
 DAV1 |     -     X     -     6     8     -     -    10     -    27    46 |  288   3406
 DGAV |     -     -     -    30    40     -     -     X     -     -    93 |  262    >>>
 DUBO |     -    21     -     8     9     -     -    11     -    38     - |  288  10702
 FAA1 |     -    43     -    16    24     -     -     -     -     -     - |  288  32653
 FLIN |     -    23     -     9     -     -     -     -     -    15    17 |  275  21539
 GLPS |     -    35     -    17    11     -     -    13     -    78    18 |  288  30813
 GLSV |     -    35     -     8    11     -     -     -     -    18     - |  288   1835
 GMSD |     -     -     -    12    14     -     -    18     -     -     - |  288   5218
 GODE |     -     -    12     -     7     -     -     -     -    20     - |  288    145
 GODZ |     -     -    13     6     -     -     -     -     -     -    24 |  285  24724
 GOLD |     -     -     -    10    14     -     -     -     -    24    31 |  288   2375
 GRAS |     -    23     -     -    12     -     -     -     -     -    51 |  288  16260
 GRAZ |     -    25     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   2867
 GUAM |     -     -     -     -    14     -     -    13     -    34     - |   77    >>>
 GUAT |     -     -     -     7     9     -     -     -     -    39    65 |  172   2612
 HARB |     -    33    35    24     -     -     -     -     -     -    60 |  288    973
 HERS |     -    15    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 HOB2 |     -    25    25    11    15     -     -     -     -    34    57 |  288     25
 HOFN |     -    20     -     -    11     -     -     -     -    17     - |  288   2054
 HOLB |     -    12     -     5     -     -     -     -     -    24   136 |  208   4223
 IENG |     -    19    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 IISC |     -     -     -     -    38     -     -    35     -    78    47 |  283  33837
 INVK |     -    20     -     -    10     -     -     -     -    20    22 |  288  10999
 IQAL |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -    64 |  276  27389
 IRKM |     -     -    11     -     -     -     -     6     -     -     - |  288    587
 ISBA |     -     -     -    14     -     -     -    17     -     -     - |  288   5637
 ISPA |     -    47     -     -    17     -     -    18     -    62    21 |  288  33195
 JPLM |     -     -    17     -    11     -     -    10     -    29     - |  288  10781
 KARR |     -    23     -     7    14     -     -    13     -    47     - |  288    >>>
 KIRU |     -    32    10    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3128
 KOKB |     -    31    18     -     -     -     -    15     -    29    29 |  288    142
 KOUR |     -    24    46    14    25     -     -     -     -     -    60 |  288     27
 KRGG |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  204   2243
 LAMA |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    34 |  288   2983
 LHAZ |     -     -     -    27    37     -     -     -     -    74   204 |  255    >>>
 LPGS |     -     -     -    16    22     -     -     -     -    47     X |  288    >>>
 MAC1 |     -    38     -    11    15     -     -     -     -    41    79 |  262   1981
 MAG0 |     -    35     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  287   9988
 MAL2 |     -    19     -    15    18     -     -    21     -     -    48 |  288  31902
 MAS1 |     -    21    19    10    14     -     -    12     -    56     - |  288   2434
 MATE |     -     -    11     7     6     -     -     -     -    33     - |  288    169
 MAW1 |     -    19     -     6     8     -     -     -     -    31    36 |  288   5452
 MBAR |     -     -     -     -    40     -     -    36     -     X     - |  223    >>>
 MCM4 |     -    28     -     -    15     -     -     -     -    40    20 |  288  14448
 METS |     -    22    21     -     7     -     -     -     -     -     - |  287    107
 MIZU |     -    14    17     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    568
 NANO |     -    18     -     -    10     -     -     -     -    24    92 |  288   2530
 NICO |     -    17     -     -     9     -     -     -     -    28    34 |  288   2756
 NIST |     -    14    12     -     -     -     -     -     -     -    68 |  288     20
 NKLG |     -    27     -    16     -     -     -    17     -    69    76 |  280  21634
 NNOR |     -     -    13     6     -     -     -     -     -    54    37 |  288    439
 NRC1 |     -    15    20     -    11     -     -     -     -     -     X |  288     15
 NRIL |     -    31     -     6    12     -     -     9     -    27    14 |  288  13192
 NTUS |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     -    31 |  276   3636
 NYA1 |     -    26    19     -     8     -     -     -     -    27    16 |  288  11175
 NYAL |     -     -    17     -     -     -     -     9     -    31     - |  287    443
 ONSA |     -    30    16     -    10     -     -    16     -     -    36 |  288     31
 OUS2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -    84     - |  269    >>>
 PDEL |     -    25     -     -    13     -     -     -     -    55     - |  288   3720
 PETS |     -     -     -     7    11     -     -     9     -     -    17 |  288  13211
 PIE1 |     -     -    12    11    12     -     -     -     -    18     - |  288     24
 PIMO |     -     -     -    44    47     -     -    43     -   142   116 |  265    >>>
 POL2 |     -    34     -     -    18     -     -     X     -    28     - |  282  20099
 PRDS |     -    24    14     8     -     -     -     8     -     -    22 |  287     94
 PTBB |     -    10     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     54
 QAQ1 |     -     -    13     6     -     -     -     8     -    17     - |  288  12966
 RBAY |     -     -     -    10    13     -     -     -     -    41    77 |  192    >>>
 RESO |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    26 |  288  10844
 REUN |     -     -     -    33    45     -     -     -     -   194   195 |  165   6345
 REYK |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    97 |  276   2409
 RIO2 |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -    72 |  288  15618
 SCH2 |     -    26     -     7     8     -     -    11     -    37    34 |  288  22711
 SEY1 |     -     -     -     -    25     -     -    22     -     -    84 |  180    >>>
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -     9     -    23     - |  288  20660
 SPT0 |     -    20    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  280     18
 STHL |     -    26     -    16    16     -     -    15     -     -     - |  288  38197
 STJO |     -     -     -     9     8     -     -    11     -    23    38 |  288    290
 SYDN |     -    22    24    12     -     -     -     -     -     -    72 |  287    788
 SYOG |     -    17    22    14    12     -     -     -     -    41    28 |  279  21150
 TASH |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  221    >>>
 THU3 |     -    24    14     -     9     -     -     -     -    32     - |  288  10740
 TIDB |     -     -    23     -     -     -     -    13     -    27     - |  288     50
 TIXI |     -     -     -     9    11     -     -    13     -    57    22 |  288    >>>
 TOW2 |     -    28     -     8    14     -     -     -     -    30    65 |  288   5996
 TRO1 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -    19     - |  288  12883
 TSKB |     -    22    21     -    12     -     -     -     -    41     - |  288  11058
 TWTF |     -    30    26     -     -     -     -     -     -    51    61 |  286     35
 UNSA |     -     -     -     X    17     -     -    16     -     -   209 |  288    >>>
 URUM |     -    33     -    13     9     -     -     -     -     -    24 |  288    >>>
 USN3 |     -    13    12     -     -     -     -     -     -    20     - |  286     20
 VALD |     -     -     -    10     -     -     -    12     -     -    26 |  276  21714
 VILL |     -     -    16     8     8     -     -     -     -    13     - |  288   3327
 WAB2 |     -    10     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     64
 WES2 |     -    41    22    18     X     -     -     -     -     -     - |  287 214892
 WHIT |     -    27    22     8    11     -     -    11     -    15    19 |  288  33616
 WSRT |     -    16     9     -     8     -     -     -     -    20    27 |  288     13
 WTZA |     -    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    921
 WTZR |     -    19    13     -    13     -     -     -     -    16    30 |  288     19
 WUHN |     -     -     X     6     8     -     -     -     -    29    21 |  164   3706
 YAKT |     -     -    17     8     -     -     -     9     -     -    18 |  288  18275
 YAR2 |     -    25     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288  13545
 YEBE |     -     -    14     -     -     -     -     8     -    41     - |  288    315
 YELL |     -     -    11     5     8     -     -     9     -    17    24 |  288     14
 YSSK |     -     -     -     -     7     -     -     6     -     -     - |  287  11561
 ZAMB |     -    37     -    15    16     -     -    15     -    38    39 |  288  33690
 ZECK |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -    17 |  204     34
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2142    26    22    12    15    31  1964    15  1981    67    58 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAL2  | 1786-3 18:55:00 |        1171
emr |   WUHN  | 1786-3  1:35:00 |        8996
jpl |   POL2  | 1786-3  0:10:00 |       -4430
jpl |   POL2  | 1786-3  0:15:00 |        3080
jpl |   POL2  | 1786-3  0:20:00 |        -611
jpl |   POL2  | 1786-3  0:25:00 |       -2154
jpl |   POL2  | 1786-3  0:30:00 |       -5133
jpl |   POL2  | 1786-3  0:35:00 |        8347
jpl |   MAL2  | 1786-3 17:35:00 |       -1789
jpl |   MAL2  | 1786-3 17:40:00 |        1841



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.82     4.91     4.92     4.92   | 3.38e-14  6.49e-15  1.93e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.54     4.91     4.92     4.92   | 4.92e-14  6.77e-15  1.76e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     4.92     4.91     4.92     4.92   | 2.52e-14  7.28e-15  1.55e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.92     4.91     4.92     4.92   | 3.53e-14  7.73e-15  2.70e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.68     4.91     4.92     4.92   | 3.03e-14  6.48e-15  5.20e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     4.92     4.91     0.64     0.64   | 3.21e-14  6.74e-15  1.27e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.92     4.91     4.92     4.92   | 2.79e-14  4.02e-15  1.33e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.92     4.91     4.92     4.92   | 6.83e-14  6.53e-15  2.32e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.85     4.91     4.92     4.92   | 4.13e-14  8.47e-15  1.79e-15 |
 GODE |   288   287     1   288     3.22     4.91     0.96     0.96   | 3.83e-14  7.53e-15  3.41e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.84     4.91     4.92     4.92   | 5.68e-14  7.22e-15  2.03e-15 |
 USN3 |   286   286     0   286     4.12     4.87     4.88     4.88   | 3.48e-14  7.50e-15  2.45e-15 |
 TWTF |   286   284     1   286     3.75     4.87     4.88     4.88   | 3.97e-14  1.32e-14  3.09e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     3.10     4.78     1.55     1.55   | 7.61e-14  1.01e-14  2.55e-15 |
 SPT0 |   280   280     0   280     4.76     4.77     4.78     4.78   | 6.94e-13  6.79e-14  2.25e-14 |
 WES2 |   287   284     1   287     3.07     4.70     4.90     4.90   | 1.48e-10  4.56e-11  1.40e-11 |
 ALGO |   286   283     1   286     2.96     4.39     4.88     4.88   | 8.85e-14  1.83e-14  2.94e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.67     3.57     0.44     0.44   | 4.70e-14  7.79e-15  2.98e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.25     2.52     1.39     1.39   | 2.94e-14  7.86e-15  1.24e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     1.98     1.96     0.24     0.24   | 4.68e-14  1.58e-14  3.61e-14 |
 ZECK |   204   204     0   204     1.66     1.95     1.27     1.27   | 2.43e-14  6.09e-15         - |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.84     1.70     4.92     4.92   | 8.17e-14  1.04e-14  1.83e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.83     1.67     2.40     2.40   | 9.37e-14  1.45e-14  8.08e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.62     1.31     4.68     4.68   | 1.06e-13  1.15e-14  5.68e-15 |
 YEBE |   288   288     0   288     1.27     0.82     1.02     1.02   | 6.49e-14  2.56e-14  3.13e-14 |
 G25  |   288   285     1   288     3.41     0.67     3.04     3.04   | 5.57e-14  1.87e-14  2.55e-14 |
 PRDS |   287   286     1   287     0.97     0.47     0.11     0.11   | 3.55e-14  9.51e-15  1.06e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.55     0.15     0.04     0.04   | 1.47e-13  5.87e-14  8.05e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.34     0.09     0.21     0.21   | 8.22e-13  8.31e-14  4.02e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.38     0.07     0.36     0.36   | 3.91e-13  1.09e-13  5.69e-14 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.37     0.07     0.05     0.05   | 3.71e-13  1.33e-13  4.55e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.15     0.04     0.03     0.03   | 5.07e-14  1.52e-14  1.30e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.54     0.54   | 5.02e-13  1.55e-13  7.17e-14 |
 METS |   287   287     0   287     0.29     0.04     0.02     0.02   | 6.58e-13  3.81e-14  9.59e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.06     0.06   | 4.85e-13  1.53e-13  1.12e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.34     0.03     1.20     1.20   | 5.45e-13  5.80e-14  2.66e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.27     0.27   | 5.24e-13  4.80e-14  4.47e-14 |
 SYDN |   287   287     0   287     0.25     0.03     0.03     0.03   | 5.80e-13  1.49e-13  6.87e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.90     0.90   | 6.33e-13  7.30e-14  1.46e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.32     0.32   | 5.95e-13  6.64e-14  2.29e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.56     0.56   | 5.98e-13  7.21e-14  3.30e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.28     0.28   | 6.05e-13  6.21e-14  1.49e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.10     0.10   | 5.92e-13  5.75e-14  2.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.72     0.72   | 5.95e-13  6.61e-14  1.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.78     0.78   | 6.64e-13  6.17e-14  1.71e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.28     0.02     0.42     0.42   | 6.99e-13  8.01e-14  4.68e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.13     1.13   | 7.08e-13  7.35e-14  3.12e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.23     0.23   | 6.98e-13  7.29e-14  4.14e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     0.50     0.01     0.19     0.19   | 6.47e-14  2.19e-14  2.53e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.80     0.01     0.21     0.21   | 2.14e-13  7.81e-14  1.67e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.08     0.08   | 6.17e-13  6.22e-14  2.09e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  5.34e-13  2.45e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-12  4.13e-13  5.06e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  5.23e-13  6.06e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.92e-13  3.33e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  6.49e-14  5.24e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.12e-13  5.85e-14  3.71e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  8.43e-14  2.78e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  9.00e-14  2.17e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.05e-13  2.58e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.66e-13  5.78e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.06e-13  5.33e-14  5.25e-14 |
 GLSV |   288   251     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  6.05e-13  9.25e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.84e-13  4.45e-13  1.91e-13 |
 MAC1 |   262   246     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  8.30e-13  1.84e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-13  3.33e-13  3.12e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-12  2.28e-13  3.51e-14 |
 NYAL |   287   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  2.19e-13  3.21e-14 |
 ONSA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-14  7.22e-15  4.01e-15 |
 VILL |   288   284     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  1.31e-12  4.17e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-14  4.57e-15  7.55e-16 |
 GOLD |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.63e-13  4.10e-13  1.53e-13 |
 DAEJ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.25e-13  2.65e-13  1.95e-13 |
 HARB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-13  3.62e-13  6.91e-14 |
 BRST |   203   203     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.93e-12  8.58e-13         - |
 IENG |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-14  7.70e-15  4.03e-15 |
 GODZ |   283   264    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  1.60e-12  7.95e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.16e-21  1.66e-19  5.96e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
