
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1788   Day: 3   MJD: 56763                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2878      0     -24      -4   2016   2016      0   3643   3643      0    0.00
 cod |   288     0  27913     56    -440    -289     29     32     27    112    127    105   11.22
 emr |   288     0  20551     76    -677    1000     25     33     17    131     90    153   13.65
 esa |   288     0  28544    630    -645    2227     12     14     12    106    150     79   28.30
 gfz |   288     0  34120    927    -655     534     14     16     13     84    112     73   24.17
 iga |    96     0   2782      0     -22       5     41     41      0     87     87      0    0.00
 igu |    96     0   2686      0      43      -1   1281   1281      0   2263   2263      0    0.00
 jpl |   288     0  24536    302    1678    -658     16     17     15    119    140    106   22.66
 ngs |    96     0   2782      0     -33       9   2000   2000      0   3431   3431      0    0.00
 usn |   288     0  24638    594    -959    -422     47     65     37    141    188    113    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  1164   112   -13  -248     X  -120     -   262  1063     X |
    2 | -2322  -200  -195  -105   485  -149   141  -169 -2176   350 |
    3 | -4030   -63    19    86   -38    70 -6052   -47 -2972  -220 |
    4 | -1270   284   143    45    60   108  5699  -321  -988   304 |
    5 |  -311   186    35  -222    56   -59   638   106  -511   158 |
    7 | -2006   108    24  -173    -9   -29   293   159 -1834   140 |
    8 |  -748   -60   -59    61    29    12  -694   -42 -1315   -53 |
    9 |  -190    30  -104   -23   -35   -49 -3587   113 -1895    64 |
   10 | -6240  -115  -156   210     8    76  -928  -127 -5404  -117 |
   11 |  4297    81    42  -159    47   -75   962    83  4047   274 |
   12 |  -791   126   151   -95   -40    33   365     8  -861     6 |
   13 |   588    71   -20   -66     X    52   -46    59   964   259 |
   14 |  4954  -106   -31    32    65    27  1293   -38  4292    84 |
   15 |  -584    99     2  -135   -27   -26  -670   148  -785   175 |
   16 |  1964   -22    35    25    25    69   801   -68  2118   -38 |
   17 | -1788   222    38  -319   -22  -141  -313   289 -1256   257 |
   18 |  3290   -54   -89   -80   110   -76   144    63  3135    12 |
   19 | -1562   -32    32   129   -50    65   171  -111 -1465   -23 |
   20 |  2120   -47  -169   120     8    27  -519   -34  2352   -23 |
   21 |  3385   -50   -58   -17   117    11    57   -43  2933  -113 |
   22 | -1819  -294   -65   188    92   151  -345  -152 -1771  -196 |
   23 |    -5    99    83   -96   -14    18   871    35    -4   348 |
   24 |  3731    97    66  -206    49   -83  -248   118  2507    25 |
   25 |   400     6    40   -27    46    58  -221   -42   646   -90 |
   26 | -3932    51    -2  -112   -13   -52  -269   130 -3610   154 |
   27 |   850   -61   -44     7   106    50  1549   -65   777     X |
   28 |  6623   -94   -49   115   -26    71   613   -39  6390   -11 |
   29 |  2526   126    79  -269   -24  -103  1632   253  1385   -39 |
   31 | -2290    78     -  -208   128     -     -    84     -     - |
   32 | -6132   -21    17     X     X    69 -1364     X -5883  -109 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -192   225     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -    30     -     -   -14     -     -     -     -   -59 |
 AMC2 |     -   -63    46     -     -     -     -     4     -    24 |
 ANKR |     -     -     -     3    -1     -     -    -3     -     - |
 AREQ |     -     -     -   -35   -21     -     -    65     -     - |
 ARTU |     -     -     -    71   -41     -     -   -45     -   -70 |
 BAKE |     -     -     -   169  -198     -     -     -     -   144 |
 BJCO |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -  -255     -   -76   -44     -     -   241     -     5 |
 BRFT |     -    18     -    73   -87     -     -     -     -  -304 |
 BRMU |     -  -100     -    67   -25     -     -     -     -     - |
 BRST |     -   -12     -     5     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   121     -     -   -56     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -13     -    65    41     -     -  -112     -   -24 |
 CEDU |     -     -     -   123  -101     -     -   -46     -    89 |
 CGGN |     -     -     -   -88     0     -     -   109     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -80     -     -    86     -     - |
 CHPI |     -     -     -     -  -105     -     -   112     -    78 |
 CHTI |     -    58     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -    21     -    17     -     -     -   -32     -    29 |
 COCO |     -    98     -    35   -69     -     -   -19     -    64 |
 CONT |     -     -   -69     -     -     -     -    42     -     - |
 CONZ |     -     -   160     -   -91     -     -     -     -  -153 |
 CRO1 |     -     -    53     -   -72     -     -    45     -    34 |
 DARW |     -   -35     -    33   -23     -     -     -     -  -250 |
 DAV1 |     -    -7     -    56   -63     -     -     -     -    -7 |
 DGAV |     -     -     -  -121     -     -     -   152     -     - |
 DRAO |     -   167     -     -     -     -     -   -83     -   -70 |
 DUBO |     -     -     -    -8    10     -     -     -     -    54 |
 FAA1 |     -  -233     -    63    31     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -    -7   -24     -     -    33     -   -65 |
 GLSV |     -    12     -   -31    31     -     -     -     -  -149 |
 GMSD |     -     -     -    40   -47     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    35     -   -20     -     -     -     -    19 |
 GODZ |     -     -  -109    53     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -39     -     -    18     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -    26     -     -   -28     -    -7 |
 GUAT |     -  -222     -   112    -6     -     -     -     -  -282 |
 HARB |     -   -39   -70   147    -8     -     -   -76     -     - |
 HERS |     -   -81    66     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    97    74   -37   -43     -     -     -     -    35 |
 HOFN |     -    14     -     -    -6     -     -     -     -   -37 |
 HRAO |     -   157     -     -   -73     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -     -    36   -42     -     -     -     -  -128 |
 IENG |     -   -19    15     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    12     -     -    -6     -     -     -     -   -71 |
 IQAL |     -     -     -    17     -     -     -   -21     -     - |
 IRKM |     -     -   179     -     -     -     -  -108     -     - |
 ISBA |     -     -     -   152     -     -     -  -190     -     - |
 ISPA |     -    91     -    31     5     -     -   -86     -    -7 |
 JPLM |     -     -  -157    86     0     -     -   -13     -    60 |
 KARR |     -   102     -   154    12     -     -  -256     -  -178 |
 KERG |     -    28     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    59   -31    -9     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    29     -     -     -     -   -18     -    68 |
 KOKV |     -     -     -    44   -52     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    21   105     0   -70     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    94   134     -     -  -237     -     - |
 LPGS |     -     -     -   -24    28     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    95     -    -6   110     -     -  -157     -   -77 |
 MAG0 |     -    51     -    22   -49     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -90     -    24    12     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    47   -21   102   -67     -     -   -56     -     1 |
 MATE |     -     -  -151   157   -51     -     -   -51     -  -129 |
 MAW1 |     -    27     -    84    22     -     -  -142     -   135 |
 MBAR |     -     -     -    20     -     -     -   -25     -  -111 |
 MCM4 |     -   -31     -     -    14     -     -     -     -   -62 |
 METS |     -   -53   -43     -    49     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    44   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -     -     -    23   -27     -     -     -     -   -56 |
 NIST |     -   -26    21     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -101     -   120    27     -     -  -116     -     - |
 NRC1 |     -    -7  -225     -   130     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -30     -    34   -22     -     -     -     -   -14 |
 NTUS |     -    53     -    -2   -22     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    78  -418   170   -10     -     -     -     -   135 |
 NYAL |     -     -     4     -     -     -     -    -2     -    37 |
 ONSA |     -     -   295     -  -167     -     -     -     -  -146 |
 OUS2 |     -     -     -   -83    97     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     8     -     -    32     -     -   -38     -   -10 |
 PETS |     -     -     -     -   -26     -     -    27     -     - |
 PIE1 |     -    19   145   -39   -45     -     -     -     -   -20 |
 PIMO |     -     -     -   -19  -152     -     -   186     -    11 |
 PRDS |     -  -145   233   -56     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    92   -75     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -   -73    53    28     -     -     -   -26     -     - |
 RESO |     -    29     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    76   -89     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -107   125     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -30     -     -    14     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -60     -   -24    44     -     -    13     -    95 |
 SEY1 |     -     -     -   -23   -69     -     -   104     -     - |
 SHAO |     -    13     -     -   -91     -     -    91     -   -13 |
 SPT0 |     -   112   -92     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |     -  -170     -     8   125     -     -   -59     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -53     -     -    56     -    27 |
 SYDN |     -  -426   350     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -     -   -47    55     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -31   -50     -    26     -     -    17     -     - |
 TIDB |     -     -   146     -   -15     -     -   -72     -   -27 |
 TIXI |     -     -     -    -3   -89     -     -    98     -   -63 |
 TOW2 |     -  -113     -    87    55     -     -  -112     -  -239 |
 TRO1 |     -    42     -     -   -19     -     -     -     -    79 |
 ULAB |     -     -     -  -124   145     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     X  -148     -     -   158     -     - |
 URUM |     -   -49     -    40   103     -     -  -132     -     - |
 USN3 |     -   -33    27     -     -     -     -     -     -     0 |
 USUD |     -     -     5     -     -     -     -    -3     -     - |
 VALD |     -     -     -   -13     -     -     -    17     -     - |
 VILL |     -     -    47    18   -46     -     -     -     -    46 |
 WAB2 |     -    10    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -95     -    54     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    13   256   -67   -85     -     -    13     -     7 |
 WSRT |     -   170    93     -    39     -     -  -181     -   -22 |
 WTZA |     -     6    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    95   -78     -     -     -     -     -     -   -62 |
 YAKT |     -   -99   -24   -39     -     -     -   112     -     - |
 YELL |     -     -  -427    93    46     -     -    91     -   -67 |
 YSSK |     -     -     -     -   -81     -     -    87     -     - |
 ZAMB |     -     -     -    64   -75     -     -     -     -    58 |
 ZWE2 |     -    39     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   480    45    57    23     X    34     -    21   565     X |  288     86
    2 |   330    31    18    16     9    25   287    18   442    39 |  288    265
    3 |  4734    21    22    13    16    30  2258    13  4174    68 |  288   2293
    4 |  3320    23    18    11    12    43  3774    15  3238    52 |  287    911
    5 |   490    43    13    12    12    40   461    19   417    40 |  288    347
    7 |   517    26    35    14    17    32   277    19   526    80 |  288    194
    8 |  3367    31    45    11    23    36  1902    17  3492    55 |  288   2554
    9 |  4082    23    45    11    18    17  2140    12  4390    67 |  288   2644
   10 |  4390    39    24    27    17    42  2519    45  3433    47 |  288   1746
   11 |   764    44    50    16    24    28   660    17   945    47 |  288    521
   12 |   393    23    14    12     5    41   260    14   488    38 |  288    333
   13 |   924    33    18    12     X    59   441    14  1502    71 |  288    382
   14 |   914    29    46    10    31    25   437    16   971    68 |  288    220
   15 |   537    40    29     8    12    39   540    13   544   106 |  288    167
   16 |   450    20    22     8     8    34   617    13   614    51 |  288    420
   17 |  1957    20    32     9    10    21   732    13  1914    29 |  288    499
   18 |   386    34    35     6     7    26   384    14   359    41 |  288    262
   19 |   683    35    23    15    24    49   568    13   695    94 |  288    255
   20 |   417    37    43    24    17    89   457    28   488    55 |  288    266
   21 |  1303    49    37    12    16    33   652    16   953    97 |  288    356
   22 |   520    30    21    14    37    47   572    21   500    53 |  288    368
   23 |   494    44    18    18     8    37   523    11   509    72 |  288    165
   24 |  4255    34    34    11    11    24  2339    17  4622    91 |  288   1063
   25 |   816    17    54    17    12    36   271    13   684    27 |  288    194
   26 |   528    25    17    13     8    31   362    16   846    57 |  288    340
   27 |   300    39    31    10    12    17   931     8   321     X |  288    156
   28 |  1048    16    52    16    18    24   749    15  1065    68 |  288    329
   29 |  2782    26    22    10     8    26   642    13  2604    62 |  288    276
   31 |   632    31     -    10    11     -     -    12     -     - |  288    241
   32 |  1889    24    20     X     X    97   928     X  1900    87 |  283   1464
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALIC |     -    18     -     -     8     -     -     -     -    40 |  288   3769
 AMC2 |     -    16    19     -     -     -     -    12     -    25 |  288     24
 ANKR |     -     -     -     7     8     -     -    11     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -     -     -    11    12     -     -    15     -     - |  288  10975
 ARTU |     -     -     -    10     9     -     -    18     -    18 |  288  15133
 BAKE |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    17 |  288   3069
 BJCO |     -     -     -    25    29     -     -     -     -     - |  240  13353
 BOGT |     -    45     -    16    16     -     -    16     -    38 |  282  30310
 BRFT |     -    40     -    13    18     -     -     -     -    51 |  288   3385
 BRMU |     -    21     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   3634
 BRST |     -    29     -    11     -     -     -     -     -     - |  239   1431
 BRUX |     -    28     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    314
 CAS1 |     -    32     -     9     9     -     -    18     -    24 |  288   7521
 CEDU |     -     -     -    11    13     -     -    17     -    30 |  288    >>>
 CGGN |     -     -     -    16    17     -     -    25     -     - |  288  34990
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     8     -     - |  288  12464
 CHPI |     -     -     -     -    13     -     -    14     -    66 |  288  13444
 CHTI |     -    23     -     9     -     -     -     -     -     - |  263   6220
 CHUR |     -    11     -     9     -     -     -     9     -    32 |  288  24965
 COCO |     -    33     -    21    29     -     -    18     -    57 |  288  18056
 CONT |     -     -    12     -     -     -     -     7     -     - |  288     68
 CONZ |     -     -    19     -    11     -     -     -     -    55 |  284   3279
 CRO1 |     -     -    21     -    16     -     -    17     -    28 |  288     26
 DARW |     -    20     -    13    11     -     -     -     -    21 |  288   4927
 DAV1 |     -    26     -     8     7     -     -     -     -    39 |  288   3779
 DGAV |     -     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  228   9915
 DRAO |     -    22     -     -     -     -     -    11     -    30 |  288   6398
 DUBO |     -     -     -     6     7     -     -     -     -    25 |  288   7806
 FAA1 |     -    39     -    19    19     -     -     -     -     - |  286  29597
 GLPS |     -     -     -     9    11     -     -    16     -    45 |  288  29989
 GLSV |     -    15     -     5     7     -     -     -     -    17 |  288   2080
 GMSD |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     - |  264   5960
 GODE |     -     -    17     -    10     -     -     -     -    24 |  288     79
 GODZ |     -     -    25    12     -     -     -     -     -     - |  280  15646
 GRAZ |     -    29     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   2846
 GUAM |     -     -     -     -    27     -     -    28     -    47 |  288  18689
 GUAT |     -    31     -    22    17     -     -     -     -    53 |  276   3975
 HARB |     -    46    22    11    12     -     -    22     -     - |  288   1528
 HERS |     -    15    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 HOB2 |     -    36    32    17    14     -     -     -     -    37 |  288     39
 HOFN |     -    23     -     -    11     -     -     -     -    28 |  288   2089
 HRAO |     -    29     -     -    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HYDE |     -     -     -    13    15     -     -     -     -    84 |  288   5411
 IENG |     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     56
 INVK |     -    19     -     -     9     -     -     -     -    19 |  288  11329
 IQAL |     -     -     -    11     -     -     -    13     -     - |  288   3276
 IRKM |     -     -    17     -     -     -     -    10     -     - |  288    771
 ISBA |     -     -     -    13     -     -     -    17     -     - |  264   5992
 ISPA |     -    34     -    11    17     -     -    11     -    36 |  288  32443
 JPLM |     -     -    16    10    13     -     -    22     -    21 |  288   7876
 KARR |     -    28     -    12    12     -     -    16     -    32 |  288   9718
 KERG |     -    49     -     -    23     -     -     -     -     - |  285  13521
 KIRU |     -    28    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   6494
 KOKB |     -     -    26     -     -     -     -    16     -    29 |  288     31
 KOKV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  216     33
 KOUR |     -    23    16    12    15     -     -     -     -     - |  288     35
 KRGG |     -     -     -    10    16     -     -    16     -     - |  288   2101
 LPGS |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  264    >>>
 MAC1 |     -    29     -    11    10     -     -    13     -    67 |  288   2554
 MAG0 |     -    28     -    10     7     -     -     -     -     - |  287  10278
 MAL2 |     -    34     -    12    14     -     -     -     -     - |  288  15379
 MAS1 |     -    18    19     9    14     -     -     9     -    30 |  288   3850
 MATE |     -     -    19     9     9     -     -    16     -    22 |  288    213
 MAW1 |     -    40     -     8     9     -     -    21     -    25 |  288   5379
 MBAR |     -     -     -    17     -     -     -    22     -    63 |  276    >>>
 MCM4 |     -    28     -     -    13     -     -     -     -    52 |  288  11714
 METS |     -    11    10     -     8     -     -     -     -     - |  287    131
 MIZU |     -    25    21     -     -     -     -     -     -     - |  288    334
 NANO |     -     -     -     5     6     -     -     -     -    18 |  288   3023
 NIST |     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 NKLG |     -    29     -    13    15     -     -    20     -     - |  286  19236
 NRC1 |     -    15    12     -     6     -     -     -     -     - |  288     14
 NRIL |     -    31     -     9     8     -     -     -     -    27 |  288  15663
 NTUS |     -    44     -    20    38     -     -     -     -     - |  288   4420
 NYA1 |     -    14    13     7     7     -     -     -     -    24 |  288  10415
 NYAL |     -     -    10     -     -     -     -     6     -    20 |  288    449
 ONSA |     -     -    12     -     7     -     -     -     -    38 |  288     18
 OUS2 |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  264    >>>
 PDEL |     -    15     -     -    10     -     -    12     -    30 |  288   2778
 PETS |     -     -     -     -     9     -     -    10     -     - |  288  11272
 PIE1 |     -    37    16    11     9     -     -     -     -    16 |  288     19
 PIMO |     -     -     -    10    12     -     -    20     -    43 |  288  20780
 PRDS |     -    19    15     4     -     -     -     -     -     - |  288    188
 PTBB |     -     7     5     -     -     -     -     -     -     - |  171     33
 QAQ1 |     -    20    17     7     -     -     -    13     -     - |  288  10567
 RESO |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   8177
 REYK |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     - |  288   2635
 RIO2 |     -     -     -    11    13     -     -     -     -     - |  264    >>>
 RIOP |     -    51     -     -    24     -     -     -     -     - |  283  16488
 SCH2 |     -    21     -    17    14     -     -    22     -    27 |  288   3616
 SEY1 |     -     -     -    20    23     -     -    25     -     - |  206   9870
 SHAO |     -    40     -     -    14     -     -    14     -    54 |  288  23027
 SPT0 |     -    16    13     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 STHL |     -    22     -    10    12     -     -    13     -     - |  288  37646
 STJO |     -     -     -     -     9     -     -    10     -    37 |  288    233
 SYDN |     -    23    19     -     -     -     -     -     -     - |  288    575
 TASH |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     - |  264    >>>
 THU3 |     -    27     8     -    14     -     -    12     -     - |  288   7095
 TIDB |     -     -    20     -    11     -     -    13     -    49 |  288     45
 TIXI |     -     -     -    10     9     -     -    14     -    55 |  288    >>>
 TOW2 |     -    36     -    14    16     -     -    22     -    26 |  288   7281
 TRO1 |     -    26     -     -    12     -     -     -     -    24 |  288  11437
 ULAB |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  252    >>>
 UNSA |     -     -     -     X    13     -     -    14     -     - |  274    >>>
 URUM |     -    18     -    13     7     -     -    18     -     - |  288    >>>
 USN3 |     -    17    14     -     -     -     -     -     -    28 |  287     24
 USUD |     -     -    27     -     -     -     -    16     -     - |  287     41
 VALD |     -     -     -    10     -     -     -    13     -     - |  288   3724
 VILL |     -     -    24     7    13     -     -     -     -    45 |  288   3240
 WAB2 |     -    24    20     -     -     -     -     -     -     - |  288     19
 WES2 |     -     -    23     -    13     -     -     -     -     - |  288    598
 WHIT |     -    17    11     8     9     -     -    10     -    16 |  288  24480
 WSRT |     -    12    15     -     6     -     -    11     -    17 |  288     12
 WTZA |     -    15    13     -     -     -     -     -     -     - |  288    683
 WTZR |     -    20    17     -     -     -     -     -     -    23 |  288     31
 YAKT |     -    45    22    21     -     -     -    15     -     - |  288  11904
 YELL |     -     -    17     7     6     -     -    16     -    15 |  288     13
 YSSK |     -     -     -     -     8     -     -     8     -     - |  287  13441
 ZAMB |     -     -     -    11    13     -     -     -     -    50 |  288    >>>
 ZWE2 |     -    23     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2016    29    25    13    14    41  1281    16  2000    48 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   SEY1  | 1788-3 19:10:00 |        1067
esa |   NKLG  | 1788-3 21:50:00 |       -2544
jpl |      4  | 1788-3  2:45:00 |         661
jpl |   SEY1  | 1788-3 19:05:00 |        1242



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.99     5.04     5.03     5.03   | 3.51e-14  5.83e-15  3.16e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     3.54     5.04     2.21     2.21   | 3.15e-14  5.71e-15  2.14e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     4.99     5.04     5.03     5.03   | 4.99e-14  5.65e-15  2.68e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.99     5.04     5.03     5.03   | 2.35e-14  4.42e-15  1.09e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     4.99     5.04     5.03     5.03   | 2.33e-14  4.89e-15  2.61e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.99     5.04     5.03     5.03   | 2.46e-14  3.81e-15  2.57e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.96     5.01     5.03     5.03   | 2.38e-14  6.00e-15  3.22e-15 |
 NIST |   288   287     1   288     4.87     5.01     5.03     5.03   | 3.46e-14  6.12e-15  2.51e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     4.50     5.01     5.03     5.03   | 4.48e-14  6.05e-15  2.75e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.22     5.01     5.02     5.02   | 3.50e-14  5.22e-15  1.33e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.25     5.01     5.02     5.02   | 3.49e-14  1.27e-14  2.79e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.10     5.01     5.01     5.01   | 5.18e-14  8.61e-15  2.51e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     4.96     5.01     0.87     0.87   | 2.43e-14  5.75e-15  1.70e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     3.56     5.01     1.27     1.27   | 5.34e-14  1.31e-14  8.57e-15 |
 USN3 |   287   287     0   287     4.48     4.99     5.01     5.01   | 4.27e-14  7.19e-15  2.12e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.96     4.59     0.59     0.59   | 5.79e-14  1.47e-14  3.01e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.66     3.70     2.02     2.02   | 4.73e-14  9.33e-15  1.78e-14 |
 PTBB |   171   171     0   171     2.89     2.94     2.96     2.96   | 3.56e-14  5.92e-15         - |
 STJO |   288   288     0   288     2.23     2.60     0.32     0.32   | 5.26e-14  1.20e-14  1.19e-14 |
 USUD |   287   287     0   287     2.20     2.57     4.33     4.33   | 9.90e-14  1.18e-14  2.45e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.06     2.21     5.03     5.03   | 8.18e-14  1.28e-14  2.69e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.98     2.08     3.10     3.10   | 9.95e-14  1.04e-14  2.09e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.76     1.64     4.64     4.64   | 1.05e-13  9.50e-15  2.99e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.17     0.73     0.15     0.15   | 2.93e-14  9.53e-15  1.87e-14 |
 IRKM |   288   288     0   288     0.62     0.21     0.05     0.05   | 1.67e-13  3.45e-14  1.18e-13 |
 G26  |   288   288     0   288     0.90     0.18     0.21     0.21   | 2.45e-13  6.39e-14  4.09e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.37     0.14     0.28     0.28   | 7.66e-13  7.32e-14  3.36e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.42     0.11     0.47     0.47   | 4.18e-13  1.18e-13  2.62e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.41     0.09     0.06     0.06   | 3.77e-13  9.97e-14  3.14e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.49     0.07     0.04     0.04   | 5.88e-14  1.86e-14  1.01e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.76     0.76   | 5.50e-13  1.43e-13  5.89e-14 |
 G04  |   287   287     1   287     0.35     0.06     0.09     0.09   | 5.68e-13  1.31e-13  1.40e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.38     0.05     1.66     1.66   | 5.47e-13  6.84e-14  9.56e-15 |
 METS |   287   287     0   287     0.31     0.05     0.03     0.03   | 6.17e-13  3.65e-14  8.31e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.36     0.05     1.22     1.22   | 6.77e-13  7.72e-14  1.34e-14 |
 NYAL |   288   269     5   288     0.30     0.05     0.10     0.10   | 8.59e-13  1.92e-13  2.60e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.34     0.05     0.42     0.42   | 6.54e-13  6.29e-14  1.80e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.34     0.04     0.74     0.74   | 6.56e-13  8.41e-14  2.44e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.38     0.38   | 6.66e-13  6.82e-14  1.04e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.38     0.04     0.36     0.36   | 5.49e-13  5.43e-14  2.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.13     0.13   | 6.51e-13  6.40e-14  3.14e-14 |
 SYDN |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.04     0.04   | 5.84e-13  1.68e-13  4.04e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.04     0.99     0.99   | 6.29e-13  5.98e-14  1.94e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.32     0.04     1.06     1.06   | 6.92e-13  6.22e-14  2.21e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.56     0.56   | 7.47e-13  7.68e-14  3.28e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.54     1.54   | 7.24e-13  8.11e-14  4.15e-14 |
 G28  |   288   286     1   288     0.29     0.03     0.31     0.31   | 6.95e-13  7.28e-14  2.73e-14 |
 G32  |   283   280     3   283     0.86     0.03     0.35     0.35   | 1.79e-12  3.66e-13  3.36e-13 |
 G01  |   288   288     0   288     0.66     0.02     0.26     0.26   | 6.61e-14  2.09e-14  9.13e-15 |
 G22  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.11     0.11   | 5.97e-13  6.50e-14  2.61e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  4.41e-13  3.36e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  5.09e-13  2.60e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  3.67e-13  3.29e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.80e-13  1.67e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-13  7.05e-14  6.62e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-13  6.44e-14  3.89e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  8.20e-14  4.51e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  8.73e-14  1.99e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.10e-13  2.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  3.48e-13  6.48e-14 |
 G25  |   288   280     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.37e-14  4.22e-14  2.51e-14 |
 GLSV |   288   255     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.39e-12  5.01e-13  1.15e-13 |
 HOFN |   288   243    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  9.54e-13  2.09e-13 |
 HRAO |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.54e-09  1.70e-09  5.06e-10 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.15e-13  2.86e-13  5.07e-13 |
 MAC1 |   288   275     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-12  7.46e-13  1.19e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-13  2.45e-13  3.53e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  8.18e-13  1.77e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-14  4.71e-15  1.60e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  4.01e-13  2.03e-13 |
 BRST |   239   239     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  6.95e-13  1.62e-13 |
 WES2 |   288   286     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.22e-14  8.58e-15  9.56e-15 |
 GODZ |   280   266     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.28e-12  2.86e-12  2.12e-12 |
 KOKV |   216   216     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.10e-14  1.04e-14         - |
 CONT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-14  2.64e-14  7.51e-15 |
 KRGG |   288   269     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.40e-12  7.76e-13  1.78e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.96e-22  2.41e-20  7.44e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
