
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1794   Day: 0   MJD: 56802                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 122955    126    -796    -197     15     14     16    112    117     99   15.47
 emr |  2880     0 105869   2415    2744     425     16     15     20    141    140    144   12.23
 esa |  2880     0 128249   1109     500   -1661     13     12     14    159    179     93   17.60
 gfz |  2871     0 132172   6616    -570    1878     11     10     14    141    127    164   20.26
 grg |  2880     0 124277   3869       4     561     15     11     20    167    157    184   14.87
 mit |  2880     0 116164  15192    -331    1168     24     22     28    209    221    165    7.35
 igr |   288     0  44906    224    9854     816     16     21     15     82     73     85    0.00
 jpl |   288     0  27346    606    2543     661     17     19     16    118    139    108   12.22
 ngs |    96     0   3000     14    -680    -341   1680   1680      0   3541   3541      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    44   113  -224     X   159   -87  -128   132   974     - |
    2 |  -245  -215   -82   571  -114  -228   -76  -231 -1028     - |
    3 |   -79  -153   175   -62   169  -167    31   -12 -9069     - |
    4 |    22    73    75   -10   -27  -269    -6    30  3844     - |
    5 |   122    -5   -88     1   -12   -41    24   139 -1172     - |
    6 |   -37     -    32     -     -     X  -218     -  2486     - |
    7 |   161   106  -105    -6  -104   -60    26   168 -1303     - |
    8 |   -27   -95   156     6    13  -202    24     X -5138     - |
    9 |    13  -112   112   -38     -     X    83   -53  2433     - |
   10 |   -36  -143   277    16    64  -499    22  -184 -5920     - |
   11 |   -68   -30  -105    -4   205    33   -10    32  2933     - |
   12 |    86   272  -265  -130    77   219   -90  -111  -387     - |
   13 |    12    40   -46   -44   172  -197   -80  -110  3175     - |
   14 |   -83   -64    68     1    66   -13    57   -36  3473     - |
   15 |    75     6   -98   -79    93    83   -37    71  -460     - |
   16 |     5  -177   215   125  -323    67   117    68  2924     - |
   17 |   245   194  -240   -67  -226   377    61     X -2075     - |
   18 |   -11    -1    22   114  -177     X    71   104  4169     - |
   19 |  -139  -157   131  -197   262   271    57  -115   494     - |
   20 |   -68  -191   245   -24    47  -157    79     8  3353     - |
   21 |   -51    -2    71    46  -177   191    40   -13  2611     - |
   22 |  -205  -196   374    -2   -16   -73    71  -168  -452     - |
   23 |    72   133  -134   -42   -73   216    14   -23   681     - |
   24 |   118   172  -253   -20    22    67   -71    75  1892     - |
   25 |   -67    45   -80    32    34   128   -31   -91  1184     - |
   26 |    52     X    13   -53     X     X   -91   -12 -2812     - |
   27 |   -68   106    85   -16     -  -193    11     1   945     - |
   28 |  -135   -38   151  -156   283  -141    -9  -111 -1189     - |
   29 |   265   198  -354    22  -242   332    10   351 -3004     - |
   30 |    75    46   -98     X     -     X  -159     -  1907     - |
   31 |    70   221  -235     2  -223   468   -85   142 -2184     - |
   32 |  -123  -150   223     9    45  -129    58   -67 -4187     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    63  -174   163     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -40     -     -    74    66     -     - |
 ADIS |     -     -   155     -     X     -   127  -224     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -  -107   216     -     -     -     - |
 ALBH |   -20     6     -   -64   102     -     -     -     -     - |
 ALGO |   -37    29     -   -10    44   -32    30     -     -     - |
 ALIC |   127     -   -59  -217   349   -13   -77  -135     -     - |
 ALRT |    24     -    72  -126   121     -    28   -72     -     - |
 AMC2 |    22     -     -    43     -  -106    27   -36     -     - |
 ANKR |     -     -   -13     -   -10     -     4    30     -     - |
 AREQ |     X     0     -     0     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    20   -18     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |    11     -    15  -131   107     -    21    52     -     - |
 ASPA |     -     -   209   -52  -172     -   117     -     -     - |
 AUCK |   100     -    15  -193    92   100    -7     -     -     - |
 BAKE |     -     -    56     8   -78     -    75     2     -     - |
 BARH |     -     -    -2  -169   233     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -68   105   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 BOR1 |  -109     -     -  -221   406     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     -     -   241  -362   207     -     -     -     -     - |
 BREW |     -    34     -     -    58  -174     -     -     -     - |
 BRFT |   143     -    88  -364   141   211    21     -     -     - |
 BRMU |    72     -   101  -224   188  -140   -12     -     -     - |
 BRST |   -70     -   -98     -   189     -  -105     -     -     - |
 BRUX |    17     -     -  -105   125     -    18     -     -     - |
 BUCU |     -     -  -136     -   161     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   200     -   119  -280   202   355    59  -382     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -14     -     -   120    23     -     - |
 CEDU |    74     -    28  -264   151   203   -45     -     -     - |
 CGGN |   112     -     -   -86     -     -   152     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -47     -     -    99    78     -     - |
 CHTI |   208     -    75     8  -368     -    95    61     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -123   167     -     -     -     -     - |
 CHUR |    17    83   -16  -195   202     -    17     -     -     - |
 COCO |   254     -    71  -348   128     -   -43     -     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -297   425   -43  -164     -     -     - |
 CORD |   -50     -    44     -     -     -   113     -     -     - |
 CRO1 |   -33   111     -   -67    52  -187    55    87     -     - |
 CUSV |     -     -   261  -227     -     -   100     -     -     - |
 DAEJ |   171     -     -  -193   -51   267    87     -     -     - |
 DARW |   143   170   110  -302   -40    65   -76     -     -     - |
 DAV1 |   143     -    86  -373   293   -71   -57     -     -     - |
 DGAR |    65     -     -  -215   208     -     -    30     -     - |
 DGAV |     -     -    79   -68     -     -    80     -     -     - |
 DRAG |     -     -  -195     X   231     -     -     -     -     - |
 DRAO |    55   194   -37  -260   156    52   -39     -     -     - |
 DUBO |   -19     -   -24   -17    73     -    37     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -48     -    57     -     -     -     -     - |
 FAA1 |  -206     -   243   -55     X     -    93     -     -     - |
 FAIR |   -53     9     -    34     2     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -37     -     -     -    61     -     - |
 FLIN |   -95     -     6   -96   407  -344   -36   -22     -     - |
 GLPS |    48     -    17  -179   135     -     8    48     -     - |
 GLSV |   148     -   -60  -137   184    19    10  -109     -     - |
 GMSD |     -     -   138  -121     -     X    47     0     -     - |
 GODE |   -24    94     -     8    56  -242    73     -     -     - |
 GOLD |     4     -    65  -185   230  -117   -53     -     -     - |
 GOPE |    86     -     -   -56   -49    72     -     -     -     - |
 GRAS |   122     -    81  -164     -     -    20     -     -     - |
 GRAZ |   -33     -     -   -76   343   -90    50  -194     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -101   138     -    -5     -     -     - |
 GUUG |     -     -    48   -70    19     -     -    24     -     - |
 HARB |    15   177   -37  -316   286    56  -242     -     -     - |
 HERS |   169  -599   273     -     -   -14   198     -     -     - |
 HERT |     -     -  -141     -   167     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     2     -     -   147  -257     -   -27     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -53   143  -143     -     -     -     - |
 HOB2 |   147    39   -74  -274   107   341  -106     -     -     - |
 HOFN |    59     -    83  -158   109  -107    -6     -     -     - |
 HOLB |    20     -     -  -243   310     -   -17     -     -     - |
 HOLM |    55     -     -   -42     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   145     -     -     -  -240   181     -     -     -     - |
 HYDE |     -     -     9  -220   293   -12   -49     -     -     - |
 IENG |    25    32     -     -     -  -110    49     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -81    15     -     -   116     -     - |
 INVK |  -129     -     -    68    71     -    88   -36     -     - |
 IRKJ |     -     -     X    98     X  -271     -     -     -     - |
 ISPA |    89     -    39  -138   115     -     6   -80     -     - |
 JOZ2 |     -     -    57     -   -87    40     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -261     -     -   214     -     -     -     -     - |
 KARR |    40     -   181  -232    44    33    -6     -     -     - |
 KELY |     -     -    40    86     -     -     -  -201     -     - |
 KERG |    29    32   -36  -384   509     -  -146     -     -     - |
 KIRU |   113    90   -16   -98     9   -98    57     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -39     -    46     -     -     -     -     - |
 KOKB |    15    31     -     -    57  -149     4   -30     -     - |
 KOKV |     -     -    35   -30     -     -    40     -     -     - |
 KOUC |     -     -    26   -23     X     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -     -    75   -16   -74   -97    73    62     -     - |
 KUUJ |     -     -    11     -     -     -     -   -16     -     - |
 LAMA |   137     -     -  -101   -49    90    22     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -25     -    29     -  -150     -     -     - |
 LPGS |     -    61    38     -   -95     -   120     -     -     - |
 LROC |     -     -     -   -34     -     -     -    57     -     - |
 MAC1 |   122     -     -  -188     5   252    -8     -     -     - |
 MAD2 |     -  -266     -     -     -   443     -     -     -     - |
 MAG0 |    64     -    73  -112     -     -    43     -     -     - |
 MAL2 |    44     -    61   -84    42     -     8   -56     -     - |
 MANA |     -     -     -  -364   496     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -45   -12     -   234  -245    -1   -75     -     - |
 MAS1 |  -128   -15   119   -16   250  -275   -20  -106     -     - |
 MATE |    78   120    78  -274   163  -125   -61     -     -     - |
 MAW1 |   173     -    30  -316   163   108   -57     -     -     - |
 MBAR |     -     -    20     -   -20     -     -    -4     -     - |
 MCIL |     -     -    67  -164   287     -     -  -176     -     - |
 MCM4 |   -96   -78   -15     X   181     -   -60     -     -     - |
 MDVJ |   214     -   -64   -32  -103     X     -     -     -     - |
 MEDI |    79    85     -     -     -  -314     -     -     -     - |
 MKEA |     0     -   103   -91   -14     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -  -128     -   141    25     -     -     -     - |
 MONP |   -76     -     X     -    79     -     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -  -169     -   200     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -42    57     -     -     -     -     - |
 NANO |    90     -   -12  -301   331     -   -92     -     -     - |
 NICO |    39     -  -147   -32   205   -55    60     -     -     - |
 NIST |   -66    84     -     -     -     -   -77     -     -     - |
 NKLG |   110     -   136  -195     X     -    48     -     -     - |
 NNOR |     -    10   -83     -   108   -36   -76     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -22   -88   183     -     -   -41     -     - |
 NRC1 |     4    47     -   -40    11     X    78     -     -     - |
 NRIL |  -137     -    -9   -80   323     -   -21   -73     -     - |
 NTUS |   138     -    14  -201    55   120   -39     -     -     - |
 NYA1 |    35     -   144   -68    -7     -   -52  -131     -     - |
 NYAL |     -    49     -  -187   251   -75  -214     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    73     -   -87     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   -71     -    18   134     -     -     -     - |
 ONSA |   -64    15    48   -18   105  -168   127     -     -     - |
 OPMT |   151   113     -  -180     -    -5     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -102   256     -     -  -142     -     - |
 PDEL |    40     -     9  -155   242   -82   -20   -53     -     - |
 PERT |    55   212    88  -246    76  -161   -59     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -30     -     -    87    50     -     - |
 PIE1 |  -108    35    16  -129   240     -    12     -     -     - |
 PIMO |     -     -   132  -132   -53     -    95    93     -     - |
 POL2 |    -7     -     -   -17    39     -     -   -11     -     - |
 POLV |     -     -     -   -59    53    55     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -74     -    87     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   139  -107     -     -     -   -23     -     - |
 PRDS |    58   145     -   -34     -  -258   320     -     -     - |
 PTBB |    22    32   -40     -     -    -4    30     -     -     - |
 QUIN |   -53     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |    87     -     -  -240   142   192  -129     -     -     - |
 RECF |     -     -   176   -80     -     -     -  -120     -     - |
 RESO |    53     -    40   -61     -     -    34   -24     -     - |
 REUN |   217     -    46  -201   -50    86    -7     -     -     - |
 REYK |     -     -     -  -199   373  -208    11     -     -     - |
 RIOP |   109     -    89   -62     -     -    58  -164     -     - |
 SALU |     -     -     -    10     -     -     -   -17     -     - |
 SAVO |     -     -   163  -142     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -10    47   -13     -     -   -48     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -32     -     -    90    53     -     - |
 SFER |     -   200  -206   -48   100    90   117     -     -     - |
 SOFI |     -     -    53  -125   194  -174     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -    73   -63     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -24   -26     -     -    46     -   -64     -     -     - |
 SSIA |     -     -   173   -71   -37     -    29   -88     -     - |
 STHL |     -     -    31   -27     -     -    46     -     -     - |
 STJO |     -   139     -    13   -74  -117   149     -     -     - |
 STK2 |     -     -    79     -     -     -    -3  -114     -     - |
 STR1 |     -    47     -     -   -39     -     -     -     -     - |
 SUTH |     5     -     -     -   -72     -    94    81     -     - |
 SUTM |     -    12     -     -   -10     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -   101   -87     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -    85    17  -203   248  -123     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    89     -  -106     -    65     -     -     - |
 SYDN |   -46     -    41     -     -     -   156     -     -     - |
 SYOG |    65   151    67  -342   186    17   -52     -     -     - |
 TAH1 |     -     -     -     -    46     -     -   -56     -     - |
 THTI |     -     -   141  -257   185     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -127   -15     -   -62   229     -   -11     -     -     - |
 TIDB |   -47   -38     -    -6   196   -65   -39   -90     -     - |
 TIXI |     -     -    21     -    67     -   -27  -111     -     - |
 TLSE |   -27   190   -66  -244   345  -126  -144     -     -     - |
 TOW2 |    19     -     0  -264   323    34   -27     -     -     - |
 TRO1 |   -85     -   133  -101    68     -    16     -     -     - |
 TSKB |    81   230     -  -208     -    25   -26     -     -     - |
 TUVA |     -     -    76     -     -     -     -  -110     -     - |
 TWTF |   -53    21     -  -176   147    96   -28   101     -     - |
 UFPR |     -     -    54   -47     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    86     -  -102     -   157     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   174     -  -191  -211     -     - |
 URUM |     -     -   -28     -    33     -   -81     -     -     - |
 USN3 |   -20   121     -     -    42  -245     6     -     -     - |
 USNO |     -   413     -     -  -340     -     -     -     -     - |
 USUD |     -    57     -   -34     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -     9    -7     -     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -    54     -     -     -   -90     -     - |
 VILL |    64    65   -22   -81    17     -     5     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   193  -120     -  -163     -     - |
 WES2 |   122   158    16  -250   123  -119   -35     -     -     - |
 WHIT |    39    32    12   -31   -40     -    96     -     -     - |
 WILL |   -82   298     -  -246   250  -165     -     9     -     - |
 WROC |     -     -     -     -    77  -156     -     -     -     - |
 WSRT |   -67    28     -   -49   191  -157   -26     -     -     - |
 WTZA |    58     -     -     -     -  -123    87     -     -     - |
 WTZR |     8     -   -27  -139   272  -118  -117     -     -     - |
 WUHN |     -   -43  -114     X   169     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -  -206   158   249     -     -     -     - |
 YAKT |   -39   130    -3   -47     -     -    30     -     -     - |
 YAR2 |    68   205     -  -175     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   100    38     -  -145     -     - |
 YEBE |     -    83     -     -  -133   130     -     -     -     - |
 YELL |   -31    81    58   -44    51  -191     7     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -57     -     -     -    94     -     - |
 YKRO |   -19     -    47   -72     -     -    49    76     -     - |
 YSSK |   128     -     -   -98     -     -     -     -     -     - |
 ZAMB |   -28     -    16  -154   141     -   -34    96     -     - |
 ZECK |    84     -    35   -36   -60   -38    37     -     -     - |
 ZIMM |   -41     -     -  -306   459     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12    10    14     X     9    26    22    21   517     - | 2880    107
    2 |     9     8     8     8     9    26    28    27   602     - | 2880    201
    3 |    16    14    15    14    17    18    16     9  2044     - | 2880   2746
    4 |    11    24     9    10     8    13    10     9  2744     - | 2880    465
    5 |    13    12    10     5     8    16    18    21   563     - | 2880    309
    6 |    31     -    27     -     -     X    39     -   788     - | 2259   1060
    7 |     8    14     9     9    12    13    29    22   687     - | 2880    174
    8 |    15    14    10     7    11    21    22     X  4855     - | 2880   3640
    9 |    28    47    13    18     -     X    21    31  3746     - | 2880   1529
   10 |    11    13    11     8    11    17    25    27  3562     - | 2880   1575
   11 |    11    14    10     6     9    15    17    18   741     - | 2880    280
   12 |    11    14    13     5    13    19    25    21   458     - | 2880    281
   13 |    13    21    14     6    11    34    19    17   755     - | 2880    209
   14 |    13    11    12     8    12    29    10    11   836     - | 2880    222
   15 |    16    10    11    10    12    17    17    13   568     - | 2880    306
   16 |    17    14    14     7    12    25    15    13   546     - | 2880    305
   17 |    14    15    15     8    10    14    12     X   619     - | 2880    289
   18 |    16     8    18     9    10     X    19    17   446     - | 2880    259
   19 |    12    16    14    17    15    16    21    17   746     - | 2880    169
   20 |    13    13    14     8    10    27    20    12   725     - | 2880    249
   21 |    15    14    10    12    13    15    12    14   615     - | 2880    321
   22 |    15    10    13     9    10    18    23    22  1820     - | 2880    211
   23 |    14    11    12     8    11    25    16    12   891     - | 2880    270
   24 |    15    14    11     8    12    28    17    15  1955     - | 2880   1440
   25 |     9    15    11    10     9    40    30    17   512     - | 2880    206
   26 |    13     X    16    11     X     X    17    17   565     - | 2473    627
   27 |     8    10    10     9     -    15    16     8   556     - | 2880    216
   28 |    15    14    10    17    16    24    20    18  2890     - | 2880    330
   29 |    10    11    14    10    10    35    43    46   855     - | 2880    284
   30 |    14    13    14     X     -     X    27     -   794     - | 2879    271
   31 |    17    12    12    11    13    19    29    20   744     - | 2880    165
   32 |    10    11    12     7    10    25    19    21  1975     - | 2880   1120
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    14    14    24     -     -     -     -     - |  288   6187
 ABPO |     -     -     -     9     -     -    11    14     -     - |  288  13723
 ADIS |     -     -    14     -     X     -     9    19     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -     9    18     -     -     -     - |  287   2715
 ALBH |    12    12     -    11    14     -     -     -     -     - |  288  10898
 ALGO |    15    15     -    17    18    33    23     -     -     - |  288    100
 ALIC |    16     -    12    12    16    37    13    19     -     - |  288   2939
 ALRT |    16     -     7     9    15     -     9    13     -     - |  288   5830
 AMC2 |    22     -     -    16     -    26    17    20     -     - |  288     27
 ANKR |     -     -    10     -    13     -     8    10     -     - |  288    >>>
 AREQ |     X     7     -     4     -     -     -     -     -     - |   48   3098
 AREV |     -     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  288   8598
 ARTU |    16     -    10    11    20     -    11    14     -     - |  288   8382
 ASPA |     -     -    18    18    27     -    29     -     -     - |  288  11581
 AUCK |    21     -    16    18    22    32    15     -     -     - |  288   4300
 BAKE |     -     -    16    12    20     -    13    27     -     - |  288   3030
 BARH |     -     -     8    12    18     -     -     -     -     - |  288   3205
 BJNM |    13    12    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     59
 BOR1 |    12     -     -    16    21     -     -     -     -     - |  276   8114
 BRAZ |     -     -    14    13    22     -     -     -     -     - |  288  11283
 BREW |     -    11     -     -    13    18     -     -     -     - |  288     39
 BRFT |    19     -    13    15    23    24     9     -     -     - |  288   3954
 BRMU |    23     -    21    25    27    31    21     -     -     - |  287   3466
 BRST |    21     -    12     -    31     -    16     -     -     - |  288   1732
 BRUX |    15     -     -    11    14     -     9     -     -     - |  288    418
 BUCU |     -     -    11     -    13     -     -     -     -     - |  288   4077
 CAS1 |    17     -    14    18    14    49    12    34     -     - |  288   4696
 CCJ2 |     -     -     -     8     -     -     9    14     -     - |  288  14295
 CEDU |    17     -    12    14    19    34    12     -     -     - |  288   4688
 CGGN |    22     -     -    17     -     -    21     -     -     - |  265  23263
 CHAN |     -     -     -     9     -     -     9    16     -     - |  288   9686
 CHTI |    14     -    12    12    21     -    12    13     -     - |  288   4181
 CHUM |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  288  20033
 CHUR |    15    18    14    16    23     -    12     -     -     - |  288  33773
 COCO |    21     -    19    25    30     -    27     -     -     - |  288   7892
 CONZ |     -     -     -    12    22    48    22     -     -     - |  288     29
 CORD |    19     -    17     -     -     -    23     -     -     - |  288   6227
 CRO1 |    17    26     -    22    30    27    16    18     -     - |  288     30
 CUSV |     -     -    21    18     -     -    14     -     -     - |  288   8649
 DAEJ |    25     -     -    26    22    36    24     -     -     - |  288   1217
 DARW |    15    16    17    19    44    39    14     -     -     - |  288   4446
 DAV1 |    13     -     8     9    18    16    11     -     -     - |  288   3642
 DGAR |    26     -     -    21    31     -     -    28     -     - |  288  20417
 DGAV |     -     -    16    14     -     -    17     -     -     - |  287  10569
 DRAG |     -     -    11     X    13     -     -     -     -     - |   90   3190
 DRAO |    10    13     8    10    16    25    14     -     -     - |  288   5732
 DUBO |    38     -    18    21    26     -    17     -     -     - |  288  25626
 DUM1 |     -     -     9     -    11     -     -     -     -     - |  287   6170
 FAA1 |    27     -    18    21     X     -    13     -     -     - |  288  21260
 FAIR |    15    12     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   8558
 FALK |     -     -     -    10     -     -     -    17     -     - |  288   7186
 FLIN |    21     -    12    17    23    43    12    14     -     - |  288   3624
 GLPS |    14     -    12    14    22     -    14    10     -     - |  288  15015
 GLSV |    15     -    16    14    24    37    11    11     -     - |  288   1566
 GMSD |     -     -    14    15     -     X    12    17     -     - |  288   4085
 GODE |    17    15     -    18    19    22    13     -     -     - |  288    219
 GOLD |     8     -    12    12    17    19    15     -     -     - |  288   4029
 GOPE |    16     -     -    12    17    31     -     -     -     - |  288    569
 GRAS |     9     -     9     8     -     -    14     -     -     - |  288  11741
 GRAZ |     8     -     -    11    12    13    10    11     -     - |  288   3197
 GUAM |     -     -     -    23    31     -    28     -     -     - |  288   8576
 GUUG |     -     -    20    18    34     -     -    22     -     - |  288   7887
 HARB |    12    15    12    12    14    23    17     -     -     - |  288   1181
 HERS |    11    17    11     -     -    14    13     -     -     - |  288     27
 HERT |     -     -    13     -    15     -     -     -     -     - |  288   4167
 HLFX |     -    12     -     -    16    21     -     9     -     - |  288   5478
 HNPT |     -     -     -    14    16    23     -     -     -     - |  288   3284
 HOB2 |    15    12    14    17    25    38    13     -     -     - |  288     21
 HOFN |    15     -    11    10    20    25    10     -     -     - |  288   2053
 HOLB |    14     -     -    12    18     -    26     -     -     - |  288   6394
 HOLM |    11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6959
 HRAO |    12     -     -     -    12    19     -     -     -     - |  288     70
 HYDE |     -     -    21    24    30    42    20     -     -     - |  287   5504
 IENG |    13    23     -     -     -    31    23     -     -     - |  288     33
 IISC |     -     -     -    12    13     -     -    15     -     - |  288  21904
 INVK |    10     -     -     8    11     -    13    10     -     - |  288   8572
 IRKJ |     -     -     X     8     X    23     -     -     -     - |  281     63
 ISPA |    13     -    14    11    20     -    14    12     -     - |  288  15928
 JOZ2 |     -     -    13     -    13    23     -     -     -     - |  288   4162
 JOZE |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    15     -    15    13    22    21    12     -     -     - |  288   5942
 KELY |     -     -     9     9     -     -     -    10     -     - |  287   7337
 KERG |    17    15    14    19    24     -    14     -     -     - |  288  10145
 KIRU |    11    17    10     7    17    20     9     -     -     - |  288   2364
 KIT3 |     -     -    15     -    17     -     -     -     -     - |  287    >>>
 KOKB |    18    10     -     -    20    31    15    18     -     - |  288     43
 KOKV |     -     -    13    11     -     -    10     -     -     - |  288     32
 KOUC |     -     -     8     7     X     -     -     -     -     - |  221   7574
 KOUR |     -     -    15    22    30    41    13    22     -     - |  288     43
 KUUJ |     -     -     8     -     -     -     -    11     -     - |  288   3369
 LAMA |    18     -     -    15    19    23    13     -     -     - |  288   2963
 LHAZ |     -     -    53     -    63     -    10     -     -     - |  246    >>>
 LPGS |     -    23    15     -    28     -    27     -     -     - |  288    >>>
 LROC |     -     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288  11951
 MAC1 |    16     -     -    11    19    16    12     -     -     - |  288   2500
 MAD2 |     -    24     -     -     -    40     -     -     -     - |  280     73
 MAG0 |    20     -     9    11     -     -    10     -     -     - |  287   9247
 MAL2 |    24     -    22    20    29     -    11    22     -     - |  288  10667
 MANA |     -     -     -    18    25     -     -     -     -     - |  288   8844
 MAR6 |     -    24    16     -    18    22    13    11     -     - |  288   1347
 MAS1 |     8    18    11    12    17    22     9     8     -     - |  288   2515
 MATE |    16    16     8    11    16    28    12     -     -     - |  288     86
 MAW1 |    14     -     8    12    18    26    13     -     -     - |  288   4623
 MBAR |     -     -    13     -    17     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    12    16    31     -     -    20     -     - |  288   9119
 MCM4 |    22    45    14     X    15     -    15     -     -     - |  288   7836
 MDVJ |    18     -    15    14    22     X     -     -     -     - |  288     32
 MEDI |    10    25     -     -     -    36     -     -     -     - |  288     29
 MKEA |    18     -    19    22    26     -     -     -     -     - |  288  22023
 MOBS |     -     -    17     -    19    37     -     -     -     - |  288   4031
 MONP |    13     -     X     -    13     -     -     -     -     - |  246   1854
 MQZG |     -     -    14     -    17     -     -     -     -     - |  288   7200
 NAIN |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  288   7204
 NANO |     9     -     7     8    13     -    10     -     -     - |  288   2789
 NICO |    14     -    13     9    14    36    12     -     -     - |  288   2324
 NIST |    14    18     -     -     -     -    23     -     -     - |  288     22
 NKLG |    29     -    14    17     X     -    16     -     -     - |  288  11499
 NNOR |     -    23    17     -    18    24    16     -     -     - |  288    466
 NOVM |     -     -    10    12    19     -     -    11     -     - |  288     33
 NRC1 |    10    16     -    12    14     X    16     -     -     - |  288   5649
 NRIL |    11     -     7     8    13     -     9     9     -     - |  288  10770
 NTUS |    26     -    19    18    24    19    17     -     -     - |  288   4297
 NYA1 |    14     -     8     7    13     -    12    10     -     - |  288   7045
 NYAL |     -    16     -     9    10    31    11     -     -     - |  288    305
 OHI2 |     -     -    10     -    12     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    11     -    13    15     -     -     -     - |  288     33
 ONSA |     9    24     9    10    16    25    13     -     -     - |  288     13
 OPMT |    14    12     -    10     -    23     -     -     -     - |  288     21
 OUS2 |     -     -    17     -    20     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PALM |     -     -     -    10    11     -     -     9     -     - |  288   9223
 PDEL |    15     -    11    12    20    38    12    16     -     - |  288   3859
 PERT |    25    26    21    19    23    26    16     -     -     - |  288   5921
 PETS |     -     -     -     8     -     -     8    13     -     - |  288  11853
 PIE1 |    14    13    10    12    16     -    13     -     -     - |  288     20
 PIMO |     -     -    19    25    31     -    13    18     -     - |  288   8737
 POL2 |    10     -     -    11    14     -     -     7     -     - |  288   9888
 POLV |     -     -     -    13    16    33     -     -     -     - |  288   2474
 POTS |     -     -    15     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     8     8     -     -     -    12     -     - |  288   8428
 PRDS |    28    13     -    24     -    19    27     -     -     - |  288    586
 PTBB |     8    25    11     -     -    42    16     -     -     - |  288     63
 QUIN |    11     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288  12311
 RBAY |    15     -     -    14    19    22    10     -     -     - |  288   6140
 RECF |     -     -    10    11     -     -     -    14     -     - |  288  10814
 RESO |    13     -     9    12     -     -    13    15     -     - |  288   7474
 REUN |    23     -    12    16    18    20    12     -     -     - |  288   4599
 REYK |     -     -     -    15    23    23    12     -     -     - |  288   2253
 RIOP |    15     -    10    11     -     -    15    12     -     - |  288   7156
 SALU |     -     -     -    14     -     -     -    24     -     - |  285   9126
 SAVO |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  287  11195
 SCOR |     -     -     8    11    18     -     -     8     -     - |  288  10323
 SEY1 |     -     -     -    14     -     -    15    23     -     - |  288   9923
 SFER |     -    16    12    11    18    31    16     -     -     - |  288     55
 SOFI |     -     -    14    14    21    23     -     -     -     - |  288   4259
 SOLA |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   7016
 SPT0 |    14    10     -     -    16     -    20     -     -     - |  288     33
 SSIA |     -     -    22    23    34     -    17    21     -     - |  288   8417
 STHL |     -     -    13    11     -     -    18     -     -     - |  288  18531
 STJO |     -    15     -     6     8    22    15     -     -     - |  288     68
 STK2 |     -     -     6     -     -     -     7     9     -     - |  288   8943
 STR1 |     -    61     -     -    50     -     -     -     -     - |  212  23849
 SUTH |    19     -     -     -    16     -    28    12     -     - |  288  13994
 SUTM |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   6977
 SUWN |     -    15    20    16    25    30     -     -     -     - |  288   3899
 SVTL |     -     -    13     -    16     -    11     -     -     - |  288     23
 SYDN |    12     -    11     -     -     -    29     -     -     - |  281    712
 SYOG |    19    30     9    12    20    20    12     -     -     - |  288   4653
 TAH1 |     -     -     -     -    19     -     -    23     -     - |  288    444
 THTI |     -     -    20    22    35     -     -     -     -     - |  288  17762
 THU3 |    11    13     -     8    13     -    13     -     -     - |  288   6802
 TIDB |    22    13     -    15    20    33    12     9     -     - |  288     28
 TIXI |     -     -    15     -    23     -    20    13     -     - |  288    >>>
 TLSE |    18    34    12    17    20    19    13     -     -     - |  288   1853
 TOW2 |    11     -    14    11    23    37    12     -     -     - |  288   6189
 TRO1 |    18     -     8     7    18     -     9     -     -     - |  288   7301
 TSKB |    16    14     -    14     -    21    24     -     -     - |  288   6051
 TUVA |     -     -    28     -     -     -     -    40     -     - |  141   7982
 TWTF |    20    20     -    14    25    22    16    12     -     - |  288     25
 UFPR |     -     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  288  10777
 ULAB |     -     -    11     -    13     -    15     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    15     -    21    19     -     - |  287    >>>
 URUM |     -     -    10     -    12     -    13     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    14    12     -     -    15    14    22     -     -     - |  288     17
 USNO |     -    61     -     -    50     -     -     -     -     - |    3      5
 USUD |     -    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  259    >>>
 UZHL |     -     -    10     9     -     -     -     -     -     - |  264   1597
 VALP |     -     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288   6732
 VILL |    11    17    12    13    17     -     8     -     -     - |  288   8322
 VNDP |     -     -     -     -    13    26     -    10     -     - |  288   5733
 WES2 |    20    24    16    15    19    32    19     -     -     - |  288    105
 WHIT |    11    12     9    10    10     -    11     -     -     - |  288  87406
 WILL |    14     7     -    12    13    18     -    14     -     - |  288   5334
 WROC |     -     -     -     -     9    19     -     -     -     - |  288   2260
 WSRT |    12    15     -     9    16    18     7     -     -     - |  288     12
 WTZA |    16     -     -     -     -    33    15     -     -     - |  288    388
 WTZR |    11     -    11     9    15    19    22     -     -     - |  288     21
 WUHN |     -    25    28     X    24     -     -     -     -     - |  229   4177
 XMIS |     -     -     -    14    14    22     -     -     -     - |  288   3568
 YAKT |    17    51    16    16     -     -    17     -     -     - |  288  10278
 YAR2 |    11    14     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   7103
 YARR |     -     -     -     -    13    25     -    17     -     - |  288   3254
 YEBE |     -    22     -     -    12    23     -     -     -     - |  288     67
 YELL |    12    17     9    11    15    17    15     -     -     - |  288     23
 YIBL |     -     -     -    12     -     -     -    20     -     - |  287   8682
 YKRO |    26     -    12    19     -     -    11    14     -     - |  288  22401
 YSSK |    11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287  14348
 ZAMB |    22     -     9    12    16     -    10    11     -     - |  288  17555
 ZECK |    13     -    17    13    24    48    12     -     -     - |  288    151
 ZIMM |    13     -     -    12    20     -     -     -     -     - |  288   7657
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    17    13    12    15    24    17    17  1681     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   DRAG  | 1794-0 10:05:00 |         876
grg |   ADIS  | 1794-0  6:55:00 |        2126
grg |   MAL2  | 1794-0  7:30:00 |  -326657001
grg |   MAL2  | 1794-0  7:35:00 |         801
grg |   MAL2  | 1794-0  7:45:00 |   326656190
grg |   DRAG  | 1794-0 10:25:00 |         691
grg |   KOUC  | 1794-0 11:55:00 |  -326687916
grg |   KOUC  | 1794-0 19:50:00 |  -326626774
grg |   KOUC  | 1794-0 19:55:00 |       -1257
mit |      9  | 1794-0  0:51:00 |        -631
mit |     30  | 1794-0  0:57:30 |         776
mit |     30  | 1794-0  1:05:00 |        4576
mit |     30  | 1794-0  1:06:00 |       -2471
mit |      6  | 1794-0  1:09:00 |        -769
mit |      9  | 1794-0  1:13:00 |        -837
mit |      9  | 1794-0  1:14:30 |       -1207
mit |     30  | 1794-0  1:28:30 |        1892
mit |     30  | 1794-0  1:44:30 |        1548
mit |     30  | 1794-0  2:01:30 |       -1460
mit |      6  | 1794-0  3:51:00 |        4074
mit |      6  | 1794-0  3:52:00 |       -2080
mit |      6  | 1794-0  4:03:00 |        2478
mit |      9  | 1794-0  4:45:30 |         541
mit |      6  | 1794-0  4:56:00 |         922
mit |      6  | 1794-0  4:57:00 |       -1561



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 HOB2 |   288   288     0   288     2.65     4.03     4.02     4.02   | 2.92e-14  8.11e-15  2.90e-15 |
 ALGO |   288   285     1   288     3.80     4.03     1.71     1.71   | 6.72e-14  9.19e-15  4.59e-15 |
 AMC2 |   288   282     2   288     3.76     4.03     4.02     4.02   | 5.54e-14  1.24e-14  2.20e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.91     4.03     4.02     4.02   | 3.98e-14  9.87e-15  2.17e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     3.69     4.03     4.02     4.02   | 6.41e-14  1.08e-14  1.42e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.29     4.03     4.02     4.02   | 4.06e-14  6.42e-15  1.32e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.12     4.03     4.02     4.02   | 3.86e-14  7.39e-15  1.73e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.73     4.03     1.40     1.40   | 3.07e-14  6.25e-15  1.09e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     3.48     4.03     0.58     0.58   | 3.60e-14  1.18e-14  6.14e-14 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.80     4.03     4.02     4.02   | 3.75e-14  7.37e-15  3.89e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.01     4.03     4.02     4.02   | 3.95e-14  7.99e-15  3.06e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.11     4.03     4.02     4.02   | 6.90e-14  8.51e-15  1.97e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     2.89     4.03     4.02     4.02   | 5.41e-14  8.04e-15  1.72e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.02     4.03     4.02     4.02   | 2.88e-14  3.88e-15  1.64e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.02     4.03     2.03     2.03   | 2.81e-14  4.26e-15  1.40e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     2.74     4.03     3.37     3.37   | 3.38e-14  9.99e-15  1.12e-14 |
 MEDI |   288   287     1   288     3.42     4.03     0.74     0.74   | 5.04e-14  1.14e-14  2.15e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.88     4.03     4.02     4.02   | 3.51e-14  5.60e-15  3.02e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     3.15     4.03     4.02     4.02   | 4.25e-14  8.80e-15  4.72e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.50     3.95     2.15     2.15   | 4.30e-14  8.22e-15  4.31e-15 |
 IRKJ |   281   280     1   281     2.44     3.86     1.09     1.09   | 6.90e-14  1.12e-14  3.97e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     2.13     2.89     0.93     0.93   | 7.84e-14  9.02e-15  3.64e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.65     1.73     1.12     1.12   | 9.37e-14  1.46e-14  2.27e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.54     1.51     4.02     4.02   | 1.01e-13  1.16e-14  2.16e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.52     1.47     4.02     4.02   | 1.11e-13  1.66e-14  2.89e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.47     1.36     0.14     0.14   | 5.16e-14  6.96e-15  1.74e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     1.46     1.36     0.75     0.75   | 4.26e-14  8.42e-15  6.47e-15 |
 USUD |   259   256     1   259     1.35     1.28     3.25     3.25   | 1.05e-08  7.67e-10  2.91e-10 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.40     1.24     1.76     1.76   | 1.05e-13  1.25e-14  2.81e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     0.90     0.51     0.49     0.49   | 4.52e-14  7.60e-15  3.26e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.01     0.33     4.02     4.02   | 4.78e-14  1.85e-14  2.54e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     0.63     0.25     0.13     0.13   | 4.57e-14  1.11e-14  1.76e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.38     0.23     0.54     0.54   | 5.57e-14  1.99e-14  2.89e-14 |
 MAD2 |   280   280     0   280     0.58     0.22     0.39     0.39   | 4.91e-14  1.17e-14  7.54e-15 |
 CONZ |   288   288     0   288     0.53     0.17     1.65     1.65   | 5.34e-14  1.12e-14  3.37e-15 |
 MAR6 |   288   287     1   288     0.51     0.16     0.02     0.02   | 2.40e-13  6.35e-14  1.34e-13 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.43     0.12     0.16     0.16   | 4.52e-14  1.29e-14  2.08e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.83     0.83   | 8.35e-13  7.39e-14  2.96e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.54     0.08     0.78     0.78   | 2.24e-13  6.67e-14  1.65e-13 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.32     0.07     0.19     0.19   | 3.67e-13  8.61e-14  3.60e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.31     0.06     0.36     0.36   | 3.97e-13  1.11e-13  2.99e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.02     0.02   | 4.72e-13  1.36e-13  4.46e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.36     0.36   | 4.54e-13  1.11e-13  2.59e-14 |
 YEBE |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.14     0.14   | 6.63e-14  2.02e-14  7.41e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.20     0.20   | 4.95e-13  1.25e-13  4.50e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.01     0.01   | 1.46e-13  2.09e-14  4.88e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.34     1.34   | 5.46e-13  6.30e-14  2.03e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.31     0.31   | 5.86e-13  5.27e-14  1.21e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.02     1.02   | 5.98e-13  5.60e-14  1.19e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.36     0.36   | 7.26e-13  6.86e-14  1.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.32     0.32   | 7.43e-13  6.72e-14  2.10e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.61     0.61   | 6.90e-13  6.70e-14  2.86e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.84     0.84   | 6.07e-13  7.27e-14  2.60e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.11     0.11   | 7.94e-13  6.88e-14  2.73e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.88     0.88   | 6.70e-13  6.71e-14  4.06e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.47     0.47   | 6.70e-13  6.97e-14  3.79e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.24     1.24   | 7.33e-13  7.05e-14  2.09e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.26     0.26   | 7.43e-13  7.91e-14  3.84e-14 |
 G11  |   288   287     0   288     0.21     0.02     0.17     0.17   | 8.92e-13  8.15e-14  3.75e-14 |
 USNO |     3     3     0     3     0.01     0.01     0.00     0.00   |        -         -         - |
 G01  |   288   288     0   288     0.57     0.01     0.10     0.10   | 5.98e-14  1.73e-14  7.18e-15 |
 G13  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.15     0.15   | 6.72e-13  6.18e-14  1.51e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.11     0.11   | 6.93e-14  2.38e-14  2.40e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-13  2.50e-13  1.50e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.26e-13  3.19e-13 |
 G06  |   216   216     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.47e-12  3.13e-12         - |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.69e-13  4.34e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.71e-13  2.04e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  3.94e-13  1.56e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  7.25e-14  2.50e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.75e-13  9.09e-14  2.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.24e-13  2.76e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  6.47e-14  2.14e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.19e-13  1.64e-13 |
 G26  |   152   152     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-12  4.70e-13         - |
 GLSV |   288   263     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.85e-12  4.80e-13  1.08e-13 |
 GODE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.79e-14  9.40e-15  9.03e-15 |
 GRAS |   288   252    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.72e-11  6.40e-12  8.43e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.77e-13  3.67e-13  1.07e-13 |
 HOFN |   288   264     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-12  1.24e-12  1.88e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-13  4.94e-13  2.71e-13 |
 KOUR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-14  2.60e-14  3.58e-15 |
 MAC1 |   288   272     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.05e-12  8.93e-13  1.64e-13 |
 MAS1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-13  2.15e-13  3.11e-13 |
 NNOR |   287   241    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-12  3.31e-13  5.07e-14 |
 NYAL |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.22e-13  1.24e-13  2.45e-14 |
 STJO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.24e-14  1.69e-14  2.34e-15 |
 STR1 |   212   209     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-11  7.47e-12         - |
 SYDN |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-13  1.60e-13  5.37e-14 |
 TLSE |   288   279     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.62e-12  7.41e-13  1.70e-13 |
 VILL |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  7.44e-13  4.11e-13 |
 WROC |   288   268     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  9.99e-13  2.49e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-14  3.94e-15  9.86e-16 |
 BRST |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  7.62e-13  1.68e-13 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-14  6.16e-15  2.24e-15 |
 IENG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.08e-14  1.07e-14  3.96e-15 |
 MONP |   246   241     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.04e-12  4.69e-13  1.16e-13 |
 UZHL |   263   178    39     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-11  1.14e-12  2.08e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.96e-22  9.75e-20  3.16e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     YELL      WSRT      OHI3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
