
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1800   Day: 6   MJD: 56850                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 122667   1113   -1278     262     24     25     22    122    131     91    9.36
 emr |  2880     0 108199     87    3533     435     19     18     23    150    155    120   11.36
 esa |  2880     0 127879   2644    -373     -30     10      9     11    154    174     86   24.66
 gfz |  2871     0 134255  10018    -103     434     13     12     15    120    116    126   17.84
 grg |  2880     0 130061   7864      44     -56     19     17     23    153    139    175   12.41
 mit |  2880     0 117645   2934     367   -1684     23     21     28    195    211    128    9.20
 igr |   288     0  42039     43    5462     678     17     25     13     77     50     83    0.00
 jpl |   288     0  26236    538    2569     297     17     23     14    124    164     97   15.16
 ngs |    96     0   3054     33   -1486    1100   1635   1635      0   2992   2992      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   206   249  -226     X   -20   104   -52   230  1215     - |
    2 |  -278  -199   -24   523  -140  -213    51  -261  -758     - |
    3 |   -79  -116   177   -24     X  -192    28   -94     5     - |
    4 |    75   142  -104   -55   191  -128   -46    31 -1210     - |
    5 |   220   144   -67   -32  -133   -12    35   185  -451     - |
    6 |   -24   234    63     X     X  -486    44    28  1265     - |
    7 |    77    50  -129    17    45    86    -8   167   426     - |
    8 |   -80  -163   107    22   193  -287   -49  -120   467     - |
    9 |    -5    15     X     -   -12     X     -     - -7713     - |
   10 |  -209  -122   366   -55   -99  -340    31  -233 -5879     - |
   11 |    29   -64  -115   112    73    51    10   -48  2907     - |
   12 |    -4    63  -121  -101   231   133   -70    -7  -741     - |
   13 |    33   -54   -62    25   244  -167   -48   -75  2886     - |
   14 |   -71   -92    53   -52   110     6     9   -65  2612     - |
   15 |   119    25   -66   -64   -57   203   -16   135  -535     - |
   16 |   -31  -201   119    -2   -26    16    14  -101  3012     - |
   17 |   148    91  -201   -20   -84   389    -5   249   181     - |
   18 |    82   -93   -18    32   -47    62    44   111  3048     - |
   19 |  -104  -209   153   -82  -185   379    96  -103   959     - |
   20 |   -53  -194   271     6  -140  -250    86   -27  2953     - |
   21 |   -80   -72   134   -28  -162    62    13   -17  3195     - |
   22 |  -153  -148   362  -106  -220  -106   111  -175 -1167     - |
   23 |   111   -62  -101    75    12    68    25    31  -298     - |
   24 |   110   223  -251    23    83   108   -61   123 -3448     - |
   25 |   -83   101   -46   -32    11   127   -49    21   691     - |
   26 |    56   144    27   -32   -41  -186   -55   -24 -4188     - |
   27 |    12   305   -92   -57     -   -29   -18   -18  1000     - |
   28 |  -158  -107    74  -113   335  -106   -28  -182  1812     - |
   29 |   258   163  -260    26   -54   206    16   319 -2731     - |
   30 |     1    52   -91     X     -   178   -58     7  1638     - |
   31 |    79   124  -246    41   -76   426   -47   132  -972     - |
   32 |  -222  -221   316   -48   -52  -155    30  -192 -4266     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   121    14  -260     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    76  -105     -     -     -     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -52    70     -     -     -     - |
 ALBH |    37    68     -   -75    18     -     -     -     -     - |
 ALGO |    96   116     -   -30  -168    45   183     -     -     - |
 ALIC |    14     -   101  -113    92     3    27  -118     -     - |
 ALRT |   -49     -    92   -90    94     -    33   -91     -     - |
 AMC2 |    72     -     -    12     -    34    61   -79     -     - |
 ANKR |     -     -    -6     -    18     -     -    -4     -     - |
 AREQ |   -38    60     -  -110     -   177   -31     -     -     - |
 AREV |     -     -     7   -33     -     -     -    27     -     - |
 ARTU |   -35     -    49  -103    58     -    10    17     -     - |
 ASPA |   -37     -    14   -52    -6     -   105    67     -     - |
 AUCK |    25     -    69   -15  -207   100   -23     -     -     - |
 BAKE |     -     -    82  -126     5     -    48    11     -     - |
 BAKO |    43     -     -   -49     -    51     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    -6  -118   182     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    44   -61     -     -    47     -     -     - |
 BJFS |   -18     -   103    -2  -257     -     -    57     -     - |
 BJNM |     8    -6     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     X     -    12  -101   146     -   -56     X     -     - |
 BOR1 |  -177     -     -  -127   316     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    43     -   169  -119     -  -266     -     -     -     - |
 BREW |     -    93     -     -   -42   -58     -     -     -     - |
 BRFT |   -12     -    94  -314    70   -46    81   189     -     - |
 BRMU |  -138     -    92   -88   138  -123    45     -     -     - |
 BRST |   -24     -    66     -  -113     -   -46     -     -     - |
 BRUX |    79     -     -   -32   -13     -    63     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -49     -    97     -     -     -     -     - |
 CAS1 |    13     -   121   -65   200    68    97  -333     -     - |
 CEDU |   -14     -   143  -209   -19    61    19     -     -     - |
 CHPI |     -     -    31  -111     -    57    16    45     -     - |
 CHTI |   133     -    19    -1  -136     -    35     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -461   662     -     -     -     -     - |
 CHUR |    59    81    68  -108   -99     -    52     -     -     - |
 COCO |    77     -    81  -153   -70     -    31    59     -     - |
 CONZ |     -     -     -   -50    72     -   116     -     -     - |
 CORD |     -     -     6     -     -   -15    14     -     -     - |
 CRO1 |     -    17     -  -138   358  -172   -13   -39     -     - |
 CUSV |     -     -   178  -247     -     -  -126     -     -     - |
 DAEJ |   134     -     -  -134    91     -   334     -     -     - |
 DARW |   -84    27   106  -197   165   -50   -16     -     -     - |
 DAV1 |   -58     -    87  -233   336     -   -38  -107     -     - |
 DGAR |   -19     -     -    -2  -136     -     -   126     -     - |
 DGAV |     -     -    59   -81     -     -    83     -     -     - |
 DRAO |   -14    43    50  -104    22     -     -     -     -     - |
 DUBO |     -     -    44  -110    70     -    24     -     -     - |
 FAA1 |  -187     -   144   -63   -53     -    65     -     -     - |
 FAIR |     -     8     -     X    -7     -     -     -     -     - |
 FLIN |     6     -    16  -140   282  -157     -     0     -     - |
 GLPS |  -163     -    19  -162   452     -   -64  -109     -     - |
 GLSV |    62     -    32    25  -149    -1   -11     -     -     - |
 GMSD |     -     -    67  -136     -    85     -     -     -     - |
 GODE |     -   153     -  -108    52   -50    48     -     -     - |
 GOLD |   -72     -   134   -33  -106   -79     -     -     -     - |
 GOPE |    46     -     -  -112   127     -     -     -     -     - |
 GRAS |    10     -    77   -80     -   -61   -38     -     -     - |
 GRAZ |     1     -     -     0     X     -   106     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -144   236     -   -50   -24     -     - |
 GUUG |     -     -    12    28  -150   118     -     -     -     - |
 HARB |   -55     9    53   -98    71    -1   -75     -     -     - |
 HERS |    86  -645   296     -     -   -86   142     -     -     - |
 HERT |     -     -   -51     -   102     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -   -16     -     -   127  -152     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -118   171    -1     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    25    28   -85     -     -     -     - |
 HOB2 |   -46    48    37    38  -229   127    -7     -     -     - |
 HOFN |  -285     -   191  -193   112     -    -1     -     -     - |
 HOLB |  -131     -     -  -155   322     -     -     -     -     - |
 HOLM |    69     -   107  -184     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |    90     -     -     -  -131    85     -     -     -     - |
 HYDE |   -14     -    44  -118    99    -8    -3     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -95   228     -   -37   -74     -     - |
 INVK |   -88     -     -     X    66     -  -162     X     -     - |
 IRKJ |     -     -     -   -51     X    99     -     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -    15     -    49  -107     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -124     -     -   114     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   120     -    21  -139     -    38     -     -     - |
 KARR |   -25     -    54  -232   251     -  -113     -     -     - |
 KELY |     -     -   171  -280     X     -     -    52     -     - |
 KERG |    31    14    83  -122   -26     -    38     -     -     - |
 KIRU |    82     -   -11  -104    77    46     6     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    47     -   -93     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     5     -     -    29     4    -3   -30     -     - |
 KOKV |     -     -    35   -49     -     -    49     -     -     - |
 KOUC |     -     -    49   -68     X     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -13    84     7   -91   -81    36    27    85     -     - |
 KUUJ |     -     -     8     -     -     -    -1   -13     -     - |
 LAMA |   -38     -     -   -20    92   -47     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     0     -     1     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -    38     5     -   -48     -    14     -     -     - |
 MAC1 |  -115     -     -   -83   213     8   -21   -10     -     - |
 MAD2 |     -   -52     -     -     -    64     -     -     -     - |
 MAG0 |    43     -    88  -145     -     -   -12     -     -     - |
 MAL2 |   -77     -    24  -134   204     -   -18     -     -     - |
 MANA |     -     -   101  -240   146     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -95   -49     -   383  -268     -     -     -     - |
 MAS1 |  -102    88   112   -72   -50     -    14   -60     -     - |
 MATE |     -    20    23  -153   317  -161     1   -33     -     - |
 MAUI |     -     -     -  -174   112   187     -     -     -     - |
 MAW1 |   -44     -    53  -229   187    96   -26     -     -     - |
 MBAR |     -     -    95     -  -189     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    -1  -139   202     -     -     -     -     - |
 MCM4 |    -5    32     -     -   -25     -   -49     -     -     - |
 MDVJ |    25     -     -  -177   237     X     -     -     -     - |
 MEDI |     -   139     -     -     -  -172     -     -     -     - |
 METS |    43     -     -   -23     -     -   101     -     -     - |
 MGUE |     -     -    68     -     -     -     -  -111     -     - |
 MIZU |   -13    75     -  -163     -   236    59     -     -     - |
 MKEA |     -     -   157  -218     1     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -     8     -   138     4     -  -129     -     - |
 MONP |  -108     -   -69     -   246   -37     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -41     -    79     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -   -66     -   130     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -31    44     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   190  -263     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    -3     -    38  -138   191     -    17   -54     -     - |
 NAUR |     -     -     -     -     -   109     -   -66     -     - |
 NICO |   -74     -  -101   -44   363   -43    35     -     -     - |
 NKLG |  -104     -    85  -101   227     -   -31  -136     -     - |
 NNOR |     -    23    34     -   -67   -30    14     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -  -213   306     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    49     -  -106   244  -185    13     -     -     - |
 NRIL |     8     -    33  -143   191     -     5   -46     -     - |
 NTUS |    -2     -    53  -127    52    35    -6     -     -     - |
 NYA1 |   -40     -   103   -71   107     -  -135  -147     -     - |
 NYAL |     -    73     -   -93   284  -295  -147     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -31     -    62     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    87     -   -61  -151     -     -     -     - |
 ONSA |   -86    25    48     0    34  -117   183     -     -     - |
 OPMT |   -45    21     -    -7     -    34     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -31     -    61     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -114   163     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -38   137   157     -  -163     -     - |
 PDEL |   -49     -    49   -72   262  -228    97   -41     -     - |
 PERT |  -197    18   140   -71   204  -336    70     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -75     -     -   102    88     -     - |
 PIE1 |     -    76    37  -144    63     -     8     -     -     - |
 POHN |     -     -    50     -     -     -     -   -82     -     - |
 POL2 |    65     -     -  -121    91     -     -    28     -     - |
 POLV |     -     -     -   -11    15     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    -3     -     6     -    44     -     -     - |
 PRDS |    71    85     -   -54     -   -73   196     -     -     - |
 PTBB |     2    42    13     -     -   -88    59     -     -     - |
 QAQ1 |   -98     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -36     -    14     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   143     -   -17  -110    -2   116   -31     -     -     - |
 RECF |     -     -     7   -10     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -80     -    40   -17     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     0     -   121    39   -18   -53    15  -196     -     - |
 REYK |     -     -     -    25   142  -242   273     -     -     - |
 RIGA |     -     -    60     -     -  -160     -     -     -     - |
 RIOP |    87     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 SALU |     -     -    99  -137     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   138  -191     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    92   113    37   -62  -132   -38    24     -     -     - |
 SCOR |     -     -    23  -217   214     -     -    39     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    96     -     -    71  -113     -     - |
 SFER |     -    33     9   -16    96  -167   132     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -45     5    64     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -47    13     -     -    24     -    60     -     -     - |
 SSIA |   -44     -     -   -51   164     -   -18   -40     -     - |
 STHL |   -33     -    48   -35     -     -    46   -16     -     - |
 STJO |     -    77     -   -46   134  -130    70   -34     -     - |
 STR1 |     -    41     -     -   -50    17     -     -     -     - |
 SUTH |    -4     -     -     -    59     -     7   -45     -     - |
 SUTM |     -   125     -     -  -114     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -    72  -100     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -63    37    77  -161    93    -1     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    68     -  -136     -    96     -     -     - |
 SYDN |   -61     -    23     -     -     -   105     -     -     - |
 SYOG |   -25   -35    59  -167   270  -129  -147     -     -     - |
 TEHN |     -     -    50   -71     3     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   169  -196  -120     -     -    52     -     - |
 THU3 |    29   111     -   -73   -41     -    80     -     -     - |
 TIDB |  -147   -31     -   -98   362  -111   -44     -     -     - |
 TIXI |     -     -   110     -  -181     -    46   -30     -     - |
 TLSE |  -113   137   120   -91    -7  -191    38     -     -     - |
 TOW2 |  -171     -    84  -127   293    -8    -7  -117     -     - |
 TRO1 |   -87     -   167  -113  -105     -    -6     -     -     - |
 TSKB |   108    -8     -   -52     -     -   159     -     -     - |
 TWTF |    63   -79     -  -174   258    63   -26   -24     -     - |
 UFPR |     -     -    38   -53     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    78     -  -156     -    65     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   -37     -    -1    30     -     - |
 URUM |     -     -    91     -    -1     -   -66  -147     -     - |
 USN3 |   -39     -     -     -   135  -143    12     -     -     - |
 USNO |     -   114     -     -  -104     -     -     -     -     - |
 USUD |     -   104     -   -66     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    62   -86     -     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -     0     -     1     -     -     -     - |
 VILL |    36    66    57   -63    56  -223    32     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    19   -21     -    -3     -     - |
 WAB2 |    44     -     -   -27     -     8    48     -     -     - |
 WHIT |    46    16    64  -119    -5     -    39     -     -     - |
 WILL |   -58   184     -  -200   164    -1     -     -     -     - |
 WSRT |     4   130     -   -41   -11   -15    62   -34     -     - |
 WTZA |    32     -     -     -     -   -33    72     -     -     - |
 WTZR |  -268     -   161  -164   386  -369  -143     -     -     - |
 WUHN |     -   -56    26     X     X     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -   -32    45     -     -     -     -     - |
 YAKT |   -78     -    77   -80     -     -    20    17     -     - |
 YAR2 |    -4   105     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   236  -101     -  -132     -     - |
 YELL |   -47   -10     -     X   160  -156  -203     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -    -6     -    12     -     -     -     - |
 YKRO |    76     -     -   -79     -     -     -    47     -     - |
 YSSK |   -20     -     -     8     -     -    52     3     -     - |
 ZAMB |    -8     -    12  -181   182     -   -44    49     -     - |
 ZECK |    84     -    43  -142    41    20   -14     -     -     - |
 ZIMM |  -154     -     -  -147   328     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    58    15    11     X    22    17    37    38   427     - | 2880    150
    2 |    15    19    11    10    19    22    38    38   448     - | 2880    255
    3 |    19    24     9    27     X    28    36    23  2440     - | 2880   1152
    4 |     9    20     8     8    14    12    15    12   715     - | 2880    612
    5 |    20    16     6    12    17    28    34    26   697     - | 2880    298
    6 |    17    22    15     X     X    70    41    18   383     - | 2880    239
    7 |    18    15     7    10    19    15    26    25   828     - | 2880    306
    8 |    30    14    10     8    20    14    24    21  3415     - | 2880   2364
    9 |    22    27     X     -    25     X     -     -  4445     - | 2294   3503
   10 |    16    14     6     9    15    20    35    34  2800     - | 2880   2097
   11 |    22    20    10     8    20    17    11    10   990     - | 2880    349
   12 |    15    18     6     8    17    18    10    11   390     - | 2880    235
   13 |    15    14     9     9    15    10    14    16  1127     - | 2880    542
   14 |    34    17    10    18    14    14    13    14   654     - | 2880    203
   15 |    10    21     9    10    14    15    27    21   801     - | 2880    222
   16 |    26    18     8    14    22    16    18    19   317     - | 2880    296
   17 |    46    18     8    10    19    20    39    35   944     - | 2880    245
   18 |    13    16    11     9    12    14    18    19   329     - | 2880    286
   19 |    32    21    11     7    20    22    21    19   458     - | 2880    231
   20 |    23    20     9     7    11    16    10    12   809     - | 2880    241
   21 |    22    16     9    10    15    13    15    13   477     - | 2880    329
   22 |    39    15    10    10    11    14    28    29  2656     - | 2880   1380
   23 |    21    16     9     8    13    10    10    13   551     - | 2880    204
   24 |    28    23     8    19    20    32    20    21  2789     - | 2880   1981
   25 |    20    22     7     8    17    19    14    11   300     - | 2880    183
   26 |     9    20    11    13    16    16    14    12  1247     - | 2880    212
   27 |    29    17    14     5     -    24    15    11   851     - | 2880    168
   28 |    15    16    10     8    18    18    30    27  4429     - | 2880    552
   29 |    12    20     6    15    17    16    44    45   785     - | 2880    226
   30 |    12    15    10     X     -    19    21     9   375     - | 2880    228
   31 |    27    23     9    13    17    16    23    23  1279     - | 2880    525
   32 |    45    17     7    18    12    13    28    29  1750     - | 2880    645
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    10    11    28     -     -     -     -     - |  288   3972
 ABPO |     -     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288  16036
 AJAC |     -     -     -     -    18    24     -     -     -     - |  287   2244
 ALBH |    31    35     -    17    31     -     -     -     -     - |  288  12794
 ALGO |    14    12     -    20    25    45    24     -     -     - |  288    230
 ALIC |    15     -    12    12    29    29    12    10     -     - |  288   4035
 ALRT |    13     -     7    14    18     -     9    10     -     - |  288   5613
 AMC2 |    27     -     -    19     -    24    14    15     -     - |  288     33
 ANKR |     -     -    12     -    25     -     -    11     -     - |  288    >>>
 AREQ |    12    15     -     8     -    17    13     -     -     - |  288   4083
 AREV |     -     -     6     9     -     -     -    12     -     - |  288   6645
 ARTU |    31     -     9    17    20     -     8     7     -     - |  287   7080
 ASPA |    23     -    13    14    24     -     9    14     -     - |  288   8075
 AUCK |    19     -    12    18    29    32    11     -     -     - |  288   4771
 BAKE |     -     -    10    16    22     -    10    14     -     - |  288   2796
 BAKO |    14     -     -    16     -    27     -     -     -     - |  288   3770
 BARH |     -     -    10    11    27     -     -     -     -     - |  288   2651
 BJCO |     -     -     7    10     -     -     8     -     -     - |  288   8473
 BJFS |    14     -     7    11    16     -     -    10     -     - |  288   8734
 BJNM |    41    34     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     39
 BOGT |     X     -    17    22    30     -    12     X     -     - |  283  14984
 BOR1 |    20     -     -    18    25     -     -     -     -     - |  288   7679
 BRAZ |    15     -    10    10     -    30     -     -     -     - |  288   5937
 BREW |     -    25     -     -    29    16     -     -     -     - |  288     46
 BRFT |    36     -    20    31    38    37    16    19     -     - |  288   3546
 BRMU |    35     -    11    16    29    32    12     -     -     - |  288   3464
 BRST |    23     -    14     -    33     -    14     -     -     - |  288   1815
 BRUX |    35     -     -    19    14     -    10     -     -     - |  288    478
 BUCU |     -     -     9     -    17     -     -     -     -     - |  288   6091
 CAS1 |    14     -     8    14    15    31     6    15     -     - |  288   3227
 CEDU |    12     -     9     9    16    21     7     -     -     - |  288   3989
 CHPI |     -     -     6     9     -    18     6    11     -     - |  288   4367
 CHTI |    23     -     9    11    22     -     9     -     -     - |  288   4815
 CHUM |     -     -     -    14    20     -     -     -     -     - |  285   6722
 CHUR |    10    35     8    27    18     -    14     -     -     - |  288  57089
 COCO |    28     -    14    24    29     -    10    16     -     - |  288   7062
 CONZ |     -     -     -    21    30     -    29     -     -     - |  271     52
 CORD |     -     -    11     -     -    31    12     -     -     - |  288   3260
 CRO1 |     -    15     -    16    24    22    21    16     -     - |  288     25
 CUSV |     -     -     7    10     -     -     6     -     -     - |  288   7459
 DAEJ |    34     -     -    21    30     -    29     -     -     - |  287   1112
 DARW |    21    15    13    13    41    26     9     -     -     - |  288   3874
 DAV1 |    24     -     8    15    22     -     7    12     -     - |  288   7490
 DGAR |    30     -     -    20    29     -     -    24     -     - |  288  21486
 DGAV |     -     -    11    15     -     -    12     -     -     - |  288   9545
 DRAO |    17    14    11    10    22     -     -     -     -     - |  288   6852
 DUBO |     -     -    16    16    33     -    12     -     -     - |  288  35937
 FAA1 |    16     -    11    19    25     -     7     -     -     - |  288  18339
 FAIR |     -    15     -     X    14     -     -     -     -     - |  275  10460
 FLIN |    16     -    13    16    21    44     -    13     -     - |  288   4696
 GLPS |    10     -     9    10    21     -    14    11     -     - |  288  15247
 GLSV |    20     -    18    15    36    49    18     -     -     - |  288   1645
 GMSD |     -     -    10    17     -    32     -     -     -     - |  288   4987
 GODE |     -    17     -    19    27    36    18     -     -     - |  288     67
 GOLD |    14     -    11    10    24    21     -     -     -     - |  288   2597
 GOPE |    12     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  287    365
 GRAS |    16     -     9    15     -    33     7     -     -     - |  288   2592
 GRAZ |    23     -     -    12     X     -    12     -     -     - |  286   2609
 GUAM |     -     -     -    17    24     -    20    15     -     - |  288   6209
 GUUG |     -     -    13    13    25    23     -     -     -     - |  288   5855
 HARB |    35    24     8     8    12    16     9     -     -     - |  288   1185
 HERS |    19    22     8     -     -    17    16     -     -     - |  288     26
 HERT |     -     -    14     -    28     -     -     -     -     - |  287   3482
 HLFX |     -    16     -     -    24    22     -     -     -     - |  288   5604
 HNLC |     -     -     -    29    30    31     -     -     -     - |  288   6024
 HNPT |     -     -     -    20    28    32     -     -     -     - |  288   3066
 HOB2 |    14    41    12    18    25    32    10     -     -     - |  288     22
 HOFN |    31     -    13    13    20     -    12     -     -     - |  288   2191
 HOLB |    20     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288   6408
 HOLM |    17     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   8278
 HRAO |    21     -     -     -    13    10     -     -     -     - |  288    540
 HYDE |    10     -     8    13    16    22     8     -     -     - |  288   3391
 IISC |     -     -     -    15    22     -    12    11     -     - |  288  22084
 INVK |    17     -     -     X    13     -    27     X     -     - |  255   8140
 IRKJ |     -     -     -    15     X    30     -     -     -     - |  288    103
 JOZ2 |     -     -    10     -    20    32     -     -     -     - |  288   5017
 JOZE |     -    26     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    17     -    14    21     -     9     -     -     - |  288   9178
 KARR |    18     -    13     9    27     -    11     -     -     - |  288   6108
 KELY |     -     -     6     8     X     -     -     9     -     - |  288   7211
 KERG |    16    15     9    20    23     -    17     -     -     - |  288   7266
 KIRU |    31     -    15    24    28    41    11     -     -     - |  288   3486
 KIT3 |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |     -    15     -     -    20    27    17    14     -     - |  288     62
 KOKV |     -     -     8    11     -     -     8     -     -     - |  288     47
 KOUC |     -     -     7    10     X     -     -     -     -     - |  286   7693
 KOUR |    10    28    12    13    26    37    14    17     -     - |  288     29
 KUUJ |     -     -     7     -     -     -    10    12     -     - |  288   3549
 LAMA |    25     -     -    15    15    13     -     -     -     - |  288   2510
 LHAZ |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  267    >>>
 LPGS |     -    23    14     -    42     -    26     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    16     -     -    10    21    15     7     8     -     - |  288   2554
 MAD2 |     -     7     -     -     -     9     -     -     -     - |  288     61
 MAG0 |    34     -     7    15     -     -    15     -     -     - |  287   8158
 MAL2 |    18     -    12    13    32     -    11     -     -     - |  288  10662
 MANA |     -     -    17    20    43     -     -     -     -     - |  288  10181
 MAR6 |     -    16    13     -    28    35     -     -     -     - |  288   1443
 MAS1 |    30    28    10    14    22     -     8    17     -     - |  288  19065
 MATE |     -    19    13    15    29    20    10     9     -     - |  288     62
 MAUI |     -     -     -    10    13    17     -     -     -     - |  288   5886
 MAW1 |    23     -    11    15    18    17    10     -     -     - |  288   4367
 MBAR |     -     -    14     -    29     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    14    20    24     -     -     -     -     - |  288   5833
 MCM4 |    25    31     -     -    13     -    22     -     -     - |  288   8821
 MDVJ |    23     -     -    20    25     X     -     -     -     - |  288     51
 MEDI |     -    17     -     -     -    21     -     -     -     - |  288     29
 METS |    15     -     -     8     -     -    17     -     -     - |  282    110
 MGUE |     -     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288     12
 MIZU |    17    22     -    23     -    33    27     -     -     - |  288    513
 MKEA |     -     -     8    11    17     -     -     -     -     - |  288  18408
 MOBS |     -     -    10     -    18    18     -     8     -     - |  288   3045
 MONP |    14     -    24     -    25    30     -     -     -     - |  288   3790
 MORP |     -     -     -    16     -    30     -     -     -     - |  288   5082
 MQZG |     -     -     9     -    19     -     -     -     -     - |  288   9260
 NAIN |     -     -     -    12    17     -     -     -     -     - |  288   6327
 NAMA |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   5035
 NANO |    11     -     7    12    23     -    11     8     -     - |  288   3074
 NAUR |     -     -     -     -     -    31     -    19     -     - |  277   4168
 NICO |    37     -    20    19    34    38    17     -     -     - |  288   2325
 NKLG |    32     -     8    13    15     -     5    14     -     - |  288   8766
 NNOR |     -    37    12     -    24    19    14     -     -     - |  288    436
 NOVM |     -     -     -    22    31     -     -     -     -     - |  288    184
 NRC1 |     -    15     -    15    18    24    12     -     -     - |  288     30
 NRIL |    28     -     7    18    20     -     8     8     -     - |  288   8150
 NTUS |    21     -    11    11    26    16    12     -     -     - |  288   3459
 NYA1 |    27     -     8    22    19     -    11     9     -     - |  288   9753
 NYAL |     -    20     -    19    25    26    12     -     -     - |  288    436
 OHI2 |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    16     -    22    34     -     -     -     - |  288    120
 ONSA |    21    14    13    16    22    19    14     -     -     - |  288     24
 OPMT |     9     9     -    10     -    16     -     -     -     - |  288     15
 OUS2 |     -     -    14     -    27     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PALM |     -     -     -    21    30     -     -     -     -     - |  288   5457
 PARC |     -     -     -    13    16    17     -    12     -     - |  288   4719
 PDEL |    33     -     8    10    18    21     8    14     -     - |  288   2689
 PERT |    17    28    10     9    19    26     9     -     -     - |  288   4528
 PETS |     -     -     -    23     -     -    14    27     -     - |  287   9935
 PIE1 |     -    25    10    12    24     -     8     -     -     - |  288     33
 POHN |     -     -    20     -     -     -     -    33     -     - |   81   4494
 POL2 |    28     -     -    19    21     -     -     9     -     - |  288   9059
 POLV |     -     -     -    24    35     -     -     -     -     - |  280   2298
 POTS |     -     -    14     -    27     -    13     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |    16    10     -    13     -    17    12     -     -     - |  288    134
 PTBB |    23    14    10     -     -    23    13     -     -     - |  288     59
 QAQ1 |    17     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  273   8289
 QUIN |    22     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   9553
 RBAY |    14     -    13    11    21    27     8     -     -     - |  288   5767
 RECF |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   4170
 RESO |    21     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288  13748
 REUN |    23     -    13    14    17    18     9    13     -     - |  288   4702
 REYK |     -     -     -    17    21    25    19     -     -     - |  288   2401
 RIGA |     -     -    12     -     -    31     -     -     -     - |  286   2544
 RIOP |    11     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   8207
 SALU |     -     -    11    15     -     -     -     -     -     - |  288   6270
 SAVO |     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   4657
 SCH2 |    14    10    12    10    22    40    10     -     -     - |  288   4004
 SCOR |     -     -    10    28    24     -     -    15     -     - |  288   8278
 SEY1 |     -     -     -    21     -     -    10    24     -     - |  288   7823
 SFER |     -    14    13    15    21    46    11     -     -     - |  288     50
 SOFI |     -     -    12    14    25     -     -     -     -     - |  270   7058
 SPT0 |    16    17     -     -    24     -    25     -     -     - |  288     32
 SSIA |    22     -     -    18    29     -    16    20     -     - |  288  10052
 STHL |    13     -     7    11     -     -     6    12     -     - |  288  19614
 STJO |     -    21     -    20    26    35    13    16     -     - |  288     70
 STR1 |     -    38     -     -    19    29     -     -     -     - |  288   1261
 SUTH |    22     -     -     -    14     -    11    10     -     - |  288  14339
 SUTM |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   5870
 SUWN |    23    32    10    17    28    33     -     -     -     - |  288   3912
 SVTL |     -     -    11     -    22     -    13     -     -     - |  288    109
 SYDN |    10     -     4     -     -     -    20     -     -     - |  283    732
 SYOG |    19    42     9    13    18    20    12     -     -     - |  288   4794
 TEHN |     -     -    11    12    14     -     -     -     -     - |  288  14607
 THTI |     -     -    16    23    26     -     -    16     -     - |  288   9805
 THU3 |    12    13     -    18    17     -    10     -     -     - |  288   5713
 TIDB |    19    20     -    12    18    17    12     -     -     - |  288     55
 TIXI |     -     -    19     -    25     -    23    26     -     - |  288    >>>
 TLSE |    26    15    13    21    24    42    10     -     -     - |  288   1582
 TOW2 |    14     -     9     8    18    23     7    10     -     - |  288   5122
 TRO1 |    37     -    10    16    25     -    13     -     -     - |  288   8289
 TSKB |    21    21     -    13     -     -    18     -     -     - |  288   9891
 TWTF |    16    17     -    18    21    47    17    21     -     - |  288     29
 UFPR |     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288   4863
 ULAB |     -     -     9     -    17     -    14     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     X     -    14     -    16    12     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     9     -    16     -    12    13     -     - |  288    >>>
 USN3 |    22     -     -     -    23    26    24     -     -     - |  288     30
 USNO |     -    36     -     -    33     -     -     -     -     - |  145     45
 USUD |     -    17     -    11     -     -     -     -     -     - |  134     51
 UZHL |     -     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288   1477
 VALP |     -     -     -     7     -    14     -     -     -     - |  287   4563
 VILL |    29    15    15    21    22    41    11     -     -     - |  288   4296
 VNDP |     -     -     -     -    14    18     -    16     -     - |  288   5384
 WAB2 |    26     -     -    15     -    20    19     -     -     - |  288    586
 WHIT |    14    13    11    10    21     -     6     -     -     - |  288  17489
 WILL |    32    20     -     9    17    22     -     -     -     - |  288   5768
 WSRT |    16    21     -    16    25    35    12    11     -     - |  288     21
 WTZA |    10     -     -     -     -    10    19     -     -     - |  288    576
 WTZR |    23     -    16    13    26    39    24     -     -     - |  288     24
 WUHN |     -    45    21     X     X     -     -     -     -     - |  283   4341
 XMIS |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  251   3639
 YAKT |    21     -    14    19     -     -     8    16     -     - |  287   9195
 YAR2 |    28    33     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   8901
 YARR |     -     -     -     -    12    17     -    11     -     - |  288   3248
 YELL |    21    16     -     X    17    16    16     -     -     - |  288     32
 YIBL |     -     -     -    22     -    43     -     -     -     - |  287   4742
 YKRO |    12     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  288  24281
 YSSK |    25     -     -    15     -     -     9    10     -     - |  287   9469
 ZAMB |    31     -     8    10    16     -     7     9     -     - |  288  14020
 ZECK |    28     -    14    22    24    21     9     -     -     - |  288     85
 ZIMM |    20     -     -     9    20     -     -     -     -     - |  288   6068
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    25    19    10    13    20    23    17    18  1635     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   INVK  | 1800-6  8:25:00 |        -640
grg |   KOUC  | 1800-6  1:00:00 |  -378558871
grg |   KOUC  | 1800-6  1:05:00 |        -672
grg |   KOUC  | 1800-6  1:15:00 |   378560304
grg |   BOGT  | 1800-6 16:15:00 |         586
jpl |   INVK  | 1800-6  5:05:00 |         548
mit |      9  | 1800-6 11:38:30 |         645
mit |      9  | 1800-6 11:53:00 |        -673
mit |      9  | 1800-6 12:39:30 |         886



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.99     4.09     2.11     2.11   | 3.34e-14  1.23e-14  1.79e-14 |
 AMC2 |   288   280     3   288     3.63     4.09     4.09     4.09   | 5.69e-14  1.75e-14  1.80e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.64     4.09     2.12     2.12   | 7.34e-14  1.06e-14  3.65e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     3.22     4.09     4.09     4.09   | 3.40e-14  7.93e-15  1.15e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.92     4.09     2.97     2.97   | 3.58e-14  8.63e-15  1.92e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.76     4.09     4.09     4.09   | 4.72e-14  8.23e-15  3.21e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.17     4.09     4.09     4.09   | 4.29e-14  8.78e-15  2.31e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.50     4.09     4.09     4.09   | 3.65e-14  7.14e-15  1.06e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.04     4.09     2.03     2.03   | 3.21e-14  9.56e-15  1.08e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.80     4.09     4.09     4.09   | 3.77e-14  1.02e-14  4.78e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.03     4.09     4.09     4.09   | 3.43e-14  1.34e-14  3.04e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.21     4.09     4.09     4.09   | 5.45e-14  9.07e-15  2.10e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     4.04     4.09     4.09     4.09   | 2.90e-14  1.07e-14  2.67e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.04     4.09     2.38     2.38   | 3.91e-14  7.71e-15  1.22e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.16     4.09     4.09     4.09   | 4.09e-14  1.49e-14  6.53e-15 |
 MEDI |   288   285     2   288     3.29     4.09     0.90     0.90   | 5.36e-14  1.28e-14  2.55e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     4.04     4.09     4.09     4.09   | 3.52e-14  6.58e-15  2.49e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     2.54     4.09     1.10     1.10   | 7.81e-14  1.32e-14  5.25e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.40     3.95     0.57     0.57   | 4.90e-14  8.49e-15  2.97e-15 |
 NOVM |   288   282     2   288     2.20     3.33     1.14     1.14   | 1.67e-13  4.26e-14  1.87e-14 |
 STJO |   288   285     1   288     2.18     3.25     0.37     0.37   | 8.06e-14  1.53e-14  7.84e-15 |
 WTZR |   288   288     1   288     2.01     2.78     0.23     0.23   | 5.12e-14  1.14e-14  2.24e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.66     1.88     4.09     4.09   | 1.01e-13  1.16e-14  5.66e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.61     1.78     4.09     4.09   | 1.11e-13  1.06e-14  3.39e-15 |
 TIDB |   288   286     1   288     1.50     1.55     2.24     2.24   | 1.29e-13  1.35e-14  4.82e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.37     1.29     0.88     0.88   | 5.17e-14  8.99e-15  4.91e-15 |
 USNO |   145   145     0   145     0.88     1.10     0.32     0.32   | 8.79e-14  3.86e-14         - |
 USUD |   134   131     1   134     0.70     0.75     1.89     1.89   | 2.57e-13  4.30e-14         - |
 KOKV |   288   287     1   288     0.98     0.66     0.24     0.24   | 3.36e-14  8.84e-15  4.02e-15 |
 MAD2 |   288   288     0   288     0.87     0.52     0.69     0.69   | 3.83e-14  9.36e-15  7.74e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.03     0.43     4.09     4.09   | 5.06e-14  2.15e-14  1.82e-14 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.79     0.43     0.22     0.22   | 3.16e-14  5.60e-15  9.52e-16 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.71     0.35     0.33     0.33   | 4.06e-14  9.07e-15  1.10e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     1.87     0.33     0.81     0.81   | 5.24e-14  3.31e-14  1.52e-14 |
 CONZ |   271   271     0   271     0.67     0.33     3.24     3.24   | 2.08e-13  6.24e-14  4.24e-14 |
 SVTL |   288   288     1   288     0.67     0.31     0.29     0.29   | 3.51e-14  3.47e-14  1.14e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.55     0.21     0.02     0.02   | 2.43e-13  8.97e-14  1.58e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.29     0.11     1.05     1.05   | 6.55e-13  6.94e-14  2.59e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.59     0.10     1.01     1.01   | 2.16e-13  5.46e-14  4.82e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.34     0.08     0.02     0.02   | 1.55e-13  3.04e-14  4.26e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.08     0.45     0.45   | 4.17e-13  1.09e-13  4.98e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.04     0.04   | 4.06e-13  1.81e-13  5.72e-14 |
 METS |   282   282     0   282     0.30     0.06     0.03     0.03   | 3.62e-13  3.18e-14  1.06e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.29     0.06     0.03     0.03   | 5.12e-13  1.17e-13  2.89e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.81     0.06     0.04     0.04   | 2.03e-13  5.53e-14  2.62e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.48     0.48   | 5.17e-13  1.53e-13  4.32e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.26     0.26   | 4.96e-13  1.28e-13  3.99e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.68     1.68   | 5.73e-13  5.99e-14  2.07e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.38     0.38   | 5.71e-13  5.95e-14  3.90e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.04     1.30     1.30   | 6.17e-13  6.20e-14  2.34e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.80     0.80   | 6.00e-13  6.60e-14  3.92e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.45     0.45   | 6.82e-13  7.65e-14  1.71e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.41     0.41   | 6.69e-13  6.44e-14  1.95e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.07     1.07   | 6.12e-13  5.75e-14  2.19e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.14     0.14   | 6.90e-13  7.21e-14  1.60e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.10     1.10   | 6.84e-13  6.28e-14  2.87e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.60     0.60   | 6.70e-13  7.30e-14  3.56e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.59     1.59   | 6.15e-13  6.62e-14  2.85e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.20     0.02     0.15     0.15   | 6.47e-14  1.87e-14  1.81e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.52     0.01     0.18     0.18   | 5.19e-14  2.76e-14  1.45e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.38     0.01     0.20     0.20   | 5.50e-13  6.52e-14  4.21e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.34     0.01     2.23     2.23   | 7.17e-14  3.69e-14  2.41e-14 |
 CRO1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.74e-14  9.61e-15  2.13e-15 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  2.56e-13  1.54e-13 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  4.16e-13  6.95e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.79e-13  2.50e-13 |
 G09  |   233   233     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-11  1.22e-11  4.78e-12 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.06e-13  2.11e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-13  7.66e-14  4.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  9.70e-14  1.97e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-13  9.91e-14  1.62e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  1.12e-13  2.69e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-13  7.60e-14  7.85e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  3.09e-13  9.56e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.66e-13  8.84e-14  2.29e-14 |
 GLSV |   288   241    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.58e-11  3.68e-12  7.35e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.33e-13  3.70e-13  1.74e-13 |
 HOFN |   288   260    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.55e-12  1.03e-12  1.62e-13 |
 KIRU |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.13e-13  4.18e-13  1.13e-13 |
 MAC1 |   288   272    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  9.57e-13  1.60e-13 |
 NNOR |   288   268    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  2.48e-13  3.45e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.39e-14  1.07e-14  2.84e-15 |
 NYAL |   288   269     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.03e-13  1.52e-13  2.64e-14 |
 PDEL |   288   245    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  9.93e-13  2.28e-13 |
 REYK |   286   232    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.30e-11  1.52e-12  3.07e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.86e-13  6.40e-14 |
 SYDN |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-13  1.42e-13  6.29e-14 |
 TLSE |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  7.71e-13  1.75e-13 |
 USN3 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.90e-14  1.20e-14  3.59e-15 |
 VILL |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  8.96e-13  4.77e-13 |
 WAB2 |    36     7    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.64e-12         -         - |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-14  4.38e-15  8.05e-16 |
 GOLD |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  1.02e-12  3.07e-13 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-12  9.28e-13  2.16e-13 |
 AJAC |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 OHI3 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.70e-14  7.11e-15  2.34e-15 |
 MONP |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-12  5.43e-13  3.10e-13 |
 RIGA |   286   241    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  1.16e-12  1.69e-13 |
 UZHL |   288   259    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.94e-13  1.22e-13 |
 BJNM |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.34e-14  7.91e-15  4.26e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 6.84e-22  9.09e-20  2.37e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     AJAC      AJAC      USN3 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
