
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1804   Day: 6   MJD: 56878                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2879     16    -130      82   1728   1728      0   3955   3955      0    0.00
 cod |   288     0  30181   1310    -278    -188     24     28     23    145    122    154   12.35
 emr |   288     0  22365    317    -161       0     23     27     19    150     60    188   13.64
 esa |   288     0  31669    308   -2272    -101     14     13     15    106    121     99   24.25
 gfz |   288     0  36736   1148    -419      -2     13     13     13     90    119     80   25.91
 iga |    96     0   2880      0     194    -347     30     30      0     75     75      0    0.00
 igc |   288     0   8236      0    1667    4796    167    167      0   3841   3841      0    0.00
 igu |    96     0   2784     12     132    -100   1436   1436      0   2714   2714      0    0.00
 jpl |   288     0  25278    562     727     368     15     13     16    121    139    111   23.84
 ngs |    96     0   2880     11     193    -200   1286   1286      0   3104   3104      0    0.00
 usn |   288     0  29704    836   -1069    -208     44     70     30    143    191    122    0.00
 whu |   288     0  29828    633    1556   -2043     54     47     56    288    163    326    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   195    85   -61  -173     X     3  -358  -289   166   -17     X   -60 |
    2 |  -887  -302    48   -80   481  -172    14   117  -313 -1331   412  -213 |
    3 | -9460  -151    10  -114   173   -39     -  -286     - -6849   -34  -194 |
    4 |  3122   175    88   -89   -49    96  -963  4389     X  2157   141  -110 |
    5 |  -494    87    49   -80   -30    51    51  1912    41  -743    65   -51 |
    6 |   659   117   -47    -6     X    79  -101  2471   -26   145     X  -221 |
    7 |  -682   132  -102  -117   -29    21   114 -1076   141  -963    96  -192 |
    8 | -7081   -35   -43    40     X     -     -     -     X     -     -     - |
   10 | -7022    -5   -29    55   160    38  -263 -9111  -210 -6194   -40  -129 |
   11 |  3179    -2    16  -135    79    -8   385   338    43  2777   393  -160 |
   12 | -1740    56   127   -76   -47    61  -149   839    26 -1891    65  -161 |
   13 |  3376   120     8   -53   -26    64   295  1228    16  3400   252   -57 |
   14 |  3167   -90    40    49   -58   -69   242  -306    37  2884    27   -86 |
   15 |   136   184   -29  -116   -88    14  -227   977   135  -207   163  -109 |
   16 |  2219   -71    17   -32   139   -40   -39  -266   -95  2071   -36   -93 |
   17 |  2573    29    31  -260   -11   -29   155  2072   243  1493   184  -264 |
   18 |  5148    23    16  -146     5  -162   345   836   122  4637    18   -15 |
   19 | -1288  -114    34    62    43   -20  -254     -   -71 -1441   245  -280 |
   20 |  2783   -17   -45   -11    73   -42    -3  -161   -34  2434  -180  -147 |
   21 |  2926   -83    20   -71    40   -53  -339   267    60  2583   -24   -94 |
   22 | -3885   -94    18   123    90    51   110 -1985  -185 -3402  -257   -92 |
   23 |  -432   139    57   -98   -16     5   682   251    13  -720   255  -117 |
   24 |  7274    38    37  -143   -56    74   199   530   165  5640   149   -44 |
   25 |   635   -45    -5  -149    74   -46  -111  -615    98   366   -15  -130 |
   26 | -2991   165   -27  -106   -36    51  -133   165    77 -3427   124   130 |
   27 | -1005   127    13    11    -5    16    74    37   -77  -891     X  -154 |
   28 |  2442  -127    19    94     5    63   -63 -4799   -45  2055   100  -164 |
   29 |  -778     2   -16  -248   -44   -28  -208   271   307 -1031   104  -131 |
   30 |     -    72   -86  -106     X    58  -364  2010   119   352     -  -290 |
   31 |  -913    75    14  -215    45    28    84  -152   123 -1327   172  -151 |
   32 | -2428  -173   -16    45    96   -66  -295   -62   -51 -3370  -134  -151 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     6    43     -     -     -   -52     -     -    88 |
 ADIS |     -     -     -   -15   203     -     -     -  -206     -     -   185 |
 ALGO |     -   135  -270    83     -     -     -     -     -     -    42   108 |
 ALIC |     -  -176     -    71    23     -     -     -     -     -    64    -3 |
 ALRT |     -   -57     -     -    27     -     -     -     -     -     2    34 |
 AMC2 |     -   -42    69     -     -     -     -     -   -18     -   -48    -4 |
 ANKR |     -    61     -   -35     -     -     -     -     4     -     -     - |
 AREQ |     -    38     -     -     -     -     -     -   -20     -     -    67 |
 AREV |     -     -     -   -19    18     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    27     -   -35   -48     -     -     -    74     -   -61    -9 |
 ASPA |     -  -120     -    35    69     -     -     -   -47     -  -249    -7 |
 BAKE |     -     -     -    58   -54     -     -     -     -     -    13    23 |
 BJCO |     -     -     -    42   -40     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -     0    49     -     -     -   -53     -    22    72 |
 BRFT |     -     X     -    83  -178     -     -     -   109     -  -160     - |
 BRMU |     -     X     -    63   -49     -     -     -   -11     -    55   -42 |
 BRUX |     -    42     -     -   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    -3     -   -15   132     -     -     -  -128     -   -38  -121 |
 CEDU |     -     -     -   117  -110     -     -     -     -     -   -56   -71 |
 CHAN |     -     -     -     -   -13     -     -     -    14     -     -    38 |
 CHPI |     -     -     -     1     9     -     -     -   -11     -   -15    76 |
 CHTI |     -   170     -   -87     -     -     -     -     -     -     -  -162 |
 CHUR |     -    -5     -   -54     -     -     -     -    58     -    26     - |
 COCO |     -  -316     -   245   -79     -     -     -     -     -    51    74 |
 CONZ |     -     -  -207     -   109     -     -     -     -     -    42  1467 |
 CORD |     -     -     -    26   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    62   -17   -18     -     -     -     3     -   -48     - |
 CUSV |     -     -     -   362    63     -     -     -  -436     -     -     1 |
 DAEJ |     -   114  -103     -     -     -     -     -     -     -   -55     - |
 DARW |     -   112     -   108   -95     -     -     -   -64     -  -219   -15 |
 DAV1 |     -  -177     -   166   -71     -     -     -     -     -    92   -99 |
 DGAV |     -     -     -    24   -66     -     -     -    49     -     -    33 |
 DUBO |     -     -     -    33   -31     -     -     -     -     -     6     - |
 FAA1 |     -  -135     -   107   -35     -     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -  -118     -    60     -     -     -     -     -     -   -49   -98 |
 GLPS |     -    51     -   -33   -71     -     -     -    83     -   125    -3 |
 GLSV |     -   249     -  -129     2     -     -     -     -     -   -33     - |
 GMSD |     -     -     -    25    21     -     -     -   -48     -     -     - |
 GODE |     -     -    72     -   -38     -     -     -     -     -   -18     - |
 GODZ |     -     -  -204   115     -     -     -     -     -     -     -    16 |
 GOL2 |     -     -    -8     5     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |     -    62     -     -   -29     -     -     -     -     -     -    52 |
 GRAZ |     -   258     -     -  -123     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -27     -     -     -    30     -    66     - |
 HARB |     -  -169    49     -    54     -     -     -     -     -    -8   130 |
 HERS |     -   -54    49     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     -   220    30  -144     -     -     -     -     -    60   -37 |
 HOFN |     -   424     -     -  -202     -     -     -     -     -  -212     - |
 HYDE |     -     -     -    35   -33     -     -     -     -     -   165    20 |
 IENG |     -   -74    67     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -  -105     -     -     -   114     -    72     - |
 INVK |     -    31     -     -   -15     -     -     -     -     -     2   133 |
 IRKM |     -     -   275     -     -     -     -     -  -157     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -     -    75     -     -     -   -81     -    25     - |
 KARR |     -     X     -   184    23     -     -     -  -212     -  -178     - |
 KERG |     -   298     -     -  -142     -     -     -     -     -   186   -54 |
 KIRU |     -    79    44   -65     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -     -  -104    97     -     -     -     -     -   -70     - |
 KOKV |     -     -     -    13   -12     -     -     -     -     -     -    19 |
 KOUR |     -   -19    71   -21    -9     -     -     -     -     -     -    16 |
 KRGG |     -     -     -     -    79     -     -     -   -86     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   -36    33     -     -     -     -     -    57  -100 |
 LPGS |     -     -     -   -55    52     -     -     -     -     -   -55     2 |
 MAC1 |     -   -20     -   -17    23     -     -     -     2     -  -130    -6 |
 MAG0 |     -    72     -    12   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -70     -    15    13     -     -     -     7     -     -   -25 |
 MAS1 |     -   -52   -62   108   -45     -     -     -     -     -  -119     - |
 MATE |     -     -   106   -27  -122     -     -     -    99     -  -100     - |
 MAW1 |     -  -166     -    66   -56     -     -     -    79     -   127    31 |
 MCIL |     -     -     -   -18    17     -     -     -     -     -   -75    28 |
 MCM4 |     -    77     -     -   -37     -     -     -     -     -   168   -63 |
 MGUE |     -     -     -    32     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 MIZU |     -   -43    39     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -    -9     -     -     -     9     -    43   152 |
 NANO |     -   159     -     0   -75     -     -     -     -     -    42   -22 |
 NIST |     -   223  -202     -     -     -     -     -     -     -     -  -283 |
 NKLG |     -  -524     -     -    96     -     -     -   150     -     -   311 |
 NNOR |     -     -    74   -41     -     -     -     -     -     -   115   -57 |
 NRC1 |     -     -  -278     -   146     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -  -102     -   -17    19     -     -     -    49     -   -70    83 |
 NURK |     -     -     -  -114   107     -     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   139  -178     -    24     -     -     -     -     -   -71    45 |
 NYAL |     -     -   156     -     -     -     -     -   -89     -  -258     - |
 ONSA |     -  -159   322     -   -93     -     -     -     -     -     -   -90 |
 OPMT |     -   -20    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    19   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     X     -     -   -57     -     -     -    62     -    79     - |
 PERT |     -     -     -   111    87     -     -     -  -207     -  -351     - |
 PETS |     -     -     -   104   -14     -     -     -   -91     -     -    83 |
 PIE1 |     -     -    15   -13     4     -     -     -     -     -  -123     - |
 PIMO |     -     -     -    -3   -65     -     -     -    73     -    23     2 |
 PRDS |     -   -89   428  -195     -     -     -     -     -     -     -  -214 |
 PTBB |     -   -55    49     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -    -9    -6     -     -     -     -    11     -  -101     - |
 RESO |     -  -104     -     -    50     -     -     -     -     -     -    63 |
 REYK |     -     -     -   212  -198     -     -     -     -     -     -  1346 |
 RIO2 |     -     -     -   -89    83     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -18     -   -36   -92     -     -     -   146     -     5   -90 |
 SEY1 |     -    10     -   -94   -15     -     -     -   108     -  -135    39 |
 SPT0 |     -   -22    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -157     -   113     -     -     -     -   -30     -    -1     - |
 STHL |     -     -     -   -65   -13     -     -     -    80     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -31     -     -     -    34     -   -17   -29 |
 SYDN |     -  -195   177     -     -     -     -     -     -     -     -  -299 |
 SYOG |     -   228  -366    88    16     -     -     -     -     -   169  -729 |
 THU2 |     -     -     -    77     -     -     -     -   -78     -     -    -5 |
 THU3 |     -   -29   166     -   -72     -     -     -     -     -     6     - |
 TID1 |     -    55   -50     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    59   126     3  -112     -     -     -    17     -    86     - |
 TIXI |     -     -     -     X   123     -     -     -  -133     -    67   102 |
 TLSE |     -  -432     -     -   206     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -149     -    93   -31     -     -     -    16     -  -100   -62 |
 TRO1 |     -    42     -     -    18     -     -     -   -42     -  -262     - |
 TSKB |     -   -29    83     -   -30     -     -     -     -     -    30    57 |
 TWTF |     -     1    77     -   -41     -     -     -     -     -   -55    -4 |
 ULAB |     -     -     -  -130   121     -     -     -     -     -  -261    45 |
 UNSA |     -     -     -     -   -49     -     -     -    53     -     -    99 |
 URUM |     -     -     -    58   -15     -     -     -   -43     -     -     4 |
 USN3 |     -   -33    30     -     -     -     -     -     -     -   -83     - |
 VACS |     -     -     -   217     -     -     -     -  -221     -     -     - |
 VILL |     -    48    -9   -23     3     -     -     -     -     -    24     - |
 WAB2 |     -    11   -10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -30     X    41    14     -     -     -   -42     -  -116    28 |
 WSRT |     -    37    48     -   -46     -     -     -     3     -   -57    20 |
 WTZA |     -    12   -11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   165  -150     -     -     -     -     -     -     -  -117  1486 |
 WUHN |     -     -  -465   211    56     -     -     -     -     -  -173   -28 |
 YAKT |     -     -    47   -26     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 YELL |     -     -  -538    66    20     -     -     -   219     -    71    89 |
 YSSK |     -     -     -     -   -26     -     -     -    28     -     -     - |
 ZAMB |     -    39     -    55   -89     -     -     -    22     -    62    38 |
 ZWE2 |     -    50     -     -   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   485    28    46    19     X    30    82   202    21   580     X    27 |  288    165
    2 |   389    17    20    16    15    50    77   328    13   294    33    42 |  288    279
    3 |  5612    35    20    10    12    19     -  3878     -  2351   107    50 |  288   3370
    4 |  1928    22    22    11    17    33   376  2259     X  2055    63    73 |  287    619
    5 |   365    22    17    10    16    17    76   957    14   329    72    45 |  288    215
    6 |   374    22    24    10     X    56   303  1483    16   384     X    59 |  288    233
    7 |   793    19    18    11    11    40   175   721    12   693    75    56 |  288    215
    8 |  3227    44    36    12     X     -     -     -     X     -     -     - |  286   3064
   10 |  3935    23    13     8    13    21   230  3374    14  3215    64    49 |  288   2545
   11 |   783    27    40    11    14    22   198   351    15   622    66    33 |  288    368
   12 |   492    24    23    12    17    23   102   608    11   542    72    42 |  288    347
   13 |  1700    18    44    14    11    37   191  1061    10   643    90    50 |  288    351
   14 |   625    22    40    13     8    26    85   426    14   676    85    61 |  288    206
   15 |   301    23    13    19    13    32   325   789    14   404    61    38 |  288    231
   16 |   425    38    31    13    14    22   135   306    14   408    63    45 |  288    312
   17 |  1387    15    25     9    14    28    99   965    14  1544    31    41 |  288    326
   18 |   802    30    13    11    10    17   133   459     8   577    40    35 |  288    301
   19 |   295    43    39    21    12    33    74     -    13   342    97    39 |  288    252
   20 |   458    28    38    11     7    15   110   558    12   525    51    48 |  288    362
   21 |   699    25    21    15     9    33   104   615     9   827    36    60 |  288    424
   22 |  1714    26    18     9     8    24   211  1347    17  1390    48    49 |  288    467
   23 |   441    39    28    12     8    39   117   455     9   415    83    46 |  288    214
   24 |  2078    24    15    14    23    35    68  1191    17  2641    88    24 |  288   1392
   25 |   517    25    16     8    15    27    80   321    10   443    84    24 |  288    202
   26 |   626    35    16    20     8    27    91   457    16   622    80    44 |  288    307
   27 |   983    49    38    17    20    24   146   324    14   692     X    40 |  288    190
   28 |  3339    32    27     9    13    17    65  4103    13  3281    42    60 |  288   1268
   29 |   303    30    21    15    11    35   145   329     9   310    79    36 |  288    284
   30 |     -    24    17     9     X    44   202  1141    11   422     -    50 |  288    281
   31 |   458    14    18    12    15    40    74   378    11   403    88    68 |  288    250
   32 |  1121    13    35     7    14    20   262   580     8  1539    56    46 |  288    613
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    11    14     -     -     -     8     -     -    22 |  288  15011
 ADIS |     -     -     -    13    15     -     -     -    15     -     -    26 |  288    >>>
 ALGO |     -    20    20    17     -     -     -     -     -     -    25    42 |  288     89
 ALIC |     -    16     -    10     7     -     -     -     -     -    16    43 |  288   3791
 ALRT |     -    27     -     -    13     -     -     -     -     -    14    20 |  288   6700
 AMC2 |     -    17    20     -     -     -     -     -     8     -    20    52 |  288     23
 ANKR |     -    18     -     9     -     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    23     -     -     -     -     -     -    12     -     -    54 |  288   3698
 AREV |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   8031
 ARTU |     -    21     -     9     8     -     -     -    10     -    32    20 |  287   8624
 ASPA |     -    22     -    16    13     -     -     -    15     -    44    53 |  288  10124
 BAKE |     -     -     -    16    15     -     -     -     -     -    29    44 |  288   3731
 BJCO |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   9401
 BOGT |     -     -     -    11    15     -     -     -    17     -    35    37 |  288  14525
 BRFT |     -     X     -    13     9     -     -     -    12     -    48     - |  288   3443
 BRMU |     -     X     -    11    12     -     -     -    15     -    22    70 |  288   5909
 BRUX |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    441
 CAS1 |     -    27     -    12    24     -     -     -    22     -    21    63 |  288   8213
 CEDU |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    28   166 |  288   5262
 CHAN |     -     -     -     -    15     -     -     -    17     -     -    40 |  287  15401
 CHPI |     -     -     -     7    11     -     -     -    12     -    26    42 |  288   8828
 CHTI |     -    15     -     8     -     -     -     -     -     -     -    80 |  288   5473
 CHUR |     -    30     -    12     -     -     -     -    18     -    16     - |  288  12929
 COCO |     -    25     -    12    12     -     -     -     -     -    25    29 |  288  14138
 CONZ |     -     -    27     -    14     -     -     -     -     -    25    37 |  288     49
 CORD |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   6520
 CRO1 |     -     -    33    12    17     -     -     -    19     -    42     - |  288     37
 CUSV |     -     -     -     8    10     -     -     -     9     -     -    44 |  288  11158
 DAEJ |     -    19    17     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288    928
 DARW |     -    32     -    15    14     -     -     -    10     -    13    80 |  288   3129
 DAV1 |     -    20     -    11    10     -     -     -     -     -    39    64 |  288   7391
 DGAV |     -     -     -     9     7     -     -     -    11     -     -   105 |  288  15150
 DUBO |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    47     - |  288  34056
 FAA1 |     -    17     -    14    11     -     -     -     -     -     -     - |  288  20308
 FLIN |     -    38     -    19     -     -     -     -     -     -    35    56 |  282   2805
 GLPS |     -    34     -    14    17     -     -     -    10     -    44    41 |  288  15516
 GLSV |     -    25     -    11    11     -     -     -     -     -    19     - |  288   1755
 GMSD |     -     -     -    24    21     -     -     -    26     -     -     - |  288   4356
 GODE |     -     -    20     -    11     -     -     -     -     -    21     - |  288     43
 GODZ |     -     -    15     8     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   3601
 GOL2 |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     76
 GRAS |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     -     -    21 |  288   2676
 GRAZ |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   3554
 GUAM |     -     -     -     -    16     -     -     -    17     -    32     - |  288    >>>
 HARB |     -    40    24     -    11     -     -     -     -     -    25    45 |  288  59536
 HERS |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 HOB2 |     -     -    27    11    11     -     -     -     -     -    42    37 |  288    154
 HOFN |     -    15     -     -     7     -     -     -     -     -    30     - |  288   2638
 HYDE |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    28    32 |  288   3859
 IENG |     -    29    26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  286     64
 IISC |     -     -     -     -    12     -     -     -    13     -    37     - |  288  21438
 INVK |     -    40     -     -    19     -     -     -     -     -    49    42 |  286   9514
 IRKM |     -     -    13     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  287    463
 JPLM |     -     -     -     -    12     -     -     -    13     -    19     - |  288    >>>
 KARR |     -     X     -     8     9     -     -     -    10     -    21     - |  288   4519
 KERG |     -    40     -     -    19     -     -     -     -     -    42    39 |  284  12356
 KIRU |     -    22    11    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3162
 KIT3 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    29     - |  288    >>>
 KOKV |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     -     -    63 |  218     45
 KOUR |     -    27    19    14    13     -     -     -     -     -     -    57 |  288     27
 KRGG |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -     -     - |  288   2503
 LHAZ |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    32    23 |   99    >>>
 LPGS |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    30    97 |  287    >>>
 MAC1 |     -    30     -     8     9     -     -     -    16     -    22    72 |  288   2661
 MAG0 |     -    10     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  287   9469
 MAL2 |     -    32     -    13    19     -     -     -    18     -     -    55 |  288  12842
 MAS1 |     -    22    25    15    17     -     -     -     -     -    24     - |  288  10517
 MATE |     -     -    19    11    10     -     -     -    10     -    48     - |  288     67
 MAW1 |     -    19     -    10     8     -     -     -     9     -    28    49 |  288   4425
 MCIL |     -     -     -    16    15     -     -     -     -     -    22    33 |  252   9711
 MCM4 |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     -    45    14 |  285   7249
 MGUE |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     19
 MIZU |     -    15    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    557
 MKEA |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -    32    36 |  288  20230
 NANO |     -    26     -    10     8     -     -     -     -     -    16   124 |  288   3092
 NIST |     -    15    13     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |  288     38
 NKLG |     -    23     -     -    17     -     -     -    18     -     -    57 |  286  12722
 NNOR |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     -    24    55 |  288    420
 NRC1 |     -     -     9     -     5     -     -     -     -     -     -     X |  288     24
 NRIL |     -    14     -     8     9     -     -     -     8     -    23    21 |  288   8167
 NURK |     -     -     -    22    20     -     -     -     -     -     -     - |  252    >>>
 NYA1 |     -    14    15     -    10     -     -     -     -     -    26    22 |  288   9088
 NYAL |     -     -    15     -     -     -     -     -     8     -    16     - |  288    431
 ONSA |     -    24    21     -    16     -     -     -     -     -     -    40 |  288     37
 OPMT |     -    17    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 PALV |     -     -     -    36    33     -     -     -     -     -     -     - |  260   3609
 PDEL |     -     X     -     -    19     -     -     -    20     -    36     - |  287   3005
 PERT |     -     -     -     8    10     -     -     -    10     -    38     - |  288   5741
 PETS |     -     -     -    12    13     -     -     -    16     -     -    49 |  287  12192
 PIE1 |     -     -    23    13    10     -     -     -     -     -    22     - |  288     29
 PIMO |     -     -     -     8    12     -     -     -    10     -    22    48 |  288  11078
 PRDS |     -    27    24    13     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288    163
 PTBB |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     64
 QAQ1 |     -     -    13     9     -     -     -     -    11     -    17     - |  285   8094
 RESO |     -    19     -     -     9     -     -     -     -     -     -    22 |  288   9256
 REYK |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -     -    80 |  288   2937
 RIO2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SCH2 |     -    21     -     8     9     -     -     -    13     -    15    25 |  288   3331
 SEY1 |     -    45     -    23    25     -     -     -    22     -    50    50 |  288  12862
 SPT0 |     -    30    27     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  270     60
 SSIA |     -    23     -    16     -     -     -     -    18     -    36     - |  285   8408
 STHL |     -     -     -    14    21     -     -     -    18     -     -     - |  288  22070
 STJO |     -     -     -     -    12     -     -     -    13     -    23    25 |  288    179
 SYDN |     -    10     9     -     -     -     -     -     -     -     -    72 |  287    687
 SYOG |     -    24    23    32    15     -     -     -     -     -    53    47 |  288   7374
 THU2 |     -     -     -    72     -     -     -     -    74     -     -    74 |  276 165260
 THU3 |     -    17    15     -    11     -     -     -     -     -    17     - |  288   6511
 TID1 |     -    11    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     52
 TIDB |     -    34    17    14    12     -     -     -    10     -    19     - |  288     85
 TIXI |     -     -     -     X    14     -     -     -    15     -    19    37 |  288    >>>
 TLSE |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   1616
 TOW2 |     -    20     -    11    12     -     -     -    10     -    17    93 |  288   4998
 TRO1 |     -    15     -     -     8     -     -     -    10     -    40     - |  288   7871
 TSKB |     -    38    40     -    27     -     -     -     -     -    34    46 |  288   4744
 TWTF |     -    22    33     -    15     -     -     -     -     -    29    73 |  288     30
 ULAB |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    27    39 |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    13     -     -     -    14     -     -   142 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    15    12     -     -     -    19     -     -    34 |  288    >>>
 USN3 |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     -    24     - |  288     27
 VACS |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -     - |  276  11894
 VILL |     -    19    22    10    13     -     -     -     -     -    36     - |  288   3566
 WAB2 |     -    18    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    578
 WHIT |     -    12     X     7     7     -     -     -    10     -    22    45 |  288  52504
 WSRT |     -    17    19     -    14     -     -     -    11     -    32    39 |  288     20
 WTZA |     -    16    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    540
 WTZR |     -    16    15     -     -     -     -     -     -     -    35    47 |  288     27
 WUHN |     -     -    25    13    13     -     -     -     -     -    22    30 |  288   4036
 YAKT |     -     -    17    10     -     -     -     -     -     -     -    41 |  270  10266
 YELL |     -     -    18     8    14     -     -     -    10     -    16    34 |  288     25
 YSSK |     -     -     -     -     9     -     -     -    10     -     -     - |  287  12521
 ZAMB |     -    22     -    15    14     -     -     -     9     -    40    48 |  288  12710
 ZWE2 |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1729    25    23    15    13    31   167  1437    16  1287    44    54 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.43     5.51     5.50     5.50   | 4.65e-14  1.34e-14  2.25e-15 |
 HOB2 |   288   276     4   288     4.33     5.51     2.00     2.00   | 1.32e-13  3.33e-14  1.09e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     5.43     5.51     5.50     5.50   | 3.13e-14  6.47e-15  2.02e-15 |
 ONSA |   288   283     2   288     3.91     5.51     5.50     5.50   | 7.55e-14  1.67e-14  3.61e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.66     5.51     5.50     5.50   | 4.47e-14  8.92e-15  3.49e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     3.83     5.51     5.50     5.50   | 4.93e-14  8.53e-15  1.29e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.45     5.51     5.50     5.50   | 5.10e-14  1.13e-14  2.63e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.70     5.51     4.74     4.74   | 5.19e-14  1.17e-14  2.43e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.45     5.51     5.50     5.50   | 2.94e-14  5.19e-15  1.15e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     4.24     5.51     5.50     5.50   | 4.98e-14  1.05e-14  1.99e-15 |
 PTBB |   287   281     2   287     4.45     5.49     5.48     5.48   | 5.43e-14  2.21e-14  5.76e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     4.40     5.47     5.50     5.50   | 4.03e-14  1.27e-14  2.28e-15 |
 TID1 |   288   288     0   286     3.95     5.47     5.28     5.28   | 4.43e-14  9.69e-15  5.15e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.50     5.46     1.93     1.93   | 4.31e-14  7.11e-15  4.51e-15 |
 CONZ |   288   285     1   288     3.39     5.27     5.50     5.50   | 6.28e-14  8.77e-15  3.42e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     3.13     4.51     0.84     0.84   | 5.42e-14  1.01e-14  4.63e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.69     3.34     0.29     0.29   | 6.72e-14  2.53e-14  1.28e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.14     2.13     5.50     5.50   | 9.63e-14  1.93e-14  3.72e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.08     2.00     0.94     0.94   | 3.53e-14  1.09e-14  7.86e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     2.00     1.84     1.22     1.22   | 9.23e-14  1.47e-14  7.31e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.79     1.48     4.17     4.17   | 1.09e-13  1.12e-14  8.33e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.75     0.73     2.89     2.89   | 5.18e-14  2.22e-14  2.02e-14 |
 KOUR |   288   288     0    33     0.34     0.51     0.06     0.06   | 4.26e-14  1.24e-14  2.41e-15 |
 IRKM |   287   284     1   287     0.65     0.20     0.04     0.04   | 1.52e-09  8.52e-11  2.67e-11 |
 G26  |   288   288     0   288     0.90     0.14     0.16     0.16   | 1.87e-13  5.86e-14  2.35e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.36     0.10     0.21     0.21   | 7.19e-13  6.84e-14  3.00e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.40     0.07     0.33     0.33   | 4.01e-13  1.28e-13  3.99e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.39     0.07     0.05     0.05   | 4.28e-13  1.27e-13  6.58e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.75     0.06     0.06     0.06   | 6.11e-14  1.68e-14  2.49e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.52     0.52   | 4.80e-13  1.30e-13  6.26e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.43     0.05     0.32     0.32   | 6.39e-14  2.80e-14  2.33e-14 |
 G04  |   287   287     0   287     0.35     0.04     0.07     0.07   | 4.97e-13  1.44e-13  8.13e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.37     0.04     1.12     1.12   | 6.09e-13  5.44e-14  1.86e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.26     0.26   | 6.23e-13  7.36e-14  2.08e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.88     0.88   | 5.57e-13  6.69e-14  1.80e-14 |
 G01  |   288   286     1   288     5.45     0.03     0.50     0.50   | 5.41e-14  3.08e-14  1.89e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.55     0.55   | 7.48e-13  6.48e-14  4.41e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.49     0.49   | 6.59e-13  5.62e-14  3.27e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.93     0.93   | 6.56e-13  6.37e-14  1.81e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.28     0.28   | 6.50e-13  7.12e-14  2.25e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.30     0.30   | 7.04e-13  6.88e-14  3.00e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.10     0.10   | 7.10e-13  7.28e-14  3.29e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.74     0.74   | 6.43e-13  6.71e-14  2.77e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.42     0.42   | 6.15e-13  6.52e-14  1.59e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.11     1.11   | 7.15e-13  7.15e-14  4.72e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.90     0.02     0.24     0.24   | 2.05e-13  6.54e-14  9.96e-14 |
 NYAL |   288   259     6    32     0.03     0.00     0.01     0.01   | 8.00e-13  1.63e-13  2.75e-14 |
 G22  |   288   288     0    32     0.05     0.00     0.01     0.01   | 6.17e-13  6.26e-14  3.46e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.52e-14  1.02e-14  9.32e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.79e-13  3.37e-13 |
 G08  |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.03e-13  4.45e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.26e-13  1.75e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  6.25e-14  5.43e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.40e-13  9.27e-14  2.93e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.60e-13  1.01e-13  4.10e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  1.57e-13  4.54e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.28e-13  1.13e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-13  8.25e-14  5.73e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.44e-14  3.01e-14  3.40e-14 |
 HOFN |   288   254    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.86e-12  1.12e-12  2.33e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.37e-13  3.28e-13  4.07e-13 |
 MAC1 |   288   264    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  1.18e-12  2.10e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  2.08e-13  3.16e-14 |
 PDEL |   287   207    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.66e-11  8.12e-12  1.68e-12 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.67e-14  7.83e-15  2.67e-15 |
 SPT0 |   270   270     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  6.62e-13  2.19e-13 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-13  1.94e-13  5.72e-14 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.96e-14  5.65e-15  9.09e-16 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.54e-13  2.81e-13  9.50e-14 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  6.59e-13  1.18e-13 |
 GRAS |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  9.46e-13  1.89e-13 |
 HARB |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-13  1.37e-13  3.29e-13 |
 REYK |   288   231    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.56e-12  1.40e-12  2.65e-13 |
 IENG |   286   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.37e-14  2.10e-14  4.16e-15 |
 NANO |   287   121   112     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-11  4.71e-12  7.58e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.61e-13  1.71e-13  7.49e-14 |
 KOKV |   218   215     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-09  5.24e-10  8.32e-10 |
 OPMT |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.58e-14  8.31e-15  2.08e-15 |
 MGUE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-14  1.06e-14  1.42e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.42e-22  3.19e-20  1.18e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
