
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1805   Day: 6   MJD: 56885                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 124488   5867    -602    -806     18     19     17    118    123    102   12.96
 emr |  2880     0 106330     18    3033     217     14     14     15    152    159    107   16.45
 esa |  2880     0 126681   5541   -2432      90     12     12     12    172    189    116   20.10
 gfz |  2871     0 134953   9027     348    -270     13     12     15    134    132    136   17.24
 grg |  2880     0 119256   6910       4     189     16     13     21    148    141    162   14.08
 mit |  2880     0 114926  19281     115    -142     24     21     32    208    220    156    7.24
 igr |   288     0  43418    743    8553     187     16     22     13    108     78    115    0.00
 jpl |   288     0  26595    630    2343      51     17     21     14    122    151    105   11.93
 ngs |    96     0   3062      9    -615    -686   1721   1721      0   3390   3390      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    95   234  -253     X   -10    12   -17    70   852     - |
    2 |  -310  -227   -11   516    55  -183   -15  -287  -340     - |
    3 |     4  -201    97    73     -     X    32    57 -5502     - |
    4 |     X   -10     X  -270   117   423   -34     X -3479     - |
    5 |   174    53   -25   -71  -109   -12    57   174 -1465     - |
    6 |   -29   219   -15     X     X  -405   161    13   332     - |
    7 |   171   176  -139     9  -168   -51    96   223  1534     - |
    8 |     X   -49     X    13    42     X   193     X  -445     - |
    9 |    52     -   -34     -     -     X  -217     -   940     - |
   10 |  -121  -230   300   -16   236  -472   -23  -276 -5833     - |
   11 |   -77   -56  -109   148   -16   236   -32    68  4025     - |
   12 |   -45   146  -222  -128   285   132  -131  -106  -351     - |
   13 |    67    68   -68    13    24  -160   -19    -8  1784     - |
   14 |   -97  -198   161   -36   145     X    -6  -118  3080     - |
   15 |   196    62   -54   -28  -215   115    43   160   762     - |
   16 |    51  -164   158    60  -169    41    48   -69  2608     - |
   17 |   136    92  -211    -7   -60   227    36   246 -1257     - |
   18 |    98   -86    96   124  -291     X    53   153  3403     - |
   19 |   -80  -161   173   -47  -132   462    19    34  -710     - |
   20 |   -63  -130   272    39   -92  -250    97   -70  3901     - |
   21 |   -78  -120   106     8     X   114   -42   -67  2394     - |
   22 |  -140  -272   423  -136    69   -76   -39  -242  1646     - |
   23 |   114    74  -143    -4    42   -45    -8   -12  -241     - |
   24 |    38   222  -284   -54   172     X   -56    64 -3940     - |
   25 |  -179    72   -46   -21   170    16  -125   -76   829     - |
   26 |    49   121    61   -70  -104  -167   -41     7 -4524     - |
   27 |   -36   204   -13  -135     -   -25   -67  -123   -14     - |
   28 |  -112   -84   167   -78   118   -98    23  -104  5833     - |
   29 |   180   142  -312    20   -32   210   -23   164  -361     - |
   30 |    12   170  -160     X     -    42   -57   -25   805     - |
   31 |    40   149  -245    61   -59   239   -93    -5  -272     - |
   32 |  -168  -218   269    91    50  -262    34   -15 -6348     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    31   -36     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -   183     -   -28     -     5  -276     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -   -26    50     -     -     -     - |
 ALBH |    67    49     -  -105     9     -     -     -     -     - |
 ALGO |   106    80     -  -112   -76    47    12     -     -     - |
 ALIC |    23     -    88  -152    88   -93     4     -     -     - |
 ALRT |   -46     -    87  -102   107     -     -   -75     -     - |
 AMC2 |    56     -     -   -35     -     0    66   -10     -     - |
 ANKR |    30     -    54     -  -152     -    49    56     -     - |
 ANTC |     -     -     -     -     -   286     -  -174     -     - |
 AREQ |    31    92     -  -111     -     -    46     -     -     - |
 AREV |     -     -    80   -93     -     -    -5     -     -     - |
 ARTU |    35     -    52  -155    92     -     7   -10     -     - |
 ASPA |  -114     -   136   -53   -27     -   -55     -     -     - |
 AUCK |    86     -    72   -99   -61     -   -47     -     -     - |
 BAKE |     -     -    16  -159   176     -   -32     -     -     - |
 BAKO |    81     -     -   -87     -    64     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    77   -33   -69     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   102  -119     -     -    73     -     -     - |
 BJFS |   -24     -    93  -111    26     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -23    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -   137    44  -172     -    36   -92     -     - |
 BOR1 |  -207     -     -  -135   355     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -112     -   159  -147    71     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     9     -     -    93  -200     -     -     -     - |
 BRFT |     2     -    55  -309   293   -50   115    37     -     - |
 BRMU |   -30     -   124  -118    -6     -    29     0     -     - |
 BRST |   -14     -     9     -     -     -  -309     -     -     - |
 BRUX |    97     -     -   -73     -     -    57     -     -     - |
 BUCU |     -     -  -114     -   163     -     -     -     -     - |
 CAS1 |    58     -   213   -33     -     -    18  -374     -     - |
 CEDU |   124     -   107  -360   182     -   -99    -8     -     - |
 CHAN |     -     -     -  -130     -     -   120   188     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -31     -     -    87    45     -     - |
 CHTI |  -101     -    25   -12   118     -   150   -55     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -208   255     -     -     -     -     - |
 CHUR |    65    66    39  -169    15     -    45     -     -     - |
 COCO |   105     -   170  -157   -32     -   -77  -138     -     - |
 CONZ |     -     -     -  -151   283  -191  -127     -     -     - |
 CORD |   -52     -    43     -     -   -25     3     -     -     - |
 COYQ |     -     -     -     -   -22    43     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -53     -  -138   440  -243   -82  -104     -     - |
 CUSV |     -     -   216  -252     -     -    38     -     -     - |
 DAEJ |  -176     -     -  -369   613     -     -     -     -     - |
 DARW |   -25    75   147  -205    61  -156   -37     -     -     - |
 DAV1 |    -3     -   180  -176   -39     -    15     -     -     - |
 DGAR |   125     -     -  -111    20     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    59   -99     -     -   113    44     -     - |
 DRAG |     -     -    16   -55    67   -50     -     -     -     - |
 DRAO |   -50    94   141   -72  -106  -139     -     -     -     - |
 DUBO |   -77     -    22  -119   185     -    -2     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -43     -    67     -     -    -7     -     - |
 FAA1 |  -129     -   162   -92     -     -    34     -     -     - |
 FAIR |     -   141     -  -115   -28     -     -     -     -     - |
 FLIN |    59     -    44  -193    28     -     -   107     -     - |
 GLPS |    42     -    29  -123    36     -    -7    42     -     - |
 GLSV |   136     -   -43   -13   -40   -19    70     -     -     - |
 GMSD |     -     -   105  -117     -   -11    33    -1     -     - |
 GODE |     7    46     -  -126   153  -113    -1     -     -     - |
 GOLD |   -40     -   128   -26   -37  -150     -     -     -     - |
 GOPE |     -     -     -    55   -67     X     -     -     -     - |
 GRAS |   -72     -   112   -14     -  -150   -85     -     -     - |
 GRAZ |   -29     -     -   -99   182   -68    30     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -181   156     -    40    85     -     - |
 GUAT |    52     -   155  -109     -  -242     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -    79   113  -251     -     -     -     -     - |
 HARB |    -6    72    68  -142     -    -4  -110     -     -     - |
 HERS |   136  -565   292     -     -    25   179   124     -     - |
 HERT |     -     -   -11     -    16     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    89     -     -   -41  -122     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -217   265     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -     7    79  -169     -     -     -     - |
 HOB2 |  -728    33   490     X  -209     X   -43    32     -     - |
 HOFN |  -113     -   259  -140     -  -221   220     -     -     - |
 HOLM |   101     -   104  -197     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |    55     -    56  -176   101   -34   -24     -     -     - |
 IENG |   -88    43     -     -     -    59     6     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -97   105     -     1    15     -     - |
 INVK |   -68     -     -    74     6     -    49   -40     -     - |
 IRKJ |     -     -     -   113     X  -268     -     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -24     -    12    42     -     -     -     - |
 JOZE |     -     0     -     -     0     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    24     -  -129   130     -  -130     -     -     - |
 KARR |    -4     -   137  -156     -     -   -25     -     -     - |
 KELY |     -     -    78   -31     X     -     -   -87     -     - |
 KERG |   -18   -15   116  -140    39     -   364     -     -     - |
 KIRU |    27    51    15   -79     -   -20    22     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -93     -   133     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -35    20     -     -   139   -51   -58  -122     -     - |
 KOKV |     -     -    66   -77     -     -    47     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -   151  -185     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -61     -    41  -104     -    80    35   100     -     - |
 KRGG |     -     -     -    64     -     -   204   -92     -     - |
 KUUJ |     -     -   -18     -     -     -     -    30     -     - |
 LAMA |    30     -     -   -65    39    24     -     -     -     - |
 LPGS |     -    80   -66     -     -     -   -14     -     -     - |
 MAC1 |    92     -     -   -55   -90   128    83     9     -     - |
 MAD2 |     -   -92     -     -     -   208     -     -     -     - |
 MAG0 |   -70     -   124   -92     -     -    10     -     -     - |
 MAL2 |   -89     -   125   -91     -     -    30     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -231   316     -     -   -38     -     - |
 MAR6 |     -    -1    41     -    57  -222     -     -     -     - |
 MAS1 |  -141    84    95   -85     -     -   -24     -     -     - |
 MATE |     -    86   -18  -220   251  -143    -7     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -    15   -19     -     -     -     -     - |
 MAW1 |    28     -   131  -147   -23     -    17   -12     -     - |
 MBAR |     -     -    -6     -    30     -     -   -25     -     - |
 MCIL |     -     -   -78  -248   424     -  -162     -     -     - |
 MCM4 |   -90     0     -   -57   128     -    62    29     -     - |
 MDVJ |    84     -     -  -170    71     X     -    71     -     - |
 MEDI |     -   -19     -     -     -    42     -     -     -     - |
 MIZU |    85    47     -  -141     -    76    40     -     -     - |
 MKEA |    33     -    94  -123   -13     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    54     -     2  -154     -     -     -     - |
 MONP |  -229     -    31     -   173     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -106     -   252     -     -     -     - |
 MQZG |     -     -     1     -    -2     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -29    35     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -     -   -70     -     -     -   101     -     - |
 NANO |    55     -    67  -129    12     -    82     -     -     - |
 NICO |   -68     -    -7   -73   210   -95   299     -     -     - |
 NIST |   -37    29     -     -     -     -   335     -     -     - |
 NKLG |   -12     -   134   -91     -     -  -143   -81     -     - |
 NNOR |     -    70   -21     -     -  -102   -21     -     -     - |
 NOT1 |     -     -     -     -    -6    12     -     -     -     - |
 NOVM |     -     -     -     9   -11     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    47     -    -6    -3   -92    55     -     -     - |
 NRIL |    22     -   104   -67  -164     -    88    91     -     - |
 NRMD |     X     -     -  -119   146     -     -     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -  -104     -     -   122     -     - |
 NYA1 |    32     -   100  -174    41     -  -103     -     -     - |
 NYAL |     -    -5     -  -220   484  -409  -259     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   124     -     -   -71     -  -172     -     - |
 ONSA |   -80    79    71   -54   -67    25   241     -     -     - |
 OPMT |   -48    64     -     4     -   -71    27     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -129   158     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -43    99    98     -  -114     -     - |
 PDEL |   -41     -    31  -111   178  -113   -16     6     -     - |
 PENC |     -     -     -     -   119     -     -  -140     -     - |
 PERT |    36   179   132  -161  -234     -   -83     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     1     -     -    74    -2     -     - |
 PIE1 |   -58     6   -34   -70   181     -    20     -     -     - |
 PIMO |     -     -   198  -272    23     -    82    32     -     - |
 POL2 |   -13     -     -  -191   245     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   162  -189     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    26    92     -   -77     -   -72   186     -     -     - |
 PTBB |   -65   -13    85     -     -   -93   -42     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -156   191     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -57     -    37     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    19     -     -   -78   -19     -     -   114     -     - |
 RBAY |   202     -     -  -152     X     -    19     -     -     - |
 RECF |     -     -   106  -124     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    -1     -    83   -96     -     -    22     -     -     - |
 REUN |   -20     -   139   -19     -     -   -36  -185     -     - |
 REYK |     -     -     -    62     -  -148   261     -     -     - |
 RIOP |    70     -     -   -53     -     -  -422     -     -     - |
 SAVO |     -     -   131  -153     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    42    98    34   -98   -49   -72    25     -     -     - |
 SCOR |     -     -    35   -66    30     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -   -15    18     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -    60   122   -88   -93   -80     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -20  -195   267     -     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -   105  -123     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   -43    66     -     -   -19   -38    96     -     -     - |
 SSIA |    56     -     -  -181   170     -  -121     -     -     - |
 STHL |     -     -     1   -53     -     -    71    76     -     - |
 STJO |     -    61     -   -82    38   -35    15     5     -     - |
 STR1 |     -   -25     -     -    94  -125     -     -     -     - |
 SUTH |    24     -     -     -     3     -    10   -29     -     - |
 SUTM |     -    -9     -     -    11     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -   122  -142     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -23   122    34  -175    54   -20     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    35     -   -51     -    45     -     -     - |
 SYDN |  -132     -    85     -     -     -   144     -     -     - |
 SYOG |   -26   -44    -4  -227   359     -   -46     -     -     - |
 TAH1 |     -     -     -     -    34     -     -   -40     -     - |
 TEHN |     -     -    46  -103    61     -     -     -     -     - |
 THTI |     -    36   143  -196    -6     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -107    54     -   -13    51     -    15     -     -     - |
 TIDB |   -51    62     -   -14    47  -107     1     -     -     - |
 TIXI |     -     -   102     -   -65     -   -19   -95     -     - |
 TLSE |   -92   114    58  -108     -     X  -290     -     -     - |
 TOW2 |   -11     -   156  -241   199     -   -37  -137     -     - |
 TRO1 |   -76     -   146   -74     2     -    14   -59     -     - |
 TSKB |   202     -     -  -152     -     -  -178     -     -     - |
 TWTF |    20    76     -  -109   -21    92    11     -     -     - |
 UFPR |     -     -    64   -75     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -16     -     X     -     -    27     -     - |
 URUM |     -     -   -84     -   205     -  -180  -101     -     - |
 USN3 |   -84    56     -     -    52   -80   -16     -     -     - |
 USNO |     -   -75     -     -    87     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -     -    55     -  -131     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    45   -52     -     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -     1     -    -3     -     -     -     - |
 VILL |   -20    66    37   -51     -  -100     2     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    70     -     -   -82     -     - |
 WAB2 |    74     -     -  -125     -   167   113     -     -     - |
 WHIT |    34    65    68   -90   -94     -    29     -     -     - |
 WILL |  -113   182     -  -146   118   -91     -     -     -     - |
 WSRT |    31   134     -  -123   -46    23   -23     -     -     - |
 WTZA |     2     -     -     -     -    -3    30     -     -     - |
 WTZR |  -104     -   237  -111     -  -208   107     -     -     - |
 WUHN |     -   165    15  -304   158     -  -205     -     -     - |
 XMIS |     -     -   159  -185     -     -    21     -     -     - |
 YAKT |   -12     -    92   -98     -     -    42     -     -     - |
 YAR2 |   -43    72     -   -37     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   200  -143     -  -150     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -  -366   712     -     -     -     - |
 YELL |     -    61    15  -189   143     2  -107     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -202   248     -     -     -     -     - |
 YKRO |   -24     -    60   -56     -     -     -     6     -     - |
 YSSK |    39     -     -    -3     -     -    47   -38     -     - |
 ZAMB |    43     -    82  -190   -32     -     7   127     -     - |
 ZECK |    95     -    95  -104  -130    67    20     -     -     - |
 ZIMM |  -205     -     -  -121   337     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    11    13    12     X    10    17    21    15   426     - | 2880    269
    2 |    21     9    11     8    14    19    33    33   598     - | 2880    217
    3 |    14    12    10     8     -     X    35    48  2126     - | 2880   1945
    4 |     X    18     X    21    14    19    16     X  1787     - | 2798   1373
    5 |    11    11     7    11    12    17    26    24   669     - | 2880    413
    6 |    18     9    11     X     X    16    29    15   349     - | 2880    252
    7 |    17    13    12    11     9    13    29    27  1207     - | 2880    366
    8 |     X    14     X    22    15     X    70     X  5619     - | 2726   3247
    9 |    59     -    38     -     -     X    38     -  1260     - | 2777    706
   10 |    15     9    18    15     9    25    34    30  4608     - | 2880   1655
   11 |    13    12    12    14    13    17    18    16   557     - | 2880    324
   12 |    15    10     8     5    13    23    18    18   297     - | 2880    348
   13 |    23    11     9     9    11    29    16    13  1132     - | 2880    425
   14 |    20    20     7    10    10     X    18    20   384     - | 2880    264
   15 |    13    10     7    15    13    31    19    23   626     - | 2880    217
   16 |    18     8    11     9    18    16    14    22   656     - | 2880    304
   17 |    15     8     7    10    16    21    31    29   602     - | 2880    451
   18 |    11    12     9     9    15     X    21    25   605     - | 2880    222
   19 |    12    17    10    19    21    22    14    17   467     - | 2880    176
   20 |    11     9     7     9    12    28    15    14   839     - | 2880    213
   21 |    12    41    12    19     X    34    14    20   759     - | 2880    403
   22 |    23    17    16    18    13    14    27    28  2346     - | 2880    247
   23 |    17    12    10     7    12    20    14    14   476     - | 2880    179
   24 |    16    12     8    18    15     X    17    17  3475     - | 2880   1582
   25 |    22    11    11    10    12    20    25    15   388     - | 2880    205
   26 |    11    11     8    11    13    15    14    11  2336     - | 2880    156
   27 |    26     9    12     7     -    21    24    19   875     - | 2880    195
   28 |    16     9    10     8    14    15    17    14  1209     - | 2880    314
   29 |     8    14     8     7    13    26    24    22   353     - | 2880    235
   30 |    20    11    13     X     -    12    22    11   548     - | 2880    223
   31 |    11    10    10    11    11    23    11    11   883     - | 2880    267
   32 |    14    12     8     8    13    28    13    10  1814     - | 2880   1045
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    13    15     -     -     -     -     -     - |  288   3413
 ADIS |     -     -    14     -    25     -    11    11     -     - |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     -    11    21     -     -     -     - |  287   2486
 ALBH |    17    15     -    14    13     -     -     -     -     - |  288   9369
 ALGO |    23    10     -    22    26    38    14     -     -     - |  288     60
 ALIC |    12     -    10    14    11    24    19     -     -     - |  288   3352
 ALRT |    12     -     8     9    12     -     -     7     -     - |  288   5851
 AMC2 |    18     -     -    13     -    22    13    20     -     - |  288     21
 ANKR |    21     -     9     -    16     -     7    13     -     - |  288    >>>
 ANTC |     -     -     -     -     -    16     -    10     -     - |  287   3419
 AREQ |    12     7     -    10     -     -    17     -     -     - |  288   4657
 AREV |     -     -     7     8     -     -     8     -     -     - |  288   6337
 ARTU |    21     -    16    23    33     -    10    17     -     - |  287   8508
 ASPA |    19     -    17    21    30     -    15     -     -     - |  288   8591
 AUCK |    16     -    12    11    23     -    11     -     -     - |  288   4566
 BAKE |     -     -    12    14    21     -    12     -     -     - |  288   4265
 BAKO |    13     -     -    20     -    37     -     -     -     - |  288   2619
 BARH |     -     -     8    15    23     -     -     -     -     - |  288   2892
 BJCO |     -     -    11    12     -     -    10     -     -     - |  288   8008
 BJFS |    20     -    16    18    29     -     -     -     -     - |  288   5354
 BJNM |    15    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     63
 BOGT |     -     -    14    21    20     -    13    15     -     - |  287  12645
 BOR1 |    15     -     -    14    20     -     -     -     -     - |  288   4697
 BRAZ |    14     -    12    11    23     -     -     -     -     - |  288   7689
 BREW |     -    18     -     -    11    27     -     -     -     - |  288     40
 BRFT |    20     -    15    18    29    37    11    14     -     - |  288   3265
 BRMU |    22     -    18    20    30     -    13    18     -     - |  288   5434
 BRST |    12     -     8     -     -     -     7     -     -     - |  288   2388
 BRUX |    10     -     -     8     -     -    12     -     -     - |  288    533
 BUCU |     -     -    13     -    18     -     -     -     -     - |  288   4111
 CAS1 |    20     -     7    11     -     -     8    13     -     - |  288   6294
 CEDU |    30     -     8    18    16     -    27    12     -     - |  288   5563
 CHAN |     -     -     -    10     -     -     9    15     -     - |  211   8444
 CHPI |     -     -     -     7     -     -     9    10     -     - |  288   5243
 CHTI |    20     -    13    15    24     -    12    13     -     - |  288   3833
 CHUM |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     - |  288   4070
 CHUR |    11     9    11    11    27     -    12     -     -     - |  288  50025
 COCO |    18     -    14    23    26     -    11    17     -     - |  288  13350
 CONZ |     -     -     -    14    20    34    19     -     -     - |  288    144
 CORD |    14     -     8     -     -    20     6     -     -     - |  288   3164
 COYQ |     -     -     -     -    20    39     -     -     -     - |  221   2814
 CRO1 |     -    17     -    27    29    27    19    20     -     - |  288     47
 CUSV |     -     -    11    13     -     -    11     -     -     - |  288  11562
 DAEJ |    25     -     -    18    20     -     -     -     -     - |  286   1293
 DARW |    12    17    14    27    41    23    13     -     -     - |  288   3165
 DAV1 |    13     -    10    10    19     -    12     -     -     - |  288   8527
 DGAR |    22     -     -    14    19     -     -     -     -     - |  288  18198
 DGAV |     -     -     9     9     -     -     8    12     -     - |  288  10967
 DRAG |     -     -    15    18    23    41     -     -     -     - |  288   3571
 DRAO |    15     6     9    12    13    12     -     -     -     - |  288   4373
 DUBO |    19     -    14    18    25     -    13     -     -     - |  288  40941
 DUM1 |     -     -     9     -    13     -     -     9     -     - |  287   7642
 FAA1 |    29     -    18    19     -     -    13     -     -     - |  288  21156
 FAIR |     -    10     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   8022
 FLIN |    10     -    10    10    17     -     -     9     -     - |  288   3944
 GLPS |    13     -    11    13    23     -     9    13     -     - |  288  15659
 GLSV |    19     -    16    15    20    26    10     -     -     - |  288   1629
 GMSD |     -     -    13    16     -    41    13    20     -     - |  288   4058
 GODE |    17    15     -    14    18    23    11     -     -     - |  288     89
 GOLD |    13     -    12    14    21    20     -     -     -     - |  288   1603
 GOPE |     -     -     -    13    15     X     -     -     -     - |  288    564
 GRAS |    14     -    16    15     -    27    14     -     -     - |  288   3765
 GRAZ |    16     -     -    16    14    41     9     -     -     - |  288   2233
 GUAM |     -     -     -    21    32     -    27    34     -     - |  288   6183
 GUAT |    12     -    14    14     -    23     -     -     -     - |  288   2805
 GUUG |     -     -    19    18    35     -     -     -     -     - |  288   7950
 HARB |    18    14    14    12     -    33    11     -     -     - |  288   1663
 HERS |    18    14     9     -     -    40    16    13     -     - |  288     63
 HERT |     -     -    13     -    18     -     -     -     -     - |  288   2443
 HLFX |     -    13     -     -    19    26     -     -     -     - |  288   3293
 HNLC |     -     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  288   4994
 HNPT |     -     -     -    16    20    27     -     -     -     - |  288   2646
 HOB2 |    24    31    16     X    22     X    17    21     -     - |  242    275
 HOFN |    14     -     8     8     -    31    15     -     -     - |  288   1838
 HOLM |    16     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   7813
 HYDE |    18     -    14    15    21    22    12     -     -     - |  288   3104
 IENG |    19    22     -     -     -    42    17     -     -     - |  288     32
 IISC |     -     -     -    17    25     -    14    17     -     - |  288  21133
 INVK |    12     -     -    11    16     -    13     9     -     - |  288   8873
 IRKJ |     -     -     -     8     X    20     -     -     -     - |  287    121
 JOZ2 |     -     -    13     -    15    35     -     -     -     - |  288   4437
 JOZE |     -    18     -     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    12     -    12    14     -    12     -     -     - |  288   9308
 KARR |    10     -     9    11     -     -     8     -     -     - |  288   4670
 KELY |     -     -    10    14     X     -     -    15     -     - |  288   9494
 KERG |    25     9    14    19    19     -    28     -     -     - |  288   9601
 KIRU |    17     8     7    14     -    55    10     -     -     - |  288   2094
 KIT3 |     -     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    24    12     -     -    21    19    13    13     -     - |  288     58
 KOKV |     -     -    13    16     -     -     8     -     -     - |  288     69
 KOUC |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |   14    805
 KOUR |    22     -    13    21     -    36    10    19     -     - |  288     26
 KRGG |     -     -     -     8     -     -     9    11     -     - |  288   2047
 KUUJ |     -     -     6     -     -     -     -     9     -     - |  288   3315
 LAMA |    11     -     -    12    19    22     -     -     -     - |  288   3228
 LPGS |     -    11     9     -     -     -    12     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    24     -     -    17    12    18    10    12     -     - |  288   2376
 MAD2 |     -    18     -     -     -    40     -     -     -     - |  288     88
 MAG0 |    14     -     7    11     -     -     8     -     -     - |  287   8824
 MAL2 |    40     -    24    15     -     -    11     -     -     - |  279   8968
 MANA |     -     -     -    22    24     -     -    19     -     - |  288  10571
 MAR6 |     -    14    12     -    14    27     -     -     -     - |  288   2621
 MAS1 |    15    19    11    18     -     -     8     -     -     - |  288   8633
 MATE |     -    14    10    21    22    37    11     -     -     - |  288    108
 MAUI |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  288   6349
 MAW1 |    13     -     9    12    23     -     8    10     -     - |  288   5356
 MBAR |     -     -    15     -    22     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    17    19    24     -    16     -     -     - |  288   6172
 MCM4 |    13    14     -    12    15     -    12    11     -     - |  288   7372
 MDVJ |    12     -     -    13    19     X     -    12     -     - |  288     44
 MEDI |     -    12     -     -     -    28     -     -     -     - |  286     38
 MIZU |    19    24     -    17     -    23    49     -     -     - |  288    472
 MKEA |    22     -    10    19    16     -     -     -     -     - |  288  18268
 MOBS |     -     -    10     -    12    22     -     -     -     - |  288   3048
 MONP |    18     -    15     -    24     -     -     -     -     - |  287   2948
 MORP |     -     -     -    23     -    54     -     -     -     - |  255   4042
 MQZG |     -     -     8     -    11     -     -     -     -     - |  288   6304
 NAIN |     -     -     -    11    14     -     -     -     -     - |  288   7437
 NAMA |     -     -     -     7     -     -     -    11     -     - |  288   7015
 NANO |    15     -     8    13    17     -    11     -     -     - |  288   2822
 NICO |    18     -    21    19    21    38    14     -     -     - |  288   2748
 NIST |    11     8     -     -     -     -    26     -     -     - |  288     41
 NKLG |    19     -    11    16     -     -     7    13     -     - |  288  11448
 NNOR |     -    15    11     -     -    17    10     -     -     - |  288    344
 NOT1 |     -     -     -     -    24    46     -     -     -     - |  245     69
 NOVM |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  110     94
 NRC1 |     -    12     -    17    23    39    17     -     -     - |  288     29
 NRIL |    19     -     9    15    21     -     8    10     -     - |  288   7195
 NRMD |     X     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  260   4498
 NVSK |     -     -     -     -    13     -     -    15     -     - |  165    >>>
 NYA1 |    19     -     9    11    18     -    10     -     -     - |  288   9136
 NYAL |     -    10     -    13    13    16    10     -     -     - |  288    429
 OHI3 |     -     -    11     -     -    43     -    15     -     - |  288     79
 ONSA |    17    17    10    18    13    26    13     -     -     - |  288     17
 OPMT |    18    15     -    11     -    27    11     -     -     - |  288     17
 PALM |     -     -     -    13    16     -     -     -     -     - |  288   6270
 PARC |     -     -     -    14    14    34     -    11     -     - |  288   3765
 PDEL |    15     -    16    17    26    42    11    11     -     - |  288   2905
 PENC |     -     -     -     -    12     -     -    14     -     - |  288   2960
 PERT |    11    22    10    18    17     -     8     -     -     - |  288   4992
 PETS |     -     -     -    11     -     -    10    15     -     - |  287  10409
 PIE1 |    21    16    11    18    24     -    11     -     -     - |  288     64
 PIMO |     -     -    16    21    31     -    12    17     -     - |  288   9246
 POL2 |    14     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   8391
 POVE |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   6008
 PRDS |    30    13     -    30     -    28    12     -     -     - |  288    110
 PTBB |    18    16    16     -     -    30    19     -     -     - |  288     38
 QIKI |     -     -     -    14    17     -     -     -     -     - |  288   7243
 QUIN |    15     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   9616
 RABT |    15     -     -    12    25     -     -    11     -     - |  288  11385
 RBAY |    11     -     -     8     X     -     9     -     -     - |  288   5843
 RECF |     -     -    15    17     -     -     -     -     -     - |  288   8902
 RESO |    12     -     7    10     -     -     9     -     -     - |  288   7108
 REUN |    10     -     8    12     -     -     9     9     -     - |  288   8423
 REYK |     -     -     -    13     -    32    16     -     -     - |  287   2232
 RIOP |    15     -     -    11     -     -    15     -     -     - |  288   7462
 SAVO |     -     -    15    18     -     -     -     -     -     - |  288   9779
 SCH2 |    17    15    14    15    23    49    10     -     -     - |  288   2899
 SCOR |     -     -     6     9    11     -     -     -     -     - |  285   7164
 SEY1 |     -     -    14    16     -     -     -     -     -     - |  288   9285
 SFER |     -    18    10    19    24    25     -     -     -     - |  285     70
 SOFI |     -     -    10    13    19     -     -     -     -     - |  288   6286
 SOLA |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   6754
 SPT0 |    21    13     -     -    25    27    13     -     -     - |  288     34
 SSIA |    19     -     -    14    20     -    18     -     -     - |  288  10777
 STHL |     -     -     8     9     -     -     5    10     -     - |  288  18137
 STJO |     -     7     -    10    14    36    11    14     -     - |  288    305
 STR1 |     -    15     -     -    12    30     -     -     -     - |  288   1304
 SUTH |    11     -     -     -    12     -    25    12     -     - |  288   9875
 SUTM |     -    10     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   6678
 SUWN |    22    21    14    22    26    32     -     -     -     - |  288   3186
 SVTL |     -     -    13     -    19     -    13     -     -     - |  288    123
 SYDN |    18     -    12     -     -     -    18     -     -     - |  287    734
 SYOG |    12    11    10    11    23     -    17     -     -     - |  288   6307
 TAH1 |     -     -     -     -    28     -     -    33     -     - |  287    434
 TEHN |     -     -    12    15    24     -     -     -     -     - |  288  11267
 THTI |     -    28    22    26    31     -     -     -     -     - |  288   9004
 THU3 |    22    12     -    11    22     -    10     -     -     - |  288   5804
 TIDB |    14    14     -    14    14    27     8     -     -     - |  288     33
 TIXI |     -     -    11     -    15     -    13    13     -     - |  288    >>>
 TLSE |    10    17     6    14     -     X    11     -     -     - |  288   2376
 TOW2 |    21     -    12    20    18     -     8    13     -     - |  288   7469
 TRO1 |    15     -     8     8    14     -     7    10     -     - |  288   8672
 TSKB |    16     -     -    12     -     -    24     -     -     - |  264   5169
 TWTF |    16    22     -    23    30    38    20     -     -     - |  288     25
 UFPR |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   6855
 UNSA |     -     -    24     -     X     -     -    40     -     - |   92    >>>
 URUM |     -     -    13     -    20     -    12    14     -     - |  288    >>>
 USN3 |    28    15     -     -    18    25    15     -     -     - |  288     18
 USNO |     -    35     -     -    41     -     -     -     -     - |   97    109
 USUD |     -     -     -    20     -    47     -     -     -     - |  268     59
 UZHL |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   1337
 VALP |     -     -     -     8     -    19     -     -     -     - |  287   3496
 VILL |    17    18    10    26     -    50    10     -     -     - |  288   3681
 VNDP |     -     -     -     -    12     -     -    14     -     - |  288   4441
 WAB2 |    17     -     -    16     -    54    12     -     -     - |  288    554
 WHIT |    19    11    13    19    21     -    10     -     -     - |  288  61161
 WILL |    14    13     -    16    19    31     -     -     -     - |  288   4059
 WSRT |    19    11     -    22    30    37    12     -     -     - |  288     25
 WTZA |    15     -     -     -     -    27    17     -     -     - |  288    656
 WTZR |    14     -    12    12     -    23    20     -     -     - |  288     26
 WUHN |     -    17    15    17    26     -    21     -     -     - |  288   4581
 XMIS |     -     -    12    14     -     -     9     -     -     - |  288  11857
 YAKT |    11     -     9    11     -     -    10     -     -     - |  287  10009
 YAR2 |    16    15     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   7520
 YARR |     -     -     -     -     6    22     -    12     -     - |  288   3110
 YEBE |     -     -     -     -    15    30     -     -     -     - |  287    124
 YELL |     -    13    14    19    25    44    12     -     -     - |  288     51
 YIBL |     -     -     -    34    41     -     -     -     -     - |  274   9758
 YKRO |    13     -    12    17     -     -     -    11     -     - |  288  17040
 YSSK |    16     -     -    12     -     -    15    17     -     - |  287  10664
 ZAMB |    18     -    10    10    21     -     9     9     -     - |  288   8202
 ZECK |    12     -    13    22    24    22    11     -     -     - |  288     40
 ZIMM |    12     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288   4508
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    14    12    14    16    24    16    17  1721     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   HOB2  | 1805-6  3:15:00 |       -1518
gfz |   HOB2  | 1805-6  3:10:00 |         522
grg |   QAQ1  | 1805-6  0:30:00 |   265762374
grg |   DAEJ  | 1805-6  2:05:00 |        -708
grg |   KELY  | 1805-6 13:10:00 |       -1032
grg |   MONP  | 1805-6 19:10:00 |        1365
grg |   BOGT  | 1805-6 22:15:00 |        1229
jpl |   BOGT  | 1805-6 22:15:00 |         940
mit |      4  | 1805-6  0:27:00 |        -582
mit |      9  | 1805-6 11:06:30 |         582
mit |      3  | 1805-6 19:23:30 |       -1866
mit |      3  | 1805-6 20:47:30 |        1716
mit |      1  | 1805-6 23:01:30 |         844
mit |      1  | 1805-6 23:04:00 |       -1162
mit |      1  | 1805-6 23:08:00 |        1966
mit |     22  | 1805-6 23:11:30 |        -794



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.63     3.81     1.78     1.78   | 3.74e-14  1.46e-14  4.85e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.13     3.81     3.80     3.80   | 4.37e-14  7.01e-15  1.35e-15 |
 MATE |   288   286     1   288     2.74     3.81     2.57     2.57   | 4.59e-14  1.21e-14  7.35e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.78     3.81     3.80     3.80   | 5.44e-14  8.82e-15  1.73e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.01     3.81     3.80     3.80   | 3.91e-14  6.37e-15  2.02e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.77     3.81     1.67     1.67   | 3.75e-14  9.20e-15  5.87e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.33     3.81     3.80     3.80   | 3.79e-14  1.40e-14  4.48e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     3.27     3.81     3.80     3.80   | 3.97e-14  9.20e-15  2.13e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.80     3.81     3.80     3.80   | 5.85e-14  1.21e-14  3.39e-15 |
 USN3 |   288   288     0   288     2.63     3.81     3.80     3.80   | 4.88e-14  9.26e-15  1.96e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.77     3.81     3.80     3.80   | 4.47e-14  1.14e-14  3.05e-15 |
 YELL |   288   286     0   288     3.77     3.81     1.87     1.87   | 3.57e-14  1.15e-14  2.34e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     3.14     3.81     1.29     1.29   | 8.14e-14  1.34e-14  3.02e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.52     3.81     3.80     3.80   | 6.05e-14  9.19e-15  3.29e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     2.89     3.81     3.80     3.80   | 5.17e-14  1.62e-14  5.48e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.97     3.78     3.80     3.80   | 4.03e-14  7.09e-15  2.80e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.32     3.78     3.80     3.80   | 4.30e-14  6.75e-15  2.38e-15 |
 MEDI |   286   285     1   286     2.85     3.77     0.74     0.74   | 4.58e-14  1.43e-14  2.70e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.37     3.71     1.76     1.76   | 5.39e-14  8.72e-15  8.42e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.35     3.66     0.52     0.52   | 4.39e-14  1.15e-14  2.24e-15 |
 IRKJ |   287   284     1   287     2.12     3.00     0.86     0.86   | 3.06e-13  2.17e-14  1.52e-14 |
 STJO |   288   288     0   288     2.10     2.93     0.33     0.33   | 4.26e-14  2.04e-14  6.66e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.06     2.82     0.23     0.23   | 4.55e-14  1.21e-14  2.68e-15 |
 CRO1 |   288   279     3   288     1.59     1.67     1.18     1.18   | 1.29e-13  2.20e-14  4.20e-15 |
 NOT1 |   245   244     0   245     1.44     1.62     1.61     1.61   | 1.15e-13  2.63e-14  9.44e-15 |
 SFER |   285   279     2   285     1.54     1.59     1.02     1.02   | 7.38e-14  1.44e-14  4.87e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.49     1.47     3.80     3.80   | 9.82e-14  1.43e-14  5.16e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.45     1.40     3.80     3.80   | 1.04e-13  1.21e-14  1.97e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.37     1.25     1.88     1.88   | 1.16e-13  1.15e-14  2.95e-15 |
 USUD |   268   268     0   268     1.26     1.14     3.48     3.48   | 2.05e-13  1.84e-14  6.14e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     1.13     0.85     0.26     0.26   | 6.74e-14  1.01e-14  3.95e-15 |
 NOVM |   110   110     0   110     0.66     0.78     0.71     0.71   | 6.77e-14  1.74e-14         - |
 USNO |    97    94     1    97     0.56     0.64     0.19     0.19   | 1.21e-13  3.21e-14         - |
 CONZ |   288   288     0   288     0.83     0.45     2.97     2.97   | 5.46e-14  1.11e-14  8.17e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     0.74     0.36     0.31     0.31   | 4.06e-14  9.50e-15  6.33e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.76     0.35     3.80     3.80   | 5.30e-14  2.38e-14  1.97e-14 |
 SVTL |   288   288     0   288     0.71     0.34     0.29     0.29   | 3.93e-14  2.09e-14  7.99e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     1.99     0.29     0.76     0.76   | 5.87e-14  1.93e-14  2.18e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.50     0.16     0.02     0.02   | 2.57e-13  8.21e-14  1.77e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.27     0.09     0.88     0.88   | 7.19e-13  6.77e-14  1.99e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.54     0.08     0.85     0.85   | 2.03e-13  5.12e-14  1.61e-13 |
 TAH1 |   287   287     0   287     0.32     0.07     0.21     0.21   | 3.73e-13  1.13e-13  4.37e-14 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.31     0.06     0.20     0.20   | 7.69e-14  1.38e-14  9.99e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.37     0.37   | 4.00e-13  1.40e-13  6.25e-14 |
 MIZU |   288   288     1   288     0.29     0.06     0.03     0.03   | 4.01e-13  1.36e-13  1.93e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.01     0.01   | 4.77e-14  8.08e-15  2.86e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.75     0.04     0.04     0.04   | 1.94e-13  5.87e-14  1.84e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.02     0.02   | 4.65e-13  1.46e-13  5.43e-14 |
 NYAL |   288   275     9   288     0.25     0.04     0.11     0.11   | 6.66e-13  1.93e-13  2.22e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.39     0.39   | 5.01e-13  1.28e-13  4.04e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.23     0.23   | 5.73e-13  1.68e-13  7.28e-14 |
 G04  |   279   279     0   279     0.25     0.03     0.24     0.24   | 5.37e-13  1.46e-13  1.75e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.37     1.37   | 5.64e-13  5.69e-14  2.20e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.08     1.08   | 6.41e-13  6.30e-14  1.46e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.31     0.31   | 5.88e-13  6.58e-14  2.30e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.67     0.67   | 6.89e-13  6.12e-14  3.84e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.95     0.95   | 6.13e-13  6.80e-14  1.51e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.34     0.34   | 7.03e-13  7.90e-14  2.29e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.37     0.37   | 6.73e-13  6.58e-14  1.69e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.12     0.12   | 6.21e-13  5.86e-14  2.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.91     0.91   | 6.93e-13  6.52e-14  2.42e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.51     0.51   | 6.81e-13  7.50e-14  5.77e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.42     1.42   | 6.33e-13  6.04e-14  4.72e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.16     0.01     0.16     0.16   | 4.81e-14  3.04e-14  3.48e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.70     0.01     0.18     0.18   | 6.80e-14  3.81e-14  2.52e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.39     0.01     2.51     2.51   | 5.09e-14  3.50e-14  2.43e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.17     0.17   | 6.24e-13  6.81e-14  5.12e-14 |
 DAEJ |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  2.69e-13  7.70e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.92e-13  2.46e-13 |
 G08  |   274   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  5.23e-13  3.70e-13 |
 G09  |   278   278     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  7.28e-13  1.51e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.22e-13  2.03e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  7.32e-14  4.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.82e-13  7.67e-14  3.44e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  9.84e-14  1.49e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.78e-13  3.94e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-13  6.66e-14  2.80e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  3.25e-13  1.70e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-13  7.68e-14  4.05e-14 |
 GLSV |   288   262     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-12  6.27e-13  9.55e-14 |
 GRAZ |   286   226    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-12  9.41e-13  2.06e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.03e-13  3.96e-13  1.72e-13 |
 HOB2 |   242   235     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.55e-13  7.54e-14  2.48e-14 |
 HOFN |   288   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.29e-12  8.53e-13  1.56e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-13  3.49e-13  2.70e-13 |
 MAC1 |   288   265    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  9.71e-13  1.95e-13 |
 NICO |   288   257    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  1.15e-12  1.84e-13 |
 NNOR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  1.68e-13  2.91e-14 |
 NRC1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-14  1.51e-14  2.21e-15 |
 PDEL |   288   234    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.56e-12  9.84e-13  2.92e-13 |
 REYK |   284   238    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-11  9.87e-13  2.23e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  2.01e-13  5.31e-14 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  1.60e-13  7.69e-14 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.71e-12  7.27e-13  2.17e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.30e-14  1.26e-14  5.27e-15 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-14  3.87e-15  1.09e-15 |
 GOLD |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  6.74e-13  1.01e-13 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 AJAC |   287   269     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  8.68e-13  1.87e-13 |
 MONP |   287   278     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  4.98e-13  3.37e-13 |
 UZHL |   288   268     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  5.97e-13  1.01e-13 |
 MAD2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.70e-14  8.35e-15  8.56e-15 |
 KRGG |   288   257    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  9.37e-13  1.99e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.52e-22  3.59e-20  1.35e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      BRST |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
