
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1806   Day: 5   MJD: 56891                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     -37      34   1605   1605      0   3177   3177      0    0.00
 cod |   288     0  30726   1162    -583     -28     20     20     19    211    128    238   15.92
 emr |   288     0  22501    294     -56   -1658     20     23     18    158     71    192   15.17
 esa |   288     0  31216    532   -1299     249     14     13     15    135    166    120   23.81
 gfz |   288     0  36065   1410    -419    -192     15     15     14    116    130    111   22.83
 iga |    96     0   2880      1     115      42     37     37      0     64     64      0    0.00
 igc |   288     0   7884     52    -443    4585    196    196      0   3662   3662      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0     122    -460   1493   1493      0   2962   2962      0    0.00
 jpl |   288     0  24641    563    1068     572     14     16     13    130    152    117   22.27
 ngs |    96     0   2880      3      70      97   1546   1546      0   2938   2938      0    0.00
 usn |   288     0  30003    670   -1490   -1890     50     69     42    188    231    170    0.00
 whu |   288     0  30070    851     487   -1057     48     46     48    309    194    344    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   597   117     3  -280     X     4   135   775   217   566     X   130 |
    2 | -1083  -328   -34   -16   522   -47    24   173  -261 -1055   342  -253 |
    4 |  2614   115   125  -115   -48   -18   412  4775     X  2132   183   190 |
    5 |  -953    97   137  -104   -76    35   270  1157    26  -997    50  -212 |
    6 |   911    88     -     7     X     -     -     -   -71     -     -     - |
    7 | -2821    54   -14  -100    16     6   -86   -60    62 -2251   145    17 |
    8 | -1168  -125    -9    89     X   -84     - -7669     X -2569   -53   -14 |
    9 |  -416    30     -   -20     -    19     - -6507     -   -69  -343  -444 |
   10 | -1864  -145    45   259    87     8  -271  1466  -293 -2941  -220  -178 |
   11 |   257   -96   -40  -178   158   -43   316 -1289   124  1256   359   -11 |
   12 | -1113   111     9  -166    -7    83  -236   169    99 -1059   139  -161 |
   13 |  5161    10    27   -87    93    -1   389   779   -27  4626   295    18 |
   14 |  2348  -150    -4    50    11    34    66  -151    46  2462   118   -79 |
   15 |  -487   157    64  -193   -84    52   304  1154   136  -358   294  -120 |
   16 |  1668   -72    43     3   129   -60  -523   750  -113  1721    79  -159 |
   17 |   117   133    37  -327   -20     5  -125   116   251   -18   227  -117 |
   18 |  2974   -40   -58  -158    91   -60   271   579   143  2862   126  -167 |
   19 | -1785  -110    -6   121    90    37  -363     -  -138 -1243   198  -271 |
   20 |  2096  -112    36   134     9   -67  -187   745   -97  2308  -200  -183 |
   21 |  2084  -119    -8   -34   103    29   114   428    21  1975   110  -268 |
   22 | -3172  -187   113   181   104    10  -549 -1153  -244 -2664  -229  -225 |
   23 |  -549    50    75  -157    16    12  1067   337    64  -650   356   -28 |
   24 |  6697    72    31  -278    19    84   371  5367   206  4996   217    -1 |
   25 |   387   -74  -106   -93   102    44   187  -119   120   551    36  -287 |
   26 | -4400    27   -16   -71     3    38   -22  -988    65 -3742   204   134 |
   27 |  -882   135  -133   -13    59   -31    75   140   -53  -617     X  -223 |
   28 |  4367   -85    18   157    10    19  -316 -4236  -129  4482   -41   -12 |
   29 | -2714   191   -83  -287   -23   -52  -316  -372   250 -2263   247  -292 |
   30 |     -    59    -5  -111     X    26    79  1765    80   302     -  -231 |
   31 | -3181    13    46  -282   101    53    72   110   157 -2550   296  -103 |
   32 | -5691  -192   -79   139   140  -136  -273  1758  -101 -5271   -58  -110 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -35   197     -     -     -  -165     -     -   -18 |
 ALGO |     -   -48   217  -106     -     -     -     -     -     -    67  -117 |
 ALIC |     -  -119     -    87     0     -     -     -     -     -   -64   -70 |
 AMC2 |     -  -101    91     -     -     -     -     -    10     -   -29   -72 |
 ANKR |     -     -     -   -18     -     -     -     -    19     -     -     - |
 AREQ |     -    -4     -     -     -     -     -     -     3     -     -   173 |
 AREV |     -     -     -    -8     8     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   -39     -    -4     2     -     -     -    30     -    25    20 |
 ASPA |     -  -200     -     -   117     -     -     -    23     -  -233     3 |
 AUCK |     -  -317     -   212     -     -     -     -     -     -     -   238 |
 BAKE |     -     -     -    13   -14     -     -     -     -     -   126    36 |
 BJCO |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -10    10     -     -     -     -     -    34   155 |
 BRFT |     -     X     -   123  -234     -     -     -   109     -  -129     - |
 BRMU |     -     X     -    73   -51     -     -     -   -26     -   -66   -14 |
 BRST |     -  -377     -   252     -     -     -     -     -     -     -   283 |
 BRUX |     -    12     -     -    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -478     -    90    91     -     -     -   156     -    69   -25 |
 CCJ2 |     -     -     -     -    58     -     -     -   -60     -     -    35 |
 CEDU |     -     -     -   125  -131     -     -     -     -     -    79   -10 |
 CHAN |     -     -     -     -   -55     -     -     -    57     -     -   -37 |
 CHPI |     -     -     -    53   -46     -     -     -   -10     -    30   -44 |
 CHTI |     -   474     -  -317     -     -     -     -     -     -     -  -347 |
 CHUR |     -   -48     -   -59     -     -     -     -    97     -    29     - |
 COCO |     -     -     -   168   -71     -     -     -  -107     -  -177    51 |
 CONT |     -     -  -204     -     -     -     -     -   139     -     -     - |
 CONZ |     -     -   -74     -    49     -     -     -     -     -   -62  1244 |
 CORD |     -     -     -   -26    27     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   172     -  -128     -     -     -    15     -    53     - |
 CUSV |     -     -     -   446    71     -     -     -  -551     -     -    13 |
 DAEJ |     -   397  -417     -     -     -     -     -     -     -  -658     - |
 DARW |     -   160     -   101  -123     -     -     -   -95     -  -182   -54 |
 DAV1 |     -   -83     -    74   -19     -     -     -     -     -   -48  -133 |
 DGAV |     -     -     -   -11   -73     -     -     -    86     -     -   -35 |
 DUBO |     -     -     -    13   -14     -     -     -     -     -   205     - |
 FAA1 |     -  -166     -   104     7     -     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -79     -    75    10     -     -     -   -31     -    28    24 |
 GLSV |     -  -160     -     -   112     -     -     -     -     -  -112     - |
 GMSD |     -     -     -    46   -14     -     -     -   -35     -     -     - |
 GODE |     -     -    53     -   -35     -     -     -     -     -    66     - |
 GODZ |     -     -   -23    15     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 GOL2 |     -     -    67   -43     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    15     -     -   -11     -     -     -     -     -   106   -10 |
 GRAS |     -  -116     -     -    81     -     -     -     -     -     -   137 |
 GRAZ |     -   452     -     -  -315     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -10     -     -     -    10     -   175     - |
 HARB |     -  -149     0     -   104     -     -     -     -     -  -199   216 |
 HERS |     -   -70    74     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -  -268   281     X     X     -     -     -     -     -  -431     X |
 HOFN |     -   441     -     -  -307     -     -     -     -     -  -456     - |
 HRAO |     -    96     -   -64     -     -     -     -     -     -    69     - |
 HYDE |     -   584     -  -157  -243     -     -     -     -     -  -142  -195 |
 IENG |     -   -65    68     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -    29     -     -     -   -30     -   127     - |
 INVK |     -    31     -     -   -21     -     -     -     -     -    41     0 |
 IRKM |     -     -   215     -     -     -     -     -  -147     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -17     -    69     -     -     -   -60     -   147     - |
 KARR |     -     X     -     X   118     -     -     -  -121     -  -135     - |
 KERG |     -   430     -     -  -300     -     -     -     -     -   -84  -223 |
 KIRU |     -    40    76   -75     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    34     -     -     -     -     -   -23     -   -60  -186 |
 KOKV |     -     -     -    21   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -47    68     4   -16     -     -     -     -     -     -   -17 |
 KRGG |     -     -     -   382   -98     -     -     -  -290     -     -     - |
 LAMA |     -   -80     -     -    56     -     -     -     -     -     -   781 |
 LPGS |     -     -     -   -53    55     -     -     -     -     -   -74   -31 |
 MAC1 |     -    73     -   -62    24     -     -     -   -10     -   -58   -36 |
 MAG0 |     -    78     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -86     -    11    48     -     -     -     -     -     -   -86 |
 MAS1 |     -   -98    -8    62     9     -     -     -     -     -   -24     - |
 MATE |     -     -  -106     -   -59     -     -     -   133     -   -76     - |
 MAW1 |     -   107     -     7   -58     -     -     -   -25     -    37     4 |
 MBAR |     -     -     -   -39     -     -     -     -    42     -   -19     - |
 MCIL |     -     -     -     2    -2     -     -     -     -     -  -148    16 |
 MCM4 |     -   -94     -     -   -88     -     -     -   157     -    86  -150 |
 MIZU |     -    -8     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   328     -  -104  -120     -     -     -     -     -  -241  -141 |
 NICO |     -   531     -     -  -370     -     -     -     -     -  -526  1164 |
 NIST |     -   573  -601     -     -     -     -     -     -     -     -  -599 |
 NKLG |     -  -571     -   245   125     -     -     -    29     -    -2   246 |
 NNOR |     -     -    77   -49     -     -     -     -     -     -   138  -110 |
 NRC1 |     -     -   -35     -    23     -     -     -     -     -     -     X |
 NYA1 |     -    50  -353   128    63     -     -     -     -     -    52   102 |
 NYAL |     -     -   178     -     -     -     -     -  -122     -  -102     - |
 ONSA |     -     -   183     -  -121     -     -     -     -     -     -  -125 |
 OPMT |     -   -56    59     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    32   -33     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -   -21     -     -     -    21     -  -128     - |
 PERT |     -     X     -    54   -68     -     -     -    12     -  -135     - |
 PETS |     -     -     -    12   -73     -     -     -    62     -     -    -7 |
 PIE1 |     -     -  -131    -1    88     -     -     -     -     -    19     - |
 PIMO |     -     -     -     4    -4     -     -     -     1     -   112   -18 |
 PRDS |     -     -   200  -127     -     -     -     -     -     -     -  -128 |
 PTBB |     -   -67    70     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -   110   -92     -     -     -     -    25     -    -8     - |
 RBAY |     -  -232     -     -   161     -     -     -     -     -    18   265 |
 RESO |     -   -93     -     -    65     -     -     -     -     -     -    95 |
 REUN |     -  -136     -   118   101     -     -     -  -126     -   -61   -21 |
 REYK |     -     -     -   133  -139     -     -     -     -     -     -  1162 |
 RIO2 |     -     -     -   -64    67     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -     -    14   -18     -     -     -     4     -     4    61 |
 SEY1 |     -     -     -  -102    58     -     -     -    49     -     -    69 |
 SPT0 |     -     3    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -453     -   277    69     -     -     -   -31     -  -189     - |
 STHL |     -     -     -   -69    91     -     -     -   -19     -     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -39     -     -     -    40     -   118    -7 |
 STK2 |     -     -     -   -38     -     -     -     -    41     -     -    48 |
 SUWN |     -    12     -    -8     -     -     -     -     -     -   -86     - |
 SVTL |     -     -  -259   165     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -293   307     -     -     -     -     -     -     -     -  -381 |
 SYOG |     -   344  -219    23  -115     -     -     -     -     -    65  -756 |
 THU2 |     -     -     -   -27     -     -     -     -    28     -     -   -58 |
 THU3 |     -    -1    41     -   -27     -     -     -     -     -   121     - |
 TIDB |     -     1    62    22   -34     -     -     -   -31     -    81     - |
 TIXI |     -     -     -   -27   -43     -     -     -    73     -    60    27 |
 TOW2 |     -  -193     -    63    -7     -     -     -    77     -  -147    55 |
 TRO1 |     -   -45     -     -    31     -     -     -     -     -   -39     - |
 TSKB |     -   466   -13     -  -328     -     -     -     -     -  -198     - |
 TWTF |     -   -72   -87     -   108     -     -     -     -     -    27    93 |
 URUM |     -     -     -    26    10     -     -     -   -38     -     -    44 |
 USN3 |     -   -44    46     -     -     -     -     -     -     -    59     - |
 USNO |     -   -30    32     -     -     -     -     -     -     -    18     - |
 VILL |     -     -   115   -71    -3     -     -     -     -     -   107     - |
 WAB2 |     -   -23    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    22     X   -62   -60     -     -     -   111     -   106   -34 |
 WSRT |     -   -62    83     -   175     -     -     -  -192     -   230     - |
 WTZA |     -   -34    36     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   277  -290     -     -     -     -     -     -     -  -289  1264 |
 XMIS |     -     -     -    36   -37     -     -     -     -     -     -    15 |
 YAKT |     -    15    65    -3   -50     -     -     -     -     -     -   -41 |
 YELL |     -     -  -587    71   194     -     -     -   126     -     7   176 |
 ZAMB |     -    -3     -    24   -84     -     -     -    63     -   100    -9 |
 ZECK |     -    12     -   -25    16     -     -     -     -     -     -   -55 |
 ZWE2 |     -    18     -     -   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   565    32    30    19     X    65   285   548    23   522     X    67 |  288    274
    2 |   321    17    14    13    10    48   118   288    11   323   101    49 |  288    273
    4 |  2423    18    19    28    30    40   693  2542     X  2113   167   118 |  288    780
    5 |   444    16    27     7     9    27   157   439     9   420    73    32 |  288    279
    6 |   295    28     -    12     X     -     -     -    17     -     -     - |  288    315
    7 |   748    20    40    26    17    63   130   559    58   625    59    56 |  288    323
    8 |  4531    16    19    14     X    34     -  4344     X  4553    42    80 |  287   1915
    9 |   469    29     -    19     -    81     -  4050     -   372   100    76 |  288    667
   10 |  3123    13    32    11    11    22   186  2741    15  3257    32    51 |  288   2220
   11 |  1455    23    14    11    16    38   284   891    10  1391    53    73 |  288    505
   12 |   409    33    23    12    16    35    99   326    10   397    48    37 |  288    298
   13 |  1437    22    21     9    11    26   179   309    14  1477    54    48 |  288    296
   14 |   308    23    17     8     8    24    82   309    12   323    55    34 |  288    219
   15 |  1125    13    16     9     8    29    81   901     9  1081    39    35 |  288    178
   16 |   310    32    27    20    10    27   199   460     8   329    88    31 |  288    314
   17 |   651    14    15     8    11    25    69   338    10   541    64    25 |  288    259
   18 |   586    24    19    12     7    30   218   440    15   515    56    54 |  288    203
   19 |  1082    17    19     8    10    18    88     -     8  1028    74    35 |  288    171
   20 |   638    13    22     9    11    14    83   872     9   570    71    39 |  288    300
   21 |   472    22    21    23    46    65   126   661    23   440   113    40 |  288    495
   22 |   800    16    18     9    10    29   300   968    14   758    54    42 |  288    319
   23 |   457    16    20     5     6    20   309   344     9   344    45    40 |  288    253
   24 |  4315    14    18     8    14    24   119  1713    10  4072    56    41 |  288   1201
   25 |   262    12    15    11    12    23    70   217    12   336    32    35 |  288    208
   26 |  1537    15    19    11     8    14    73   492     9  1268    60    26 |  288    446
   27 |   392    22    24    11    12    28   101   239    14   497     X    33 |  288    145
   28 |  1130    27    32    10     9    36    88  1634    11  1133    49    41 |  288    544
   29 |   427    12    33     8    10    33   180   270    15   561    79    38 |  288    242
   30 |     -    23    19    10     X    42    75  1190    13   458     -    33 |  288    220
   31 |  1526    18    26    14    16    29   188   663     9  1353    66    40 |  288    304
   32 |  2513    17    30     8    15    23   127  1625    15  2357    47    40 |  288    995
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    11    15     -     -     -    16     -     -    29 |  288    >>>
 ALGO |     -    16    13    11     -     -     -     -     -     -    13    31 |  288     33
 ALIC |     -    26     -    24    11     -     -     -     -     -    34    32 |  288   3558
 AMC2 |     -    26    12     -     -     -     -     -    17     -    22    41 |  288     25
 ANKR |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    16     -     -     -     -     -     -    11     -     -    39 |  288   6041
 AREV |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   8679
 ARTU |     -    17     -    10    13     -     -     -    11     -    30    19 |  287   8152
 ASPA |     -    20     -     -    15     -     -     -    12     -    31    29 |  288  11679
 AUCK |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   5066
 BAKE |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    39    35 |  288   2602
 BJCO |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   8334
 BOGT |     -     -     -    43    45     -     -     -     -     -   192    70 |  252    >>>
 BRFT |     -     X     -    11    13     -     -     -    10     -    37     - |  288   2968
 BRMU |     -     X     -    14    16     -     -     -    15     -    32    70 |  288   5152
 BRST |     -    18     -    12     -     -     -     -     -     -     -   171 |  276   1787
 BRUX |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    864
 CAS1 |     -    20     -    14     9     -     -     -    14     -    41    23 |  288   3832
 CCJ2 |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -     -    62 |  288  11418
 CEDU |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    34    95 |  288   4657
 CHAN |     -     -     -     -    13     -     -     -    14     -     -    23 |  288   8134
 CHPI |     -     -     -    16    16     -     -     -    13     -    51    28 |  288   5105
 CHTI |     -    18     -    12     -     -     -     -     -     -     -    51 |  288   4531
 CHUR |     -    16     -    12     -     -     -     -    10     -    94     - |  288   4515
 COCO |     -     -     -    10    19     -     -     -    15     -    25    18 |  288  13094
 CONT |     -     -    12     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  193    193
 CONZ |     -     -    19     -    12     -     -     -     -     -    44    17 |  288    261
 CORD |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4822
 CRO1 |     -     -    27     -    19     -     -     -    20     -    24     - |  288     50
 CUSV |     -     -     -    18    18     -     -     -    16     -     -    33 |  288  11959
 DAEJ |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    65     - |  285    920
 DARW |     -    22     -    12    13     -     -     -    17     -    33    59 |  288   3702
 DAV1 |     -    19     -    10     8     -     -     -     -     -    25    51 |  288   8785
 DGAV |     -     -     -    15    23     -     -     -    20     -     -    69 |  288  13324
 DUBO |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -    20     - |  288  24469
 FAA1 |     -    21     -    17    14     -     -     -     -     -     -     - |  288  22865
 GLPS |     -    18     -    10    12     -     -     -    11     -    49    15 |  288  16523
 GLSV |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -    15     - |  288   1578
 GMSD |     -     -     -    16    19     -     -     -    17     -     -     - |  288   9248
 GODE |     -     -    18     -    12     -     -     -     -     -    23     - |  287     71
 GODZ |     -     -    19    12     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   2981
 GOL2 |     -     -    14     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     82
 GOLD |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -    19    17 |  288   1391
 GRAS |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -     -    22 |  288   2437
 GRAZ |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  288   3287
 GUAM |     -     -     -     -    19     -     -     -    20     -    43     - |  288   8594
 HARB |     -    16    14     -    12     -     -     -     -     -    19    29 |  288   1469
 HERS |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 HOB2 |     -    48    50     X     X     -     -     -     -     -   168     X |  247    707
 HOFN |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    29     - |  288   2018
 HRAO |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     -    23     - |  288     30
 HYDE |     -    15     -    10    11     -     -     -     -     -    28    26 |  288   3482
 IENG |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     71
 IISC |     -     -     -     -    24     -     -     -    25     -    44     - |  288  23802
 INVK |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -    34    15 |  288   8781
 IRKM |     -     -    10     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  287    304
 JPLM |     -     -    12     -     9     -     -     -    12     -    25     - |  288   1526
 KARR |     -     X     -     X    11     -     -     -    11     -    34     - |  288   5358
 KERG |     -    30     -     -    21     -     -     -     -     -    49    21 |  286   8696
 KIRU |     -    19    10    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1330
 KOKB |     -     -    18     -     -     -     -     -    12     -    25    30 |  288     69
 KOKV |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  276     72
 KOUR |     -    19    21    16    16     -     -     -     -     -     -    59 |  288     28
 KRGG |     -     -     -     9     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   2574
 LAMA |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -     -    20 |  288   3209
 LPGS |     -     -     -    14    14     -     -     -     -     -    66    30 |  288    >>>
 MAC1 |     -    20     -    12    12     -     -     -     8     -    63    57 |  288   2304
 MAG0 |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   8488
 MAL2 |     -    12     -     9    12     -     -     -     -     -     -    55 |  288   8603
 MAS1 |     -    22    21    10     9     -     -     -     -     -    18     - |  288  11319
 MATE |     -     -    26     -    14     -     -     -    19     -    28     - |  288     88
 MAW1 |     -    21     -    12     8     -     -     -     9     -    21    47 |  288   4973
 MBAR |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -    31     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -    20    36 |  240   9634
 MCM4 |     -    19     -     -    11     -     -     -    13     -    14    22 |  288   6635
 MIZU |     -    23    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    524
 NANO |     -    15     -    11    11     -     -     -     -     -    22   112 |  288   3201
 NICO |     -    23     -     -    16     -     -     -     -     -    27    34 |  282   2612
 NIST |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     -    84 |  287     31
 NKLG |     -    21     -     9    12     -     -     -    15     -    19    23 |  288   8945
 NNOR |     -     -    27    17     -     -     -     -     -     -    38    48 |  288    502
 NRC1 |     -     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -     X |  288     25
 NYA1 |     -    20    17    13    11     -     -     -     -     -    16    23 |  288   4507
 NYAL |     -     -    17     -     -     -     -     -    12     -    20     - |  288    456
 ONSA |     -     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -    18 |  288     19
 OPMT |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 PALV |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -     -     - |  276   4077
 PDEL |     -     -     -     -    15     -     -     -    15     -    46     - |  288   2506
 PERT |     -     X     -    11    13     -     -     -    11     -    35     - |  288   4446
 PETS |     -     -     -    21    12     -     -     -    18     -     -    24 |  287  10030
 PIE1 |     -     -    24    13    13     -     -     -     -     -    20     - |  288     64
 PIMO |     -     -     -    13    16     -     -     -    16     -    28    36 |  288  10571
 PRDS |     -     -     9     6     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288     67
 PTBB |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 QAQ1 |     -     -    14     8     -     -     -     -     8     -    22     - |  285   8248
 RBAY |     -    29     -     -    20     -     -     -     -     -    30    33 |  286   7515
 RESO |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     -    16 |  288   6449
 REUN |     -    19     -    11    16     -     -     -    16     -    23    21 |  288   7644
 REYK |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -    61 |  288   2480
 RIO2 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 SCH2 |     -     -     -     7     9     -     -     -     9     -    37    37 |  288   2640
 SEY1 |     -     -     -    13    22     -     -     -    23     -     -    23 |  288  10833
 SPT0 |     -     8     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     38
 SSIA |     -    28     -    20    21     -     -     -    16     -    44     - |  288   8103
 STHL |     -     -     -    13    17     -     -     -    10     -     -     - |  288  19354
 STJO |     -     -     -     -     8     -     -     -     9     -    41    19 |  288    193
 STK2 |     -     -     -    11     -     -     -     -    12     -     -    37 |  288   6672
 SUWN |     -    26     -    17     -     -     -     -     -     -    24     - |  276   5243
 SVTL |     -     -    15    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  216     55
 SYDN |     -    17    18     -     -     -     -     -     -     -     -    52 |  286    586
 SYOG |     -    21    31    56    25     -     -     -     -     -    28    39 |  288   5203
 THU2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     6     -     -    23 |  288  11756
 THU3 |     -    11    10     -     8     -     -     -     -     -    22     - |  288   5831
 TIDB |     -    25    22    13    10     -     -     -    13     -    28     - |  288     72
 TIXI |     -     -     -     8     9     -     -     -    11     -    23    20 |  288    >>>
 TOW2 |     -    21     -    15    11     -     -     -    12     -    26    69 |  288   5302
 TRO1 |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    10     - |  288   4805
 TSKB |     -    25    30     -    25     -     -     -     -     -    31     - |  287   6272
 TWTF |     -    18    29     -    16     -     -     -     -     -    40    84 |  288     34
 URUM |     -     -     -    12    11     -     -     -    16     -     -    24 |  288    >>>
 USN3 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -    30     - |  288     38
 USNO |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -    36     - |  288     33
 VILL |     -     -    19    10    11     -     -     -     -     -    32     - |  288   7527
 WAB2 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 WHIT |     -    13     X    12    10     -     -     -    13     -    19    25 |  288  27792
 WSRT |     -    28    13     -    10     -     -     -    15     -    15     - |  288     16
 WTZA |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    531
 WTZR |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    22    42 |  288     41
 XMIS |     -     -     -    43    45     -     -     -     -     -     -   141 |  281  11240
 YAKT |     -    42    12    23    12     -     -     -     -     -     -    23 |  287  10066
 YELL |     -     -    12    10     7     -     -     -    11     -    21    27 |  288     33
 ZAMB |     -    22     -    12    13     -     -     -    13     -    24    32 |  288  13214
 ZECK |     -    18     -    11    11     -     -     -     -     -     -    23 |  287     49
 ZWE2 |     -    34     -     -    24     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1606    20    20    15    15    37   197  1493    15  1547    51    48 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   HOB2  | 1806-5 15:20:00 |       -1534
jpl |      7  | 1806-5 10:20:00 |         915
jpl |      7  | 1806-5 10:40:00 |        -712



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.28     5.15     5.15     5.15   | 3.95e-14  9.09e-15  1.78e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.48     5.15     2.29     2.29   | 4.20e-14  9.45e-15  3.81e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.62     5.15     5.15     5.15   | 5.03e-14  9.28e-15  2.46e-15 |
 PIE1 |   288   286     1   288     5.10     5.15     5.15     5.15   | 4.42e-14  1.50e-14  3.64e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.24     5.15     5.15     5.15   | 3.59e-14  1.04e-14  2.75e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.09     5.15     5.15     5.15   | 3.01e-14  1.16e-14  3.47e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.50     5.15     5.15     5.15   | 5.29e-14  1.21e-14  3.70e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     3.66     5.15     5.15     5.15   | 5.58e-14  1.30e-14  2.36e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     5.13     5.15     5.15     5.15   | 3.23e-14  6.85e-15  2.99e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.51     5.15     5.12     5.12   | 5.96e-14  1.09e-14  1.72e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.10     5.15     5.15     5.15   | 4.21e-14  7.27e-15  2.05e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.93     5.15     5.15     5.15   | 5.41e-14  1.15e-14  2.11e-15 |
 USNO |   288   286     1   288     3.36     5.15     5.15     5.15   | 3.80e-14  1.28e-14  2.81e-15 |
 NIST |   287   286     1   287     4.26     5.14     5.13     5.13   | 4.33e-14  9.61e-15  1.85e-15 |
 ZECK |   287   284     2   287     3.60     5.13     2.94     2.94   | 4.10e-14  1.34e-14  5.06e-15 |
 GODE |   287   287     1   287     3.00     4.76     1.06     1.06   | 9.45e-14  2.63e-14  1.04e-14 |
 SVTL |   216   213     1   216     2.74     3.83     0.14     0.14   | 6.00e-14  2.33e-14         - |
 STJO |   288   288     0   288     2.66     3.75     0.34     0.34   | 4.85e-14  4.49e-14  1.59e-14 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.17     2.50     1.16     1.16   | 4.62e-14  7.43e-15  5.62e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.97     2.05     1.43     1.43   | 8.38e-14  1.12e-14  3.41e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.95     2.01     2.67     2.67   | 9.74e-14  1.21e-14  6.01e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.74     1.60     5.04     5.04   | 1.02e-13  1.43e-14  4.90e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.64     0.80     3.40     3.40   | 4.78e-14  1.91e-14  2.37e-14 |
 IRKM |   287   287     0   287     0.64     0.22     0.05     0.05   | 2.07e-13  3.59e-14  1.85e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.88     0.15     0.18     0.18   | 1.96e-13  4.50e-14  6.95e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.35     0.11     0.24     0.24   | 7.63e-13  7.22e-14  2.32e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.39     0.08     0.38     0.38   | 4.17e-13  8.92e-14  7.14e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.37     0.07     0.06     0.06   | 4.11e-13  1.44e-13  5.57e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.76     0.07     0.07     0.07   | 5.46e-14  2.16e-14  1.53e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.46     0.06     0.43     0.43   | 8.60e-14  3.57e-14  3.49e-14 |
 CONT |   193   192     1   193     0.26     0.06     0.01     0.01   | 6.66e-14  3.87e-14         - |
 WTZA |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.59     0.59   | 5.03e-13  1.42e-13  4.88e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     5.09     0.05     1.14     1.14   | 6.38e-14  4.19e-14  2.88e-14 |
 G04  |   288   287     1   288     0.34     0.04     0.07     0.07   | 4.70e-13  1.43e-13  7.66e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.36     0.04     1.28     1.28   | 6.13e-13  5.34e-14  1.76e-14 |
 NYAL |   288   273     0   288     0.27     0.04     0.08     0.08   | 5.83e-13  1.41e-13  1.83e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.35     0.04     2.06     2.06   | 5.38e-13  6.02e-14  2.40e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.35     0.04     0.29     0.29   | 5.35e-13  6.72e-14  2.63e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.63     0.63   | 6.18e-13  8.03e-14  4.54e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.56     0.56   | 5.70e-13  6.02e-14  2.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.84     0.84   | 7.01e-13  6.61e-14  1.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.31     0.31   | 6.86e-13  6.36e-14  2.76e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.31     0.03     0.34     0.34   | 6.70e-13  6.71e-14  1.20e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.11     0.11   | 6.53e-13  6.72e-14  1.94e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.85     0.85   | 6.52e-13  6.29e-14  1.50e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.48     0.48   | 6.89e-13  7.34e-14  3.34e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.29     0.03     1.24     1.24   | 6.76e-13  6.94e-14  3.68e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.88     0.02     0.28     0.28   | 2.14e-13  7.13e-14  1.33e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.41     0.01     0.09     0.09   | 6.99e-13  6.72e-14  2.17e-14 |
 ALGO |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.59e-14  9.18e-15  5.75e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 CRO1 |   288   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-13  2.01e-14  3.17e-15 |
 G08  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  4.70e-13  2.76e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.39e-14  1.83e-14  4.98e-15 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  3.51e-13  2.98e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.96e-13  6.76e-14  6.29e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.77e-13  1.01e-13  2.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  9.20e-14  3.22e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  1.88e-13  6.07e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.66e-13  6.54e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-13  7.71e-14  5.48e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.16e-14  3.17e-14  8.04e-15 |
 GLSV |   287   262    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.23e-12  5.71e-13  1.55e-13 |
 GRAZ |   288   215    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.99e-12  1.52e-12  3.76e-13 |
 HOB2 |   247   241     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-13  2.01e-13  1.10e-13 |
 HOFN |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  6.99e-13  1.89e-13 |
 HRAO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-14  7.35e-15  3.61e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.17e-13  3.53e-13  1.76e-13 |
 KOUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.33e-14  8.70e-15  2.38e-15 |
 MAC1 |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.56e-12  8.79e-13  1.47e-13 |
 NICO |   282   247    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  8.64e-13  2.06e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.77e-12  2.21e-13  4.23e-14 |
 NRC1 |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-14  7.09e-15  1.31e-15 |
 WAB2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.38e-14  5.94e-15  3.85e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.87e-14  6.07e-15  1.89e-15 |
 CONZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.40e-14  7.64e-15  4.03e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  7.97e-13  1.35e-13 |
 SUWN |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   285   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.78e-13  1.23e-13 |
 GRAS |   288   265    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  9.66e-13  1.78e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-13  3.75e-13  1.16e-13 |
 REYK |   288   246    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.34e-12  8.82e-13  2.60e-13 |
 BRST |   276   275     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  7.06e-13  1.81e-13 |
 IENG |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.91e-14  3.21e-14  8.57e-15 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-13  1.85e-13  3.13e-14 |
 KOKV |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.59e-14  1.02e-14  7.49e-15 |
 OPMT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.11e-14  8.98e-15  1.85e-15 |
 KRGG |   288   263    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  1.34e-12  3.31e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.46e-22  6.33e-20  2.23e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
