
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1814   Day: 4   MJD: 56946                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 127664   3185   -1393     580     20     22     14    106    114     84   25.08
 emr |  2880     0 108345   6214    1397     732     40     43     18    138    142    113   13.78
 esa |  2880     0 127174   3297    -950    1378     35     40     15    161    178    104   15.63
 gfz |  2871     0 135206   9961     181     377     30     35     17    159    182    101   16.18
 grg |  2880     0 134099   9722    -265     288     34     38     21    159    147    180   13.77
 mit |  2880     0 110887  50296    -982    1599     37     35     41    242    272    142    0.00
 igr |   288     0  45120    162    1802     671     17     25     14    102     75    107    0.00
 jpl |   288     0  27262    987    1119    1029     26     41     14    117    120    115   15.56
 ngs |    96     0   3062     65    -588   -1231   1484   1484      0   3124   3124      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    78    26  -227     X    96     X  -102   -59   744     - |
    2 |  -211  -252    67   581  -112     X   171   -75  -901     - |
    3 |     X   236     X  -201     X     X  -237     - 13168     - |
    4 |    26    20   -62   118  -131     X     9   -30 -7118     - |
    5 |    87    12  -145   -64    45    -4    10   226   125     - |
    6 |   -22   207    -2     X  -174     X    52    85   -18     - |
    7 |    81   121   -72    -3  -200  -255    41   143  -719     - |
    8 |  -172    -3   169    32    83     X     1    16  -451     - |
    9 |    66   162   185  -568   162  -284   -78    89  1337     - |
   10 |  -196     X   318    -4     X     X    33     X -3576     - |
   11 |    26  -205  -101   260   -23   113    -5   -81  2070     - |
   12 |    73    85  -178  -140   164     X   -76   -41 -1306     - |
   13 |    19    46    55    95  -252  -420    17   -10  2934     - |
   14 |   -31  -119    44   -14   157   -76   -17  -123  2793     - |
   15 |    77   -42  -119  -119   160    16   -46   137  -448     - |
   16 |   -11  -178   126    28    13   -95    41     9  2630     - |
   17 |   192    66  -212    13  -209   496    22   164 -2972     - |
   18 |   -33   -15    -4    74   -11     X   -23    40  4339     - |
   19 |    29  -384   195    97     3     X    85   -57  -835     - |
   20 |  -132   -41   292    83  -149  -128   138    21  2681     - |
   21 |   -62   -41   112   -39    81   507   -35   -74  1827     - |
   22 |  -173  -180   310  -144   329     X    -1  -152 -1478     - |
   23 |    39   -38  -155    31   111     X     4   -60    51     - |
   24 |    36    72  -226     1   112    86   -68    52  -853     - |
   25 |   -36    30   -59    92     4     6    -8   -91   809     - |
   26 |   -32    66   -30   -97   135  -422   -53    38 -4158     - |
   27 |    32   103   -27   -30   -87     X   -39   -69  1302     - |
   28 |   -91    37   179   -61     9  -110    39  -106 -1121     - |
   29 |   304    69  -318   -23  -253   185   -37   158   -53     - |
   30 |     8   117   -62     X   -47     X    25  -123  2277     - |
   31 |   139    30  -238     9   -14   373  -110   -84   250     - |
   32 |  -121     X   199   -10     X     X    58     X -4402     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -12    12     -     -     -     -     -     - |
 ADIS |     -     -   177     -  -201     -   113     -     -     - |
 ALBH |    40    19     -   -80     1     -     -     -     -     - |
 ALGO |    83     -     -  -133     7     X   189     -     -     - |
 ALIC |  -174     -   -50   -61   444   -83    21     -     -     - |
 ALRT |    -1     -   108    -6  -113     -     -     -     -     - |
 AMC2 |    56     -     -    40     -     -    65  -131     -     - |
 ANKR |     -     -  -109     -   124     -   -72     -     -     - |
 AREQ |    27   132     -  -154     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -   113   -82     -     -    42   -28     -     - |
 ARTU |   -25     -    39   -70   180     -    -5   -85     -     - |
 ASPA |   -47     -    -3    86     -     -    49     -     -     - |
 AUCK |   -60     -    15   -57   234     -    38   -68     -     - |
 BAKE |     -     -    33   -88    39     -    46    24     -     - |
 BAKO |    74     -     -  -115     -   -94     -     -     -     - |
 BARH |     -     -  -105   -16   141     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    17   -16     -     -    49     -     -     - |
 BJFS |    25     -    30    20  -104     -     -     -     -     - |
 BJNM |   -13    16     -     -     -     -     -     7     -     - |
 BOGT |    63     -    88   -77   -67     -    29   -49     -     - |
 BOR1 |  -235     -     -   -82   524     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -110     -   145    -2    20     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -24     -     -    24  -104     -     -     -     - |
 BRMU |   -55     -     5    25    61    54   187     4     -     - |
 BRST |  -119     -    -7     -   225     -  -180     -     -     - |
 BRUX |    34     -     -   -53     -     -    14     -     -     - |
 BUCU |     -     -  -111     -   126  -164     -     -     -     - |
 CAS1 |   -90     -   -13   -80   268     -    15     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   144     -     -    68  -150     -     - |
 CEDU |   -45     -   176  -109    74  -199    19   -63     -     - |
 CHPI |     -     -     -    46     -     -   105   -48     -     - |
 CHTI |   -32     -   -55   -36   161     -    54     -     -     - |
 CHUR |   -35    61    -4  -143   175     -    28     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -    90     -     -     -   -94     -     - |
 COCO |     -     -    28     -     -     -     0   -28     -     - |
 CORD |    19     -    51   -80     -     -    27     -     -     - |
 CRO1 |    12    32     -  -288   214   195     1    62     -     - |
 CUSV |     -     -   100   -97     -     -  -131     -     -     - |
 DAEJ |    38    10     -   -67     -   293     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    81   -78     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     4     -    84   -76   -14  -176    91     -     -     - |
 DAV1 |   -94     -   -22   -21   220     -    36     -     -     - |
 DGAR |  -130     -     -   -83   335     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     9     4     -     -    22   -13     -     - |
 DRAO |   -79   -11    41   -56   170  -228  -290     -     -     - |
 DUBO |   -22     -    48   -68    66     -    18     -     -     - |
 FAIR |    16   107     -  -101   -18     -     -     -     -     - |
 FLIN |   -46     -   -19   -92   135   -43   -13    70     -     - |
 GLPS |    12     -     9   -63   162     -  -314  -107     -     - |
 GLSV |    30     -  -140   -22   132   -53  -155     -     -     - |
 GMSD |     -     -    26   -25     -    56    50     -     -     - |
 GODE |     8   -24     -  -114   143    87    34     -     -     - |
 GOLD |   -88     -     7   -95   273     -   -91     -     -     - |
 GOPE |   167     -     -  -108  -177   143     -     -     -     - |
 GRAS |    -7     -    54   -41     -    39   -96     -     -     - |
 GRAZ |     4     -     -    -6     X     -   131     -     -     - |
 GUAM |     X     -     -  -117   138     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -55    95   -38     -     -     -     -     - |
 HARB |  -163    22   123    40    87  -390   -41     -     -     - |
 HERS |   -70     -   113     -     -   -51   -45     -     -     - |
 HERT |     -     -    28     -   -32     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    12     -     -   -12   167     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -    -7     8     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -35    41     X     -     -     -     - |
 HOB2 |    86    15   -14    35  -198    39    59     -     -     - |
 HOFN |  -199     -   253   -82   172     -   -46     X     -     - |
 HOLB |    91     -     -    35  -207     -     -     -     -     - |
 HOLM |    74     -     -  -114     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -20     -     -  -110   164    52     4     -     -     - |
 HYDE |   -26     -   -48   -30   136   -65   234     -     -     - |
 IENG |   -21    38     -     -     -   115   -14     -     -     - |
 IISC |     4     -     -   -40    73     -     1   -29     -     - |
 INVK |   -61     -     -   -40   145     -    11    11     -     - |
 IRKJ |     -     -     -   -78   210    71     -  -105     -     - |
 ISPA |   120     -   -90   -89    33     -   -44   -39     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -43     -    49  -161     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -251     -     -   251     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    34     -   -49    24   -53   -98     -     -     - |
 KARR |     X     -   -19    18     X     -  -240     -     -     - |
 KELY |     -     -   100  -183    21     -    14    54     -     - |
 KERG |   -40   -27    22   -43   124     -    91     -     -     - |
 KIRU |    69    81   -81  -110  -127    46    11   125     -     - |
 KIT3 |     -     -   -21     -    24     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -118     6     -     -   312    51   -19   -92     -     - |
 KOKV |     -     -    67   -65     -     -    57     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -16    97  -141     -     -     -     -     - |
 KOUR |     9     -    95  -182    42     X    44    40     -     - |
 LAMA |   -92     -     -   -53   230   -58   -49     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -63     -    71     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -  -146    38     -   104     -    31     -     -     - |
 MAC1 |   -25     -     -    -5    52   -56    57     -     -     - |
 MAG0 |    49     -    36  -169     -     -   -44    60     -     - |
 MAL2 |   -45     -    12  -107   194     -    -6     -     -     - |
 MANA |     -     -    10   -75    73     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    28  -161     -   155   -52   -60     -     -     - |
 MAS1 |   -55   118    14   -11   -99     -     4    68     -     - |
 MATE |   -13    95    -1   -68    10   -19   -20     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -87   102     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     4     -     6   -72   129   -11    63   -67     -     - |
 MBAR |    31     -     -     -   -56     -    19     -     -     - |
 MCIL |     -     -     4    -4     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -155   469     -     X  -186     -     -     -     -     - |
 MDVJ |    99     -    15  -123   -47   173     -     -     -     - |
 MEDI |     5   -10     -     -     -   -27     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -    89     -     -     -    -9   -90     -     - |
 MIZU |    50    50     -  -121     -   125   -47     -     -     - |
 MKEA |  -118     -    44  -231   437     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -22     -    25  -113     -     -     -     - |
 MONP |  -206     -   234     -   111   178     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -    80   -94     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   112   -22     -     -     -   -89     -     - |
 NANO |   -39     -    40   -79   151     -   290   -29     -     - |
 NICO |  -210     -     5   -14   393     -    84     -     -     - |
 NIST |   -22    41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |    41     -    13   -72   165     -   154  -149     -     - |
 NNOR |     -    18   -45     -    33   -92   -30     -     -     - |
 NOVM |     -     -  -130  -198   380     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    74     -     -  -258   190   -89  -162     -     -     - |
 NRIL |  -123     -    84  -130   236     -    14    40     -     - |
 NRMD |  -102     -     -   159     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |  -106     -    91     X   296     -  -140  -182     -     - |
 NYAL |     -    43     -  -239   206  -442  -332     -     -     - |
 OHI2 |     -     -  -210     -   238     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    29     -   234  -365     -  -236     -     - |
 ONSA |   -76    -2    63     9    59    62   122     -     -     - |
 OPMT |   -20    51     -   -14     -   128   -16     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    -6     -     7     -    31     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -44    52     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -28   323     -     -  -257     -     - |
 PDEL |     7     -   -33    41    15   -45   257   -34     -     - |
 PENC |   -89     -     -     -   162     -     -     -     -     - |
 PERT |  -185    43    92   103    75     -   -85     -     -     - |
 PIE1 |   -39     7   -86   -73   248     -    -4     -     -     - |
 PIMO |   187     -  -672  -144   248     -   132   260     -     - |
 POL2 |    12     -     -    29    21     -   -22   -67     -     - |
 POLV |     -     -     -  -108   127     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -29     -    33     -   -44     -     -     - |
 POVE |     -     -    32   -31     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    19   118     -  -129     -     -   147     -     -     - |
 PTBB |   -24    11    29     -     -     3   -21     -     -     - |
 QAQ1 |     -   176     -     -  -176     -     -     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -166   195     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -36     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   155     -     -   -42  -372     -   157   124     -     - |
 RECF |     -     -    74    16     -     -     -   -90     -     - |
 RESO |    32     -     7   -61     -     -    16   -15     -     - |
 REUN |    17     -   109   124    -9     -  -118  -257     -     - |
 REYK |     -     -     -   -81    96     -   149     -     -     - |
 RIOP |   -48     -     -    74     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    60   -58     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -20   121    40   -82   -51     -    34    15     -     - |
 SCOR |     -     -    28   -71    43     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -    47    67     -     -   -58  -117     -     - |
 SFER |     -   126    88    75  -314   -31     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -82    80     X     -     -     -     -     - |
 SPT0 |    23    87     -     -  -128     -    17     -     -     - |
 SSIA |   -34     -     -   107     6     -    -6   -63     -     - |
 STHL |     -     -   -47   -32     -     -    26    80     -     - |
 STJO |    61    33     -   -10  -125    13    18    -7     -     - |
 STK2 |     -     -   125     -     -     -    91  -125     -     - |
 SUTH |    -4     -     -     -    32     -    -3   -21     -     - |
 SUTM |     -  -121     -     -   121     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -   107  -103     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -27    86    38   -68     -  -109     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -127     -   144     -  -123     -     -     - |
 SYDN |   -11     -    18     -     -     -   151     -     -     - |
 SYOG |   -92   -39   -49   -94   371     -  -339     -     -     - |
 TAH1 |    -4     -     -     -     7     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    80   -79    -5     -    56     6     -     - |
 THU3 |    -3   137     -  -222   127     -   -67     -     -     - |
 TIDB |  -158   -84     -  -108   468  -236   -77    28     -     - |
 TIXI |     -     -    79     -   -18     -   -28   -64     -     - |
 TLSE |   -19   111    98   -90   128   -10  -184  -185     -     - |
 TNML |     -    38     -     -   -38   -28     -     -     -     - |
 TOW2 |  -169     -   127   -15   180   -12   158     -     -     - |
 TRO1 |     X     -     X   -51    60     -  -113     -     -     - |
 TSKB |    55   -25     -   -64     -     -   -10     -     -     - |
 TUVA |     -     -     3     -     -     -     -    -3     -     - |
 TWTF |     9    17     -   -72   -13    90   -41    57     -     - |
 UFPR |     -     -   -37    36     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     X     -   298     -  -131  -264     -     - |
 URUM |     -     -   -22     -    25     -   -98     -     -     - |
 USN3 |    20   -54     -     -    18     -    13     -     -     - |
 USNO |    79  -144     -     -     X     -    38     -     -     - |
 UZHL |     -     -    51   -49     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -60   110   -55   -51   123   -18   -39     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   243     1     -  -215     -     - |
 WAB2 |    81     -     -  -126     -   167    85     -     -     - |
 WES2 |     8     -   168   -21  -231    75    51     -     -     - |
 WHIT |   -14    46    66   -73    -9     -   145     -     -     - |
 WILL |   -43   241     -   -70   -85   -47     -     -     -     - |
 WSRT |   115   158     -    20  -178    24    50  -189     -     - |
 WTZR |  -111     -   163  -149   193  -140   -98     -     -     - |
 XMIS |     -     -   -33   -21    61     -    16     -     -     - |
 YAKT |   -91     -   121   -43     -     -    46    69     -     - |
 YAR2 |    16   107     -  -116     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   240  -165     -  -212     -     - |
 YEBE |     -   182     -     -  -182   -36     -     -     -     - |
 YELL |   -43    29    -5  -148   228  -111  -106     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -256   300     -     -     -     -     - |
 YKRO |    56     -     -   -71     -     -     -   -16     -     - |
 YSSK |   125     -     -  -194     -     -   -20     -     -     - |
 ZAMB |   -97     -   103   -61   170     -   -58   -32     -     - |
 ZECK |    20     -   -26  -136   152   -66   -89     -     -     - |
 ZIMM |   -71     -     -    -7   137     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    11    24    31     X    26     X    13    28   267     - | 2880     97
    2 |    22    35    41    41    34     X    17    27   765     - | 2880    345
    3 |     X    51     X    44     X     X    40     -  3644     - | 2739   1058
    4 |    15    21    26    28    26     X    16    24  2185     - | 2880    480
    5 |    24    63    29    51    38    34    40    69   914     - | 2880    293
    6 |    14    29    39     X    24     X    21    31   288     - | 2880    144
    7 |    32    54    49    33    41    39    32    50   612     - | 2880    257
    8 |    15    30    39    20    32     X    17    25  2308     - | 2880   3361
    9 |    22    57    25    39    32    31    39    55   572     - | 2880    418
   10 |    16     X    26    19     X     X    29     X  2952     - | 2828   1932
   11 |    19    20    39    20    25    26    16    21  1091     - | 2880    389
   12 |    26    74    25    39    39     X    34    86   573     - | 2880    433
   13 |    23    48    53    37    53    32    15    51  1367     - | 2880    654
   14 |    35    58    60    42    56    49    31    42  1192     - | 2880    221
   15 |    18    53    59    44    64    35    26    51   613     - | 2880    198
   16 |    22    53    29    63    43    32    17    42   715     - | 2880    442
   17 |    29    42    43    23    33    41    30    43  1794     - | 2880    277
   18 |    20    35    28    37    39     X    12    42   677     - | 2880    307
   19 |    33    40    31    27    35     X    16    24   622     - | 2880    185
   20 |    16    37    19    42    49    34    13    21   329     - | 2880    321
   21 |    25    24    50    30    32    35    29    30   808     - | 2880    372
   22 |    23    46    31    23    45     X    28    31  1885     - | 2880   1416
   23 |    24    53    51    37    46     X    23    52   358     - | 2880    151
   24 |    14    31    52    36    47    27    12    41  3692     - | 2880   1690
   25 |    23    45    25    28    36    40    18    44   809     - | 2880    275
   26 |    17    31    48    33    33    34    13    25   772     - | 2880    342
   27 |    18    37    44    18    28     X    20    41   384     - | 2880    131
   28 |    19    52    24    18    39    25    30    34  3111     - | 2880    543
   29 |    31    40    57    37    30    32    39    41   712     - | 2880    327
   30 |    16    39    35     X    21     X    24    36   644     - | 2880    177
   31 |    36    46    67    43    49    43    36    37  1506     - | 2880    300
   32 |    17     X    28    37     X     X    38     X  1683     - | 2781   1575
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288  12191
 ADIS |     -     -    15     -    17     -    21     -     -     - |  288    >>>
 ALBH |    12    12     -    13    19     -     -     -     -     - |  288   9810
 ALGO |    22     -     -    24    31     X    22     -     -     - |  288     40
 ALIC |    13     -    19    12    15    29    11     -     -     - |  288   3381
 ALRT |    15     -     9    20    18     -     -     -     -     - |  288   6916
 AMC2 |    10     -     -    13     -     -     9    11     -     - |  288     23
 ANKR |     -     -    15     -    17     -    13     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    19    19     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  10469
 AREV |     -     -    13    16     -     -    13    12     -     - |  288  10419
 ARTU |    11     -    13    10    17     -    10    11     -     - |  287  14579
 ASPA |    15     -    16    24     -     -    21     -     -     - |  288  10015
 AUCK |    16     -    15    14    25     -    10    17     -     - |  288   6829
 BAKE |     -     -    13    10    17     -    12    14     -     - |  288   6452
 BAKO |    19     -     -    30     -    40     -     -     -     - |  286   2466
 BARH |     -     -    16    14    28     -     -     -     -     - |  288   2609
 BJCO |     -     -    12    11     -     -    11     -     -     - |  273  11455
 BJFS |    17     -    11    12    22     -     -     -     -     - |  288   7044
 BJNM |    13    20     -     -     -     -     -    13     -     - |  288     47
 BOGT |    15     -    17    18    20     -    10    11     -     - |  288  28905
 BOR1 |     9     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  288   7433
 BRAZ |    13     -    17    18    24     -     -     -     -     - |  283  14347
 BREW |     -    10     -     -    10    42     -     -     -     - |  288     72
 BRMU |    14     -    17    14    28    44    11    12     -     - |  288   4700
 BRST |    13     -    18     -    19     -    12     -     -     - |  288   2235
 BRUX |    14     -     -    22     -     -    10     -     -     - |  288    565
 BUCU |     -     -    13     -    15    40     -     -     -     - |  288   4800
 CAS1 |    12     -    15    19    18     -    10     -     -     - |  288   8038
 CCJ2 |     -     -     -    14     -     -    12    15     -     - |  288   6440
 CEDU |    15     -    17    13    17    32    11    15     -     - |  288   4669
 CHPI |     -     -     -    16     -     -    17    16     -     - |  288  13734
 CHTI |    13     -    13    14    23     -    10     -     -     - |  288   6501
 CHUR |     9    11    12    11    13     -     7     -     -     - |  288  18010
 CNMR |     -     -     -    20     -     -     -    20     -     - |  255  12877
 COCO |     -     -    12     -     -     -    11    12     -     - |  288    >>>
 CORD |    15     -    19    23     -     -    12     -     -     - |  288  15426
 CRO1 |    25    15     -    17    32    54    15    13     -     - |  288     34
 CUSV |     -     -    11    11     -     -    12     -     -     - |  288  18065
 DAEJ |    14    26     -    17     -    40     -     -     -     - |  288    710
 DAKR |     -     -    23    22     -     -     -     -     -     - |  277  11913
 DARW |    20     -    21    24    41    37    14     -     -     - |  288   3166
 DAV1 |    12     -    15    16    14     -     8     -     -     - |  288   8010
 DGAR |    18     -     -    18    25     -     -     -     -     - |  288  27827
 DGAV |     -     -    15    12     -     -     8    13     -     - |  288  12662
 DRAO |    13    13    11    11    18    24    14     -     -     - |  288   5303
 DUBO |    20     -    17    13    19     -    13     -     -     - |  288  14873
 FAIR |    13     9     -    13    17     -     -     -     -     - |  288  10952
 FLIN |    15     -    12    13    18    27    10    10     -     - |  288   5420
 GLPS |    14     -    17    22    22     -     9    11     -     - |  288  29381
 GLSV |    18     -    23    15    20    56    11     -     -     - |  288   1874
 GMSD |     -     -    12    12     -    49    11     -     -     - |  288   4451
 GODE |    17    25     -    20    20    47    16     -     -     - |  288     86
 GOLD |     9     -    16    15    19     -    12     -     -     - |  286   7429
 GOPE |    14     -     -    19    22    28     -     -     -     - |  288    456
 GRAS |     8     -    10    12     -    42    15     -     -     - |  288   2976
 GRAZ |    10     -     -    16     X     -    10     -     -     - |  229   2738
 GUAM |     X     -     -    20    24     -     -     -     -     - |  277    >>>
 GUUG |     -     -    17    21    22     -     -     -     -     - |  288  12653
 HARB |    22    24    24    28    25    49    11     -     -     - |  288   1457
 HERS |     9     -    15     -     -    43    26     -     -     - |  288     28
 HERT |     -     -    20     -    23     -     -     -     -     - |  288   2727
 HLFX |     -    18     -     -    18    56     -     -     -     - |  288   4730
 HNLC |     -     -     -    18    21     -     -     -     -     - |  273  13221
 HNPT |     -     -     -    21    24     X     -     -     -     - |  280   2265
 HOB2 |    12    11    30    21    17    28    15     -     -     - |  288    114
 HOFN |     9     -    11     9    15     -    11     X     -     - |  288   7287
 HOLB |    23     -     -    21    26     -     -     -     -     - |  288   5712
 HOLM |    11     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  286   8604
 HRAO |    20     -     -    26    24    48    22     -     -     - |  288     47
 HYDE |    18     -    23    17    21    45    11     -     -     - |  288   3147
 IENG |    11    20     -     -     -    56    11     -     -     - |  287     49
 IISC |    20     -     -    23    33     -    15    17     -     - |  288  33132
 INVK |    24     -     -    43    17     -    15    17     -     - |  288  11703
 IRKJ |     -     -     -    22    24    39     -    13     -     - |  288     66
 ISPA |    17     -    14    18    28     -    15    13     -     - |  288  29731
 JOZ2 |     -     -    10     -    12    43     -     -     -     - |  288   4584
 JOZE |     -    18     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    11     -    14    16    41    21     -     -     - |  288   1774
 KARR |     X     -    27    26     X     -    14     -     -     - |  265   7401
 KELY |     -     -    13    17    15     -    11    13     -     - |  288   8954
 KERG |    14    12    15    17    19     -    11     -     -     - |  288   7529
 KIRU |    16    18    10    14    28    27    11     8     -     - |  288   4579
 KIT3 |     -     -    16     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    16    18     -     -    21    35    16    12     -     - |  288     58
 KOKV |     -     -    12    11     -     -    15     -     -     - |  288     43
 KOUC |     -     -    20    13    28     -     -     -     -     - |  282   7301
 KOUR |    22     -    21    27    29     X    20    19     -     - |  288     43
 LAMA |    11     -     -    10    18    38     9     -     -     - |  288   2697
 LHAZ |     -     -     9     -    10     -     -     -     -     - |   49    >>>
 LPGS |     -    24    23     -    32     -    26     -     -     - |  287    >>>
 MAC1 |     9     -     -     9    18    36    15     -     -     - |  288   2782
 MAG0 |    13     -     9    13     -     -    13    13     -     - |  287  11496
 MAL2 |    13     -    17    14    26     -    15     -     -     - |  288  12387
 MANA |     -     -    21    22    19     -     -     -     -     - |  288  18790
 MAR6 |     -    14    11     -    15    40    12     -     -     - |  288    719
 MAS1 |    12    30    21    19    28     -    10    15     -     - |  288  15651
 MATE |    18    18    12    19    25    43    16     -     -     - |  288    146
 MAUI |     -     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288  15713
 MAW1 |    11     -    13    13    20    34    11    13     -     - |  288   4910
 MBAR |    12     -     -     -    21     -    26     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    13    13     -     -     -     -     -     - |  288   8071
 MCM4 |    13    22     -     X    31     -     -     -     -     - |  288   8865
 MDVJ |    20     -    13    16    21    47     -     -     -     - |  288     16
 MEDI |     8    14     -     -     -    42     -     -     -     - |  286     31
 MGUE |     -     -     9     -     -     -    13     9     -     - |  288     19
 MIZU |    13    19     -    22     -    53    21     -     -     - |  288    407
 MKEA |    20     -    15    13    29     -     -     -     -     - |  288  36391
 MOBS |     -     -    15     -    16    33     -     -     -     - |  288   3290
 MONP |    14     -    17     -    22    26     -     -     -     - |  288   2641
 NAIN |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288   8895
 NAMA |     -     -    11    12     -     -     -    10     -     - |  288  12949
 NANO |    12     -    14    10    19     -    17    10     -     - |  288   3089
 NICO |    13     -    20    12    21     -    14     -     -     - |  288   7539
 NIST |    11    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     28
 NKLG |    12     -    12    17    21     -    13    15     -     - |  288  11444
 NNOR |     -    15    14     -    20    35    14     -     -     - |  288    371
 NOVM |     -     -    11    12    21     -     -     -     -     - |  288     31
 NRC1 |    20     -     -    27    34    39    32     -     -     - |  283     60
 NRIL |    12     -    11    12    17     -     6    11     -     - |  288   9712
 NRMD |    12     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  229   6793
 NYA1 |    12     -    11     X    18     -     8    15     -     - |  288   5817
 NYAL |     -    14     -    15    14    46    14     -     -     - |  288    294
 OHI2 |     -     -    12     -    13     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    12     -    19    39     -    12     -     - |  288    139
 ONSA |    14    20    15    13    16    40     9     -     -     - |  288     15
 OPMT |    14    18     -    22     -    39    20     -     -     - |  288     22
 OUS2 |     -     -    20     -    22     -    16     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    44    51     -     -     -     -     - |  257   6974
 PARC |     -     -     -    13    17     -     -     9     -     - |  288   6061
 PDEL |    11     -    17    17    25    37    19    17     -     - |  287   2353
 PENC |     9     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   3340
 PERT |    15    16    20    17    24     -    12     -     -     - |  288   5933
 PIE1 |    13    11    13    14    20     -    15     -     -     - |  288     32
 PIMO |    18     -    22    21    34     -    20    28     -     - |  288  14729
 POL2 |    11     -     -    10    18     -    12    13     -     - |  288  12089
 POLV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     - |  217   2410
 POTS |     -     -    15     -    17     -    16     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    16    15     -     -     -     -     -     - |  288  15521
 PRDS |    11    14     -    17     -     -    16     -     -     - |  288     85
 PTBB |    10    18    13     -     -    56    14     -     -     - |  288     22
 QAQ1 |     -    10     -     -    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  254   7713
 QUIN |     8     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  288  13039
 RABT |    13     -     -    12    14     -    11    15     -     - |  288  24774
 RECF |     -     -    18    24     -     -     -    19     -     - |  288  11042
 RESO |    14     -    10    14     -     -     9    17     -     - |  288   7429
 REUN |    16     -    17    18    25     -    11    13     -     - |  288   7861
 REYK |     -     -     -    12    14     -    13     -     -     - |  288   7135
 RIOP |    10     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  288  19636
 SAVO |     -     -    14    14     -     -     -     -     -     - |  270  11815
 SCH2 |    12    10    12    11    18     -     7     9     -     - |  288   5831
 SCOR |     -     -    11    10    16     -     -     -     -     - |  288   8114
 SEY1 |     -     -    17    21     -     -     9    17     -     - |  288  12484
 SFER |     -    27    13    11    17    51     -     -     -     - |  288     75
 SOFI |     -     -    14    14     X     -     -     -     -     - |  288   6314
 SPT0 |     8    11     -     -    15     -    13     -     -     - |  288     22
 SSIA |    14     -     -    23    21     -    11    13     -     - |  288  17006
 STHL |     -     -    12    12     -     -     8    14     -     - |  288  32690
 STJO |    22    13     -    13    20    21    10    14     -     - |  288    295
 STK2 |     -     -    10     -     -     -    12    10     -     - |  288   8353
 SUTH |     8     -     -     -    17     -    20    12     -     - |  288  23552
 SUTM |     -    18     -     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  288   7796
 SUWN |    14    21    13    21     -    24     -     -     -     - |  288   3697
 SVTL |     -     -    11     -    12     -    12     -     -     - |  288     84
 SYDN |     7     -    11     -     -     -    40     -     -     - |  282    750
 SYOG |    14    15    14    14    13     -     8     -     -     - |  288  10157
 TAH1 |    13     -     -     -    24     -     -     -     -     - |  288    606
 THTI |     -     -    20    20    30     -    10    15     -     - |  288   9361
 THU3 |    15    10     -    15    23     -    15     -     -     - |  288   7700
 TIDB |    18    16     -    16    19    36    12    13     -     - |  288     58
 TIXI |     -     -    26     -    15     -    23    30     -     - |  288    >>>
 TLSE |    11    19    15    15    26    36    12    13     -     - |  288   2290
 TNML |     -    19     -     -    19    49     -     -     -     - |  288   1654
 TOW2 |    10     -    13    14    26    48    14     -     -     - |  288   4699
 TRO1 |     X     -     X    15    18     -    21     -     -     - |  240   7481
 TSKB |    13    20     -    17     -     -    16     -     -     - |  288   8133
 TUVA |     -     -    29     -     -     -     -    29     -     - |  274   9029
 TWTF |    25    19     -    19    34    42    20    11     -     - |  288     27
 UFPR |     -     -    17    17     -     -     -     -     -     - |  287  13909
 UNSA |     -     -     X     -    22     -    20    20     -     - |  283    >>>
 URUM |     -     -    18     -    20     -    21     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    18    21     -     -    23     -    18     -     -     - |  287     46
 USNO |    13    25     -     -     X     -    24     -     -     - |  272     27
 UZHL |     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288   1591
 VILL |    13    39    18    20    27    43    12     -     -     - |  288   3060
 VNDP |     -     -     -     -    14    41     -    13     -     - |  288   5353
 WAB2 |    19     -     -    30     -    45    15     -     -     - |  288     84
 WES2 |    25     -    24    27    41    42    15     -     -     - |  288   3482
 WHIT |    11    11     7     9    15     -    11     -     -     - |  288   7774
 WILL |    12    19     -     9    14    40     -     -     -     - |  288   5637
 WSRT |    20    17     -    17    15    45     9    14     -     - |  288     23
 WTZR |    14     -    18    16    20    40    11     -     -     - |  288     40
 XMIS |     -     -    18    11    21     -    11     -     -     - |  288  14406
 YAKT |    15     -    11    13     -     -    22    14     -     - |  287  12551
 YAR2 |    12    18     -    17     -     -     -     -     -     - |  288  11011
 YARR |     -     -     -     -    11    33     -    10     -     - |  288   3186
 YEBE |     -    11     -     -    11    62     -     -     -     - |  288    268
 YELL |     9    10    10    11    11    37    11     -     -     - |  288     23
 YIBL |     -     -     -    34    40     -     -     -     -     - |  281  13164
 YKRO |    10     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288  27133
 YSSK |     9     -     -    14     -     -    15     -     -     - |  287  13770
 ZAMB |    24     -    31    30    33     -    18    18     -     - |  288  35006
 ZECK |    12     -    15    11    17    44     9     -     -     - |  288     16
 ZIMM |    14     -     -    20    22     -     -     -     -     - |  288   6257
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    21    41    36    31    34    37    18    26  1484     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   TRO1  | 1814-4 22:00:00 |        1264
emr |   MCM4  | 1814-4 18:55:00 |       -1988
esa |   PIMO  | 1814-4 12:15:00 |        1230
esa |   TRO1  | 1814-4 21:50:00 |       -2496
esa |   BJFS  | 1814-4 21:55:00 |        -543
gfz |   THU3  | 1814-4 18:45:00 |        1000
gfz |   HOB2  | 1814-4 21:00:00 |         699
grg |   WES2  | 1814-4  4:40:00 |  -446457477
grg |   WES2  | 1814-4  4:45:00 |   446457625
grg |   PDEL  | 1814-4  5:45:00 |  -446460342
grg |   PDEL  | 1814-4  5:50:00 |       -8451
grg |   PDEL  | 1814-4  5:55:00 |      -11750
grg |   PDEL  | 1814-4  6:50:00 |       16037
grg |   PDEL  | 1814-4  6:55:00 |   446464488
grg |   SOFI  | 1814-4  9:00:00 |  -446455477
grg |   SOFI  | 1814-4  9:05:00 |       -8312
grg |   SOFI  | 1814-4  9:10:00 |      -11928
grg |   SOFI  | 1814-4  9:15:00 |      -18675
grg |   SOFI  | 1814-4  9:20:00 |      -33284
grg |   SOFI  | 1814-4  9:25:00 |   446528612
grg |   KOUC  | 1814-4 14:40:00 |         689
grg |   GRAZ  | 1814-4 17:40:00 |  -446422341
grg |   NKLG  | 1814-4 23:05:00 |         731
grg |   KOUC  | 1814-4 23:40:00 |  -446413305
mit |     12  | 1814-4  0:01:00 |       -1265
mit |      2  | 1814-4  0:01:00 |       -3525
mit |      3  | 1814-4  0:01:00 |        1630
mit |     18  | 1814-4  0:01:30 |         600
mit |      6  | 1814-4  0:03:00 |        1034
mit |     18  | 1814-4  0:07:00 |        -578
mit |     18  | 1814-4  0:13:30 |         574
mit |      6  | 1814-4  0:15:00 |        -882
mit |     21  | 1814-4  0:27:00 |         651
mit |      6  | 1814-4  0:27:00 |         885
mit |     21  | 1814-4  0:29:00 |        -665
mit |      6  | 1814-4  0:29:00 |        -929
mit |      3  | 1814-4  0:43:30 |       -1465
mit |      2  | 1814-4  0:50:30 |        1623
mit |      3  | 1814-4  1:03:00 |         563
mit |      3  | 1814-4  1:23:00 |        -845
mit |   KOUR  | 1814-4  1:25:00 |       -1246
mit |      3  | 1814-4  1:26:00 |         584
mit |      3  | 1814-4  1:27:00 |        -574
mit |      6  | 1814-4  2:13:00 |         887
mit |      6  | 1814-4  2:33:00 |        -906
mit |     21  | 1814-4  2:45:00 |        -671
mit |     18  | 1814-4  2:57:30 |        -601
mit |     18  | 1814-4  3:03:30 |         578
mit |     18  | 1814-4  3:11:00 |        -561
mit |   HNPT  | 1814-4  3:25:00 |         625
mit |     19  | 1814-4  3:37:30 |         656
mit |     19  | 1814-4  3:38:30 |        -629
mit |     27  | 1814-4  6:23:00 |         722
mit |     27  | 1814-4  6:26:00 |        -780
mit |      1  | 1814-4  9:27:30 |        -525
mit |      1  | 1814-4  9:30:30 |         542
mit |      1  | 1814-4  9:33:00 |        -559
mit |      1  | 1814-4  9:34:00 |         585
mit |     10  | 1814-4 13:32:30 |         522
mit |      8  | 1814-4 14:33:00 |        -501
mit |     27  | 1814-4 15:35:00 |         512
mit |     27  | 1814-4 15:36:00 |        -519
mit |     27  | 1814-4 15:55:30 |        -651
mit |     19  | 1814-4 16:40:00 |         692
mit |      8  | 1814-4 16:52:30 |        -644
mit |     19  | 1814-4 17:23:00 |       -1026
mit |     24  | 1814-4 18:32:00 |        -683
mit |      1  | 1814-4 18:45:30 |        -758
mit |      4  | 1814-4 19:08:30 |        1048
mit |      4  | 1814-4 19:15:00 |       -1041
mit |      1  | 1814-4 19:18:30 |        1791
mit |      4  | 1814-4 19:31:00 |        1008
mit |      4  | 1814-4 19:50:00 |        -642
mit |     17  | 1814-4 21:00:00 |        -533
mit |     19  | 1814-4 21:50:00 |         900
mit |     19  | 1814-4 21:52:00 |        -885
mit |     10  | 1814-4 23:27:30 |        -629
mit |     10  | 1814-4 23:30:00 |         501



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   279     3   288     3.66     3.91     1.99     1.99   | 5.83e-14  1.69e-14  2.47e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.30     3.91     3.92     3.92   | 3.42e-14  6.79e-15  1.15e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.88     3.91     2.96     2.96   | 3.56e-14  7.97e-15  1.42e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.12     3.91     3.92     3.92   | 3.96e-14  5.63e-15  2.11e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.88     3.91     3.92     3.92   | 4.23e-14  6.30e-15  1.79e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     3.15     3.91     3.92     3.92   | 4.83e-14  1.19e-14  2.03e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.90     3.91     2.06     2.06   | 2.48e-14  5.42e-15  2.60e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.47     3.91     3.92     3.92   | 3.42e-14  7.51e-15  1.69e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.42     3.91     3.92     3.92   | 3.02e-14  5.14e-15  1.87e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.71     3.91     3.92     3.92   | 4.04e-14  8.10e-15  1.85e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.90     3.91     2.28     2.28   | 2.44e-14  4.83e-15  1.53e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.40     3.91     3.92     3.92   | 3.10e-14  5.27e-15  1.07e-15 |
 HERS |   288   282     2   288     3.43     3.91     3.92     3.92   | 4.83e-14  1.37e-14  2.64e-15 |
 BJNM |   288   288     0   288     2.87     3.91     3.92     3.92   | 3.87e-14  6.72e-15  4.64e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     3.34     3.90     3.90     3.90   | 4.56e-14  6.55e-15  2.16e-15 |
 MEDI |   286   285     1   286     3.01     3.88     0.93     0.93   | 3.24e-14  1.18e-14  2.18e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     2.53     3.88     0.64     0.64   | 6.88e-14  2.23e-14  2.12e-15 |
 USN3 |   287   287     0   287     2.62     3.87     3.90     3.90   | 4.76e-14  1.02e-14  4.21e-15 |
 GODE |   288   284     1   288     2.44     3.67     1.99     1.99   | 6.88e-14  1.59e-14  1.09e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.40     3.56     0.31     0.31   | 5.34e-14  1.73e-14  5.00e-15 |
 STJO |   288   284     2   288     2.17     2.91     0.37     0.37   | 8.76e-14  2.48e-14  2.97e-14 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.03     2.55     0.89     0.89   | 6.71e-14  1.81e-14  6.73e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.99     2.45     1.30     1.30   | 4.34e-14  7.34e-15  8.28e-15 |
 USNO |   272   270     1   272     1.93     2.44     0.74     0.74   | 6.54e-14  9.77e-15  2.94e-15 |
 NOVM |   288   288     1   288     1.65     1.68     0.88     0.88   | 1.18e-13  1.28e-14  2.18e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.62     1.63     0.41     0.41   | 3.74e-14  7.14e-15  4.71e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.53     1.45     1.24     1.24   | 9.85e-14  1.47e-14  3.82e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.48     1.35     3.92     3.92   | 8.97e-14  1.12e-14  5.46e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.43     1.26     3.92     3.92   | 1.02e-13  9.28e-15  4.93e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.33     1.09     2.00     2.00   | 9.68e-14  1.34e-14  6.01e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.13     0.80     0.52     0.52   | 3.59e-14  7.62e-15  8.76e-15 |
 SVTL |   288   286     1   288     1.08     0.72     0.47     0.47   | 5.36e-14  1.60e-14  6.73e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     0.83     0.43     0.24     0.24   | 3.66e-14  6.01e-15  1.99e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.38     0.28     0.93     0.93   | 5.96e-14  2.12e-14  7.55e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.49     0.15     0.02     0.02   | 2.45e-13  8.12e-14  7.44e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.48     0.14     0.02     0.02   | 4.51e-14  7.00e-15  6.04e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.43     0.12     0.02     0.02   | 4.52e-14  1.98e-14  4.28e-15 |
 YEBE |   288   287     1   288     0.43     0.11     0.30     0.30   | 7.44e-14  4.48e-14  4.12e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.08     0.96     0.96   | 8.10e-13  8.17e-14  2.96e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.36     0.08     0.39     0.39   | 3.85e-14  1.06e-14  1.95e-15 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.22     0.22   | 3.43e-13  9.20e-14  6.90e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.40     0.40   | 3.85e-13  9.29e-14  6.36e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.04     0.04   | 4.25e-13  1.05e-13  2.06e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.76     0.04     0.04     0.04   | 1.79e-13  5.40e-14  3.87e-14 |
 G32  |   276   273     3   152     0.28     0.04     1.87     1.87   | 3.80e-12  1.30e-12  6.81e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.03     0.03   | 4.77e-13  1.18e-13  1.98e-14 |
 NYAL |   288   282     1   288     0.24     0.04     0.14     0.14   | 5.19e-13  1.36e-13  1.46e-14 |
 NRC1 |   283   283     0   283     0.23     0.03     0.17     0.17   | 9.52e-14  2.46e-14  3.46e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.24     0.24   | 4.40e-13  1.11e-13  3.73e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.51     1.51   | 5.77e-13  6.24e-14  1.70e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.22     1.22   | 5.02e-13  6.42e-14  1.95e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.77     0.03     3.92     3.92   | 1.17e-13  3.43e-14  1.11e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.34     0.34   | 5.96e-13  6.14e-14  1.54e-14 |
 G22  |   288   286     1   288     0.34     0.02     3.92     3.92   | 5.64e-13  8.14e-14  8.91e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.00     1.00   | 6.39e-13  6.68e-14  2.17e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.70     0.70   | 6.95e-13  7.08e-14  4.35e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.37     0.37   | 6.57e-13  6.16e-14  2.73e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.40     0.40   | 6.24e-13  6.69e-14  1.42e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.13     0.13   | 7.69e-13  8.09e-14  4.27e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.01     1.01   | 7.00e-13  6.56e-14  1.92e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.89     0.02     0.40     0.40   | 5.72e-14  1.77e-14  1.43e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.53     0.53   | 7.52e-13  1.09e-13  2.19e-14 |
 G12  |   288   287     0   288     0.22     0.02     1.45     1.45   | 8.46e-13  8.77e-14  5.80e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.97     0.02     0.27     0.27   | 5.88e-14  2.26e-14  2.09e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  2.60e-13  8.43e-14 |
 G03  |   273   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-11  4.09e-12  1.70e-12 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.38e-13  3.09e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.15e-14  3.75e-14  3.42e-14 |
 G10  |   279   279     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  4.66e-13  1.68e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  7.50e-14  4.51e-14 |
 G13  |   288   155    88     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-11  2.05e-12  2.26e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.79e-13  9.25e-14  2.64e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  1.07e-13  2.03e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-13  1.15e-13  4.81e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.31e-13  1.58e-13 |
 G25  |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.23e-14  4.81e-14  3.02e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  7.84e-14  2.81e-14 |
 GLSV |   288   227    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.27e-12  9.10e-13  1.95e-13 |
 GRAS |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  1.19e-12  1.51e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-13  4.91e-13  1.79e-13 |
 HOB2 |   288   276     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-13  2.52e-14  5.87e-15 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-13  3.31e-13  4.59e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29  1.56e-29 |
 NNOR |   288   279     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.84e-13  2.60e-14 |
 SYDN |   282   282     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-13  1.91e-13  9.71e-14 |
 TLSE |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  9.08e-13  1.52e-13 |
 WSRT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.95e-14  1.22e-14  1.98e-15 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-14  3.37e-15  6.94e-16 |
 GOLD |   286   270     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  7.44e-13  5.03e-13 |
 POLV |   217   174    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-12  1.09e-12  1.16e-13 |
 BRST |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  9.02e-13  2.21e-13 |
 TNML |   288   264    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  3.82e-13  1.64e-13 |
 HNPT |   149   113    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.41e-12  9.95e-13         - |
 IENG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-13  1.74e-14  5.69e-15 |
 HERT |   288   238    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-11  1.31e-12  2.29e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   288   248    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  5.48e-13  1.45e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.80e-22  2.54e-20  8.41e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MONP      MONP      MAC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
