
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1815   Day: 2   MJD: 56951                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123212   5800   -1055    -279     15     15     17     86     83     94   17.94
 emr |  2880     0 106802    344    5050   -1158     14     12     19    123    129     85   18.23
 esa |  2880  2880 115217  89586 -347668   -2716     43      0     43    244      0    244    0.00
 gfz |  2871     0 125945  15691      35    -613     15     12     19    178    204    106   17.59
 grg |  2880     0 127068   2189     112    -282     13     11     17    152    156    142   20.12
 mit |  2880     0 113207   3369       6    -320     19     18     24    177    189    125   12.26
 igr |   288     0  40651    440    4288    -727     16     20     15    105     84    110    0.00
 jpl |   288     0  26565     71    3149    -482     18     21     16     99    105     96   13.85
 ngs |    96     0   2975      0   -1032    -324   1428   1428      0   2907   2907      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   -24    38     X     X  -189   283  -131    48   596     - |
    2 |  -277  -172     X   633   -34  -177    62  -100  -710     - |
    4 |    18   -43     X    55   -41    24     5    29 -2141     - |
    5 |    32    17     X  -167    95   -28   -33    94 -2537     - |
    6 |   -83   314     X     X   -19  -313    53   -24   953     - |
    7 |    82   121     X   -38   -78  -123     3    52   301     - |
    8 |   -23   -14     X    50    81  -145    56   -38 -6836     - |
    9 |    32   271     X  -646   311   -42   -48    61    35     - |
   10 |     X   -63     X     X   183  -207    77   -39  -444     - |
   11 |    19  -124     X   221  -203   158    -6   124  4569     - |
   12 |     7    45     X  -167   174  -108  -125  -143 -2602     - |
   13 |   -53   159     X   -29   171  -326   -97   -27  5079     - |
   14 |   -48  -116     X   -14   249  -138   -49   -72  3121     - |
   15 |    79    33     X  -112   -58    76     0   127  -899     - |
   16 |   126  -112     X    79  -147   106   102    30  2336     - |
   17 |    97    26     X   -90  -182   236   -43    87 -2131     - |
   18 |   -38   -28     X    55   -12    24     5   121  4688     - |
   19 |    79  -296     X   142  -182   416   126    32  -380     - |
   20 |   -27   -52     X   129   -77    48   166    99  3096     - |
   21 |   -21   -41     X   117  -108   101    78    -4   151     - |
   22 |   -17  -174     X    81   119   -14   133  -110  -937     - |
   23 |   -17   -19     X   -91   151   -67  -148    22   -92     - |
   24 |   -28   131     X   -22  -126    73   -27    96  2218     - |
   25 |   -25     1     X   100   -57     X     2  -147  1228     - |
   26 |   -36   119     X   -77   174  -303   -14    29 -2845     - |
   27 |    -2   107     X  -119   -55   119   -83  -137   903     - |
   28 |   -65    22     X    13   139  -176    59   -66 -1287     - |
   29 |   174   -14     X  -137  -274   419   -89   114 -1252     - |
   30 |   -57    11     X     X    12    63    20  -146  -335     - |
   31 |    98    27     X    17  -217   150   -71   -31  -398     - |
   32 |     X  -189     X     X   238  -108   100  -121 -3501     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |   -12   -27     -  -125   144     -     -     -     -     - |
 ALGO |    37    65     -   -50   -23   -41   108     -     -     - |
 ALIC |  -120     -   162   -73   293   -41    -4  -141     -     - |
 AMC2 |     6     -     -    15     -     -    72   -27     -     - |
 ANKR |     -     -   212     -    11     -    57   -16     -     - |
 AREQ |   -65    94     -   -31     -     0   -52     -     -     - |
 ARTU |    -3     -   179  -164   152     -   -13    -8     -     - |
 AUCK |  -121     -   235    90    49     -   103   -23     -     - |
 BAKO |    40     -     -    -9     -   -46     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    80   -61    53     -     -     -     -     - |
 BJFS |    33     -    82   -46    -8     -     -    27     -     - |
 BJNM |   -12    12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |   165     -   301   -58  -169     -   183   106     -     - |
 BOR1 |  -163     -     -   -37   177     -     -     -     -     - |
 BRAZ |  -240     -   157  -166   371     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -15     -     -   152  -151     -   -66     -     - |
 BRMU |  -102     -   185    -4   172  -126    49     -     -     - |
 BRST |     4     -   243     -    -4     -    31     -     -     - |
 BRUX |    75     -     -   -76     -     -    71     -     -     - |
 BUCU |     -     -   222     -    26   -42     -     -     -     - |
 CAS1 |   -80     -   314     -   255  -302    91     -     -     - |
 CEDU |    54     -   240  -237   148     -   138     -     -     - |
 CHTI |  -150     -   113    58   111     -    25   -37     -     - |
 CHUM |     -     -     -     0     0     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -36   -72   142  -103   167     -    -2     -     -     - |
 CNMR |     -     -     -    -5     -     -     -     7     -     - |
 CORD |    64     -   206   -65     -     -    37     -     -     - |
 CRO1 |   -38    29     -  -146   136    23    20   -21     -     - |
 CUSV |     -     -   573   148     -     -   196  -189     -     - |
 DAEJ |   -90    47     -    19     -    33  -411     -     -     - |
 DARW |     9     -   326   -19    92  -134   198     -     -     - |
 DGAR |    88     -     -   -16   -64     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   178   -99     -     -    60   125     -     - |
 DRAO |    22    87   166  -153    28     -    31     -     -     - |
 DUBO |    62     -   176  -170    93     -    -8     -     -     - |
 FAIR |  -110   -35     -  -184   283     -     -     -     -     - |
 FLIN |    -9     -   120  -215   207     -    -9   -16     -     - |
 GLPS |     1     -   141   -46   -15     -    58    78     -     - |
 GLSV |   110     -   193   108  -226    55   102     -     -     - |
 GMSD |     -     -   225   -25     -    36    60     -     -     - |
 GODE |    -9    56     -   -55   137  -215    24     -     -     - |
 GOLD |    60     -   268   -52     1   -15    56     -     -     - |
 GOPE |   137     -     -   -30  -148    93     -     -     -     - |
 GRAS |     1     -   181    -1     -     0   -47     -     -     - |
 GRAZ |   -86     -     -    88     X     -    10     -     -     - |
 GUAM |  -249     -     -     -   223     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -     -     -    48     -   -68     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -   121    59   -52     -     -     -     -     - |
 HARB |  -133     1   183   -74   311  -212  -139     -     -     - |
 HERS |    47     -   353     -     -   -68    96     -     -     - |
 HLFX |     -    41     -     -  -106    59     -    48     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -40    35     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    72   -16   -77     -     -     -     - |
 HOB2 |   -23    22  -361     X     X     -     -     -     -     - |
 HOFN |  -104     -   509    -9   100     -   126     -     -     - |
 HOLB |    50     -     -   -46    -5     -  -194     -     -     - |
 HRAO |   -74     -     -   -43   112   -14   -53     -     -     - |
 HYDE |  -246     -    36     X   220     -   -77     -     -     - |
 IENG |   -39    18     -     -     -    30     2     -     -     - |
 IISC |    87     -     -   -11   -95     -    42    40     -     - |
 INVK |    33     -     -  -225    45     -     -   120     -     - |
 IRKJ |     -     -     -  -118   100   -33     -    34     -     - |
 ISPA |    51     -    38  -159    96     -   -52    -4     -     - |
 JOZ2 |     -     -   255     -    11   -18     -     -     -     - |
 JOZE |     -   -53     -     -    48     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    64     -   -15   -46     -     -     -     -     - |
 KARR |   -56     -   272    10   213  -129  -114  -136     -     - |
 KERG |     4    89   173  -116    59   -69   -38     -     -     - |
 KGNI |     -     -     -     -     -   141     -  -125     -     - |
 KIR0 |     -     -     -     -   -41     -     -    59     -     - |
 KIRU |    99    18    82  -129     8     -    17     -     -     - |
 KOKB |  -105   -29     -     -    85    92    -8   -32     -     - |
 KOUC |     -     -     -  -163   143     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -57     -   146  -130   141    37   -37     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    46     -     -   182   -58     -     - |
 LAMA |   -43     -     -    -2    54   -23    -2     -     -     - |
 LPGS |     -   -94   -50     -    86     -  -231     -     -     - |
 MAC1 |   -72     -     -   -57   103    86    39   -59     -     - |
 MAD2 |     -  -245     -     -     -   364     -     -     -     - |
 MAG0 |    58     -   256   -59     -     -    57     -     -     - |
 MAL2 |   121     -   324   112  -206     -   179     -     -     - |
 MANA |     -     -   194  -121   106     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    21   126     -   -13    -9   -37     -     -     - |
 MAS1 |  -128    77   221   -33   107     -    -2   -52     -     - |
 MATE |    18    63   164  -115   132   -73  -102   -87     -     - |
 MAW1 |  -245     -   -14     -    -1   358   -20     -     -     - |
 MCM4 |  -191    46   114   -98   290  -127   -35     -     -     - |
 MDVJ |   109     -   198   -26   -73     X     -     -     -     - |
 MEDI |   -30    66     -     -     -   -51     -     -     -     - |
 MIZU |    97    -4     -  -202     -   154    76     -     -     - |
 MOBS |     -     -   287     -    30   -49     -     -     -     - |
 MONP |  -118     -   504     -     X   173     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -128    81     -     -    45     -     - |
 NAMA |     -     -   433   -34     -     -     -    43     -     - |
 NANO |   -79     -   132  -140   194     -   256     -     -     - |
 NICO |   -53     -   278    20    30     -    72     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    10     -     -     -   -12     -     - |
 NKLG |    -3     -   324    34    31     -    76   -85     -     - |
 NNOR |     -   140   239     -   -58  -114    97     -     -     - |
 NOVM |     -     -    56  -235   272     -     -   -86     -     - |
 NRC1 |   109   120     -  -137  -138    83   -10     -     -     - |
 NRIL |   -85     -   267     X    -5   123    44     7     -     - |
 NYA1 |    17     -   269     -   -16     -  -163     -     -     - |
 NYAL |     -   135     -     -    91  -351     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   185     -   121  -198     -     -     -     - |
 ONSA |   -66     8   137   -68    92    32    94     -     -     - |
 OPMT |   -87    56     -    14     -    23   -50     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -167   171     -     -   -36     -     - |
 PARC |     -     -     -   -11   121   -46     -  -121     -     - |
 PDEL |    -2     -   229    37     X  -115    95    55     -     - |
 PENC |    42     -     -     -   -37     -     -     -     -     - |
 PERT |   -82   202   311    15    -7     -   106  -169     -     - |
 PETS |     -     -     -   -79     -     -    50   100     -     - |
 PIE1 |   -38    19    21  -230   217     -    -9     -     -     - |
 PIMO |   -34     -   130  -167   100     -    47   109     -     - |
 POL2 |    93     -     -    16  -108     -    60    16     -     - |
 POLV |     -     -     -   111   -97     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -    60     -  -120     -    83   364     -     -     - |
 PTBB |   -56    30   248     -     -    37    21     -     -     - |
 QAQ1 |    22   170   276     -  -173     -   132     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -24    21     -     -     -     -     - |
 RABT |    35     -     -   -41   -19     -    79    34     -     - |
 RECF |     -     -   192   -18     -     -     -    23     -     - |
 REUN |   119     -   341   211  -124  -165    22   -96     -     - |
 REYK |     -     -     -    55    82     -    97  -189     -     - |
 RIOP |   -64     -     -    65     -     -  -321     -     -     - |
 SCH2 |     0    86   104  -161     8    91    16     -     -     - |
 SCOR |     -     -   209    16   -24    22     -     -     -     - |
 SFER |     -   109   379   171  -237   -18     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   152  -128   259  -242     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -    17     -   -25     -     -     -     - |
 SPT0 |    47    38     -     -   -77     -   -18     -     -     - |
 SSIA |   -22     -     -    15   186  -191     0   -93     -     - |
 STHL |     -     -   157   -55     -     -    49    69     -     - |
 STJO |    54   105     -  -112   -69    37    52     -     -     - |
 STR1 |     -   -28     -     -     -    42     -     -     -     - |
 SUTH |   -99     -     -     -   180     -     -  -133     -     - |
 SUTM |     -    89     -     -   -80     -     -     -     -     - |
 SUWN |    -1    55   246   -66     -    13    61     -     -     - |
 SYOG |   -60    30   223  -125   301  -271  -269     -     -     - |
 TAH1 |   -81     -     -     -    72     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     X   325   -46     X     -     4    58     -     - |
 THU2 |     -     -     -    12     -   -17     -     -     -     - |
 THU3 |  -157    -7   103     -   233  -142   -90     -     -     - |
 TID1 |    16     -     -     -     -   -24     -     -     -     - |
 TIDB |   -89   -15     -  -177   175   145   -90   -22     -     - |
 TIXI |     -     -   186     -    96     -   -94  -139     -     - |
 TLSE |   -70    80   191   -73   232   -48  -109  -217     -     - |
 TNML |     -   -58     -     -    88   -57     -     -     -     - |
 TOW2 |  -331     -   157  -134   460   -80    -9     -     -     - |
 TRO1 |  -121     -   322    -1   109     -    58     -     -     - |
 TSKB |   134   -58     -   -76     -     -    -1     -     -     - |
 TWTF |   -13   -28     -  -244   215    44   -77    14     -     - |
 UNSA |     -     -   125     -    85     -     -  -123     -     - |
 USN3 |    26   127     -     -  -139     -    56     -     -     - |
 USNO |     2   -13     -     -    10     -     -     -     -     - |
 VILL |    53   110   166     5   -99   -85    53     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    81   -20     -  -100     -     - |
 WAB2 |    15     -     -   -68     -    76    39     -     -     - |
 WES2 |   -75   137   255   -35   -27     -    53     -     -     - |
 WHIT |    56    24   203   -93   -46    92   181     -     -     - |
 WILL |  -119    95     -   -95    99     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -53    18     -    93    68     1     4  -174     -     - |
 WTZA |    16     -     -     -     -   -24     1     -     -     - |
 WTZR |    38     -   513    38   -59   -15   -99     -     -     - |
 XMIS |     -     -   190   -68    59     -    30     -     -     - |
 YAKT |    -4     -   334     4     -     -   111     -     -     - |
 YAR2 |  -120    85     -    34     -     -     4     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -    63  -103     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -   -80   131     -     -     -     - |
 YELL |   -43   -70    78     X   186   -35  -269   -92     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -203    62     -     -   163     -     - |
 YKRO |    22     -     -   -34     -     -    65    14     -     - |
 YSSK |    38     -     -  -105     -     -    47    83     -     - |
 ZAMB |   -44     -   197  -149   103     -     3    96     -     - |
 ZECK |   214     -   165  -120  -151   107    11     -     -     - |
 ZIMM |    44     -     -   107  -132     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |   -15     -     -     -     -     -   -82    19     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    21    13     X     X    11    12    15    16   405     - | 2880    130
    2 |    10    12     X     8    11    24    21    16   711     - | 2880    199
    4 |    17    15     X    14     9    21     9    12  1020     - | 2880    687
    5 |    24    17     X    29     9    12    30    16   542     - | 2880    421
    6 |    11    10     X     X    11    16    12    10   329     - | 2880    343
    7 |    19    10     X    10    13    18    13    16   432     - | 2880    333
    8 |    16    10     X     9     9    24     8    11  3366     - | 2880   2188
    9 |    12    12     X    11    10    27    31    17  1028     - | 2880    431
   10 |     X    11     X     X    10    13    20    27  2314     - | 2871   1769
   11 |    16    13     X    10    16    14    17    23  1305     - | 2880    395
   12 |    13    11     X    13    11    15    23    20   797     - | 2880    519
   13 |    13    12     X    11    14    12    12    11  1894     - | 2880    481
   14 |    19     9     X    10    11    13    23    14   592     - | 2880    240
   15 |    15    14     X    17    10    15    23    20   280     - | 2880    290
   16 |    11    13     X    13    10    22    21    13   852     - | 2880    425
   17 |    16    13     X    12    11    28    17    16   755     - | 2880    367
   18 |    15    16     X     9    13    29    31    22  1100     - | 2880    354
   19 |    17    10     X     8    12    17    15    14   289     - | 2880    263
   20 |    11    11     X    18    13    12    15    20   771     - | 2880    305
   21 |     9    12     X     8    11    15    17    15  1051     - | 2880    367
   22 |    11    13     X    12    13    24    22    20  3219     - | 2880   1428
   23 |     8    12     X    12    11     9    11    14   497     - | 2880    212
   24 |    12    12     X    10    16    28    15    21  2374     - | 2880   2070
   25 |    14    13     X    15    15     X    31    23   586     - | 2878    417
   26 |    21    11     X     8     9    14    11    12  1070     - | 2880    447
   27 |    16    19     X    10    10    14    31    20   787     - | 2880    115
   28 |    17    12     X     9    12    10    19    49  3193     - | 2880    675
   29 |    10    14     X    12    12    14    19    17  1671     - | 2880    191
   30 |    18    11     X     X    12    12    27    24   370     - | 2880    155
   31 |    12    16     X    12    10    20    26    18   496     - | 2880    276
   32 |     X    14     X     X    11    21    30    56  1241     - | 2873   1264
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    15    15     -    15    16     -     -     -     -     - |  288  11249
 ALGO |    13     7     -    22    10    24     9     -     -     - |  288     29
 ALIC |    12     -    38    12    16    16    14    15     -     - |  288   3304
 AMC2 |    17     -     -    12     -     -    12    14     -     - |  288     20
 ANKR |     -     -    42     -     9     -    14    13     -     - |  288    >>>
 AREQ |    15    19     -    15     -    34    11     -     -     - |  288   9419
 ARTU |    13     -    47    10    15     -    13    13     -     - |  287  16731
 AUCK |    18     -    38    20    12     -    12    14     -     - |  288  12637
 BAKO |    14     -     -    19     -    18     -     -     -     - |  288   3115
 BARH |     -     -    43    19    17     -     -     -     -     - |  288   2827
 BJFS |    19     -    40    14    12     -     -    17     -     - |  288  12127
 BJNM |    10    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     36
 BOGT |    21     -    42    16    15     -    11    14     -     - |  288  34281
 BOR1 |    15     -     -    15    13     -     -     -     -     - |  288  13270
 BRAZ |    30     -    41    17    26     -     -     -     -     - |  270  20784
 BREW |     -    11     -     -     9    15     -    17     -     - |  288     48
 BRMU |    13     -    38    21    18    26    17     -     -     - |  288   4342
 BRST |    23     -    51     -    21     -    20     -     -     - |  288   2223
 BRUX |    18     -     -    18     -     -    11     -     -     - |  288    570
 BUCU |     -     -    43     -     7    12     -     -     -     - |  288   4824
 CAS1 |    28     -    36     -    14    26    19     -     -     - |  288   4308
 CEDU |    15     -    44    17    16     -    17     -     -     - |  288  11429
 CHTI |    15     -    39    21    19     -    11    17     -     - |  288  11610
 CHUM |     -     -     -    21    18     -     -     -     -     - |  286  16893
 CHUR |    17    20    41    15    17     -    11     -     -     - |  288  30856
 CNMR |     -     -     -    13     -     -     -    17     -     - |  257  10481
 CORD |    16     -    45    16     -     -     9     -     -     - |  288  12899
 CRO1 |    23    21     -    33    29    29    13    15     -     - |  288     39
 CUSV |     -     -    45    14     -     -    13    18     -     - |  288  16632
 DAEJ |    18    17     -    16     -    22    17     -     -     - |  288   1066
 DARW |    26     -    30    25    32    15    22     -     -     - |  288   3406
 DGAR |    18     -     -    17    21     -     -     -     -     - |  288  28611
 DGAV |     -     -    46    10     -     -    10    13     -     - |  288   8815
 DRAO |    11     8    31    16    14     -    16     -     -     - |  288  13820
 DUBO |    14     -    35    17    12     -    11     -     -     - |  288  13225
 FAIR |    16    13     -    49    24     -     -     -     -     - |  288  10133
 FLIN |    17     -    33    17    15     -    13    13     -     - |  288  10832
 GLPS |    13     -    36    11    13     -    11    11     -     - |  288  32351
 GLSV |    19     -    47    14    13    32    13     -     -     - |  288   2086
 GMSD |     -     -    40    28     -    40    22     -     -     - |  287   5417
 GODE |    14    21     -    21    21    28    16     -     -     - |  288     57
 GOLD |    15     -    31    15    21    20    17     -     -     - |  288   5786
 GOPE |    15     -     -    25    23    58     -     -     -     - |  288    668
 GRAS |    11     -    46    19     -    27    13     -     -     - |  288   2647
 GRAZ |    13     -     -    13     X     -    12     -     -     - |  288   3255
 GUAM |    23     -     -     -    21     -     -     -     -     - |  117    >>>
 GUAT |     -     -     -    18     -    26     -     -     -     - |  288   2932
 GUUG |     -     -    57    20    18     -     -     -     -     - |  257  12049
 HARB |    16    27    41    17    21    26    14     -     -     - |  288   1102
 HERS |    11     -    45     -     -    16    15     -     -     - |  288     43
 HLFX |     -    31     -     -    21    15     -    24     -     - |  288   5021
 HNLC |     -     -     -    22    19     -     -     -     -     - |  272  16403
 HNPT |     -     -     -    18    16    19     -     -     -     - |  288   2259
 HOB2 |    18    18    26     X     X     -     -     -     -     - |  268    481
 HOFN |    14     -    44    13    17     -    11     -     -     - |  288  16235
 HOLB |    17     -     -    22    22     -    14     -     -     - |  288  14876
 HRAO |    20     -     -    19    24    23    18     -     -     - |  288     40
 HYDE |    32     -    99     X    28     -    25     -     -     - |  266   3400
 IENG |    23    24     -     -     -    23    13     -     -     - |  288     88
 IISC |    25     -     -    24    26     -    13    12     -     - |  288  33491
 INVK |    13     -     -    30    21     -     -    10     -     - |  288  12389
 IRKJ |     -     -     -    15    13    20     -    13     -     - |  288     79
 ISPA |    17     -    42    19    17     -    11    14     -     - |  288  26446
 JOZ2 |     -     -    42     -    10    17     -     -     -     - |  288   4227
 JOZE |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    17     -    18    14     -     -     -     -     - |  288  12533
 KARR |    15     -    49    15    16    18    20    16     -     - |  288   9981
 KERG |    20    19    38    17    17    30    12     -     -     - |  288   7159
 KGNI |     -     -     -     -     -    14     -    13     -     - |  288     33
 KIR0 |     -     -     -     -    17     -     -    25     -     - |  288  19707
 KIRU |    15    29    34    24    20     -    11     -     -     - |  288  12171
 KOKB |    26    13     -     -    22    15    16    19     -     - |  288    150
 KOUC |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     - |   92  14687
 KOUR |    23     -    37    24    24    33    15     -     -     - |  288     40
 KRGG |     -     -     -     8     -     -    12    11     -     - |  288   7309
 LAMA |    13     -     -    16    18    18    10     -     -     - |  288   3291
 LPGS |     -    17    31     -    16     -    22     -     -     - |  222    >>>
 MAC1 |    14     -     -    21    24    24    14    20     -     - |  288   2364
 MAD2 |     -     8     -     -     -    11     -     -     -     - |  288     59
 MAG0 |    12     -    45    12     -     -    18     -     -     - |  287   9878
 MAL2 |    20     -    44    22    24     -    13     -     -     - |  288  13801
 MANA |     -     -    46    23    21     -     -     -     -     - |  273  10509
 MAR6 |     -    13    34     -    17    15    12     -     -     - |  288   1066
 MAS1 |    21    40    37    31    27     -    12    16     -     - |  288  18574
 MATE |    16    17    37    31    22    22    10    11     -     - |  288     57
 MAW1 |    14     -    33     -    18    21    18     -     -     - |  287   6036
 MCM4 |    17    23    48    24    25    20    15     -     -     - |  288   9815
 MDVJ |    20     -    37    19    11     X     -     -     -     - |  288     18
 MEDI |    16    28     -     -     -    22     -     -     -     - |  288     33
 MIZU |    17    16     -    20     -    23    17     -     -     - |  288    633
 MOBS |     -     -    26     -     5     8     -     -     -     - |   96   2408
 MONP |    18     -    38     -     X    27     -     -     -     - |  288   9158
 NAIN |     -     -     -    13    12     -     -     8     -     - |  288  13210
 NAMA |     -     -    43    23     -     -     -    30     -     - |  288   8885
 NANO |    20     -    32    19    13     -    15     -     -     - |  288   2586
 NICO |    16     -    54    16    12     -    15     -     -     - |  288  15564
 NIUM |     -     -     -    16     -     -     -    21     -     - |  273  11370
 NKLG |    22     -    44    20    17     -    14    18     -     - |  288  16499
 NNOR |     -    17    38     -    12    12    18     -     -     - |  288    379
 NOVM |     -     -    47    15    16     -     -    17     -     - |  288     95
 NRC1 |    12    19     -    17    12    13    15     -     -     - |  288     21
 NRIL |    15     -    32     X    18    24    17    30     -     - |  288   8422
 NYA1 |     9     -    41     -     8     -    20     -     -     - |  288  12910
 NYAL |     -     9     -     -    13    24     -     -     -     - |  288    394
 OHI3 |     -     -    50     -    13    22     -     -     -     - |  287     91
 ONSA |    13    23    35    21    13    25     7     -     -     - |  288     21
 OPMT |    18    33     -    29     -    21    14     -     -     - |  288     36
 PALM |     -     -     -    14    15     -     -    12     -     - |  288   9961
 PARC |     -     -     -    14    22    29     -    12     -     - |  288   8501
 PDEL |    16     -    41    22     X    40    20    18     -     - |  288   2438
 PENC |    17     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  280   3194
 PERT |    25    14    38    13    16     -    12    14     -     - |  288  10672
 PETS |     -     -     -    10     -     -    15    13     -     - |  287  13752
 PIE1 |    10    10    32    13    12     -    11     -     -     - |  288     19
 PIMO |    13     -    54    19    17     -    22    13     -     - |  288  14604
 POL2 |    17     -     -    17    14     -    10    17     -     - |  288  15749
 POLV |     -     -     -    35    30     -     -     -     -     - |  286   2392
 PRDS |     -    26     -    38     -    19    30     -     -     - |  288    134
 PTBB |    16    22    42     -     -    16    13     -     -     - |  288     25
 QAQ1 |    17    17    36     -    19     -    20     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     - |  170   5508
 RABT |    13     -     -    13    13     -    14    10     -     - |  288  19516
 RECF |     -     -    37     9     -     -     -    11     -     - |  288  17836
 REUN |    18     -    42    16    21    24    13    12     -     - |  288   5760
 REYK |     -     -     -    17    19     -    17    15     -     - |  288  15020
 RIOP |    11     -     -    11     -     -    11     -     -     - |  288  15114
 SCH2 |    16    13    31    25    12    42    13     -     -     - |  288   6069
 SCOR |     -     -    30    17    11    28     -     -     -     - |  278   6590
 SFER |     -    35    35    23    16    14     -     -     -     - |  288     49
 SOFI |     -     -    45    24    19    28     -     -     -     - |  288   6348
 SOLA |     -     -     -    16     -    23     -     -     -     - |  287   9287
 SPT0 |    10    10     -     -    11     -    10     -     -     - |  288     26
 SSIA |    15     -     -    19    22    39    13    17     -     - |  288   7643
 STHL |     -     -    42     8     -     -    12    10     -     - |  288  34581
 STJO |    12    12     -    20    13    24    12     -     -     - |  288    313
 STR1 |     -     7     -     -     -    11     -     -     -     - |  288   1027
 SUTH |    19     -     -     -    16     -     -    13     -     - |  288  25107
 SUTM |     -    25     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    15    22    40    19     -    18    16     -     -     - |  288   4959
 SYOG |    19    15    43    17    15    35    16     -     -     - |  288   5864
 TAH1 |    21     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  287    435
 THTI |     -     X   111    22     X     -    15    28     -     - |  284  14310
 THU2 |     -     -     -    18     -    26     -     -     -     - |  262   3525
 THU3 |    19    11    31     -    13    20    16     -     -     - |  288   7453
 TID1 |    11     -     -     -     -    16     -     -     -     - |  276     29
 TIDB |    35     9     -    11    26    18    19    19     -     - |  288     55
 TIXI |     -     -    29     -     8     -    16    11     -     - |  148    >>>
 TLSE |    27    17    37    24    19    48    18    11     -     - |  288   2292
 TNML |     -    20     -     -    16    17     -     -     -     - |  288   2243
 TOW2 |    20     -    44    25    23    27    20     -     -     - |  288   5856
 TRO1 |    10     -    52    22    16     -    21     -     -     - |  288  13950
 TSKB |    17    14     -    15     -     -    18     -     -     - |  288  12530
 TWTF |    18    17     -    24    14    14    13    16     -     - |  288     21
 UNSA |     -     -   136     -    12     -     -    17     -     - |  288    >>>
 USN3 |    20    12     -     -    19     -    20     -     -     - |  288     27
 USNO |    19    19     -     -    19     -     -     -     -     - |  288     39
 VILL |    22    37    27    33    21    32    12     -     -     - |  288   3987
 VNDP |     -     -     -     -    20    33     -    21     -     - |  288   8958
 WAB2 |    13     -     -    25     -    32    17     -     -     - |  288     51
 WES2 |    14    21    35    21    21     -    12     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |    15    13    35    12    14    13     9     -     -     - |  288   7004
 WILL |    12    12     -    10    11     -     -     -     -     - |  288  13943
 WSRT |    15    17     -    24    17    23    11     9     -     - |  288     16
 WTZA |    12     -     -     -     -    17    18     -     -     - |  288    648
 WTZR |    14     -    48    25    21    28    15     -     -     - |  288     48
 XMIS |     -     -    47    16    14     -    18     -     -     - |  273  13181
 YAKT |    10     -    51    11     -     -    11     -     -     - |  287   7700
 YAR2 |    14    15     -    20     -     -    21     -     -     - |  288   9225
 YARR |     -     -     -     -    11    18     -     -     -     - |  288   3371
 YEBE |     -     -     -     -    12    20     -     -     -     - |  287    248
 YELL |    10    12    35     X    13    15    12    18     -     - |  288     17
 YIBL |     -     -     -    25    20     -     -    28     -     - |  288  10552
 YKRO |    17     -     -    19     -     -    22    14     -     - |  288  28690
 YSSK |    11     -     -    11     -     -    22    12     -     - |  287  12471
 ZAMB |    15     -    51    17    17     -    15    14     -     - |  288  32883
 ZECK |    15     -    49    18    11    32    11     -     -     - |  288     23
 ZIMM |    15     -     -    22    21     -     -     -     -     - |  288  11507
 ZWE2 |     9     -     -     -     -     -    15    11     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    14    44    15    14    20    17    18  1429     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |      1  | 1815-2  0:01:00 |      664982
esa |      2  | 1815-2  0:01:00 |      664981
esa |      4  | 1815-2  0:01:00 |      664988
esa |      5  | 1815-2  0:01:00 |      664979
esa |      6  | 1815-2  0:01:00 |      664983
esa |      7  | 1815-2  0:01:00 |      664986
esa |      1  | 1815-2  0:01:30 |     -487881
esa |      2  | 1815-2  0:01:30 |     -487887
esa |      4  | 1815-2  0:01:30 |     -487886
esa |      5  | 1815-2  0:01:30 |     -487883
esa |      6  | 1815-2  0:01:30 |     -487891
esa |      7  | 1815-2  0:01:30 |     -487883
esa |      1  | 1815-2  0:02:00 |      240823
esa |      2  | 1815-2  0:02:00 |      240823
esa |      4  | 1815-2  0:02:00 |      240823
esa |      5  | 1815-2  0:02:00 |      240827
esa |      6  | 1815-2  0:02:00 |      240827
esa |      7  | 1815-2  0:02:00 |      240824
esa |      1  | 1815-2  0:02:30 |      622555
esa |      2  | 1815-2  0:02:30 |      622552
esa |      4  | 1815-2  0:02:30 |      622557
esa |      5  | 1815-2  0:02:30 |      622554
esa |      6  | 1815-2  0:02:30 |      622551
esa |      7  | 1815-2  0:02:30 |      622553
esa |      1  | 1815-2  0:03:00 |     -738664
esa |      2  | 1815-2  0:03:00 |     -738666
esa |      4  | 1815-2  0:03:00 |     -738663
esa |      5  | 1815-2  0:03:00 |     -738668
esa |      6  | 1815-2  0:03:00 |     -738667
esa |      7  | 1815-2  0:03:00 |     -738662
esa |      1  | 1815-2  0:03:30 |      446080
esa |      2  | 1815-2  0:03:30 |      446085
esa |      4  | 1815-2  0:03:30 |      446078
esa |      5  | 1815-2  0:03:30 |      446082
esa |      6  | 1815-2  0:03:30 |      446084
esa |      7  | 1815-2  0:03:30 |      446079
esa |   *REF  | 1815-2  0:05:00 |       21383
esa |   *REF  | 1815-2  0:10:00 |     -508034
esa |   *REF  | 1815-2  0:15:00 |      341905
esa |   *REF  | 1815-2  0:20:00 |     -822838
esa |   *REF  | 1815-2  0:25:00 |      621337
gfz |   SCOR  | 1815-2 16:55:00 |        -568
gfz |   NRIL  | 1815-2 19:05:00 |         655
gfz |   INVK  | 1815-2 20:10:00 |        1036
gfz |   REYK  | 1815-2 20:35:00 |        -581
grg |   USNO  | 1815-2  3:25:00 |  -266081641
grg |   USNO  | 1815-2  3:50:00 |   266081608
grg |   HYDE  | 1815-2 18:45:00 |        -614
mit |   MAW1  | 1815-2 16:35:00 |       -1271
mit |   MAW1  | 1815-2 16:40:00 |        -943



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 GODE |   288   285     2   288     2.50     3.91     2.24     2.24   | 6.99e-14  1.34e-14  7.23e-15 |
 ALGO |   288   288     1   288     3.76     3.91     2.26     2.26   | 2.41e-14  7.28e-15  3.40e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     3.41     3.91     3.91     3.91   | 4.09e-14  6.12e-15  2.25e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.59     3.91     0.72     0.72   | 5.18e-14  1.68e-14  2.17e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.99     3.91     3.38     3.38   | 4.19e-14  7.84e-15  2.90e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.24     3.91     3.91     3.91   | 6.37e-14  5.75e-15  1.50e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     2.95     3.91     3.91     3.91   | 3.83e-14  6.87e-15  1.87e-15 |
 OPMT |   288   285     2   288     3.22     3.91     3.91     3.91   | 5.42e-14  1.65e-14  3.89e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.88     3.91     2.35     2.35   | 2.82e-14  5.08e-15  1.55e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.54     3.91     3.91     3.91   | 3.85e-14  9.52e-15  2.75e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.50     3.91     3.91     3.91   | 2.89e-14  5.92e-15  3.15e-15 |
 TWTF |   288   286     1   288     2.80     3.91     3.91     3.91   | 4.71e-14  8.88e-15  2.29e-15 |
 USN3 |   288   287     1   288     2.73     3.91     3.91     3.91   | 3.94e-14  9.62e-15  2.85e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.88     3.91     2.60     2.60   | 3.80e-14  5.08e-15  1.33e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.51     3.91     3.91     3.91   | 4.05e-14  5.94e-15  2.01e-15 |
 MEDI |   288   288     1   288     3.15     3.91     1.06     1.06   | 3.54e-14  1.08e-14  3.97e-15 |
 HERS |   288   275     5   288     3.45     3.91     3.91     3.91   | 9.53e-14  2.40e-14  4.10e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.45     3.83     0.36     0.36   | 6.66e-14  1.99e-14  3.05e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.17     3.07     0.41     0.41   | 5.66e-14  1.59e-14  1.56e-14 |
 USNO |   288   288     0   288     2.16     3.04     0.90     0.90   | 3.68e-14  9.37e-15  3.35e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     2.09     2.84     1.01     1.01   | 6.31e-14  1.39e-14  5.52e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.09     2.84     1.50     1.50   | 4.02e-14  6.45e-15  4.78e-15 |
 BJNM |   288   288     2   179     1.77     2.35     2.35     2.35   | 4.58e-14  5.94e-15  2.25e-15 |
 HOB2 |   171   160     4   171     1.74     2.22     2.24     2.24   | 4.88e-13  1.37e-13         - |
 NOVM |   288   284     2   288     1.67     1.83     0.99     0.99   | 1.18e-13  2.58e-14  1.17e-14 |
 KOKB |   288   282     2   288     1.51     1.49     3.91     3.91   | 1.19e-13  2.63e-14  4.49e-15 |
 IENG |   288   285     2   179     1.15     1.40     0.58     0.58   | 1.09e-13  2.51e-14  7.15e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.46     1.39     3.91     3.91   | 1.10e-13  1.18e-14  2.32e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.36     1.21     2.27     2.27   | 1.12e-13  1.12e-14  3.05e-15 |
 TID1 |   276   276     0   276     1.26     1.08     3.75     3.75   | 5.70e-14  8.36e-15  2.82e-15 |
 MAD2 |   288   288     1   288     1.23     0.98     1.09     1.09   | 3.42e-14  9.36e-15  7.85e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     1.20     0.94     0.61     0.61   | 4.22e-14  1.09e-14  1.18e-14 |
 CRO1 |   288   288     1   179     0.94     0.93     0.83     0.83   | 1.10e-13  2.33e-14  3.24e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.45     0.31     1.04     1.04   | 5.00e-14  1.68e-14  5.42e-15 |
 OHI3 |   287   287     0   287     0.51     0.17     0.03     0.03   | 6.63e-14  9.87e-15  3.25e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.50     0.17     0.02     0.02   | 2.66e-13  7.36e-14  2.16e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.46     0.14     0.03     0.03   | 4.02e-14  1.15e-14  4.94e-15 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.45     0.13     0.36     0.36   | 6.63e-14  3.87e-14  2.62e-14 |
 KGNI |   288   288     0   288     0.40     0.10     0.12     0.12   | 7.34e-14  1.40e-14  3.42e-15 |
 WSRT |   288   287     1   288     0.40     0.10     0.10     0.10   | 3.40e-14  9.24e-15  2.64e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.38     0.10     0.45     0.45   | 5.22e-14  1.09e-14  4.17e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.27     0.09     1.08     1.08   | 7.69e-13  7.00e-14  2.75e-14 |
 TAH1 |   287   287     0   287     0.33     0.07     0.26     0.26   | 3.72e-13  9.89e-14  2.85e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.45     0.45   | 4.41e-13  1.23e-13  6.80e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.04     0.04   | 4.23e-13  1.15e-13  4.85e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.77     0.05     0.04     0.04   | 1.86e-13  5.76e-14  4.35e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.03     0.03   | 4.76e-13  1.59e-13  5.06e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.18     0.18   | 4.20e-14  5.63e-15  9.83e-16 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.51     0.51   | 5.42e-13  1.69e-13  6.67e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.27     0.27   | 4.83e-13  1.21e-13  9.98e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.84     0.03     3.91     3.91   | 7.24e-14  1.64e-14  1.73e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.71     1.71   | 5.87e-13  6.83e-14  1.72e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.37     1.37   | 5.67e-13  6.97e-14  2.16e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.38     0.38   | 5.43e-13  6.75e-14  2.24e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.12     1.12   | 6.01e-13  5.57e-14  1.22e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.79     0.79   | 6.95e-13  8.45e-14  4.27e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.41     0.41   | 5.84e-13  6.46e-14  1.83e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.25     0.02     0.45     0.45   | 6.01e-13  6.36e-14  1.85e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.14     0.14   | 6.02e-13  6.14e-14  1.34e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.14     1.14   | 6.17e-13  6.46e-14  3.77e-14 |
 NYAL |   179   169     3   179     0.15     0.02     0.08     0.08   | 9.43e-13  1.85e-13         - |
 G01  |   288   288     0   288     3.88     0.02     0.46     0.46   | 4.88e-14  1.39e-14  1.58e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.60     0.60   | 8.18e-13  9.18e-14  3.39e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.62     1.62   | 7.72e-13  7.85e-14  7.15e-14 |
 NNOR |   288   276     1   207     0.15     0.02     0.02     0.02   | 1.12e-12  1.80e-13  2.72e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     2.35     0.02     0.31     0.31   | 6.85e-14  1.92e-14  1.60e-14 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  2.62e-13  1.12e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  5.12e-13  2.38e-13 |
 G09  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-14  4.37e-14  3.52e-14 |
 G10  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  4.36e-13  1.81e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.17e-13  7.05e-14  4.84e-14 |
 G13  |   288   277     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  1.54e-13  5.10e-14 |
 G17  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.13e-13  9.45e-14  4.54e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.09e-13  1.02e-13  2.54e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  1.09e-13  5.07e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.67e-13  8.76e-14  2.77e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.14e-12  4.18e-13  1.36e-13 |
 G25  |   283   243    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-11  1.15e-12  3.60e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  7.32e-14  3.74e-14 |
 G32  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.85e-13  1.95e-13  1.97e-13 |
 GLSV |   288   180    59     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.98e-11  4.59e-12  9.53e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-13  4.23e-13  1.26e-13 |
 KIRU |   101   101     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-13  4.00e-13         - |
 MAC1 |   179     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-27  9.38e-29         - |
 PDEL |   179   165     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.50e-12  7.16e-13         - |
 STR1 |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.60e-13  2.36e-13  8.65e-14 |
 TLSE |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.73e-14  3.81e-15  9.51e-16 |
 GOLD |   288   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  1.10e-12  4.38e-13 |
 POLV |   286   181    63     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.88e-11  5.97e-12  5.53e-13 |
 BRST |   288   283     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-12  9.77e-13  1.62e-13 |
 TNML |   288   264    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-12  3.89e-13  2.44e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.53e-22  4.92e-20  1.63e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MONP      MONP      GRAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
