
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1816   Day: 3   MJD: 56959                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123983    355    -666    -331     19     20     17    106    108    100   12.60
 emr |  2880     0 106533    115    3044    -408     19     19     19    126    127    115   12.31
 esa |  2880     0 124045    301    1226   -2393     11     10     13    147    165     88   22.51
 gfz |  2871     0 133002  11963    -323      13     16     16     17    138    150    114   14.92
 grg |  2880     0 129772   1176     247    -262     16     14     19    137    134    143   15.12
 mit |  2880     0 117982   1443      72    -181     26     26     28    197    209    152    7.25
 igr |   288     0  44818     16    2603    -275     17     24     14     71     58     74    0.00
 jpl |   288     0  28138    321    1415    -396     16     20     15    103    144     77   15.30
 ngs |    96     0   2976     12    -682    -235   1564   1564      0   2860   2860      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   121    86  -182     X   -41   257   -58   173  1353     - |
    2 |  -135  -107   180     X   -52   -51   -10    74  -722     - |
    4 |    28    82  -103    81  -116   200   -12    47 -1755     - |
    5 |    87    99   -65   -17   -11   -83    37   106  -378     - |
    6 |   -53   267   -42     X   127  -488    86   -40   967     - |
    7 |    83   112  -112   -20   176  -325    45    55 -1334     - |
    8 |   -53    66   129   -52  -154    30    34   -95 -2730     - |
    9 |    47   263   117  -635   256  -204   140    55   886     - |
   10 |  -131   -89   272    -7  -121  -174     0  -121 -5198     - |
   11 |    75   -49   -76   249  -281   249    28    79  5344     - |
   12 |    92    14  -176    98    63    13   -44    89 -1300     - |
   13 |    52    36   -41   109    91  -464   -18   157  3604     - |
   14 |   -84  -113    67   -43   156  -107   -49    10  2406     - |
   15 |    53     1   -72   -28   132  -118    -5    82 -1141     - |
   16 |   -54  -159   146    -3   -48    64    11  -227  2288     - |
   17 |   203    42  -189   120  -196   295    49   145  -893     - |
   18 |   -37   -79   -22    34   102   -24   -80    43  1816     - |
   19 |   -44  -361   212    -3  -119   316    53  -138  -587     - |
   20 |   -59   -42   244    30  -319    36    61   -78  2592     - |
   21 |  -120  -103    95    13     3    81   -38  -115  2003     - |
   22 |  -241  -200   279   -98    49    63   -51  -343 -1630     - |
   23 |    95   -16  -141     6   154   -64    10   142  -329     - |
   24 |    34   115  -227    46   126    70   -40   118  2859     - |
   25 |    -6    -8   -27   126   -63   -10   -18   -47   720     - |
   26 |   -14   126    47   -32   -44  -196   -22    77 -2997     - |
   27 |   -30    94   -67  -133   184    18   -56  -132   307     - |
   28 |  -120     3   146   -54   -14  -103    16   -29  2321     - |
   29 |   229    47  -321    98    -3   295   -32   181 -3109     - |
   30 |    53    -4   -30     X   -12    39    55   -40   962     - |
   31 |    89     6  -254    97    25   387  -107   -81 -2155     - |
   32 |  -161  -128   214   -10   -51    -8     3  -160 -4553     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    15   -23     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -96     -     -     -    94     -     - |
 ALBH |   -29    -5     -   -86   118   -10     -     -     -     - |
 ALGO |    34    39     -   -24    15  -106   196     -     -     - |
 ALIC |  -113     -    81     9     0   -72    23     -     -     - |
 ALRT |   -72     -    57   -93    68     -     -     -     -     - |
 AMC2 |    37     -     -   -58     -   -13    79    33     -     - |
 ANKR |     -     -   -28     -    42     -   -65     -     -     - |
 AREQ |   -59   123     -  -116     -     -     -    61     -     - |
 AREV |     -     -    48   -72     -     -    42     -     -     - |
 ARTU |   -39     -    30  -165   153     -   -39    -3     -     - |
 ASPA |    -8     -    -6    17     -     -    18     -     -     - |
 AUCK |    42     -    64   -11  -189     -    23    66     -     - |
 BAKE |     -     -   -20  -173   212     -   -80   -11     -     - |
 BAKO |    80     -     -   -25     -   -84     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    -6   -20    36     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    25   -47     -     -   -15     7     -     - |
 BJFS |   152     -  -218    65    -7     -   107   139     -     - |
 BJNM |   -41    42     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |    -4     -    35  -143    93     -   -97     -     -     - |
 BOR1 |   -97     -     -   149   -67     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    29     -    96   -20  -149     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -88     -     -   125  -111     -     -     -     - |
 BRMU |  -110     -    75    41   -21   -84    31     -     -     - |
 BRST |   -29     -   -14     -    46     -   -46    -1     -     - |
 BRUX |    82     -     -   -69     -     -    29     -     -     - |
 BUCU |     -     -    37     -     X  -115     -     -     -     - |
 CAS1 |   -81     -    77     9   -12  -291    28    95     -     - |
 CEDU |  -128     -   150  -166    97     -   -44   -57     -     - |
 CHTI |  -219     -   -27    56   175     -   -57     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -329   325     -     -     -     -     - |
 CHUR |     6    86    47  -144    -2     -    17     -     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -     -   186     -   -88     -     - |
 CNMR |     -     -     -   -37     -     -     -    36     -     - |
 COCO |     -     -    45     -     -     -   -67   -66     -     - |
 CONZ |     -     -     -   115     -  -236    88     -     -     - |
 CORD |   -84     -    52   -69     -     -   -23    59     -     - |
 CRO1 |     1   140     -   -12  -105     3    46     -     -     - |
 CUSV |     -     -   108  -118     -     -    20   -44     -     - |
 DAEJ |    95     -     -   -80     -     -   -42     -     -     - |
 DAKR |     -     -    58   -88     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -74   -42   127   -56   -35    -4    -7     -     -     - |
 DAV1 |     -     -    35   -52     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |   -35     -     -   -91   119     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    21  -199     -     -    -3   163     -     - |
 DRAG |     -     -    -4   -83   161  -152     -     -     -     - |
 DRAO |  -140  -104   -25  -110   341     -  -132     -     -     - |
 DUBO |    40     -   -65  -157   211    16   -57     -     -     - |
 FAIR |   -91    54     -   -91   128   -20     -     -     -     - |
 FLIN |  -124     -    56   -94   201  -180   -22    -2     -     - |
 GLPS |   -82     -   -33  -101   244     -   -79   -31     -     - |
 GLSV |    37     -    41   138  -180  -101   122     -     -     - |
 GMSD |     -     -    56  -129     -    92   -15     -     -     - |
 GODE |   -78    40     -   -56   164  -159   -36     -     -     - |
 GODZ |     -     -    27     -     -   -85    43     -     -     - |
 GOLD |  -117     -    23   -70   182  -103   -95     -     -     - |
 GOPE |   124     -     -   -57   -47     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -58     -    42    -8     -   -14     1     -     -     - |
 GRAZ |   -94     -     -    64    91  -158    18     -     -     - |
 GUAM |    13     -     -   -35    25     -    59     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -     -  -159     -    75     -     - |
 GUAT |   -32     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     2   145  -130     -     -     -     -     - |
 HARB |  -137    29   108    -5    69  -281   -92     -     -     - |
 HERS |   121  -645   283     -     -     6   141     -     -     - |
 HERT |     -     -   -63     -    94     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    15     -     -    63  -157     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -   138  -136     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     X  -168   -85   373  -153    69     -     -     -     - |
 HOFN |  -208     -   304  -126  -154     -  -110     -     -     - |
 HOLB |   139     -     -   133  -247     -   153     -     -     - |
 HOLM |    18     -   115  -149     -   -81     -     -     -     - |
 HRAO |     3     -     -  -134    24   220  -105     -     -     - |
 HYDE |  -225     -     X   -88   166     -   -16    68     -     - |
 IENG |   -31    37     -     -     -    -8     8     -     -     - |
 INVK |    28     -     -   -59   -82   245    42     X     -     - |
 IRKJ |     -     -     -  -128    76   -34     -    66     -     - |
 ISPA |   -49     -    47   -29     -     -     2     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -27     -    71   -65     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -145     -     -   118     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -   -46     -  -115   151     -   -49     -     -     - |
 KELY |     -     -    46  -119    17     -    -3    36     -     - |
 KERG |   -46     -   110   -34    20  -245    68     -     -     - |
 KGNI |     -     -     -     -     -   136     -   -64     -     - |
 KIRU |    96    96   -39   -93   -21    25    47     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -34     -    51     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -154   -81     -     -   203    31   -65   -24     -     - |
 KOKV |     -     -    24   -36     -     -    -6     -     -     - |
 KOUC |     -     -   115   134  -296     -     -    -7     -     - |
 KOUR |  -105     -    40  -116   139     7   -33     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    13     -     -   135   -13     -     - |
 LAMA |   -84     -     -   -62   216  -176   -48     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -63     -    94     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    24     -   -36     -    84     -     -     - |
 MAC1 |   -56     -     -   112  -216    29    90   136     -     - |
 MAG0 |   115     -    15  -120     -     -    24     -     -     - |
 MAL2 |   -90     -    30  -135   163     -   -59     -     -     - |
 MANA |     -     -    17  -172   135     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -   -48   -17     -   125  -125   -54     -     -     - |
 MAS1 |  -125    95    64   -72   -58     -   -17    60     -     - |
 MATE |   -71   107    42   -48    13  -116     0     -     -     - |
 MAW1 |   -55     -    40   -27     X     8    -9     9     -     - |
 MBAR |     -     -   -31     -    22     -     -    24     -     - |
 MCIL |     -     -    23   -35     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -   421  -394   -46     -     -     -     - |
 MDVJ |   116     -    53   -40  -132     X    59     -     -     - |
 MEDI |   154   -91     -     -     -  -113     -     -     -     - |
 MIZU |     6    39     -  -134     -   199   -13     -     -     - |
 MOBS |     -     -    40     -  -130    46     -    47     -     - |
 MONP |  -168     -    44     -    13   130     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -115     -   237     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -129   127     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -   238   -91     -     -     -  -261     -     - |
 NANO |   -81     -    70   -72    35     -   -42     -     -     - |
 NICO |   -76     -   118    33  -158   -27    36    26     -     - |
 NIST |   -85    87     -     -     -     -   -47     -     -     - |
 NIUM |     -     -    35   -52     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |  -139     -    39   -40   202     -   -74  -100     -     - |
 NNOR |     -    58   103     -  -200     -    49     -     -     - |
 NOVM |     -     -    19   -78    58     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    62    24     -   -69    28   -64    65     -     -     - |
 NRIL |  -167     -    64   -70   181     -   -25   -68     -     - |
 NRMD |   -81     -     -    68     -     -     -     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -   -23     -     -    23     -     - |
 NYA1 |  -106     -    56  -108   112     -  -273     -     -     - |
 NYAL |     -   -33     -  -142   168     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -43     -    64     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   146     -     1  -458     -     -     -     - |
 ONSA |   -78    11    31   -23   -16    98   109     -     -     - |
 OPMT |    15    95     -  -109     -    37    59     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -51     -    76     -     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -170   254  -132     -   -23     -     - |
 PARC |     -     -     -   155  -242    28     -    74     -     - |
 PDEL |   -61     -    11     5   151  -178   -18   -35     -     - |
 PENC |   -90     -     -     -   125  -104     -     -     -     - |
 PERT |  -190   -48    90   -19   175  -195   -28     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -11     -     -    75    11     -     - |
 PIE1 |   -57    30    67  -105    26     -   116     -     -     - |
 PIMO |    81     -    96   -52  -174     -    49     1     -     - |
 POL2 |    55     -     -   -96    49     -    31     -     -     - |
 POLV |     -     -     -    70   -64    -9     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -34     -    51     -   -16     -     -     - |
 POVE |     -     -    -5     8     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    59   128     -  -154     -    -3    42     -     -     - |
 PTBB |    -2    14   -20     -     -    43    21     -     -     - |
 QAQ1 |    19   217   -11   -39  -137     -    33     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -66    65     -     -     -     -     - |
 QUIN |    -6     -     3     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -18     -     -  -148   162     -   -38     -     -     - |
 RECF |     -     -    -6   -25     -     -     -    32     -     - |
 RESO |   -53     -    62   -48     -     -     -     -     -     - |
 REUN |  -100     -   -12   -30   132     -   -99     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -19   160  -295   190     -     -     - |
 RIGA |     -     -   139     -     -     -     -  -205     -     - |
 RIOP |   -92     -   141    -1     -     -    22  -139     -     - |
 SALU |     -     -     -   -27     -     -     -    26     -     - |
 SAVO |     -     -    59   -89     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -87    31    36   -69    80   -10   -29   -13     -     - |
 SCOR |     -     -   -38  -119   201  -155     -    48     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    37     -     -     1   -36     -     - |
 SFER |     -     7   109   -19   -60  -186     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -     3  -107   250  -250     -   -29     -     - |
 SOLA |     -     -     -   -32     -    66     -     -     -     - |
 SPT0 |    -7    20     -     -   -10     -   -56     -     -     - |
 SSIA |  -130     -     -   -82   222     -   -23   -32     -     - |
 STHL |     -     -   -28   -48     -     -   -32    88     -     - |
 STJO |   -22    66     -  -111    35    11   -21    33     -     - |
 STR1 |     -    22     -     -     -   -38     -     -     -     - |
 SUTH |   -69     -     -     -    26     -   -20    31     -     - |
 SUTM |     -   -10     -     -     8     -     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -    65   -98     -     -   -24     -     -     - |
 SUWN |  -153    16    94   -39     -    27   -61     -     -     - |
 SVTL |     -     -    10     -   -15     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -31     -    17     -     -     -    23     -     -     - |
 SYOG |   -75   -49    47   -37   273  -425  -144     -     -     - |
 TAH1 |  -106     -     -     -   114     -     -   -27     -     - |
 THTI |     -   -27     7  -163    82   187   -49     -     -     - |
 THU3 |  -101    85     -     -    54   -83   -60     -     -     - |
 TID1 |    45     -     -     -     -   -79   155     -     -     - |
 TIDB |   -57    -6     -    -7    86   -59    48     -     -     - |
 TIXI |     -     -     4     -    13     -   -62   -19     -     - |
 TLSE |    54    67     9  -111     X     X   -52     -     -     - |
 TNML |     -  -110     -     -   119   -63     -     -     -     - |
 TOW2 |  -328     -    67   -43   334  -248   -65     -     -     - |
 TRO1 |  -209     -    91  -149   207     -   -86   -21     -     - |
 TSKB |    42     4     -   -39     -     -   -98     -     -     - |
 TUVA |     -     -    12     -     -     -   -31   -18     -     - |
 TWTF |   -10   -18     -  -164   144   179   -41   -43     -     - |
 UFPR |     -     -   -15    22     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -    34     -   -51     -   -77     -     -     - |
 USN3 |  -105   -30     -     -   179  -141   -67     -     -     - |
 USNO |   131   135     -     -  -267    99   133     -     -     - |
 USUD |     1   -16     -   -38     -   103     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    82   -37     -  -181     -     -     -     - |
 VACS |     -     -     -     -     -  -291     -   138     -     - |
 VILL |     4   119    68     1  -140  -130    34     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    93     -     -   -92     -     - |
 WAB2 |    39     -     -  -105     -   151    57     -     -     - |
 WHIT |   -28    31   -19  -165   177    28   -39     -     -     - |
 WILL |  -155    32     -   -76   201     -     -   -26     -     - |
 WROC |     -     -     -     -   -29    61     -     -     -     - |
 WSRT |    44   108     -  -214    87     -   -66     -     -     - |
 WTZA |    12     -     -     -     -   -48    43    13     -     - |
 WTZR |  -208     -   300   -76   -61  -288  -184     -     -     - |
 XMIS |     -     -    60   -20    23  -190    23     -     -     - |
 YAKT |   -28     -    33   -92     -     -    44    64     -     - |
 YAR2 |    23    74     -   -80     -     -     -     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -43   -10     -    47     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -    87  -182     -     -     -     - |
 YELL |    32    95     -  -212   114   -18   -51     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -     X    88  -184     -     -     -     - |
 YSSK |    31     -     -   -87     -     -    11    60     -     - |
 ZECK |   111     -   -19  -132    13   112   -48     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    26    19     8     X    12    19    30    30   393     - | 2880     90
    2 |    13    16    13     X    14    32    27    15   468     - | 2880    253
    4 |    27    25     8    12    11    42    14    12  1126     - | 2880   1080
    5 |    17    14     7    13    12    29    28    20   464     - | 2880    383
    6 |    15    18    10     X    12    22    20    11   436     - | 2880    294
    7 |    25    22     7    22    17    19    12    12  1115     - | 2880    314
    8 |    23    21    10    10    13    29    17    16  4934     - | 2880   3647
    9 |    29    19     9    13    14    36    31    14   577     - | 2880    508
   10 |    15    17     9    20    10    16    28    20  2262     - | 2880   1458
   11 |    37    19     7    11    13    50    15    14  1235     - | 2880    244
   12 |    12    18    13    23    15    15    21    16   408     - | 2880    508
   13 |    14    17    13    44    15    25    25    24   894     - | 2880    369
   14 |    13    14    11    17    18    15    26    11   450     - | 2880    320
   15 |    18    18     9    11    17    32    26    16   343     - | 2880    268
   16 |    15    19    14    13    15    27    38    33   606     - | 2880    447
   17 |    18    21    10    10    10    23    30    21   443     - | 2880    382
   18 |    15    22     6    15    14    21    22    10   830     - | 2880    305
   19 |    22    20     8    12    15    34    26    21   673     - | 2880    199
   20 |    15    20     9    16    14    15    16    17   528     - | 2880    268
   21 |    16    21    10    14    16    30    28    18   448     - | 2880    247
   22 |    21    17     7    20    12    28    50    49  1052     - | 2880    309
   23 |    34    27     7    13    13    15    26    22   473     - | 2880    173
   24 |    13    15     7    10    18    17    21    19  4395     - | 2880   1605
   25 |     9    19     9    12    19    15    12    13   407     - | 2880    247
   26 |    18    21     9    13    15    36    19    17   430     - | 2880    267
   27 |    26    21    17    12    14    23    24    20   368     - | 2880    185
   28 |    15    25    18    13    13    16    20     9  4055     - | 2880   1820
   29 |    13    18     7    12    18    23    30    27   763     - | 2880    311
   30 |    23    20     9     X    10    23    14    10   203     - | 2880    185
   31 |    18    16     8    13    14    19    14    14   814     - | 2880    296
   32 |    13    20     7    10    13    23    25    25  1592     - | 2880   1216
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    14    22     -     -     -     -     -     - |  288   7000
 ABPO |     -     -     -    14     -     -     -    14     -     - |  288  25213
 ALBH |    12    12     -    18    18    28     -     -     -     - |  288  11407
 ALGO |    11    12     -    18    19    21    13     -     -     - |  288     36
 ALIC |    12     -     9    14    17    36     9     -     -     - |  288   3009
 ALRT |    22     -     8    14    15     -     -     -     -     - |  288   7409
 AMC2 |     8     -     -     9     -    27     7     9     -     - |  288     17
 ANKR |     -     -    10     -    14     -     8     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    27    14     -    16     -     -     -    15     -     - |  288  22685
 AREV |     -     -    12    18     -     -     9     -     -     - |  217  23033
 ARTU |    15     -     7    12    18     -     9     7     -     - |  287  19546
 ASPA |    24     -    13    19     -     -    12     -     -     - |  288  11715
 AUCK |    28     -    20    24    28     -    11    18     -     - |  288  16232
 BAKE |     -     -     7    11    10     -    10     9     -     - |  288   9616
 BAKO |    19     -     -    25     -    39     -     -     -     - |  287   2389
 BARH |     -     -    12    16    25     -     -     -     -     - |  288   3116
 BJCO |     -     -    10    12     -     -     8    12     -     - |  288  13940
 BJFS |    14     -    12    12    19     -    11     7     -     - |  288  13037
 BJNM |    12    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     58
 BOGT |    24     -    17    23    23     -    22     -     -     - |  288  30162
 BOR1 |     9     -     -    11    12     -     -     -     -     - |  288  11906
 BRAZ |    25     -    15    24    30     -     -     -     -     - |  279  14678
 BREW |     -    15     -     -    11    24     -     -     -     - |  288     43
 BRMU |    18     -    13    10    19    26     6     -     -     - |  288   4698
 BRST |    12     -    14     -    32     -    12    15     -     - |  288   1938
 BRUX |    10     -     -     9     -     -     6     -     -     - |  288    511
 BUCU |     -     -     9     -     X    28     -     -     -     - |  284   6037
 CAS1 |    41     -    23    25    19    26     8    25     -     - |  288   5161
 CEDU |    22     -    10    14    18     -     6    10     -     - |  288  11973
 CHTI |    20     -    11    15    21     -    11     -     -     - |  288  15135
 CHUM |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     - |  263  32476
 CHUR |    18    22     9    13    16     -     7     -     -     - |  288  67022
 CKIS |     -     -     -     -     -    24     -    11     -     - |  288  10236
 CNMR |     -     -     -    19     -     -     -    19     -     - |  257  38932
 COCO |     -     -     6     -     -     -     8     9     -     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -     -    23     -    47    32     -     -     - |  269   3209
 CORD |    24     -    14    18     -     -     7    19     -     - |  288  12776
 CRO1 |    28    16     -    30    27    26    18     -     -     - |  288     35
 CUSV |     -     -    14    18     -     -     7    16     -     - |  288  13409
 DAEJ |    13     -     -    11     -     -    16     -     -     - |  287    896
 DAKR |     -     -    18    27     -     -     -     -     -     - |  288  17386
 DARW |    20    28    21    25    42    39    20     -     -     - |  288   2528
 DAV1 |     -     -     9    14     X     -     -     -     -     - |  134   8024
 DGAR |    18     -     -    13    14     -     -     -     -     - |  288  29624
 DGAV |     -     -     7    12     -     -     6    10     -     - |  288    >>>
 DRAG |     -     -    10    16    17    27     -     -     -     - |  288   3801
 DRAO |    13    11    10    12    12     -    11     -     -     - |  288  14153
 DUBO |    13     -    13    10    11    41     7     -     -     - |  288   7944
 FAIR |    13    12     -    12    15    23     -     -     -     - |  288  10311
 FLIN |     9     -    14    13    11    40     7     7     -     - |  288  10254
 GLPS |    28     -    16    18    20     -    12    12     -     - |  288  32878
 GLSV |    18     -    10    14    10    11     7     -     -     - |  288   2209
 GMSD |     -     -     7    10     -    22     9     -     -     - |  288   8236
 GODE |    15    18     -    21    21    23    21     -     -     - |  288     57
 GODZ |     -     -    10     -     -    32    23     -     -     - |  288   3451
 GOLD |    18     -    12    15    10    16    13     -     -     - |  288   9924
 GOPE |    16     -     -    15    11     -     -     -     -     - |  287    512
 GRAS |    10     -     6    15     -    33     9     -     -     - |  288   2559
 GRAZ |     9     -     -    13    14    28    12     -     -     - |  288   2452
 GUAM |    26     -     -    23    26     -    14     -     -     - |  288    >>>
 GUAO |     -     -     -     -     -    16     -     7     -     - |  288    163
 GUAT |    17     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  204   2943
 GUUG |     -     -    14    21    29     -     -     -     -     - |  288  16963
 HARB |    16    21     9    14    13    24     6     -     -     - |  288   2117
 HERS |     9    17     9     -     -    31    12     -     -     - |  288     18
 HERT |     -     -    11     -    17     -     -     -     -     - |  288   2901
 HLFX |     -    13     -     -    14    26     -     -     -     - |  288   6470
 HNLC |     -     -     -    26    26     -     -     -     -     - |  273  13457
 HOB2 |     X    39    20    19    18    36     -     -     -     - |  277     59
 HOFN |    10     -     8     9    15     -     8     -     -     - |  288  12033
 HOLB |    18     -     -    14    21     -    14     -     -     - |  288  13527
 HOLM |    13     -     8    10     -    28     -     -     -     - |  288   8915
 HRAO |    19     -     -    19    14    18    12     -     -     - |  288     35
 HYDE |    19     -     X    42    35     -    25    14     -     - |  288   3350
 IENG |    15    12     -     -     -    17    18     -     -     - |  288     57
 INVK |    15     -     -    13    13    18    12     X     -     - |  288   9167
 IRKJ |     -     -     -    11    13    17     -     7     -     - |  288    116
 ISPA |    18     -    16    16     -     -    15     -     -     - |  288  32434
 JOZ2 |     -     -     6     -    11    16     -     -     -     - |  288   4889
 JOZE |     -    28     -     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    14     -    12    12     -    24     -     -     - |  288  12498
 KELY |     -     -     8    12    14     -     9     8     -     - |  288  10121
 KERG |    28     -    16    27    24    56    17     -     -     - |  288   6343
 KGNI |     -     -     -     -     -    30     -    14     -     - |  288     23
 KIRU |    12    17    10    13    26    40     9     -     -     - |  288   9559
 KIT3 |     -     -    18     -    27     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    16    11     -     -    23    33    15    16     -     - |  288     55
 KOKV |     -     -    10    14     -     -     9     -     -     - |  288     54
 KOUC |     -     -    11    14    16     -     -    11     -     - |  288  15285
 KOUR |    25     -    15    18    33    40    12     -     -     - |  288     31
 KRGG |     -     -     -    16     -     -    10    16     -     - |  288   5888
 LAMA |    12     -     -    10    11    18    10     -     -     - |  288   3245
 LHAZ |     -     -     8     -    12     -     -     -     -     - |  267    >>>
 LPGS |     -     -    31     -    46     -    34     -     -     - |  261    >>>
 MAC1 |    15     -     -    18    20    23    11    12     -     - |  288   2277
 MAG0 |    11     -     7     9     -     -    12     -     -     - |  287  13221
 MAL2 |    22     -    13    18    20     -     9     -     -     - |  288  14630
 MANA |     -     -    12    24    23     -     -     -     -     - |  288  15148
 MAR6 |     -    23    11     -    20    32     9     -     -     - |  288   3999
 MAS1 |    12    32    11    24    26     -     9    10     -     - |  288  18887
 MATE |    14    16     9    17    16    21    11     -     -     - |  288     58
 MAW1 |    17     -    14    22     X    30    14    25     -     - |  288   4155
 MBAR |     -     -    12     -    20     -     -     8     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    12    19     -     -     -     -     -     - |  288  13872
 MCM4 |     -     -     -    15    15    11     -     -     -     - |  288   9623
 MDVJ |    25     -    13    16    21     X     9     -     -     - |  288     14
 MEDI |    16    10     -     -     -    21     -     -     -     - |  288     36
 MIZU |    15    22     -    19     -    27    15     -     -     - |  288    486
 MOBS |     -     -    14     -    15    42     -     9     -     - |  288   3462
 MONP |    11     -    18     -    21    42     -     -     -     - |  288   8471
 MORP |     -     -     -    12     -    24     -     -     -     - |  273  10284
 NAIN |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  288  11810
 NAMA |     -     -    29    29     -     -     -    18     -     - |  288  12472
 NANO |    15     -    10    15    17     -     9     -     -     - |  288   2650
 NICO |    17     -    12    23    17    30    12    11     -     - |  288  11026
 NIST |     9    10     -     -     -     -    46     -     -     - |  288     26
 NIUM |     -     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  273   9866
 NKLG |    21     -    26    23    30     -    22    23     -     - |  288  15741
 NNOR |     -    18    12     -    19     -    15     -     -     - |  288  65529
 NOVM |     -     -    22    33    19     -     -     -     -     - |  280     29
 NRC1 |    17    21     -    19    24    31    28     -     -     - |  288     27
 NRIL |    14     -     6    11    11     -     6     5     -     - |  288  11250
 NRMD |    15     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  239  17549
 NVSK |     -     -     -     -    12     -     -    12     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    14     -    11     9    12     -    12     -     -     - |  288  18319
 NYAL |     -    22     -    11    26     -     -     -     -     - |  285    368
 OHI2 |     -     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  275    >>>
 OHI3 |     -     -    15     -    12    31     -     -     -     - |  288    109
 ONSA |    23    30    15    23    27    33    20     -     -     - |  288     25
 OPMT |    20    20     -    12     -    16    12     -     -     - |  288     31
 OUS2 |     -     -    16     -    23     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    18    11    32     -    10     -     - |  288   8117
 PARC |     -     -     -    14    16    44     -    14     -     - |  288  10500
 PDEL |    23     -    17    29    35    39    15    17     -     - |  288   3337
 PENC |    11     -     -     -    12    25     -     -     -     - |  288   2796
 PERT |    21    23    11    17    24    29    16     -     -     - |  288   9131
 PETS |     -     -     -    11     -     -    12    11     -     - |  287  16886
 PIE1 |    13    12    11    13    10     -    19     -     -     - |  288     37
 PIMO |    26     -    23    24    35     -    19    32     -     - |  288  15516
 POL2 |     8     -     -    10    10     -    10     -     -     - |  288  16125
 POLV |     -     -     -    11    10    18     -     -     -     - |  288   2480
 POTS |     -     -    10     -    15     -    13     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    10    16     -     -     -     -     -     - |  288  21932
 PRDS |    21    19     -    22     -    22    15     -     -     - |  288    107
 PTBB |    10    10    13     -     -    41    21     -     -     - |  288     21
 QAQ1 |    20    11    10    10    13     -     8     -     -     - |  288  94433
 QIKI |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  210   8111
 QUIN |    11     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  15500
 RABT |    18     -     -    19    14     -    16     -     -     - |  288  25524
 RECF |     -     -    13    14     -     -     -    20     -     - |  273  13232
 RESO |    10     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288  13890
 REUN |    17     -    12    18    15     -     9     -     -     - |  288   6544
 REYK |     -     -     -    14    17    29    12     -     -     - |  288  11035
 RIGA |     -     -     5     -     -     -     -     8     -     - |  288  11591
 RIOP |    32     -    19    29     -     -    22    18     -     - |  288  15076
 SALU |     -     -     -    13     -     -     -    13     -     - |  288  14065
 SAVO |     -     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  287  12987
 SCH2 |    13    10    17    17    19    51     6     9     -     - |  288   5906
 SCOR |     -     -    10    12    11    17     -     9     -     - |  288  11590
 SEY1 |     -     -     -    22     -     -    12    21     -     - |  288  14110
 SFER |     -    15     8    17    13    16     -     -     -     - |  288     72
 SOFI |     -     -    10    13    13    38     -    10     -     - |  288   5539
 SOLA |     -     -     -    14     -    29     -     -     -     - |  287   8655
 SPT0 |    26    25     -     -    26     -    23     -     -     - |  275     45
 SSIA |    17     -     -    17    20     -     9    11     -     - |  288  14307
 STHL |     -     -     8    11     -     -    11    10     -     - |  288  37506
 STJO |    21     9     -    15    18    40     9     8     -     - |  288    543
 STR1 |     -    11     -     -     -    19     -     -     -     - |  288   1083
 SUTH |    15     -     -     -    13     -    15     9     -     - |  288  27304
 SUTM |     -    21     -     -    17     -     -     -     -     - |  288    >>>
 SUTV |     -     -     7    10     -     -     7     -     -     - |  288   8147
 SUWN |    10    40     9    11     -    31     9     -     -     - |  288   5173
 SVTL |     -     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  288     25
 SYDN |    18     -    10     -     -     -    17     -     -     - |  287    694
 SYOG |    14    18    10    21    24    26    10     -     -     - |  288   6911
 TAH1 |    22     -     -     -    25     -     -    14     -     - |  288    700
 THTI |     -    21    20    28    40    36    12     -     -     - |  288  11232
 THU3 |    14    13     -     -    13    22    11     -     -     - |  288   8190
 TID1 |    11     -     -     -     -    19    26     -     -     - |  248     39
 TIDB |    20    16     -    21    19    28    21     -     -     - |  288     42
 TIXI |     -     -    12     -    18     -    11    24     -     - |  288    >>>
 TLSE |    28    26    15    22     X     X    17     -     -     - |  288   2060
 TNML |     -    27     -     -    14    25     -     -     -     - |  288   3541
 TOW2 |    24     -    12    15    18    33     8     -     -     - |  288   5445
 TRO1 |    17     -     7    13    14     -     8     7     -     - |  288  14427
 TSKB |    21    21     -    14     -     -    20     -     -     - |  288  14241
 TUVA |     -     -    38     -     -     -    13    56     -     - |  283  12213
 TWTF |    14    25     -    13    22    22     9     8     -     - |  288     28
 UFPR |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288  13708
 URUM |     -     -    11     -    16     -    10     -     -     - |  288    >>>
 USN3 |    24    18     -     -    16    29    18     -     -     - |  288     25
 USNO |    24    20     -     -    13    21    27     -     -     - |  288     27
 USUD |    17    20     -    13     -    17     -     -     -     - |  288    165
 UZHL |     -     -    11    11     -    33     -     -     -     - |  288   1890
 VACS |     -     -     -     -     -    15     -     7     -     - |  287   8216
 VILL |     9    13    11    19    24    37    10     -     -     - |  288   2514
 VNDP |     -     -     -     -     9     -     -     9     -     - |  288  11767
 WAB2 |     9     -     -    16     -    40    14     -     -     - |  288     61
 WHIT |    11    12     7    12    13    18     5     -     -     - |  288   6964
 WILL |     9    18     -     9    14     -     -     8     -     - |  288  13169
 WROC |     -     -     -     -     9    19     -     -     -     - |  288  10973
 WSRT |    26    17     -    19    19     -    17     -     -     - |  288     26
 WTZA |     7     -     -     -     -    20    12    11     -     - |  288    753
 WTZR |    16     -     9    13    13    13     9     -     -     - |  288     27
 XMIS |     -     -    10    15    19    14    12     -     -     - |  288  10932
 YAKT |    14     -     9    15     -     -    16    10     -     - |  287  11003
 YAR2 |    25    15     -    20     -     -     -     -     -     - |  288  10960
 YARR |     -     -     -     -     9    20     -    12     -     - |  288   2643
 YEBE |     -     -     -     -    10    20     -     -     -     - |  287    228
 YELL |    11    10     -    10     9    13     7     -     -     - |  288     14
 YIBL |     -     -     -     X    17    35     -     -     -     - |  286  10012
 YSSK |    15     -     -    13     -     -    22     9     -     - |  287  15425
 ZECK |    12     -    10    15    14    34     8     -     -     - |  288     23
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    19    11    17    16    27    17    17  1565     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1816-3  1:10:00 |       10959
esa |   BJFS  | 1816-3  5:20:00 |         505
esa |   DAV1  | 1816-3 18:55:00 |        1303
esa |   DAV1  | 1816-3 19:05:00 |       -1311
esa |   BJFS  | 1816-3 19:05:00 |        -742
esa |   BJFS  | 1816-3 21:20:00 |         726
grg |   BRAZ  | 1816-3  1:20:00 |         501
grg |   DAV1  | 1816-3 10:05:00 |  -266122500
grg |   DAV1  | 1816-3 10:10:00 |      -12039
grg |   REUN  | 1816-3 13:25:00 |        -720
grg |   DAV1  | 1816-3 16:55:00 |  -266169345
grg |   DAV1  | 1816-3 17:05:00 |   266169578
jpl |   NAMA  | 1816-3 16:55:00 |        2348



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.36     3.54     1.70     1.70   | 3.83e-14  1.05e-14  3.06e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.10     3.54     3.54     3.54   | 3.33e-14  5.09e-15  2.04e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.73     3.54     2.59     2.59   | 3.30e-14  7.90e-15  6.99e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.95     3.54     3.54     3.54   | 3.62e-14  4.46e-15  1.21e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     3.11     3.54     3.54     3.54   | 6.66e-14  6.44e-15  2.18e-15 |
 ONSA |   288   286     0   288     2.68     3.54     3.54     3.54   | 4.73e-14  1.25e-14  2.19e-15 |
 OPMT |   288   285     1   288     2.90     3.54     3.54     3.54   | 5.32e-14  7.03e-15  2.36e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.50     3.54     1.80     1.80   | 2.95e-14  4.61e-15  2.80e-15 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.22     3.54     3.54     3.54   | 3.97e-14  6.12e-15  1.81e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.55     3.54     3.54     3.54   | 4.30e-14  7.99e-15  2.54e-15 |
 USN3 |   288   287     1   288     2.48     3.54     3.54     3.54   | 4.90e-14  1.05e-14  3.23e-15 |
 YELL |   288   286     1   288     3.50     3.54     1.98     1.98   | 4.01e-14  4.41e-15  1.84e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.22     3.54     3.54     3.54   | 3.00e-14  4.66e-15  1.56e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     2.86     3.54     0.83     0.83   | 3.57e-14  6.36e-15  4.37e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.12     3.54     3.54     3.54   | 3.59e-14  6.70e-15  1.45e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     2.65     3.54     3.54     3.54   | 5.43e-14  7.22e-15  5.15e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.33     3.54     0.55     0.55   | 5.59e-14  1.13e-14  4.37e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.25     3.54     1.70     1.70   | 7.60e-14  1.05e-14  3.65e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.21     3.52     0.28     0.28   | 5.19e-14  7.18e-15  1.26e-15 |
 SPT0 |   275   275     0   275     3.01     3.36     3.38     3.38   | 2.18e-12  6.71e-13  3.00e-13 |
 USNO |   288   288     0   288     2.00     2.95     0.71     0.71   | 3.92e-14  8.24e-15  3.63e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.93     2.75     0.31     0.31   | 3.97e-14  1.60e-14  5.79e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     1.93     2.74     1.18     1.18   | 4.66e-14  7.47e-15  4.11e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     1.89     2.62     0.77     0.77   | 8.32e-14  1.46e-14  9.61e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.71     2.16     0.73     0.73   | 9.01e-14  1.32e-14  6.13e-15 |
 GUAO |   288   285     1   288     1.60     1.88     2.03     2.03   | 8.58e-14  1.41e-14  1.77e-14 |
 KOKV |   288   288     0   288     1.56     1.79     0.37     0.37   | 4.15e-14  1.33e-14  4.09e-15 |
 NOVM |   280   280     0   280     1.44     1.56     0.84     0.84   | 1.22e-13  1.33e-14  2.00e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.40     1.44     1.05     1.05   | 1.13e-13  1.57e-14  3.16e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.35     1.33     3.54     3.54   | 8.58e-14  1.63e-14  4.60e-15 |
 BREW |   288   285     1   288     1.32     1.28     3.54     3.54   | 1.06e-13  1.34e-14  2.95e-15 |
 USUD |   288   282     2   288     1.24     1.13     2.76     2.76   | 1.41e-13  3.34e-14  7.08e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.22     1.09     1.69     1.69   | 1.06e-13  1.21e-14  6.30e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.13     0.94     0.49     0.49   | 3.65e-14  1.17e-14  9.86e-15 |
 TID1 |   248   248     0   248     1.02     0.90     3.05     3.05   | 5.46e-14  1.06e-14  2.11e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.08     0.85     0.44     0.44   | 3.98e-14  1.17e-14  2.49e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.22     0.28     0.80     0.80   | 5.54e-14  1.75e-14  1.89e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.49     0.17     0.02     0.02   | 5.31e-14  7.13e-15  9.56e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.45     0.15     0.02     0.02   | 2.38e-13  5.83e-14  1.15e-13 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.44     0.14     0.02     0.02   | 3.54e-14  5.78e-15  2.48e-15 |
 YEBE |   287   284     1   287     0.41     0.12     0.23     0.23   | 8.76e-08  4.91e-09  1.54e-09 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.38     0.10     0.08     0.08   | 2.90e-14  6.11e-15  1.53e-15 |
 KGNI |   288   288     0   288     0.36     0.10     0.10     0.10   | 6.99e-14  6.90e-15  2.02e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.36     0.10     0.36     0.36   | 4.25e-14  5.47e-15  5.27e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.08     0.81     0.81   | 1.06e-12  9.61e-14  3.85e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.48     0.07     0.77     0.77   | 2.27e-13  7.17e-14  1.72e-13 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.30     0.06     0.19     0.19   | 3.79e-13  9.99e-14  5.99e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.34     0.34   | 3.98e-13  1.04e-13  5.57e-14 |
 MIZU |   288   287     1   288     0.27     0.05     0.03     0.03   | 3.94e-13  1.23e-13  2.33e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.15     0.15   | 4.61e-14  1.36e-14  2.06e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.69     0.04     0.03     0.03   | 1.90e-13  5.53e-14  3.41e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.23     0.04     0.02     0.02   | 5.10e-13  1.44e-13  3.83e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.22     0.04     0.36     0.36   | 5.15e-13  1.25e-13  7.23e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.20     0.20   | 4.67e-13  1.22e-13  1.56e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     0.83     0.03     3.54     3.54   | 8.03e-14  2.29e-14  6.52e-15 |
 G23  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.29     1.29   | 5.51e-13  5.65e-14  1.93e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.04     1.04   | 5.88e-13  6.18e-14  2.33e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.29     0.29   | 6.30e-13  5.85e-14  3.16e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.02     3.54     3.54   | 6.74e-13  7.28e-14  2.58e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.84     0.84   | 6.44e-13  6.75e-14  2.83e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.35     0.35   | 6.46e-13  5.80e-14  2.08e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.50     0.02     0.48     0.48   | 5.25e-14  1.23e-14  1.40e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.31     0.31   | 5.98e-13  7.09e-14  2.77e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.59     0.59   | 7.54e-13  8.18e-14  4.84e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.86     0.86   | 5.87e-13  6.41e-14  3.63e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.11     0.11   | 6.95e-13  7.05e-14  4.47e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.45     0.45   | 7.30e-13  8.49e-14  4.35e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     3.54     3.54   | 7.33e-13  8.16e-14  4.96e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     2.77     0.02     0.28     0.28   | 5.71e-14  1.81e-14  2.49e-14 |
 G28  |   288   288     0   120     0.08     0.01     0.64     0.64   | 7.24e-13  7.79e-14  5.70e-14 |
 G13  |   288   273     7   288     0.22     0.01     0.05     0.05   | 1.08e-12  1.40e-13  3.37e-14 |
 CHUR |   288   271    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.70e-12  5.18e-13  1.26e-12 |
 DAEJ |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.86e-13  2.55e-13  1.25e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.46e-12  4.54e-13  5.29e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.81e-14  3.60e-14  3.70e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  3.47e-13  1.62e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.27e-13  8.03e-14  2.50e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  9.94e-14  3.87e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.69e-13  9.64e-14  2.51e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.95e-13  9.17e-14  2.06e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.57e-13  1.36e-13 |
 G25  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.09e-14  4.11e-14  2.65e-14 |
 GLSV |   121    61    37     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-11  9.16e-12         - |
 GODZ |   288   285     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  6.27e-13  3.45e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  2.62e-13  1.02e-13 |
 HOB2 |   277   277     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-14  1.14e-14  3.47e-15 |
 NNOR |   288   247    32     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.13e-11  1.66e-11  3.35e-12 |
 NYAL |   285   270     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  1.98e-13  6.16e-14 |
 PDEL |   288   229    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.49e-11  2.04e-12  4.29e-13 |
 STR1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.26e-13  2.22e-13  9.18e-14 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.69e-13  1.62e-13  7.58e-14 |
 TLSE |   288   282     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  9.38e-13  1.53e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-14  2.61e-15  1.03e-15 |
 GOLD |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  7.23e-13  2.29e-13 |
 POLV |   216    91    92     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-11  9.04e-12         - |
 BRST |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  9.51e-13  1.46e-13 |
 TNML |   288   269     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-12  3.24e-13  1.68e-13 |
 HERT |   253   172    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-11  5.45e-12  1.26e-12 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   288   248     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-12  4.57e-13  1.20e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.45e-22  3.29e-20  1.02e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WROC      WROC      GRAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
