
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1818   Day: 0   MJD: 56970                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123153    341   -1353     602     17     16     18    132    134    126   13.16
 emr |  2880     0 105567    355    2512    -586     16     16     17    136    139    114   14.22
 esa |  2880     0 121881    496     -67    -109      8      7     10    136    153     72   28.06
 gfz |  2871     0 131894   8854    -575     158     13     12     14    161    181    114   17.77
 grg |  2880     0 125338   1369    -126     297     17     15     20    163    159    173   13.38
 mit |  2880  2880 107874  89590    -319    -199     64      0     64    234      0    234    0.00
 igr |   288     0  43398     71    2540    -747     15     23     12     73     69     74    0.00
 jpl |   288     0  26800      9    2225    -661     16     20     14    112    155     82   13.40
 ngs |    96     0   2976     14   -1282     580   1036   1036      0   2896   2896      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   132    57  -146     X    90     X   -24   253   399     - |
    2 |  -172  -222    29   617  -459     X   -97  -134 -1119     - |
    4 |     7    62   -53    86   -92     X     9   147 -2122     - |
    5 |   150    39   -74   -40    10     X    10   100  -445     - |
    6 |   -14   138    11     X  -163     X   103    55   182     - |
    7 |   107   107   -61    43  -153     X    69    42 -1480     - |
    8 |   -85   -29   102   -66     -     X    92  -125 -2947     - |
    9 |    50   204   227  -589    30     X   167    75   918     - |
   10 |  -185  -109   276   -63  -173     X   -36  -240 -5108     - |
   11 |    39  -104  -155   221    97     X    16    81  5090     - |
   12 |   126   162  -144   -84   110     X   -56    78  -908     - |
   13 |    35    72   -86   -15    82     X   -64   120  3519     - |
   14 |   -65  -128    42   -59   193     X   -47   -34  2682     - |
   15 |    75    -7   -70   -70   159     X   -12   131 -1826     - |
   16 |   -46  -140   207    49  -286     X    37  -182  1903     - |
   17 |   226    47  -167   112   -81     X    49   109  -520     - |
   18 |    13   -27   -51    16   101     X   -53    -3  2928     - |
   19 |   -85  -304   228     2   -58     X    30  -164 -1327     - |
   20 |  -193  -261   232    21   -39     X    39   -94  2845     - |
   21 |   -35   -91    21     0    99     X    -7  -118  2150     - |
   22 |  -264  -146   261  -158   107     X   -58  -305 -1877     - |
   23 |   166    46   -78    43  -122     X    79   162 -1046     - |
   24 |    28   223  -196   -34   180     X   -42   127   -22     - |
   25 |   -49    79   -77    22   102     X   -25   -67   -11     - |
   26 |   -19    46   -31   -52    99     X   -52    33 -3212     - |
   27 |    -9   114   -92  -164   305     X   -97   -85   631     - |
   28 |  -124   -49   145   -70   -29     X   -22   -85  6991     - |
   29 |   346   166  -246   126  -194     X    47   256 -2289     - |
   30 |   -24    89   -48     X    33     X    -6   -40  1183     - |
   31 |    71   163  -225    81   122     X   -71     1   268     - |
   32 |  -205  -197   217    25   -65     X     8  -110 -5985     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     9   -14     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -  -113     -     -    18   150     -     - |
 ALBH |   -38    16     -  -163   237     -     -     -     -     - |
 ALGO |   110   136     -  -128   -83   167   158     -     -     - |
 ALIC |  -106     -    41   -24    50    57   -18     -     -     - |
 ALRT |  -138     -    17  -154   303     -  -103     -     -     - |
 AMC2 |    35     -     -   -90     -     -    92    85     -     - |
 ANKR |     -     -    96     -  -201     -    58     -     -     - |
 AREQ |   -57    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |    35     -    14  -167    43     -   -24   115     -     - |
 ASPA |   -82     -    31    13     -     -   -16     -     -     - |
 AUCK |  -100     -    46    30   -63     -   -23    27     -     - |
 BAKE |     -     -    26  -188   193     -   -63     1     -     - |
 BAKO |   -10     -     -     8     -    83     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -29   -90   180     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -     5    -8     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |    17     -     X   -80    17     -   -27    72     -     - |
 BOGT |  -187     -    77  -115   297     -  -118  -133     -     - |
 BOR1 |  -192     -     -   -52   259     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -41     -   -48  -112   293     -   -71     -     -     - |
 BREW |     -   -13     -     -   114    33     -  -101     -     - |
 BRMU |   -69     -    54   -37     X     -   -21     -     -     - |
 BRST |    46     -    17     -   -87     -     9     -     -     - |
 BRUX |    62     -     -   -46     -     -    32     -     -     - |
 BUCU |     -     -     3     -    -7    86     -     -     -     - |
 CAS1 |  -229     -    83    24    19     -     5     -     -     - |
 CEDU |   -11     -   141  -175  -112   171   -28    49     -     - |
 CHPI |     -     -    51   -58     -     -   -39   -32     -     - |
 CHTI |  -142     -    35   102  -116     -     9    53     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -140   186     -     -     -     -     - |
 CHUR |     2   104    23  -123     2     -    10     -     -     - |
 COCO |     -     -    -4     -     -     -   -62     9     -     - |
 CORD |    11     -    50   -87     -     -   -21     -     -     - |
 CRO1 |   -84    21     -   -83   140   118   -12    30     -     - |
 CUSV |     -     -   120  -160     -     -     -   -44     -     - |
 DAEJ |   110    89     -  -162     -   206     -     -     -     - |
 DAKR |     -     -    82  -130     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -139     -    39  -131   261   -74   -60     -     -     - |
 DAV1 |  -200     -   -67  -105   443     -  -111     -     -     - |
 DGAR |   -49     -     -   -58   134     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    30   -77     -     -     5    40     -     - |
 DRAG |     -     -     2   -94   144    32     -   -23     -     - |
 DRAO |   -54    46    15  -205   232   170   -42     -     -     - |
 DUBO |    34     -     3  -164   178   162   -27     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -15     -    31     -     -     -     -     - |
 FAIR |  -147    -7     -   -75   251     -     -     -     -     - |
 FLIN |   -13     -    60  -117   -21     -     5    63     -     - |
 GLPS |    -5     -    56   -66   -54     -    20    29     -     - |
 GLSV |    45     -   -24   105   -94   162    88   -40     -     - |
 GMSD |     -     -    46   -73     -   178     -     -     -     - |
 GODE |   -89    23     -  -178   299    95   -92     -     -     - |
 GOLD |  -128     -    60  -154   205     -  -101     -     -     - |
 GOPE |   154     -     -   -26  -117   414     -     -     -     - |
 GRAS |   -65     -    55   -38     -   107     3     -     -     - |
 GRAZ |   -60     -     -    44     X     -    39     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -319   343     -  -100    85     -     - |
 GUUG |     -     -   -59    22   102     -     -     -     -     - |
 HARB |  -161   -58   102   -52    74  -126   -29     2     -     - |
 HERS |   101  -506   209     -     -   212   153     -     -     - |
 HERT |     -     -   -21     -    44     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    66     -     -  -101   102    12    31     -     - |
 HNLC |     -     -     -    36   -47     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    40   -53    83     -     -     -     - |
 HOB2 |     X   -39     X     X     X     X     -    41     -     - |
 HOFN |  -312     -   299  -219   -29     -  -193     -     -     - |
 HOLB |    43     -     -    -2   -40     -     -     -     -     - |
 HOLM |    47     -    67  -141     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -19     -     -   -16    35  -763     -     -     -     - |
 HYDE |   -12     -    -4   -57   101    26   -21     -     -     - |
 IENG |   -77    72     -     -     -   117   -37     -     -     - |
 IISC |    40     -     -  -128   145     -   -50   -15     -     - |
 INVK |    41     -     -   -97    34     -   -16    54     -     - |
 IRKJ |     -     -     -  -117   156    62     -     -     -     - |
 JOZ2 |     -     -    60     -  -125   152     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -176     -     -   187     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     6     -   -56    69    85  -141     -     -     - |
 KELY |     -     -    73  -108   124     -   -90  -132     -     - |
 KERG |     5     5    46   -68   -17     -    40     -     -     - |
 KIRU |    19    93   -30   -87    64     -   -20     -     -     - |
 KOKB |   -46    32     -     -    69   245   -37   -57     -     - |
 KOKV |     -     -    39   -62     -     -   -21     -     -     - |
 KOUC |     -     -    76    82  -262     -     -   -33     -     - |
 KOUR |  -103     -   -37  -137   363   156   -84     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    21     -     -   124   -27     -     - |
 LAMA |   -17     -     -    38   -34   222    51     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -82     -   172     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   144     -     -  -153     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -29     -     -    49   -37   201    46     -     -     - |
 MAL2 |     3     -    50   -82     X     -    18     -     -     - |
 MANA |     -     -    57  -126    39     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -    -1   -46     -   144   116  -136   -47     -     - |
 MAS1 |  -199    80     7  -174   274     -   -69    52     -     - |
 MATE |   -89   156    18   -70   -44   167   -56    21     -     - |
 MAUI |     -     -     -    38   -51     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -75     -     6   -37    53     -    -3    58     -     - |
 MBAR |     -     -   -24     -    50     -   -14     -     -     - |
 MCIL |     -     -    21   -34     -     -    12     -     -     - |
 MCM4 |  -632     -     -   121   461     -  -100     -     -     - |
 MDVJ |    49     -     4   -52    18   292     1     -     -     - |
 MEDI |   -89    83     -     -     -   239   -44     -     -     - |
 MIZU |    46   112     -  -123     -   353    48     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -62     -   130   -51     -     -     -     - |
 MONP |  -302     -    88     -   112   216     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -112     -     -     4   149     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -96   127     -     -     -     -     - |
 NAMA |     -     -    12  -168     -     -     -   198     -     - |
 NANO |  -134     -    37   -75   154     -   -63     -     -     - |
 NICO |  -295     -   203     6  -145     -   -63     -     -     - |
 NKLG |  -108     -   -19  -137   316     -   -97    14     -     - |
 NNOR |     -    51    59     -  -178    99    32     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -92  -229   425     -     -    72     -     - |
 NRC1 |   -79    10     -  -103   204   -18   -54     -     -     - |
 NRIL |  -147     -    33   -92   224     -   -34   -25     -     - |
 NYA1 |   -88     -    43  -160   209     -  -145     -     -     - |
 NYAL |     -    95     -  -292   287     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -56     -   118     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    96     -  -202 -1132     -     -     -     - |
 ONSA |  -157    96   -22   -88   217   191     6     -     -     - |
 OPMT |   -31   166     -  -111     -   167     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -84   133     -     -   -22     -     - |
 PARC |     -     -     -   167  -249     -     -    22     -     - |
 PDEL |    21     -    21   -28    20    95   -13   -47     -     - |
 PENC |   -83     -     -     -    82     -     -     -     -     - |
 PERT |  -222   -36    68    31    75     -   -23     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    -1     -     -    11     1     -     - |
 PIE1 |   -26    79    58  -188    70     -    15     -     -     - |
 PIMO |   -45     -   -88     -   225     -   -50     -     -     - |
 POL2 |  -105     -     -  -107   245     -   -47     -     -     - |
 POLV |     -     -     -    31   -41     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -    47   -74     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    22   128     -  -118     -   485   114     -     -     - |
 PTBB |   -58    81   -14     -     -    92    -4     -     -     - |
 QAQ1 |  -114   196    -4   -28   -52     -    58     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -99   131     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -37     -    18     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    93     -     -  -156     8     -     -   107     -     - |
 RECF |     -     -    11   -28     -     -     -    14     -     - |
 RESO |    -7     -    60   -84     -     -   -29    -8     -     - |
 REUN |   -43     -     5    42   -25     -   -17     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    33   -44     -   171     -     -     - |
 RIOP |   -81     -     -    60     -     -    27     -     -     - |
 SALU |     -     -     -    34     -     -     -   -46     -     - |
 SAVO |     -     -    45   -72     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    60    86    22  -144    13   169   -26   -17     -     - |
 SCOR |     -     -    -5   -88   166     -     -   -38     -     - |
 SEY1 |     -     -   106   -63     -     -  -129  -137     -     - |
 SFER |     -   -33   112  -118   -43  -102     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -29  -114   211  -107     -     -     -     - |
 SPT0 |    -8   118     -     -  -117   129   -79     -     -     - |
 SSIA |  -252     -     -   -13   373     -   -30  -108     -     - |
 STHL |     -     -    17   -65     -     -   -45    51     -     - |
 STJO |   -38    35     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SUTH |   -63     -     -     -    62     -   -36     -     -     - |
 SUTV |     -     -    77  -121     -     -   -28     -     -     - |
 SUWN |   -70    78    79  -136     -   -38  -198     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -55     -   116     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -14     -    35     -     -     -    48   -60     -     - |
 SYOG |  -207   -33    73    -6    93     -  -160     -     -     - |
 TAH1 |    96     -     -     -   -70     -     -   -25     -     - |
 THTI |     -    89    38  -100   -43     -    31     -     -     - |
 THU3 |    -8   129     -   -64   -12     -    29     -     -     - |
 TIDB |  -115  -108     -   -43   273    60   -73     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -21     -    44     -   -99     -     -     - |
 TLSE |  -128    91   -11  -208   328   -15  -109     -     -     - |
 TOW2 |  -127     -   104   -56    18    31    -6   -37     -     - |
 TRO1 |  -107     -    46  -145   200     -   -44     3     -     - |
 TSKB |   101    44     -  -110     -     -   -84     -     -     - |
 TUVA |     -     -    12     -     -     -     -   -25     -     - |
 TWTF |   -15    82     -  -130    81   271   -18    18     -     - |
 URUM |  -101     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 USN3 |   -65    -1     -     -    65   102     -     -     -     - |
 USNO |    78   104     -     -  -188     -    82     -     -     - |
 USUD |    13    20     -   -25     -   168    -7     -     -     - |
 UZHL |     -     -    30   -48     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -   -12     -     -     -     -    26     -     - |
 VILL |   -74   148    54   -75   -98   -45     0     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   -10     -     -    10     -     - |
 WAB2 |    99     -     -   -74     -   308   112     -     -     - |
 WES2 |  -131    64    59  -123   103     -   -64     -     -     - |
 WHIT |   -14    84    31  -135    39   116    -2     -     -     - |
 WILL |  -126   148     -   -71    57    -1     -     -     -     - |
 WSRT |   -50   131     -    53  -160    48   -37     -     -     - |
 WTZR |  -282     -   258  -156   -57     -  -219     -     -     - |
 XMIS |     -     -    61   -89   -16     -    14     -     -     - |
 YAKT |    61     -    39  -198     -     -    53   122     -     - |
 YAR2 |   -74    57     -   -58     -     -     -    89     -     - |
 YELL |   -17     X     -  -200   282    49  -104     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -384   510     -     -     -     -     - |
 YKRO |   -20     -     -  -177     -     -    86   255     -     - |
 YSSK |    41     -     -  -125     -     -   -38   126     -     - |
 ZECK |    22     -   -39  -133   236   152   -28     -     -     - |
 ZIMM |  -170     -     -   -11   182     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    18    16     8     X     9     X    40    38   456     - | 2880     79
    2 |    13    13     6    10    17     X    26    17   742     - | 2880    222
    4 |    15    16     7    11    16     X    19    24  1281     - | 2880    714
    5 |    11    13     6     7    11     X    22    16   627     - | 2880    387
    6 |    11    15     6     X    15     X    18    11   407     - | 2880    227
    7 |    16    20     5    12    16     X    17     9   468     - | 2880    250
    8 |    19    23     8    21     -     X    26    22  2043     - | 2880   1849
    9 |    22    18     8    10    19     X    22    13   440     - | 2880    423
   10 |    15    14     5    20    17     X    32    32  2285     - | 2880   2443
   11 |    19    16     5    17    12     X    16    15   778     - | 2880    227
   12 |    11    14     9    13    17     X    19    16   276     - | 2880    359
   13 |    11    12     7     9    15     X    21    18   538     - | 2880    362
   14 |    12    15     7    12    19     X    14    13   337     - | 2880    203
   15 |    18    19    10    12    17     X    27    20   245     - | 2880    257
   16 |    19    16    12     7    15     X    26    24   624     - | 2880    461
   17 |    19    23     8    12    14     X    21    16   345     - | 2880    247
   18 |    17    16     6    12    11     X    20    13   627     - | 2880    251
   19 |    17    21     8     8    13     X    23    22   483     - | 2880    204
   20 |    13    19     9    12    13     X    20    16   552     - | 2880    282
   21 |    17    16     7    14    15     X    21    17   531     - | 2880    398
   22 |    30    17     7    16    14     X    43    39   767     - | 2880    326
   23 |    15    14     6    14    15     X    27    23  1130     - | 2880    189
   24 |    24    12     7    12    15     X    20    21  1674     - | 2880   1566
   25 |    15    17     8    12    19     X    17    13   382     - | 2880    244
   26 |     9    14    13    18    20     X    24    14   574     - | 2880    367
   27 |    18    21     6    11    16     X    20    15   265     - | 2880    182
   28 |    14    15     7    10    16     X    20    14  1883     - | 2880    342
   29 |    16    16    10    14    17     X    33    33   735     - | 2880    266
   30 |    12    14     8     X    14     X    12    10   520     - | 2880    138
   31 |    17    15     8    14    19     X    17     8  2019     - | 2880    226
   32 |    14    16     6     9    12     X    18    17  2215     - | 2880   1448
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288  14816
 ABPO |     -     -     -    14     -     -    15    18     -     - |  288  30733
 ALBH |    16    13     -    17    23     -     -     -     -     - |  288  10222
 ALGO |    13    16     -    13    16    75     9     -     -     - |  288     35
 ALIC |    15     -    11    14    22    90    13     -     -     - |  288   2962
 ALRT |    13     -    10    13    19     -    11     -     -     - |  288   6182
 AMC2 |     8     -     -     8     -     -    19    10     -     - |  288     21
 ANKR |     -     -    10     -    20     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    16    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  278    >>>
 ARTU |    12     -     8    15    17     -     5     9     -     - |  287  15847
 ASPA |    21     -    15    17     -     -     8     -     -     - |  288  12632
 AUCK |    15     -    15     9    21     -    11    14     -     - |  288  10415
 BAKE |     -     -     7    10    15     -     6    12     -     - |  288   4970
 BAKO |    23     -     -    17     -    73     -     -     -     - |  275   3177
 BARH |     -     -     9    15    27     -     -     -     -     - |  288   2675
 BJCO |     -     -     9    14     -     -     -     -     -     - |  273  12502
 BJFS |    20     -     X    15    14     -    17     9     -     - |  288   8240
 BOGT |    23     -    11    18    24     -    11    11     -     - |  288  34880
 BOR1 |    57     -     -    21    33     -     -     -     -     - |  276   8778
 BRAZ |    19     -    16    16    31     -    17     -     -     - |  284  17254
 BREW |     -    10     -     -    16    68     -    11     -     - |  288     29
 BRMU |    20     -    24    39     X     -    20     -     -     - |  282   6230
 BRST |    20     -    12     -    31     -    11     -     -     - |  288   1765
 BRUX |    12     -     -     9     -     -    13     -     -     - |  288    476
 BUCU |     -     -     7     -    14    45     -     -     -     - |  288   5874
 CAS1 |    22     -     9     9    10     -     9     -     -     - |  288   6869
 CEDU |    18     -    11    13    21    47     9     9     -     - |  288   4610
 CHPI |     -     -    10    17     -     -    10    19     -     - |  288  15633
 CHTI |    17     -    13    13    25     -     8    12     -     - |  288   8448
 CHUM |     -     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  288  13103
 CHUR |    15    19    10    11    20     -    12     -     -     - |  288  27092
 COCO |     -     -     5     -     -     -     9    10     -     - |  288    >>>
 CORD |    24     -    10    10     -     -     7     -     -     - |  288  11470
 CRO1 |    26    16     -    20    30    61    10    11     -     - |  288     31
 CUSV |     -     -    12    28     -     -     -    16     -     - |  288  11667
 DAEJ |    19    10     -    14     -    49     -     -     -     - |  288   5613
 DAKR |     -     -    20    32     -     -     -     -     -     - |  288  12055
 DARW |    28     -    18    17    44   102    11     -     -     - |  288   3336
 DAV1 |    15     -     6    14    19     -     7     -     -     - |  288   5899
 DGAR |    34     -     -    30    41     -     -     -     -     - |  288  27933
 DGAV |     -     -    14    21     -     -    10    29     -     - |  288  10216
 DRAG |     -     -     7     6    17    33     -     7     -     - |  288   3711
 DRAO |    17    12    10    11    18    55     9     -     -     - |  288   5734
 DUBO |    14     -    10     7    13   110     7     -     -     - |  288   3886
 DUM1 |     -     -    10     -    20     -     -     -     -     - |  287   6845
 FAIR |    11    11     -    10    12     -     -     -     -     - |  288  12505
 FLIN |    12     -     8     9    14     -     8     7     -     - |  288   5664
 GLPS |    26     -    10    13    18     -    10     9     -     - |  288  34156
 GLSV |    28     -    11    15    13    39    13     7     -     - |  288   2168
 GMSD |     -     -     7    11     -    50     -     -     -     - |  288   6080
 GODE |    13    16     -    15    16    62    17     -     -     - |  288     64
 GOLD |    15     -     8     8    12     -     9     -     -     - |  288  10246
 GOPE |    11     -     -    15    14    95     -     -     -     - |  288    380
 GRAS |    15     -     6     7     -    43     8     -     -     - |  288   2584
 GRAZ |     9     -     -     7     X     -    12     -     -     - |  288   2515
 GUAM |     -     -     -    29    32     -    15    22     -     - |  278  10937
 GUUG |     -     -    16    23    35     -     -     -     -     - |  288   9249
 HARB |    20    35    13    12    18    76    12    11     -     - |  288   1965
 HERS |    13    17     8     -     -    47    15     -     -     - |  288     21
 HERT |     -     -    11     -    23     -     -     -     -     - |  288   2744
 HLFX |     -    21     -     -    14    65    17    20     -     - |  288   3724
 HNLC |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  273  14208
 HNPT |     -     -     -    11    14    56     -     -     -     - |  288   2523
 HOB2 |     X    21     X     X     X     X     -    23     -     - |  195    864
 HOFN |    12     -     6     9    19     -     9     -     -     - |  288   7665
 HOLB |    38     -     -    12    34     -     -     -     -     - |  288   5294
 HOLM |    13     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288  10249
 HRAO |    17     -     -    17    18    73     -     -     -     - |  288     42
 HYDE |    21     -    13    19    34    48    10     -     -     - |  288   3072
 IENG |    15    14     -     -     -    70    25     -     -     - |  288     31
 IISC |    22     -     -    16    24     -    10    11     -     - |  288  32025
 INVK |    15     -     -    10    11     -     9    12     -     - |  288   9938
 IRKJ |     -     -     -    13    17    64     -     -     -     - |  288     63
 JOZ2 |     -     -     8     -    17    47     -     -     -     - |  288   4987
 JOZE |     -    18     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -     8     -    10    16    52    27     -     -     - |  288   3378
 KELY |     -     -     6    16    14     -     7    22     -     - |  288   9197
 KERG |    14    15    11    14    18     -    17     -     -     - |  288   8615
 KIRU |    15    16    11     9    25     -     6     -     -     - |  288   6912
 KOKB |    16    13     -     -    17    87    10    17     -     - |  288     54
 KOKV |     -     -     8    13     -     -     7     -     -     - |  288     31
 KOUC |     -     -    12    18    24     -     -    12     -     - |  288  11056
 KOUR |    25     -    13    15    34    48    11     -     -     - |  288     27
 KRGG |     -     -     -     7     -     -    11    10     -     - |  288   7630
 LAMA |    10     -     -    10    17    51    14     -     -     - |  288   3010
 LHAZ |     -     -    21     -    45     -     -     -     -     - |  266    >>>
 LPGS |     -    29     -     -    31     -     -     -     -     - |  149    >>>
 MAC1 |    12     -     -    10    10    93     9     -     -     - |  288   2200
 MAL2 |    24     -    14    12     X     -     8     -     -     - |  288  12323
 MANA |     -     -    11    16    28     -     -     -     -     - |  288  13499
 MAR6 |     -    19     7     -    21    57     7     9     -     - |  288   3347
 MAS1 |    16    19    10    17    27     -     6    19     -     - |  288  13291
 MATE |    16    15     6     8    17    80     5     9     -     - |  288    115
 MAUI |     -     -     -     7    10     -     -     -     -     - |  288  13197
 MAW1 |    21     -     7    13    20     -     8    12     -     - |  288   5008
 MBAR |     -     -    10     -    22     -    10     -     -     - |  287    >>>
 MCIL |     -     -    13    21     -     -     9     -     -     - |  288   7251
 MCM4 |    16     -     -    11    13     -    13     -     -     - |  288  10417
 MDVJ |    23     -    11    12    24   135    13     -     -     - |  288     17
 MEDI |    12    11     -     -     -    47    17     -     -     - |  288     26
 MIZU |    16    24     -    17     -    43    15     -     -     - |  288    518
 MOBS |     -     -    10     -    20    59     -     -     -     - |  288   2945
 MONP |    15     -    10     -    24   101     -     -     -     - |  288   3665
 MORP |     -     -     -    13     -     -    10    17     -     - |  273   7218
 NAIN |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  288  10136
 NAMA |     -     -     8    12     -     -     -    14     -     - |  288  12723
 NANO |    18     -    10    14    21     -     7     -     -     - |  288   2427
 NICO |    17     -     8    11    16     -    12     -     -     - |  288  10418
 NKLG |    24     -    12    15    21     -    13    13     -     - |  288  12265
 NNOR |     -    16    11     -    20    64    10     -     -     - |  288    299
 NOVM |     -     -     8    14    20     -     -     9     -     - |  288     26
 NRC1 |    13    14     -    14    15    54    14     -     -     - |  288     18
 NRIL |    12     -     6    11    11     -     6    13     -     - |  288  18698
 NYA1 |    15     -     6     9    16     -     7     -     -     - |  287  14051
 NYAL |     -     8     -     9    13     -     -     -     -     - |  266    301
 OHI2 |     -     -     9     -    18     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    10     -    21    79     -     -     -     - |  288     64
 ONSA |    19    20     9    12    22    40     9     -     -     - |  288     16
 OPMT |    17    14     -    16     -    45     -     -     -     - |  288     34
 PALM |     -     -     -    10    17     -     -    13     -     - |  288   7785
 PARC |     -     -     -    15    20     -     -    13     -     - |  288  10246
 PDEL |    21     -    12    15    22    54     9    11     -     - |  288   2221
 PENC |    14     -     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   3082
 PERT |    19    22    12    18    28     -     8     -     -     - |  288   6863
 PETS |     -     -     -     9     -     -     6    12     -     - |  287  12416
 PIE1 |    15    13     7    11    17     -     8     -     -     - |  288     15
 PIMO |    20     -    12     -    19     -    13     -     -     - |  282    >>>
 POL2 |    12     -     -    14    13     -     9     -     -     - |  288  14106
 POLV |     -     -     -    12    16     -     -     -     -     - |  287   2118
 POVE |     -     -    10    15     -     -     -     -     -     - |  288  16720
 PRDS |    23    22     -    31     -    37    26     -     -     - |  288    214
 PTBB |    17    13     8     -     -    41    17     -     -     - |  288     23
 QAQ1 |    11    18    10    11    17     -     9     -     -     - |  288   7489
 QIKI |     -     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288  10054
 QUIN |    11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  18078
 RABT |    19     -     -    18    26     -     -    10     -     - |  288  19646
 RECF |     -     -     8    10     -     -     -    15     -     - |  288  13984
 RESO |    12     -     6     8     -     -     6    10     -     - |  288   8525
 REUN |    18     -    13    27    28     -    17     -     -     - |  288   7506
 REYK |     -     -     -    15    20     -    17     -     -     - |  288   7280
 RIOP |    17     -     -    13     -     -    10     -     -     - |  278  14574
 SALU |     -     -     -    14     -     -     -    19     -     - |  288  14120
 SAVO |     -     -     9    15     -     -     -     -     -     - |  288  13218
 SCH2 |    17    14     8    12    13    56     7    10     -     - |  288   3337
 SCOR |     -     -     6    11    14     -     -    17     -     - |  288   8402
 SEY1 |     -     -    12    17     -     -    17    22     -     - |  288  11259
 SFER |     -    16    11    18    27    68     -     -     -     - |  288     57
 SOFI |     -     -     7     9    17    42     -     -     -     - |  288   6192
 SPT0 |    11    10     -     -    17    38    16     -     -     - |  288     22
 SSIA |    22     -     -    12    22     -    14    13     -     - |  288  13211
 STHL |     -     -     6    12     -     -     9    13     -     - |  288  29905
 STJO |    20    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  137    504
 SUTH |    13     -     -     -    13     -    15     -     -     - |  288  26549
 SUTV |     -     -     8    13     -     -     7     -     -     - |  288   8753
 SUWN |    14    32    16    10     -    62     7     -     -     - |  288   5574
 SVTL |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  288     74
 SYDN |    30     -    12     -     -     -     5    13     -     - |  286    786
 SYOG |    15    12     5    10    18     -     8     -     -     - |  288   7504
 TAH1 |    15     -     -     -    17     -     -    13     -     - |  288    745
 THTI |     -    14    17    19    26     -     8     -     -     - |  288  11453
 THU3 |    11    16     -    11    17     -     7     -     -     - |  288   7151
 TIDB |    23    12     -    15    24    47    13     -     -     - |  288     40
 TIXI |     -     -     6     -    13     -    11     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    10    12     6    12    20    43     7     -     -     - |  288   1868
 TOW2 |    27     -    16    18    34    79     6    15     -     - |  288   6058
 TRO1 |    14     -     8    11    13     -     8    12     -     - |  288  12560
 TSKB |    26    26     -    15     -     -    12     -     -     - |  288   8405
 TUVA |     -     -    21     -     -     -     -    45     -     - |  143  10018
 TWTF |    19    20     -    16    25    24    13     8     -     - |  288     16
 URUM |    13     -     6     -     -     -     -     -     -     - |   70    >>>
 USN3 |    16    15     -     -    17    50     -     -     -     - |  288     24
 USNO |    12     8     -     -    13     -    25     -     -     - |  288     31
 USUD |    31    33     -    17     -    60    27     -     -     - |  288     28
 UZHL |     -     -     4     7     -     -     -     -     -     - |  288   1709
 VALD |     -     -     3     -     -     -     -     5     -     - |  288   4064
 VILL |    20    16     7    16    27    64     7     -     -     - |  288   3338
 VNDP |     -     -     -     -    10     -     -    10     -     - |  288   6562
 WAB2 |    12     -     -     9     -    54    15     -     -     - |  287     87
 WES2 |    15    14    15    13    29     -    12     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |    15    13     7    10    10    78     5     -     -     - |  288   5745
 WILL |    10     8     -     8    13    63     -     -     -     - |  288   5220
 WSRT |    18    10     -    16    15    75    14     -     -     - |  288     17
 WTZR |    19     -     8    11    16     -    12     -     -     - |  288     19
 XMIS |     -     -     8    15    18     -     7     -     -     - |  288  10203
 YAKT |    18     -     8    13     -     -    11    11     -     - |  287   9231
 YAR2 |    25    14     -    14     -     -     -    11     -     - |  288  14024
 YELL |     7     X     -     7     9    65     9     -     -     - |  288     39
 YIBL |     -     -     -    20    27     -     -     -     -     - |  128  10895
 YKRO |    15     -     -    14     -     -    18    13     -     - |  288  24591
 YSSK |    13     -     -     9     -     -    15    10     -     - |  287  10785
 ZECK |     8     -    10     8    18    46    18     -     -     - |  288     28
 ZIMM |    12     -     -    10    18     -     -     -     -     - |  288   8660
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    17     9    14    17    64    15    16  1037     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1818-0  5:55:00 |        6721
esa |   TRO1  | 1818-0 22:55:00 |        1230
gfz |   HOB2  | 1818-0  5:55:00 |       -2464
grg |   DAV1  | 1818-0  4:05:00 |        -700
grg |   HOB2  | 1818-0  6:00:00 |        -548
grg |   GRAZ  | 1818-0 19:45:00 |        -533
mit |      8  | 1818-0  0:01:00 |        6904
mit |      5  | 1818-0  0:01:00 |       -1960
mit |     21  | 1818-0  0:03:30 |       -1190
mit |      8  | 1818-0  0:10:00 |       -3440
mit |     21  | 1818-0  0:11:00 |        1215
mit |      8  | 1818-0  0:12:30 |        3425
mit |     21  | 1818-0  0:14:30 |       -1231
mit |      8  | 1818-0  0:15:00 |       -3450
mit |      8  | 1818-0  0:15:30 |       -3439
mit |      8  | 1818-0  0:22:00 |        6862
mit |     24  | 1818-0  0:39:00 |        2811
mit |     24  | 1818-0  0:43:00 |       -2796
mit |     21  | 1818-0  0:48:00 |        1246
mit |     21  | 1818-0  0:49:30 |       -1256
mit |     21  | 1818-0  0:51:30 |        1265
mit |     24  | 1818-0  1:42:00 |        2928
mit |     24  | 1818-0  1:57:00 |       -2877
mit |     24  | 1818-0  1:58:00 |        2930
mit |     24  | 1818-0  2:00:00 |       -2972
mit |     19  | 1818-0  2:25:00 |        3187
mit |     19  | 1818-0  2:28:30 |       -3246
mit |     27  | 1818-0  4:21:00 |         582
mit |     27  | 1818-0  4:48:30 |        -672
mit |     27  | 1818-0  4:53:00 |         675
mit |     27  | 1818-0  5:03:30 |        -784
mit |     27  | 1818-0  5:05:00 |         812
mit |     10  | 1818-0 11:55:30 |        -601
mit |     10  | 1818-0 12:49:00 |         957
mit |     30  | 1818-0 13:26:30 |         851
mit |     30  | 1818-0 13:34:00 |        -842
mit |     30  | 1818-0 13:48:30 |        1278
mit |     30  | 1818-0 13:53:30 |       -1273
mit |     30  | 1818-0 13:56:00 |         595
mit |     19  | 1818-0 14:08:00 |        -811
mit |     19  | 1818-0 14:09:30 |         834
mit |     30  | 1818-0 14:40:00 |        -566
mit |     11  | 1818-0 16:15:00 |        -788
mit |     19  | 1818-0 16:22:00 |         761
mit |     26  | 1818-0 16:36:00 |         833
mit |      1  | 1818-0 17:28:00 |       -1122
mit |     11  | 1818-0 17:28:30 |        1502
mit |      1  | 1818-0 18:38:00 |        1549
mit |     19  | 1818-0 21:04:00 |        -700
mit |     10  | 1818-0 22:01:30 |        -666
mit |     10  | 1818-0 22:03:00 |         679
mit |     10  | 1818-0 22:07:30 |        -671
mit |     10  | 1818-0 23:09:00 |         679
mit |     11  | 1818-0 23:39:30 |       -1541



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.79     4.15     2.27     2.27   | 5.26e-14  8.30e-15  2.71e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.47     4.15     4.14     4.14   | 3.37e-14  5.86e-15  3.25e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     2.99     4.15     3.37     3.37   | 4.01e-14  4.91e-15  1.22e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.31     4.15     4.14     4.14   | 3.32e-14  7.75e-15  2.14e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     3.01     4.15     4.14     4.14   | 4.40e-14  6.13e-15  1.32e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.22     4.15     4.14     4.14   | 3.65e-14  5.53e-15  1.49e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.16     4.15     2.39     2.39   | 2.54e-14  3.68e-15  1.45e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.59     4.15     4.14     4.14   | 3.74e-14  7.45e-15  3.87e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.51     4.15     4.14     4.14   | 3.16e-14  7.67e-15  2.49e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.87     4.15     4.14     4.14   | 3.97e-14  8.11e-15  1.42e-15 |
 USN3 |   288   286     1   288     2.77     4.15     4.14     4.14   | 4.10e-14  5.50e-15  2.18e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.16     4.15     2.66     2.66   | 4.31e-14  4.70e-15  1.82e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.62     4.15     4.14     4.14   | 4.95e-14  8.36e-15  2.57e-15 |
 MEDI |   288   285     1   288     3.21     4.15     1.12     1.12   | 6.14e-14  8.07e-15  3.31e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.39     4.15     4.14     4.14   | 3.84e-14  7.87e-15  1.96e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     2.57     4.10     0.72     0.72   | 5.92e-14  1.17e-14  2.43e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.51     4.00     2.24     2.24   | 5.24e-14  7.39e-15  3.62e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.46     3.87     0.37     0.37   | 5.53e-14  5.94e-15  2.56e-15 |
 USNO |   288   286     1   288     2.28     3.33     0.95     0.95   | 4.01e-14  8.57e-15  3.41e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.19     3.07     1.59     1.59   | 7.36e-14  1.15e-14  4.85e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.11     2.85     1.02     1.02   | 4.84e-14  8.08e-15  4.81e-15 |
 KOKV |   288   287     1   288     1.80     2.08     0.50     0.50   | 3.41e-14  7.67e-15  3.33e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.80     2.07     0.90     0.90   | 8.56e-14  1.29e-14  2.99e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.63     1.69     0.96     0.96   | 9.59e-14  1.00e-14  2.50e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.50     1.44     1.34     1.34   | 1.07e-13  1.25e-14  2.76e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.47     1.39     4.14     4.14   | 8.15e-14  9.47e-15  4.40e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.45     1.35     4.14     4.14   | 1.07e-13  1.27e-14  2.10e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.38     1.22     3.71     3.71   | 1.03e-13  1.15e-14  2.79e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.35     1.16     2.23     2.23   | 9.93e-14  1.26e-14  4.58e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.34     1.15     0.68     0.68   | 3.33e-14  8.61e-15  1.00e-14 |
 SVTL |   288   285     1   288     1.28     1.05     0.62     0.62   | 5.70e-14  9.87e-15  7.48e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.45     0.29     1.04     1.04   | 5.11e-14  1.81e-14  2.14e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.58     0.21     0.03     0.03   | 4.58e-14  7.54e-15  4.83e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.52     0.17     0.03     0.03   | 4.45e-14  9.26e-15  4.02e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.50     0.16     0.02     0.02   | 2.33e-13  6.54e-14  4.82e-14 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.45     0.13     0.11     0.11   | 2.66e-14  4.77e-15  1.81e-15 |
 WAB2 |   287   287     0   287     0.43     0.12     0.57     0.57   | 3.03e-14  5.72e-15  1.66e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.08     1.05     1.05   | 8.45e-13  7.26e-14  1.87e-14 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.25     0.25   | 3.38e-13  7.67e-14  5.87e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.44     0.44   | 4.34e-13  1.10e-13  5.57e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.04     0.04   | 4.34e-13  1.20e-13  4.16e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.21     0.21   | 3.57e-14  7.59e-15  1.57e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.76     0.04     0.04     0.04   | 1.84e-13  5.05e-14  4.00e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.03     0.03   | 4.57e-13  1.42e-13  3.69e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.05     0.04     4.14     4.14   | 8.08e-14  2.97e-14  1.01e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.15     0.04     1.69     1.69   | 5.14e-14  1.47e-14  6.14e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.27     0.27   | 4.45e-13  1.16e-13  5.96e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.66     1.66   | 5.50e-13  6.22e-14  1.49e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.33     1.33   | 6.30e-13  5.94e-14  2.08e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.37     0.37   | 6.21e-13  5.47e-14  2.41e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.45     0.45   | 6.12e-13  6.90e-14  1.97e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.07     1.07   | 6.29e-13  6.53e-14  2.08e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.40     0.40   | 6.35e-13  6.71e-14  1.66e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.76     0.76   | 7.91e-13  7.97e-14  4.76e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.15     0.02     0.55     0.55   | 6.16e-14  2.23e-14  1.37e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.11     1.11   | 6.34e-13  6.71e-14  2.88e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.14     0.14   | 7.59e-13  7.33e-14  2.69e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.58     0.58   | 7.21e-13  7.43e-14  4.63e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.78     1.78   | 8.50e-13  7.39e-14  4.24e-14 |
 G11  |   288   288     0   197     0.14     0.01     0.26     0.26   | 6.64e-13  6.14e-14  2.99e-14 |
 G28  |   288   288     0    37     0.03     0.00     0.20     0.20   | 7.48e-13  7.14e-14  3.43e-14 |
 CHUR |   288   251    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  4.87e-13  1.69e-12 |
 DAEJ |   288   170    64     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-11  1.94e-12  4.28e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.48e-12  5.04e-13  2.56e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.72e-14  3.85e-14  3.19e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  3.61e-13  2.94e-13 |
 G13  |   288   272     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  1.43e-13  3.38e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.07e-13  8.49e-14  2.69e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.12e-13  1.03e-13  3.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-13  9.39e-14  3.00e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  6.01e-14  3.01e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.66e-13  2.12e-13 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-14  3.23e-14  2.55e-14 |
 G32  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.31e-13  7.32e-14  2.12e-13 |
 GLSV |   288   230    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.14e-12  8.93e-13  1.53e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-13  2.47e-13  1.96e-13 |
 HOB2 |   195   192     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.45e-13  2.12e-13         - |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.12e-13  3.62e-13  5.91e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.51e-13  2.87e-14 |
 NYAL |   266   258     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-13  1.17e-13  1.58e-14 |
 STJO |   137   137     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-13  3.93e-14         - |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.82e-13  1.85e-13  4.84e-14 |
 TLSE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.42e-12  8.76e-13  1.75e-13 |
 WHIT |   288   285     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-12  5.14e-13  3.18e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-14  2.78e-15  9.56e-16 |
 GOLD |   288   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  9.38e-13  3.29e-13 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HNPT |   288   211    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-11  2.40e-12  5.01e-13 |
 HERT |   288   243    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.22e-12  1.07e-12  1.97e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   286   187    62     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.07e-11  3.16e-12  5.58e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.60e-22  1.07e-19  3.46e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      GRAS |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
