
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1818   Day: 6   MJD: 56976                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123223    405   -1234     250     16     16     15    125    131    108   13.20
 emr |  2880     0 107172    560    3123   -1392     17     17     16    150    153    131   12.38
 esa |  2880     0 124136    698     -61     -99      8      7      9    148    166     81   26.75
 gfz |  2871     0 133339   9231     317    -357     12     11     13    158    180    107   17.83
 grg |  2880     0 127673   1814     554    -522     16     14     19    157    152    166   13.55
 mit |  2880     0 111569  14258    -203    -216     29     29     29    206    220    147    5.58
 igr |   288     0  45642    157    2162   -1970     15     23     12     86     59     92    0.00
 jpl |   288     0  25958    141    3178   -1365     18     21     17    124    165     96   10.70
 ngs |    96     0   2976      7   -1149     182   1515   1515      0   3480   3480      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   159    82  -151     X    54     X   -98   183  1038     - |
    2 |  -216  -201   -76   586  -103  -260   127  -230 -1251     - |
    4 |    60   -29   -48   123  -120    28   -12   122 -2810     - |
    5 |   186    94  -176   -30    54   141    17   121 -1320     - |
    6 |     4   246   -10     X  -124  -197   148   -53   927     - |
    7 |    90   124   -55    29  -118   -36    24    18   904     - |
    8 |    19   -59    75    23     -  -365    69  -101-10746     - |
    9 |    67   233   204  -589    58    87    21   -16   836     - |
   10 |  -136  -105   296   -12  -121  -539    18  -234 -6027     - |
   11 |    -7  -168   -75   171    72    10   -23   105  3098     - |
   12 |   113   180  -163   -84   155   -14   -67   104  -900     - |
   13 |    -8    90   -70   -29   100     X   -60    98  1335     - |
   14 |   -88  -100    49   -85   221   -81   -58    65   419     - |
   15 |   148    70  -156  -108   164   162    -7   134  -273     - |
   16 |   -33  -105   196    98  -322  -120    85  -204  3141     - |
   17 |   225    37  -201    64  -143   480    23    66   329     - |
   18 |   -29    27     9    93  -222   168   -40   208  3437     - |
   19 |  -120  -315   233    35   -94     X    14   -97 -1995     - |
   20 |  -185  -231   274   -41   -85     X    55  -153  2298     - |
   21 |   -37   -68   101    59  -230   118    50    55  3021     - |
   22 |  -271  -203   329  -143    46   -82   -12  -318 -3826     - |
   23 |     1   -25  -120     2   228    50   -35   114  -955     - |
   24 |    66   217  -202   -36   155    58   -46   100  5776     - |
   25 |   -17    59     0    33   -92     3   -13   118   568     - |
   26 |    38   108   -29   -52    86  -243    -9    64 -3188     - |
   27 |   -73   120   -34  -221   265   159  -108  -141   409     - |
   28 |  -103   -15   142   -62    -8  -223    35   -75  4507     - |
   29 |   317   185  -297    88  -204   419     5   312  1464     - |
   30 |    -5    18   -58     X    38   182   -13  -125   677     - |
   31 |    38    41  -203   101   124   179  -105   -35   956     - |
   32 |  -199  -306   215   -11   172  -227    18  -201 -2620     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -33    49     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -74     -     -    32   124     -     - |
 ALBH |    -5    11     -  -170   219     -    49     -     -     - |
 ALGO |    44   160     -   -12  -137   -89  -224     -     -     - |
 ALIC |  -180     -    61   -90   138    89   -53     -     -     - |
 ALRT |   -62     -    63  -114   129   -98   -44     -     -     - |
 AMC2 |     8     -     -    -6     -     -   128     -     -     - |
 ANKR |     -     -   -85     -   169     -  -116     -     -     - |
 AREQ |   -22    70     -   -40     -     -     -    14     -     - |
 AREV |     -     -    59   -88     -     -   -38     -     -     - |
 ARTU |     -     -    36   -90    -6     -    -1    68     -     - |
 AUCK |   -35     -    28    11   -62     -    26    34     -     - |
 BAKE |     -     -    21  -150   155     -   -39     -     -     - |
 BAKO |    -5     -     -    16     -   -38     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    11     5   -44     -     -    19     -     - |
 BJCO |     -     -    44   -91     -     -    -7    36     -     - |
 BJFS |   -10     -     X   -94   132     -     -     2     -     - |
 BOGT |   -45     -   138   -89     X     -   -60  -150     -     - |
 BOR1 |  -256     -     -    64   165     -     -     -     -     - |
 BRAZ |    47     -    48   -70   -47     -     -     -     -     - |
 BREW |     -   -43     -     -   100  -148     -     -     -     - |
 BRFT |    64     -     -   -97     -   163     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -    56   -36     X  -161     -     -     -     - |
 BRST |    60     -    62     -  -182     -    69     -     -     - |
 BRUX |   119     -     -   -88     -     -    17     -     -     - |
 BUCU |     -     -    -6     -    13    -4     -     -     -     - |
 CAS1 |   205     -     -     -  -199     -   288     -     -     - |
 CEDU |    70     -   133  -218   -41     -    -6   -21     -     - |
 CHTI |  -170     -     7    -3    86     -    -1    90     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -290   382     -     -     -     -     - |
 CHUR |     1   121    40  -125   -70     -    30    46     -     - |
 COCO |     -     -   -21     -     -     -   -57    52     -     - |
 CORD |   -44     -    60   -58     -     -     5     -     -     - |
 CRO1 |   -91   -22     -  -121   265     8   -22     -     -     - |
 CUSV |     -     -   164  -174     -     -     7  -120     -     - |
 DAEJ |    85    60     -  -122     -    35  -196     -     -     - |
 DAKR |     -     -    52   -77     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -125     -   127   -57    11  -155    26     -     -     - |
 DAV1 |     -     -  -240  -102   410   502   -47     -     -     - |
 DGAR |    68     -     -   -58     9     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    38  -111     -     -     6    89     -     - |
 DRAG |     -     -    37   -55     X     -     -     -     -     - |
 DRAO |  -111    -3    48   -95   238  -250     -     -     -     - |
 DUBO |     6     -    40  -120    86   -30    11     -     -     - |
 FAIR |     X   235     -   -70   -89     -     -     -     -     - |
 FLIN |   -69     -    99   -10  -116     -    23     -     -     - |
 GLPS |     1     -     X     0     X     -    30     -     -     - |
 GLSV |    40     -   -22    70   -75    31     -   -32     -     - |
 GMSD |     -     -    44   -92     -    86   -17     -     -     - |
 GODE |    15   130     -   -88    19   -88    -9     -     -     - |
 GODZ |     -     -    29     -     -  -140   -43     -     -     - |
 GOLD |   -49     -    72  -128    73     -   -68     -     -     - |
 GOPE |  -102     -     -  -169   341     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -79     -    80   -43     -   -58    -6     -     -     - |
 GRAZ |   -32     -     -   109  -131     -    95     -     -     - |
 GUAM |   -96     -     -  -206   416     -  -133   -68     -     - |
 GUUG |     -     -   -43  -107   224     -     -     -     -     - |
 HARB |  -178     -    50  -126   464  -354  -196  -109     -     - |
 HERS |    89  -576   213     -     -    45   141     -     -     - |
 HERT |     -     -   -36     -    70     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -    78     -     -   -57   -34     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -77   101     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -    45   -27   -77     -     -     -     - |
 HOB2 |   -80   -62    10    17    30   184    63     -     -     - |
 HOFN |  -291     -   305  -206   -46     -  -202     -     -     - |
 HOLB |     8     -     -    65   -93     -    53     -     -     - |
 HOLM |   123     -    65  -188     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -80     -     -   -34     9   281   -64     -     -     - |
 HYDE |     2     -    78   -17  -113   -52    55     -     -     - |
 IENG |   -32    29     -     -     -    11    11     -     -     - |
 IISC |   113     -     -   -44   -92     -    65    52     -     - |
 INVK |   -44     -     -   -12   141     -    -2  -117     -     - |
 IRKJ |     -     -     -  -176   162   206     -     -     -     - |
 ISPA |   104     -   -10  -107    88     -   -22   -33     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -48     -   129   -81     -     -     -     - |
 JOZE |     -  -149     -     -   136     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -    19     -  -100   160  -109  -144     -     -     - |
 KELY |     -     -    24     X    85     -   -57  -176     -     - |
 KERG |   -47   -29    67   -65    26     -     3     -     -     - |
 KIRU |    60    63  -107  -127   263     -   -32     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -23     -    44     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -36    44     -     -   -25     1   -40    25     -     - |
 KOKV |     -     -    55   -83     -     -     9     -     -     - |
 KOUC |     -     -     -    35   -46     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -89     -   -12  -140   347  -132   -94     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    22     -     -   159   -37     -     - |
 LAMA |   -53     -     -    26     2    36    41     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -93     -   183     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -61    19     -    17     -    -9     -     -     - |
 MAC1 |   -99     -     -    -7    94    28     5     -     -     - |
 MAD2 |     -  -163     -     -     -   362     -     -     -     - |
 MAG0 |     7     -    -3     -     -     -   -55     -     -     - |
 MAL2 |    96     -    74   -42  -185     -    23     -     -     - |
 MANA |     -     -    63    58  -122     -     -   -95     -     - |
 MAR6 |     -    11   -10     -   104   -92  -137   -73     -     - |
 MAS1 |   -57    52     2   -94   126     -   -39     -     -     - |
 MATE |   -63   126    50  -175    55    61   -72    -5     -     - |
 MAW1 |   -33     -    48   -39    91  -239    33    -5     -     - |
 MBAR |     -     -   -79     -   155     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    31   -47     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |  -105     X     -  -274   463     -  -146     -     -     - |
 MDVJ |   146     -     7   -86   -43    -2     -     -     -     - |
 MEDI |    43   -27     -     -     -   -43     -     -     -     - |
 MIZU |    24    99     -  -152     -   208    73     -     -     - |
 MOBS |     -     -    24     -    25  -173     -     -     -     - |
 MONP |  -311     -    91     -   129   -12     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -99     -   292     -     4     -     - |
 MTKA |     -     -     -   -73     -     -     -   122     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -67    68     -     -    25     -     - |
 NAMA |     -     -    24  -175     -     -     -   230     -     - |
 NANO |   -62     -    31   -83   108     -   -24     -     -     - |
 NICO |  -206     -   107   -63    74     -   -76     -     -     - |
 NIUM |     -     -    11   -89     -     -     -   112     -     - |
 NKLG |  -190     -    78   -78   135     -   -26     -     -     - |
 NNOR |     -     9    80     -  -194    66    83     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -36  -176   234     -     -    87     -     - |
 NRC1 |     4   115     -  -123    57    -9   -83     -     -     - |
 NRIL |  -190     -    12   -90   297     -   -43   -22     -     - |
 NRMD |   -94     -     -    69     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    11     -    78  -127     3     -  -163     -     -     - |
 NYAL |     -   -12     -  -157   392  -423     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -  -110     -   216     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    70     -     0  -149     -   -96     -     - |
 ONSA |  -111    97    13   -97   101    50    24     -     -     - |
 OPMT |     3   146     -  -128     -    77     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    26     -   -52     -    58     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -44    43    34     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    54   -24     -     -   -60     -     - |
 PDEL |   -85     -    -7    12   104   -96    13    18     -     - |
 PENC |     5     -     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 PERT |  -325  -144   102    60   173     -    20     -     -     - |
 PETS |     -     -     -  -108     -     -    48   179     -     - |
 PIE1 |   -32    60    -1  -186   224     -   -19     -     -     - |
 PIMO |  -102     -    43     -   132     -   -42  -148     -     - |
 POL2 |   113     -     -   -52   -42     -    51     -     -     - |
 POLV |     -     -     -  -140   184     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    -8     -    16     -    12     -     -     - |
 POVE |     -     -    30   -46     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    54   149     -  -154     -    34   157     -     -     - |
 PTBB |   -73    40    19     -     -    -8    12     -     -     - |
 QAQ1 |  -122   154     3    69  -120     -    43     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -76   100     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -47     -    23     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   136     -     -   -60   -54     -   137     -     -     - |
 RECF |     -     -     9   -57     -     -     -    74     -     - |
 RESO |   -13     -    52   -68     -     -   -14     -     -     - |
 REUN |     1     -    56    82  -220     -    29     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    13   -17     -   261     -     -     - |
 RIOP |  -160     -    90   -16     -     -   -27     -     -     - |
 SALU |     -     -    33   -50     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    37   -55     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |  -132    59    46  -114   134     -   -41     -     -     - |
 SCOR |     -     -    11    -6    77     -     -  -130     -     - |
 SEYG |     -     -    18     -     -     -     -   -44     -     - |
 SFER |     -   -28   226   -28  -323  -146     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    14   -85   177  -229     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -   -37     -   117     -     -     -     - |
 SPT0 |   -84    -4     -     -   120   -83  -192     -     -     - |
 SSIA |  -118     -     -     4   110     -    45     -     -     - |
 STHL |     -     -     2    -3     -     -   -34    -1     -     - |
 STJO |   -88    18     -     X   122     -  -110   -67     -     - |
 STR1 |     -   -81     -     -     -   179     -     -     -     - |
 SUTM |     -   -17   -29     -    73     -    35     -     -     - |
 SUWN |  -115    71    68   -62     -   -12  -178     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -104     -   205     -  -158     -     -     - |
 SYDN |   -45     -    59     -     -     -   145   -91     -     - |
 SYOG |  -183  -102    -8  -162   498     -  -241     -     -     - |
 TAH1 |    25     -     -     -     8     -     -   -41     -     - |
 THTI |     -   -10    52  -149   103     -   -61     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -    -9     -    30     -     -     -     - |
 THU3 |   -78   120     -  -158   191   -41   -74     -     -     - |
 TID1 |   -19     -     -     -     -    46    82     -     -     - |
 TIDB |   -31    19     -   -28    82   -81    41     -     -     - |
 TIXI |     -     -     X     -    10     -     -   -12     -     - |
 TLSE |   -57    98    92  -131    10  -129   -84     -     -     - |
 TNML |     -   -60     -     -   156   -89     -   -82     -     - |
 TOW2 |  -235     -    96   -47    98     8    22     -     -     - |
 TRO1 |   -84     -    56  -120   179     -   -75   -67     -     - |
 TSKB |    53     X     -   -39     -     -  -119     -     -     - |
 TUVA |     -     -    31     -     -     -     -   -78     -     - |
 TWTF |   -41    45     -  -191   199   124   -70     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -11    17     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     9     -   -18     -    75     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -     -   191     -     -  -242     -     - |
 URUM |     -     -    27     -   -74     -   -84    26     -     - |
 USNO |   -24    26     -     -     X     -   -48     -     -     - |
 USUD |     4    54     -   -77     -   116   107     -     -     - |
 UZHL |     -     -    33   -49     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -25   143    81   -68  -151   -62    32     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    62     -     -   -79     -     - |
 WAB2 |   122     -     -  -139     -   157   130     -     -     - |
 WES2 |  -103   129    32  -140   131     -   -38     -     -     - |
 WHIT |    48   149    28  -122   -79     -    94     -     -     - |
 WILL |   -47   206     -   -67   -70    31     -    -2     -     - |
 WIND |     -     -   -75     -   149     -   -53     -     -     - |
 WROC |     -  -395     -     -   361     -     -     -     -     - |
 WSRT |   -74   112     -   -23    12   -27   -36     -     -     - |
 WTZA |   -13     -     -     -     -    31   -12     -     -     - |
 WTZR |  -265     -   299  -108   -69     -  -214  -152     -     - |
 XMIS |     -     -    81   -59   -86     -     0     -     -     - |
 YAKT |   -52     -    99  -118     -     -    12    14     -     - |
 YAR2 |  -121    39     -   -36     -     -    93   165     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -21    51     -     -     -     - |
 YEBE |     -    55     -     -     1  -125     -     -     -     - |
 YELL |    51    76     -   -87    43    11   -32   -67     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -270   228     -     -   107     -     - |
 YKRO |   173     -     -  -128     -     -   197     -     -     - |
 YSSK |    27     -     -   -95     -     -    -1   125     -     - |
 ZECK |   -90     -   -12  -137   322   -73   -87     -     -     - |
 ZIMM |  -134     -     -    25    98     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    18    16     6     X    10     X    27    26   352     - | 2880    121
    2 |    18    21     5     8    10    22    31    23   478     - | 2880    190
    4 |    21    18     6    12    15    15    15    17  1602     - | 2880    690
    5 |    13    11     7     8     9    18    24    22   436     - | 2880    256
    6 |    19    21     6     X     9    37    15    12   458     - | 2880    290
    7 |    16    32     6    16    21    32    12    14  1073     - | 2880    248
    8 |    18    26    11    23     -    52    26    20  5058     - | 2880   2856
    9 |    22    16     8     8    18    29    15    14  1315     - | 2880    363
   10 |    15    13     5    16    11    50    28    28  3660     - | 2880   2318
   11 |    17    15    10     9    12    35    16    18   833     - | 2880    420
   12 |    12    15     9     9    11    24    23    18   521     - | 2880    307
   13 |    10    17    11     7    17     X    17    15   934     - | 2880    412
   14 |    14    19     7    12    15    29    21    18  1054     - | 2880    403
   15 |    15    14     8     9    11    32    24    18   460     - | 2880    248
   16 |    18    17     7    12    17    35    29    29   651     - | 2880    568
   17 |    16    18     7     6    13    22    20    22   675     - | 2880    249
   18 |    12    14     5     9    11    16    29    28  1105     - | 2880    220
   19 |    17    16     9     7    11     X    18    16   976     - | 2880    281
   20 |    17    14     8    13    12     X    22    24   501     - | 2880    321
   21 |    19    19     5    11    14    19    20    13   605     - | 2880    217
   22 |    16    15     6    18    11    26    38    36  1871     - | 2880    226
   23 |    20    20     7     9    16    23    20    19   690     - | 2880    215
   24 |    13    17    11     8    11    32    14    17  2461     - | 2880   1022
   25 |    10    12     8    13    13    37    27    18   488     - | 2880    234
   26 |    18    15    10     8    14    19    29    11  1056     - | 2880    413
   27 |    22    19     5     9    14    19    24    20   407     - | 2880    203
   28 |    19    15     7     8    16    26    19    18   682     - | 2880    470
   29 |    19    17    11    14    14    19    35    33  2470     - | 2880    609
   30 |    16    17     7     X    19    41    20    20   600     - | 2880    302
   31 |    15    12     5    11    21    26    23    13   898     - | 2880    175
   32 |    13    15     6    13    17    13    26    26  1504     - | 2880   1399
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    11    17     -     -     -     -     -     - |  288  10595
 ABPO |     -     -     -     7     -     -     7    11     -     - |  288  25689
 ALBH |    10     7     -     6    11     -    14     -     -     - |  288  11162
 ALGO |     8     8     -    11     8    20    17     -     -     - |  288     63
 ALIC |    10     -    10    11    20    36    12     -     -     - |  288   3549
 ALRT |    10     -     9     9    19    17    10     -     -     - |  288   5582
 AMC2 |    13     -     -     9     -     -    13     -     -     - |  288     18
 ANKR |     -     -     8     -    16     -     9     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    21    21     -    17     -     -     -     9     -     - |  288  15515
 AREV |     -     -     7    10     -     -     8     -     -     - |  287  15498
 ARTU |     -     -     6     8    14     -     6     8     -     - |  287  15830
 AUCK |    23     -    13    21    21     -    12    19     -     - |  288  11786
 BAKE |     -     -     6     8    16     -     7     -     -     - |  288   9265
 BAKO |    17     -     -    12     -    31     -     -     -     - |  288   3273
 BARH |     -     -     7     7    17     -     -    12     -     - |  288   3073
 BJCO |     -     -    13    18     -     -    13    19     -     - |  286  10956
 BJFS |    15     -     X     7    11     -     -    11     -     - |  288  11188
 BOGT |    18     -    15    19     X     -    14    19     -     - |  288  23934
 BOR1 |    16     -     -    10    14     -     -     -     -     - |  288   8712
 BRAZ |    14     -    11    17    23     -     -     -     -     - |  288  14355
 BREW |     -     8     -     -    11    17     -     -     -     - |  288     24
 BRFT |    25     -     -    15     -    34     -     -     -     - |  288   3850
 BRMU |     -     -     9    15     X    40     -     -     -     - |  287   4655
 BRST |    13     -    13     -    25     -    11     -     -     - |  288   1480
 BRUX |     9     -     -     7     -     -     9     -     -     - |  288    342
 BUCU |     -     -     8     -    12    29     -     -     -     - |  288   5926
 CAS1 |    11     -     -     -    10     -    15     -     -     - |  179   6298
 CEDU |    14     -    10    12    18     -     7    12     -     - |  288   9148
 CHTI |    18     -    13    17    28     -     8    12     -     - |  288  10660
 CHUM |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  288  12570
 CHUR |    16    15    11    15    16     -     7    14     -     - |  288  14042
 COCO |     -     -     5     -     -     -     8    13     -     - |  288    >>>
 CORD |    17     -     6     9     -     -     8     -     -     - |  288  10608
 CRO1 |    28    19     -    29    26    29    14     -     -     - |  288     43
 CUSV |     -     -     7    11     -     -     5    10     -     - |  288  12722
 DAEJ |     9    19     -     9     -    33    14     -     -     - |  288   3451
 DAKR |     -     -    11    16     -     -     -     -     -     - |  288  15376
 DARW |    28     -    19    20    38    37    19     -     -     - |  288   3429
 DAV1 |     -     -    13    10    36    26    11     -     -     - |  288   7366
 DGAR |    22     -     -    14    22     -     -     -     -     - |  288  30603
 DGAV |     -     -     7    13     -     -     6    13     -     - |  288  10651
 DRAG |     -     -     5     7     X     -     -     -     -     - |  288   4397
 DRAO |    10    10     9     7    16    20     -     -     -     - |  288   6166
 DUBO |     7     -     8     6    11    33     8     -     -     - |  288   6499
 FAIR |     X    16     -    11    13     -     -     -     -     - |  174   7879
 FLIN |    15     -     9     7    14     -     8     -     -     - |  288   8140
 GLPS |    19     -     X    14     X     -    27     -     -     - |  269  33759
 GLSV |    11     -     7    10    12    28     -     5     -     - |  288   2172
 GMSD |     -     -     9    11     -    30     8     -     -     - |  288   3629
 GODE |    11    10     -    12    12    38    10     -     -     - |  288     81
 GODZ |     -     -     7     -     -    34     8     -     -     - |  287   6156
 GOLD |    13     -    11    13    13     -    12     -     -     - |  288   8983
 GOPE |    21     -     -    27    56     -     -     -     -     - |  287    775
 GRAS |    18     -    11    15     -    29    10     -     -     - |  288   2440
 GRAZ |    13     -     -    13    24     -    11     -     -     - |  288   3169
 GUAM |    21     -     -    24    30     -    16    19     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -    14    21    28     -     -     -     -     - |  287  11716
 HARB |    36     -    14    22    29    38    13    19     -     - |  288   1907
 HERS |    18    15    11     -     -    24    12     -     -     - |  288     25
 HERT |     -     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  283   3307
 HLFX |     -    23     -     -    19    17     -     -     -     - |  288   5922
 HNLC |     -     -     -    23    30     -     -     -     -     - |  272  15666
 HNPT |     -     -     -    11    14    23     -     -     -     - |  288   2467
 HOB2 |    16    24    12    11    24    50    11     -     -     - |  288     21
 HOFN |    13     -     8     9    14     -     9     -     -     - |  288  10143
 HOLB |    12     -     -    10    14     -    10     -     -     - |  288   6584
 HOLM |    12     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   8574
 HRAO |    20     -     -    26    30    36    22     -     -     - |  288     47
 HYDE |    13     -    10    14    20    38     7     -     -     - |  288   3666
 IENG |    13    21     -     -     -    31     9     -     -     - |  288     41
 IISC |    19     -     -    21    22     -     8    14     -     - |  288  32288
 INVK |    18     -     -    13    19     -    12    53     -     - |  288   9341
 IRKJ |     -     -     -    12    16    20     -     -     -     - |  241    119
 ISPA |    21     -    15    14    16     -     8    10     -     - |  288  30079
 JOZ2 |     -     -     9     -    11    27     -     -     -     - |  288   5553
 JOZE |     -    21     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 JPLM |     -    13     -    10    13    21    18     -     -     - |  288   3304
 KELY |     -     -     8     X    18     -    11    13     -     - |  288  10298
 KERG |    19    17    11    18    19     -    12     -     -     - |  288   8434
 KIRU |    12    25     9     9    18     -     7     -     -     - |  288   8327
 KIT3 |     -     -     8     -    15     -     -     -     -     - |  214    >>>
 KOKB |    13    11     -     -    20    21    10    11     -     - |  288     78
 KOKV |     -     -    12    18     -     -     8     -     -     - |  288     52
 KOUC |     -     -     -    17    22     -     -     -     -     - |  273  13890
 KOUR |    29     -    16    20    21    30     8     -     -     - |  288     48
 KRGG |     -     -     -     7     -     -     9    12     -     - |  288   7854
 LAMA |    12     -     -    11    12    29    11     -     -     - |  288   2918
 LHAZ |     -     -     5     -    10     -     -     -     -     - |   11    >>>
 LPGS |     -    18     9     -    17     -    11     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    17     -     -    11    15    24    10     -     -     - |  288   2797
 MAD2 |     -    12     -     -     -    27     -     -     -     - |  288     31
 MAG0 |    16     -     8     -     -     -    26     -     -     - |  286  10874
 MAL2 |    21     -    10    13    28     -    11     -     -     - |  288  11260
 MANA |     -     -    11    19    28     -     -    19     -     - |  288  13363
 MAR6 |     -    19    12     -    21    19     9    12     -     - |  288    928
 MAS1 |    11    17    10    15    26     -     5     -     -     - |  288  14339
 MATE |    10    10     7    10    15    23     5    10     -     - |  288    103
 MAW1 |    17     -    11    15    20    39    14    31     -     - |  288   4603
 MBAR |     -     -    13     -    27     -     -     -     -     - |  284    >>>
 MCIL |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   9068
 MCM4 |     9     X     -     9    14     -    10     -     -     - |  288   9639
 MDVJ |    10     -    10     8    17    48     -     -     -     - |  288     17
 MEDI |    15    20     -     -     -    30     -     -     -     - |  287     26
 MIZU |    20    17     -    12     -    29    12     -     -     - |  288    858
 MOBS |     -     -    11     -    21    37     -     -     -     - |  288   3751
 MONP |    11     -    13     -    16    35     -     -     -     - |  288   4547
 MORP |     -     -     -    16     -    29     -    14     -     - |  288   7670
 MTKA |     -     -     -     5     -     -     -     8     -     - |  287  16591
 NAIN |     -     -     -     7     9     -     -    10     -     - |  288   9334
 NAMA |     -     -     8    12     -     -     -    11     -     - |  288   8579
 NANO |    14     -     6     8    13     -     9     -     -     - |  288   3248
 NICO |    16     -    12    12    28     -    11     -     -     - |  288  10527
 NIUM |     -     -    11    20     -     -     -    15     -     - |  288   9607
 NKLG |    18     -    11    16    24     -    10     -     -     - |  288  11404
 NNOR |     -    13     8     -    18    28    18     -     -     - |  288    389
 NOVM |     -     -     8    10    19     -     -     8     -     - |  288     40
 NRC1 |    16    10     -    10     9    34     8     -     -     - |  288     19
 NRIL |    10     -     7    10    10     -     6     7     -     - |  288  11269
 NRMD |    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  218  15014
 NYA1 |    11     -     9     9    17     -    10     -     -     - |  288  15755
 NYAL |     -    15     -    11    13    22     -     -     -     - |  288    225
 OHI2 |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    10     -    14    31     -    10     -     - |  288     28
 ONSA |    16    19    11     8    17    21     6     -     -     - |  288     18
 OPMT |    11    12     -    11     -    16     -     -     -     - |  288     18
 OUS2 |     -     -    11     -    21     -    18     -     -     - |  286    >>>
 PALM |     -     -     -    13    17    36     -     -     -     - |  288   7760
 PARC |     -     -     -    13    17     -     -    12     -     - |  288  10749
 PDEL |    19     -    11    18    29    44    12    12     -     - |  288   2766
 PENC |    11     -     -     -    11     -     -     -     -     - |  204   3299
 PERT |    10    11     8     8    19     -     7     -     -     - |  288   8616
 PETS |     -     -     -     6     -     -     9    11     -     - |  287  13718
 PIE1 |    15    10     9     9    17     -     7     -     -     - |  288     32
 PIMO |    15     -    11     -    20     -     8     8     -     - |  288    >>>
 POL2 |    10     -     -    10     8     -     9     -     -     - |  288  14542
 POLV |     -     -     -    10    13     -     -     -     -     - |  220   2408
 POTS |     -     -     8     -    16     -     8     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288  11824
 PRDS |    11    12     -    13     -    15    12     -     -     - |  288    277
 PTBB |    12    14     5     -     -    25    14     -     -     - |  288     18
 QAQ1 |    10    11     9     8    16     -     9     -     -     - |  288  43011
 QIKI |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   8429
 QUIN |     9     -     4     -     -     -     -     -     -     - |  288  18836
 RABT |    17     -     -    17    28     -    15     -     -     - |  288  25663
 RECF |     -     -    10    15     -     -     -    17     -     - |  288  15075
 RESO |    14     -     7     8     -     -    13     -     -     - |  288  12290
 REUN |    22     -    14    13    26     -    10     -     -     - |  288  10002
 REYK |     -     -     -    16    21     -    17     -     -     - |  288  10198
 RIOP |    18     -     9    13     -     -    13     -     -     - |  288  11528
 SALU |     -     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288  15999
 SAVO |     -     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  288  12422
 SCH2 |    14     9    11    15    15     -     8     -     -     - |  288   6586
 SCOR |     -     -     6     9    13     -     -    19     -     - |  288   9293
 SEYG |     -     -     7     -     -     -     -    18     -     - |  288   8760
 SFER |     -    14    11    13    26    28     -     -     -     - |  288     61
 SOFI |     -     -     7     8    21    29     -     -     -     - |  288   6183
 SOLA |     -     -     -     8     -    26     -     -     -     - |  287   7249
 SPT0 |     9    15     -     -    12    22     8     -     -     - |  288     14
 SSIA |    19     -     -    13    16     -    11     -     -     - |  288  12931
 STHL |     -     -     8    13     -     -    13    11     -     - |  288  31831
 STJO |    23    19     -     X    24     -    19    15     -     - |  288    479
 STR1 |     -    21     -     -     -    46     -     -     -     - |  224   1403
 SUTM |     -    14     9     -    22     -    10     -     -     - |  288    >>>
 SUWN |    14    21    10     9     -    36    12     -     -     - |  288   3718
 SVTL |     -     -     7     -    13     -     6     -     -     - |  288     78
 SYDN |    26     -    15     -     -     -    20    21     -     - |  286    583
 SYOG |    14    14     7     9    15     -    14     -     -     - |  288   8344
 TAH1 |    21     -     -     -    20     -     -    15     -     - |  288    752
 THTI |     -    11    16    22    21     -    12     -     -     - |  288  11285
 THU2 |     -     -     -     6     -    20     -     -     -     - |  288   3312
 THU3 |    13     8     -     8    16    21     8     -     -     - |  288   6283
 TID1 |    19     -     -     -     -    46    36     -     -     - |  236     36
 TIDB |    22    16     -    20    28    37    19     -     -     - |  288     73
 TIXI |     -     -     X     -     8     -     -    10     -     - |  133    >>>
 TLSE |    16    14    10    12    25    27     9     -     -     - |  288   1694
 TNML |     -    26     -     -    15    48     -    12     -     - |  288   2194
 TOW2 |    16     -     9     9    22    36     9     -     -     - |  288   4830
 TRO1 |    13     -     7     9    17     -    10     8     -     - |  288  12665
 TSKB |    10     X     -     7     -     -     8     -     -     - |  288  10334
 TUVA |     -     -    16     -     -     -     -    39     -     - |  269  10375
 TWTF |    12    25     -    13    19    34     9     -     -     - |  288     23
 UFPR |     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288  12714
 ULAB |     -     -     9     -    18     -    10     -     -     - |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     -    21     -     -    27     -     - |  248    >>>
 URUM |     -     -     9     -    16     -     9     8     -     - |  288    >>>
 USNO |     9     9     -     -     X     -    30     -     -     - |  273    183
 USUD |    12    13     -    12     -    21    22     -     -     - |  288     50
 UZHL |     -     -     4     6     -     -     -     -     -     - |  288   1861
 VILL |    12    13     8    16    21    24     7     -     -     - |  288   1843
 VNDP |     -     -     -     -    17     -     -    21     -     - |  288   8160
 WAB2 |     9     -     -    11     -    25    12     -     -     - |  288     52
 WES2 |     9    19    10     8    15     -     7     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     9    11     8     6    12     -     6     -     -     - |  288   8728
 WILL |    15     6     -     8    13    20     -     6     -     - |  288   6652
 WIND |     -     -     8     -    16     -    12     -     -     - |  288    >>>
 WROC |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   9316
 WSRT |    12    11     -    13    17    30     7     -     -     - |  288     22
 WTZA |     7     -     -     -     -    17    19     -     -     - |  283    559
 WTZR |    16     -    10    13    24     -    22    11     -     - |  288     23
 XMIS |     -     -     9    11    17     -     7     -     -     - |  288  13413
 YAKT |    12     -     9    13     -     -     8     9     -     - |  287   9896
 YAR2 |    11    14     -    10     -     -    14     9     -     - |  288  13252
 YARR |     -     -     -     -    13    32     -     -     -     - |  287   2962
 YEBE |     -    17     -     -    16    21     -     -     -     - |  288    159
 YELL |    28    39     -    21    22    16    20    38     -     - |  288     68
 YIBL |     -     -     -    28    24     -     -    39     -     - |  288   9924
 YKRO |    14     -     -    10     -     -    16     -     -     - |  288  28789
 YSSK |     9     -     -     6     -     -    10     7     -     - |  287  11788
 ZECK |    11     -     8     8    16    19     7     -     -     - |  288     21
 ZIMM |    18     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  288   8605
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    17     8    12    16    29    15    19  1516     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   TSKB  | 1818-6  3:55:00 |       -4086
esa |   BJFS  | 1818-6  0:20:00 |        2426
esa |   DAV1  | 1818-6 20:55:00 |        1258
gfz |   STJO  | 1818-6 11:20:00 |        7261
grg |   BRAZ  | 1818-6  0:50:00 |  -266153946
grg |   BRAZ  | 1818-6  0:55:00 |   266153850
grg |   BOGT  | 1818-6  2:10:00 |  -266132631
grg |   BRMU  | 1818-6  2:20:00 |        8051
grg |   BOGT  | 1818-6  2:30:00 |   266134455
grg |   GRAZ  | 1818-6 11:10:00 |         685
grg |   GOPE  | 1818-6 13:15:00 |        -545
grg |   WES2  | 1818-6 18:55:00 |        -791
grg |   GRAZ  | 1818-6 19:10:00 |        -504
grg |   DAV1  | 1818-6 22:05:00 |       -1125
jpl |   TIXI  | 1818-6 12:15:00 |       -1175
mit |     19  | 1818-6  0:01:00 |        1672
mit |     19  | 1818-6  1:13:00 |       -1880
mit |      8  | 1818-6  2:05:00 |         635
mit |     19  | 1818-6  2:23:30 |        1737
mit |     19  | 1818-6  2:32:30 |       -1683
mit |     19  | 1818-6  2:36:00 |        1671
mit |     19  | 1818-6  2:37:00 |       -1671
mit |      1  | 1818-6  5:49:30 |         729
mit |      1  | 1818-6  6:21:30 |        -631
mit |   DAV1  | 1818-6  7:05:00 |        -735
mit |     13  | 1818-6 12:48:00 |        -692
mit |     24  | 1818-6 19:57:00 |       -1848
mit |     24  | 1818-6 20:01:30 |        1916
mit |     24  | 1818-6 20:04:00 |       -3689
mit |     24  | 1818-6 20:08:30 |        3776
mit |     13  | 1818-6 23:19:30 |         624



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.74     3.79     2.29     2.29   | 2.56e-14  6.74e-15  1.89e-15 |
 AMC2 |   288   288     1   288     3.44     3.79     3.78     3.78   | 3.56e-14  5.48e-15  1.20e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.48     3.79     2.25     2.25   | 4.90e-14  6.14e-15  8.93e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.50     3.79     0.71     0.71   | 5.26e-14  1.80e-14  5.83e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.93     3.79     3.34     3.34   | 3.47e-14  7.56e-15  1.17e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.31     3.79     3.78     3.78   | 5.76e-14  6.45e-15  1.15e-15 |
 ONSA |   288   286     1   288     3.01     3.79     3.78     3.78   | 3.99e-14  5.21e-15  1.56e-15 |
 OPMT |   288   287     1   288     3.17     3.79     3.78     3.78   | 3.86e-14  6.72e-15  1.37e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.58     3.79     3.78     3.78   | 3.07e-14  6.52e-15  1.96e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.48     3.79     3.78     3.78   | 2.87e-14  5.14e-15  1.54e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     2.85     3.79     3.78     3.78   | 4.54e-14  6.74e-15  2.45e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.44     3.79     0.37     0.37   | 4.72e-14  7.17e-15  1.43e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     3.72     3.79     2.70     2.70   | 3.86e-14  6.96e-15  3.40e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.43     3.79     3.78     3.78   | 5.45e-14  6.95e-15  1.45e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.33     3.79     3.78     3.78   | 3.40e-14  8.49e-15  2.74e-15 |
 MEDI |   287   284     1   287     3.17     3.77     1.14     1.14   | 4.42e-14  9.81e-15  2.54e-15 |
 PIE1 |   288   287     1   288     3.69     3.76     2.36     2.36   | 2.87e-14  4.06e-15  1.57e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.17     3.63     1.59     1.59   | 3.93e-14  9.04e-15  5.86e-15 |
 USNO |   273   265     3   273     2.15     3.54     0.94     0.94   | 1.88e-13  5.00e-14  2.19e-14 |
 STJO |   288   282     2   269     1.91     3.04     0.37     0.37   | 1.09e-13  3.38e-14  6.71e-14 |
 IRKJ |   241   240     1   241     1.73     2.79     0.84     0.84   | 1.60e-13  1.43e-14  1.69e-14 |
 KOKV |   288   288     1   288     1.83     2.60     0.51     0.51   | 4.28e-14  7.97e-15  4.07e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.74     2.37     0.88     0.88   | 8.12e-14  1.84e-14  2.74e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.57     1.93     0.94     0.94   | 9.24e-14  1.14e-14  3.83e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.47     1.68     1.32     1.32   | 1.06e-13  1.90e-14  3.00e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.46     1.66     3.78     3.78   | 8.33e-14  1.37e-14  4.13e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.42     1.59     3.78     3.78   | 9.99e-14  8.79e-15  1.46e-15 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.37     1.46     0.70     0.70   | 2.83e-14  8.16e-15  2.53e-14 |
 USUD |   288   288     0   288     1.36     1.44     3.66     3.66   | 1.09e-13  1.16e-14  2.61e-15 |
 MAD2 |   288   288     0   288     1.33     1.38     1.20     1.20   | 3.82e-14  8.44e-15  3.43e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.32     1.36     2.21     2.21   | 1.23e-13  1.84e-14  7.67e-15 |
 SVTL |   288   288     1   288     1.31     1.34     0.63     0.63   | 3.22e-14  1.37e-14  6.93e-15 |
 TID1 |   236   236     0   236     1.09     1.14     3.09     3.09   | 8.23e-14  2.22e-14  8.79e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.42     0.35     1.04     1.04   | 5.10e-14  1.79e-14  2.84e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.59     0.27     0.03     0.03   | 4.95e-14  6.11e-15  2.95e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.53     0.22     0.03     0.03   | 6.61e-14  2.55e-14  4.12e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.49     0.19     0.02     0.02   | 2.70e-13  8.63e-14  4.54e-14 |
 YEBE |   288   288     0   288     0.49     0.18     0.38     0.38   | 1.97e-13  2.88e-14  2.17e-14 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.46     0.16     0.11     0.11   | 2.99e-14  8.31e-15  3.16e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.44     0.15     0.53     0.53   | 3.69e-14  6.05e-15  2.93e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.10     1.04     1.04   | 8.90e-13  8.03e-14  2.36e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.71     0.09     3.78     3.78   | 6.09e-14  1.95e-14  1.37e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.51     0.09     1.01     1.01   | 2.09e-13  6.54e-14  2.10e-13 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.32     0.08     0.25     0.25   | 3.77e-13  8.19e-14  3.03e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.29     0.07     0.22     0.22   | 3.25e-14  4.54e-15  1.85e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.45     0.45   | 4.27e-13  1.34e-13  4.22e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.04     0.04   | 4.86e-13  1.48e-13  3.53e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.74     0.05     0.04     0.04   | 1.95e-13  7.42e-14  5.72e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.14     0.05     3.78     3.78   | 7.33e-14  1.95e-14  1.10e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.24     0.05     0.03     0.03   | 5.45e-13  1.57e-13  4.96e-14 |
 WTZA |   283   283     0   283     0.23     0.04     0.54     0.54   | 4.63e-13  1.40e-13  6.85e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.26     0.26   | 4.71e-13  1.44e-13  6.19e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.65     1.65   | 5.37e-13  5.54e-14  2.92e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.32     1.32   | 5.72e-13  6.24e-14  1.61e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.37     0.37   | 6.55e-13  5.87e-14  1.81e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.71     0.03     0.76     0.76   | 7.01e-14  2.13e-14  2.23e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.45     0.45   | 6.34e-13  7.51e-14  2.23e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.03     1.06     1.06   | 6.58e-13  6.38e-14  3.55e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.40     0.40   | 6.74e-13  6.59e-14  2.69e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.74     0.74   | 6.87e-13  7.29e-14  7.61e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.10     1.10   | 6.58e-13  6.26e-14  2.89e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.14     0.14   | 6.94e-13  7.77e-14  2.08e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.57     0.57   | 6.46e-13  8.09e-14  2.37e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.66     1.66   | 6.98e-13  7.14e-14  2.79e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.21     0.21   | 7.23e-13  7.27e-14  6.42e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.34     0.34   | 6.53e-13  6.99e-14  9.62e-15 |
 HOB2 |   288   288     0    83     0.09     0.02     0.02     0.02   | 3.55e-14  8.95e-15  2.54e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  4.63e-13  3.66e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-14  3.57e-14  2.94e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.67e-13  3.47e-13 |
 G13  |   288   266    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  2.63e-13  5.18e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.05e-13  9.16e-14  3.09e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.96e-13  9.74e-14  3.95e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  8.96e-14  1.73e-14 |
 G22  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-13  6.29e-14  1.64e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  3.46e-13  5.93e-14 |
 G25  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-14  1.84e-14  3.44e-14 |
 GLSV |   288   188    55     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.77e-11  4.19e-12  4.92e-13 |
 GODZ |   203   203     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-13  3.02e-13         - |
 GRAS |   288   261    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-12  1.06e-12  1.73e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.86e-13  4.58e-13  1.61e-13 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-13  4.26e-13  7.73e-13 |
 NNOR |   288   278     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  2.23e-13  3.71e-14 |
 NYAL |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-13  9.84e-14  1.60e-14 |
 STR1 |   224   223     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  2.77e-13  1.75e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.72e-13  1.77e-13  2.88e-14 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  8.19e-13  1.50e-13 |
 WHIT |   288   278     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  7.99e-13  3.23e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.72e-14  3.91e-15  1.02e-15 |
 GOLD |   288   288     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  7.24e-13  3.33e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  6.22e-13  1.48e-13 |
 TNML |   203   159    28     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.70e-12  9.06e-13         - |
 HNPT |   288   186    64     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-11  4.86e-12  8.13e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |    96    37    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.54e-11  4.84e-12         - |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.94e-22  5.02e-20  1.05e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WROC      WROC      HOB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
