
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1822   Day: 1   MJD: 56999                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 127716   3356    -650    -742     15     15     14    117    121    106   14.24
 emr |  2880     0  92013    608    1948     324     15     15      0    169    169      0   14.14
 esa |  2880     0 125313   6505   -1154    1786     10      9     11    139    156     78   21.49
 gfz |  2871     0 137050  12157     207    -912     12     13     11    164    171    150   17.84
 grg |  2880     0 123162   1289     148    -288     16     15     19    161    129    219   12.43
 mit |  2880     0 115303  12491    -170    -301     25     24     29    167    172    147    6.24
 igr |   288     0  43829    236    -283     -32     15     22     13     80     65     84    0.00
 jpl |   288     0  25745     78    1992     320     15     19     13    129    127    130   13.62
 ngs |    96     0   3070      0    -659    -744   1569   1569      0   3566   3566      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    78   152  -225     X    31   156  -135   161  1130     - |
    2 |  -165  -292    31   570  -209  -246    62  -145  -597     - |
    3 |  -144   142     X     X     -     X  -114    36  -855     - |
    4 |     2    45  -104    82    16     X   -41     9 -1178     - |
    5 |   170    23  -107   -63    25    48    38    53   465     - |
    6 |  -135   237    12     X  -128     X   145   -78   738     - |
    7 |    98   173   -85     3  -184    17     6    83  -781     - |
    8 |     5   -81    42    17     -     X   118   -95-10585     - |
    9 |    85   237   138  -583   249   -24    68   -87   402     - |
   10 |  -102   -74   265   -30    -1  -408    50   -89 -4268     - |
   11 |   -99  -127   -35   178     0   106   -57   103  5005     - |
   12 |    94   136   -72  -125   116  -170   -78   107  -555     - |
   13 |   -16    76    34    20  -124   -84   -50    97  4426     - |
   14 |   -76  -237   106    28   218  -153    18   -68  3033     - |
   15 |   146   -23  -120  -122   141   172    11   130  -442     - |
   16 |   -18  -122   105    96  -108   -62    86  -204  2201     - |
   17 |   184   105  -195    -7  -222   445   -82   143   849     - |
   18 |    67  -175   -66    64    63   162   -28    -3  3225     - |
   19 |  -113  -377   208   -35   212    95   -19  -118     0     - |
   20 |   -92  -171   227    83  -108  -170    76  -160  2228     - |
   21 |    32  -172    70   -16    63    14     6   -77  2005     - |
   22 |  -142  -211   291   -68   120  -196    70  -227 -2834     - |
   23 |   -20   -43  -129    67   174    24   -69   123  -663     - |
   24 |   103   264  -142   -46  -176   109   -12   123 -5958     - |
   25 |  -106    68    42     5   -71    74   -41    -8   819     - |
   26 |     X   161     X   -18  -152   -55  -134   177 -2399     - |
   27 |     0   178    12  -116   -62    37     9  -122  1040     - |
   28 |  -171    59   196  -104   -28   -74   -21    34  7452     - |
   29 |   359    61  -338    -9    30   141     6   140 -1645     - |
   30 |   -73   152   -73     X    13    50   -86   -15   -32     - |
   31 |    84    65  -231    44    65   216   -88   -67 -1172     - |
   32 |   -35  -215   148    81    29  -228   102    -7 -1180     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    19   -23     -     -     -     -     -     - |
 ALBH |    88     -     -  -170   143     -     -     -     -     - |
 ALGO |   148     -     -   -91   -62    58    47    -5     -     - |
 ALIC |   -32     -   -81  -204   322   112   -62    84     -     - |
 ALRT |   -24     -     -  -129   202    21    10     -     -     - |
 AMC2 |   -19     -     -    23     -   -23    24     -     -     - |
 AREQ |    85     -     -   -68     -     -    34     -     -     - |
 AREV |     -     -    95  -115     -     -    79     -     -     - |
 ARTU |    79     -    24  -186    71     -     5    59     -     - |
 ASPA |    45     -     -   -36     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |   -26     -   -23   -96   146     -   -11    49     -     - |
 BAKE |     -     -    34  -207   250     -    38     -     -     - |
 BAKO |   194     -     -  -131     -   -69     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -80   -18   163     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    24  -157     -     -    37   157     -     - |
 BJFS |    73     -     X  -226   142     -     -    91     -     - |
 BOGT |    35     -    52  -195   162     -   -39   -10     -     - |
 BOR1 |   -95     -     -  -166   348     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   138     -   -16   -26   -81     -   102     -     -     - |
 BREW |     -     -     -     -    37   -74     -     -     -     - |
 BRFT |   -28     -    77  -285   235    -4   -28    69     -     - |
 BRMU |     4     -   -37   -70    16    -2    41   131     -     - |
 BRST |  -125     -     X     -   144     -  -128     -     -     - |
 BRUX |   141     -     -  -113     -     -    89     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -80     -    67   140     -     -     -     - |
 CAS1 |    25     -     -   -20     -     -    -7     -     -     - |
 CEDU |   161     -   -90  -361   424    77   -87     -     -     - |
 CHTI |   -37     -   -89    47  -141     -    13   249     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -330   474     -     -     -     -     - |
 CHUR |   116     -    20  -133   -81     -    85    96     -     - |
 COCO |     -     -   -35     -     -     -   -19    55     -     - |
 CONZ |     -     -    34   -86     -   137   -74     -     -     - |
 CORD |   122     -     0   -98     -     -    40     -     -     - |
 CRO1 |  -166     -     -    27   224  -172   -54     -     -     - |
 DAEJ |   201     -     -  -128     -  -110   147     -     -     - |
 DAKR |     -     -    52   -63     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    -6     -    46  -161   234  -139   -27     -     -     - |
 DAV1 |     -     -     X  -208    95   409     -     -     -     - |
 DGAR |     5     -     -    -6     3     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -33  -138     -     -    64   233     -     - |
 DRAO |   -48     -     8  -137   277   -96   -49     -     -     - |
 DUBO |   120     -     0  -161    93     -    46     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -59     -   101     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -60     -     -   -40   126     -     -     -     -     - |
 FLIN |   -41     -    74  -108    74     -    17     -     -     - |
 GLPS |  -138     -    24   -51   190     -   -84     -     -     - |
 GLSV |   212     -  -127     2   -29     5   136     -     -     - |
 GMSD |     -     -     5   -69     -   182    21     -     -     - |
 GODE |    21     -     -  -185   330  -177   -27     -     -     - |
 GOLD |   -55     -    68   -99    84     7   -36     -     -     - |
 GOPE |    97     -     -   -77   -47    92     -     -     -     - |
 GRAS |    50     -    48   -94     -   -10    26     -     -     - |
 GRAZ |    43     -    41   -84     X     -    37     -     -     - |
 GUAM |    22     -     -  -249   222     -   -66   109     -     - |
 GUAT |   162     -     -  -145     -    43     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -33    45     0     -     -     -     -     - |
 HARB |    -7     -   -34  -218   441  -120   -27     -     -     - |
 HERS |     9     -   -29     -     -  -134    35    97     -     - |
 HERT |     -     -   -35     -    60     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -     -    19   -89     -    23     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -161   231     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -  -194   239    79     -     -     -     - |
 HOB2 |     X     -  -344     X   357     X     -   229     -     - |
 HOFN |   -81     -   251  -297    84     -    13     -     -     - |
 HOLB |   138     -     -   -53   -82     -    57     -     -     - |
 HOLM |    67     -    97  -170     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |  -179     -     -     -   163    86  -173     -     -     - |
 HYDE |    88     -   -87  -191   311    29   -32     -     -     - |
 IENG |     8     -     -     -     -   -17   -33     -     -     - |
 IISC |    42     -     -  -141    82     -    21    67     -     - |
 INVK |   -13     -     -  -105   166     -    15     -     -     - |
 IRKJ |     -     -     -  -198   144    49     -   105     -     - |
 ISPA |    27     -    69   -96   -24     -    14    12     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -14     -    22     3     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -    16   -23     -    86     -     -     - |
 KELY |     -     -    58   -34     X     -     -   -51     -     - |
 KERG |    14     -    22  -146   230  -127    -3     -     -     - |
 KIRU |   149     -   -47   -46   -24     -    47     -     -     - |
 KOKB |   -30     -     -     -   -50    54    44    52     -     - |
 KOKV |     -     -    50   -60     -     -   125     -     -     - |
 KOUC |     -     -    14   -17     X     -     -     -     -     - |
 KOUR |   124     -     -   -99     X     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    11     -     -   163   -15     -     - |
 LAMA |    12     -     -  -251   345     3   -68     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    34     -   -58     -     -     -     -     - |
 MAC1 |    -5     -   -46   -90    65   119    62    86     -     - |
 MAG0 |    31     -    77  -117     -     -     3     -     -     - |
 MAL2 |    34     -   -29  -161   241     -    -6     -     -     - |
 MANA |     -     -    62  -269   258     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -31     -   130  -153  -151     -     -     - |
 MAS1 |   -60     -   -31  -129   177     -     6   119     -     - |
 MATE |    28     -  -107  -271   372    54   -90   131     -     - |
 MAW1 |     7     -   -61  -136   366  -149     -     -     -     - |
 MBAR |     -     -   -19     -    33     -    28     -     -     - |
 MCIL |     -     -    41   -49     -     -     8     -     -     - |
 MCM4 |  -521     -     -   -67   675    37  -170     -     -     - |
 MDVJ |   114     -   -39  -170   174    20     -     -     -     - |
 MEDI |    52     -     -     -     -  -118     -     -     -     - |
 METS |    49     -     -   -39     -     -    61     -     -     - |
 MIZU |   136     -     -  -164     -   161     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -48     -   167  -168     -     -     -     - |
 MONP |  -131     -    42     -    90     -     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -     -   -55     -     -     -    72     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -95     -     -     -   124     -     - |
 NAMA |     -     -   156  -187     -     -     -     -     -     - |
 NANO |    72     -   -77  -199   338     -    -9     -     -     - |
 NICO |     7     -    46  -167   152     -   -43     -     -     - |
 NIUM |     -     -    39   -65     -     -    12    19     -     - |
 NKLG |   -16     -   -42  -242   445     -   -70     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -90     -   240  -167   -52     -     -     - |
 NOVM |     -     -  -109  -205   383     -     -    93     -     - |
 NRC1 |    13     -     -  -105   179   -85    25     -     -     - |
 NRIL |    -9     -   -12  -209   240     -    -5    84     -     - |
 NRMD |   242     -     -  -193     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    44     -   -32  -211   307     -  -198     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -  -106   298  -290     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -  -121     -   208     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -    25     -    12   -27     -   -39     -     - |
 ONSA |   -24     -    32   -37    38   -25   123     -     -     - |
 OPMT |   -17     -     -    12     -     2     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -158   168   118     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -34   109     -     -   -55     -     - |
 PBRI |     -     -    75   -90     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   178     -   -97  -169    52    12    69   135     -     - |
 PENC |   -37     -     -     -    43     -     -     -     -     - |
 PERT |   -84     -    65  -125   142    22   -10     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -91     -     -   113   119     -     - |
 PIE1 |   -69     -    13  -105   207     -    32     -     -     - |
 PIMO |    29     -   -75     -   117     -    -9   -18     -     - |
 POHN |     -     -    43     -     -     -     -   -68     -     - |
 POL2 |    61     -     -  -119   102     -    23     -     -     - |
 POLV |     -     -     -  -124   116     -     -    56     -     - |
 POVE |     -     -    78   -94     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     0     -     -   -90     -   257   225     -     -     - |
 PTBB |   -28     -    51     -     -  -112     0     -     -     - |
 QAQ1 |   -78     -   -13  -120   285     -   -19     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -107   154     -     -     -     -     - |
 QUIN |    59     -   -39     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     8     -     -  -118    97     -    28    81     -     - |
 RECF |     -     -    31   -37     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    34     -     -   -27     -     -    96     -     -     - |
 REUN |    76     -   -91  -139   238     -   -43    -5     -     - |
 REYK |     -     -     -  -163   234     -     0     -     -     - |
 RIGA |     -     -   -39     -     -     -     -    62     -     - |
 RIOP |   176     -     7  -150     -     -    44     -     -     - |
 SALU |     -     -    85  -103     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -    53   -63     -     -     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -     -   -87     -   -93     -   157     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -66     -     -    37    86     -     - |
 SFER |     -     -   129  -107   -83    28     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -43  -202   364     -     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -  -225     -    65     -   265     -     - |
 SPT0 |   -37     -     -     -    42     -  -120     -     -     - |
 SSIA |    -7     -     -  -396   342     -     7   214     -     - |
 STHL |    71     -   -54   -83     -     -    -6   120     -     - |
 STJO |    61     -     -  -234   277   -21    20     -     -     - |
 SUTH |  -109     -     -     -   125     -  -104     -     -     - |
 SUTV |     -     -    94  -114     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   182     -    24  -182     -    23  -260     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -190     -   328     -  -253     -     -     - |
 SYDN |   -42     -    28     -     -     -   104     -     -     - |
 SYOG |   -34     -   -15  -138   400  -272   114     -     -     - |
 THTI |     -     -     3  -274    46     -    27   312     -     - |
 THU2 |     -     -    58   -70     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -44     -     -  -138   215     7    18    27     -     - |
 TID1 |  -244     -     -     -     -   556  -157     -     -     - |
 TIDB |  -173     -     -  -178   434    40  -152     -     -     - |
 TIXI |     -     -     0     -    74     -  -186   -69     -     - |
 TLSE |    12     -    -4  -204   361  -159   -38     -     -     - |
 TNML |     -     -    45     -   -29   -76     -   -12     -     - |
 TOW2 |   -62     -    42  -140   118     6    15    73     -     - |
 TRO1 |  -111     -    86  -201   198     -   -42    63     -     - |
 TSKB |   199     -     -  -159     -     -    -7     -     -     - |
 TWTF |    38     -     -  -137    71   172    35     -     -     - |
 UFPR |     -     -    -7     8     -     -     -     -     -     - |
 USNO |    11     -     -     -   116  -256   -70     -     -     - |
 USUD |    59     -     -  -122     -   220    96     -     -     - |
 UZHL |     -     -    22   -27     -     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -  -294     -     -     -   385     -     - |
 VILL |   115     -    -6  -132    63    12    50     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    73     -     -   -67     -     - |
 WAB2 |    79     -     -   -69     -    19    54     -     -     - |
 WES2 |   -43     -    64   -84    88   -56    42     -     -     - |
 WHIT |    33     -     2  -148   113     -    41    52     -     - |
 WILL |    -3     -     -   -78    13     -     -    88     -     - |
 WSRT |    34     -     -   -63   103  -101   -40     -     -     - |
 WTZA |     9     -     -     -     -   -20   -12     -     -     - |
 WTZR |  -236     -   218  -238   398  -326  -291     -     -     - |
 WUHN |   104     -   -69  -139   259  -140   -62     -     -     - |
 YAKT |    17     -    53  -118     -     -    31    53     -     - |
 YAR2 |  -116     -     -  -126     -     -   -59   286     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -    23   -45     -     -     -     - |
 YELL |   115     -    -6  -222   184    27    36     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -154     -   441     -     -     -     - |
 YKRO |   129     -    15  -120     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |    56     -     -  -145     -     -    16   132     -     - |
 ZECK |     X     -   -17  -117   208     -    12     -     -     - |
 ZIMM |  -116     -     -  -140   333     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    10    13     7     X    11    23    32    26   247     - | 2880    109
    2 |    13    15    13    14    17    21    35    20   578     - | 2880    264
    3 |    13    14     X     X     -     X    29    25   584     - | 2880    643
    4 |    15    25    10    12    12     X    27    11  1393     - | 2880    728
    5 |    11    13    10    11    14    19    20    10   895     - | 2880    327
    6 |    13    14    12     X    14     X    21    17   236     - | 2880    288
    7 |    17    18     9     8    16    25    23    15   530     - | 2880    265
    8 |    22    22    15    16     -     X    21    18  4729     - | 2880   2318
    9 |    19    16     9    10    18    15    17    15   410     - | 2880    408
   10 |    14    14    10    13    18    20    20    16  2040     - | 2880   1136
   11 |    10    17    11    10    14    16    22    18   969     - | 2880    461
   12 |    14    12    10    17    15    26    19    21   657     - | 2880    395
   13 |    16    16     8    11    12    15    18    16  1246     - | 2880    318
   14 |    12    14     6    16    14    22    17    13   927     - | 2880    188
   15 |    21    12    10    13    13    34    24    20   540     - | 2880    312
   16 |    20    16     8    11    16    47    31    26   703     - | 2880    418
   17 |    13    21    11    12    15    17    23    19  2949     - | 2880    349
   18 |    10    14     8    10    18    19    14    11   438     - | 2880    239
   19 |    23    14     9    12    13    31    23    17   495     - | 2880    216
   20 |    11    19    12     9    13    19    28    21   538     - | 2880    314
   21 |    19    10     7    12    16    33    16    14   283     - | 2880    290
   22 |    12    11     5    12    15    15    31    29  1130     - | 2880    197
   23 |    11    17    12    12    16    13    18    18   479     - | 2880    164
   24 |    15    12    12    12    16    37    25    22  3307     - | 2880   1111
   25 |     9    15    10    19    16    27    14    16   544     - | 2880    178
   26 |     X    16     X    26    19    22    33    40   884     - | 2781    368
   27 |    23    16    11    16    14    29    31    18   440     - | 2880    213
   28 |    14    14     8    11    12    37    17    13  4168     - | 2880    681
   29 |    12    16    13    21    19    15    22    26   613     - | 2880    271
   30 |    16    16     9     X    10    23    11    15   505     - | 2880    289
   31 |    17    18     7    12    18    24    17    12   359     - | 2880    218
   32 |    12    13     9    13    11    12    13     8  1774     - | 2880    923
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   8060
 ALBH |    15     -     -    14    17     -     -     -     -     - |  288  10263
 ALGO |    12     -     -    10    15    27    20     6     -     - |  288     77
 ALIC |    15     -    15    16    24    37    10    13     -     - |  288   3072
 ALRT |    10     -     -     8    16    13    11     -     -     - |  288   7248
 AMC2 |    10     -     -    10     -    42    15     -     -     - |  288     15
 AREQ |    15     -     -    12     -     -    14     -     -     - |  288  12086
 AREV |     -     -     7     8     -     -     7     -     -     - |  288  12075
 ARTU |    11     -     7    10    15     -     4    11     -     - |  287  15113
 ASPA |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |   87   5409
 AUCK |    13     -    10    14    21     -    14    13     -     - |  288   8379
 BAKE |     -     -     6     8    17     -     7     -     -     - |  288   9058
 BAKO |    11     -     -    10     -    28     -     -     -     - |  288   2256
 BARH |     -     -     6    12    20     -     -     -     -     - |  288   4189
 BJCO |     -     -     8     9     -     -     8    13     -     - |  288   9616
 BJFS |     9     -     X    10    15     -     -     7     -     - |  288   9666
 BOGT |    11     -    13    11    21     -     8    11     -     - |  288  25706
 BOR1 |    13     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288  10184
 BRAZ |    16     -     8    11    20     -    10     -     -     - |  288  12051
 BREW |     -     -     -     -     9    17     -     -     -     - |  288     43
 BRFT |    19     -    13    16    29    22     8    18     -     - |  288   2837
 BRMU |    16     -    13    17    25    46     7    10     -     - |  288   5680
 BRST |    31     -     X     -    35     -    44     -     -     - |  267   1787
 BRUX |     8     -     -     7     -     -     9     -     -     - |  288    523
 BUCU |     -     -     7     -    13    22     -     -     -     - |  288   5833
 CAS1 |    11     -     -     9     -     -     8     -     -     - |  288   5540
 CEDU |    13     -    11    11    21    37     9     -     -     - |  288   7134
 CHTI |    10     -     8    11    16     -     8     8     -     - |  288   6951
 CHUM |     -     -     -     9    13     -     -     -     -     - |  288  15135
 CHUR |     7     -     8     9    13     -     6    10     -     - |  288  13030
 COCO |     -     -     8     -     -     -    10    12     -     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -    13    13     -    35    23     -     -     - |  288   2999
 CORD |    12     -     9    12     -     -     9     -     -     - |  288  10959
 CRO1 |    20     -     -    13    19    48    15     -     -     - |  288     43
 DAEJ |    11     -     -     7     -    24    12     -     -     - |  288   3814
 DAKR |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288  14415
 DARW |    22     -    19    20    33    35     6     -     -     - |  288   3537
 DAV1 |     -     -     X    12    29    41     -     -     -     - |  288   6445
 DGAR |    26     -     -    18    31     -     -     -     -     - |  288  23384
 DGAV |     -     -    13    13     -     -     8    17     -     - |  288   9965
 DRAO |    19     -     9     9    14    34    11     -     -     - |  288   7568
 DUBO |    10     -     7     7    13     -     8     -     -     - |  288  11962
 DUM1 |     -     -     9     -    16     -     -     -     -     - |  287   6331
 FAIR |    13     -     -     8    16     -     -     -     -     - |  288  10985
 FLIN |    10     -     5     7    14     -     7     -     -     - |  288   7146
 GLPS |    18     -    11     9    13     -     9     -     -     - |  288  27734
 GLSV |    12     -    10     8    11    17     7     -     -     - |  288   2104
 GMSD |     -     -    11    10     -    34     6     -     -     - |  288   4431
 GODE |     9     -     -    11    14    44    13     -     -     - |  288     77
 GOLD |     9     -    10     9    14    19     8     -     -     - |  288   6551
 GOPE |    11     -     -    11    22    38     -     -     -     - |  288    654
 GRAS |    12     -     8     8     -    23    12     -     -     - |  288   2134
 GRAZ |     6     -     5     5     X     -     7     -     -     - |  288   2789
 GUAM |    18     -     -    22    39     -    13    22     -     - |  288    >>>
 GUAT |    16     -     -    15     -    19     -     -     -     - |  288   2653
 GUUG |     -     -    13    14    27     -     -     -     -     - |  288   8907
 HARB |    17     -    12    15    20    33    10     -     -     - |  288   1725
 HERS |    16     -     8     -     -    19    12    14     -     - |  288     67
 HERT |     -     -    13     -    22     -     -     -     -     - |  288   2491
 HLFX |     -     -     -     -    13    46     -    19     -     - |  288   4517
 HNLC |     -     -     -    19    27     -     -     -     -     - |  273  17280
 HNPT |     -     -     -    12    14    26     -     -     -     - |  288   2904
 HOB2 |     X     -     9     X    36     X     -    25     -     - |  287    138
 HOFN |     9     -     6     8    15     -     5     -     -     - |  288  13640
 HOLB |    23     -     -    13    27     -    16     -     -     - |  288   7490
 HOLM |     9     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  288   8258
 HRAO |    16     -     -     -    20    26    17     -     -     - |  288     52
 HYDE |    15     -    11     9    22    27     9     -     -     - |  288   3234
 IENG |     9     -     -     -     -    20    14     -     -     - |  288     68
 IISC |    16     -     -    11    19     -     7    10     -     - |  288  26929
 INVK |     9     -     -     9    16     -    10     -     -     - |  288   8355
 IRKJ |     -     -     -    11    13    20     -     9     -     - |  288     58
 ISPA |    19     -    13    14    21     -     7    10     -     - |  288  24283
 JOZ2 |     -     -     7     -    12    17     -     -     -     - |  288   5378
 JPLM |     -     -     -     9    13     -    13     -     -     - |  288   9197
 KELY |     -     -     5     7     X     -     -     9     -     - |  286   7228
 KERG |    26     -    21    21    39    46    18     -     -     - |  288   5149
 KIRU |    22     -     9     9    21     -    11     -     -     - |  288  11702
 KOKB |    17     -     -     -    14    36    12    10     -     - |  288    112
 KOKV |     -     -     9    11     -     -    10     -     -     - |  288     95
 KOUC |     -     -     6     8     X     -     -     -     -     - |  282  11138
 KOUR |    26     -     -    21     X     -     -     -     -     - |  222     49
 KRGG |     -     -     -    17     -     -    10    22     -     - |  288   4693
 LAMA |    10     -     -    11    18    18    10     -     -     - |  288   2622
 LHAZ |     -     -     6     -    11     -     -     -     -     - |   40    >>>
 MAC1 |    20     -    13    19    29    41    66    11     -     - |  288   2707
 MAG0 |    33     -    40    24     -     -    23     -     -     - |  287   7601
 MAL2 |    15     -    14    15    32     -    14     -     -     - |  288  11401
 MANA |     -     -    11    15    18     -     -     -     -     - |  288  14752
 MAR6 |     -     -     8     -    13    18    10     -     -     - |  288   1717
 MAS1 |    31     -    11    12    22     -     7    18     -     - |  288  18423
 MATE |    17     -     7    10    16    21     7    12     -     - |  288    109
 MAW1 |    13     -     8    14    19    26     -     -     -     - |  288   4472
 MBAR |     -     -    13     -    22     -    12     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     9    11     -     -     9     -     -     - |  288   9465
 MCM4 |    19     -     -     8    27    40    14     -     -     - |  288   7123
 MDVJ |    17     -    11    12    20    33     -     -     -     - |  288     13
 MEDI |     7     -     -     -     -    17     -     -     -     - |  288     38
 METS |     7     -     -     6     -     -     7     -     -     - |  287  10954
 MIZU |    12     -     -     8     -    25     -     -     -     - |  288    619
 MOBS |     -     -    11     -    13    30     -     -     -     - |  288   2683
 MONP |    16     -     7     -    23     -     -     -     -     - |  288   4916
 MTKA |     -     -     -     7     -     -     -     9     -     - |  287  15143
 NAIN |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   9989
 NAMA |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   9046
 NANO |    14     -    11    12    21     -    10     -     -     - |  288   3042
 NICO |    10     -     8     8    17     -     7     -     -     - |  288   8421
 NIUM |     -     -     8    10     -     -     8    11     -     - |  288  11781
 NKLG |    22     -    13    19    23     -    15     -     -     - |  288   9341
 NNOR |     -     -    12     -    15    19    15     -     -     - |  288    317
 NOVM |     -     -    10    11    18     -     -    11     -     - |  288    106
 NRC1 |     8     -     -    10    11    22     9     -     -     - |  288     23
 NRIL |     7     -    10     7    11     -     7    14     -     - |  288   7259
 NRMD |    13     -     -    11     -     -     -     -     -     - |   95  12778
 NYA1 |     9     -     8     8    17     -     9     -     -     - |  288  23005
 NYAL |     -     -     -    10    12    14     -     -     -     - |  288    459
 OHI2 |     -     -    11     -    19     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    15     -    19    40     -    13     -     - |  288    109
 ONSA |     8     -     8     9    15    24     9     -     -     - |  288     15
 OPMT |     9     -     -     8     -    28     -     -     -     - |  288     15
 PALM |     -     -     -     7    13    18     -     -     -     - |  288   7016
 PARC |     -     -     -    12    17     -     -     8     -     - |  288   9592
 PBRI |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   4222
 PDEL |    14     -     9     9    12    29    11    12     -     - |  288   2131
 PENC |    15     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   3283
 PERT |    10     -    10    13    19    40    11     -     -     - |  288   7054
 PETS |     -     -     -     6     -     -     9     8     -     - |  287  10635
 PIE1 |    15     -     7     8    15     -     7     -     -     - |  288     11
 PIMO |    20     -    15     -    28     -     9    16     -     - |  288    >>>
 POHN |     -     -    28     -     -     -     -    44     -     - |  205   6047
 POL2 |    11     -     -     8    11     -     8     -     -     - |  288  12414
 POLV |     -     -     -     9    13     -     -     7     -     - |  288   2366
 POVE |     -     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288  11377
 PRDS |     7     -     -    12     -    22    10     -     -     - |  288    189
 PTBB |    12     -    10     -     -    12     6     -     -     - |  288     18
 QAQ1 |     9     -     7     9    16     -    18     -     -     - |  288  27376
 QIKI |     -     -     -     8    11     -     -     -     -     - |  288   8656
 QUIN |     9     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288  13561
 RABT |    10     -     -     9    18     -     8    11     -     - |  287  21040
 RECF |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288  12355
 RESO |     5     -     -     4     -     -    14     -     -     - |  288  10290
 REUN |    16     -    13    17    26     -    12    16     -     - |  288  10683
 REYK |     -     -     -    15    21     -    14     -     -     - |  288  12881
 RIGA |     -     -     3     -     -     -     -     5     -     - |   78   3916
 RIOP |    12     -    11    14     -     -    14     -     -     - |  288  12404
 SALU |     -     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288  13536
 SAVO |     -     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288  12187
 SCOR |     -     -     -     5     -    20     -    10     -     - |  288   5765
 SEY1 |     -     -     -    16     -     -    22    21     -     - |  288  12927
 SFER |     -     -     6     5    11    22     -     -     -     - |  288     77
 SOFI |     -     -     8     8    16     -     -     -     -     - |  271   6161
 SOLA |     -     -     -     6     -    15     -     7     -     - |  288   6835
 SPT0 |     8     -     -     -     9     -     8     -     -     - |  288     34
 SSIA |    12     -     -     9    19     -    12     8     -     - |  288  15514
 STHL |    25     -    19    18     -     -     9    14     -     - |  288  27777
 STJO |     9     -     -    11    16    23    10     -     -     - |  288    232
 SUTH |    13     -     -     -    15     -    21     -     -     - |  288  16208
 SUTV |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   7210
 SUWN |    13     -     7     9     -    23    18     -     -     - |  288   4301
 SVTL |     -     -     6     -    11     -     7     -     -     - |  288     80
 SYDN |    18     -    12     -     -     -    26     -     -     - |  281    685
 SYOG |    11     -    10    12    18    24     9     -     -     - |  288   5496
 THTI |     -     -    17    20    32     -    11    19     -     - |  288  14195
 THU2 |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  287  65538
 THU3 |    11     -     -     9    19    16    13    14     -     - |  288   6242
 TID1 |    14     -     -     -     -    33    24     -     -     - |  252     30
 TIDB |    14     -     -    14    21    36    15     -     -     - |  288     62
 TIXI |     -     -     9     -    11     -     7     8     -     - |  159    >>>
 TLSE |    11     -    11    13    22    43    11     -     -     - |  288   1873
 TNML |     -     -    20     -    19    43     -     7     -     - |  288   2321
 TOW2 |    13     -    16    15    26    32     9    11     -     - |  288   4941
 TRO1 |     8     -     8    11    14     -     7    13     -     - |  288  20566
 TSKB |     8     -     -     6     -     -    13     -     -     - |  288  11130
 TWTF |    14     -     -    16    17    44    15     -     -     - |  288     44
 UFPR |     -     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288  12774
 USNO |    16     -     -     -    10    27    23     -     -     - |  288     24
 USUD |    13     -     -     9     -    30    36     -     -     - |  288     30
 UZHL |     -     -     5     6     -     -     -     -     -     - |  288   1670
 VALP |     -     -     -     6     -     -     -     8     -     - |  288  13140
 VILL |    21     -    10    13    28    41    13     -     -     - |  288   3062
 VNDP |     -     -     -     -    12     -     -    11     -     - |  288   7763
 WAB2 |     9     -     -    10     -    14    10     -     -     - |  288     38
 WES2 |    11     -     8     9    14    20     9     -     -     - |  288   3546
 WHIT |    18     -    11    10    17     -     8     6     -     - |  288  10694
 WILL |     7     -     -     9    13     -     -     7     -     - |  288   7901
 WSRT |     7     -     -    11    13    16    15     -     -     - |  288     17
 WTZA |     5     -     -     -     -    12    14     -     -     - |  287    922
 WTZR |    10     -     9    11    16    20    11     -     -     - |  288     23
 WUHN |    21     -    12    13    24    41    15     -     -     - |  288   3344
 YAKT |    12     -     9    12     -     -     9    14     -     - |  287   6948
 YAR2 |    10     -     -    10     -     -     8    11     -     - |  288   9051
 YEBE |     -     -     -     -    10    20     -     -     -     - |  287     87
 YELL |    10     -     8     7    14    26     7     -     -     - |  288     22
 YIBL |     -     -     -    11     -    32     -     -     -     - |  243   5841
 YKRO |    13     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288  22700
 YSSK |     8     -     -     6     -     -    11     9     -     - |  287   8738
 ZECK |     X     -    18    12    44     -    12     -     -     - |  286    >>>
 ZIMM |    14     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288   9390
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    16    10    13    17    26    16    16  1569     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   HOB2  | 1822-1 15:25:00 |         623
esa |   TIXI  | 1822-1 15:25:00 |        3720
esa |   DAV1  | 1822-1 17:55:00 |        1285
esa |   DAV1  | 1822-1 18:00:00 |       -1292
gfz |   HOB2  | 1822-1  9:40:00 |       21920
gfz |   HOB2  | 1822-1 15:25:00 |       10905
grg |   KOUC  | 1822-1  2:55:00 |    -5004492
grg |   KOUC  | 1822-1  4:10:00 |     5004823
grg |   KOUC  | 1822-1 17:50:00 |        -710
grg |   MONP  | 1822-1 21:05:00 |       -1339
grg |   KOUC  | 1822-1 23:40:00 |    -5030568
mit |     16  | 1822-1  0:11:30 |        -562
mit |     16  | 1822-1  1:05:00 |         578
mit |      3  | 1822-1  5:06:00 |       -2361
mit |      3  | 1822-1  5:07:30 |         996
mit |      3  | 1822-1  5:11:30 |        -931
mit |      4  | 1822-1  5:48:00 |       -1357
mit |      4  | 1822-1  5:49:00 |        -565
mit |      3  | 1822-1  6:01:00 |        1847
mit |      3  | 1822-1  6:02:30 |       -1789
mit |      3  | 1822-1  7:00:30 |        3657
mit |      8  | 1822-1  7:26:30 |         500
mit |   DAV1  | 1822-1 17:45:00 |        -872
mit |   DAV1  | 1822-1 17:50:00 |       -1225
mit |      8  | 1822-1 19:45:00 |        -845
mit |      8  | 1822-1 23:02:00 |         557
mit |     16  | 1822-1 23:03:00 |         556
mit |      8  | 1822-1 23:07:00 |        -587
mit |     16  | 1822-1 23:11:00 |        -605
mit |     16  | 1822-1 23:17:00 |         679
mit |      8  | 1822-1 23:44:00 |         523



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     3.71     3.80     2.14     2.14   | 7.21e-14  1.19e-14  2.51e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.45     3.80     3.78     3.78   | 3.45e-14  5.71e-15  1.01e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.44     3.80     2.12     2.12   | 4.26e-14  7.39e-15  5.09e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     2.98     3.80     3.22     3.22   | 4.11e-14  5.08e-15  1.07e-14 |
 MDVJ |   288   288     0   288     3.39     3.80     3.78     3.78   | 2.95e-14  5.01e-15  1.36e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.09     3.80     3.78     3.78   | 4.11e-14  7.27e-15  1.48e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.17     3.80     3.78     3.78   | 3.82e-14  6.63e-15  1.40e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.73     3.80     2.45     2.45   | 2.39e-14  4.00e-15  1.80e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.71     3.80     3.78     3.78   | 2.99e-14  6.40e-15  1.79e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.53     3.80     3.78     3.78   | 3.26e-14  5.54e-15  2.52e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.81     3.80     3.78     3.78   | 3.91e-14  5.03e-15  3.51e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.48     3.80     0.37     0.37   | 4.89e-14  7.78e-15  1.15e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     3.73     3.80     2.70     2.70   | 2.34e-14  4.62e-15  1.01e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     3.19     3.80     1.12     1.12   | 3.63e-14  7.48e-15  3.15e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     2.39     3.80     0.97     0.97   | 3.92e-14  5.39e-15  2.74e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.46     3.80     3.78     3.78   | 3.36e-14  5.91e-15  2.52e-15 |
 ZECK |   286   283     1   286     3.04     3.77     3.75     3.75   | 1.23e-07  3.77e-08  2.25e-08 |
 SFER |   288   288     0   288     2.25     3.75     1.59     1.59   | 3.88e-14  6.42e-15  1.05e-14 |
 IRKJ |   288   285     1   288     2.12     3.45     0.98     0.98   | 5.98e-14  7.61e-15  3.99e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.02     3.15     0.54     0.54   | 4.44e-14  7.41e-15  7.93e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     1.98     3.01     0.36     0.36   | 4.51e-14  1.16e-14  1.91e-14 |
 KOUR |   222   216     2   222     1.78     2.89     0.49     0.49   | 5.12e-13  1.57e-13  4.10e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     1.68     2.17     0.81     0.81   | 7.36e-14  1.48e-14  3.87e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.54     1.83     0.75     0.75   | 3.49e-14  9.99e-15  1.48e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.51     1.77     0.86     0.86   | 1.15e-13  1.28e-14  3.74e-15 |
 SVTL |   288   287     1   288     1.48     1.70     0.69     0.69   | 3.52e-14  2.12e-14  1.16e-14 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.45     1.62     3.78     3.78   | 1.18e-13  1.17e-14  1.09e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.40     1.51     1.20     1.20   | 7.80e-14  9.46e-15  4.06e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.38     1.48     3.78     3.78   | 1.18e-13  1.22e-14  4.37e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.32     1.34     3.68     3.68   | 1.10e-13  1.40e-14  2.85e-15 |
 TID1 |   252   249     1   252     1.20     1.28     3.30     3.30   | 1.74e-13  5.08e-14  1.92e-14 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.25     1.21     2.02     2.02   | 1.26e-13  1.57e-14  6.21e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.69     0.37     0.04     0.04   | 4.76e-14  6.41e-15  9.79e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.37     0.32     0.96     0.96   | 5.04e-14  1.69e-14  3.19e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.73     0.31     3.78     3.78   | 4.99e-14  1.88e-14  8.24e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.58     0.26     0.03     0.03   | 4.73e-14  1.64e-14  6.88e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.53     0.22     0.13     0.13   | 2.71e-14  6.63e-15  1.76e-15 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.51     0.20     0.39     0.39   | 9.61e-14  3.09e-14  7.29e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.51     0.20     0.58     0.58   | 3.31e-14  5.22e-15  2.94e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     3.73     0.18     3.78     3.78   | 6.94e-14  2.81e-14  3.35e-14 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.48     0.17     0.02     0.02   | 2.15e-13  7.64e-14  3.66e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.09     0.97     0.97   | 7.90e-13  7.16e-14  2.77e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.34     0.09     0.24     0.24   | 3.25e-14  5.84e-15  1.52e-15 |
 HOB2 |   287   287     0   287     0.33     0.09     0.06     0.06   | 1.26e-13  3.67e-14  1.27e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.50     0.08     0.92     0.92   | 2.10e-13  7.26e-14  1.46e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     1.70     0.06     3.78     3.78   | 6.17e-14  1.81e-14  8.94e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.47     0.47   | 3.95e-13  1.06e-13  2.75e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.04     0.04   | 4.50e-13  1.41e-13  7.01e-14 |
 G26  |   281   281     0   281     0.69     0.04     0.04     0.04   | 4.78e-12  1.07e-12  2.93e-13 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.03     0.03   | 5.09e-13  1.58e-13  4.14e-14 |
 WTZA |   287   287     0   287     0.23     0.04     0.55     0.55   | 5.18e-13  1.28e-13  3.44e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.25     0.25   | 4.75e-13  1.02e-13  7.99e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.55     1.55   | 5.36e-13  5.36e-14  1.71e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.23     1.23   | 5.55e-13  6.85e-14  1.23e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.34     0.34   | 6.21e-13  6.54e-14  2.13e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.41     0.41   | 6.63e-13  6.84e-14  2.67e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.99     0.99   | 5.94e-13  6.58e-14  1.71e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.37     0.37   | 7.13e-13  6.80e-14  3.31e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.03     1.03   | 6.32e-13  6.26e-14  4.13e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.13     0.13   | 7.19e-13  7.17e-14  2.61e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.66     0.66   | 6.60e-13  6.85e-14  5.08e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.53     0.53   | 6.62e-13  6.92e-14  4.52e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.50     1.50   | 6.67e-13  7.32e-14  4.83e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.19     0.19   | 7.18e-13  6.79e-14  6.77e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.17     0.02     0.02     0.02   | 7.49e-14  3.24e-14  1.89e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.05     0.05   | 8.72e-13  8.77e-14  2.84e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.60e-14  2.05e-14  1.40e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  4.18e-13  2.89e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.24e-13  1.21e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.72e-13  9.00e-14  4.02e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.68e-13  1.00e-13  2.49e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.68e-13  1.06e-13  2.82e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.39e-13  5.91e-14  2.08e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  3.04e-13  9.98e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.21e-14  1.55e-14  2.21e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-13  7.56e-14  1.55e-14 |
 GLSV |   288   211    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  7.49e-13  1.10e-13 |
 GRAS |   288   260    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  8.43e-13  1.73e-13 |
 HARB |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-13  4.73e-13  2.17e-13 |
 MAC1 |   288   273     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  1.14e-12  2.09e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  1.38e-13  2.50e-14 |
 NYAL |   288   245    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  2.85e-13  3.71e-14 |
 PDEL |   288   248    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.10e-12  8.06e-13  2.13e-13 |
 SYDN |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.07e-13  2.25e-13  7.56e-14 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.90e-12  8.05e-13  1.89e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.80e-13  6.72e-13  3.42e-13 |
 WHIT |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  5.06e-13  5.17e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.47e-14  3.06e-15  8.61e-16 |
 GOLD |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.94e-13  5.98e-13  1.26e-13 |
 BAKO |   288   249    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.97e-12  8.64e-13  1.86e-13 |
 POLV |   288   256     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.36e-12  1.05e-12  2.53e-13 |
 BRST |   267   267     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  7.17e-13  1.53e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 UZHL |   288   261     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  6.27e-13  1.18e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.53e-22  4.87e-20  1.76e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MONP      MONP      NRC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
