
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1825   Day: 6   MJD: 57025                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     23     -26     -64   1329   1329      0   2616   2616      0    0.00
 cod |   288     0  37714    337    -235    -804     20     22     20     89    103     84   12.91
 emr |   288     0  22621    324    -160     711     22     25     20    153     91    182   11.54
 esa |   288     0  31152    299   -1815     592     12     10     12    105    158     72   26.15
 gfz |   288     0  38325   1743     105    -452     12     12     13     89    138     70   23.93
 iga |    96     0   3072      0     -52     -38     26     26      0     66     66      0    0.00
 igc |   288     0   8626      0    -244    4021    118    118      0   4717   4717      0    0.00
 igu |    96     0   2976     21     -12     -37   1657   1657      0   3103   3103      0    0.00
 jpl |   288     0  25568    306    4442   -1239     12     10     13     96    125     76   25.47
 ngs |    96     0   3072      7      13    -121   1421   1421      0   2563   2563      0    0.00
 usn |   288     0  32162   1256   -1203     429     51     65     46    192    314    130    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   669   175   -25  -236     X   -13    82   246   165   544     X |
    2 | -1098   -86    51    82     X   -30   129    88   -63 -1119   891 |
    3 |   641   -29  -220   -63     X   -17     - -6319   179   633     X |
    4 | -3032    76   -56  -176   172   -27  -248   168     6 -2917   368 |
    5 | -1252    84    96  -133   113     1  -113   287   -56 -1006   275 |
    6 |   925    61   -87    60     X    66  -226  3785   -53   733     X |
    7 |  -692    89    70  -155    83    21    75   122     5  -941   270 |
    8 | -1506     X     -   -25    27    60     -  9035     - -2640   138 |
    9 |   103   199   108   208  -381   200   -26 -2274    -6   -71  -585 |
   10 |   202  -139   -29   200    64  -102  -622 -5883  -181  -821    15 |
   11 |  3564   -50  -200  -123   204  -139    33   933    51  3639   400 |
   12 | -1100    18   -27  -167    80   -10    -6   514    99  -866   251 |
   13 |  2146   -25   -47   -58     X   -10   146  1499    94  2182   174 |
   14 |  2023   -87   -20     9   136    -9    54   164   -85  2279    40 |
   15 |  -205   130    83  -170     3    45   -21  1194    69  -189   246 |
   16 |  2099   -16   116    59   166    15   152  -297  -261  2086   168 |
   17 |   315   163   122  -280   157   -28   101    47     3   163   361 |
   18 |  2175    32   -16  -159   193   -41   581  -715   -26  2401   149 |
   19 |  -837  -109   -13   126   111   -16  -107     -  -172  -916   142 |
   20 |  2392   -50   -52   180   104   -31  -121   -59  -233  2388   103 |
   21 |  2822   -54    70    -1   102    34   121   918   -99  2945  -208 |
   22 | -5052  -166   150   213    93    33  -293 -1803  -290 -4142  -190 |
   23 | -1390    24   -17  -161    54    31   -99  -875   110 -1405   427 |
   24 | -5469    83   -55  -164    58    49   114 -3088    96 -3754    70 |
   25 |   221   -17  -138   -33    95   -28   106   107    16   581    46 |
   26 | -3097    42   -13  -150    71   -58    46   592    73 -2986    87 |
   27 |   108    58    -2    34    29    46  -193   492   -91   356     X |
   28 |  5240  -170    30    44   120   -71   -69  3376   -86  5053   111 |
   29 |  -158   109   -47  -302   131   -72   244 -2382   153  -518   286 |
   30 |     -    56     9   -45     X    70   172  1956    14   765     - |
   31 |   711   116    58  -316   186    52    16  1015    64   137   373 |
   32 | -1948   -99     8   127    41   -23  -226 -2454  -123 -2717  -152 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    20   -22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |     -   -38     -    34    29     -     -     -   -43     -    29 |
 ALRT |     -    -5     -     -     2     -     -     -     -     -   -60 |
 AMC2 |     -   -40    45     -     -     -     -     -     -     -  -136 |
 AREQ |     -   -38     -     -     -     -     -     -    19     -     - |
 AREV |     -     -     -    51   -56     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   127     -    26   -97     -     -     -     -     -    35 |
 ASPA |     -    -5     -     -    92     -     -     -   -75     -  -154 |
 AUCK |     -     6     -    11   -15     -     -     -     -     -   -71 |
 BAKE |     -     -     -    59   -64     -     -     -     -     -   -28 |
 BJCO |     -     -     -    28   -31     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -39     -     -    21     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    87    77     -     -     -  -162     -  -211 |
 BRFT |     -     2     -    75  -109     -     -     -    23     -  -206 |
 BRMU |     -    -2     -    14    -2     -     -     -   -12     -    78 |
 BRST |     -   -11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   120     -     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -     1     -     -     -     -    -1     -     - |
 CAS1 |     -  -127     -   111    32     -     -     -   -74     -   -23 |
 CEDU |     -   234     -     X  -126     -     -     -     -     -   -49 |
 CHAN |     -     -     -     -   -64     -     -     -    60     -     - |
 CHPI |     -     -     -    53   -24     -     -     -   -32     -  -224 |
 CHTI |     -     6     -   -38   -20     -     -     -    52     -     - |
 CHUR |     -    16     -    33     -     -     -     -   -42     -   -21 |
 COCO |     -     -     -    43   -47     -     -     -     -     -   -29 |
 CONZ |     -     -  -173     -    83     -     -     -     -     -  -103 |
 CORD |     -   -38     -    93     -     -     -     -   -76     -     - |
 CRO1 |     -     -   162     -   -64     -     -     -   -13     -    32 |
 DAEJ |     -   276  -309     -     -     -     -     -     -     -   213 |
 DARW |     -    67     -    58   -66     -     -     -   -32     -    -6 |
 DAV1 |     -     -     -    57   -63     -     -     -     -     -   101 |
 DRAO |     -   -50     -     -     -     -     -     -    25     -   -57 |
 DUBO |     -   -66     -    79   -51     -     -     -     -     -  -116 |
 FLIN |     -   -94     -    46     -     -     -     -     -     -  -108 |
 GMSD |     -     -     -    22   -24     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    18    26     -   -43     -     -     -    19     -   -67 |
 GODZ |     -     -    85   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    95   -42     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    11     -     -    -6     -     -     -     -     -  -179 |
 GRAS |     -    76     -     -   -80     -     -     -    37     -     - |
 GRAZ |     -   -16     -     -     8     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -72     -     -     -    67     -   -49 |
 HARB |     -    12   -14     -     -     -     -     -     -     -    -5 |
 HERS |     -     4    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   113    27    80   -16     -     -     -  -136     -   164 |
 HOFN |     -   -60     -     -    32     -     -     -     -     -    49 |
 HOLB |     -    25     -   -12     -     -     -     -     -     -   -25 |
 HYDE |     -    41     -    17   -40     -     -     -     -     -    63 |
 IENG |     -   -41    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -36     -     -    90     -     -     -   -66     -  -107 |
 INVK |     -   -22     -     -    12     -     -     -     -     -    27 |
 IQAL |     -     -     -   -46     -     -     -     -    47     -     - |
 IRKM |     -     -   102     -     -     -     -     -   -46     -     - |
 ISPA |     -    78     -    42   -70     -     -     -   -17     -    50 |
 JPLM |     -     -   235     -     7     -     -     -  -113     -  -119 |
 KERG |     -    41     -     -   -22     -     -     -     -     -   142 |
 KIRU |     -    23   -19     5    -8     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    27    63     -     -     -     -     -   -42     -  -195 |
 KOKV |     -     -     -    29   -32     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -79   -27    71   -31     -     -     -     8     -     - |
 KUUJ |     -     -     -    77     -     -     -     -   -79     -     - |
 LAMA |     -    32     -     -   -17     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    26   -29     -     -     -     -     -    20 |
 LPGS |     -     -     -   -45    49     -     -     -     -     -   -45 |
 MAC1 |     -     1     -     -    -1     -     -     -     -     -     8 |
 MAG0 |     -   103     -     -   -56     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -26     -   -24   -40     -     -     -    76     -     - |
 MAS1 |     -   -73   -62    69  -118     -     -     -   104     -  -118 |
 MATE |     -     -  -237   133   -31     -     -     -     -     -   103 |
 MAW1 |     -    21     -   -41   -33     -     -     -    62     -   188 |
 MCIL |     -     -     -    75   -82     -     -     -     -     -  -141 |
 MCM4 |     -   -25     -     -    13     -     -     -     -     -  -143 |
 MEDI |     -    19   -21     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -56   -24     -    41     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -  -195     -     -     -   183     -     - |
 NANO |     -    13     -     -    -7     -     -     -     -     -    53 |
 NICO |     -   -79     -     -    43     -     -     -     -     -   -68 |
 NIST |     -    27   -30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -120     -    41  -110     -     -     -   122     -   -72 |
 NNOR |     -     -    33   -15     -     -     -     -     -     -   -48 |
 NRC1 |     -   -85    58     -    18     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -80     -    22   -54     -     -     -    69     -   -81 |
 NTUS |     -  -143     -    70     -     -     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -123   134     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   219  -491     -   107     -     -     -     -     -    59 |
 ONSA |     -   -93   271     -   -80     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -48    53     -     -     -     -     -  -229 |
 PALV |     -     -     -     6    -7     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    28     -     -   -19     -     -     -     4     -   167 |
 PERT |     -   -92     -    17    32     -     -     -     -     -  -167 |
 PETS |     -     -     -    27   -61     -     -     -    30     -     - |
 PIE1 |     -  -125   415   -60   -65     -     -     -     -     -  -229 |
 PIMO |     -    -7     -   -19   -90     -     -     -   108     -   -17 |
 POL2 |     -   -55     -     -    30     -     -     -     -     -  -156 |
 POTS |     -     -     -   -49    54     -     -     -     -     -    36 |
 PRDS |     -     -   555  -245     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -101   169   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    18     -     -     -     -     -     -    -9     -   -19 |
 RBAY |     -     -     -    76   -83     -     -     -     -     -  -186 |
 RESO |     -   106     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -  -210     -    20    75     -     -     -    11     -  -132 |
 REYK |     -     -     -   207  -110     -     -     -  -110     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -102   112     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -    27     -     -   -15     -     -     -     -     -  -174 |
 SCH2 |     -   -20     -   122  -123     -     -     -     -     -    55 |
 SEYG |     -     -     -   -21     -     -     -     -    22     -     - |
 SPT0 |     -    68   -76     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -  -197     -   165   -35     -     -     -   -30     -  -252 |
 STHL |     -   -95     -   -30    46     -     -     -    36     -     - |
 STJO |     -     -     -     -   -78     -     -     -    73     -   -94 |
 SUTH |     -   -28     -     -     -     -     -     -    14     -   -63 |
 SUWN |     -   -36  -453   216     -     -     -     -     -     -   -67 |
 SVTL |     -     -   -24    11     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -171   191     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    91  -296    21    74     -     -     -     -     -    77 |
 TASH |     -     -     -   -23    25     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    31  -230     -     -     -   186     -  -154 |
 THU3 |     -   -18   -34     -  -135     -     -     -   151     -  -112 |
 TIDB |     -    26    93   -53     -     -     -     -     -     -   -86 |
 TIXI |     -     -     -   -10   -35     -     -     -    43     -   -61 |
 TLSE |     -    -8     -     -     4     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -43     -    34   -23     -     -     -     9     -    80 |
 TRO1 |     -   -54     -     -   -33     -     -     -    59     -  -315 |
 TSKB |     -   -72   -88     -    80     -     -     -     -     -   -32 |
 TWTF |     -    39    99     -   -69     -     -     -     -     -   -56 |
 VILL |     -    37    26     3   -36     -     -     -     -     -   -98 |
 WAB2 |     -    15   -17     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -16    83     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -31     X    -7   -66     -     -     -    85     -  -155 |
 WIND |     -     -     -   -56    61     -     -     -     -     -  -158 |
 WSRT |     -    65    40     -   -55     -     -     -     -     -   -87 |
 WTZA |     -    26   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    68   -76     -     -     -     -     -     -     -   106 |
 XMIS |     -     -     -   -10    38     -     -     -   -24     -     - |
 YAKT |     -    19     3    -8     -     -     -     -    -2     -     - |
 YAR2 |     -   -21     -     -    11     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     2  -255    69    47     -     -     -     X     -   -56 |
 YKRO |     -    -4     -     -     -     -     -     -     2     -     - |
 YSSK |     -   -85     -     -   -15     -     -     -    57     -     - |
 ZAMB |     -    75     -    80  -131     -     -     -     2     -    41 |
 ZECK |     -   118     -    -5   -58     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    13     -     -    -9     -     -     -     2     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   296    14    28    10     X    30    73   393     5   264     X |  288    189
    2 |   366    15    26    12     X    28   137   511    11   344    76 |  288    244
    3 |   357    21    16     9     X    18     -  3780     6   272     X |  288    509
    4 |  1304    12    19     8     9    17    92   916     8  1573    53 |  288    737
    5 |   348    23    26     7    17    24   225   268    12   334    78 |  288    179
    6 |   641    27    18    10     X    30   200  2390     9   649     X |  288    410
    7 |   890    36    23    12    12    27    96   404    13   784    38 |  288    377
    8 |  3469     X     -    10    11    31     -  3991     -  3829   131 |  288   3500
    9 |   538    16    18     9    14    29    63  1438    14   536    52 |  288    318
   10 |  3506    24    21    12     6    36   238  5626     6  4473    81 |  288   1599
   11 |   853    28    18     9     9    22    88   732     7   806    25 |  288    506
   12 |   438    18    31    10    13    29   125   310    13   346    94 |  288    332
   13 |   711    32    25     9     X    26    76  1576    20   857    46 |  288    505
   14 |   638    35    43     9     8    49   123   418     8   648    56 |  288    223
   15 |   386    29    18     7    13    28    49   475    13   308    30 |  288    222
   16 |   631    16    36    16     7    23   167   346     8   630   104 |  288    431
   17 |   812    19    23    12    19    32    88   555     9   865    72 |  288    389
   18 |   708    21    30     6    21    15    59   286     9   642    58 |  288    299
   19 |   376    12    29    10     9    39   103     -    10   313    53 |  288    213
   20 |   606    31    17     8     9    17    80   392     6   491    64 |  288    229
   21 |   682    26    16     8    18    20    68   785    10   809    48 |  288    361
   22 |  1907    27    33     7    18    17    70   750     9  1603    47 |  288    205
   23 |   696    17    23    10     8    21    87   549    11   640    31 |  288    139
   24 |  3388    16    25    10    11    27    75  2374    10  3197   101 |  288   1114
   25 |   606    18    20    13    10    25    90   288    14   518    41 |  288    186
   26 |   573    19    26    12     8    31    90   587     8   602    65 |  288    272
   27 |   298    12    36    14     9    23    97   383    11   305     X |  288    233
   28 |   820    22    21    10     9    27   101  1477     9   937    65 |  288    581
   29 |  1605    11    40    17    23    30   105  1373    17  1467    42 |  288    361
   30 |     -    24    26     9     X    21   199  1169     9   477     - |  288    242
   31 |  1337    33    21     9     8    22   117  1158    15  1046    53 |  288    457
   32 |  1976    18    18     9     7    18    60   907     7  2146    50 |  288    579
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    206
 ALIC |     -    21     -    11    15     -     -     -    16     -    36 |  288   2717
 ALRT |     -    10     -     -     5     -     -     -     -     -    11 |  287   8843
 AMC2 |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288     24
 AREQ |     -    19     -     -     -     -     -     -     9     -     - |  288  13304
 AREV |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288  13289
 ARTU |     -    28     -     9     8     -     -     -     -     -    56 |  287  16291
 ASPA |     -    28     -     -    17     -     -     -    12     -    62 |  288  10458
 AUCK |     -    16     -     7     8     -     -     -     -     -    30 |  288   5188
 BAKE |     -     -     -     4     4     -     -     -     -     -    25 |  288   5452
 BJCO |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  273   7698
 BJFS |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   5430
 BOGT |     -     -     -     7    10     -     -     -     9     -    22 |  288  16712
 BRFT |     -    44     -    20    28     -     -     -    29     -    26 |  288   2609
 BRMU |     -    15     -    10    10     -     -     -    10     -    26 |  288   7355
 BRST |     -    35     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  134   1846
 BRUX |     -    22     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    501
 BSHM |     -     -     -    27     -     -     -     -    27     -     - |  288   6928
 CAS1 |     -    20     -     8     8     -     -     -    13     -    54 |  288   5305
 CEDU |     -    20     -     X    11     -     -     -     -     -    27 |  273   6051
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -     - |  288   7718
 CHPI |     -     -     -    16    21     -     -     -    18     -    65 |  288  11482
 CHTI |     -    34     -    14    12     -     -     -    15     -     - |  288   5608
 CHUR |     -    12     -     7     -     -     -     -     6     -    12 |  288  54428
 COCO |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    35 |  273    >>>
 CONZ |     -     -    18     -     9     -     -     -     -     -    27 |  285   2545
 CORD |     -    42     -    15     -     -     -     -    11     -     - |  288   7992
 CRO1 |     -     -    35     -    23     -     -     -    16     -    38 |  288     41
 DAEJ |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -    58 |  284   3899
 DARW |     -    24     -    18    18     -     -     -    15     -    44 |  288   3606
 DAV1 |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -   142 |  288   6582
 DRAO |     -    14     -     -     -     -     -     -     7     -    12 |  288   6023
 DUBO |     -    14     -     7     6     -     -     -     -     -    27 |  288   7066
 FLIN |     -    28     -    14     -     -     -     -     -     -    78 |  287   4600
 GMSD |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   3281
 GODE |     -    14    13     -    10     -     -     -     8     -    12 |  288     47
 GODZ |     -     -    16     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   2911
 GOL2 |     -     -    17     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    138
 GOLD |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -    22 |  288  10043
 GRAS |     -    15     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   3117
 GRAZ |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   2335
 GUAM |     -     -     -     -    23     -     -     -    22     -    58 |  288  12104
 HARB |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -    48 |  287   1587
 HERS |     -    14    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     25
 HOB2 |     -    34    34    22    23     -     -     -    23     -    57 |  288     38
 HOFN |     -    14     -     -     7     -     -     -     -     -    22 |  267   7555
 HOLB |     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -    15 |  288   5397
 HYDE |     -    22     -    11    15     -     -     -     -     -    50 |  288   3200
 IENG |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     62
 IISC |     -    19     -     -    13     -     -     -    14     -    24 |  288  23643
 INVK |     -    16     -     -     8     -     -     -     -     -    30 |  235   6348
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  286   5386
 IRKM |     -     -    19     -     -     -     -     -     9     -     - |  286 329893
 ISPA |     -    24     -    13    20     -     -     -    16     -    36 |  288  18073
 JPLM |     -     -    46     -    16     -     -     -    16     -    23 |  288  17510
 KERG |     -    24     -     -    13     -     -     -     -     -    37 |  288   4285
 KIRU |     -    15    10     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   5741
 KOKB |     -    26    28     -     -     -     -     -    17     -    36 |  288     70
 KOKV |     -     -     -    23    25     -     -     -     -     -     - |  275     67
 KOUR |     -    16    31    11    13     -     -     -    12     -     - |  288     23
 KUUJ |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     - |  268   3594
 LAMA |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   2541
 LHAZ |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     -   200 |  267    >>>
 LPGS |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 MAC1 |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -    27 |  288   2453
 MAG0 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287   5907
 MAL2 |     -    22     -     9    17     -     -     -    15     -     - |  288  11133
 MAS1 |     -    21    14     8    11     -     -     -     7     -    37 |  288  11034
 MATE |     -     -    13     6     7     -     -     -     -     -    23 |  288    129
 MAW1 |     -    15     -     9     8     -     -     -    12     -    55 |  288   4257
 MCIL |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    39 |  252   7957
 MCM4 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    36 |  288   6954
 MEDI |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 METS |     -    11    14     -     6     -     -     -     -     -     - |  287  11783
 MORP |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     - |  273   5694
 NANO |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    15 |  288   2856
 NICO |     -    22     -     -    12     -     -     -     -     -    18 |  288   6580
 NIST |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     22
 NKLG |     -    19     -    12    20     -     -     -    17     -    47 |  288   8823
 NNOR |     -     -    30    13     -     -     -     -     -     -    39 |  288    342
 NRC1 |     -    12    15     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     19
 NRIL |     -    15     -     7    12     -     -     -     6     -    17 |  288   7177
 NTUS |     -    34     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  270   2577
 NURK |     -     -     -    13    14     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    23    24     -     7     -     -     -     -     -    17 |  288  11096
 ONSA |     -    18    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     21
 OUS2 |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -    44 |  288    >>>
 PALV |     -     -     -    19    20     -     -     -     -     -     - |  288   7853
 PDEL |     -    16     -     -     8     -     -     -     5     -    16 |  288   1858
 PERT |     -    21     -     8     9     -     -     -     -     -    52 |  288   5487
 PETS |     -     -     -    11     9     -     -     -    10     -     - |  287   8089
 PIE1 |     -    14    45     9    15     -     -     -     -     -    18 |  288     24
 PIMO |     -    27     -     8     9     -     -     -    13     -    31 |  288  11868
 POL2 |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -    32 |  288  10769
 POTS |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    90 |  288    >>>
 PRDS |     -     -    20     9     -     -     -     -     -     -     - |  246    137
 PTBB |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 QAQ1 |     -    20    15    11     -     -     -     -     -     -     - |  282  48365
 RABT |     -    20     -     -     -     -     -     -    10     -    66 |  288  14446
 RBAY |     -     -     -    28    31     -     -     -     -     -   110 |   73   3672
 RESO |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  287   5973
 REUN |     -    20     -    14    14     -     -     -    11     -    26 |  280   4484
 REYK |     -     -     -    14    12     -     -     -    16     -     - |  288   7315
 RIO2 |     -     -     -    18    19     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 SANT |     -    48     -     -    26     -     -     -     -     -    22 |  288   1346
 SCH2 |     -    14     -     6     7     -     -     -     -     -    28 |  288   4322
 SEYG |     -     -     -    18     -     -     -     -    18     -     - |  274   7839
 SPT0 |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     44
 SSIA |     -    26     -    12    13     -     -     -    12     -    38 |  288   8440
 STHL |     -    22     -    19    33     -     -     -    20     -     - |  288  22874
 STJO |     -     -     -     -     8     -     -     -     8     -    48 |  288    209
 SUTH |     -    21     -     -     -     -     -     -    11     -    53 |  288  11449
 SUWN |     -    19    22     9     -     -     -     -     -     -    22 |  288   3589
 SVTL |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     - |  276     16
 SYDN |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -     - |  287    715
 SYOG |     -    31    24    50    29     -     -     -     -     -    41 |  288   5296
 TASH |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    13    16     -     -     -    19     -    47 |  288  11271
 THU3 |     -    19     9     -    10     -     -     -     8     -    10 |  288   5728
 TIDB |     -    21    23    12     -     -     -     -     -     -    32 |  288     79
 TIXI |     -     -     -    17     9     -     -     -    18     -   104 |  288    >>>
 TLSE |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1810
 TOW2 |     -    24     -    15    15     -     -     -    16     -    25 |  288   5159
 TRO1 |     -    16     -     -    11     -     -     -    12     -    15 |  288   9998
 TSKB |     -    16    15     -    11     -     -     -     -     -    36 |  288   4850
 TWTF |     -    16    12     -     9     -     -     -     -     -    37 |  288     19
 VILL |     -    16    10     7     8     -     -     -     -     -    14 |  288   2469
 WAB2 |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     29
 WES2 |     -    17    10     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   3485
 WHIT |     -    26     X     6     9     -     -     -     7     -    12 |  288  10274
 WIND |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -    47 |  288    >>>
 WSRT |     -    13    11     -     7     -     -     -     -     -    15 |  288     18
 WTZA |     -    16    18     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    742
 WTZR |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288     31
 XMIS |     -     -     -     8    10     -     -     -     9     -     - |  288  10370
 YAKT |     -    25    21    14     -     -     -     -    12     -     - |  287   7907
 YAR2 |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   8927
 YELL |     -    12    14     5     6     -     -     -     X     -    12 |  288     15
 YKRO |     -    15     -     -     -     -     -     -     8     -     - |  288  18721
 YSSK |     -    22     -     -     8     -     -     -    11     -     - |  287   7965
 ZAMB |     -    22     -    14    18     -     -     -    14     -    53 |  288  18810
 ZECK |     -    15     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288     32
 ZWE2 |     -    24     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1330    21    23    12    13    27   118  1657    13  1421    52 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.81     4.91     1.67     1.67   | 2.57e-14  7.10e-15  4.28e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.81     4.91     4.90     4.90   | 2.80e-14  5.20e-15  2.48e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     3.31     4.91     1.11     1.11   | 4.16e-14  9.36e-15  3.10e-15 |
 MATE |   288   288     1   288     3.73     4.91     2.63     2.63   | 2.69e-14  6.49e-15  1.48e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.89     4.91     4.90     4.90   | 3.77e-14  7.97e-15  8.98e-16 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 7.18e-14  5.61e-15  3.63e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.67     4.91     4.90     4.90   | 3.45e-14  7.03e-15  2.30e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 3.21e-14  8.67e-15  4.71e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.62     4.91     4.90     4.90   | 3.35e-14  6.06e-15  2.55e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 3.67e-14  6.13e-15  1.44e-15 |
 WTZR |   288   285     1   288     3.34     4.91     4.88     4.88   | 7.12e-14  9.74e-15  2.96e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     4.87     4.91     4.90     4.90   | 1.94e-14  3.33e-15  1.08e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.84     4.91     4.90     4.90   | 4.57e-14  1.05e-14  1.60e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.22     4.90     3.56     3.56   | 2.57e-14  4.93e-15  2.21e-15 |
 NIST |   287   287     0   287     4.46     4.90     4.88     4.88   | 3.56e-14  5.05e-15  3.07e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.64     4.67     0.24     0.24   | 2.63e-14  4.50e-15  9.98e-16 |
 PRDS |   246   243     1   246     2.58     4.10     2.16     2.16   | 1.86e-13  4.48e-14  1.97e-14 |
 GOL2 |   288   279     3   288     2.23     3.78     1.69     1.69   | 1.23e-13  2.74e-14  9.02e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     1.85     2.62     3.67     3.67   | 2.77e-14  5.07e-15  2.25e-15 |
 KOKB |   288   287     0   288     1.83     2.54     2.59     2.59   | 1.31e-13  3.50e-14  5.82e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.78     2.40     4.90     4.90   | 9.89e-14  1.80e-14  2.46e-15 |
 TIDB |   288   286     1   288     1.53     1.79     4.88     4.88   | 1.43e-13  1.98e-14  7.22e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.47     1.65     1.41     1.41   | 3.45e-14  8.05e-15  1.72e-15 |
 G01  |   288   285     1   288     4.87     0.54     4.90     4.90   | 6.77e-14  1.89e-14  2.04e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.70     0.37     0.18     0.18   | 8.97e-14  1.45e-14  6.78e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.06     0.26     1.04     1.04   | 7.95e-14  2.41e-14  3.86e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.52     0.21     0.03     0.03   | 3.86e-14  1.02e-14  3.14e-15 |
 G26  |   288   288     0   288     0.78     0.18     0.17     0.17   | 1.95e-13  4.58e-14  3.09e-14 |
 KOKV |   275   275     0   275     0.43     0.15     0.02     0.02   | 1.33e-13  2.11e-14  5.55e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.31     0.13     0.23     0.23   | 7.05e-13  7.00e-14  3.58e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.69     0.10     0.08     0.08   | 6.28e-14  4.18e-14  2.86e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.35     0.09     0.35     0.35   | 3.77e-13  1.05e-13  4.16e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.56     0.56   | 5.67e-13  1.26e-13  9.13e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.32     0.06     0.07     0.07   | 4.51e-13  1.23e-13  9.56e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.04     0.04   | 7.10e-14  2.57e-14  2.17e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.33     0.05     1.24     1.24   | 5.48e-13  5.48e-14  1.14e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.98     0.98   | 6.10e-13  6.48e-14  1.12e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.27     0.27   | 6.30e-13  6.97e-14  3.53e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.81     0.81   | 6.60e-13  6.45e-14  2.02e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.33     0.33   | 7.00e-13  8.98e-14  1.89e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.29     0.29   | 7.29e-13  7.50e-14  3.32e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.95     0.04     0.55     0.55   | 5.14e-14  2.13e-14  1.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.82     0.82   | 7.27e-13  6.19e-14  2.16e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.10     0.10   | 7.35e-13  7.51e-14  4.46e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.53     0.53   | 6.28e-13  7.11e-14  5.34e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.43     0.43   | 7.55e-13  6.77e-14  1.24e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.15     1.15   | 7.01e-13  7.07e-14  4.21e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.15     0.15   | 6.74e-13  6.77e-14  7.85e-14 |
 IRKM |   286   280     2    22     0.05     0.03     0.00     0.00   | 3.19e-10  9.81e-11  4.45e-11 |
 G32  |   288   288     0   288     0.79     0.02     0.26     0.26   | 2.19e-13  6.83e-14  8.03e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.33     0.01     0.05     0.05   | 6.90e-13  5.93e-14  1.46e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.69     0.01     0.02     0.02   | 5.54e-14  3.39e-14  9.90e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.61e-14  1.49e-14  5.21e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.61e-12  4.50e-13  4.63e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  4.04e-13  1.54e-13 |
 G13  |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  2.35e-13  4.58e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  8.45e-14  2.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.62e-13  8.55e-14  2.37e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  1.03e-13  3.59e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.17e-12  3.18e-13  8.60e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.74e-13  8.30e-14  4.69e-14 |
 HOB2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-14  1.78e-14  2.53e-15 |
 JPLM |   288   283     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.23e-13  7.14e-13 |
 KOUR |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.10e-14  1.04e-14  1.67e-15 |
 MAC1 |   288   270     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-12  1.18e-12  1.90e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  1.58e-13  2.46e-14 |
 PDEL |   288   249    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.71e-12  9.03e-13  2.09e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  3.86e-13  1.39e-13 |
 STJO |   288   285     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.88e-14  1.80e-14  1.80e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  6.53e-13  3.19e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.10e-14  2.87e-15  1.28e-15 |
 GOLD |   287   287     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.11e-13  5.77e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  6.98e-13  1.76e-13 |
 GRAS |   288   258    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  1.14e-12  2.91e-13 |
 HARB |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.43e-13  1.64e-13 |
 BRST |   134   134     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-12  7.73e-13         - |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.93e-13  1.78e-13  5.79e-14 |
 GODZ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  2.64e-13  3.05e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.12e-21  1.64e-19  5.94e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
