
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1825   Day: 4   MJD: 57023                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 126162   1241    -449   -1018     19     20     18    125    134     99   10.65
 emr |  2880     0  91986      0    6318   -1102     19     19      0    174    174      0   10.17
 esa |  2880     0 126960     47   -1223    2333     10      9     11    162    174    126   22.17
 gfz |  2871     0 134533  11785    -227     472     10      9     11    154    156    151   23.32
 grg |  2880     0 124855   3842     -42     242     15     13     19    146    126    182   14.62
 mit |  2880     0 114324   9987       3    -128     27     27     29    210    225    143    6.23
 igr |   288     0  44600     46    6223    -625     16     21     14     86     72     89    0.00
 jpl |   288     0  26062    243    6362   -1128     17     22     13    125    149    110   12.84
 ngs |    96     0   3072      7    -514    -898   1253   1253      0   2688   2688      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   101   103  -256     X   139   212  -102   204  1203     - |
    2 |  -331  -338   -27   477   -77  -346  -226  -252 -1699     - |
    3 |   -39   153   -14     X     -  -133   148     4  2426     - |
    4 |    68    75   -70   112   -92  -205   -33    62 -2977     - |
    5 |   175    68  -115   -10     6    -1    42   105  -813     - |
    6 |   -85   186    30     X    72  -418   124   -76   852     - |
    7 |   163   102   -87    31  -162   106    64   125  -560     - |
    8 |    28    -5   -32    23     -     X    68    -5 -4454     - |
    9 |   139   220   152  -520   370   -58    28   -36  1320     - |
   10 |  -211  -258   365    -6   -85  -264    12  -161  1192     - |
   11 |   -60  -250   -56   133    23   152   -65    47  2914     - |
   12 |    20   209  -124   -40    87   -34   -33   202  -942     - |
   13 |    20    26    -6    39     X  -222    13   101  2127     - |
   14 |   -55  -152    75    -3   116  -173     3   -64  4122     - |
   15 |   140    74  -131   -70   137    18    17   133  -241     - |
   16 |   -24   -77   143    11  -149     X    14  -171  1913     - |
   17 |   228   126  -228   129  -216   205    17   169 -2622     - |
   18 |    61  -101    -2   141  -194     5    41   -37  3613     - |
   19 |  -132  -261   219   -84   -30   282    -8  -103   -30     - |
   20 |   -61  -258   238    15   -82  -145    16  -209  3070     - |
   21 |   -81  -111   136   -19   -41    23    -4   -86  3158     - |
   22 |  -223  -225   317  -144   146  -127     2  -288 -4562     - |
   23 |    92   -40  -131    42    49    98   -41    22  -185     - |
   24 |    88   267  -205    17    28   -16    38   136   153     - |
   25 |   -90    92     9    41  -109    68     6    53   685     - |
   26 |    45   113    24    -3   -88  -151    -5    97 -1472     - |
   27 |  -107   115   -59  -213   127   765   -44  -121   465     - |
   28 |   -69    22   195   -91  -118     X    18    18   -95     - |
   29 |   246   195  -270    43   -14    58    42   175  -376     - |
   30 |    27    77  -108     X    15   171   -71    38  -247     - |
   31 |    70   146  -268    41    82   239  -101    46 -2210     - |
   32 |  -141  -290   287   -87    62   -94    -8  -156 -5758     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   120  -114     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    84  -215     -     -     -   246     -     - |
 ALBH |   221     -     -   -53   -75     -     -     -     -     - |
 ALGO |   110     -     -   -17    -2  -120   111     -     -     - |
 ALIC |   -16     -    85  -160   192   -57   -26   -34     -     - |
 ALRT |   -52     -     -  -135   253     -   -16     -     -     - |
 AMC2 |    74     -     -   -34     -     -   122     -     -     - |
 ANKR |     -     -    61     -   -93     -    98     -     -     - |
 AREQ |    98     -     -   -45     -     -     -     -     -     - |
 AREV |     -     -   149  -142     -     -    22     -     -     - |
 ARTU |    21     -    82  -190    88     -     9    86     -     - |
 ASPA |     -     -    38   -36     -     -   -18     -     -     - |
 AUCK |   -54     -   112  -112    30    18     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -    82  -221   228     -   -13     -     -     - |
 BAKO |    65     -     -    -7     -   -92     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    88  -117     -     -    32    48     -     - |
 BJFS |    42     -    33  -115     X     -     7   116     -     - |
 BOGT |   100     -     -  -199   265     -     -     -     -     - |
 BOR1 |  -182     -     -   -67   240     -    39     -     -     - |
 BREW |     -     -     -     -   123  -129     -   -77     -     - |
 BRFT |   -17     -   117  -328   426  -114   -36    -1     -     - |
 BRMU |    20     -    90   -69  -125     -    46    95     -     - |
 BRST |    13     -   -79     -   110     -  -106     -     -     - |
 BRUX |   247     -     -  -113     -     -    83     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -15     -    62   -91     -     -     -     - |
 CAS1 |   -43     -   151  -118     -     -    36     -     -     - |
 CEDU |    -3     -   232  -383   290  -141   -44    -1     -     - |
 CHPI |     -     -  -624   359     -     -   447   399     -     - |
 CHTI |   -54     -     7  -102    32     -    33   172     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -312   498     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -     -   125  -187    71     -    81    44     -     - |
 COCO |     -     -    14     -     -     -   -74   -24     -     - |
 CONZ |     -     -   174  -101     -  -242  -122     -     -     - |
 CORD |    65     -   114  -168     -     -    47    49     -     - |
 CRO1 |   -50     -     -  -289   589  -215   -31     -     -     - |
 DAEJ |   242     -     -  -142     -    91    49     -     -     - |
 DAKR |     -     -   135  -129     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -69     -   148  -170   199  -234   -31     -     -     - |
 DAV1 |     -     -    64   -61     X     -    32     -     -     - |
 DGAV |     -     -    83  -154     -     -     -   137     -     - |
 DRAG |     -     -   144   -80   -59     -     -     -     -     - |
 DRAO |    14     -    71  -218   194    41   -11     -     -     - |
 DUBO |    -2     -    49  -242   283     -   -17    36     -     - |
 FAIR |  -111     -     -   -69   192     -     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -   -67     -     -     -   121     -     - |
 FLIN |   -43     -   146  -158   170  -252    49     -     -     - |
 GLPS |     -     -     -   -12     -     -     -    23     -     - |
 GLSV |   182     -    32    -9  -173    14    84     -     -     - |
 GMSD |     -     -   114  -138     -   119    44     -     -     - |
 GODE |    54     -     -  -170   283  -127    -7     -     -     - |
 GOLD |    21     -    45  -215   294   -82   -70     -     -     - |
 GOPE |   149     -     -  -187   112   186     -     -     -     - |
 GRAS |    46     -    98  -101     -   -48    28     -     -     - |
 GRAZ |  -106     -   103  -118   109     -   -48     -     -     - |
 GUAM |    53     -     -  -159   289     -   -83   -75     -     - |
 GUUG |     -     -   -10   -53    93     -    -1     -     -     - |
 HARB |   -45     -   135  -152   158  -209  -313     -     -     - |
 HERS |   -23     -    94     -     -  -222   -57   -36     -     - |
 HERT |     -     -    43     -   -66     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -    -5     -    82  -175     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -155   247     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -33   125  -172     -     -     -     - |
 HOB2 |     X     -   101   -96     X     -    56     X     -     - |
 HOFN |  -167     -   370  -234    -5     -  -121   -70     -     - |
 HOLB |    21     -     -  -104   150     -     -     -     -     - |
 HOLM |    19     -   186  -185     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |   -49     -     -     -    16    47    58     -     -     - |
 HYDE |    43     -    94  -201   153    -7    25     -     -     - |
 IENG |    20     -     -     -     -   -34     5     -     -     - |
 IISC |   -45     -     -  -155   299     -   -24   -23     -     - |
 INVK |    11     -     -   -48    63     -    61     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    52  -151   117     -     -    37     -     - |
 ISPA |    59     -    36  -117    79     -    37    13     -     - |
 JOZ2 |     -     -    64     -  -119    52     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -29    47     -   -11     -     -     - |
 KELY |     -     -    66  -114    60     -     -    25     -     - |
 KERG |   137     -    70  -121    37  -118    44     -     -     - |
 KIRU |   -23     -   -43   -97   237     -   -39     -     -     - |
 KIT3 |     -     -    11     -   -17     -     -     -     -     - |
 KOKB |   -57     -     -     -    68   -28   -15   -17     -     - |
 KOKV |     -     -   137  -130     -     -    36     -     -     - |
 KOUR |   -17     -    77   -99   116  -138   -14     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   -25     -     -   177    45     -     - |
 LAMA |    27     -     -  -104   156   -22     7     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    37     -   -56     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -   -88     -   133     -   -50     -     -     - |
 MAC1 |   -80     -    22  -148   168    47   -20    82     -     - |
 MAG0 |     3     -    89  -113     -     -     8    50     -     - |
 MAL2 |    23     -   103   -63   -73     -    59     -     -     - |
 MAR6 |     -     -   -64     -   144  -109     -     -     -     - |
 MAS1 |   -22     -    80  -118    84     -    44     -     -     - |
 MATE |    27     -    80   -92   -26    25    54    26     -     - |
 MAUI |     -     -     -  -146   233     -     -     -     -     - |
 MAW1 |   -25     -    61  -151    86    23    16    81     -     - |
 MBAR |     -     -  -119     -   180     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -    56   -53     -     -    33     -     -     - |
 MCM4 |   -94     -     -  -317   574     -  -141     -     -     - |
 MDVJ |   116     -     3   -76    -4    89     -     -     -     - |
 MEDI |   -15     -     -     -     -    26     -     -     -     - |
 METS |    62     -     -   -28     -     -    59     -     -     - |
 MIZU |   134     -     -  -126     -   244     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    52     -   -35  -115     -     -     -     - |
 MONP |  -142     -   179     -  -138   -73     -     -     -     - |
 MTKA |     -     -     -   -11     -     -     -    21     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -127   158     -     -    51     -     - |
 NANO |    -8     -   124   -97   -27     -    30     -     -     - |
 NICO |  -101     -   177   -46  -122     -     1     -     -     - |
 NIUM |     -     -   137  -120     -     -     -   -29     -     - |
 NKLG |   -46     -   137  -182   115     -   -22     -     -     - |
 NNOR |     -     -    48     -   -19  -128     0     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -65  -219   452     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    81     -     -  -173   211    13     1     -     -     - |
 NRIL |   -83     -    49  -181   245     -    -4    33     -     - |
 NTUS |   -35     -   132   -96     -   -53    60     -     -     - |
 NYA1 |    76     -   129  -155    -4     -   -20     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -   -34   136  -297    56    51     -     - |
 OHI2 |     -     -   -65     -    99     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   101     -    72  -184     -  -168     -     - |
 ONSA |   -12     -    27   -99   108    43    99     -     -     - |
 OPMT |    43     -     -   -38     -    70     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    24     -   -36     -     2     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -115   184     -     -     -     -     - |
 PDEL |    69     -   112   -99   -29   -79    32     -     -     - |
 PENC |   105     -     -     -   -77     -   148     -     -     - |
 PERT |   -91     -   104   -27   -29    58    16   -53     -     - |
 PIE1 |   -68     -    45  -125   180     -    19     -     -     - |
 PIMO |    48     -    78  -273   271     -     6    17     -     - |
 POL2 |  -127     -     -  -148   328     -   -59     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -17    47   -46     -     -     -     - |
 POTS |     -     -    14     -   -21     -    43     -     -     - |
 PRDS |   -86     -     -   -24     -   248   351     -     -     - |
 PTBB |     4     -    31     -     -  -118   -26     -     -     - |
 QAQ1 |    37     -    13  -120   145     -   -11     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -202   323     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    97     -     -   -96     6     -     -    87     -     - |
 RBAY |     -     -     -  -258   412     -     -     -     -     - |
 RESO |    46     -     -   -21     -     -    86     -     -     - |
 REUN |     X     -     8  -149   248     -   -25     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    21   -34     -   179     -     -     - |
 RIGA |     -     -   109     -     -     -     -  -188     -     - |
 SALU |     -     -    97   -92     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -   257  -410     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   121  -115     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -25     -   139  -242   225   -76    13     -     -     - |
 SFER |     -     -   166   -75   -82  -117     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   -58     X    88     -     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -     -  -106     -     -     -   192     -     - |
 SPT0 |   -13     -     -     -    10     -   -32     -     -     - |
 SSIA |  -181     -   112  -173   203     -   -21    38     -     - |
 STHL |     -     -    38   -54     -     -    -5    33     -     - |
 STJO |    60     -     -  -220   125    60    30   178     -     - |
 STR2 |     -     -     -     -   161  -377     -     -     -     - |
 SUTH |  -107     -     -     -    78     -   -46     -     -     - |
 SUTV |     -     -   155  -148     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |    50     -   202  -193     -   -81     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    29     -   -44     -   -15     -     -     - |
 SYDN |   -90     -    43     -     -     -   207     -     -     - |
 SYOG |    93     -    90  -186    92     -   -83     -     -     - |
 TAH1 |   246     -     -     -  -179     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   229  -316    -2     -    32   181     -     - |
 THU2 |     -     -    87   -83     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -78     -     -   -81   201     -    15   -17     -     - |
 TIDB |    43     -     -  -149    78   312    80     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -64     -   180     -  -169   -94     -     - |
 TLSE |   138     -     5  -228   301  -105  -100     -     -     - |
 TOW2 |     3     -   164  -190    69   -39   -29     -     -     - |
 TRO1 |   -74     -    93  -165   111     -     7    76     -     - |
 TSKB |   150     -     -   -82     -    51    61     -     -     - |
 TUVA |     -     -    33     -     -     -     -   -57     -     - |
 TWTF |   125     -     -  -213   185   149     -     -     -     - |
 URUM |     -     -    45     -     -     -     -   -77     -     - |
 USNO |   -48     -     -     -   167  -310     -     -     -     - |
 USUD |   -33     -     -    -2     -    64     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    59   -56     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -    55     -     -     -     -   -94     -     - |
 VILL |    18     -    36  -130   200  -143    11     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   121  -142     -   -69     -     - |
 WAB2 |   199     -     -  -119     -   104   151     -     -     - |
 WES2 |   -76     -   145   -76    13  -130    47     -     -     - |
 WHIT |    28     -    93  -108    12     -   100     -     -     - |
 WILL |     9     -     -  -124   198   -41     -     -     -     - |
 WIND |     -     -    -3     -     4     -    32     -     -     - |
 WSRT |   148     -     -   -10   -98    13    10     -     -     - |
 WTZA |    40     -     -     -     -   -69    15     -     -     - |
 WTZR |   -15     -   293  -165    44  -283   -72  -107     -     - |
 YAKT |   103     -    53  -159     -     -    61   113     -     - |
 YAR2 |   276     -     -  -126     -     -   100     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -31    73     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -     6   -15    -2     -     -     - |
 YELL |   143     -     -  -241   211   -63    69   111     -     - |
 YKRO |   122     -    88  -139     -     -   153     -     -     - |
 YSSK |    31     -     -  -118     -     -    81   189     -     - |
 ZAMB |  -112     -    98  -143   125     -   -34    42     -     - |
 ZECK |   167     -    24  -162   127   -62   -26     -     -     - |
 ZIMM |   -12     -     -   -51    90     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    17    21     8     X    12    42    35    34   339     - | 2880    153
    2 |    20    18    11     6    14    35    33    33   401     - | 2880    158
    3 |    23    23     5     X     -    22    15    11   366     - | 2880    626
    4 |    20    23     6    11    11    32    13    16  1401     - | 2880    997
    5 |    16    19    10     7    12    21    18    19   373     - | 2880    251
    6 |    18    20    11     X    12    34    15    17   368     - | 2880    291
    7 |    20    22    16     7    15    43    24    20   435     - | 2880    354
    8 |    34    22    14    10     -     X    25    15  3196     - | 2880   2537
    9 |    15    23     8    10    13    16    11    22   456     - | 2880    265
   10 |    23    17     6     7    12    18    23    21  3268     - | 2880   1101
   11 |    17    16     8     6    12    20    18    15   857     - | 2880    560
   12 |    20    15    12     8    14    26    27    28   386     - | 2880    350
   13 |    22    17    10    10     X    18    18    29   812     - | 2880    479
   14 |    15    19     7     8    15    21    12    24  1053     - | 2880    259
   15 |    28    23     7    14    16    22    19    22   398     - | 2880    234
   16 |    18    20    10    11    17     X    27    26   789     - | 2880    356
   17 |    19    18     9     9    12    39    25    23   559     - | 2880    462
   18 |    15    26    10    11    16    27    13     9   568     - | 2880    276
   19 |    17    24     9    11    15    32    19    18   733     - | 2880    264
   20 |    19    18     5     8    10    23    29    26   457     - | 2880    246
   21 |    15    14     9     8    14    43    20    16   518     - | 2880    413
   22 |    23    17     8     7    14    24    34    35  2021     - | 2880    267
   23 |    12    21    11     7    14    14    11    21   460     - | 2880    193
   24 |    19    23    11     7    16    25    24    21  1904     - | 2880    919
   25 |    29    16    13    12    14    25    11    18   375     - | 2880    194
   26 |    28    16     9    10    15    27    20    22   753     - | 2880    379
   27 |    20    22     9     9    17    31    24    25   548     - | 2880    228
   28 |    27    18     8     6    12     X    13    12  3149     - | 2880   1369
   29 |    17    17    12    13    15    18    26    25   479     - | 2880    188
   30 |    17    21     9     X    11    20    14    19  1123     - | 2880    346
   31 |    15    19    10    11    16    19    16    14  1081     - | 2880    331
   32 |    18    22     5     7    11    18    21    23   797     - | 2880    463
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    18    17     -     -     -     -     -     - |  288   7730
 ABPO |     -     -    11    13     -     -     -    12     -     - |  288  19853
 ALBH |    10     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288   9775
 ALGO |    16     -     -     7    11    32    26     -     -     - |  288     86
 ALIC |    15     -     9    11    15    31    10    13     -     - |  288   2898
 ALRT |    15     -     -     7    14     -     7     -     -     - |  288   9543
 AMC2 |    13     -     -     6     -     -    18     -     -     - |  288     23
 ANKR |     -     -     6     -    10     -     8     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    22     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288  14269
 AREV |     -     -    12    11     -     -     8     -     -     - |  288  14231
 ARTU |    11     -     6     7    12     -     8     7     -     - |  287  14638
 ASPA |     -     -    14    14     -     -    21     -     -     - |  257  11740
 AUCK |    24     -    10    11    22    26     -     -     -     - |  288   4590
 BAKE |     -     -     7     6    14     -     7     -     -     - |  288   4908
 BAKO |    26     -     -    12     -    42     -     -     -     - |  287   2600
 BJCO |     -     -     7     8     -     -     9    10     -     - |  288   8365
 BJFS |    18     -     9     6     X     -    10    10     -     - |  288   6141
 BOGT |    18     -     -    14    25     -     -     -     -     - |  212  22034
 BOR1 |    14     -     -    11    19     -    14     -     -     - |  288   6867
 BREW |     -     -     -     -     8    27     -    12     -     - |  288     28
 BRFT |    31     -    13    19    30    33    11    22     -     - |  288   2866
 BRMU |    11     -     8     9    15     -     5     8     -     - |  288   5608
 BRST |    18     -    13     -    18     -    14     -     -     - |  288   1993
 BRUX |    15     -     -     7     -     -     8     -     -     - |  288    349
 BUCU |     -     -     9     -    14    30     -     -     -     - |  287   5283
 CAS1 |    16     -     6     7     -     -     8     -     -     - |  288   5548
 CEDU |    35     -    11    12    16    29     9    12     -     - |  288   5596
 CHPI |     -     -    13    11     -     -     9    19     -     - |  288  10406
 CHTI |    23     -    15    18    31     -    19    19     -     - |  288   5153
 CHUM |     -     -     -     9    14     -     -     -     -     - |  288   7224
 CHUR |     -     -     9     6    16     -     6     7     -     - |  288  21091
 COCO |     -     -     6     -     -     -    15    10     -     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -    12    13     -    40    17     -     -     - |  288   3111
 CORD |    27     -    14    19     -     -    16    20     -     - |  288   6769
 CRO1 |    20     -     -    14    31    39    17     -     -     - |  288     47
 DAEJ |    14     -     -    10     -    32    18     -     -     - |  288   4085
 DAKR |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  264   6726
 DARW |    29     -    15    17    29    38     9     -     -     - |  288   3261
 DAV1 |     -     -     6     6     X     -     5     -     -     - |  284   7538
 DGAV |     -     -    14    17     -     -     -    22     -     - |  288    >>>
 DRAG |     -     -    30    26    33     -     -     -     -     - |  259   4183
 DRAO |    20     -     9     7    16    28     8     -     -     - |  288   5617
 DUBO |    13     -     7    10    13     -     7     7     -     - |  288   4339
 FAIR |    10     -     -     7    13     -     -     -     -     - |  288  21202
 FALK |     -     -     -     5     -     -     -    10     -     - |  288  10847
 FLIN |    14     -     7     8    19    20    13     -     -     - |  288   4221
 GLPS |     -     -     -     5     -     -     -     9     -     - |  288  20229
 GLSV |    25     -     8     8    13    17     6     -     -     - |  288   2754
 GMSD |     -     -     6     8     -    29     8     -     -     - |  288   4866
 GODE |    14     -     -     8    10    34     7     -     -     - |  288     95
 GOLD |     9     -    13    13    20    23     9     -     -     - |  288   1609
 GOPE |    19     -     -     7    14    36     -     -     -     - |  288    800
 GRAS |    11     -     3     5     -    26     9     -     -     - |  288   3085
 GRAZ |    11     -     5     5    13     -     8     -     -     - |  288   3091
 GUAM |    24     -     -    18    28     -    17    23     -     - |  288   6639
 GUUG |     -     -    16    18    27     -    15     -     -     - |  288   8018
 HARB |    26     -    15    17    31    30    18     -     -     - |  288   1423
 HERS |    12     -     6     -     -    30    16    11     -     - |  288     22
 HERT |     -     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  288   2947
 HLFX |     -     -     9     -    14    27     -     -     -     - |  288   4342
 HNLC |     -     -     -    14    23     -     -     -     -     - |  272   9302
 HNPT |     -     -     -    11    12    37     -     -     -     - |  288   2464
 HOB2 |     X     -    35    33     X     -    39     X     -     - |  239    732
 HOFN |     9     -     7    10    19     -    11     7     -     - |  288   8606
 HOLB |    15     -     -    14    25     -     -     -     -     - |  288   5232
 HOLM |    18     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   7323
 HRAO |    20     -     -     -    16    24    30     -     -     - |  288     44
 HYDE |    20     -    14    16    28    31     9     -     -     - |  288   2898
 IENG |    13     -     -     -     -    22    14     -     -     - |  288     87
 IISC |    37     -     -    21    30     -    14    23     -     - |  288  22348
 INVK |    26     -     -     7    23     -     9     -     -     - |  282   7226
 IRKJ |     -     -     6    10    14     -     -     7     -     - |  288    105
 ISPA |    26     -    15    17    24     -    13    12     -     - |  288  16699
 JOZ2 |     -     -     9     -    15    31     -     -     -     - |  288   5374
 JPLM |     -     -     -     9    14     -     8     -     -     - |  288  19342
 KELY |     -     -     8     6    15     -     -     7     -     - |  288   8029
 KERG |    22     -    16    21    32    40    15     -     -     - |  288   5793
 KIRU |    18     -     8     8    19     -     9     -     -     - |  288   7132
 KIT3 |     -     -    10     -    15     -     -     -     -     - |  288    >>>
 KOKB |    23     -     -     -    11    27    16    11     -     - |  288    192
 KOKV |     -     -     8     8     -     -     6     -     -     - |  288    191
 KOUR |    23     -    15    16    32    38    13     -     -     - |  288     30
 KRGG |     -     -     -     9     -     -     7    17     -     - |  288   5976
 LAMA |    13     -     -    10    15    23    11     -     -     - |  288   2472
 LHAZ |     -     -    23     -    35     -     -     -     -     - |  267    >>>
 LPGS |     -     -    24     -    36     -    28     -     -     - |  270    >>>
 MAC1 |    26     -    12    15    17    35    10    10     -     - |  288   2166
 MAG0 |     9     -     7     6     -     -     7     7     -     - |  287   5426
 MAL2 |    15     -    12     8    23     -     9     -     -     - |  288  10739
 MAR6 |     -     -    12     -    18    27     -     -     -     - |  288   2910
 MAS1 |    21     -    13    14    21     -    13     -     -     - |  288  10957
 MATE |    14     -     7     9    13    22     8     7     -     - |  288    177
 MAUI |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     - |  287  12875
 MAW1 |    11     -    11    12    21    31     8    13     -     - |  288   4602
 MBAR |     -     -    12     -    18     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    14    13     -     -    11     -     -     - |  286   7904
 MCM4 |    23     -     -     7    15     -    11     -     -     - |  288  11108
 MDVJ |    11     -     9    10    20    45     -     -     -     - |  288     26
 MEDI |     9     -     -     -     -    15     -     -     -     - |  288     27
 METS |    15     -     -     7     -     -    10     -     -     - |  287  10835
 MIZU |    11     -     -    10     -    28     -     -     -     - |  288    664
 MOBS |     -     -    14     -    22    35     -     -     -     - |  285   2993
 MONP |    26     -    18     -    35    29     -     -     -     - |  288   4087
 MTKA |     -     -     -     5     -     -     -     9     -     - |  287  13367
 NAIN |     -     -     -     6     9     -     -     6     -     - |  288   7998
 NANO |    22     -     7    10    18     -     7     -     -     - |  288   2886
 NICO |    25     -    13    17    28     -    13     -     -     - |  288   7334
 NIUM |     -     -    12    12     -     -     -    15     -     - |  288  12009
 NKLG |    14     -    11    10    28     -    10     -     -     - |  288   8627
 NNOR |     -     -    12     -    15    32    19     -     -     - |  288    411
 NOVM |     -     -     9    11    19     -     -     -     -     - |  288     34
 NRC1 |     9     -     -     9    10    36    11     -     -     - |  288     19
 NRIL |    13     -     6    10    11     -     5     7     -     - |  288   7718
 NTUS |    17     -    11    11     -    29    10     -     -     - |  288   2958
 NYA1 |     8     -     6     6    10     -    13     -     -     - |  288  10931
 NYAL |     -     -     -     9     9    23     9    10     -     - |  288    501
 OHI2 |     -     -    13     -    19     -     -     -     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    12     -    10    21     -    12     -     - |  288    147
 ONSA |    26     -    10    14    22    36    16     -     -     - |  288     24
 OPMT |    16     -     -     7     -    22     -     -     -     - |  288     31
 OUS2 |     -     -    12     -    18     -    16     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     7    11     -     -     -     -     - |  288  10347
 PDEL |    15     -     8     8    14    26     9     -     -     - |  288   2808
 PENC |    10     -     -     -     7     -    12     -     -     - |  288   3294
 PERT |    24     -    11    13    19    32    10    12     -     - |  288   5052
 PIE1 |    19     -     8     7    22     -    11     -     -     - |  288     28
 PIMO |    31     -    11    13    28     -     9    14     -     - |  288   7907
 POL2 |    12     -     -     5    13     -     8     -     -     - |  288   9019
 POLV |     -     -     -     9    14    22     -     -     -     - |  288   2259
 POTS |     -     -    11     -    16     -    10     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |    29     -     -     8     -    33    10     -     -     - |  288    118
 PTBB |     9     -     7     -     -    21    18     -     -     - |  288     29
 QAQ1 |    16     -     6     7    15     -    12     -     -     - |  288    >>>
 QIKI |     -     -     -     6     9     -     -     -     -     - |  288   7648
 QUIN |    11     -     5     -     -     -     -     -     -     - |  288  10224
 RABT |    11     -     -     8    19     -     -     9     -     - |  288  10094
 RBAY |     -     -     -    32    52     -     -     -     -     - |   84   6291
 RESO |     7     -     -     3     -     -    11     -     -     - |  288   9230
 REUN |     X     -    17    18    23     -    12     -     -     - |  262   7030
 REYK |     -     -     -    11    18     -    13     -     -     - |  288   8149
 RIGA |     -     -     8     -     -     -     -    13     -     - |  288   9028
 SALU |     -     -    15    14     -     -     -     -     -     - |  288   8363
 SANT |     -     -     -    11    18     -     -     -     -     - |  151   1226
 SAVO |     -     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  288   9915
 SCH2 |    17     -     9     9    15    30     6     -     -     - |  288   4825
 SFER |     -     -     9     8    16    27     -     -     -     - |  288     48
 SOFI |     -     -    19     X    30     -     -     -     -     - |  271   7014
 SOLA |     -     -     -     4     -     -     -     6     -     - |  288   9970
 SPT0 |    28     -     -     -    21     -    69     -     -     - |  275     40
 SSIA |    14     -    12    13    22     -     8    14     -     - |  288   6363
 STHL |     -     -    21    28     -     -     8    23     -     - |  288  20894
 STJO |    19     -     -     6    12    24     5     6     -     - |  288    170
 STR2 |     -     -     -     -    12    29     -     -     -     - |  288   5353
 SUTH |    18     -     -     -    13     -    20     -     -     - |  288  17842
 SUTV |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   6625
 SUWN |    16     -     8     8     -    31     -     -     -     - |  288   4189
 SVTL |     -     -     7     -    11     -    12     -     -     - |  288     16
 SYDN |    28     -    13     -     -     -    36     -     -     - |  286    851
 SYOG |    13     -     7     9    16     -    12     -     -     - |  288   6647
 TAH1 |    25     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  288    780
 THTI |     -     -    19    19    31     -    10    22     -     - |  288  12201
 THU2 |     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  288  17599
 THU3 |    14     -     -     8    12     -     8    13     -     - |  288   7551
 TIDB |    22     -     -    14    24    27    16     -     -     - |  288     50
 TIXI |     -     -     8     -    11     -     7     7     -     - |  288    >>>
 TLSE |    10     -     6     8    16    21     9     -     -     - |  288   1985
 TOW2 |    37     -    20    20    33    31    16     -     -     - |  288   5272
 TRO1 |    21     -     7    11    25     -     8    11     -     - |  288   8647
 TSKB |    20     -     -    11     -    35    12     -     -     - |  288   5556
 TUVA |     -     -    31     -     -     -     -    53     -     - |  201   5663
 TWTF |    12     -     -    16    17    35     -     -     -     - |  288     17
 URUM |     -     -     6     -     -     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USNO |    18     -     -     -    12    27     -     -     -     - |  288     26
 USUD |    13     -     -    10     -    23     -     -     -     - |  288     31
 UZHL |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   1498
 VALD |     -     -     4     -     -     -     -     7     -     - |  288   3946
 VILL |    11     -     6    10    17    28     9     -     -     - |  288   3557
 VNDP |     -     -     -     -     8    30     -    14     -     - |  288   5979
 WAB2 |    13     -     -    10     -    22    13     -     -     - |  288     47
 WES2 |    16     -     9     6    14    25     7     -     -     - |  288   3281
 WHIT |    20     -     6     8    11     -     6     -     -     - |  288  23225
 WILL |    17     -     -    10    15    23     -     -     -     - |  288   5279
 WIND |     -     -    10     -    16     -    10     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    17     -     -    14    20    27     7     -     -     - |  288     22
 WTZA |     8     -     -     -     -    13    17     -     -     - |  287    900
 WTZR |    17     -     6     7    13    20     8     8     -     - |  288     35
 YAKT |    21     -    10    10     -     -    12    12     -     - |  287   7504
 YAR2 |    14     -     -     6     -     -    11     -     -     - |  288   9824
 YARR |     -     -     -     -    13    30     -     -     -     - |  288   5988
 YEBE |     -     -     -     -    11    25    28     -     -     - |  285     31
 YELL |    23     -     -     8    10    32     8     7     -     - |  288     24
 YKRO |    18     -     7     8     -     -    13     -     -     - |  288  20620
 YSSK |    16     -     -     8     -     -     8     7     -     - |  287   7885
 ZAMB |    19     -    13    13    25     -     7    13     -     - |  288  22177
 ZECK |    12     -     8     7    17    17     9     -     -     - |  288     30
 ZIMM |    15     -     -     6    11     -     -     -     -     - |  288   6831
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    20    20    10    10    16    28    16    17  1254     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   CHPI  | 1825-4  0:15:00 |        1200
grg |   DAV1  | 1825-4  1:55:00 |  -446661553
grg |   DAV1  | 1825-4  2:05:00 |   446662509
grg |   DAV1  | 1825-4  2:55:00 |       -1120
grg |   DAV1  | 1825-4  8:55:00 |  -446786618
grg |   DAV1  | 1825-4  9:00:00 |       31893
grg |   DAV1  | 1825-4  9:05:00 |   446755067
mit |     27  | 1825-4  0:01:00 |        -780
mit |      8  | 1825-4  7:55:00 |       -2476
mit |      8  | 1825-4  7:56:30 |         881
mit |      8  | 1825-4  7:58:30 |        -959
mit |      8  | 1825-4  8:13:30 |         808
mit |   KOUR  | 1825-4 23:40:00 |        -609



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 KOKV |   288   287     1   288     2.21     3.91     0.61     0.61   | 3.81e-14  9.43e-15  1.22e-14 |
 ALGO |   288   287     1   288     3.78     3.91     2.25     2.25   | 3.00e-14  6.86e-15  6.67e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.48     3.91     2.23     2.23   | 4.48e-14  5.80e-15  1.30e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.11     3.91     3.89     3.89   | 3.82e-14  1.06e-14  1.69e-15 |
 OPMT |   288   286     0   288     3.17     3.91     3.89     3.89   | 4.38e-14  5.50e-15  1.25e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     3.87     3.91     2.74     2.74   | 2.48e-14  5.01e-15  9.92e-16 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.73     3.91     3.89     3.89   | 3.16e-14  7.56e-15  2.16e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.39     3.91     1.75     1.75   | 4.11e-14  6.92e-15  9.33e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.84     3.91     3.89     3.89   | 4.01e-14  6.73e-15  2.06e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.53     3.91     0.40     0.40   | 4.13e-14  7.01e-15  4.82e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     3.87     3.91     2.98     2.98   | 2.91e-14  4.54e-15  8.17e-16 |
 ZECK |   288   286     1   288     3.28     3.91     3.89     3.89   | 3.32e-14  5.63e-15  1.37e-15 |
 MEDI |   288   287     1   288     3.26     3.91     1.23     1.23   | 3.91e-14  6.45e-15  1.62e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     2.59     3.91     1.08     1.08   | 4.33e-14  5.70e-15  1.88e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.55     3.91     3.89     3.89   | 3.36e-14  9.80e-15  1.43e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.26     3.91     0.64     0.64   | 5.44e-14  1.18e-14  1.62e-15 |
 MDVJ |   288   288     1   288     3.50     3.89     3.89     3.89   | 3.62e-14  4.59e-15  1.85e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.20     3.89     1.06     1.06   | 4.59e-14  8.39e-15  4.13e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.49     3.88     3.89     3.89   | 3.37e-14  7.54e-15  4.16e-15 |
 SPT0 |   275   273     1   275     3.32     3.72     3.71     3.71   | 2.24e-12  6.89e-13  3.84e-13 |
 PRDS |   288   287     1   288     1.74     2.69     0.87     0.87   | 3.93e-14  1.01e-14  7.63e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.74     2.66     0.87     0.87   | 8.27e-14  1.36e-14  2.77e-15 |
 SVTL |   288   288     0   288     1.62     2.32     0.77     0.77   | 3.25e-14  6.73e-15  1.60e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.46     1.90     0.87     0.87   | 7.32e-14  1.14e-14  1.92e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.42     1.78     3.89     3.89   | 9.43e-14  1.22e-14  1.36e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.39     1.70     1.22     1.22   | 1.06e-13  1.21e-14  2.41e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.34     1.60     3.89     3.89   | 1.22e-13  1.14e-14  4.05e-15 |
 USUD |   288   286     1   288     1.31     1.51     3.52     3.52   | 1.15e-13  1.18e-14  3.27e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.21     1.30     2.01     2.01   | 1.17e-13  1.28e-14  3.00e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.83     0.61     0.05     0.05   | 4.48e-14  7.28e-15  4.52e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.69     0.42     0.04     0.04   | 5.40e-14  1.97e-14  5.05e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     3.86     0.40     3.89     3.89   | 5.68e-14  2.10e-14  1.91e-14 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.64     0.37     0.16     0.16   | 3.26e-14  1.12e-14  1.20e-15 |
 G01  |   288   285     1   288     3.86     0.35     3.89     3.89   | 6.65e-14  1.54e-14  1.89e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     3.86     0.34     3.89     3.89   | 5.67e-14  2.91e-14  3.51e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.61     0.33     0.71     0.71   | 3.31e-14  4.67e-15  9.18e-16 |
 YEBE |   285   285     0   285     0.58     0.30     0.47     0.47   | 7.81e-14  8.98e-15  1.97e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.47     0.20     0.02     0.02   | 2.38e-13  6.54e-14  2.37e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.41     0.15     0.30     0.30   | 3.47e-14  5.57e-15  1.21e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.10     0.98     0.98   | 7.42e-13  6.78e-14  3.20e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.07     0.10     3.89     3.89   | 6.44e-14  2.32e-14  2.15e-14 |
 HOB2 |   239   236     2   239     0.30     0.10     0.06     0.06   | 3.90e-13  2.02e-13  8.65e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.50     0.09     0.93     0.93   | 2.07e-13  5.95e-14  7.33e-14 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.31     0.09     0.23     0.23   | 3.89e-13  1.26e-13  4.69e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.27     0.07     0.41     0.41   | 3.84e-13  1.45e-13  3.09e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.04     0.04   | 4.34e-13  1.12e-13  5.25e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.71     0.05     0.04     0.04   | 1.84e-13  5.44e-14  1.84e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.03     0.03   | 4.81e-13  1.46e-13  2.82e-14 |
 WTZA |   287   287     0   287     0.23     0.05     0.58     0.58   | 5.30e-13  1.36e-13  8.40e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.25     0.25   | 4.80e-13  1.21e-13  1.22e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.04     1.57     1.57   | 5.64e-13  6.49e-14  1.24e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.25     1.25   | 6.06e-13  6.33e-14  1.45e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.34     0.34   | 6.15e-13  6.82e-14  2.46e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.02     1.02   | 6.60e-13  6.10e-14  3.50e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.41     0.41   | 6.84e-13  7.96e-14  2.12e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.37     0.37   | 6.54e-13  6.72e-14  2.63e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.03     0.03   | 5.63e-14  2.27e-14  2.36e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.10     1.10   | 7.18e-13  7.11e-14  2.48e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.13     0.13   | 7.22e-13  6.78e-14  1.37e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.03     0.67     0.67   | 6.85e-13  6.55e-14  4.64e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.55     0.55   | 7.39e-13  6.93e-14  2.07e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.50     1.50   | 7.64e-13  6.55e-14  4.47e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.19     0.19   | 8.43e-13  7.84e-14  7.11e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.37     0.37   | 6.39e-14  2.00e-14  9.47e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  5.25e-13  3.27e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.15e-13  1.13e-13 |
 G13  |   288   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  2.07e-13  3.75e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  9.79e-14  2.42e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.07e-13  9.18e-14  1.68e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.25e-13  4.26e-14 |
 G22  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  6.48e-14  1.21e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.41e-13  1.03e-13 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.92e-14  3.49e-14  2.50e-14 |
 G28  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.13e-13  1.02e-13  3.15e-14 |
 GRAS |   287   205    51     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.51e-11  2.43e-12  4.84e-13 |
 GRAZ |   287   204    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.19e-11  4.14e-12  8.36e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-13  5.33e-13  1.03e-13 |
 HYDE |   288   186    50     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.90e-11  3.17e-12  6.59e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-14  5.97e-15  1.84e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.38e-12  1.86e-13  3.09e-14 |
 NYAL |   288   256     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  1.66e-13  2.93e-14 |
 PDEL |   287   242    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.90e-12  1.42e-12  3.74e-13 |
 SANT |   151   150     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  4.66e-13         - |
 STJO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-14  1.00e-14  1.36e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-13  1.90e-13  7.06e-14 |
 TLSE |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  8.11e-13  1.96e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.45e-13  5.58e-13  1.92e-13 |
 WHIT |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  1.09e-12  9.49e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-14  3.43e-15  2.36e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  4.58e-13  1.25e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.66e-12  8.40e-13  2.16e-13 |
 HERT |   288   217    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-11  2.20e-12  4.29e-13 |
 MONP |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.11e-12  6.09e-13  2.38e-13 |
 UZHL |   286   221    35     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-11  7.57e-13  1.73e-13 |
 YARR |   288   220    38     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.91e-11  5.48e-12  1.58e-12 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.77e-22  1.00e-19  2.94e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      MAC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
