
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1828   Day: 1   MJD: 57041                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     38     -34     -87   1334   1334      0   2930   2930      0    0.00
 cod |   288     0  36587    123    -739     270     17     18     17    102     99    103   16.07
 emr |   288     0  22854    665   -1492    2387     18     21     15    147     91    174   14.87
 esa |   288     0  31023   1568    -782    1574     15     13     16    126    155    112   19.40
 gfz |   288     0  35921   1775     -76    -205     12     10     13    100    142     86   24.51
 iga |    96     0   2880      0    -435     608     42     42      0     84     84      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0    -425     596   1573   1573      0   3001   3001      0    0.00
 jpl |   288     0  24634      6    3575     148     12     12     12     89    116     70   25.14
 ngs |    96     0   2880     23    -133     151   1172   1172      0   2683   2683      0    0.00
 usn |   288     0  27793    120   -1281    1213     61    102     32    354    609    148    0.00
 whu |   288     0  30785   1197   -3194    6372     49     45     51    149    150    148    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   485   143  -129  -269     X  -169   402   192   485 -1295    13 |
    2 | -2275   -75    77   147     X    42  -379  -111 -2401   614  -137 |
    3 |  1539    97   -28  -193     X   -94 -5469   104  1365 -1786     X |
    4 |  -323    73   -66  -143    99     9 -1381     6  -895   227   -41 |
    5 |  -689    70   128  -141    87    27  1783   -97  -844   175  -106 |
    6 |   922    65   146   -28     X     6  4528  -106   917 -1157  -119 |
    7 | -1439    41     4  -124    44   -35 -1524    24 -1132   106   -64 |
    8 | -6497  -124   117    13     X    11  1933     - -5564   319  -178 |
    9 |   211   145   188   161  -382   147 -2670    44   267  -482   164 |
   10 | -5095   -87   -29   141   193    21 -1853  -223 -5159    36  -175 |
   11 |  5520   -14  -101  -148   156   -57   382    30  4860   427   -84 |
   12 | -1796   -18  -131   -81    68   -24   441    84 -1686   124  -170 |
   13 |  1662   -52  -132   -72   124   -13  -825    46  1626   212   -25 |
   14 |  2691  -124    49    45   101     5  1701   -83  2900    57   -79 |
   15 |   245    63    14  -137    21    19    67    37    57   178  -165 |
   16 |  2748   -83    92    90   161    95  1305  -228  2690   153   -93 |
   17 |   481   165  -103  -277   207   -44  1188   -33    52   284   -17 |
   18 |  2506   -52    -9  -113   205   -71  -249   -75  2842    96   -53 |
   19 | -1666   -55   -15   175    35    65   597  -126 -1195   161  -198 |
   20 |  1937    -8    31    63   159    37  -533  -216  1967    34  -229 |
   21 |  4365   -91   117   -38    97   -27 -6085   -77  3895    88  -109 |
   22 | -3954  -211    79   197   170    47 -2567  -230 -2899  -175  -207 |
   23 |  -559    50   -12  -112   -18   -36  -931    79  -505   378  -198 |
   24 |  2158    95   -86  -147    50     -  7049    54     -     -     - |
   25 |   513  -144  -112   -27   190    39   -73    -6   519    87  -136 |
   27 |   284   -19   -13    -1    24    27   854    -3   458  1580   -44 |
   28 |  2964   -73    66    12    29   -48 -3722   -30  2510   183  -205 |
   29 | -1392    81   -44  -274    52  -103    76   134 -1338   168  -147 |
   30 |     -    -8     6  -108     X   197  2693    84   876     -  -158 |
   31 |  -648    -3   -35  -253   116   -57  2136   104  -333   174  -131 |
   32 | -3852  -184    30   179    96    -9  1133  -132 -4076  -222  -136 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -   -11   -19     -     -    27     -     -   -16 |
 ADIS |     -     -     -   -53    42     -     -     -     -     -   240 |
 ALGO |     -   -36    39     -     -     -     -     -     -    -9   135 |
 ALIC |     -    16     -     X   -11     -     -     -     -   162    37 |
 ALRT |     -    38     -     -   -25     -     -     -     -     -    48 |
 AMC2 |     -   -66    71     -     -     -     -     -     -   -77    89 |
 AREV |     -     -     -   111   -64     -     -    -9     -     -     - |
 ARTU |     -    44     -    30   -53     -     -     -     -   -16    81 |
 ASPA |     -   -67     -     -    44     -     -     -     -  -324   -33 |
 AUCK |     -   -77     -  -116     -     -     -    98     -     -   -13 |
 BAKE |     -     -     -   112   -88     -     -     -     -    34    38 |
 BJCO |     -     -     -    27   -21     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |     -    12     -     -    -8     -     -     -     -     -    41 |
 BOGT |     -   -13     -    38     5     -     -   -26     -   -21    61 |
 BRMU |     -   -69     -    12    -4     -     -    38     -   -97    63 |
 BRUX |     -    49     -     -   -99     -     -    65     -     -     - |
 BSHM |     -     -     -  -158     -     -     -   122     -     -     - |
 CAS1 |     -   -86     -   109    -2     -     -   -24     -   -13  -123 |
 CEDU |     -   506     -     X  -332     -     -     -     -  -362     3 |
 CHPI |     -     -     -   103   -28     -     -   -53     -  -143    24 |
 CHTI |     -   -54     -   -85     -     -     -    70     -     -   168 |
 CHUR |     -    14     -    49     -     -     -   -47     -    15     - |
 COCO |     -     -     -   112   -17     -     -   -71     -    37   105 |
 CONZ |     -     -   -35     -    21     -     -     -     -    -2     X |
 CORD |     -    -9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -43    63     -   -42     -     -    31     -     6     - |
 CUSV |     -     -     -   225   -99     -     -   -56     -     -  -102 |
 DAEJ |     -    89  -396   255     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -    27     -   122   -17     -     -   -95     -   -38   155 |
 DAV1 |     -    77     -    23   -68     -     -     -     -   150   -88 |
 DRAO |     -     1     -     -     -     -     -    -1     -    91    50 |
 DUBO |     -    61     -    71   -96     -     -     -     -    64     - |
 FLIN |     -    13     -   -11     -     -     -     -     -    23   -92 |
 GLPS |     -   -14     -    95   -57     -     -    -6     -    20    67 |
 GLSV |     -   196     -  -102   -11     -     -   -35     -   227     - |
 GMSD |     -     -     -   113   -89     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -28    30     -     -     -     -     -     -   -43     - |
 GOL2 |     -     -    77   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    33     -     -   -22     -     -     -     -  -112    79 |
 GRAS |     -    59     -     -   -39     -     -     -     -     -    79 |
 GRAZ |     -  -108     -     -    71     -     -     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -   -35     -     -     -    27     -   369    72 |
 HARB |     -    30   -33     -     -     -     -     -     -    -1   189 |
 HERS |     -   -29    32     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -    -5     -     -     -     4     -   -28     - |
 HOB2 |     -    31    32     4   -44     -     -     -     -   125    54 |
 HOFN |     -    32     -     -   -21     -     -     -     -    52     - |
 HRAO |     -   118  -127     -     -     -     -     -     -     9     - |
 IENG |     -   -21    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   -20     -     -    19     -    38     - |
 INVK |     -    12     -     -    -8     -     -     -     -   -23   102 |
 IQAL |     -     -     -    -1     -     -     -     1     -     -    26 |
 IRKM |     -     -    69     -     -     -     -   -41     -     -     - |
 ISPA |     -    16     -     X    16     -     -   -26     -  -117   117 |
 KERG |     -    19     -     -   -12     -     -     -     -   125    39 |
 KIRU |     -    70   -26   -46     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -19    32     -     -     -     -    -7     -   -75   164 |
 KOKV |     -     -     -   237  -188     -     -     -     -     -  -148 |
 KOUR |     -   -28    96    25   -57     -     -     -     -     -    48 |
 KRGG |     -     -     -   -88    93     -     -   -53     -     -     - |
 KUUJ |     -     -     -   101     -     -     -   -78     -     -    47 |
 LAMA |     -     8     -     -    -5     -     -     -     -     -   686 |
 LHAZ |     -     -     -    81   -64     -     -     -     -    87    69 |
 LPGS |     -     -     -    20   -16     -     -     -     -    51   -39 |
 MAC1 |     -   -52     -    -8    44     -     -    -4     -    49    94 |
 MAG0 |     -    14     -     -   -26     -     -    17     -     -     - |
 MAL2 |     -   -59     -    73    -9     -     -     -     -     -   -79 |
 MAR6 |     -     -  -149     -     -     -     -    88     -     -     - |
 MAS1 |     -   -88     4   108   -76     -     -    59     -  -242     - |
 MATE |     -    67  -245   108    38     -     -   -18     -    94     - |
 MAW1 |     -     -     -     9   -35     -     -    27     -   145    40 |
 MCIL |     -     -     -     -    66     -     -   -64     -     -   104 |
 MCM4 |     -   142     -  -120    -2     -     -     -     -   179    30 |
 METS |     -    42    -3     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    59     -     -     -   -46     -     -     - |
 NANO |     -   -22     -    43   -20     -     -     -     -   104    67 |
 NICO |     -   -82     -     -    54     -     -     -     -   -93     6 |
 NIST |     -   -16    18     -     -     -     -     -     -     -   104 |
 NKLG |     -  -163     -  -140    28     -     -   136     -  -173    71 |
 NNOR |     -     -    58   -44     -     -     -     -     -     -   -64 |
 NRC1 |     -     1   -11     -     6     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -76     -     1   -15     -     -    63     -   -12    44 |
 NTUS |     -   -78     -   -24    84     -     -     -     -     -   -72 |
 NYA1 |     -   237     X     -   -12     -     -  -140     -   206   237 |
 ONSA |     -    18   205  -112   -48     -     -     -     -     -     8 |
 OUS2 |     -     -     -  -167   133     -     -     -     -  -261     - |
 PALV |     -     -     -    83   -66     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    63     -     -   -28     -     -   -13     -   118     - |
 PERT |     -    48     -   -21   -16     -     -     -     -     9     - |
 PETS |     -     -     -   101   -80     -     -     -     -     -    50 |
 PIE1 |     -  -156   328   -20   -81     -     -     -     -  -249     - |
 POL2 |     -    10     -     -     7     -     -   -13     -    20     - |
 PRDS |     -     -   404  -309     -     -     -     -     -     -  -273 |
 PTBB |     -   -49    53     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -112   265  -139     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -    15     -     -   -10     -     -     -     -     -    58 |
 REUN |     -   -81     -     X    53     -     -     -     -  -299   -93 |
 REYK |     -     -     -   229  -181     -     -     -     -     -  -232 |
 RIO2 |     -     -     -   -85    67     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     9     -     -    -6     -     -     -     -  -126     - |
 SCH2 |     -    94     -   127  -162     -     -     -     -   177     5 |
 SCUB |     -  -297     -  -218   260     -     -     -     -     -  -188 |
 SEY1 |     -     -     -  -108   -18     -     -   100     -     -   -30 |
 SPT0 |     -   148  -161     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -14     -     -  -126     -     -   132     -     -     - |
 STHL |     -  -202     -    43    80     -     -    17     -     -     - |
 SUTH |     -   -49     -     -     -     -     -    31     -   -13     - |
 SUWN |     -   213  -230     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -  -191   146     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -  -264   285     -     -     -     -     -     -     -  -204 |
 SYOG |     -    84  -527   148   110     -     -     -     -     -    23 |
 TASH |     -     -     -   -47    37     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   162  -318     -     -   230     -   -83    96 |
 THU3 |     -  -159    31     -   -78     -     -   160     -   -79     - |
 TIDB |     -    78    95   -10   -86     -     -   -15     -    -6     - |
 TIXI |     -     -     -    24   -28     -     -    11     -   -10   109 |
 TOW2 |     -   -25     -   114   -34     -     -   -39     -   206    44 |
 TRO1 |     -  -160     -     -   105     -     -     -     -  -163     - |
 TSKB |     -    25  -444     -   241     -     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   158   118     -  -175     -     -     -     -     -   -78 |
 URUM |     -     -     -    23   -14     -     -     4     -     -    83 |
 USNO |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    20   -65    31     3     -     -     -     -  -206     - |
 WAB2 |     -   -34    36     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -68    73    57   -43     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    28     X    -1   -57     -     -    39     -   -23    56 |
 WIND |     -     -     -   -34    27     -     -     -     -  -163     - |
 WSRT |     -    -7    27     -   -12     -     -     -     -  -137   134 |
 WTZA |     -   -13    14     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    79   -86     -     -     -     -     -     -   -64     X |
 XMIS |     -     -     -     9    -7     -     -     -     -     -   -22 |
 YAKT |     -   -11    -3   -37     -     -     -    38     -     -    -4 |
 YAR2 |     -    89     -     -   -59     -     -     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -    75     -     -     -     -   -44     -    83     - |
 YELL |     -    36  -113    28    -6     -     -    28     -    28    91 |
 YKRO |     -   -94     -   -10     -     -     -    68     -     -   185 |
 YSSK |     -   -21     -     -   -76     -     -    87     -     -     - |
 ZECK |     -    96     -   -67   -34     -     -     -     -     -   101 |
 ZWE2 |     -   132     -     -   -87     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   242    13    23    12     X    66   337    15   244    89    18 |  288    196
    2 |   338    31    16    12     X    67   369    15   384   111    68 |  288    254
    3 |   353    11    23     9     X    40  3255    15   442    87     X |  288    509
    4 |  1021    16    18     9    12    24   489    12   937    88    21 |  288    936
    5 |   455    24    18    13    10    23   849    11   409   129    23 |  288    200
    6 |   541    19    15    13     X    28  2724    13   455    79    46 |  288    358
    7 |   479    17    16    15    11    44   690    13   435   152    55 |  288    244
    8 |  3211    17    24    16     X    42  3341     -  2349   123    97 |  288   2791
    9 |   636    10    27    11    15    25  1513     9   674    71    32 |  288    234
   10 |  1994    22    17    13    14    22  2354    10  2118    98    30 |  288   1274
   11 |  1331    18    15    11     7    36   390    15  1241    88    28 |  288    391
   12 |   382    17    15    14    13    39   297    10   385    99    56 |  288    278
   13 |   860    20    19    12     9    31   646    14   680   114    41 |  288    266
   14 |  1182    12    16    10     9    18   953    11  1136    71    38 |  288    193
   15 |   327    16    15    12     9    26   226    12   312   131    33 |  288    257
   16 |   761    14    21    11    11    43   929    12   734   148    57 |  288    388
   17 |   882    16    11    10     7    50   422     9   836    87    34 |  288    318
   18 |   727    25    20    14    10    29   225     9   465    61    32 |  288    276
   19 |  1137    16    30    17     8    43   441    14   697   119    45 |  288    199
   20 |   525    18    31    12    10    27   456    15   520    54    17 |  288    282
   21 |   544    23    33    14    15    31  2126     9   686   100    54 |  288    474
   22 |  1671    17    18    13     8    39  1388    11  1563   102    18 |  288    228
   23 |   910    25    24    11    10    40   813    11   866    37    56 |  288    231
   24 |  1517    20    33    26    14     -  3075    11     -     -     - |  288   1604
   25 |   350    27    18    14    12   118   249    14   430    99    48 |  288    208
   27 |   590    13    21    10    14    34   329    11   575   134    35 |  288    151
   28 |  4050    18    22    14     8    35  3569    17  3736    88    37 |  288    942
   29 |   455    18    26    15     8    32   334     8   428   107    61 |  288    364
   30 |     -    12    25    15     X    19  1336    13   600     -    52 |  288    269
   31 |  2458    18    32     8    14    42  1932    12  2137   136    54 |  288    415
   32 |   572    12    13    10     6    36   809    10   720    67    23 |  288    586
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    12    13     -     -    13     -     -    26 |  288  20262
 ADIS |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -    39 |  285    >>>
 ALGO |     -     7     8     -     -     -     -     -     -    17    20 |  288     59
 ALIC |     -    23     -     X    15     -     -     -     -    21    30 |  288   2852
 ALRT |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    23 |  288   6793
 AMC2 |     -     9     9     -     -     -     -     -     -    32    45 |  288     25
 AREV |     -     -     -    16    10     -     -    11     -     -     - |  288  14480
 ARTU |     -    11     -    10     6     -     -     -     -    41    13 |  287  17945
 ASPA |     -    22     -     -    15     -     -     -     -    52    34 |  246  10202
 AUCK |     -    23     -    11     -     -     -    15     -     -    36 |  288   4334
 BAKE |     -     -     -     7     6     -     -     -     -    31    30 |  288   3346
 BJCO |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  273  10637
 BJFS |     -    16     -     -    11     -     -     -     -     -    19 |  288   6392
 BOGT |     -    19     -    14    16     -     -    17     -    24    33 |  288  19738
 BRMU |     -    23     -    20    24     -     -    18     -    37    76 |  288   7046
 BRUX |     -    10     -     -     8     -     -     7     -     -     - |  288    605
 BSHM |     -     -     -     7     -     -     -     5     -     -     - |  240   7664
 CAS1 |     -    15     -     9     9     -     -    11     -    16    28 |  288   5892
 CEDU |     -    22     -     X    14     -     -     -     -    34    38 |  272   5243
 CHPI |     -     -     -    19    22     -     -    13     -    37    31 |  288   8380
 CHTI |     -    13     -    13     -     -     -    10     -     -    19 |  288   5074
 CHUR |     -    13     -    10     -     -     -    10     -    26     - |  288  14144
 COCO |     -     -     -    12    13     -     -    14     -    33    67 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    13     -     8     -     -     -     -    30     X |  285   2938
 CORD |     -    21     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   7932
 CRO1 |     -    22    13     -    14     -     -    10     -    29     - |  288     52
 CUSV |     -     -     -     8     6     -     -     7     -     -    21 |  288  10325
 DAEJ |     -    12    21    23     -     -     -     -     -     -     - |  288   4465
 DARW |     -    30     -    21    28     -     -    23     -    25    69 |  288   3775
 DAV1 |     -    19     -    10     8     -     -     -     -    36    61 |  288   6386
 DRAO |     -    13     -     -     -     -     -     9     -    28    62 |  288   4022
 DUBO |     -    11     -     7     7     -     -     -     -    24     - |  288   7047
 FLIN |     -    14     -    11     -     -     -     -     -    69    31 |  288   3468
 GLPS |     -    24     -    11     9     -     -    10     -    28    30 |  288  22281
 GLSV |     -    16     -    13     7     -     -     6     -    30     - |  288   2385
 GMSD |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     - |  240   7066
 GODE |     -     7     7     -     -     -     -     -     -    26     - |  288     86
 GOL2 |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    145
 GOLD |     -     9     -     -     6     -     -     -     -    22    27 |  288   5407
 GRAS |     -    25     -     -    16     -     -     -     -     -    29 |  288   3033
 GRAZ |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   3837
 GUUG |     -     -     -     8     -     -     -     6     -    29    20 |  276   6908
 HARB |     -    19    20     -     -     -     -     -     -    31    67 |  287   1834
 HERS |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 HLFX |     -     -     -    10     -     -     -     7     -    18     - |  288   4824
 HOB2 |     -    20    24    14    14     -     -     -     -    30    31 |  263     22
 HOFN |     -    10     -     -     7     -     -     -     -    19     - |  288   5051
 HRAO |     -    17    18     -     -     -     -     -     -    20     - |  288     52
 IENG |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     57
 IISC |     -     -     -     -     9     -     -     8     -    40     - |  288  22781
 INVK |     -    13     -     -     9     -     -     -     -    25    28 |  288   9015
 IQAL |     -     -     -    16     -     -     -    12     -     -    57 |  288   3855
 IRKM |     -     -     9     -     -     -     -     5     -     -     - |  287    851
 ISPA |     -    27     -     X    20     -     -    19     -    35    34 |  288  21783
 KERG |     -    18     -     -    12     -     -     -     -    59    48 |  288   6978
 KIRU |     -    11     6    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   3407
 KOKB |     -    12    27     -     -     -     -    18     -    20   119 |  288    140
 KOKV |     -     -     -    16    12     -     -     -     -     -    80 |  113     22
 KOUR |     -    17    32    48    27     -     -     -     -     -    60 |  288     30
 KRGG |     -     -     -     7    11     -     -    10     -     -     - |  288   6884
 KUUJ |     -     -     -    10     -     -     -     8     -     -    28 |  288   3702
 LAMA |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    18 |  288   2370
 LHAZ |     -     -     -    14    11     -     -     -     -    74    19 |  278    >>>
 LPGS |     -     -     -    16    13     -     -     -     -    34    57 |  240    >>>
 MAC1 |     -    21     -    13     9     -     -    11     -    26    74 |  288   2604
 MAG0 |     -    45     -     -    21     -     -     9     -     -     - |  287   6372
 MAL2 |     -    23     -    14    13     -     -     -     -     -    50 |  288  15879
 MAR6 |     -     -     8     -     -     -     -     5     -     -     - |  288   2383
 MAS1 |     -    13    21    19    14     -     -    11     -    14     - |  288  14336
 MATE |     -    16    15    13    12     -     -     8     -    23     - |  288    290
 MAW1 |     -     -     -     8     8     -     -    10     -    16    60 |  288   5694
 MCIL |     -     -     -     -     9     -     -     9     -     -    27 |  288  10981
 MCM4 |     -    14     -     9     9     -     -     -     -    28    21 |  288  15964
 METS |     -    10     7     -     6     -     -     -     -     -     - |  287  11209
 MGUE |     -     -     -     9     -     -     -     7     -     -     - |  240     19
 NANO |     -    16     -    11     8     -     -     -     -    27   119 |  288   2840
 NICO |     -    13     -     -     9     -     -     -     -    28    32 |  288   6815
 NIST |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -    43 |  287     34
 NKLG |     -    20     -    21    19     -     -    12     -    49    55 |  288   8912
 NNOR |     -     -    20    16     -     -     -     -     -     -    51 |  240    335
 NRC1 |     -    12     7     -     7     -     -     -     -     -     X |  288     36
 NRIL |     -    13     -    14    10     -     -     7     -    41    14 |  288   8060
 NTUS |     -    19     -    11    10     -     -     -     -     -    37 |  181   2559
 NYA1 |     -     7     X     -     9     -     -     8     -    17    19 |  288  13469
 ONSA |     -    15    13    13     7     -     -     -     -     -    16 |  288     30
 OUS2 |     -     -     -    14    11     -     -     -     -    31     - |  243    >>>
 PALV |     -     -     -    42    33     -     -     -     -     -     - |  167   6988
 PDEL |     -    21     -     -    14     -     -     9     -    22     - |  288   2438
 PERT |     -    21     -    11    12     -     -     -     -    23     - |  288   5936
 PETS |     -     -     -     9     7     -     -     -     -     -   160 |  287   7991
 PIE1 |     -    14    13     8     9     -     -     -     -    26     - |  288     40
 POL2 |     -    16     -     -     7     -     -     6     -    32     - |  288   9015
 PRDS |     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -    32 |  288     80
 PTBB |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 QAQ1 |     -    14    11    17     -     -     -     -     -     -     - |  288  22424
 RESO |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -    32 |  288   8189
 REUN |     -    18     -     X    12     -     -     -     -    30    36 |  284   8967
 REYK |     -     -     -    10     8     -     -     -     -     -    71 |  288   4980
 RIO2 |     -     -     -    22    17     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 SANT |     -    23     -     -    15     -     -     -     -    21     - |  288   1480
 SCH2 |     -    14     -    10     8     -     -     -     -    14    28 |  288   3811
 SCUB |     -    16     -    43    26     -     -     -     -     -    29 |  251    >>>
 SEY1 |     -     -     -    19    21     -     -    21     -     -    76 |  288   9902
 SPT0 |     -     4     5     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 SSIA |     -    19     -     -    10     -     -    10     -     -     - |  288  13875
 STHL |     -    33     -    18    17     -     -    13     -     -     - |  288  23036
 SUTH |     -    30     -     -     -     -     -    19     -    20     - |  288  16775
 SUWN |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   5699
 SVTL |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  276     29
 SYDN |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -    70 |  287    879
 SYOG |     -    21    44    50    21     -     -     -     -     -    33 |  287   8047
 TASH |     -     -     -     7     5     -     -     -     -     -     - |  228    >>>
 THTI |     -     -     -    44    33     -     -    28     -    77    64 |  266  11306
 THU3 |     -    10    12     -    11     -     -    11     -    21     - |  288  13313
 TIDB |     -    23    10     8    13     -     -     9     -    29     - |  288     41
 TIXI |     -     -     -    15    13     -     -    10     -    39    31 |  288    >>>
 TOW2 |     -    36     -    22    26     -     -    18     -    43    82 |  288   4614
 TRO1 |     -     8     -     -     5     -     -     -     -    19     - |  288  11643
 TSKB |     -    29    29     -    34     -     -     -     -     -     - |  288   6261
 TWTF |     -    24    18     -    12     -     -     -     -     -    55 |  262     15
 URUM |     -     -     -    19     8     -     -     7     -     -    16 |  288    >>>
 USNO |     -    15    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 VILL |     -    35    13    15    19     -     -     -     -    13     - |  288   3060
 WAB2 |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     32
 WES2 |     -    16    13    13    10     -     -     -     -     -     - |  288   4235
 WHIT |     -    14     X    10     7     -     -     8     -    29    73 |  288  19752
 WIND |     -     -     -    11     9     -     -     -     -    28     - |  228    >>>
 WSRT |     -    13     7     -     9     -     -     -     -    14    23 |  288     10
 WTZA |     -     5     6     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    524
 WTZR |     -     6     7     -     -     -     -     -     -    17     X |  288     27
 XMIS |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -    89 |  275  10887
 YAKT |     -     8    17    13     -     -     -    11     -     -    32 |  287  10354
 YAR2 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   9752
 YEBE |     -     -    11     -     -     -     -     6     -    12     - |  288    100
 YELL |     -    14    11     9     7     -     -     8     -    26    24 |  288     16
 YKRO |     -    37     -    20     -     -     -    16     -     -    36 |  288  22449
 YSSK |     -    10     -     -     8     -     -     5     -     -     - |  287   7825
 ZECK |     -    11     -     9     6     -     -     -     -     -    20 |  288     24
 ZWE2 |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1335    18    18    15    13    42  1573    12  1172    62    50 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   SCUB  | 1828-1 13:30:00 |        -699
gfz |     21  | 1828-1 21:30:00 |         631



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.98     5.01     4.99     4.99   | 2.85e-14  5.79e-15  4.02e-15 |
 GODE |   288   282     2   288     3.53     5.01     1.21     1.21   | 6.77e-14  1.51e-14  4.35e-15 |
 ONSA |   288   287     1   288     4.04     5.01     4.99     4.99   | 5.13e-14  9.40e-15  3.05e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.84     5.01     4.99     4.99   | 2.69e-14  5.53e-15  1.76e-15 |
 SPT0 |   288   285     1   288     4.98     5.01     4.99     4.99   | 3.73e-14  5.93e-15  1.94e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.98     5.01     4.99     4.99   | 1.93e-14  3.82e-15  1.59e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.47     5.01     4.99     4.99   | 4.96e-14  9.84e-15  1.57e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.98     5.01     4.99     4.99   | 2.49e-14  5.08e-15  1.95e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     4.66     5.01     3.97     3.97   | 2.72e-14  4.33e-15  2.31e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     4.03     5.01     4.99     4.99   | 4.45e-14  5.04e-15  1.53e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     4.69     4.99     4.97     4.97   | 4.21e-14  1.35e-14  3.16e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     3.93     4.98     4.97     4.97   | 3.06e-14  6.58e-15  1.92e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.72     4.75     0.26     0.26   | 2.80e-14  5.99e-15  1.40e-15 |
 HOB2 |   263   260     1   263     3.69     4.55     2.14     2.14   | 7.84e-14  7.57e-15  1.73e-15 |
 TWTF |   262   262     0   262     3.52     4.54     4.53     4.53   | 3.09e-14  4.99e-15  1.61e-15 |
 MATE |   288   288     2   241     3.22     4.15     2.25     2.25   | 2.88e-14  8.81e-15  2.82e-14 |
 MGUE |   240   239     1   240     4.07     4.10     4.00     4.00   | 3.54e-14  5.44e-15  1.76e-15 |
 GOL2 |   288   282     2   288     2.37     3.90     1.82     1.82   | 1.27e-13  2.60e-14  9.71e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.12     3.19     4.35     4.35   | 2.82e-14  6.15e-15  2.58e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.93     2.65     2.79     2.79   | 9.09e-14  1.01e-14  1.25e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.84     2.41     4.99     4.99   | 8.66e-14  1.04e-14  2.66e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.56     1.74     4.81     4.81   | 1.30e-13  1.30e-14  3.85e-15 |
 YEBE |   288   286     1   288     1.36     1.31     1.24     1.24   | 1.07e-13  2.77e-14  1.33e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     0.81     0.47     0.21     0.21   | 7.84e-14  1.07e-14  3.52e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.22     0.30     1.22     1.22   | 6.70e-14  2.61e-14  2.32e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.61     0.27     0.04     0.04   | 2.97e-14  7.55e-15  2.48e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.60     0.25     0.01     0.01   | 2.61e-13  7.65e-14  2.56e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.50     0.18     0.02     0.02   | 3.89e-14  1.36e-14  6.23e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.32     0.13     0.24     0.24   | 8.76e-13  7.67e-14  3.19e-14 |
 G27  |   288   287     1   288     3.91     0.10     0.09     0.09   | 5.87e-14  1.96e-14  1.82e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.36     0.09     0.37     0.37   | 4.25e-13  1.41e-13  7.08e-14 |
 KOKV |   113   113     0   113     0.19     0.07     0.01     0.01   | 2.60e-13  7.92e-14         - |
 G09  |   288   288     0   288     0.40     0.07     0.05     0.05   | 5.90e-14  1.41e-14  2.35e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.30     0.07     0.63     0.63   | 5.14e-13  1.45e-13  6.41e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.33     0.06     0.08     0.08   | 4.35e-13  1.49e-13  1.32e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.35     0.05     1.32     1.32   | 5.53e-13  5.96e-14  2.70e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.34     0.05     1.04     1.04   | 5.61e-13  6.45e-14  2.36e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.33     0.05     0.28     0.28   | 5.28e-13  7.36e-14  3.67e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.31     0.04     0.85     0.85   | 6.52e-13  6.68e-14  2.19e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.27     0.04     0.60     0.60   | 6.36e-14  2.10e-14  2.36e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.34     0.34   | 6.66e-13  6.10e-14  2.60e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.31     0.31   | 6.60e-13  6.69e-14  3.23e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.88     0.88   | 6.42e-13  6.55e-14  2.48e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.45     0.45   | 7.44e-13  8.22e-14  2.42e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.29     0.04     0.11     0.11   | 6.88e-13  6.86e-14  4.16e-14 |
 G16  |   288   287     1   288     0.28     0.04     0.56     0.56   | 6.73e-13  7.05e-14  4.11e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.46     0.46   | 7.13e-13  6.62e-14  2.29e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.28     0.04     1.24     1.24   | 6.76e-13  7.33e-14  3.83e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.83     0.03     0.27     0.27   | 2.04e-13  5.68e-14  7.85e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.36     0.01     0.05     0.05   | 5.73e-13  5.30e-14  2.23e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.87     0.01     0.02     0.02   | 6.75e-14  4.00e-14  2.25e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-14  6.80e-15  3.71e-15 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-14  1.75e-14  2.19e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.26e-14  1.93e-14  1.30e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.02e-13  2.12e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  4.06e-13  7.53e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.96e-13  8.24e-14  6.02e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  7.89e-14  3.32e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.24e-13  8.07e-14  3.57e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  1.32e-13  6.27e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.51e-13  9.04e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.04e-13  7.93e-14  6.44e-14 |
 GLSV |   288   231    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-12  7.14e-13  1.50e-13 |
 KOUR |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.37e-14  1.71e-14  4.48e-15 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.63e-28  4.69e-29  7.82e-30 |
 NNOR |   240   240     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  1.73e-13  3.24e-14 |
 PIE1 |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.17e-14  4.64e-15  2.53e-15 |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-14  9.35e-15  7.34e-15 |
 SANT |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.09e-13  1.15e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  7.33e-13  2.75e-13 |
 WHIT |   288   284     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.75e-12  3.99e-13  6.39e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.53e-14  3.12e-15  1.01e-15 |
 GOLD |   288   282     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.86e-12  8.50e-13  2.70e-13 |
 SUWN |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HARB |   287   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-12  6.77e-13  1.16e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-13  1.94e-13  5.82e-14 |
 IRKM |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-13  3.46e-14  7.17e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.18e-22  4.26e-20  1.17e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      MAC1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
