
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1829   Day: 0   MJD: 57047                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 126853    785    -161   -1573     16     16     16    107    116     81   15.95
 emr |  2880     0  89092   2902    5800   -1756     16     16      0    160    160      0   15.37
 esa |  2880     0 122945    296      58    -234     13     12     14    160    177    100   18.90
 gfz |  2871     0 132660  14516     658    -715     17     18     14    177    183    165   15.24
 grg |  2880     0 127700   3404     530    -851     16     14     19    148    131    177   15.91
 mit |  2880     0 109371  16218     444    -903     32     33     28    184    184    183    6.42
 igr |   288     0  45731    291    6820   -1696     16     23     14     86     71     89    0.00
 jpl |   288     0  25161    276    5846   -1750     18     23     15    117    152     93   12.20
 ngs |    96     0   2972     11      24   -1863   1661   1661      0   2912   2912      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    50   146  -288     X    69   170   -91   179  -462     - |
    2 |  -209  -310    96   631  -120  -183  -105  -173 -1790     - |
    3 |   -57   202   -84     X     -  -107    62    78    48     - |
    4 |    32   114  -168   -36   160  -171   -93    -5 -1737     - |
    5 |   130    20   -42    66  -184    50    66     3 -1298     - |
    6 |  -171   110    90     X   -30     X    53  -159  1206     - |
    7 |   103   167  -115   107  -298   151    61    92 -1849     - |
    8 |    33     X  -114     X   104     X    35     X  -264     - |
    9 |    44   113   163  -532   200   -81     7   -79   159     - |
   10 |  -209  -250   320    68   172  -367    31  -271 -6933     - |
   11 |    36  -116   -76   130    37     X   -17    76  2094     - |
   12 |    81   188  -125  -127   -42    83   -94   195 -1476     - |
   13 |   -49   -34    23     6   144  -255   -79    98  1771     - |
   14 |   -47  -146   131    23    20   -38    35    68  1907     - |
   15 |   146     2  -123   -76     8   143     1    57  -631     - |
   16 |   -28   -70   111   -44     3    52    72  -241  2128     - |
   17 |   201    33  -215    12  -131   341   -59    42  -731     - |
   18 |   138   -54    30   152  -304    74    72    91  3061     - |
   19 |    -6  -246   191   -50    70     X    37   -91  -825     - |
   20 |  -148  -251   210    61   102     7    71  -293  2998     - |
   21 |    -4   -76   125    61  -117   -30    74   -17  2944     - |
   22 |  -126  -221   353   -87    15     X    97  -150  1287     - |
   23 |   104   -19   -96     0   -49   178   -25    58 -1001     - |
   24 |    90   198  -219  -107    73    -1   -74   114  1676     - |
   25 |  -157    96    20   -18    37    52   -67    24  1500     - |
   27 |   -65   207   -54  -236   158     4   -41   -51    89     - |
   28 |   -87   -32   171   -41    49  -251    10   -52  2335     - |
   29 |   237   209  -298    57  -164    17    53   225 -1710     - |
   30 |   -56    92  -100     X    90    -7  -103   -15  3848     - |
   31 |    68   101  -225     2   -71   482   -68   185 -3646     - |
   32 |   -75  -183   302   -19     X  -250   316     2 -4707     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    90  -111     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |    26     -     -   -27     -     -   147     -     -     - |
 AJAC |     -     -     -     -    35   -87     -     -     -     - |
 ALBH |    65     -     -  -175   102     -     -     -     -     - |
 ALGO |    12     -     -  -239   327  -275    82     -     -     - |
 ALIC |   -94     -    59  -150   301  -329    -5     -     -     - |
 ALRT |    38     -     -   -85    43     -    59     -     -     - |
 AMC2 |    62     -     -   -64     -     -   100     -     -     - |
 ANKR |     -     -   111     -  -132     -     -     -     -     - |
 AREQ |    66     -     -  -120     -     -    45    63     -     - |
 AREV |     -     -   124  -153     -     -    52     -     -     - |
 ARTU |    45     -   -33  -240   156     -   -48    90     -     - |
 ASPA |   -54     -    54     0     -     -     -     -     -     - |
 AUCK |    97     -    76  -118   -74     -    84     -     -     - |
 BAKE |     -     -    68  -270   179     -   -79     -     -     - |
 BAKO |    59     -     -   -43     -  -103     -    32     -     - |
 BARH |     -     -   196    12   -90     -     -  -203     -     - |
 BJCO |     -     -   132  -163     -     -    26     -     -     - |
 BJFS |   -70     -    60  -112   107     -   -45     -     -     - |
 BJNM |   -22     -     -     -     -     -     -    28     -     - |
 BOGT |     -     -    96  -127   102     -   -48  -122     -     - |
 BOR1 |   -57     -     -   -52   107     -     -     -     -     - |
 BREW |    -5     -     -     -   161  -275     -   -59     -     - |
 BRFT |   -55     -   171  -319   182   -18   -53   -23     -     - |
 BRMU |   -42     -    40  -153   105     -   -35    49     -     - |
 BRST |     9     -   -45     -    60     -   -87     -     -     - |
 BRUX |   112     -     -  -117     -     -    83     -     -     - |
 BUCU |     -     -    47     -   -56     -     -     -     -     - |
 CAS1 |   -86     -   103  -156   118     -   -30     -     -     - |
 CEDU |    34     -   207  -102  -188     -    28     7     -     - |
 CHPI |     8     -    86  -115     -     -    12     -     -     - |
 CHTI |   -51     -    98     6  -157     -    41   112     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -324   311     -     -     -     -     - |
 CHUR |    53     -     4  -276   260     -   -51   -70     -     - |
 COCO |     -     -    48     -     -     -   -78   -75     -     - |
 CONZ |   -49     -   123  -170     -   170   -42     -     -     - |
 CORD |    23     -    69  -113     -     -    11     4     -     - |
 CRO1 |     -     -     -   -74   117  -113   149     -     -     - |
 DAEJ |   199     -     -  -156     -  -124   -31     -     -     - |
 DAKR |     -     -   135  -167     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     8     -   136  -151    21  -116    20     -     -     - |
 DRAG |     -     -    82  -146    51     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -90     -    69  -156   158     -  -124     -     -     - |
 DUM1 |     -     -   -73     -    87     -     -     -     -     - |
 FAIR |   -65     -     -  -308   360     -     -     -     -     - |
 FLIN |    11     -    80  -168    56     -    -3     -     -     - |
 FLRS |    61     -     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -15     -   -32  -140   211     -   -46   -31     -     - |
 GLSV |    46     -   -23   -21    47  -112    37     -     -     - |
 GMSD |     -     -   157  -128     -  -160    56     -     -     - |
 GODE |    21     -     -  -133   130   -59    43     -     -     - |
 GOLD |  -145     -     5  -226   356     -  -131     -     -     - |
 GOPE |    74     -     -  -184   102     -     -     -     -     - |
 GRAS |    13     -   143  -109     -  -196    25     -     -     - |
 GRAZ |   -44     -   199   -44  -151     -    57     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -162   120     -     -    46     -     - |
 GUUG |     -     -    56     6   -73     -    43     -     -     - |
 HARB |    -3     -    73  -231   239  -286  -171     -     -     - |
 HERS |   -20     -    95     -     -  -181     2   -26     -     - |
 HERT |     -     -    -6     -     7     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -     -    74  -184     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -  -190   182     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   -42    97  -142     -     -     -     - |
 HOB2 |   135     -   135   -68  -285    29    91    56     -     - |
 HOFN |  -174     -   289  -250    73     -  -139     -     -     - |
 HOLB |     5     -     -  -183   174     -   -69     -     -     - |
 HOLM |    82     -     -  -166     -     -     -   100     -     - |
 HRAO |   -74     -     -     -   -70   356    51     -     -     - |
 HYDE |    77     -    43     -  -139     -   -10     -     -     - |
 IENG |    39     -     -     -     -   -96    70     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -22   -75     -     -   125     -     - |
 INVK |    26     -     -   -69    40     -    46     -     -     - |
 IRKJ |     -     -    35  -224   153  -110     -    85     -     - |
 ISPA |    56     -   -11  -147    97     -   -18     1     -     - |
 JOZ2 |    54     -     0     -   -55     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -  -102    98     -  -143     -     -     - |
 KELY |  -103     -   112   -90    32     -     -    36     -     - |
 KERG |   -78     -   -18  -254   343     -   -99     -     -     - |
 KIRU |    56     -    43   -26   -69   -32    80     -     -     - |
 KOKB |   -93     -     -     -   194   -18   -88  -122     -     - |
 KOKV |     -     -   105  -130     -     -    20     -     -     - |
 KOUC |     X     -    75   -97     4     -     -     -     -     - |
 KOUR |    25     -   159  -122  -130    73    42     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   -34     -     -   144    42     -     - |
 LAMA |    72     -     -   -82    13   -13    54     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -22     -    26     -     -     -     -     - |
 LPAL |    36     -     -     -     -   -90     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -    29     -   -34     -   -27     -     -     - |
 MAC1 |     1     -    70   -80   -34    92     4   -13     -     - |
 MADR |    80     -     -     -     -  -198     -     -     -     - |
 MAG0 |   -29     -    25     -     -     -   -45     -     -     - |
 MAL2 |    13     -   103   -65   -73     -    69     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -239   229     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     X     -    -7     -     9    -4     -     -     -     - |
 MAS1 |  -193     -    95  -170   243     -   -46     -     -     - |
 MATE |    56     -   117   -82  -120    11    50     -     -     - |
 MAW1 |   -15     -    20  -180   135     -   -23    39     -     - |
 MBAR |     -     -    40     -   -47     -     -     -     -     - |
 MCIL |     -     -   115   -92     -     -     8   -62     -     - |
 MCM4 |  -232     -     -  -392   609     -  -198     -     -     - |
 MDVJ |   109     -   -51  -157    72    87     -     -     -     - |
 MEDI |     5     -     -     -     -   -12     -     -     -     - |
 METS |    87     -     -   -91     -     -    76     -     -     - |
 MIZU |    79     -     -   -72     -   -24     -     -     -     - |
 MOBS |   -28     -    23     -    26   -64     -     -     -     - |
 MONP |   -77     -   156     -  -100   -20     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -214     -   507     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -181   174     -     -     -     -     - |
 NANO |   -31     -    71  -163   104     -   -56     -     -     - |
 NICO |  -100     -   219   -72    -7  -208    -9     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    23     -     -     -   -29     -     - |
 NKLG |  -123     -     0  -312   389     -  -114    34     -     - |
 NLIB |     -     -     -  -134   290  -399     -     -     -     - |
 NNOR |   -12     -   -11     -   107  -205   -71     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -69  -236   309     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -32     -     -  -156   189   -20   -47     -     -     - |
 NRIL |   -45     -    36  -167   101     -   -15    80     -     - |
 NRMD |   146     -     -  -153     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |    16     -     X   -17     -     -    74     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -   -86     -     -   112     -     - |
 NYA1 |   130     -    79    -4  -221     -   189     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -  -236   226     -     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -   -88     -   105     -     -     -     -     - |
 OHI3 |  -165     -   105     -    92   117     -  -128     -     - |
 ONSA |   -45     -    38   -66    92   -71   138     -     -     - |
 OPMT |   105     -     -  -106     -     0     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    76     -   -90     -    80     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -238   228     -     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -61    92     -     -   -44     -     - |
 PBRI |     -     -   118  -147     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |    14     -    72  -160   127  -181   -18     -     -     - |
 PENC |   -15     -     -     -    15     -     -     -     -     - |
 PERT |   -35     -    80  -212   132     -   -40    15     -     - |
 PETS |     -     -     -   -88     -     -    55   110     -     - |
 PIE1 |    18     -    23  -180   127     -    41     -     -     - |
 PIMO |     -     -   118  -173   -10     -    42    46     -     - |
 POL2 |   -62     -     -  -126   183     -     9     -     -     - |
 POLV |     -     -     -   -65    63     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -43     -    51     -   -20     -     -     - |
 POVE |     -     -    86  -106     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    61     -     -  -102     -    90   143     -     -     - |
 PTBB |   -77     -    52     -     -    39    -4     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -   -67  -147   220     -   -69     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -  -417   399     -     -     -     -     - |
 QUIN |    27     -   -23     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -57     -     -   -93   182     -     -   -47     -     - |
 RBAY |     -     -     -   147  -141     -     -     -     -     - |
 RESO |   127     -     -  -133     -     -    43     -     -     - |
 REUN |   -53     -   -34  -175   261     -  -100     -     -     - |
 REYK |    51     -     -   -22   -31     -   212     -     -     - |
 SALU |     -     -   161  -200     -     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     -  -224     X   531     -     -     -     - |
 SCH2 |   -30     -    64  -244   136     9   -34    63     -     - |
 SCOR |     -     -    -9  -138   221     -     -  -102     -     - |
 SCUB |   129     -     -     -  -129     -   -17     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -212     -     -    36   265     -     - |
 SFER |     -     -   147  -100   -11  -167     -     -     -     - |
 SIMO |     -     -     -   -80     -     -     -    99     -     - |
 SOFI |    33     -    66  -133    23     -     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -    62  -180     -     -     -   129     -     - |
 SPT0 |   -32     -     -     -   100  -167   -67     -     -     - |
 SSIA |  -132     -     -  -184   308     -   -39     -     -     - |
 STHL |   -90     -    91   -58     -     -   -15    49     -     - |
 STJO |     -     -     -   -66    86     8    15   -34     -     - |
 SUTH |   -40     -     -     -    40     -     7     -     -     - |
 SUTV |     -     -   143  -177     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |   -10     -   160  -144     -  -106  -343     -     -     - |
 SVTL |     -     -    40     -   -48     -    24     -     -     - |
 SYDN |   -66     -    56     -     -     -   316     -     -     - |
 SYOG |   -39     -    92  -154    78     -  -143     -     -     - |
 TAH1 |   -76     -     -     -   201     -     -  -160     -     - |
 THTI |     -     -   137  -393   221     -    -9     -     -     - |
 THU2 |     -     -    95  -118     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -87     -     -  -228   310     -   -32    -4     -     - |
 TIDB |     -     -     -  -159   165   -26    36     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -16     -    19     -  -127     -     -     - |
 TLSE |   -72     -    26  -227   397  -347  -158     -     -     - |
 TOW2 |   -60     -    96  -227   236     -   -40   -87     -     - |
 TRO1 |  -200     -    58  -136   352     -  -100  -121     -     - |
 TSKB |    18     -     -   -19     -     -   -16     -     -     - |
 TUVA |     -     -    33     -     -     -     -   -51     -     - |
 TWTF |    47     -     -  -249   163   -23   -46    49     -     - |
 ULAB |     -     -    65     -   -77     -   106     -     -     - |
 URUM |     -     -   -42     -   105     -  -139   -72     -     - |
 USNO |   -31     -     -     -    31     -   -36     -     -     - |
 USUD |     -     -     -   -51     -   120     -     -     -     - |
 VILL |    52     -    26  -218   190  -162   -18     -     -     - |
 VIS0 |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -    39  -180     -    44     -     - |
 WAB2 |   143     -     -  -165     -    35    95     -     -     - |
 WES2 |  -167     -    52  -303   403     -  -127     -     -     - |
 WHIT |    10     -     6  -194   175     -   -19    -9     -     - |
 WILL |    26     -     -   -61    13    49     -     -     -     - |
 WIND |     -     -   -51     -    60     -   -29     -     -     - |
 WROC |    35     -     -     -    34  -172     -     -     -     - |
 WSRT |   -62     -     -  -140   281  -211  -136     -     -     - |
 WTZA |     7     -     -     -     -   -17   -11     -     -     - |
 WTZR |   -50     -   305  -123   -96  -242   -18     -     -     - |
 WUHN |  -166     -   140   -98   249  -393   -43     -     -     - |
 XMIS |     X     -   -21  -229   247     -   -57     -     -     - |
 YAKT |    16     -    24  -152     -     -    17   133     -     - |
 YARR |     -     -     -     -   -20    50     -     -     -     - |
 YEBE |     -     -     -     -    81  -200  -107     -     -     - |
 YELL |    75     -     -  -119    99  -150    -2     -     -     - |
 YKRO |    51     -     -  -105     -     -    33    64     -     - |
 YSSK |    79     -     -  -199     -     -    25   146     -     - |
 ZECK |   141     -   -15  -203   115  -111   -58     -     -     - |
 ZIMM |   -62     -     -   -66   180  -134     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    14    14     9     X    13    41    30    28   570     - | 2880    206
    2 |    32    16     7    11    19    19    39    44   331     - | 2880    213
    3 |    16    14     7     X     -    31    19    23  1594     - | 2880    501
    4 |    16    14     8     8    11    49    17    13  2444     - | 2880   1428
    5 |    12    16    11    13    12    23    14    13   340     - | 2880    384
    6 |    14    12     8     X    18     X    25    30   344     - | 2880    304
    7 |    14    15    10    13    14    15    15    20   857     - | 2880    334
    8 |    16     X    13     X    18     X    31     X  4661     - | 2818   4686
    9 |    14    14     8     8    11    22    17    20   238     - | 2880    216
   10 |    14    13    12    10    14    49    32    34  2606     - | 2880   1445
   11 |    14    12     9     8    15     X    19    16  1837     - | 2880    800
   12 |    12    10    12     7    11    26    24    25   508     - | 2880    294
   13 |    20    13     9    16    18    46    14    17   886     - | 2880    274
   14 |    15    18    12    11    12    30    24    20   387     - | 2880    225
   15 |    13    15    12    11    15    28    17    16   444     - | 2880    234
   16 |    15    13     9    10    16    44    32    30   664     - | 2880    394
   17 |    18    12     9     9    15    31    16    13  1244     - | 2880    442
   18 |    11    15     9    11    11    24    24    26   337     - | 2880    251
   19 |    12    12    17     6    12     X    23    20   407     - | 2880    200
   20 |     7    12    10     7    12    34    37    34   462     - | 2880    250
   21 |    13    14     9    10    11    31     9    18  1768     - | 2880    410
   22 |    11    14    10    17    15     X    26    26  3930     - | 2880    168
   23 |    16    12     8    12    11    24    18    19   728     - | 2880    153
   24 |    22    16    14    15    16    21    22    21  1600     - | 2880   1327
   25 |    20    14    12    13    15    43    14    10   495     - | 2880    211
   27 |    11    11    16     7    11    24    21    16   382     - | 2880    170
   28 |    15    11    12     9    14    59    17    26  2826     - | 2880    450
   29 |    17    13    10     6    13    17    27    28   572     - | 2880    367
   30 |    20    18    13     X    17    36    20    23  3089     - | 2880    254
   31 |    14    17     8    13    13    20    24    25  1065     - | 2880    353
   32 |    21    53    38    79     X    27     5    19  1646     - | 2874    898
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   4334
 ABPO |    17     -     -    18     -     -    17     -     -     - |  288  18917
 AJAC |     -     -     -     -    11    27     -     -     -     - |  287   4071
 ALBH |     9     -     -    11    15     -     -     -     -     - |  288   9862
 ALGO |    18     -     -    12    15    37    15     -     -     - |  288     56
 ALIC |    16     -    14    15    23    41    12     -     -     - |  288   3079
 ALRT |    11     -     -    15    14     -    12     -     -     - |  288   6923
 AMC2 |     8     -     -     8     -     -    29     -     -     - |  288     28
 ANKR |     -     -    10     -    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    10     -     -    10     -     -     9    11     -     - |  288  11634
 AREV |     -     -     8    10     -     -     8     -     -     - |  288  11595
 ARTU |    16     -     9     8    11     -    14     8     -     - |  287  16612
 ASPA |    36     -    27    29     -     -     -     -     -     - |  248   9451
 AUCK |    27     -    11    17    26     -    12     -     -     - |  288   5371
 BAKE |     -     -    10    18    17     -    12     -     -     - |  288   3368
 BAKO |    14     -     -    16     -    20     -    13     -     - |  288   2869
 BARH |     -     -    13    15    27     -     -    18     -     - |  288   2652
 BJCO |     -     -    13    16     -     -    12     -     -     - |  288   9285
 BJFS |    10     -     9    10    11     -    11     -     -     - |  288   5781
 BJNM |     9     -     -     -     -     -     -    12     -     - |  288     36
 BOGT |     -     -    21    22    25     -    13    26     -     - |  288  22505
 BOR1 |     8     -     -     6    10     -     -     -     -     - |  272   6798
 BREW |    24     -     -     -    15    20     -     9     -     - |  288     36
 BRFT |    33     -    14    23    34    38    16    17     -     - |  288   2578
 BRMU |    26     -    23    23    24     -    17    23     -     - |  288   5181
 BRST |    26     -    22     -    33     -    18     -     -     - |  282   1871
 BRUX |     7     -     -     7     -     -    18     -     -     - |  288    400
 BUCU |     -     -     7     -     9     -     -     -     -     - |  288   7433
 CAS1 |    17     -    11    11    13     -    12     -     -     - |  288   4797
 CEDU |    18     -    11    13    12     -    11     7     -     - |  288   5669
 CHPI |    13     -    11    12     -     -     9     -     -     - |  288  11161
 CHTI |    23     -    13    17    25     -     7    13     -     - |  288   5500
 CHUM |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  288  16047
 CHUR |     9     -    11    11    15     -     6    11     -     - |  288  23921
 COCO |     -     -     7     -     -     -    11    11     -     - |  288    >>>
 CONZ |    16     -    16    18     -    48    18     -     -     - |  288   3542
 CORD |    20     -    17    21     -     -     9    18     -     - |  288  10010
 CRO1 |     -     -     -    24    19    38    17     -     -     - |  288     38
 DAEJ |    13     -     -    11     -    24    17     -     -     - |  288   3733
 DAKR |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288  10119
 DARW |    20     -    21    26    39    42    18     -     -     - |  288   3656
 DRAG |     -     -    36    25    40     -     -     -     -     - |  279   3694
 DRAO |    15     -     8     8    18     -    15     -     -     - |  288   4513
 DUM1 |     -     -    12     -    15     -     -     -     -     - |  287   5342
 FAIR |    12     -     -     9    15     -     -     -     -     - |  288  33455
 FLIN |    17     -     8     9    21     -     7     -     -     - |  288   2833
 FLRS |    11     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   1897
 GLPS |    16     -    11    11    20     -    11     8     -     - |  288  22317
 GLSV |    27     -    16     9    15    20    14     -     -     - |  288   2499
 GMSD |     -     -    12    11     -    25     7     -     -     - |  288   3592
 GODE |     8     -     -    15    15    16    10     -     -     - |  288     99
 GOLD |     8     -    10    11    16     -     9     -     -     - |  288   6492
 GOPE |    15     -     -    10    15     -     -     -     -     - |  287    541
 GRAS |     7     -    10     9     -    13    11     -     -     - |  288   3559
 GRAZ |     7     -     7     8    12     -    11     -     -     - |  288   3955
 GUAM |     -     -     -    18    20     -     -    17     -     - |  288   6851
 GUUG |     -     -    16    21    20     -    13     -     -     - |  288   5909
 HARB |    18     -    15    23    19    46    19     -     -     - |  288   1343
 HERS |    10     -     7     -     -    35    10    14     -     - |  288     15
 HERT |     -     -    15     -    18     -     -     -     -     - |  288   2639
 HLFX |     -     -     -     -    10    24     -     -     -     - |  280   3162
 HNLC |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  288  11726
 HNPT |     -     -     -    17    16    17     -     -     -     - |  288   2531
 HOB2 |    16     -    11    16    15    38     9    11     -     - |  288     34
 HOFN |    10     -    13    15    20     -     9     -     -     - |  288   5614
 HOLB |    16     -     -    13    25     -    11     -     -     - |  288   4420
 HOLM |     9     -     -     8     -     -     -     9     -     - |  288   7397
 HRAO |    21     -     -     -    14    35    37     -     -     - |  288     48
 HYDE |    13     -    13     -    15     -    21     -     -     - |  269   3722
 IENG |     7     -     -     -     -    17    15     -     -     - |  288     66
 IISC |     -     -     -    12    14     -     -    12     -     - |  288  20819
 INVK |    13     -     -    11    17     -    10     -     -     - |  288   7483
 IRKJ |     -     -     8     9    12    18     -     7     -     - |  288    113
 ISPA |    21     -    18    18    31     -    10    22     -     - |  288  23186
 JOZ2 |     9     -     9     -    12     -     -     -     -     - |  288   4070
 JPLM |     -     -     -    13    12     -    13     -     -     - |  288   4867
 KELY |    13     -     9     9    19     -     -    12     -     - |  288   8455
 KERG |    18     -    14    13    22     -    13     -     -     - |  288   4568
 KIRU |    11     -     7    12    18    20    11     -     -     - |  288   4086
 KOKB |    17     -     -     -    15    25    15    12     -     - |  288     66
 KOKV |     -     -     8    10     -     -     7     -     -     - |  288     48
 KOUC |     X     -    19    18    22     -     -     -     -     - |  282   6687
 KOUR |    22     -    21    21    32    29    16     -     -     - |  288     35
 KRGG |     -     -     -    10     -     -     7    12     -     - |  288   4743
 LAMA |    12     -     -     9    13    14    17     -     -     - |  288   2455
 LHAZ |     -     -    54     -    65     -     -     -     -     - |  267    >>>
 LPAL |    17     -     -     -     -    43     -     -     -     - |  263   4655
 LPGS |     -     -    17     -    20     -    21     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    21     -    17    20    27    39     9    16     -     - |  288   2396
 MADR |    17     -     -     -     -    43     -     -     -     - |  279     23
 MAG0 |    56     -    47     -     -     -    54     -     -     - |  252   6954
 MAL2 |    16     -    16    16    25     -    14     -     -     - |  288   8036
 MANA |     -     -     -    22    21     -     -     -     -     - |  215   7634
 MAR6 |     X     -    13     -    12    19     -     -     -     - |   92    436
 MAS1 |    11     -    11    13    21     -    10     -     -     - |  288  13586
 MATE |    14     -     9    10    16    34     8     -     -     - |  288     78
 MAW1 |    10     -     9     9    15     -     9    16     -     - |  288   5011
 MBAR |     -     -    16     -    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -    11    14     -     -    11    10     -     - |  288   9307
 MCM4 |    14     -     -    10    12     -    10     -     -     - |  288   8010
 MDVJ |    16     -    11    15    20    63     -     -     -     - |  288     19
 MEDI |    14     -     -     -     -    34     -     -     -     - |  288     18
 METS |    10     -     -    11     -     -    20     -     -     - |  287   9453
 MIZU |     8     -     -     8     -    21     -     -     -     - |  288    430
 MOBS |    13     -    12     -    20    25     -     -     -     - |  288   3489
 MONP |    22     -    12     -    27    28     -     -     -     - |  288   2747
 MORP |     -     -     -    10     -    25     -     -     -     - |  287   3904
 NAIN |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     - |  288   9213
 NANO |    19     -     9    11    25     -    12     -     -     - |  288   2674
 NICO |     9     -    11    10    16    25    16     -     -     - |  288   4196
 NIUM |     -     -     -    12     -     -     -    15     -     - |  288   9640
 NKLG |    35     -    22    20    29     -    15    17     -     - |  288   7380
 NLIB |     -     -     -    18    16    29     -     -     -     - |  288     40
 NNOR |    12     -    12     -    19    40     9     -     -     - |  288    513
 NOVM |     -     -     8     8    12     -     -     -     -     - |  288     62
 NRC1 |    15     -     -     9    17    16    10     -     -     - |  288     21
 NRIL |    10     -     9     8    11     -    10    17     -     - |  288  11759
 NRMD |    15     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  222   6170
 NTUS |     9     -     X     9     -     -    13     -     -     - |  209   2527
 NVSK |     -     -     -     -    12     -     -    15     -     - |  235    >>>
 NYA1 |    15     -    10     8    14     -    23     -     -     - |  287   9402
 NYAL |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  133    369
 OHI2 |     -     -    23     -    27     -     -     -     -     - |  285    >>>
 OHI3 |    21     -    10     -    18    31     -    11     -     - |  288    124
 ONSA |    14     -     9    13    14    29     7     -     -     - |  288     23
 OPMT |    11     -     -    12     -    14     -     -     -     - |  288     12
 OUS2 |     -     -    15     -    18     -    14     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    12    12     -     -     -     -     - |  288  10217
 PARC |     -     -     -    15    19     -     -    13     -     - |  288   7937
 PBRI |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   3850
 PDEL |    13     -    11    16    13    23     8     -     -     - |  288   2039
 PENC |    14     -     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3163
 PERT |    17     -    13    12    19     -     8    10     -     - |  288   5047
 PETS |     -     -     -     6     -     -    12     7     -     - |  287   9271
 PIE1 |    19     -     8    10    19     -    10     -     -     - |  288     24
 PIMO |     -     -     9    17    18     -    11    10     -     - |  288   6565
 POL2 |    10     -     -     9     8     -    15     -     -     - |  288   8575
 POLV |     -     -     -    45    43     -     -     -     -     - |  215   2366
 POTS |     -     -     8     -    10     -    14     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288  10931
 PRDS |     8     -     -    12     -    16    11     -     -     - |  288     78
 PTBB |    10     -     7     -     -    24    13     -     -     - |  288     21
 QAQ1 |     -     -     8    13    17     -    12     -     -     - |  288   5100
 QIKI |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     - |  288   7993
 QUIN |     8     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  10968
 RABT |    12     -     -     9    18     -     -     9     -     - |  288  18933
 RBAY |     -     -     -    27    26     -     -     -     -     - |   70   4408
 RESO |     7     -     -     7     -     -    16     -     -     - |  288   6876
 REUN |    13     -    15    18    18     -    11     -     -     - |  288   6882
 REYK |    14     -     -    19    26     -    19     -     -     - |  288   5478
 SALU |     -     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   9388
 SANT |     -     -     -    11     X    27     -     -     -     - |  262   1629
 SCH2 |    12     -     7    11    13    12     7     9     -     - |  288   3398
 SCOR |     -     -     7    10    13     -     -    10     -     - |  288   7519
 SCUB |    20     -     -     -    20     -    23     -     -     - |  288    >>>
 SEY1 |     -     -     -    29     -     -    29    36     -     - |  286   8635
 SFER |     -     -    10    15    12    19     -     -     -     - |  288     86
 SIMO |     -     -     -    13     -     -     -    17     -     - |  288   2984
 SOFI |    12     -    13     8    20     -     -     -     -     - |  288   5868
 SOLA |     -     -     7     9     -     -     -     7     -     - |  288   6934
 SPT0 |    15     -     -     -    10    24    17     -     -     - |  288     51
 SSIA |    23     -     -    15    27     -    12     -     -     - |  288  10430
 STHL |    23     -    22    34     -     -    10    16     -     - |  288  26597
 STJO |     -     -     -    19    25    30    13    13     -     - |  288    459
 SUTH |    14     -     -     -    14     -    21     -     -     - |  284  16279
 SUTV |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   6061
 SUWN |    16     -    11    11     -    21    13     -     -     - |  288   3808
 SVTL |     -     -    11     -    13     -    16     -     -     - |  288     29
 SYDN |    20     -    17     -     -     -    29     -     -     - |  281    600
 SYOG |    12     -    10    10    16     -    22     -     -     - |  288   6601
 TAH1 |    26     -     -     -    25     -     -    17     -     - |  288    407
 THTI |     -     -    20    27    34     -    13     -     -     - |  288  11862
 THU2 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288  30649
 THU3 |    14     -     -     8    18     -    13    11     -     - |  288   6898
 TIDB |     -     -     -    18    17    26    18     -     -     - |  288     51
 TIXI |     -     -    10     -    12     -    16     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13     -    12    17    15    30    10     -     -     - |  288   1949
 TOW2 |    18     -    16    23    36     -    11    13     -     - |  288   6336
 TRO1 |    19     -    12    12    16     -    11    15     -     - |  288   8400
 TSKB |     9     -     -     9     -     -    14     -     -     - |  287   7026
 TUVA |     -     -    34     -     -     -     -    53     -     - |  197   6204
 TWTF |     8     -     -    13    17    21    13    10     -     - |  288     26
 ULAB |     -     -    10     -    12     -    10     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -     8     -     9     -    13     9     -     - |  288    >>>
 USNO |    16     -     -     -    16     -    17     -     -     - |  272     28
 USUD |     -     -     -    16     -    38     -     -     -     - |  270     39
 VILL |    11     -    10    15    20    16    11     -     -     - |  288   3752
 VIS0 |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 VNDP |     -     -     -     -    12    16     -    16     -     - |  288   4066
 WAB2 |     9     -     -    20     -    41    10     -     -     - |  288     24
 WES2 |    17     -    14    25    24     -    21     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     9     -     7    12    14     -     6     7     -     - |  288   4826
 WILL |     8     -     -    10    12    21     -     -     -     - |  288   4169
 WIND |     -     -    13     -    16     -    24     -     -     - |  288    >>>
 WROC |    11     -     -     -    12    24     -     -     -     - |  288   4023
 WSRT |    10     -     -    15    11    38     9     -     -     - |  288     12
 WTZA |     6     -     -     -     -    15     8     -     -     - |  288    504
 WTZR |    11     -    10     7    17    23    13     -     -     - |  288     25
 WUHN |    12     -    12    14    15    21    11     -     -     - |  288   2761
 XMIS |     X     -    17    23    27     -    14     -     -     - |  284   9468
 YAKT |    12     -    13    13     -     -    10    14     -     - |  287   9072
 YARR |     -     -     -     -    10    24     -     -     -     - |  288   3813
 YEBE |     -     -     -     -     5    13    18     -     -     - |  287     50
 YELL |    14     -     -    11    16    22    10     -     -     - |  288     15
 YKRO |    13     -     -    17     -     -    20    15     -     - |  288  20695
 YSSK |     8     -     -     5     -     -    15     9     -     - |  287   9021
 ZECK |     9     -     9    10    12    16    12     -     -     - |  288     15
 ZIMM |    14     -     -    10    12    16     -     -     -     - |  288   3826
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    16    13    17    16    32    17    19  1662     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   MAR6  | 1829-0  0:10:00 |       18810
cod |   MAR6  | 1829-0  0:15:00 |       13806
cod |   MAR6  | 1829-0  0:20:00 |       15588
cod |   MAR6  | 1829-0  0:25:00 |       15061
cod |   MAR6  | 1829-0  0:30:00 |       16394
cod |   MAR6  | 1829-0  0:35:00 |       17624
cod |   KOUC  | 1829-0  0:55:00 |       -1425
cod |   KOUC  | 1829-0  1:00:00 |       -1672
cod |   KOUC  | 1829-0  1:05:00 |        -843
cod |   KOUC  | 1829-0  1:15:00 |       -1260
cod |   KOUC  | 1829-0  1:30:00 |       -5139
cod |   KOUC  | 1829-0  1:55:00 |       -1415
grg |   GRAZ  | 1829-0  5:30:00 |         751
grg |   GRAZ  | 1829-0 14:45:00 |        -745
grg |   TRO1  | 1829-0 23:15:00 |        -710
mit |     22  | 1829-0  0:01:00 |         796
mit |     22  | 1829-0  0:17:00 |         680
mit |     22  | 1829-0  0:19:30 |        -686
mit |     22  | 1829-0  0:29:00 |         644
mit |     22  | 1829-0  0:30:00 |        -659
mit |     22  | 1829-0  0:40:00 |       -1024
mit |     11  | 1829-0  2:03:30 |        -764
mit |     32  | 1829-0 12:39:30 |       -3126
mit |     32  | 1829-0 12:40:00 |        3495
mit |      8  | 1829-0 19:29:30 |         567
mit |      8  | 1829-0 19:30:00 |        1023



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.73     3.91     2.20     2.20   | 2.40e-14  6.92e-15  3.39e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.51     3.91     3.90     3.90   | 2.95e-14  7.02e-15  3.93e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.50     3.91     2.25     2.25   | 4.93e-14  8.05e-15  4.85e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     2.98     3.91     3.30     3.30   | 3.13e-14  4.57e-15  8.47e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.06     3.91     3.90     3.90   | 3.37e-14  5.49e-15  2.33e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.07     3.91     3.90     3.90   | 3.82e-14  5.49e-15  2.42e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     3.87     3.91     2.81     2.81   | 3.82e-14  4.71e-15  2.27e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.48     3.91     1.82     1.82   | 3.82e-14  6.84e-15  9.70e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     3.37     3.91     3.90     3.90   | 3.29e-14  6.74e-15  2.06e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     2.91     3.91     3.90     3.90   | 3.74e-14  6.21e-15  2.76e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.50     3.91     0.41     0.41   | 4.97e-14  8.30e-15  2.95e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.87     3.91     3.07     3.07   | 3.10e-14  4.58e-15  2.36e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.54     3.91     3.90     3.90   | 3.31e-14  4.52e-15  1.53e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.51     3.91     3.90     3.90   | 3.33e-14  6.08e-15  1.47e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.41     3.91     0.66     0.66   | 6.39e-14  6.42e-15  2.69e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     2.78     3.91     3.90     3.90   | 4.63e-14  6.46e-15  5.06e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.70     3.89     3.90     3.90   | 2.96e-14  5.87e-15  1.77e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     3.24     3.89     1.23     1.23   | 3.83e-14  6.72e-15  1.38e-15 |
 USNO |   272   272     0   272     2.55     3.68     1.07     1.07   | 3.57e-14  5.92e-15  3.49e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     1.98     3.26     0.37     0.37   | 7.94e-14  1.46e-14  3.13e-14 |
 PRDS |   288   288     0   288     1.94     3.16     0.97     0.97   | 4.23e-14  1.11e-14  3.96e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     1.84     2.84     0.88     0.88   | 4.90e-14  6.09e-15  3.04e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.66     2.32     0.81     0.81   | 7.63e-14  1.07e-14  1.04e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.48     1.84     0.87     0.87   | 9.09e-14  1.36e-14  2.90e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.40     1.65     3.90     3.90   | 8.85e-14  8.89e-15  2.49e-15 |
 CRO1 |   288   285     1   288     1.37     1.58     1.21     1.21   | 1.08e-13  1.33e-14  3.67e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     1.30     1.42     3.90     3.90   | 1.17e-13  1.19e-14  3.88e-15 |
 USUD |   270   270     0   270     1.19     1.27     3.58     3.58   | 1.05e-13  1.36e-14  4.37e-15 |
 TIDB |   288   287     0   288     1.16     1.13     1.92     1.92   | 1.41e-13  1.56e-14  5.21e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.99     0.82     0.06     0.06   | 5.04e-14  8.84e-15  4.71e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.81     0.55     0.05     0.05   | 4.53e-14  1.07e-14  4.14e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     0.77     0.50     0.19     0.19   | 2.41e-14  4.74e-15  1.69e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.72     0.44     0.84     0.84   | 3.03e-14  4.78e-15  3.91e-15 |
 YEBE |   287   287     0   287     0.64     0.35     0.47     0.47   | 8.30e-14  1.57e-14  2.61e-15 |
 G27  |   288   285     1   288     2.31     0.34     0.96     0.96   | 6.24e-14  1.83e-14  2.31e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.86     0.33     3.90     3.90   | 6.25e-14  2.28e-14  2.94e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     3.86     0.32     3.90     3.90   | 5.78e-14  2.23e-14  2.58e-14 |
 NLIB |   288   288     0   288     0.58     0.28     0.29     0.29   | 1.24e-13  1.13e-14  3.35e-15 |
 G30  |   288   285     1   288     3.84     0.25     3.90     3.90   | 8.57e-14  4.42e-14  3.26e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.49     0.20     0.35     0.35   | 3.41e-14  4.68e-15  2.12e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     0.45     0.17     0.08     0.08   | 4.26e-14  8.61e-15  3.21e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.10     0.97     0.97   | 7.84e-13  7.53e-14  3.37e-14 |
 G32  |   288   285     1   288     0.49     0.09     0.91     0.91   | 2.13e-13  6.78e-14  1.24e-13 |
 TAH1 |   288   288     0   288     0.31     0.08     0.23     0.23   | 3.80e-13  9.02e-14  4.70e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.41     0.41   | 3.99e-13  1.23e-13  2.69e-14 |
 MAR6 |    92    92     0    92     0.15     0.06     0.01     0.01   | 2.48e-13  8.79e-14         - |
 MIZU |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.03     0.03   | 4.26e-13  1.16e-13  2.70e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.23     0.04     0.03     0.03   | 5.40e-13  1.17e-13  3.34e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.22     0.04     0.44     0.44   | 5.10e-13  1.46e-13  3.22e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.24     0.04     0.25     0.25   | 4.85e-13  1.43e-13  2.05e-13 |
 G09  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.04     0.04   | 6.07e-14  1.28e-14  1.35e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.03     1.57     1.57   | 6.16e-13  6.34e-14  1.01e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.24     1.24   | 5.21e-13  6.75e-14  1.41e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.33     0.33   | 5.62e-13  8.28e-14  3.33e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.03     1.01     1.01   | 6.57e-13  6.23e-14  2.62e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.40     0.40   | 6.35e-13  6.81e-14  2.13e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.37     0.37   | 7.28e-13  7.12e-14  2.99e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.04     1.04   | 6.21e-13  5.95e-14  2.94e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.13     0.13   | 7.55e-13  8.05e-14  4.34e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.66     0.66   | 7.22e-13  5.99e-14  4.84e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.54     0.54   | 6.97e-13  7.58e-14  4.08e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.50     1.50   | 6.75e-13  7.32e-14  2.91e-14 |
 NYAL |   133   126     2   133     0.10     0.02     0.02     0.02   | 1.46e-12  6.12e-13         - |
 G03  |   288   288     0   288     0.32     0.01     0.45     0.45   | 6.62e-14  1.88e-14  1.15e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.05     0.05   | 6.69e-13  7.70e-14  1.48e-14 |
 MADR |   279   272    10     6     0.01     0.00     0.00     0.00   | 2.92e-08  1.64e-09  5.38e-10 |
 FLRS |   288   265     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  9.12e-13  2.12e-13 |
 G08  |   274   274     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  4.67e-13  5.36e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  4.53e-13  8.18e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  8.52e-14  1.10e-13 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.81e-13  8.20e-14  3.16e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.62e-14  2.38e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  1.31e-13  4.08e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.32e-13  5.94e-14  1.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.72e-13  9.78e-14 |
 G25  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.91e-14  2.20e-14  2.30e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.04e-13  8.16e-14  3.00e-14 |
 GRAS |   288   219    43     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.35e-11  2.86e-12  4.72e-13 |
 HARB |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-13  5.78e-13  1.37e-13 |
 KOUR |   288   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-14  2.00e-14  3.80e-15 |
 MAC1 |   288   277     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  8.40e-13  1.86e-13 |
 MDVJ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-14  6.78e-15  1.38e-15 |
 NNOR |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  2.02e-13  3.14e-14 |
 SANT |   262   259     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.14e-12  3.95e-13  2.49e-13 |
 SYDN |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.01e-13  1.66e-13  5.06e-14 |
 TLSE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.27e-12  7.08e-13  2.32e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  6.28e-13  2.70e-13 |
 WHIT |   288   286     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.87e-12  8.65e-13  7.10e-13 |
 WROC |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-14  3.12e-15  1.74e-15 |
 GOLD |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  4.01e-13  5.02e-13 |
 IRKJ |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.00e-14  9.56e-15  8.38e-15 |
 BAKO |   288   241    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  1.01e-12  1.64e-13 |
 POLV |   215     0    72     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-12  1.01e-12         - |
 BRST |   282   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  6.15e-13  2.19e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.01e-12  4.80e-13  1.73e-13 |
 YARR |   288   234    27     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.16e-12  1.22e-12  4.11e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 8.84e-22  1.31e-19  5.03e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     WROC      WROC      MDVJ |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
