
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1833   Day: 1   MJD: 57076                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2954     25    -102      57   1702   1702      0   3693   3693      0    0.00
 cod |   288     0  37021    298    -463    -259     21     23     21     99    104     97   14.57
 emr |   288     0  22822    132   -1756    1643     22     25     21     86     91     83   13.42
 esa |   288     0  31063    504     383    -152     13     13     13     98    150     64   25.43
 gfz |   288     0  34913    416    -291     201     12     13     12     74     84     70   26.51
 iga |    96     0   3050      1     123     -10     36     36      0     77     77      0    0.00
 igc |   286     0   8212      0    2474   -3298    133    133      0   2105   2105      0    0.00
 igu |    96     0   2954     25     111    -361   1328   1328      0   2458   2458      0    0.00
 jpl |   288     0  25175     23    3510     241     18     13     19    108    157     71   20.06
 ngs |    96     0   3050      9    -170      55   1687   1687      0   3479   3479      0    0.00
 usn |   288     0  30990     16   -1893    1363     46     66     34    327    592    108    0.00
 whu |   288     0  32264   1458   -1291    2217     41     45     40    142    165    131    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |  -750   220   -69  -264    58   -28   -59  -118   148  -475 -1527    77 |
    2 |  -812  -104   164   100   -87    15   197   255   -46  -881   600    45 |
    3 |  -510    91  -114  -222   183   -20     - -4644    50  -134 -1513     X |
    4 |   952   110   -82   -82    51   -60  -694  2251    15  1170   252   -43 |
    5 |   184   118    90  -215   131    19   284   189   -46   -18   272   -59 |
    6 |   983    52   259  -125    61    68    77  -425  -133   979 -1313  -168 |
    7 |  -935   149    42  -136    23    96   143  -583     6  -972   300  -119 |
    8 |  1700     2     -    46   -45   -17     - -4492     -  -829   197  -205 |
    9 |    74    75   -42   -25   125   -57  -147  2268  -160   203  -536  -145 |
   10 |  1925    95    62   155   -65     9  -247  6567  -221   671    -5  -165 |
   11 |  5089    58  -100    19   -40  -145   287   149    52  4781   451  -107 |
   12 |  -546    48   -83   -99  -100    84  -116  1185   277  -553   155   -13 |
   13 |   787   -49   -80   -98    49   -43   227  -527   146  1642   386   -30 |
   14 |  2831   -48   -40   112    -9  -110    15  1530   -68  2880    84   -53 |
   15 |  -588   167     6  -166    32     4   214   946    43  -321   354  -120 |
   16 |  1900    88    86    53    91     8  -220   344  -308  2178   -40  -190 |
   17 | -5851   204   -25  -286    81    51   197 -1169   124 -4748   395   -83 |
   18 |  3928    65    50   -18   -19  -103   138   392   -33  3653   117    31 |
   19 | -1000    29   -84   200   -63    38   234     -  -135  -777   103  -275 |
   20 |  1737    96    45    93    -9   -24   -42  -653  -204  2186    65  -182 |
   21 |   659   -39   105    19     8   -30   -72  -771   -76   407     9   -36 |
   22 | -4935  -100    -5   205    95   -13  -380 -1279  -309 -3704  -272  -172 |
   23 |   340   156    49   -75  -138   -24   -76   871   132   473   472  -188 |
   24 |  1131    61     1  -141   -68    99   -22 -1105   223  1298    17   119 |
   25 |     9   -65    87   -20   -52    68  -185  -184    82   477    98   -60 |
   26 |-11488   -85     -    49     -    57     - -5096     --12043   -78   219 |
   27 |  1124   -10   -57   -74   165     1  -167   363   -82  1219  1500  -177 |
   28 |  8196   -48    65    98  -116   -46  -268  2195    20  6700   231  -133 |
   29 | -1815   134   -46  -235    13    73   459  -258   215 -1870   366    38 |
   30 |     -    61    24  -116     6    82    14  2234    79   770     -  -331 |
   31 | -2792   105    20  -266    30    86    88   242   208 -2343   313  -145 |
   32 | -6344   -13    90   207   -61  -124  -657 -1491  -233 -5976  -187  -341 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     7   -60     -     -     -    71     -     -    27 |
 ADIS |     -     -     -  -121   116     -     -     -     -     -     -   140 |
 ALGO |     -    24   -26     -     -     -     -     -     -     -  -307   -15 |
 ALIC |     -     -     -    32     4     -     -     -   -46     -    64   -82 |
 ALRT |     -   -17     -     -     9     -     -     -     -     -     9    49 |
 AMC2 |     -   -91    99     -     -     -     -     -     -     -   -95  -103 |
 ANKR |     -     -     -    -2     -     -     -     -     3     -     -     - |
 AREQ |     -   -20     -     -     -     -     -     -    15     -     -    29 |
 AREV |     -     -     -    63   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    50     -    25   -31     -     -     -   -27     -   -45    72 |
 ASPA |     -  -139     -     -   106     -     -     -   -39     -  -127    -4 |
 AUCK |     -  -247     -    50    90     -     -     -     -     -  -229    17 |
 BAKE |     -     -     -    44   -42     -     -     -     -     -   -47    25 |
 BJFS |     -   -53     -     -    29     -     -     -     -     -   -17     - |
 BOGT |     -   114     -   -22    86     -     -     -  -167     -    80   124 |
 BRMU |     -  -159     -    23    31     -     -     -    46     -  -152    72 |
 BRST |     -  -115     -    66     -     -     -     -     -     -     -    91 |
 BRUX |     -   105     -     -   -58     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -  -231     -    89    45     -     -     -     -     -   -91   -59 |
 CEDU |     -   -43     -     X    23     -     -     -     -     -    64    45 |
 CHAN |     -     -     -     -   -32     -     -     -    43     -     -    28 |
 CHPI |     -     -     -   -13   -17     -     -     -    39     -     -    32 |
 CHTI |     -   -84     -    10     -     -     -     -    49     -     -   -56 |
 CHUR |     -    76     -   -18     -     -     -     -   -32     -    26     - |
 COCO |     -     -     -   132   -26     -     -     -  -133     -  -171    71 |
 CONZ |     -     -  -183     -    93     -     -     -     -     -    93     X |
 CORD |     -    45     -   -36    10     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -128    87     -    19     -     -     -    10     -   -58     - |
 CUSV |     -     -     -   146   -89     -     -     -   -67     -     -  -131 |
 DAEJ |     -   -48   -34    45     -     -     -     -     -     -   -20     - |
 DRAO |     -   -40     -     -     -     -     -     -    29     -   -17   264 |
 DUBO |     -    32     -    23   -40     -     -     -     -     -    40     - |
 FLIN |     -   -74     -    42     -     -     -     -     -     -   -98   -39 |
 GLSV |     -   -40     -   -15    37     -     -     -     -     -    68     - |
 GMSD |     -     -     -    32   -31     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -    16   -18     -     -     -     -     -     -     -    25     - |
 GOL2 |     -     -    93   -49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    37     -     -   -20     -     -     -     -     -   -20    62 |
 GRAS |     -    12     -     -    -7     -     -     -     -     -     -    89 |
 GUAM |     -    78     -     -   -40     -     -     -    -4     -    14     - |
 HARB |     -    37   -40     -     -     -     -     -     -     -    86   257 |
 HERS |     -    18   -19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -     3     -     -     -     -    -4     -    24     - |
 HOFN |     -  -164     -     -    90     -     -     -     -     -    -9     - |
 HOLB |     -   -88     -    50     -     -     -     -     -     -   -25   115 |
 HRAO |     -   151  -164     -     -     -     -     -     -     -   102     - |
 HYDE |     -   -75     -    60   -16     -     -     -     -     -    50    55 |
 IENG |     -   -38    30     -     -     -     -     -     8     -     -     - |
 IISC |     -   210     -     -  -246     -     -     -   172     -   131     - |
 INVK |     -    57     -     -   -31     -     -     -     -     -   -24    61 |
 IRKM |     -     -    43     -     -     -     -     -   -29     -     -     - |
 ISPA |     -    37     -     3   -12     -     -     -   -15     -   -51    32 |
 JPLM |     -     -    26     -     -     -     -     -   -18     -   -13     - |
 KIRU |     -    44     6   -29     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     9    10     -     -     -     -     -   -14     -   -90    23 |
 KOKV |     -     -     -    61   -58     -     -     -     -     -     -     4 |
 KOUR |     -     -     -     7    -6     -     -     -     -     -     -    -2 |
 KRGG |     -     -     -   125   -21     -     -     -  -118     -     -     - |
 LAMA |     -   -14     -     -     8     -     -     -     -     -     -   720 |
 LPGS |     -     -     -   -38    37     -     -     -     -     -   -81    51 |
 MAC1 |     -   -13     -   -47    78     -     -     -   -37     -   150   -32 |
 MAG0 |     -    56     -     -    22     -     -     -   -69     -     -     - |
 MAL2 |     -   -80     -    29    16     -     -     -     -     -     -   -29 |
 MAR6 |     -     -     4     -     -     -     -     -    -2     -     -     - |
 MAS1 |     -   -30   -45    67   -69     -     -     -    58     -   -50     - |
 MATE |     -  -122   -80    92    19     -     -     -     -     -   124     - |
 MAW1 |     -   -36     -     5   -15     -     -     -    40     -   122    52 |
 MBAR |     -     -     -    -7     -     -     -     -     9     -   -54     - |
 MCIL |     -     -     -     -    -7     -     -     -    10     -    39    32 |
 MCM4 |     -  -192     -     -     6     -     -     -   131     -   -85   -43 |
 MEDI |     -   -18    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -24    22     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    13     -     -     -     -   -17     -     -     - |
 MIZU |     -    53   -57     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MOBK |     -     -     -   -64     -     -     -     -    81     -     -   -65 |
 MORP |     -     -     -     -   -50     -     -     -    66     -     -   316 |
 NANO |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -     -    58    76 |
 NICO |     -  -158     -     -    87     -     -     -     -     -   -18    56 |
 NIST |     -    64   -69     -     -     -     -     -     -     -     -   212 |
 NKLG |     -  -157     -    84     9     -     -     -     -     -   -74    91 |
 NNOR |     -     -    39   -21     -     -     -     -     -     -   -35   -46 |
 NRC1 |     -   -17    82     -   -32     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -41     -    -2   -21     -     -     -    60     -   -30    34 |
 NTUS |     -   -33     -    19     X     -     -     -     -     -     -   -74 |
 NYA1 |     -   221   183     -  -213     -     -     -     -     -   167   221 |
 OHI2 |     -     -     -     -    28     -     -     -   -37     -   -11   -46 |
 ONSA |     -     -   -20     -    10     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    25   -24     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -  -155     -     -     X     -     -     -   112     -   -12     - |
 PERT |     -  -116     -    59     7     -     -     -     -     -  -116     - |
 PETS |     -     -     -    53   -51     -     -     -     -     -     -    18 |
 PIE1 |     -   -48    50    54   -51     -     -     -     -     -  -110     - |
 POL2 |     -    91     -     -   -10     -     -     -   -52     -    15     - |
 PRDS |     -    -7   -34    22     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 PTBB |     -   -53    58     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     -   -34    18     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    47     -     -     -     -     -     -   -34     -   -40    75 |
 RESO |     -    48     -     -   -27     -     -     -     -     -     -    22 |
 REUN |     -  -172     -   -16   109     -     -     -     -     -   -84    43 |
 REYK |     -     -     -   181   -77     -     -     -  -128     -     -     X |
 RIO2 |     -     -     -  -189   181     -     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    66     -    72   -83     -     -     -   -30     -   107   -10 |
 SEY1 |     -   133     -     -  -165     -     -     -   123     -     -   -26 |
 SPT0 |     -     7    -7     -     -     -     -     -     -     -     -  -176 |
 SSIA |     -  -123     -    47   -18     -     -     -    56     -   -65     - |
 STHL |     -   -58     -    10     8     -     -     -    19     -     -     - |
 STJO |     -   161     -     -   -88     -     -     -     -     -    75    33 |
 STK2 |     -     -     -    48     -     -     -     -   -61     -     -   124 |
 SUTH |     -   -38     -     -     -     -     -     -    27     -   -56     - |
 SUTV |     -     -     -    54   -52     -     -     -     -     -     -     1 |
 SVTL |     -     -    -3     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    16   -18     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |
 SYOG |     -  -113  -137     X   118     -     -     -     -     -    -1    36 |
 TASH |     -     -     -   -54    52     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -     7   -36     -     -     -    38     -  -345    48 |
 THU3 |     -   -89   -50     -   -44     -     -     -   155     -    -3     - |
 TID1 |     -   109  -119     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -21    39    -8     -     -     -     -     -     -    -9     - |
 TIXI |     -     -     -    15   -39     -     -     -    32     -   -27    16 |
 TOW2 |     -  -178     -    59    76     -     -     -   -42     -   116    -2 |
 TRO1 |     -    22     -     -   -12     -     -     -     -     -   -35     - |
 TSKB |     -   -48  -278     -   151     -     -     -     -     -   262     - |
 TUVA |     -     -     -    24     -     -     -     -   -30     -     -     - |
 TWTF |     -   -46    50     -     -     -     -     -     -     -   -15  -100 |
 USNO |     -    24   -26     -     -     -     -     -     -     -    25     - |
 VALD |     -     -     -    12     -     -     -     -   -16     -     -    16 |
 VILL |     -    12    12   -22     8     -     -     -     -     -   -75     - |
 WAB2 |     -    40   -43     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -93    23    49    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    43   -56     0    40     -     -     -   -49     -  -108    54 |
 WIND |     -     -     -   -47    45     -     -     -     -     -   -52     - |
 WSRT |     -   -97   -86     -    97     -     -     -     -     -  -205   -16 |
 WTZA |     -    21   -23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    -4     5     -     -     -     -     -     -     -   -38     X |
 WUHN |     -  -141   114     -    21     -     -     -     -     -  -108     8 |
 XMIS |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     -     -    16 |
 YAKT |     -     X    69  -117     -     -     -     -   103     -     -   -81 |
 YELL |     -    74   -17    82   -80     -     -     -   -41     -    18    11 |
 YKRO |     -    48     -   -57     -     -     -     -    37     -     -    -2 |
 YSSK |     -    83     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    58     -    19   -49     -     -     -     -     -     -    85 |
 ZWE2 |     -    69     -     -   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   438    26    19    10    14    26   134   241    18   394    40    30 |  288    207
    2 |   648    26    12    12    20    35   123   230     9   676    43    42 |  288    206
    3 |   658    36    14    15     7    47     -  3025    14   777    73     X |  288    540
    4 |  2221    19    24    19     9    66   257  1817    26  2155    61    46 |  288   1159
    5 |  1058    14    33    14     9    31   121   338    12   969    93    56 |  288    320
    6 |   394    32    14    10    18    28   235   577    10   403    44    33 |  288    178
    7 |  1044    12    22    11     9    35    94   707     8  1033    47    50 |  288    297
    8 |  5081    31     -    10    19    56     -  3320     -  5872    54    52 |  288   3448
    9 |   488    12    27    11    12    20    97  1417    12   360    71    34 |  288    247
   10 |  3395    22    16    14    14    25   151  3249     8  2862    53    37 |  288   2142
   11 |   754    21    28    12    21    52   120   376    23   930    37    30 |  288    424
   12 |   674    12    22    12     9    32    95   350    12   684    93    37 |  288    326
   13 |  1081    35    39    14    11    72    70   478    25  1007    40    36 |  288    280
   14 |   668    23    32     7     9    22   108   751     9   489    75    60 |  288    182
   15 |  1039    11    41     9     9    24   100   433    23   811    34    63 |  288    205
   16 |   564    31    33    24    12    34    75   435    14   496    84    63 |  288    431
   17 |  1974     8    18     8    10    34    79  1129     7  2100    72    46 |  288    419
   18 |   876    23    24     7    16    21    82   376     8   772    34    36 |  288    298
   19 |   609    22    19    13    18    36   152     -     6   636    94    52 |  288    172
   20 |   633    14    14    15     8    32    73   415     9   539    73    53 |  288    257
   21 |  2281    17    19    13     9    35    96   773    13  1807    48    45 |  288    459
   22 |  2306    19    22    13    18    37   167   716    10  1861    41    27 |  288    189
   23 |   573    17    23    11    10    36   169   593    11   398    82    50 |  288    241
   24 |  1269    33    31    11    14    28   143  1630    19  1418    58    42 |  288   1220
   25 |   564    29    16    16     8    23    91   359    10   465    44    43 |  288    228
   26 |  4962    31     -    18     -    48     -  3607     -  4557   153    50 |  217   6072
   27 |   553    29    37    24    18    23   118   189    12   417    65    54 |  288    109
   28 |  2210    18    23     9    14    34   199   637    11  1947    76    56 |  288    311
   29 |   926    28    30    10    13    31   102   534    11   977    75    51 |  288    325
   30 |     -    21    26    13    10    34   179  1226     9   422     -    29 |  288    280
   31 |   603    14    18    14     7    19    94   353     9   732    47    42 |  288    358
   32 |  1561    21    24    17    15    27   134   852    16  1548    63    26 |  288   1268
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    14    15     -     -     -    12     -     -    33 |  288  22662
 ADIS |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 ALGO |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    33    41 |  288    423
 ALIC |     -     -     -    14    16     -     -     -    14     -    65    38 |  288   3148
 ALRT |     -    69     -     -    38     -     -     -     -     -    44    67 |  275   6615
 AMC2 |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    17    28 |  288     27
 ANKR |     -     -     -     5     -     -     -     -     6     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    28     -     -     -     -     -     -    20     -     -    31 |  288  14199
 AREV |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  276  14340
 ARTU |     -    16     -    10    12     -     -     -    11     -    19    23 |  287  20727
 ASPA |     -    16     -     -    17     -     -     -    15     -    40    24 |  277  11829
 AUCK |     -    21     -    14    15     -     -     -     -     -    27    32 |  288   4338
 BAKE |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    21    23 |  288   5404
 BJFS |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    20     - |  288   8453
 BOGT |     -    37     -    21    12     -     -     -    13     -    46    22 |  288  25407
 BRMU |     -    18     -     9    12     -     -     -    11     -    24    87 |  288   5358
 BRST |     -    17     -    10     -     -     -     -     -     -     -    26 |  276   1609
 BRUX |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    648
 CAS1 |     -    22     -    12    11     -     -     -     -     -    38    25 |  288   5663
 CEDU |     -    25     -     X    14     -     -     -     -     -    31    24 |  288   5266
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -    12 |  288  11036
 CHPI |     -     -     -    15    14     -     -     -    15     -     -    48 |  288    >>>
 CHTI |     -    17     -     9     -     -     -     -     7     -     -    25 |  288   4921
 CHUR |     -    15     -    12     -     -     -     -    21     -    42     - |  288   5390
 COCO |     -     -     -    11    11     -     -     -    13     -    45    49 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    26     -    13     -     -     -     -     -    40     X |  286   2976
 CORD |     -    35     -    15     8     -     -     -     -     -     -     - |  288  10128
 CRO1 |     -    30    34     -    21     -     -     -    23     -    30     - |  288     46
 CUSV |     -     -     -    12    12     -     -     -    13     -     -    27 |  288  14406
 DAEJ |     -    22    11    16     -     -     -     -     -     -    26     - |  288   3879
 DRAO |     -    13     -     -     -     -     -     -     9     -    22    27 |  288   6053
 DUBO |     -    13     -     6     6     -     -     -     -     -    20     - |  288  44806
 FLIN |     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -    50    25 |  288   4985
 GLSV |     -    18     -     9     7     -     -     -     -     -    16     - |  288   2145
 GMSD |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   6246
 GODE |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    27     - |  287    190
 GOL2 |     -     -    20    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    130
 GOLD |     -    16     -     -     9     -     -     -     -     -    27    18 |  287   3012
 GRAS |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     -    25 |  288   2382
 GUAM |     -    31     -     -    11     -     -     -    21     -    25     - |  288  13995
 HARB |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -    26    83 |  288   1932
 HERS |     -    13    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 HLFX |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -    21     - |  288   5277
 HOFN |     -    15     -     -     8     -     -     -     -     -    21     - |  288   8261
 HOLB |     -    14     -     8     -     -     -     -     -     -    28    20 |  288   6147
 HRAO |     -    20    22     -     -     -     -     -     -     -    48     - |  288     34
 HYDE |     -    19     -     9    10     -     -     -     -     -    17    40 |  288   3919
 IENG |     -    12    13     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288     76
 IISC |     -    16     -     -     8     -     -     -    10     -    16     - |  288  29370
 INVK |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -    18    23 |  288   8562
 IRKM |     -     -    10     -     -     -     -     -     7     -     -     - |  287   1210
 ISPA |     -    27     -    15    13     -     -     -    12     -    42    25 |  288  20771
 JPLM |     -     -    16     -     -     -     -     -    11     -    31     - |  288   5918
 KIRU |     -    15    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   5318
 KOKB |     -    16    12     -     -     -     -     -    12     -    19    68 |  288     72
 KOKV |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -    40 |  276     65
 KOUR |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     -     -    62 |  286    >>>
 KRGG |     -     -     -    15    16     -     -     -    20     -     -     - |  288   7760
 LAMA |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -    40 |  288   2969
 LPGS |     -     -     -    20    19     -     -     -     -     -    59    39 |  264    >>>
 MAC1 |     -    28     -    15    20     -     -     -    46     -    42    61 |  288   2130
 MAG0 |     -    27     -     -    21     -     -     -    20     -     -     - |  283   8976
 MAL2 |     -    23     -    14    11     -     -     -     -     -     -    42 |  288  16931
 MAR6 |     -     -    20     -     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   2567
 MAS1 |     -    16    15     9    12     -     -     -    12     -    23     - |  288  18590
 MATE |     -    19    16    12    10     -     -     -     -     -    33     - |  288    202
 MAW1 |     -    22     -    16    10     -     -     -    17     -    18    33 |  288   4813
 MBAR |     -     -     -    12     -     -     -     -    15     -    43     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -     -    12     -     -     -    15     -    20    18 |  288  11686
 MCM4 |     -    36     -     -    20     -     -     -    50     -    44    32 |  288   9795
 MEDI |     -    21    23     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 METS |     -    12    23     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287  15029
 MGUE |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -     - |  288     26
 MIZU |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    394
 MOBK |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     -    26 |  288   9088
 MORP |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -     -    24 |  288  11157
 NANO |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    20    81 |  288   2635
 NICO |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    16    25 |  288  11306
 NIST |     -    15    16     -     -     -     -     -     -     -     -    56 |  288     21
 NKLG |     -    22     -    10    13     -     -     -     -     -    23    30 |  288  11193
 NNOR |     -     -    34    18     -     -     -     -     -     -    50    40 |  288    326
 NRC1 |     -    19    15     -     7     -     -     -     -     -     -     X |  288     18
 NRIL |     -    15     -     8    10     -     -     -     9     -    27    13 |  288  11071
 NTUS |     -    34     -    20     X     -     -     -     -     -     -    39 |  210   2922
 NYA1 |     -    11    15     -     8     -     -     -     -     -    35    22 |  288   4887
 OHI2 |     -     -     -     -     9     -     -     -    12     -    62    67 |  287    >>>
 ONSA |     -     -    16     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  225     37
 PALV |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  276   6136
 PDEL |     -    11     -     -     X     -     -     -     8     -    16     - |  196   2188
 PERT |     -    21     -    11    13     -     -     -     -     -    55     - |  288   6723
 PETS |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     -     -    14 |  287  11899
 PIE1 |     -    16    24     9     8     -     -     -     -     -    19     - |  288     18
 POL2 |     -    18     -     -     7     -     -     -     8     -    15     - |  288  16374
 PRDS |     -    33    23    13     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288    163
 PTBB |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 QAQ1 |     -     -    40    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  276  15289
 RABT |     -    14     -     -     -     -     -     -    10     -    19    25 |  288  23421
 RESO |     -    12     -     -     6     -     -     -     -     -     -    19 |  288   8795
 REUN |     -    20     -    15    13     -     -     -     -     -    42    25 |  288   9733
 REYK |     -     -     -     8     8     -     -     -    12     -     -     X |  282   7875
 RIO2 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  264    >>>
 SCH2 |     -    25     -    10     7     -     -     -    12     -    19    33 |  288   5877
 SEY1 |     -    29     -     -    17     -     -     -    19     -     -    48 |  288  12000
 SPT0 |     -    13    14     -     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288     37
 SSIA |     -    15     -    10    12     -     -     -     9     -    29     - |  288  10379
 STHL |     -    17     -    10    15     -     -     -    15     -     -     - |  288  30198
 STJO |     -    19     -     -    10     -     -     -     -     -    32    22 |  288   2080
 STK2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     8     -     -    14 |  276   6589
 SUTH |     -    18     -     -     -     -     -     -    13     -    45     - |  288  21344
 SUTV |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -    62 |  276   9127
 SVTL |     -     -    17     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     13
 SYDN |     -    18    19     -     -     -     -     -     -     -     -    90 |  286    676
 SYOG |     -    17    35     X    11     -     -     -     -     -    20    24 |  288   7143
 TASH |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  264    >>>
 THTI |     -     -     -    22    24     -     -     -    27     -    77    43 |  288  13334
 THU3 |     -    12     9     -     8     -     -     -     6     -    15     - |  288   7361
 TID1 |     -    27    30     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  235   7024
 TIDB |     -    29    45    20     -     -     -     -     -     -    29     - |  288     67
 TIXI |     -     -     -    10    16     -     -     -    29     -    21    18 |  288    >>>
 TOW2 |     -    22     -    16    24     -     -     -    18     -    48    60 |  288   5887
 TRO1 |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -   110     - |  285   4021
 TSKB |     -    14    24     -    14     -     -     -     -     -    19     - |  288   8543
 TUVA |     -     -     -    47     -     -     -     -    60     -     -     - |  265   9622
 TWTF |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    21    58 |  288     28
 USNO |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -    29     - |  288     21
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     -     5     -     -    20 |  288   5408
 VILL |     -    15    23    10    11     -     -     -     -     -    15     - |  288   2938
 WAB2 |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     21
 WES2 |     -    25    16     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   4239
 WHIT |     -    21    15    25    23     -     -     -    67     -    20    61 |  288   6685
 WIND |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    38     - |  264    >>>
 WSRT |     -    28    19     -    13     -     -     -     -     -    24    39 |  288     18
 WTZA |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    546
 WTZR |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    16     X |  288     34
 WUHN |     -    27    33     -    10     -     -     -     -     -    32    35 |  288   4278
 XMIS |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -    55 |  276  16225
 YAKT |     -     X    28    12     -     -     -     -    12     -     -    16 |  287  12559
 YELL |     -    19    20     7     8     -     -     -    18     -    18    26 |  288     18
 YKRO |     -    31     -    14     -     -     -     -    13     -     -    41 |  288  24429
 YSSK |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   9956
 ZECK |     -    14     -     7     8     -     -     -     -     -     -    19 |  288     19
 ZWE2 |     -    39     -     -    22     -     -     -     -     -     -     - |  226    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1703    22    23    13    13    36   134  1328    18  1688    46    42 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   HOB2  | 1833-1  4:00:00 |      -12465
emr |   HOB2  | 1833-1 21:10:00 |        -572
emr |     13  | 1833-1 21:10:00 |         702



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     2.87     4.86     2.02     2.02   | 2.28e-14  1.34e-14  2.29e-14 |
 AMC2 |   288   285     1   288     4.78     4.86     4.85     4.85   | 4.80e-14  6.55e-15  4.26e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.48     4.86     4.85     4.85   | 5.76e-14  6.29e-15  2.26e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.84     4.86     4.85     4.85   | 3.01e-14  6.69e-15  1.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.79     4.86     4.85     4.85   | 3.03e-14  1.02e-14  2.21e-15 |
 SPT0 |   288   287     1   288     4.84     4.86     4.85     4.85   | 2.49e-14  9.24e-15  1.20e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.77     4.86     4.85     4.85   | 3.99e-14  1.15e-14  2.49e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.84     4.86     4.85     4.85   | 2.77e-14  9.17e-15  1.49e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.21     4.86     4.85     4.85   | 4.83e-14  9.45e-15  2.54e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.84     4.86     4.85     4.85   | 5.97e-14  6.21e-15  2.13e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     4.78     4.86     4.80     4.80   | 3.17e-14  4.94e-15  1.34e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     3.87     4.86     4.85     4.85   | 4.18e-14  1.21e-14  3.03e-15 |
 GODE |   287   284     1   287     3.40     4.84     1.48     1.48   | 1.13e-13  2.79e-14  1.95e-14 |
 KOUR |   286   280     2   286     2.70     4.81     0.58     0.58   | 6.27e-08  1.92e-08  1.16e-08 |
 NRC1 |   288   285     1   288     2.26     4.73     4.84     4.84   | 4.46e-14  5.68e-15  1.19e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.60     4.61     0.30     0.30   | 2.79e-14  5.19e-15  1.95e-15 |
 ONSA |   225   213     2   225     2.91     3.79     3.80     3.80   | 7.18e-14  1.44e-14  3.64e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.77     3.08     2.96     2.96   | 8.71e-14  1.10e-14  8.67e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.73     2.97     4.85     4.85   | 9.46e-14  1.45e-14  2.94e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     1.56     2.42     1.96     1.96   | 3.37e-14  6.19e-15  4.05e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.45     2.09     4.79     4.79   | 1.43e-13  2.30e-14  5.45e-15 |
 PRDS |   288   287     3   109     1.19     1.81     0.81     0.81   | 3.21e-14  1.26e-14  1.75e-14 |
 GOL2 |   288   270     8    85     0.64     1.25     0.60     0.60   | 1.50e-13  3.46e-14  3.15e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.91     0.82     0.27     0.27   | 7.56e-14  1.35e-14  5.88e-15 |
 G01  |   288   285     1   288     4.83     0.67     4.85     4.85   | 7.28e-14  3.48e-14  2.05e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.73     0.53     0.05     0.05   | 3.15e-14  8.73e-15  2.77e-15 |
 IRKM |   287   286     1   287     0.73     0.53     0.06     0.06   | 1.49e-13  2.54e-14  1.12e-13 |
 G06  |   288   288     0   288     1.27     0.41     1.47     1.47   | 6.44e-14  3.31e-14  2.18e-14 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.60     0.37     0.03     0.03   | 3.38e-14  1.01e-14  5.64e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.58     0.33     0.02     0.02   | 3.65e-14  1.04e-14  4.14e-15 |
 MAR6 |   288   288     0   288     0.55     0.30     0.01     0.01   | 2.33e-13  6.71e-14  1.06e-13 |
 G18  |   288   288     0   288     0.31     0.16     0.27     0.27   | 7.50e-13  7.21e-14  3.57e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.68     0.12     0.10     0.10   | 5.36e-14  1.83e-14  1.04e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.52     0.12     0.07     0.07   | 7.93e-14  2.07e-14  1.24e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.11     0.39     0.39   | 4.23e-13  1.19e-13  5.72e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.32     0.10     0.06     0.06   | 4.53e-13  1.25e-13  2.77e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.08     0.63     0.63   | 5.42e-13  1.85e-13  2.77e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.30     0.07     0.08     0.08   | 4.67e-13  1.05e-13  1.49e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.06     1.40     1.40   | 6.14e-13  5.63e-14  1.15e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.06     1.10     1.10   | 6.05e-13  6.05e-14  1.05e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.50     0.06     0.78     0.78   | 5.93e-14  2.18e-14  2.63e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.30     0.30   | 5.79e-13  6.76e-14  3.63e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.91     0.91   | 6.21e-13  6.14e-14  1.42e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.37     0.37   | 6.38e-13  6.40e-14  1.66e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.33     0.33   | 5.25e-13  5.71e-14  3.02e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.93     0.93   | 6.61e-13  6.31e-14  2.57e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.12     0.12   | 6.27e-13  6.62e-14  4.04e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.59     0.59   | 6.09e-13  6.66e-14  4.93e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.26     0.04     1.60     1.60   | 6.71e-13  7.84e-14  4.59e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.48     0.48   | 8.61e-13  8.48e-14  3.67e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.77     0.03     0.29     0.29   | 2.27e-13  7.22e-14  1.90e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.06     0.06   | 6.45e-13  5.85e-14  1.86e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.23     0.01     0.03     0.03   | 5.02e-14  1.83e-14  2.68e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-14  3.69e-14  4.37e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.50e-12  5.21e-13  3.59e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.16e-13  2.71e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.29e-13  8.66e-14  5.93e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-13  6.27e-14  2.62e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.69e-13  8.64e-14  4.14e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  9.84e-14  1.95e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  1.48e-13  4.65e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  3.24e-13  6.32e-14 |
 G26  |   217   217     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.37e-11  3.91e-12  4.54e-13 |
 G28  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  1.07e-13  3.76e-14 |
 GLSV |   288   229    22     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.40e-12  9.72e-13  1.85e-13 |
 MAC1 |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.52e-12  1.12e-12  1.86e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.01e-14  8.09e-15  1.45e-14 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  1.53e-13  2.25e-14 |
 STJO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.68e-14  1.21e-14  4.20e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.59e-13  7.79e-13  1.49e-13 |
 WHIT |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.55e-12  1.53e-12  7.96e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.60e-14  5.18e-15  2.10e-15 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-13  3.90e-13  5.37e-14 |
 BRST |   276   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.81e-12  7.45e-13  1.68e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.69e-13  1.89e-13  7.44e-14 |
 USNO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.14e-14  8.27e-15  2.89e-15 |
 MGUE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.73e-14  9.87e-15  2.71e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 7.69e-22  1.13e-19  4.25e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     ALGO      ZECK      MGUE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
