
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1835   Day: 0   MJD: 57089                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     24     294    -378   1426   1426      0   3242   3242      0    0.00
 cod |   288     0  37515    329    -402     -92     17     15     18     81     94     76   17.17
 emr |   288     0  21937    295   -1524     448     17     18     16     84     97     74   15.62
 esa |   288     0  31397    513    -975     136     14     13     15    117    173     85   19.86
 gfz |   288     0  37491    555     443   -1242     14     12     14     78     85     76   20.96
 iga |    96     0   2976      0     -40     167     22     22      0     56     56      0    0.00
 igc |   288     0   8265      0    2869   -1252    154    154      0   3885   3885      0    0.00
 igu |    96     0   2880      6      41      19   1401   1401      0   2772   2772      0    0.00
 jpl |   288     0  24883     20     486       4     12     10     12     88    112     72   26.40
 ngs |    96     0   2976      8      95     -56   1390   1390      0   3025   3025      0    0.00
 usn |   288     0  31264    296   -1324    -275     46     63     37    143    179    126    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -1120   132   -52  -275   -18   -30  -129  -831   166  -740   111 |
    2 | -1111  -128   216    82   -58    38   215  -147   -60 -1213    29 |
    3 |  1924   103  -143  -216    83    85     - -5082   115  1774   107 |
    4 | -4538   100   -41  -127     6   -34  -501 -2676    50 -4397    11 |
    5 |  -729   157    22  -231   110   -13   216  -942   -29  -438   422 |
    6 |   386    60   209  -168    45    89  -148 -1144   -72   225   200 |
    7 | -1122   127    -2  -157    26     0   233 -2436    15 -1314   124 |
    8 |  6744    29     -   -10   -14    26     -  9690     -  6056    39 |
    9 |   -94    71  -106     6    96     8    -9  2110   -64  -188   -52 |
   10 | -1953    57   104   129  -167    47  -318  1450   -60 -3459  -144 |
   11 |  1899    89   -93    33   -74   -32   -99  -979    31  2171   124 |
   12 | -1301    20   -26  -194     2   -22  -171  -147   147 -1349   145 |
   13 |  3509    58   -65   -96   -27   -20   -95   673    95  3511   189 |
   14 |  1979   -40   -63   101    14    11   648  -389   -23  2247     - |
   15 |  -876   204   -13  -210    39   -24   139 -1119     2  -909   348 |
   16 |  1283     8   156    79    69    72   118  -668  -212  1343   -57 |
   17 |   935   158  -147  -265    84   -40   176  -292   115   447   259 |
   18 |   854    26    -2   -55    59   -93   362 -1300   -22  1203   -13 |
   19 |  1318    15    42   247   -76   110    38     -  -160   757   -18 |
   20 |  1078    72    50   114   -28    28  -205  -153  -139  1437   -66 |
   21 |  2045   -54   105     8    71   -34    23   921   -88  1922  -115 |
   22 | -2593  -104    72   249    98    73  -146  -199  -240 -2558  -216 |
   23 | -1464   111     6   -38  -166   -17   162  -315    84 -1357   185 |
   24 | -4427    99   -30  -228    57   -30   144   877    79 -3004   121 |
   25 |   422   -81    10   -63    74    29  -144  -387    36   527   -59 |
   27 |   524   -10    26   -98    98   -12  -228  -166   -13   337   -15 |
   28 |  7229   -29    98    69  -155     1  -166  3390    32  6334    -9 |
   29 |  2026    15   -27  -382    71   -97   186 -1829   237  1252   299 |
   30 |     -    85    61  -143   -85   -54   131  1096    84   -78     - |
   31 | -4400    75   -10  -263    98    -2   -48 -1408    77 -3862   162 |
   32 | -6704   -10   118   165   -96   -67  -777  3015  -111 -6159  -153 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -64     -     -     -    50     -     - |
 ALGO |     -    -4     4     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 ALIC |     -   -63     -   -28    79     -     -     -     -     -     3 |
 ALRT |     -   -29     -     -    24     -     -     -     -     -     5 |
 AMC2 |     -   -86    94     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 ANKR |     -     -     -    36     -     -     -     -   -27     -     - |
 AREQ |     -    30     -     -     -     -     -     -   -19     -     - |
 AREV |     -     -     -    22   -21     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    34     -    12   -51     -     -     -     9     -   -24 |
 ASPA |     -  -103     -     -    84     -     -     -     -     -   -65 |
 AUCK |     -   -70     -    19     -     -     -     -    32     -     - |
 BAKE |     -     -     -    49   -46     -     -     -     -     -    17 |
 BJFS |     -   -54     -     -    44     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -    18     -   -67   103     -     -     -   -43     -    95 |
 BRMU |     -  -111     -     X    91     -     -     -     -     -   -45 |
 BRST |     -  -102     -    88     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    99     -     -   -81     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -51     -    34    11     -     -     -     -     -    54 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   122     -     -     -   -97     -     - |
 CEDU |     -   -96     -    73     9     -     -     -     -     -   -49 |
 CHAN |     -     -     -     -   -81     -     -     -    64     -     - |
 CHPI |     -     -     -    75    -1     -     -     -   -53     -     - |
 CHTI |     -   -69     -    59     -     -     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -     X     -   -13     -     -     -     -    10     -   118 |
 COCO |     -     -     -    66   -63     -     -     -     -     -  -131 |
 CONZ |     -     -  -132     -    98     -     -     -     -     -   -66 |
 CORD |     -    83     -   -41   -29     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -46   118     -  -101     -     -     -    47     -   -48 |
 CUSV |     -     -     -   207  -114     -     -     -   -65     -     - |
 DAEJ |     -   -40   -65    84     -     -     -     -     -     -  -149 |
 DARW |     -     -     -    52   -49     -     -     -     -     -  -141 |
 DAV1 |     -     -     -    20   -19     -     -     -     -     -  -128 |
 DRAO |     -     6     -     -     -     -     -     -    -4     -   -72 |
 DUBO |     -    21     -    46   -61     -     -     -     -     -    20 |
 DUND |     -     -     -    63     -     -     -     -   -48     -     - |
 FLIN |     -   -46     -    40     -     -     -     -     -     -    -3 |
 GLPS |     -    22     -   -29   -53     -     -     -    50     -   141 |
 GLSV |     -   -50     -     -    41     -     -     -     -     -  -134 |
 GODE |     -    16   -18     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 GOL2 |     -     -    10    -8     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    30     -     -   -24     -     -     -     -     -   -26 |
 GRAS |     -   -24     -     -    20     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -215     -   141    42     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -95     -     -     -    75     -   188 |
 HARB |     -    11   -13     -     -     -     -     -     -     -   -82 |
 HERS |     -    41   -45     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   -23  -106    68    34     -     -     -     -     -    66 |
 HOFN |     -  -106     -     -    87     -     -     -     -     -  -120 |
 HOLB |     -   -53     -    46     -     -     -     -     -     -   -72 |
 HRAO |     -   134  -148     -     -     -     -     -     -     -   175 |
 HYDE |     -   -74     -    73    -8     -     -     -     -     -    28 |
 IENG |     -     7    -8     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -   -34     -     -     -     -     -     -    22     -     2 |
 INVK |     -   -60     -     -    49     -     -     -     -     -   -61 |
 IRKM |     -     -    -6     -     -     -     -     -     3     -     - |
 ISPA |     -    69     -   -25    28     -     -     -   -49     -    29 |
 JPLM |     -     -    28     -     -     -     -     -   -16     -    16 |
 KELY |     -     -     -     -  -108     -     -     -    86     -  -215 |
 KERG |     -  -100     -     -    82     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -    43    32   -63     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -    23   -37     -     -     -     -     -     7     -   -60 |
 KOKV |     -     -     -    22   -21     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    16    -3   -31    18     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   289    47     -     -     -  -246     -     - |
 LAMA |     -   -49     -    48    -4     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    34   -32     -     -     -     -     -   266 |
 LPGS |     -     -     -   -62    59     -     -     -     -     -  -149 |
 MAC1 |     -   -40     -   -25    89     -     -     -   -28     -    59 |
 MAG0 |     -    67     -     -   -82     -     -     -    22     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    13   -12     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -11     5     9   -70     -     -     -    53     -   -85 |
 MATE |     -    18     4     -   -18     -     -     -     0     -    -6 |
 MAW1 |     -   -19     -    28    57     -     -     -   -54     -    49 |
 MCIL |     -     -     -     -    29     -     -     -   -23     -  -198 |
 MCM4 |     -    24     -     -   -20     -     -     -     -     -   108 |
 METS |     -    10     8     -   -14     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -   -15     -     -     -     -    11     -     - |
 MIZU |     -    30   -33     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -   -20     -     -    16     -     -     -     -     -   -68 |
 NICO |     -  -169     -     -   138     -     -     -     -     -  -166 |
 NIST |     -    65   -71     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    83     -     -     -     -   -62     -     - |
 NKLG |     -  -129     -   178   -52     -     -     -     -     -  -180 |
 NNOR |     -     -     5    -4     -     -     -     -     -     -    19 |
 NRIL |     -    37     -   -46   -89     -     -     -    81     -    42 |
 NTUS |     -   -82     -    70     X     -     -     -     -     -     - |
 NURK |     -     -     -  -122   116     -     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -   196   205     -  -313     -     -     -     -     -   317 |
 ONSA |     -    25     X     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    -7     7     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -18     -     -    14     -     -     -     0     -    -5 |
 PERT |     -   -56     -    11    35     -     -     -     -     -   -65 |
 PETS |     -     -     -    42   -40     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -54    20    14    16     -     -     -     -     -   -86 |
 PIMO |     -     -     -  -100  -159     -     -     -   202     -   131 |
 POL2 |     -   -47     -     -    16     -     -     -    18     -   -79 |
 PRDS |     -   -24    22     4     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -   -17    19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    -2   -78    64     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -    49     -     -     -     -     -     -   -32     -   -32 |
 RESO |     -    19     -     -   -16     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -  -169     -    46    97     -     -     -     -     -  -210 |
 REYK |     -     -     -   279   -59     -     -     -  -163     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -129   122     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -119     -     -    97     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    -4     -    64   -11     -     -     -   -37     -    76 |
 SCUB |     -    52     -  -187   143     -     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -     -  -138     -     -     -   110     -     - |
 SSIA |     -  -122     -   163    -2     -     -     -   -36     -   -52 |
 STHL |     -    37     -   -63   -74     -     -     -    82     -     - |
 STJO |     -     -     -     -    29     -     -     -   -23     -    36 |
 STK2 |     -     -     -    96     -     -     -     -   -72     -     - |
 SUTH |     -   -55     -     -     -     -     -     -    36     -  -115 |
 SUWN |     -   -14    16     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 SVTL |     -     -   -81    63     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    -3     4     X     X     -     -     -     -     -    -8 |
 TASH |     -     -     -  -135   128     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    50   -42     -     -     -    -3     -   -10 |
 THU3 |     -   -62    31     -    28     -     -     -     -     -     0 |
 TID1 |     -   170  -187     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     9    29    27   -55     -     -     -     -     -    88 |
 TIXI |     -     -     -     2    -7     -     -     -     4     -     8 |
 TLSE |     -   -77     -     -     9     -     -     -    43     -     - |
 TOW2 |     -  -152     -    93    70     -     -     -   -27     -   -20 |
 TRO1 |     -    -8     -     -   -56     -     -     -    49     -   247 |
 TUVA |     -     -     -    22     -     -     -     -   -17     -     - |
 TWTF |     -    93   -60     -   -31     -     -     -     -     -    84 |
 UNSA |     -     -     -     -   -39     -     -     -    31     -     - |
 USNO |     -     4    -5     -     -     -     -     -     -     -    11 |
 VILL |     -    42    40   -39   -28     -     -     -     -     -   -37 |
 WAB2 |     -    44   -48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -25    71    -7   -26     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -22   -13    20    21     -     -     -    -9     -  -143 |
 WIND |     -     -     -   -26    25     -     -     -     -     -  -263 |
 WSRT |     -    54     0     -    83     -     -     -  -100     -  -220 |
 WTZA |     -    27   -30     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     5    -5     -     -     -     -     -     -     -  -139 |
 WUHN |     -     -  -112     -    83     -     -     -     -     -  -359 |
 XMIS |     -     -     -    93    23     -     -     -   -85     -     - |
 YAKT |     -  -102    24    -5     -     -     -     -    51     -     - |
 YAR2 |     -    38     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     -     -    52   -99     -     -     -    40     -   -90 |
 YKRO |     -   -28     -   -69     -     -     -     -    72     -     - |
 YSSK |     -    60     -     -   -49     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -    95     -    26  -101     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   495    12     9     8    11    24   118   281    11   477    53 |  288    186
    2 |   693    18    15    14    10    24    91   363    13   569    66 |  288    222
    3 |   653    11    33    11    12    27     -  2965     7   739    59 |  288    498
    4 |  1046    22    12    12    10    14    72  1040     8  1183    37 |  288    908
    5 |   527    15    13    12    10    21    81   435     9   625    58 |  288    421
    6 |   367     8    13    12    12    14   275   624    10   370    31 |  288    268
    7 |  1934     9    13     6    16    19    77  1308    12  1125    36 |  288    253
    8 |  3553    22     -    12    27    43     -  4249     -  3738    71 |  288   4360
    9 |   393    14    22    10    15    16   148  1528     9   337    62 |  288    172
   10 |  3169    11    35    27     9    20    84  3201     9  2674    50 |  288   2264
   11 |   446    13    11    10    11    23    80   550     6   483    36 |  288    515
   12 |   554    20    19    11    10    33   258   397    10   575    46 |  288    356
   13 |   439    24    10    15     9    15    72   394    14   614    43 |  288    302
   14 |   742    10    15    13     9    14   424   445    13   789     - |  288    307
   15 |   277    12    22    12    14    23    85   334    13   433    65 |  288    170
   16 |   570    16    30    13    15    32    89   497    15   672    71 |  288    378
   17 |  1369     9    20    13    13    22    95   441     8  1345    62 |  288    318
   18 |   670    11    16    21    14    22   126   518    10   699   108 |  288    269
   19 |  1704    16    17    11    13    27   269     -    10  1541    76 |  288    221
   20 |   367    14    30    24    11    16   108   286     9   422    49 |  288    231
   21 |   762    11    16    19    16    17   121   623    11   543    73 |  288    435
   22 |   531    16    16    20    11    24    90   409    11   410    63 |  288    338
   23 |   407    17    18     7    10    16   212   182    11   457    48 |  288    194
   24 |  4151    13    15    11     9    24    63  2941    12  4364    60 |  288   2575
   25 |   640    11    11    10    10    14    68   287    10   642    34 |  288    206
   27 |   441    16    18     9    11    16   132   225    10   533    49 |  288    116
   28 |  1917    13    14    12    16    18   135  1439     9  1829   141 |  288    302
   29 |  1458    17    18    12    11    30   109   980     9  1635    87 |  288    299
   30 |     -    21    15    12    21    25    98  1037     9   572     - |  288    336
   31 |   843    16    11    13    12    12   145   736    10   698    37 |  288    167
   32 |  1652    13    18    16     8    18   196  1335    11  1332    57 |  288   1304
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    11     -     -     -     8     -     - |  288  26333
 ALGO |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288     84
 ALIC |     -    21     -    10    15     -     -     -     -     -    68 |  288   3477
 ALRT |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -    22 |  288   5915
 AMC2 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288     29
 ANKR |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    23     -     -     -     -     -     -    15     -     - |  288  16244
 AREV |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  276  16516
 ARTU |     -    16     -    10     9     -     -     -    10     -    16 |  287  17765
 ASPA |     -    15     -     -    13     -     -     -     -     -    35 |  288  10667
 AUCK |     -    18     -    12     -     -     -     -    11     -     - |  288   4889
 BAKE |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    19 |  288   5133
 BJFS |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   8389
 BOGT |     -    25     -    11    12     -     -     -    14     -    41 |  288  28616
 BRMU |     -    16     -     X    13     -     -     -     -     -    22 |  288   6023
 BRST |     -    18     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  276   1482
 BRUX |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    571
 CAS1 |     -    21     -    13    10     -     -     -     -     -    67 |  288   6263
 CCJ2 |     -     -     -     -    16     -     -     -    12     -     - |  288  22647
 CEDU |     -    10     -    10     8     -     -     -     -     -    57 |  288   3780
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288  11518
 CHPI |     -     -     -    12    12     -     -     -    10     -     - |  288  19574
 CHTI |     -    16     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  276   5496
 CHUR |     -     X     -    12     -     -     -     -     9     -    17 |  288   4895
 COCO |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 CONZ |     -     -    25     -    19     -     -     -     -     -    54 |  278   3309
 CORD |     -    20     -    15    16     -     -     -     -     -     - |  288  11713
 CRO1 |     -    21    30     -    27     -     -     -    17     -    28 |  288     60
 CUSV |     -     -     -    14    14     -     -     -    13     -     - |  288  16057
 DAEJ |     -    12    19    13     -     -     -     -     -     -    26 |  288   3937
 DARW |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -    68 |  287   3959
 DAV1 |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     -    57 |  288   7870
 DRAO |     -    18     -     -     -     -     -     -    12     -    15 |  288   4435
 DUBO |     -    18     -    10     8     -     -     -     -     -    22 |  288   7191
 DUND |     -     -     -    11     -     -     -     -     8     -     - |  271   4366
 FLIN |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     -    50 |  288   3103
 GLPS |     -    18     -    13    10     -     -     -    13     -    47 |  288  28390
 GLSV |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     -    17 |  288   2101
 GODE |     -    14    16     -     -     -     -     -     -     -     9 |  288     99
 GOL2 |     -     -    10     8     -     -     -     -     -     -     - |  288     92
 GOLD |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -    11 |  288   8152
 GRAS |     -     9     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   2583
 GRAZ |     -    16     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  287   4396
 GUAM |     -     -     -     -    20     -     -     -    16     -    31 |  288  12619
 HARB |     -    14    16     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   1905
 HERS |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     46
 HOB2 |     -    27    17    22    15     -     -     -     -     -    71 |  288     24
 HOFN |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -    40 |  288   2644
 HOLB |     -    15     -    13     -     -     -     -     -     -    27 |  288   4716
 HRAO |     -    18    20     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288     43
 HYDE |     -    26     -    14    18     -     -     -     -     -    29 |  288   2906
 IENG |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     33
 IISC |     -    12     -     -     -     -     -     -     8     -    19 |  288  29785
 INVK |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -    12 |  288   8397
 IRKM |     -     -    11     -     -     -     -     -     6     -     - |  287   1316
 ISPA |     -    20     -    11    16     -     -     -    11     -    31 |  285  21540
 JPLM |     -     -    10     -     -     -     -     -     6     -    24 |  288   1424
 KELY |     -     -     -     -     7     -     -     -     6     -    20 |  282  10833
 KERG |     -    30     -     -    25     -     -     -     -     -     - |  288   5020
 KIRU |     -    20    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   4045
 KOKB |     -    18    20     -     -     -     -     -    11     -    36 |  288     41
 KOKV |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     - |  276     36
 KOUR |     -    17    21    12    13     -     -     -     -     -     - |  288     25
 KRGG |     -     -     -     9     8     -     -     -     9     -     - |  288   5559
 LAMA |     -    15     -     7    11     -     -     -     -     -     - |  288   2615
 LHAZ |     -     -     -    51    49     -     -     -     -     -    52 |  267    >>>
 LPGS |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -    80 |  288    >>>
 MAC1 |     -    31     -    13    18     -     -     -    36     -    98 |  288   2491
 MAG0 |     -    19     -     -    13     -     -     -     7     -     - |  287   8759
 MAL2 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    12    21    12    13     -     -     -    13     -    21 |  288  25347
 MATE |     -    12     9     -     9     -     -     -    11     -    15 |  288     77
 MAW1 |     -    22     -    10    12     -     -     -    12     -    69 |  288   5307
 MCIL |     -     -     -     -    16     -     -     -    12     -    27 |  288  12177
 MCM4 |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -    49 |  288   9622
 METS |     -    12    14     -    13     -     -     -     -     -     - |  287   9946
 MGUE |     -     -     -    14     -     -     -     -    11     -     - |  288     46
 MIZU |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    876
 NANO |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    14 |  288   2512
 NICO |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     9 |  288   7625
 NIST |     -     9     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 NIUM |     -     -     -    10     -     -     -     -     7     -     - |  288  10556
 NKLG |     -    30     -    23    20     -     -     -     -     -    28 |  286  13416
 NNOR |     -     -    20    16     -     -     -     -     -     -    75 |  288    260
 NRIL |     -    16     -    13     7     -     -     -     7     -    13 |  288  11856
 NTUS |     -    21     -    18     X     -     -     -     -     -     - |  271   2453
 NURK |     -     -     -    13    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYA1 |     -    15    16     -    10     -     -     -     -     -    25 |  288   4216
 ONSA |     -    15     X     -    12     -     -     -     -     -     - |  245     42
 PALV |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  276   6182
 PDEL |     -    18     -     -    12     -     -     -     6     -    33 |  288   2439
 PERT |     -    20     -    13    10     -     -     -     -     -    60 |  288   6237
 PETS |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  287  10769
 PIE1 |     -    18    14     9    11     -     -     -     -     -    23 |  288     19
 PIMO |     -     -     -    14    16     -     -     -    15     -    37 |  288  11798
 POL2 |     -    18     -     -     8     -     -     -    10     -     9 |  288  16954
 PRDS |     -    14    11    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    171
 PTBB |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     48
 QAQ1 |     -    14    11    16     -     -     -     -     -     -     - |  288   6514
 RABT |     -    12     -     -     -     -     -     -     8     -    30 |  288  23502
 RESO |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   7429
 REUN |     -    19     -    12    16     -     -     -     -     -    32 |  288   9592
 REYK |     -     -     -    14    12     -     -     -    12     -     - |  288   4303
 RIO2 |     -     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    28     -     -    23     -     -     -     -     -     - |  288  16315
 SCH2 |     -    20     -    10     7     -     -     -    10     -    17 |  288   3868
 SCUB |     -    25     -    19    19     -     -     -     -     -     - |  240    >>>
 SEY1 |     -     -     -     -    18     -     -     -    14     -     - |  288  13170
 SSIA |     -    32     -    12    14     -     -     -    10     -    34 |  288  11162
 STHL |     -    25     -    27    17     -     -     -    19     -     - |  288  30689
 STJO |     -     -     -     -     6     -     -     -     5     -    29 |  288    613
 STK2 |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     - |  276  10292
 SUTH |     -    14     -     -     -     -     -     -     9     -    25 |  288  24296
 SUWN |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -    23 |  279   4112
 SVTL |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     -     - |  240     69
 SYDN |     -    19    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  285    813
 SYOG |     -    13    14     X     X     -     -     -     -     -    29 |  266   9699
 TASH |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    19    14     -     -     -    18     -    26 |  288  12506
 THU3 |     -    11    11     -    11     -     -     -     -     -    12 |  288   6616
 TID1 |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  269   7555
 TIDB |     -    32    22    28    18     -     -     -     -     -    74 |  288     58
 TIXI |     -     -     -    32    40     -     -     -    15     -    41 |  288    >>>
 TLSE |     -    16     -     -    13     -     -     -     7     -     - |  288   5639
 TOW2 |     -    22     -    12    19     -     -     -    14     -    56 |  288   4942
 TRO1 |     -    12     -     -    13     -     -     -    11     -    23 |  288   2154
 TUVA |     -     -     -    45     -     -     -     -    34     -     - |  165  10475
 TWTF |     -    18    21     -    24     -     -     -     -     -    30 |  288     26
 UNSA |     -     -     -     -    19     -     -     -    15     -     - |  280    >>>
 USNO |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288     35
 VILL |     -    18    17    12     9     -     -     -     -     -    15 |  288   2955
 WAB2 |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 WES2 |     -    14    12     7    12     -     -     -     -     -     - |  288   5561
 WHIT |     -    16    23     9    10     -     -     -    10     -    20 |  288  45401
 WIND |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -    30 |  288    >>>
 WSRT |     -    15    15     -    14     -     -     -    12     -    24 |  288     27
 WTZA |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    530
 WTZR |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288     23
 WUHN |     -     -    15     -    11     -     -     -     -     -    29 |  281   4431
 XMIS |     -     -     -    18    25     -     -     -    16     -     - |  288  13397
 YAKT |     -    46    17    23     -     -     -     -    20     -     - |  287  11322
 YAR2 |     -    24     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  288    118
 YELL |     -     -     -     8     7     -     -     -     9     -    19 |  288     42
 YKRO |     -    23     -    16     -     -     -     -    16     -     - |  288  28355
 YSSK |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  287  10342
 ZECK |     -    16     -     8    12     -     -     -     -     -     - |  287     28
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1426    17    17    15    14    22   155  1401    12  1391    46 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   CHUR  | 1835-0  6:00:00 |       -1145
emr |   TSKB  | 1835-0  9:15:00 |       -1457
emr |   TSKB  | 1835-0 13:20:00 |        5866
gfz |   SCUB  | 1835-0 16:45:00 |        -712



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     2.90     4.93     2.47     2.47   | 3.43e-14  9.56e-15  5.95e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     4.86     4.93     4.92     4.92   | 3.38e-14  5.68e-15  1.90e-15 |
 GODE |   288   288     1   288     3.30     4.93     1.59     1.59   | 4.81e-14  6.46e-15  6.48e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     3.87     4.93     3.12     3.12   | 3.08e-14  1.04e-14  3.57e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.67     4.93     3.59     3.59   | 2.76e-14  4.16e-15  5.96e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     4.51     4.93     4.92     4.92   | 5.31e-14  5.37e-15  2.98e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.88     4.93     4.92     4.92   | 2.02e-14  3.88e-15  1.28e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.75     4.93     4.92     4.92   | 2.96e-14  4.27e-15  5.70e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     3.75     4.93     4.92     4.92   | 5.10e-14  9.35e-15  2.15e-15 |
 WSRT |   288   282     2   288     4.88     4.93     4.92     4.92   | 3.75e-14  1.09e-14  2.08e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     3.13     4.93     4.92     4.92   | 4.61e-14  7.45e-15  1.92e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.88     4.93     4.92     4.92   | 3.93e-14  4.20e-15  1.41e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     3.94     4.93     4.92     4.92   | 3.14e-14  7.38e-15  3.85e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.87     4.93     4.92     4.92   | 3.72e-14  1.34e-14  5.07e-15 |
 ZECK |   287   285     1   287     4.84     4.91     4.90     4.90   | 3.12e-14  5.26e-15  1.08e-15 |
 KOUR |   288   285     1   288     2.69     4.84     0.68     0.68   | 6.24e-14  1.17e-14  1.75e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.42     4.14     0.45     0.45   | 3.62e-14  8.78e-15  2.48e-14 |
 ONSA |   245   229     2   243     2.98     4.11     4.12     4.12   | 9.57e-14  1.54e-14  3.29e-15 |
 SVTL |   240   240     0   240     4.02     4.06     0.32     0.32   | 2.77e-14  1.39e-14  5.64e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.76     2.22     3.64     3.64   | 1.07e-13  1.03e-14  5.55e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.69     2.07     4.92     4.92   | 9.83e-14  2.25e-14  3.04e-15 |
 TIDB |   288   287     0   288     1.42     1.45     4.92     4.92   | 1.29e-13  1.65e-14  6.62e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.98     0.69     0.35     0.35   | 8.51e-14  1.07e-14  2.98e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.80     0.46     0.06     0.06   | 2.75e-14  4.46e-15  1.43e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.66     0.32     0.04     0.04   | 3.45e-14  7.27e-15  5.29e-15 |
 G06  |   288   288     0   288     1.34     0.31     1.88     1.88   | 6.35e-14  1.85e-14  2.47e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.65     0.30     0.03     0.03   | 3.90e-14  9.09e-15  5.20e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     0.45     0.15     0.20     0.20   | 4.24e-14  1.90e-14  4.34e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.30     0.11     0.31     0.31   | 7.29e-13  7.48e-14  2.97e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.58     0.09     0.09     0.09   | 5.93e-14  2.18e-14  1.30e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.64     0.09     0.12     0.12   | 4.74e-14  1.77e-14  8.93e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.33     0.08     0.47     0.47   | 4.15e-13  1.21e-13  7.30e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.31     0.07     0.07     0.07   | 4.89e-13  1.43e-13  3.73e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.80     0.80   | 5.37e-13  1.43e-13  5.46e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.30     0.05     0.09     0.09   | 5.00e-13  1.40e-13  1.00e-13 |
 G25  |   288   288     0   288     4.38     0.04     1.04     1.04   | 5.09e-14  2.05e-14  2.47e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.32     0.04     1.71     1.71   | 5.51e-13  5.89e-14  1.98e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.31     0.04     1.32     1.32   | 5.70e-13  5.77e-14  2.11e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.36     0.36   | 6.39e-13  6.24e-14  1.63e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.30     1.30   | 6.07e-13  6.22e-14  2.53e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.28     0.03     0.44     0.44   | 5.84e-13  5.55e-14  2.56e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.40     0.40   | 7.14e-13  7.13e-14  2.94e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.11     1.11   | 6.82e-13  6.17e-14  1.78e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.14     0.14   | 6.80e-13  6.54e-14  2.85e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.71     0.71   | 6.86e-13  6.51e-14  4.60e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.25     0.03     1.59     1.59   | 7.24e-13  8.90e-14  4.77e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.57     0.57   | 8.15e-13  7.21e-14  4.93e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.75     0.02     0.34     0.34   | 2.11e-13  7.31e-14  2.08e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.35     0.02     0.47     0.47   | 5.28e-13  6.14e-14  2.58e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.07     0.07   | 6.38e-13  5.99e-14  2.34e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     1.50     0.01     0.04     0.04   | 6.63e-14  2.09e-14  3.95e-14 |
 G01  |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  2.36e-14  2.33e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.87e-14  3.47e-14  3.92e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.06e-13  2.25e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.89e-13  1.49e-13 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  9.84e-14  6.66e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.22e-13  8.31e-14  2.50e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.10e-13  9.76e-14  1.86e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.47e-13  4.95e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.26e-13  7.29e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  7.64e-14  2.13e-14 |
 GLSV |   287   135   102     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-11  1.00e-11  1.54e-12 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  5.89e-13  6.18e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.37e-13  2.10e-14 |
 NTUS |   271   207    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-12  8.92e-13  2.55e-13 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.17e-14  1.21e-14  2.18e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.67e-13  5.82e-13  2.16e-13 |
 WHIT |   288   241    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.68e-12  1.17e-12  2.59e-12 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.08e-14  5.07e-15  2.31e-15 |
 GOLD |   288   272    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  7.24e-13  3.81e-13 |
 SUWN |   279     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   255    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.96e-12  1.40e-12  3.83e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-13  6.00e-13  9.47e-14 |
 BRST |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  7.50e-13  1.55e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  1.85e-13  3.02e-14 |
 GOL2 |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-14  9.26e-15  4.09e-15 |
 IRKM |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-13  2.41e-14  9.96e-14 |
 TRO1 |   286   218    48     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-11  3.35e-12  5.82e-13 |
 MGUE |   288   275     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.33e-14  1.34e-14  2.95e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.51e-22  1.41e-19  5.53e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      WAB2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
