
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1835   Day: 0   MJD: 57089                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 123501    496    -726    -342     19     17     23    115    107    135    9.92
 emr |  2880     0  89280      0     534    -151     12     12      0    146    146      0   18.33
 esa |  2880     0 124344    610    -989    -101      9      8     10    130    146     78   24.47
 gfz |  2871     0 135557     52     494   -1409      9      8     11     78     80     74   23.44
 grg |  2880     0 126910   1240      40   -1003     14     11     19    149    146    156   14.55
 mit |  2880     0 111995    409      33    -830     44     46     36    204    196    233    0.00
 igr |   288     0  45160    327   -7145    -613     15     19     13     76     52     81    0.00
 jpl |   288     0  25888     22     571    -147     17     18     16    120    160     92    9.29
 ngs |    96     0   2976      8    -578    -585   1390   1390      0   3030   3030      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    61   105  -216    73    54   209   -37   283  -777     - |
    2 |   -78   -15   214   -36  -236    -9    31    77 -1182     - |
    3 |  -109   227  -177    53     -  -180     4    28  1779     - |
    4 |    83    69   -56    46  -120  -221    -8   -14 -4405     - |
    5 |   159    -3   -68   121  -190    70    22   114  -416     - |
    6 |  -185   280   -80    17  -121  -285    19    51   245     - |
    7 |    92    40  -129    57     5    71     7   127 -1307     - |
    8 |   -17  -198   -11    40   229  -263    93  -222  6150     - |
    9 |   -89    17    14    24   -17  -293   -69  -115  -256     - |
   10 |  -101   -47   183  -186   125  -174   -98  -110 -3557     - |
   11 |    55  -113   -27   -21   184    44   -38    -3  2134     - |
   12 |    26   125   -75   -19   -26   155   -11   102 -1359     - |
   13 |   -27   -33    78   -33   -26   -49   -64   128  3447     - |
   14 |   -44  -183   119   -11    79   -41    15   -19  2262     - |
   15 |   204    18   -51   107  -261   230    35   206  -875     - |
   16 |   -30  -150   155   -44    32  -121    61  -202  1405     - |
   17 |   203    78  -251   122   -23   461     5   187   452     - |
   18 |     6   -61    73    13   -70    44    23    -2  1226     - |
   19 |   -66  -314   167  -118   363   123   -31  -233   726     - |
   20 |    -8   -92   217   -59  -142   102   -36   -99  1400     - |
   21 |   -68   -60   156     4  -138  -112    33  -141  1957     - |
   22 |  -203  -264   258  -113   239  -254   -19  -318 -2577     - |
   23 |    98   -18    -5   -62    59   131    38    80 -1318     - |
   24 |     4   195  -141    94  -168   242   -29    79 -3033     - |
   25 |  -128   123   -11   -20   -11   106   -32   -96   496     - |
   27 |   -47   161   -87   -14     9   -98   -22  -155   315     - |
   28 |   -59   -64   120  -112    92  -180   -13   121  6322     - |
   29 |   208   212  -295   126  -131   127    89   260  1342     - |
   30 |    60    59   -58   -14     3    43   -32    32  -110     - |
   31 |    45   100  -152    60     6   339    33   -39 -3829     - |
   32 |   -43  -193   138   -95   200  -217    36  -105 -6122     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    41   -42     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -37     -  -217    24    94     -     - |
 ALBH |    62     -     -    54  -130     -     -     -     -     - |
 ALGO |   162     -     -    94  -261   142   219     -     -     - |
 ALIC |   -65     -    -1    16    19     -   -25     -     -     - |
 ALRT |  -117     -     -   -61   178     -   -49     -     -     - |
 AMC2 |   -78     -     -    33     -   125    29     -     -     - |
 ANKR |     -     -    30     -   -50     -   -29     -     -     - |
 AREQ |     5     -     -    10     -   253    13   -29     -     - |
 AREV |     -     -    59   -62     -     -   -40     -     -     - |
 ARTU |  -113     -   -52   -50   245     -   -63     1     -     - |
 ASPA |  -109     -   -31    79     -     -    10     -     -     - |
 AUCK |  -202     -    19    59    50   -73   -76   -61     -     - |
 BAKE |     -     -    52  -121   108     -   -54     -     -     - |
 BAKO |   -66     -     -    28     -  -276     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    42    65  -158     -     -   -29     -     - |
 BJCO |     -     -    50   -34     -     -     -   -46     -     - |
 BJFS |  -106     -    51    12   -27   -27   -52    -9     -     - |
 BOGT |    52     -    51    49  -109    69   -33  -145     -     - |
 BOR1 |  -303     -     -     3   203     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -48     -   122    -3  -169  -119     -     -     -     - |
 BRMU |  -256     -    25    11   115     -   -70     -     -     - |
 BRST |  -152     -     4     -   223     -  -131  -190     -     - |
 BRUX |    62     -     -   -26     -     -    20     -     -     - |
 BUCU |     -     -    87     -  -146  -151     -     -     -     - |
 CAS1 |  -146     -    75   -46    47  -168   -26     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    59     -     -   -58  -149     -     - |
 CEDU |  -194     -   147   -13    21  -295    17  -178     -     - |
 CHTI |  -157     -    12    78   -41     -   -90     2     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -148   239  -335     -     -     -     - |
 CHUR |    78     -    54   -78   -61   -10    54    68     -     - |
 COCO |     -     -    47     -     -     -   -58  -124     -     - |
 CONZ |     -     -    37   -39     -     -  -130     -     -     - |
 CORD |    -7     -    32   -30     -   121    -5     -     -     - |
 COYQ |     -     -     -     -    -4     -     -     6     -     - |
 CRO1 |   -47     -     -   -70   142   -56    26     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -   -17     -     -   111    43     -     - |
 DAEJ |    62     -     -   -26     -  -109    21     -     -     - |
 DAKR |     -     -    64   -67     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -133     -    63   -54    75  -557   -19     -     -     - |
 DAV1 |     -     -    36   -38     X     -   -60     -     -     - |
 DRAG |     -     -    46   -66    28     -     -     -     -     - |
 DRAO |    -5     -    63    88  -245     -   -67     -     -     - |
 DUBO |     0     -    65   -80    21  -206    -2     -     -     - |
 FAIR |  -109     -     -   -18   104  -119     -     -     -     - |
 FALK |     -     -     -    -7     -     -     -    17     -     - |
 FLIN |  -149     -    28  -138   278     -   -64     -     -     - |
 GLPS |    55     -    21    -3   -51     -    30   -24     -     - |
 GLSV |    -7     -    15   139  -244   -67    71     -     -     - |
 GODE |    39     -     -   -28    18    83   109     -     -     - |
 GOLD |   -39     -    64   -31   -32    44   -29     -     -     - |
 GOPE |    91     -     -     1   -63    66     -     -     -     - |
 GRAS |  -139     -    52     5     -  -171   -33     -     -     - |
 GRAZ |  -285     -    85    10    34     -   -49     -     -     - |
 GUAM |    47     -     -   -87    88     -    -2    42     -     - |
 GUAT |  -237     -    75   -64   138  -456     -     -     -     - |
 GUUG |     -     -    18   123  -235     -     -     -     -     - |
 HARB |  -115     -   116  -113    65     -  -298     -     -     - |
 HERS |   -86     -    35     -     -  -206   -66     -     -     - |
 HERT |     -     -   -14     -    23     -     -     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -    44   -71     -     -     -     -     - |
 HNPT |     -     -     -   142  -228     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -17     -    64    92  -164  -171   -15  -126     -     - |
 HOFN |  -379     -   280   -75   -91  -437  -161     -     -     - |
 HOLB |   -41     -     -   137  -192     -    20     -     -     - |
 HOLM |   -61     -    48   -24     -  -177     -     -     -     - |
 HRAO |    23     -     -     -   -16     -    40     -     -     - |
 HYDE |    -3     -   143    18  -293     X    58     -     -     - |
 IISC |   -13     -     -  -104   152     -    38    37     -     - |
 INVK |   -13     -     -   112  -188     -    82    25     -     - |
 IRKJ |     -     -   -41   -83   161     -     -    66     -     - |
 ISPA |    56     -    17    10   -57     -    11   -40     -     - |
 JOZ2 |     -     -   -21     -    35     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -77   123     -   -77     -     -     - |
 KELY |     -     -    37   -39     X  -355    32     -     -     - |
 KERG |  -179     -    30    -4    78     -   -62     -     -     - |
 KIRU |    45     -   -30   -29    67     -    11     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -57     -    96     -     -     -     -     - |
 KOKB |  -177     -     -     -   224   -58  -117  -161     -     - |
 KOKV |     -     -    22   -23     -     -   -19     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -79    12   129     -     -     -     -     - |
 KOUR |   -43     -     3   -23    62   108   -25     -     -     - |
 LAMA |   -77     -     -    92   -96   -55    43     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    -8     -    13     -   -92     -     -     - |
 LPGS |     -     -     6     -   -10     -    46     -     -     - |
 MAC1 |   -94     -    49    60   -69   -60     0   -72     -     - |
 MAG0 |    18     -    63   -75     -     -    33     -     -     - |
 MAL2 |     -     -    12     -   -19     -   -33     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -34    -1  -244     -    86     -     - |
 MAS1 |   -62     -    76     1   -89  -102     6     -     -     - |
 MATE |   -58     -    59     8   -73     -   -15     -     -     - |
 MAW1 |   -45     -   105    74  -211    26    15   -85     -     - |
 MBAR |     -     -   -60     -   179     -     -  -151     -     - |
 MCIL |     -     -     -    12     -     -    23   -29     -     - |
 MCM4 |  -107     -     -  -145   307  -116   -85     -     -     - |
 MDVJ |   176     -  -109    12   106     -     -   -95     -     - |
 METS |   -38     -     -    16     -  -116   -14     -     -     - |
 MIZU |  -153     -     -    65     -   -45  -101     -     -     - |
 MOBS |     -     -   154     -  -260   -43     -     -     -     - |
 MONP |  -305     -   120     -     7    47     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -    -8   -24     -     -    58     -     - |
 NANO |   -65     -    97    37  -179     -    22     -     -     - |
 NICO |  -378     -   165     4   -26     -  -141     -     -     - |
 NIUM |     -     -     -    25     -     -   -45   -63     -     - |
 NKLG |     -     -    80   -83     X    75   -10     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -  -160   258  -199     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -40     -    68     -   -77     -     -     - |
 NOVM |     -     -  -112   -91   335     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -     -     -    77  -124     -     -     -     -     - |
 NRIL |     8     -    -4   -90   130    66    -2    24     -     - |
 NRMD |  -210     -     -    89     -     -     -     -     -     - |
 NTUS |   -59     -     X    25     - -1011   -11     -     -     - |
 NVSK |     -     -     -     -    61     -     -   -96     -     - |
 NYA1 |    85     -   -20  -172   253     -   116     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -   -88   141  -573     -     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    79     -  -132     -     -     -     -     - |
 OHI3 |     -     -   152     -  -256     -     -     -     -     - |
 ONSA |     6     -   -81    92    -6   182    67     -     -     - |
 OPMT |   131     -     -   -55     -   127     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   113  -182   -22     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   155  -249     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -    84   -87     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -99     -    57   -22    51  -268   -38   -68     -     - |
 PENC |   -68     -     -     -    46     -     -     -     -     - |
 PERT |  -238     -    27   -43   185  -443   -69     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -55     -     -    14   138     -     - |
 PIE1 |   -58     -     2   -19    66     -    -1     -     -     - |
 PIMO |    87     -   -27  -195   321     -   -24    -8     -     - |
 POHN |     -     -    14     -     -     -     -   -36     -     - |
 POL2 |  -232     -     -   -89   302     -  -117     -     -     - |
 POLV |     -     -     -    64  -102  -203     -     -     -     - |
 POTS |     -     -   -22     -    37     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   -18     -     -     -    46     -     - |
 PRDS |  -109     -     -    46     -     -   104     -     -     - |
 PTBB |   -36     -    15     -     -     -    35     -     -     - |
 QAQ1 |  -109     -   -13   164  -169     -   -81     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -88   141     -     -     -     -     - |
 QUIN |   -27     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   180     -     -    38  -183     -   205     -     -     - |
 RAMO |     -     -   -66     -   158     -     -   -75     -     - |
 RECF |     -     -    52   -28     -     -     -   -64     -     - |
 RESO |    16     -     -    -7     -     -    35     -     -     - |
 REUN |  -161     -     3    28    59     -   -90     -     -     - |
 REYK |     -     -     -   -48    77     -    16     -     -     - |
 RIOP |  -181     -     -    77     -     0    -1     -     -     - |
 SALU |     -     -    29   -30     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -     9   -10     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -51     -    86   -43   -41     -     9     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -15    -6   111  -419     -  -120     -     - |
 SCUB |   232     -   112     -  -355     -   150     -     -     - |
 SEY1 |    57     -     -   -64     -     -    35   110     -     - |
 SFER |     -     -   183    37  -368     -     -     -     -     - |
 SIMO |     -     -     -    23     -     -     -   -59     -     - |
 SOFI |     -     -   -31    -4    59     -     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -    47   -58     -   -38     -    23     -     - |
 SPT0 |   103     -     -     -   -70     -     -     -     -     - |
 SSIA |   -33     -     -    46   -51   102    84     -     -     - |
 STHL |   -50     -    31   -59     -     -    36   119     -     - |
 STJO |    93     -     -    87  -245     -    68    66     -     - |
 STK2 |     -     -    51     -     -     -   -74  -135     -     - |
 SUTH |    -6     -     -   -38    64    -1    85     -     -     - |
 SUTV |     -     -    85   -88     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     1     -    70   -73     -     -  -185     -     -     - |
 SYDN |   -95     -    38     -     -     -    48     -     -     - |
 SYOG |     X     -    46   -48     X  -210  -151     -     -     - |
 TAH1 |  -109     -     -     -    74     -     -     -     -     - |
 TEHN |     -     -   -25  -109   217    -1     -     -     -     - |
 THTI |     -     -    28   -43    54     -   -27   -49     -     - |
 THU2 |     -     -    34   -36     -  -249     -     -     -     - |
 THU3 |  -145     -     -   -50   179     -   -56     -     -     - |
 TIDB |  -223     -     -  -118   340   -30  -164     -     -     - |
 TIXI |     -     -     X     -   -16     -   -28    25     -     - |
 TLSE |   -88     -   -45   -82   267  -293  -111     -     -     - |
 TOW2 |  -275     -    97    -9   144   -84   -80  -159     -     - |
 TRO1 |  -143     -   120  -147   163     -   -74   -46     -     - |
 TUVA |     -     -    14     -     -    27   -76   -37     -     - |
 TWTF |    82     -     -     2   -59   215    48     -     -     - |
 UFPR |     -     -   -12    12     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -   -71     -   119     -     -     -     -     - |
 USNO |   -55     -     -     -    37  -386   -50     -     -     - |
 USUD |   -97     -     -    41     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    11   -11     -     -     -     -     -     - |
 VALP |     -     -     -    36     -   -27     -   -91     -     - |
 VILL |   -40     -    -1   -38    90     -   -17     -     -     - |
 VNDP |     -     -     -     -   -28   -23     -    43     -     - |
 WAB2 |   -10     -     -     4     -   -47    22     -     -     - |
 WES2 |     5     -   161    57  -366   -16   108     -     -     - |
 WHIT |   -47     -    71    13  -108   -70    -1     -     -     - |
 WILL |   -98     -     -    42    25  -122     -   -42     -     - |
 WIND |     -     -    -5     -     9     -     6     -     -     - |
 WSRT |  -105     -     -   147  -173  -161  -162     -     -     - |
 WTZR |  -219     -   235   -94    36  -265  -202  -206     -     - |
 WUHN |  -277     -   150    23  -100  -392   -62     -     -     - |
 XMIS |     -     -   -31   -14    76  -362  -113     -     -     - |
 YAKT |  -191     -   117   -41     -     -    45     -     -     - |
 YAR2 |   -21     -     -     9     -     -    53     -     -     - |
 YARR |     -     -     -     -     9    44     -   -14     -     - |
 YELL |   -56     -    85   -71   -10     -    21    32     -     - |
 YIBL |     -     -     -  -171   276     -     -     -     -     - |
 YKRO |    47     -     -   -20     -     -    81     -     -     - |
 YSSK |    46     -     -   -20     -     -    39     -     -     - |
 ZECK |   119     -   -21   -33     6     -    -7     -     -     - |
 ZIMM |  -208     -     -     7   130     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    23    12     5     7    12    17    29    28   479     - | 2880    200
    2 |    15    18     7     7    10    44    18    17   572     - | 2880    225
    3 |    18    14     7     8     -    49    17    14   741     - | 2880    497
    4 |    25    11     7     8    11    20    11    14  1188     - | 2880    907
    5 |    11    10     5     5     8    41    13    18   625     - | 2880    427
    6 |    18    11     6     7     9    59    16    17   376     - | 2880    277
    7 |    14    14    10     5     9    42    16    15  1118     - | 2880    251
    8 |    18    11    12    12    14    37    28    26  3739     - | 2880   4351
    9 |    11    12     8     7     7    17    15    15   337     - | 2880    172
   10 |    21    18     7     5    12    29    23    17  2665     - | 2880   2231
   11 |    16     8     4     6    10    32    18    13   491     - | 2880    519
   12 |    24    15     7    10    12    49    16    24   570     - | 2880    350
   13 |    15    11     7     7    13    43    14    19   613     - | 2880    303
   14 |    12    11    12     7    11    23    12    14   789     - | 2880    302
   15 |    14     8    13    16    14    36    21    22   433     - | 2880    167
   16 |    23    13     8     8    14    52    25    22   665     - | 2880    368
   17 |    14    15     6     8    10    40    20    20  1345     - | 2880    316
   18 |    19    14     9    13    12    35    14    16   700     - | 2880    268
   19 |    21     9     6     6     9   138    31    22  1552     - | 2880    235
   20 |    17    16     8     6    11    41    20    16   422     - | 2880    237
   21 |    20     9     8    12    16    31    18    17   546     - | 2880    437
   22 |    16    19     8     9    12    32    32    32   418     - | 2880    350
   23 |    21    11     7     8    11    23    20    12   446     - | 2880    197
   24 |    13     9    12    11    15    41     9    14  4360     - | 2880   2557
   25 |    16    13     8    12    10    20    20    25   646     - | 2880    211
   27 |    16    12     7     6     9    18    19    16   542     - | 2880    120
   28 |    15    10     8     5    12    19    17    18  1830     - | 2880    296
   29 |    15    13     8     8     9   101    32    23  1630     - | 2880    291
   30 |    20    14    13     6    10    32    11    10   573     - | 2880    330
   31 |    26    10    13     7    11    35    14    11   703     - | 2880    163
   32 |    13    13    12     8    16    23    19    15  1346     - | 2880   1317
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    14    15     -     -     -     -     -     - |  288   5268
 ABPO |     -     -     -     8     -    35    14    21     -     - |  288  26331
 ALBH |    18     -     -    11    16     -     -     -     -     - |  288   8136
 ALGO |    22     -     -     6    15    39    16     -     -     - |  288     74
 ALIC |    32     -    10    12    27     -    10     -     -     - |  288   3481
 ALRT |    14     -     -    10    19     -    13     -     -     - |  288   5917
 AMC2 |    17     -     -     7     -    38    11     -     -     - |  288     23
 ANKR |     -     -     9     -    15     -    11     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    26     -     -    10     -    35    13    16     -     - |  288  16243
 AREV |     -     -    10    10     -     -    13     -     -     - |  288  16221
 ARTU |    22     -     8     6    15     -     6     6     -     - |  287  17764
 ASPA |    19     -     9    10     -     -     7     -     -     - |  288  10662
 AUCK |    22     -    13    11    22    19     9     8     -     - |  288   4884
 BAKE |     -     -     6     8    14     -     5     -     -     - |  288   5135
 BAKO |    23     -     -    10     -    35     -     -     -     - |  282   2539
 BARH |     -     -     7     9    17     -     -    10     -     - |  288   2882
 BJCO |     -     -    10    13     -     -     -    16     -     - |  288  14042
 BJFS |    27     -    10    10    19    22    14     9     -     - |  288   8388
 BOGT |    26     -     9    11    18    24    10    13     -     - |  288  28619
 BOR1 |    14     -     -    15    20     -     -     -     -     - |  287   4249
 BRAZ |    30     -    14    19    27    46     -     -     -     - |  288  18049
 BRMU |    23     -     9     9    19     -    13     -     -     - |  288   6023
 BRST |    22     -    15     -    34     -    16    12     -     - |  288   1654
 BRUX |    19     -     -     8     -     -     9     -     -     - |  288    574
 BUCU |     -     -     7     -    12    26     -     -     -     - |  288   5750
 CAS1 |    27     -     7     9    10    20    10     -     -     - |  288   6257
 CCJ2 |     -     -     -     6     -     -    12    16     -     - |  288  22647
 CEDU |    19     -    10     7    19    26    10    12     -     - |  288   3781
 CHTI |    34     -    11    14    23     -    12    15     -     - |  288   5398
 CHUM |     -     -     -    11    17    27     -     -     -     - |  288  13601
 CHUR |    22     -     9     8    18    27     8    13     -     - |  288   4900
 COCO |     -     -     6     -     -     -    10    15     -     - |  288    >>>
 CONZ |     -     -    11    11     -     -    20     -     -     - |  288   3335
 CORD |    26     -    13    14     -    57    16     -     -     - |  288  11710
 COYQ |     -     -     -     -    12     -     -    18     -     - |  288   8564
 CRO1 |    32     -     -    20    32    42    25     -     -     - |  287     67
 CUSV |     -     -     -     7     -     -    11    17     -     - |  288  16057
 DAEJ |    13     -     -     6     -    26    15     -     -     - |  288   3940
 DAKR |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288  18596
 DARW |    29     -    18    15    39    27    14     -     -     - |  288   3987
 DAV1 |     -     -     7     8     X     -     8     -     -     - |  135   7026
 DRAG |     -     -    12     8    19     -     -     -     -     - |  288   3462
 DRAO |    23     -     8     8    18     -     8     -     -     - |  288   4437
 DUBO |    22     -     9     8    14    56     9     -     -     - |  288   7185
 FAIR |    18     -     -     7    14    20     -     -     -     - |  288  33822
 FALK |     -     -     -     5     -     -     -    13     -     - |  285  16067
 FLIN |    21     -    10     8    19     -    10     -     -     - |  288   3101
 GLPS |    20     -     7    11    20     -     7    18     -     - |  288  28390
 GLSV |    22     -    10     6    14    18    10     -     -     - |  288   2102
 GODE |    16     -     -     7    16    40    12     -     -     - |  288     95
 GOLD |    19     -     6     9    16    29    12     -     -     - |  288   8156
 GOPE |    13     -     -     8    12    57     -     -     -     - |  288    868
 GRAS |     9     -     7     7     -    46     9     -     -     - |  288   2584
 GRAZ |    21     -     8     8    15     -     7     -     -     - |  287   4396
 GUAM |    36     -     -    18    28     -    16    26     -     - |  288  12606
 GUAT |    25     -    10     8    19    26     -     -     -     - |  288   3036
 GUUG |     -     -    15    20    29     -     -     -     -     - |  288  11260
 HARB |    30     -    12    16    20     -    19     -     -     - |  288   1902
 HERS |    14     -     6     -     -    33    19     -     -     - |  288     33
 HERT |     -     -    11     -    19     -     -     -     -     - |  286   2790
 HNLC |     -     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288  11494
 HNPT |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     - |  288   2521
 HOB2 |    36     -    14    15    22    37    13    14     -     - |  288     27
 HOFN |    27     -     7    10    21    19     9     -     -     - |  288   2649
 HOLB |    23     -     -    14    26     -    14     -     -     - |  288   4719
 HOLM |    21     -    10     5     -    26     -     -     -     - |  288   7185
 HRAO |    27     -     -     -    18     -    33     -     -     - |  288     41
 HYDE |    29     -    14    15    31     X    12     -     -     - |  288   2907
 IISC |    28     -     -    11    20     -    17    13     -     - |  288  29776
 INVK |    16     -     -     9    14     -    12    10     -     - |  288   8397
 IRKJ |     -     -     7    12    18     -     -    11     -     - |  288    207
 ISPA |    20     -    12    12    22     -    12    15     -     - |  285  21541
 JOZ2 |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288   4147
 JPLM |     -     -     -    11    18     -     9     -     -     - |  288   1430
 KELY |     -     -     7     8     X    23     9     -     -     - |  275  10777
 KERG |    23     -     9    13    17     -    22     -     -     - |  288   5015
 KIRU |    19     -     9     8    18     -     8     -     -     - |  288   4047
 KIT3 |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  286    >>>
 KOKB |    21     -     -     -    15    25    11    11     -     - |  288     46
 KOKV |     -     -     7     7     -     -     6     -     -     - |  288     37
 KOUC |     -     -    20    25    31     -     -     -     -     - |  275   9618
 KOUR |    22     -    10    13    19    34    11     -     -     - |  288     27
 LAMA |    20     -     -     8    16    27    10     -     -     - |  288   2615
 LHAZ |     -     -     6     -    10     -     8     -     -     - |   91    >>>
 LPGS |     -     -    13     -    22     -    24     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    36     -     9    11    18    27    15    33     -     - |  288   2490
 MAG0 |    27     -     6    14     -     -     7     -     -     - |  285   8768
 MAL2 |     -     -    16     -    27     -    16     -     -     - |  283    >>>
 MANA |     -     -     -    20    26    55     -    22     -     - |  288  13152
 MAS1 |    24     -    10    13    21    43     6     -     -     - |  288  25346
 MATE |    10     -     9     8    17     -     5     -     -     - |  288     79
 MAW1 |    19     -     6     7    13    29     8    11     -     - |  288   5307
 MBAR |     -     -    17     -    25     -     -    11     -     - |  288    >>>
 MCIL |     -     -     -     7     -     -    10    18     -     - |  288  12174
 MCM4 |    26     -     -    10    12    29    15     -     -     - |  288   9619
 MDVJ |    22     -     8    10    18     -     -     9     -     - |  288     20
 METS |    15     -     -     6     -    34    15     -     -     - |  287   9947
 MIZU |    30     -     -    13     -    47    22     -     -     - |  207    820
 MOBS |     -     -     9     -    15    29     -     -     -     - |  288   2963
 MONP |    26     -    12     -    35    54     -     -     -     - |  288   4170
 NAIN |     -     -     -     7    12     -     -     6     -     - |  288  11949
 NANO |    18     -     5    10    22     -     8     -     -     - |  288   2512
 NICO |    19     -    13     8    22     -    11     -     -     - |  288   7625
 NIUM |     -     -     -     6     -     -    13    14     -     - |  288  10553
 NKLG |     -     -    16    16     X    47    17     -     -     - |  287  13414
 NLIB |     -     -     -    12    20    32     -     -     -     - |  288     26
 NNOR |     -     -    11     -    19     -    20     -     -     - |  288    260
 NOVM |     -     -     8     9    21     -     -     -     -     - |  288     53
 NRC1 |     -     -     -     7    12     -     -     -     -     - |  288     20
 NRIL |    13     -     8    14    14    21     8    10     -     - |  288  11852
 NRMD |    22     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  129   4286
 NTUS |    35     -     X    15     -    23    17     -     -     - |  278   2451
 NVSK |     -     -     -     -     7     -     -    12     -     - |  287    >>>
 NYA1 |    25     -    10     7    15     -     7     -     -     - |  288   4217
 NYAL |     -     -     -     6    10    21     -     -     -     - |  288    238
 OHI2 |     -     -    10     -    17     -     -     -     -     - |  222    >>>
 OHI3 |     -     -     9     -    14     -     -     -     -     - |  221     67
 ONSA |    19     -    14    19    31   142    15     -     -     - |  261     41
 OPMT |    14     -     -     6     -    26     -     -     -     - |  282     35
 PALM |     -     -     -     8    13    17     -     -     -     - |  288  42148
 PARC |     -     -     -    16    26     -     -     -     -     - |  288   8993
 PBRI |     -     -     6     6     -     -     -     -     -     - |  288   4418
 PDEL |    11     -     9    13    15    28    10    10     -     - |  288   2438
 PENC |    13     -     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2835
 PERT |    25     -    11    10    21    33     8     -     -     - |  288   6234
 PETS |     -     -     -     6     -     -     9    15     -     - |  287  10763
 PIE1 |    29     -     9     8    21     -     7     -     -     - |  288     19
 PIMO |    33     -    15    15    22     -     7    15     -     - |  288  11797
 POHN |     -     -    16     -     -     -     -    42     -     - |  159   7646
 POL2 |    10     -     -     8    15     -     7     -     -     - |  288  16950
 POLV |     -     -     -     7    12    36     -     -     -     - |  288   2206
 POTS |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -     -     6     -     -     -    15     -     - |  288  21906
 PRDS |    15     -     -     6     -     -    15     -     -     - |  284    163
 PTBB |     6     -     2     -     -     -    12     -     -     - |  284     42
 QAQ1 |    20     -     6    10    17     -    11     -     -     - |  288   6509
 QIKI |     -     -     -     9    15     -     -     -     -     - |  288   9623
 QUIN |    23     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288  14806
 RABT |    13     -     -     9    15     -    20     -     -     - |  288  23506
 RAMO |     -     -    10     -    20     -     -    11     -     - |  288    >>>
 RECF |     -     -    17    16     -     -     -    27     -     - |  288  18270
 RESO |    18     -     -     8     -     -    10     -     -     - |  288   7429
 REUN |    22     -    14    20    22     -    16     -     -     - |  288   9593
 REYK |     -     -     -    16    26     -    17     -     -     - |  288   4309
 RIOP |    23     -     -    10     -    37    11     -     -     - |  288  16319
 SALU |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288  17684
 SAVO |     -     -    11    11     -     -     -     -     -     - |  288  15621
 SCH2 |    14     -     6     8    15     -     9     -     -     - |  288   3871
 SCOR |     -     -     6    11    16    25     -    13     -     - |  288   9281
 SCUB |    21     -    10     -    18     -    16     -     -     - |  276    >>>
 SEY1 |    27     -     -    13     -     -    16    22     -     - |  285  13089
 SFER |     -     -    10     9    15     -     -     -     -     - |  288     92
 SIMO |     -     -     -     6     -     -     -    15     -     - |  288   2595
 SOFI |     -     -    21    25    21     -     -     -     -     - |  276   6911
 SOLA |     -     -     9    11     -    25     -    11     -     - |  288  16078
 SPT0 |    24     -     -     -    16     -     -     -     -     - |  287     42
 SSIA |    25     -     -     9    22    44    11     -     -     - |  288  11164
 STHL |    27     -    13    18     -     -    18    19     -     - |  288  30693
 STJO |    21     -     -     6    15     -    10     8     -     - |  288    613
 STK2 |     -     -     3     -     -     -     7     8     -     - |  288  12891
 SUTH |    26     -     -    13    13    19    16     -     -     - |  288  24300
 SUTV |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288   5610
 SUWN |    32     -    14     9     -     -    14     -     -     - |  288   4272
 SYDN |    27     -    11     -     -     -    22     -     -     - |  285    813
 SYOG |     X     -     6     6     X    19    32     -     -     - |  287  10444
 TAH1 |    29     -     -     -    19     -     -     -     -     - |  284    448
 TEHN |     -     -    10     7    16    19     -     -     -     - |  288  21228
 THTI |     -     -    20    20    32     -    12    19     -     - |  288  12507
 THU2 |     -     -     8     9     -    34     -     -     -     - |  288  51827
 THU3 |    14     -     -     7    16     -     8     -     -     - |  288   6621
 TIDB |    30     -     -    13    23    22    16     -     -     - |  288     61
 TIXI |     -     -     X     -    24     -    33    37     -     - |  287    >>>
 TLSE |    21     -     8     8    15    33    11     -     -     - |  288   5640
 TOW2 |    29     -    14    13    27    47     7    12     -     - |  288   4941
 TRO1 |    16     -     7     8    19     -    13    15     -     - |  288   2155
 TUVA |     -     -    17     -     -    55    21    45     -     - |  113   9643
 TWTF |    35     -     -    15    33    29    27     -     -     - |  288     29
 UFPR |     -     -    17    17     -     -     -     -     -     - |  275  14790
 ULAB |     -     -     7     -    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 USNO |    15     -     -     -    10    30    12     -     -     - |  288     40
 USUD |    39     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  224     39
 UZHL |     -     -     7     7     -     -     -     -     -     - |  288   1597
 VALP |     -     -     -     6     -    24     -    15     -     - |  288  11093
 VILL |    14     -     9    13    23     -     8     -     -     - |  288   2955
 VNDP |     -     -     -     -     9    21     -    14     -     - |  288   5250
 WAB2 |    18     -     -     8     -    27    13     -     -     - |  288     22
 WES2 |    17     -     6     7    16    27     8     -     -     - |  288   5567
 WHIT |    18     -     9     7    15    43     8     -     -     - |  288  45401
 WILL |    21     -     -    10    18    14     -    11     -     - |  288   4275
 WIND |     -     -    12     -    21     -    19     -     -     - |  286    >>>
 WSRT |    20     -     -    13    16    33    22     -     -     - |  287     24
 WTZR |    16     -     9     8    14    16    13    11     -     - |  288     30
 WUHN |    21     -    11    11    25    33    11     -     -     - |  288   4786
 XMIS |     -     -    18    19    29    51    14     -     -     - |  287  13395
 YAKT |    35     -    16    14     -     -    17     -     -     - |  287  11321
 YAR2 |    30     -     -    13     -     -    15     -     -     - |  288    117
 YARR |     -     -     -     -     8    30     -    13     -     - |  288   7635
 YELL |    24     -     8     7    15     -     5     9     -     - |  288     41
 YIBL |     -     -     -    16    26     -     -     -     -     - |  239  15898
 YKRO |    22     -     -     9     -     -    21     -     -     - |  283  28330
 YSSK |    37     -     -    16     -     -    16     -     -     - |  252  10311
 ZECK |    18     -     9     8    15     -     8     -     -     - |  287     29
 ZIMM |    11     -     -     6    12     -     -     -     -     - |  288   4713
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    19    13     9    10    14    44    15    17  1391     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   TIXI  | 1835-0 11:30:00 |        1557
esa |   TIXI  | 1835-0 11:40:00 |         917
esa |   MBAR  | 1835-0 18:45:00 |       -1280
esa |   MBAR  | 1835-0 19:00:00 |        1220
esa |   MBAR  | 1835-0 19:50:00 |        2431
esa |   MBAR  | 1835-0 20:45:00 |       -1315
grg |   DAV1  | 1835-0  1:00:00 |        -684
grg |   DAV1  | 1835-0  5:50:00 |  -201141178
grg |   DAV1  | 1835-0  5:55:00 |       43068
grg |   DAV1  | 1835-0  6:00:00 |      -74265
grg |   DAV1  | 1835-0  7:40:00 |   201089435
grg |   DAV1  | 1835-0 10:55:00 |  -201078986
grg |   ONSA  | 1835-0 12:20:00 |         596
grg |   HYDE  | 1835-0 15:55:00 |  -201089876
grg |   HYDE  | 1835-0 16:00:00 |   201090504
grg |   NKLG  | 1835-0 20:25:00 |        -521
grg |   DARW  | 1835-0 23:30:00 |        -688



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     4.04     4.28     2.30     2.30   | 6.42e-14  9.08e-15  4.05e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     3.81     4.28     4.28     4.28   | 3.23e-14  6.23e-15  2.03e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.37     4.28     3.58     3.58   | 2.87e-14  4.17e-15  7.44e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.98     4.28     4.28     4.28   | 4.54e-14  7.22e-15  1.40e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.24     4.28     3.01     3.01   | 2.25e-14  4.15e-15  1.82e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     3.17     4.28     4.28     4.28   | 4.96e-14  1.11e-14  2.45e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     4.24     4.28     3.41     3.41   | 3.63e-14  3.70e-15  1.37e-15 |
 USNO |   288   288     0   288     3.10     4.28     1.26     1.26   | 4.06e-14  7.30e-15  3.11e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.88     4.28     4.28     4.28   | 3.42e-14  1.05e-14  3.46e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.79     4.27     2.00     2.00   | 4.22e-14  8.15e-15  8.94e-15 |
 ZECK |   287   286     0   287     4.14     4.27     4.27     4.27   | 3.07e-14  4.64e-15  1.73e-15 |
 SPT0 |   287   287     0   287     3.68     4.27     4.27     4.27   | 3.17e-14  1.06e-14  5.08e-15 |
 IRKJ |   288   285     1   288     2.74     4.24     1.26     1.26   | 8.85e-14  1.08e-14  8.14e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.70     4.22     2.36     2.36   | 7.54e-14  7.88e-15  4.22e-15 |
 PTBB |   284   284     0   284     4.11     4.22     4.22     4.22   | 2.94e-14  4.28e-15  5.89e-15 |
 OPMT |   282   282     0   282     3.19     4.17     4.19     4.19   | 5.77e-14  1.66e-14  6.27e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     2.66     4.10     0.74     0.74   | 3.42e-14  7.05e-15  5.95e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.66     4.10     0.45     0.45   | 4.93e-14  7.54e-15  2.54e-15 |
 ONSA |   261   244     4   261     2.43     3.76     3.86     3.86   | 1.08e-13  1.51e-14  2.96e-15 |
 PRDS |   284   284     1   284     2.38     3.35     1.16     1.16   | 5.72e-14  1.88e-14  1.40e-14 |
 KOUR |   288   285     1   288     2.30     3.09     0.63     0.63   | 6.42e-14  1.16e-14  2.75e-15 |
 STJO |   288   287     1   288     2.18     2.78     0.39     0.39   | 3.67e-14  9.30e-15  2.62e-14 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.52     1.34     0.86     0.86   | 9.29e-14  1.77e-14  4.11e-15 |
 KOKB |   288   288     1   288     1.49     1.29     4.28     4.28   | 1.10e-13  1.04e-14  6.37e-15 |
 CRO1 |   287   287     0   287     1.42     1.18     1.29     1.29   | 1.04e-13  2.35e-14  3.40e-15 |
 OHI3 |   221   221     0   221     1.07     0.88     0.06     0.06   | 3.84e-14  1.20e-14  1.01e-15 |
 TIDB |   288   287     0   288     1.22     0.87     1.97     1.97   | 1.31e-13  1.65e-14  7.48e-15 |
 USUD |   224   224     1   221     1.01     0.79     3.23     3.23   | 9.69e-14  1.20e-14  4.01e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.15     0.77     0.07     0.07   | 4.26e-14  9.70e-15  4.39e-15 |
 WSRT |   287   284     1   287     1.14     0.76     0.27     0.27   | 6.53e-14  1.05e-14  3.94e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.00     0.58     1.10     1.10   | 3.15e-14  5.84e-15  9.21e-16 |
 NLIB |   288   288     1   288     0.77     0.34     0.37     0.37   | 1.29e-13  1.09e-14  3.21e-15 |
 G01  |   288   288     1   288     4.23     0.26     4.28     4.28   | 6.16e-14  2.31e-14  2.46e-14 |
 HOB2 |   288   288     1   288     0.66     0.25     0.12     0.12   | 3.44e-14  1.13e-14  3.59e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.24     0.25     4.28     4.28   | 6.23e-14  2.05e-14  3.76e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     0.64     0.24     0.45     0.45   | 3.03e-14  6.02e-15  1.01e-15 |
 YAR2 |   288   288     1   288     0.51     0.15     0.16     0.16   | 3.94e-14  1.95e-14  3.28e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.08     1.00     1.00   | 7.29e-13  7.47e-14  3.01e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.52     0.07     0.93     0.93   | 2.08e-13  7.35e-14  2.09e-13 |
 TAH1 |   284   284     0   284     0.31     0.06     0.27     0.27   | 3.33e-13  9.71e-14  4.44e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.41     0.41   | 4.16e-13  1.21e-13  7.26e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.45     0.04     0.05     0.05   | 5.73e-14  2.13e-14  1.23e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.44     0.04     4.28     4.28   | 6.08e-14  1.88e-14  2.49e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.03     0.03   | 4.73e-13  1.34e-13  1.21e-13 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.25     0.25   | 4.99e-13  1.40e-13  9.93e-14 |
 MIZU |   207   207     0   207     0.18     0.03     0.02     0.02   | 5.01e-13  1.66e-13         - |
 G23  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.61     1.61   | 5.52e-13  5.92e-14  2.01e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.30     1.30   | 5.71e-13  5.78e-14  2.35e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.34     0.34   | 6.40e-13  6.27e-14  1.68e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.15     1.15   | 6.05e-13  6.20e-14  2.29e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.42     0.42   | 5.88e-13  5.51e-14  2.70e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.38     0.38   | 7.12e-13  7.10e-14  3.04e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.05     1.05   | 6.83e-13  6.24e-14  1.67e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.13     0.13   | 6.80e-13  6.56e-14  2.79e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.67     0.67   | 6.87e-13  6.51e-14  4.58e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.60     1.60   | 7.23e-13  8.92e-14  4.59e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.54     0.54   | 8.16e-13  7.22e-14  4.84e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.24     0.24   | 5.35e-14  2.04e-14  2.71e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.23     0.00     0.06     0.06   | 5.26e-13  6.11e-14  2.45e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.97e-14  3.44e-14  3.87e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.33e-12  4.05e-13  2.24e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.35e-12  3.89e-13  1.49e-13 |
 G11  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.49e-13  9.90e-14  6.79e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  8.35e-14  2.50e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.11e-13  9.73e-14  1.79e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.47e-13  5.05e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-13  6.08e-14  2.55e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-12  2.25e-13  7.35e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.90e-14  1.78e-14  9.49e-15 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  7.67e-14  1.94e-14 |
 GLSV |   288   238    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.81e-12  7.28e-13  9.64e-14 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-13  6.03e-13  9.51e-14 |
 KIRU |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.14e-13  5.88e-13  6.17e-13 |
 MAC1 |   288     0     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  1.37e-13  2.07e-14 |
 NTUS |   278   215    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-12  9.42e-13  2.29e-13 |
 NYAL |   288   283     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.76e-13  7.62e-14  8.28e-15 |
 PDEL |   288   257     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.73e-12  8.85e-13  1.70e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  1.85e-13  3.04e-14 |
 TLSE |   288   270    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  1.41e-12  3.76e-13 |
 TRO1 |   286   218    48     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-11  3.35e-12  5.82e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.69e-13  5.82e-13  2.15e-13 |
 WHIT |   288   242    29     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.82e-12  1.18e-12  2.59e-12 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.28e-14  4.53e-15  2.64e-15 |
 GOLD |   288   278    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-12  7.30e-13  3.78e-13 |
 POLV |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRST |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.78e-12  7.67e-13  1.58e-13 |
 HNPT |   288   246    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-12  1.03e-12  1.39e-13 |
 MONP |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  9.76e-13  1.77e-13 |
 UZHL |   288   199    45     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-11  1.83e-12  2.69e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.74e-21  2.55e-19  9.42e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      YAR2 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
