
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1839   Day: 2   MJD: 57119                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     21    -246     268   1324   1324      0   3444   3444      0    0.00
 cod |   288     0  37390     21    -754     850     19     17     19     76     82     74   18.30
 emr |   288     0  22654     41   -1572     713     21     27     16     93    103     86   14.40
 esa |   288     0  31003    320   -2069    -320     17     16     17    113    168     81   19.84
 gfz |   288     0  36661    589    -698    1270     15     14     16     74     80     71   22.72
 iga |    96     0   2976      4    -453     526     52     52      0     88     88      0    0.00
 igc |   288     0   8289      0    2162    1502    141    141      0   4947   4947      0    0.00
 igu |    96     0   2880     11    -395     320   1200   1200      0   2317   2317      0    0.00
 jpl |   288     0  24180    347    4934     964     14     14     14     91    113     77   24.74
 ngs |    96     0   2976      3    -484     538   1209   1209      0   3103   3103      0    0.00
 usn |   288     0  31607    105   -2326    2022     44     68     32    142    185    122    0.00
 whu |   288     0  32578   1788     240    -765     50     63     44    141    168    130    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   491    77  -161  -255    82   -22    28   112   165   618   199    -9 |
    2 | -1194   -51   160    72   -89   -52   117  1560   -32 -1185   -35   -90 |
    3 |  1414    94   -26  -281   131    73  -288 -3965    51  1432   139     X |
    4 | -3556    29   -94  -124    37    50  -151 -3948    98 -4009   135   -71 |
    5 | -1218   140   -26  -152    93   -16   -18  -407   -52 -1084   351   -45 |
    6 |   648    16   236  -148    79    28  -185  -985  -103   608   164  -162 |
    7 |  1316    68    -6  -111   -28    21   100  -475    67   886   182  -142 |
    8 | -5960   -76     -    62     7    85     -  3414     - -5000    88  -278 |
    9 |  -323     6    -7    12    68    31   -93  2296   -72   -74   -32   -18 |
   10 | -5842   -54   -91   269   -35     8  -397  3880  -126 -5117  -202  -144 |
   11 |  2272    27   -61    -4   -85    -4   169   255    96  2660   133   -97 |
   12 | -1082    79    29  -165   -26    59   166   881    81  -918   190  -209 |
   13 |  3138   -33  -110   -51   -20   -21   -85   -60   148  3338    22   -35 |
   14 |  2874   -46    82    42    43   -56   -28   617   -87  2999    88  -109 |
   15 | -1050   174   -22  -137     8    -6   330   108   -13  -810   226  -157 |
   16 |  1970   -47    68   183    32    21  -105  -837  -181  1685    18  -232 |
   17 | -3226   178  -108  -284    44     0   221 -2265   118 -3475   185  -105 |
   18 |  3842   -62   -30    -8   142  -203   319   695   -61  3631    48   -16 |
   19 |  -773   -39    10   319   -37    67   126     -  -201  -660  -229  -244 |
   20 |  2672     9    42   138    13   -16  -205   404  -153  2748   -45   -50 |
   21 |  3513   -11   125   -21    40   -55  -293   882   -85  3336   -98   -68 |
   22 |  -681  -123   189   179    76    16  -391  -256  -233  -822  -286  -166 |
   23 |  -574    16    63   -23   -93     0    75  -683    57  -390   140  -119 |
   24 |  3597    99  -174  -267   174    28   176 -2747    81  3320    76   -36 |
   25 |   619   -22   -34   -16    91   124   -89  -298   -34   690    96  -110 |
   27 |   815   -41   -83    -2   126   -13   114   152   -35   771   -47  -201 |
   28 |  8124   -16    46   132   -86     6  -150  4803   -43  6302   -83  -196 |
   29 | -2894    98  -133  -302    55  -122   153 -1057   196 -2578   167   -82 |
   30 |     -    -2    59   -84    -3    39   -60  2036    37   459     -  -222 |
   31 | -4111    46   -46  -218    93   117   128 -1830    82 -3525   388   -92 |
   32 | -6070  -141    43   100     X  -186     - -1811     X -5614  -241  -453 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -272   238     -     -     -     -     -     -   203 |
 ALGO |     -   -38    48     -     -     -     -     -     -     -   -55    -6 |
 ALIC |     -    56     -   -23   -25     -     -     -     -     -    20   -33 |
 ALRT |     -   -53     -     -    42     -     -     -     -     -     8    20 |
 AMC2 |     -   -63    80     -     -     -     -     -     -     -    33    78 |
 ANKR |     -     -     -    -2     -     -     -     -     2     -     -     - |
 AREQ |     -   -33     -     -     -     -     -     -    24     -     -   143 |
 AREV |     -     -     -    17   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    79     -    38   -98     -     -     -     1     -    30     7 |
 AUCK |     -    -7     -    27   -16     -     -     -     -     -  -171   -52 |
 BAKE |     -     -     -    14   -12     -     -     -     -     -     9     9 |
 BOGT |     -   -36     -    35    87     -     -     -   -81     -   -79   104 |
 BRFT |     -    17     -    71   -75     -     -     -     -     -   -74     - |
 BRMU |     -   -22     -    93   -63     -     -     -     -     -  -100    49 |
 BRST |     -    84     -   -77     -     -     -     -     -     -     -   106 |
 BRUX |     -    62     -     -   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    43     -   -23   -15     -     -     -     -     -    65   -67 |
 CEDU |     -   117     -    18   -83     -     -     -   -25     -   -17    20 |
 CHAN |     -     -     -     -   -19     -     -     -    18     -     -    69 |
 CHPI |     -     -     -    39   -25     -     -     -    -7     -    64     5 |
 CHTI |     -    17     -   -80    -2     -     -     -    48     -     -  -100 |
 CHUR |     -    20     -    42     -     -     -     -   -48     -    76     - |
 COCO |     -     -     -   144  -151     -     -     -    24     -   -17    67 |
 CORD |     -   -58     -     -    47     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -39   100     -   -38     -     -     -     6     -  -123     - |
 CUSV |     -     -     -   110   -96     -     -     -     -     -     -  -115 |
 DAEJ |     -   -31    39     -     -     -     -     -     -     -   -79     - |
 DAV1 |     -    35     -    85  -106     -     -     -     3     -   -35  -123 |
 DRAO |     -   -65     -     -     -     -     -     -    48     -  -128   140 |
 DUBO |     -    53     -   -17   -28     -     -     -     -     -   145     - |
 FLIN |     -   -66     -    61     -     -     -     -     -     -    21   -50 |
 GLPS |     -   -73     -    74    84     -     -     -   -81     -   -43   101 |
 GLSV |     -    37     -     -   -30     -     -     -     -     -   -72     - |
 GMSD |     -     -     -   -72  -104     -     -     -   153     -     -     - |
 GODE |     -    10    -5     -     -     -     -     -    -5     -   -44     - |
 GOL2 |     -     -    56   -40     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    27     -     -   -21     -     -     -     -     -    69    93 |
 GRAS |     -    30     -     -   -24     -     -     -     -     -     -    93 |
 GRAZ |     -   -86     -   100   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -116     -   130   -20     -     -     -     -     -  -109    -6 |
 GUUG |     -     -     -   -87     -     -     -     -    69     -    18   141 |
 HARB |     -    26   -33     -     -     -     -     -     -     -  -118   148 |
 HERS |     -    14   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   117    40    48   -61     -     -     -   -87     -     4     X |
 HOFN |     -    30     -     -   -25     -     -     -     -     -   -21     - |
 HOLB |     -    -7     -     7     -     -     -     -     -     -   -36   144 |
 HRAO |     -   192  -142   -72     -     -     -     -     -     -   -34     - |
 HYDE |     -     -     -    35   -31     -     -     -     -     -   124   186 |
 IENG |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -     0     -     -     -     0     -     5     - |
 INVK |     -  -111     -     -    89     -     -     -     -     -   -65   111 |
 IQAL |     -     -     -    34     -     -     -     -   -27     -     -    12 |
 IRKM |     -     -    92     -     -     -     -     -   -54     -     -     - |
 ISPA |     -    26     -    15    86     -     -     -  -110     -   -24   133 |
 KARR |     -   -43     -    69   -23     -     -     -     -     -  -218     - |
 KIRU |     -    21   -31     3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -62   140     -     -     -     -     -   -30     -    21   129 |
 KOKV |     -     -     -    73   -64     -     -     -     -     -     -   -17 |
 KOUR |     -   -35   -91     9    78     -     -     -     -     -     -   -11 |
 KUUJ |     -     -     -   -19     -     -     -     -    15     -     -   -12 |
 LAMA |     -    66     -     -   -53     -     -     -     -     -     -   673 |
 LPGS |     -     -     -   -90    78     -     -     -     -     -   -80   -40 |
 MAC1 |     -     8     -    15   -19     -     -     -     -     -   -47    24 |
 MAG0 |     -    68     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -45   -26    67    -7     -     -     -     -     -   -82     - |
 MATE |     -     0    -2     -  -152     -     -     -   141     -   -33     - |
 MAW1 |     -    65     -    29   -77     -     -     -     -     -    58     2 |
 MBAR |     -    29     -     -     -     -     -     -   -22     -   -48     - |
 MCIL |     -     -     -     -   -48     -     -     -    44     -  -236    63 |
 MCM4 |     -  -122     -     -    98     -     -     -     -     -    54     4 |
 METS |     -   -53   -22     -    57     -     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    18     -     -     -     -   -14     -     -     - |
 MIZU |     -   104   -55   -59     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -   -92     -     -     -    85     -     -   215 |
 NANO |     -   -11     -     -     9     -     -     -     -     -   -34   147 |
 NICO |     -   -68     -     -    55     -     -     -     -     -  -112    63 |
 NIST |     -    36   -46     -     -     -     -     -     -     -    -8   179 |
 NKLG |     -     -     -   146  -127     -     -     -     -     -    21    16 |
 NNOR |     -     -   -15    11     -     -     -     -     -     -    13   -86 |
 NRC1 |     -   -33    62     -   -13     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -     4     -    10   -31     -     -     -    18     -    19    34 |
 NRMD |     -   -46     -     -    37     -     -     -     -     -     -   194 |
 NURK |     -     -     -   -84    74     -     -     -     -     -     -   -15 |
 NYA1 |     -   241   221     -  -126     -     -     -  -192     -   343   295 |
 OHI2 |     -     -     -     -   168     -     -     -  -154     -    -9    -8 |
 ONSA |     -    19   -14     -    -6     -     -     -     -     -     -    10 |
 OUS2 |     -     -     -   -85    74     -     -     -     -     -  -170     - |
 PDEL |     -   113     -     -   -91     -     -     -     -     -    75     - |
 PERT |     -   -91     -    32    45     -     -     -     -     -  -201     - |
 PETS |     -     -     -    52   -55     -     -     -     8     -     -    87 |
 PIE1 |     -   -95   -14    26    63     -     -     -     -     -   -72     - |
 POL2 |     -    16     -     -   -12     -     -     -    -1     -    -5     - |
 PRDS |     -     -   -30    22     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 PTBB |     -     7    -9     -     -     -     -     -     -     -   -20     - |
 QAQ1 |     -    65   -92     7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RESO |     -   -23     -     -    19     -     -     -     -     -     -     3 |
 REUN |     -  -253     -    37     X     -     -     -   157     -  -233    62 |
 REYK |     -     -     -   323  -116     -     -     -  -153     -     -     X |
 RIO2 |     -     -     -  -138   121     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -    41     -     -   -33     -     -     -     -     -     -    -9 |
 SCH2 |     -   -59     -    45     8     -     -     -     -     -    19    72 |
 SEY1 |     -     -     -   -18   -17     -     -     -    28     -     -    91 |
 SPT0 |     -    11   -14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -63     -     -     -     -     -     -    47     -  -174     - |
 STHL |     -    30     -   -24    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    61     -     -    30     -     -     -   -72     -    87   106 |
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     -   -11     -   -19     - |
 SUTV |     -     -     -    23   -20     -     -     -     -     -     -   -46 |
 SUWN |     -   -99   -66   139     -     -     -     -     -     -  -140     - |
 SVTL |     -     -    17   -13     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -60    82     X    -3     -     -     -     -     -   -49  -140 |
 TASH |     -     -     -  -118   103     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    -9  -120     -     -     -   118     -   212   -28 |
 THU3 |     -  -118  -104     -    45     -     -     -   106     -  -124     - |
 TID1 |     -     9   -12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -33    13    21     -     -     -     -     -     -   -52     - |
 TIXI |     -     -     -    24   -24     -     -     -     2     -   -25    13 |
 TLSE |     -   -63     -     -    51     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -  -108     -   115   -29     -     -     -    14     -   -80    31 |
 TRO1 |     -   -44     -     -   -25     -     -     -    55     -   573     - |
 TSKB |     -    26  -189     -    93     -     -     -     -     -   -66     - |
 TUVA |     -     -     -   -19     -     -     -     -    15     -     -     - |
 TWTF |     -    66   -31     -   -33     -     -     -     -     -    26    51 |
 UNSA |     -     -     -     -   -14     -     -     -    13     -     -   109 |
 URUM |     -     -     -    17   -13     -     -     -     0     -     -    21 |
 USUD |     -    76   -97     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    10    12    -4   -12     -     -     -     -     -   -24     - |
 WAB2 |     -    14   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -13    46     -   -18     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -   -46   -51    20    73     -     -     -   -20     -   -28    70 |
 WIND |     -     -     -   -63    55     -     -     -     -     -  -122     - |
 WSRT |     -    14    -5     -    -8     -     -     -     -     -  -141    93 |
 WTZA |     -    12   -15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    -6     8     -     -     -     -     -     -     -   -88     X |
 WUHN |     -     -   119     -   -75     -     -     -     -     -     -   -44 |
 XMIS |     -     -     -    30   -72     -     -     -    43     -     -    59 |
 YAKT |     -   -68   -75   -25     -     -     -     -   114     -     -   -31 |
 YEBE |     -     -   290     -     -     -     -     -  -169     -   181     - |
 YELL |     -   -64   -13     5    12     -     -     -    40     -   -48    18 |
 YKRO |     -   -44     -   -68     -     -     -     -    89     -     -  -100 |
 YSSK |     -   -36     -     -   -20     -     -     -    45     -     -     - |
 ZECK |     -    -5     -    92   -73     -     -     -     -     -     -     3 |
 ZWE2 |     -    55     -     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   387    19    11    13    11    43   116   382     8   513    38    21 |  288    100
    2 |  1000    12    14    18    11    36   126   942    12  1060    65    27 |  288    230
    3 |   656    22    15     9    16    48   135  2239    12   701    52     X |  288    491
    4 |  1452    23    13    14    17    36    79  1319     9  1357    59    39 |  288    757
    5 |   585    12    15    15    17    47    57   343    13   430    79    41 |  288    376
    6 |   257    16    20    13    14    40    79   398    12   352    67    28 |  288    154
    7 |   754     9    29    13    11    39    61   477    11   758    40    83 |  288    274
    8 |  2031    33     -     9    22    72     -  1465     -  2448    84   104 |  288   1626
    9 |   875    12    44    13    15    41    68  1752    14   984    60    59 |  288    281
   10 |  2906    12    27    21    14    62   225  2792    19  2668    57    75 |  288   2309
   11 |   633    17    20    21    13    38   120   396     9   585    48    29 |  288    436
   12 |   641    13    22    13    16    43   206   741     8   700    84    74 |  288    299
   13 |   526    11    17    10    12    44   156   540    11   572    77    36 |  288    352
   14 |   520    17    20     7     9    37   110   419     8   703    37    65 |  288    256
   15 |   313    11    46    14    13    51    66   303     9   311    86    34 |  288    191
   16 |   441    16    17    18    11    95   123   329    12   561    72    80 |  288    338
   17 |  2592    15    19    12    15    46    87  1554     8  2309    60    55 |  288    299
   18 |   731    15    22    10    13    49   124   537    11   620    43    76 |  288    329
   19 |   463    27    42    26    23    60   126     -    39   507   106    51 |  288    224
   20 |  1197    22    13    17    16    39    93   807    12  1128    77    43 |  288    312
   21 |   801    14    16    11    10    52   325  1033    13   680    91    38 |  288    363
   22 |   413    23    17    12    10    52   102   304    15   565    50    55 |  288    317
   23 |   541    11    60    16     7    36   210   376    23   580    85    72 |  288    199
   24 |  1381    13    39    24    23    58   212  2802    12  1650    49    32 |  288   1276
   25 |   575    18    25    21    15    46   101   278    12   598    68    32 |  288    300
   27 |   519    13    23    15    11    34   222   389     9   586    80    63 |  288    133
   28 |  4483    21    14    16    17    59   150  2121    12  3144    81    51 |  288   1806
   29 |   589    20    19    11    10    51    86   514    17   553    53    43 |  288    245
   30 |     -    11    40    20    14    56    97  1512    12   563     -    61 |  288    227
   31 |   844    32    20    14     9    37    65  1094     9  1016    56    76 |  288    220
   32 |  1168    13    32    28     X   108     -   864     X  1427    97   194 |  288   1355
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 ALGO |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -    13    24 |  288     92
 ALIC |     -    28     -     9    23     -     -     -     -     -    21    42 |  288   3363
 ALRT |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    15    25 |  288   5773
 AMC2 |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -    21    21 |  288     16
 ANKR |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -    25     -     -     -     -     -     -    18     -     -    24 |  288  14412
 AREV |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -     -     - |  276  14603
 ARTU |     -     9     -     9     9     -     -     -     7     -    17    15 |  288  15775
 AUCK |     -    30     -    14    19     -     -     -     -     -    35    79 |  288   5918
 BAKE |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    20    15 |  288   3870
 BOGT |     -    51     -    20    23     -     -     -    16     -    19    20 |  288  25709
 BRFT |     -    18     -    18    22     -     -     -     -     -    28     - |  288   3492
 BRMU |     -    14     -    17    13     -     -     -     -     -    27    50 |  288   5673
 BRST |     -     8     -     8     -     -     -     -     -     -     -    29 |  276   1742
 BRUX |     -    14     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1080
 CAS1 |     -    38     -    16    20     -     -     -     -     -    30    45 |  288   9735
 CEDU |     -    22     -    11    18     -     -     -    14     -    16    26 |  288   3763
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -     -    16 |  288   9609
 CHPI |     -     -     -    12    10     -     -     -     9     -    28    28 |  288  12731
 CHTI |     -    25     -    11    14     -     -     -    12     -     -    28 |  288   5307
 CHUR |     -    12     -    10     -     -     -     -     7     -    21     - |  288   3569
 COCO |     -     -     -    19    19     -     -     -    16     -    53    46 |  288    >>>
 CORD |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  10898
 CRO1 |     -    25    27     -    27     -     -     -    13     -    25     - |  288     43
 CUSV |     -     -     -    21    18     -     -     -     -     -     -    46 |  288  14163
 DAEJ |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -    54     - |  285   4774
 DAV1 |     -    18     -    10    11     -     -     -    12     -    23    30 |  288   7257
 DRAO |     -    14     -     -     -     -     -     -    10     -    19    28 |  288   4964
 DUBO |     -    17     -    16     5     -     -     -     -     -    24     - |  288  15798
 FLIN |     -    12     -    11     -     -     -     -     -     -    24    15 |  288   2875
 GLPS |     -    14     -    12    14     -     -     -    15     -    38    24 |  288  25331
 GLSV |     -    14     -     -    12     -     -     -     -     -    18     - |  287   2127
 GMSD |     -     -     -    16    15     -     -     -    14     -     -     - |  288   7930
 GODE |     -    12    15     -     -     -     -     -     9     -    16     - |  288     81
 GOL2 |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     45
 GOLD |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     -    21    35 |  288   3886
 GRAS |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -    23 |  288   2386
 GRAZ |     -    13     -     9    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   4774
 GUAT |     -    23     -    10    19     -     -     -     -     -    14    39 |  276   3540
 GUUG |     -     -     -    23     -     -     -     -    19     -    35    60 |  288  14279
 HARB |     -    22    27     -     -     -     -     -     -     -    40    63 |  288   1234
 HERS |     -    11    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     37
 HOB2 |     -    17    46    75    51     -     -     -    17     -    31     X |  288    222
 HOFN |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -    21     - |  288   2986
 HOLB |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -    32    70 |  288   4507
 HRAO |     -    13    18    13     -     -     -     -     -     -    35     - |  288     44
 HYDE |     -     -     -    15    13     -     -     -     -     -   105   114 |  269   3363
 IENG |     -     9    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     73
 IISC |     -     -     -     -    44     -     -     -    40     -    56     - |  270  31887
 INVK |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -    19    30 |  288   9671
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -     -    43 |  246   3160
 IRKM |     -     -    10     -     -     -     -     -     6     -     -     - |  287    791
 ISPA |     -    21     -    11    11     -     -     -     7     -    39    31 |  288  28938
 KARR |     -    34     -    10    26     -     -     -     -     -    32     - |  288   9248
 KIRU |     -    20    14    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   1906
 KOKB |     -    13    17     -     -     -     -     -    11     -    44    29 |  288    118
 KOKV |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -    42 |  276     87
 KOUR |     -    14    20    21    18     -     -     -     -     -     -    77 |  288     36
 KUUJ |     -     -     -     5     -     -     -     -     4     -     -    27 |  288   3417
 LAMA |     -    11     -     -     9     -     -     -     -     -     -    29 |  288   2304
 LPGS |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    29    31 |  276    >>>
 MAC1 |     -    23     -     9    15     -     -     -     -     -    25    40 |  288   2327
 MAG0 |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  287   9425
 MAS1 |     -    14    14    11    12     -     -     -     -     -    19     - |  288  14461
 MATE |     -    16    14     -    11     -     -     -    12     -    14     - |  288    258
 MAW1 |     -    37     -    16    17     -     -     -     -     -    22    32 |  288   5459
 MBAR |     -    25     -     -     -     -     -     -    19     -    29     - |  211  19211
 MCIL |     -     -     -     -    24     -     -     -    22     -    52    24 |  288  12495
 MCM4 |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -    16    22 |  288  12549
 METS |     -    11    13     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287  12274
 MGUE |     -     -     -    13     -     -     -     -    10     -     -     - |  288     26
 MIZU |     -     8    13    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    576
 MORP |     -     -     -     -     7     -     -     -     7     -     -    19 |  288   3504
 NANO |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -    29    46 |  288   2508
 NICO |     -    17     -     -    13     -     -     -     -     -    35    28 |  287   5601
 NIST |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -    24    56 |  287     28
 NKLG |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    45    45 |  275   8187
 NNOR |     -     -    14    10     -     -     -     -     -     -    22    44 |  288    287
 NRC1 |     -    11    11     -     6     -     -     -     -     -     -     X |  288     18
 NRIL |     -    15     -     9     7     -     -     -     7     -    15    12 |  288  18026
 NRMD |     -    25     -     -    20     -     -     -     -     -     -    45 |  251   5533
 NURK |     -     -     -    33    29     -     -     -     -     -     -    62 |  266    >>>
 NYA1 |     -    10    11     -     7     -     -     -    11     -    19    21 |  287   4588
 OHI2 |     -     -     -     -    11     -     -     -    10     -    33    48 |  287    >>>
 ONSA |     -    11    17     -    11     -     -     -     -     -     -    21 |  288     19
 OUS2 |     -     -     -    15    13     -     -     -     -     -    22     - |  276    >>>
 PDEL |     -    16     -     -    13     -     -     -     -     -    30     - |  288   2500
 PERT |     -    28     -    14    22     -     -     -     -     -    29     - |  288   4686
 PETS |     -     -     -     7    11     -     -     -     9     -     -   105 |  287  11542
 PIE1 |     -    21    15     8    13     -     -     -     -     -    20     - |  288     18
 POL2 |     -    17     -     -     9     -     -     -     9     -    25     - |  288  16123
 PRDS |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288    209
 PTBB |     -    11    14     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  288     43
 QAQ1 |     -    11    14    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288  11610
 RESO |     -    10     -     -     8     -     -     -     -     -     -    34 |  288   7747
 REUN |     -    55     -    49     X     -     -     -    17     -    61    39 |  277   6381
 REYK |     -     -     -     9    10     -     -     -     9     -     -     X |  288   3009
 RIO2 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  252    >>>
 RIOP |     -    35     -     -    28     -     -     -     -     -     -    45 |  288  14878
 SCH2 |     -    15     -     9    14     -     -     -     -     -    24    18 |  288   3844
 SEY1 |     -     -     -    40    34     -     -     -    23     -     -   133 |  288  12551
 SPT0 |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 SSIA |     -    10     -     -     -     -     -     -     8     -    14     - |  288  14028
 STHL |     -    18     -    12    12     -     -     -     -     -     -     - |  288  29327
 STJO |     -    17     -     -    14     -     -     -     8     -    39    22 |  288    149
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -     -    14     -    30     - |  288  21913
 SUTV |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -    64 |  276   7654
 SUWN |     -    11    10    10     -     -     -     -     -     -    76     - |  288   5124
 SVTL |     -     -     6     4     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     63
 SYOG |     -    11    21     X    11     -     -     -     -     -    13    22 |  288  12977
 TASH |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -     - |  252    >>>
 THTI |     -     -     -    16    25     -     -     -    24     -    57    47 |  288  16234
 THU3 |     -    17    15     -    10     -     -     -    10     -    14     - |  288   7904
 TID1 |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  281   5397
 TIDB |     -    19    17    21     -     -     -     -     -     -    21     - |  288     51
 TIXI |     -     -     -     8     6     -     -     -     8     -    28    18 |  288    >>>
 TLSE |     -    42     -     -    33     -     -     -     -     -     -     - |  130   4670
 TOW2 |     -    30     -    15    24     -     -     -    20     -    58    69 |  288   6921
 TRO1 |     -    15     -     -    11     -     -     -     8     -    19     - |  288   2541
 TSKB |     -    21    13     -    15     -     -     -     -     -    48     - |  288   8658
 TUVA |     -     -     -    48     -     -     -     -    39     -     -     - |  166   9735
 TWTF |     -    23    26     -    15     -     -     -     -     -    39    55 |  288     37
 UNSA |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     -   106 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -    10    10     -     -     -    10     -     -    17 |  288    >>>
 USUD |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 VILL |     -    16    14    10    13     -     -     -     -     -    15     - |  288   3220
 WAB2 |     -     7     9     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     15
 WES2 |     -    24    14     -    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   3190
 WHIT |     -    16    12     7     7     -     -     -     7     -    13    51 |  288  13705
 WIND |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -    28     - |  252    >>>
 WSRT |     -    11    10     -     7     -     -     -     -     -    18    25 |  288     13
 WTZA |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    516
 WTZR |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -    19     X |  288     24
 WUHN |     -     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -    37 |  287   3382
 XMIS |     -     -     -    19    16     -     -     -    14     -     -    66 |  288  13223
 YAKT |     -    40    33    30     -     -     -     -    24     -     -    24 |  287  10634
 YEBE |     -     -    11     -     -     -     -     -     7     -    13     - |  288     83
 YELL |     -    17    11     9     7     -     -     -     8     -    19    15 |  288     28
 YKRO |     -    25     -    16     -     -     -     -    20     -     -    54 |  288  26840
 YSSK |     -    14     -     -    11     -     -     -     7     -     -     - |  287  11453
 ZECK |     -    18     -    12    16     -     -     -     -     -     -    28 |  288     31
 ZWE2 |     -     7     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1325    19    21    17    16    52   142  1200    14  1210    45    51 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   REUN  | 1839-2 15:00:00 |         618
esa |   SEY1  | 1839-2 16:20:00 |        5991
esa |   SEY1  | 1839-2 16:40:00 |       -2885
esa |   SEY1  | 1839-2 16:55:00 |       -2878
esa |   SEY1  | 1839-2 17:30:00 |        2240
esa |   SEY1  | 1839-2 17:35:00 |       -2289



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.18     4.50     4.49     4.49   | 3.04e-14  7.27e-15  1.72e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.79     4.50     1.06     1.06   | 4.04e-14  8.37e-15  2.63e-15 |
 HOB2 |   288   285     2   288     3.38     4.50     2.14     2.14   | 1.80e-13  5.27e-14  3.02e-14 |
 MATE |   288   285     1   288     3.25     4.50     2.47     2.47   | 4.41e-14  8.88e-15  2.13e-14 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.13     4.50     4.49     4.49   | 3.20e-14  6.98e-15  2.22e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.45     4.50     4.49     4.49   | 2.23e-14  4.69e-15  1.25e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     2.78     4.50     1.71     1.71   | 3.41e-14  1.23e-14  2.41e-14 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.99     4.50     4.49     4.49   | 3.45e-14  6.53e-15  3.44e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     4.45     4.50     4.49     4.49   | 2.13e-14  9.08e-15  9.74e-16 |
 TWTF |   288   283     1   288     3.13     4.50     4.49     4.49   | 4.56e-14  1.28e-14  3.04e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.45     4.50     4.49     4.49   | 2.18e-14  5.46e-15  1.03e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.60     4.50     4.47     4.47   | 4.75e-14  7.47e-15  2.97e-15 |
 YELL |   288   288     1   288     4.45     4.50     4.49     4.49   | 1.91e-14  3.75e-15  1.84e-15 |
 ZECK |   288   286     1   288     4.37     4.50     4.22     4.22   | 3.68e-14  7.22e-15  4.33e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.39     4.50     4.49     4.49   | 3.20e-14  6.03e-15  1.72e-15 |
 MGUE |   288   285     1   288     4.25     4.50     4.49     4.49   | 3.84e-14  1.47e-14  2.64e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     3.78     4.48     4.47     4.47   | 5.54e-14  7.56e-15  3.01e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.23     4.28     0.25     0.25   | 2.34e-14  6.72e-15  5.74e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.31     4.22     0.46     0.46   | 4.94e-14  1.32e-14  4.43e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.07     3.40     4.47     4.47   | 2.22e-14  5.85e-15  1.94e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     1.50     1.78     2.37     2.37   | 1.01e-13  1.16e-14  8.68e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.45     1.67     4.49     4.49   | 9.66e-14  1.47e-14  2.47e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.43     1.62     2.60     2.60   | 1.08e-13  1.22e-14  3.40e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.20     1.15     2.83     2.83   | 1.10e-13  1.72e-14  5.24e-15 |
 YEBE |   288   287     1   288     1.12     0.99     1.41     1.41   | 7.92e-14  2.03e-14  9.72e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     0.98     0.75     0.28     0.28   | 8.32e-14  3.35e-14  9.20e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     0.88     0.62     0.06     0.06   | 3.26e-14  5.85e-15  2.34e-15 |
 ALGO |   288   286     1   288     0.85     0.57     0.89     0.89   | 5.77e-14  8.44e-15  7.94e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.68     0.39     0.03     0.03   | 4.51e-14  1.11e-14  6.73e-15 |
 IRKM |   287   284     1   287     0.68     0.36     0.06     0.06   | 1.51e-13  3.81e-14  6.54e-14 |
 HRAO |   288   287     1   288     0.67     0.35     0.03     0.03   | 3.23e-14  9.72e-15  3.08e-15 |
 G25  |   288   287     1   288     4.44     0.34     4.49     4.49   | 5.67e-14  3.97e-14  4.36e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.25     0.27     1.38     1.38   | 5.48e-14  1.58e-14  1.66e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     0.67     0.09     0.08     0.08   | 6.31e-14  1.98e-14  2.89e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.09     0.21     0.21   | 8.33e-13  7.96e-14  4.47e-14 |
 G27  |   288   283     2   288     3.14     0.07     0.08     0.08   | 5.81e-14  1.84e-14  1.77e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.27     0.06     0.31     0.31   | 4.41e-13  1.25e-13  4.89e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.04     0.04   | 4.92e-13  1.52e-13  6.62e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.50     0.50   | 5.32e-13  1.12e-13  5.71e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.06     0.06   | 5.09e-13  1.34e-13  9.34e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.13     1.13   | 6.11e-13  5.85e-14  2.20e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.90     0.90   | 6.14e-13  6.51e-14  2.11e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.24     0.24   | 6.55e-13  5.80e-14  2.43e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.96     0.96   | 6.51e-13  6.34e-14  2.52e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.30     0.30   | 5.85e-13  6.50e-14  2.03e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.27     0.27   | 6.03e-13  6.33e-14  2.62e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.75     0.75   | 6.54e-13  5.59e-14  2.22e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.49     0.49   | 6.55e-13  7.61e-14  3.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.09     0.09   | 7.28e-13  7.21e-14  2.64e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.03     1.03   | 8.67e-13  8.24e-14  2.90e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.38     0.38   | 8.01e-13  7.83e-14  3.77e-14 |
 G32  |   288   282     3   288     0.61     0.02     0.22     0.22   | 2.67e-13  1.04e-13  2.01e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.33     0.33   | 1.01e-12  9.96e-14  3.17e-14 |
 G03  |   288   288     0   143     0.09     0.01     0.01     0.01   | 8.04e-14  4.46e-14  3.84e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.30     0.01     0.05     0.05   | 6.60e-13  7.38e-14  2.21e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     2.54     0.01     0.03     0.03   | 5.59e-14  1.66e-14  3.03e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.29e-14  1.61e-14  1.14e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.45e-12  5.26e-13  2.01e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.43e-12  4.65e-13  1.66e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  7.77e-14  6.33e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  9.16e-14  2.60e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  9.84e-14  1.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.95e-13  9.34e-14  4.47e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.44e-13  9.99e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  7.51e-14  6.82e-14 |
 GLSV |   287   192    53     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-10  1.05e-11  1.63e-12 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.08e-13  2.29e-13  1.87e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  1.44e-13  2.47e-14 |
 PDEL |   288   226    34     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.31e-11  3.08e-12  7.66e-13 |
 STJO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.23e-14  9.49e-15  1.51e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.48e-13  9.55e-13  3.38e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.92e-14  3.81e-15  7.76e-16 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-13  3.58e-13  9.10e-14 |
 BRST |   276   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-12  7.52e-13  1.75e-13 |
 GOL2 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.17e-14  1.11e-14  3.37e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.92e-22  4.72e-20  1.00e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
