
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1846   Day: 3   MJD: 57169                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0      38     -82   1903   1903      0   3328   3328      0    0.00
 cod |   288     0  37331    305    -503     -34     16     15     17     86    102     80   16.24
 emr |   288     0  21774    319   -2406    1356     20     21     19     97    118     79   11.92
 esa |   288     0  31893    867    -122   -1578     12     12     12    120    200     68   21.39
 gfz |   288     0  36424      2     -41    -514     12     11     12     65     72     63   23.70
 iga |    96     0   2976      7      36     -83     27     27      0     99     99      0    0.00
 igc |   288     0   8680      0    1036    1027    133    133      0   3475   3475      0    0.00
 igu |    96     0   2880      5      62    -199   1488   1488      0   2576   2576      0    0.00
 jpl |   288     0  25232      1    2337     208     11      9     11     77     97     63   26.74
 ngs |    96     0   2976     16     245    -409   1363   1363      0   2817   2817      0    0.00
 usn |   288     0  31373    293   -2131    -367     43     64     32    199    275    163    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  -324    92  -103  -301    72   -59  -151  -389   168  -368   133 |
    2 | -1916   -86   138   168   -72    19  -118   986   -81 -1728   -10 |
    3 |   749   -73  -197  -149   165   -62  -590 -4156   106   668    74 |
    4 | -1745     5  -148  -144    12  -105  -199   320   168 -1898   304 |
    5 | -2186   208    30  -287    15    -7    98   568    76 -2085   496 |
    6 |    -8    94   366  -202   -36    38  -482 -1096   -26  -119   164 |
    7 | -2968    66    31  -153    29    63   105 -2496    43 -2714   245 |
    9 |  -435   -21    71   -28    11    45  -492  2555    -6  -429  -100 |
   10 |   939    32    85   349  -168    73   281  1535  -188   787  -179 |
   11 |  1409     3   -74    16     7   -21   263  -473    12  1671    15 |
   12 |  -766   111   -67  -140   -11   -17   113  -310    84  -992   306 |
   13 |  3382     4  -110   -78    12   -48   -79   546    99  3371   402 |
   14 |  1624   -91     X   100     0   -28   -45  -425   -24  2035    90 |
   15 | -1089   126    24  -156   -18    -3   153     3    54 -1098   387 |
   16 |   927   -53    29    25    96   -45   107   182   -85  1160   118 |
   17 | -5146   149   -61  -312   116   -21   168 -2850    84 -5455   194 |
   18 |  2110    70   -44    44    27   -28   254   194   -83  2237   346 |
   19 | -2113   -60   -62   285   -23    65   208     -  -144 -1999  -261 |
   20 |  2085   -33    97   199   -52   -25    22  -435  -136  2128    36 |
   21 |  3149   -43   -44     1    67   -53   142   882   -14  2696    87 |
   22 |  4748  -198   -99   297    42    21  -241   628  -111  2642  -296 |
   23 |  -385    30   -11    42  -105    20   281   310    45  -319   328 |
   24 |   796   157   -95  -345    89   -53   219  6839   144  3719   465 |
   25 |    86     0  -221    -6    78  -111   -30  -799    34   -76   152 |
   26 |   245    23   -46     X    34   472  -134 -5433   -25   210     X |
   27 |  -185    75   -34  -148    98   -44    39  -332     1  -108  -154 |
   28 |  7468   -88    54   148   -85    23  -267  -509   -14  5860    43 |
   29 | -3208   206   -53  -365    54    -1   318 -1045   143 -2746   425 |
   30 |     -   -16    18   -45    -2    10  -129  1664    40   343     - |
   31 |  -788    74   -73  -244    47   -36   380  2194   142 -1029   428 |
   32 | -6455  -170   111   140   -34   -43  -130  1725   -28 -5742  -250 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -88    79     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -     -   -14     8     -     -     -     -     -     -   -31 |
 ALIC |     -    28     -   -27     5     -     -     -     -     -  -141 |
 ALRT |     -   -13     -     -     9     -     -     -     -     -    27 |
 AMC2 |     -   -23    32     -     -     -     -     -     -     -    79 |
 AREQ |     -   -15     -     -     -     -     -     -     9     -     - |
 AREV |     -     -     -     9    -8     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    92     -   -40  -101     -     -     -    65     -   152 |
 ASPA |     -     X     -   -27    24     -     -     -     -     -  -470 |
 AUCK |     -  -195     -   148     -     -     -     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -     -    33   -30     -     -     -     -     -     8 |
 BOGT |     -  -151     -    70    51     -     -     -   -10     -   -28 |
 BRMU |     -   -31     -     9    39     -     -     -   -23     -  -103 |
 BRST |     -    -2     -     2     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    46     -     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    19     -   -45    26     -     -     -     -     -   -10 |
 CCJ2 |     -     -     -     -     6     -     -     -    -5     -     - |
 CEDU |     -   -24     -     X   -12     -     -     -    25     -  -226 |
 CGGN |     -     -     -   -45    33     -     -     -     7     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -37     -     -     -    33     -     - |
 CHPI |     -     -     -     5     5     -     -     -    -9     -   -13 |
 CHTI |     -    14     -    70     -     -     -     -   -63     -     - |
 CHUR |     -    49     -    12     -     -     -     -   -39     -    35 |
 COCO |     -     -     -    57   -52     -     -     -     -     -  -173 |
 CORD |     -   -21     -    44   -26     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -200   126     -    25     -     -     -    43     -    -3 |
 CUSV |     -     -     -   159  -152     -     -     -     8     -     - |
 DAEJ |     -    16    -2   -11     -     -     -     -     -     -  -116 |
 DARW |     -   -42     -    65    57     -     -     -   -68     -  -292 |
 DAV1 |     -    66     -    65   -32     -     -     -   -64     -   -28 |
 DGAV |     -     -     -    -2  -103     -     -     -    92     -     - |
 DRAO |     -    60     -     -     -     -     -     -   -36     -  -111 |
 DUBO |     -    98     -   -19   -50     -     -     -     -     -   112 |
 FLIN |     -    91     -   -69     -     -     -     -     -     -   126 |
 FRDN |     -     -     -   -53     -     -     -     -    42     -     - |
 GLSV |     -    18     -     -   -13     -     -     -     -     -  -171 |
 GODE |     -   -82    10     -     -     -     -     -    45     -    -4 |
 GOL2 |     -     -    21   -12     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    67     -     -   -46     -     -     -     -     -    27 |
 GRAS |     -   111     -     -   -18     -     -     -   -52     -     - |
 GRAZ |     -   -36     -     -    25     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -142     -   113     4     -     -     -     -     -  -214 |
 GUUG |     -     -     -    41     -     -     -     -   -33     -   130 |
 HARB |     -   -12    16     -     -     -     -     -     -     -  -117 |
 HERS |     -     5    -7     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -   115    91    -9    -6     -     -     -   -98     -   -19 |
 HOFN |     -   -16     -     -    11     -     -     -     -     -  -123 |
 HOLB |     -   -45     -    34     -     -     -     -     -     -  -227 |
 HRAO |     -    60   -82     -     -     -     -     -     -     -   123 |
 HYDE |     -    57     -    -4   -36     -     -     -     -     -   -39 |
 IENG |     -    -8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -   111     -     -     -   -98     -   -29 |
 INVK |     -   115     -     -   -79     -     -     -     -     -   123 |
 IQAL |     -     -     -    62     -     -     -     -   -49     -     - |
 ISPA |     -   205     -   -75  -120     -     -     -    40     -   103 |
 KARR |     -    12     -    39   -42     -     -     -     -     -  -172 |
 KERG |     -    28     -     -   -19     -     -     -     -     -    25 |
 KIRU |     -    21   -30   -11    10     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -  -107   145     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 KOKV |     -     -     -    69   -62     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -    56   -52    -8    -5     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   289    29     -     -     -  -247     -     - |
 KUUJ |     -     -     -   -16     -     -     -     -    13     -     - |
 LPGS |     -  -199     -     -   136     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    82     -   -57    51     -     -     -   -50     -   -67 |
 MAG0 |     -     9     -     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     8     -     4    -9     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -    -2   -71    62   -16     -     -     -     -     -   -74 |
 MATE |     -     0   -14     -     7     -     -     -     -     -   -75 |
 MAW1 |     -    77     -   -21   -32     -     -     -     -     -    77 |
 MCIL |     -     -     -   -27   -49     -     -     -    63     -  -240 |
 MCM4 |     -   -42     -     -    29     -     -     -     -     -    47 |
 METS |     -   -24   -20     -    26     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -     -    33     -     -     -     -   -26     -     - |
 MIZU |     -    57   -77     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -   -37     -     -     -    32     -  -401 |
 MORP |     -     -     -     -    55     -     -     -   -49     -     - |
 NANO |     -    17     -     -   -12     -     -     -     -     -  -124 |
 NICO |     -   -84     -    34    27     -     -     -     -     -  -190 |
 NIST |     -    12   -17     -     -     -     -     -     -     -   -95 |
 NKLG |     -     -     -    42   -38     -     -     -     -     -  -249 |
 NNOR |     -     -   -37    21     -     -     -     -     -     -   -15 |
 NRC1 |     -   -17  -108     -    66     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -17     -     9    73     -     -     -   -61     -    11 |
 NYA1 |     -   298   274     -  -340     -     -     -     -     -   309 |
 OHI2 |     -     -     -     -    33     -     -     -   -30     -    84 |
 ORID |     -     -     -    49     -     -     -     -   -39     -     - |
 PALV |     -     -     -    72   -65     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    57     -     -     4     -     -     -   -38     -   -56 |
 PERT |     -   -11     -    68   -53     -     -     -     -     -  -162 |
 PETS |     -     -     -     9    21     -     -     -   -26     -     - |
 PIE1 |     -    20   -54    -3    16     -     -     -     -     -   -13 |
 POL2 |     -    11     -     -    -7     -     -     -     -     -    15 |
 PRDS |     -     -    10    -6     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    21   -28     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 QAQ1 |     -    47     -   -36     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -  -106     -     -     -     -     -     -    64     -   -35 |
 RESO |     -   -59     -     -    40     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -39     -   -34   136     -     -     -   -71     -  -145 |
 REYK |     -     -     -   142   -20     -     -     -   -96     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -121   109     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -76     -     -    52     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -108     -    74     7     -     -     -     -     -    27 |
 SEYG |     -     -     -    20     -     -     -     -   -16     -     - |
 SPT0 |     -     8   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |     -   -62     -     -     -     -     -     -    38     -  -213 |
 STHL |     -     -     -    36   -59     -     -     -    23     -     - |
 STJO |     -   -84     -     -    -3     -     -     -    54     -    -7 |
 STK2 |     -     -     -   -59     -     -     -     -    47     -     - |
 SUTH |     -   -27     -     -     -     -     -     -    17     -    97 |
 SUTV |     -     -     -    54   -49     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |     -   -35    47     -     -     -     -     -     -     -   -70 |
 SVTL |     -     -    26   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -47    63     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -26    18     X     9     -     -     -     -     -  -130 |
 THTI |     -     -     -    85   -26     -     -     -   -42     -  -137 |
 THU3 |     -   -83   -54    52   -30     -     -     -    61     -   -91 |
 TID1 |     -   -35    48     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    15    93    10   -66     -     -     -     -     -    14 |
 TIXI |     -     -     -    24   -11     -     -     -    -9     -    17 |
 TLSE |     -   -38     -     -    26     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -81     -    55    72     -     -     -   -58     -  -171 |
 TRO1 |     -   -50     -     -    -4     -     -     -    34     -   647 |
 TSKB |     -   -45   -52     -    57     -     -     -     -     -  -113 |
 URUM |     -     -     -    52   -18     -     -     -   -24     -     - |
 USUD |     -   -50    69     -     -     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     -    15    -8   -34    23     -     -     -     -     -    -9 |
 WAB2 |     -   -16    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -50    80     -    -6     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    69     0   -61   -25     -     -     -    29     -    22 |
 WIND |     -     -     -   -10     9     -     -     -     -     -   -96 |
 WSRT |     -   -73   -19     -    60     -     -     -     -     -  -140 |
 WTZA |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     3    -3     -     -     -     -     -     -     -  -148 |
 WUHN |     -   -72   146     -   -24     -     -     -     -     -  -173 |
 XMIS |     -     -     -    28   -26     -     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -  -135     3   -25     -     -     -     -   100     -     - |
 YELL |     -    -8   -96    -6    27     -     -     -    28     -   -50 |
 YKRO |     -    79     -   -78     -     -     -     -    14     -     - |
 YSSK |     -   -41     -     -    28     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -     -     -    59   -53     -     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    56     -     -   -66     -     -     -    25     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   449     9    23    14     6    28   155   345     8   299    78 |  288    107
    2 |   347    20    11    10    14    18    76   507     6   508    75 |  288    263
    3 |   481    12    17    15     9    20   235  2418     6   281    52 |  288    284
    4 |   899    26    20    17     6    17    69   751    11  1098    79 |  288    642
    5 |   921    12    13    11    11    22    78   762     7   944    63 |  288    300
    6 |   357    24    23    17    15    31   207   738    10   220    58 |  288    163
    7 |  1168    10    12    14     8    21    72  1408     8   931    45 |  288    258
    9 |   562     9    18    12     8    13   163  1410    11   358    68 |  288    291
   10 |  1982     6    29    18     6    15    54  1143     8  2270    64 |  288   1346
   11 |   591    16    25    11    10    18    86   384    10   646    79 |  288    373
   12 |   757    24    25    12    11    39   158   384     8   655    70 |  288    388
   13 |   403     9    14    12    13    21    72   288     7   486    65 |  288    304
   14 |  1674    14     X    18    14    45    87   547     9  1309    39 |  288    455
   15 |   310    16    19     9    17    36    53   331     6   367    42 |  288    262
   16 |   488     8    40    13    24    36   140   243    12   352    80 |  288    302
   17 |  2455     9    11    18    16    18    82  1575    11  2019    58 |  288    420
   18 |   347    13    27    12     6    30   118   322    15   467    84 |  288    282
   19 |   734    20    21    14     8    38   159     -    15   496    91 |  288    208
   20 |   292    23    12     9    15    22   135   409     6   311    66 |  288    227
   21 |   661    19    16     7    10    15    64   456    14   551    33 |  288    281
   22 |  4859    15    19    12     8    16   194   377    15  4531    57 |  288    239
   23 |   337    11    16     9    13    35   243   251    11   372    66 |  288    166
   24 |  6827    24    28    13    13    22   103  5579    10  2756    39 |  288   1087
   25 |   533    12    19     9     7    18   130   576     8   360    47 |  288    203
   26 |   428    10    31     X    13    58   162  3660     8   301     X |  288    422
   27 |   223    10    26    12     9    15   138   252    11   299   100 |  288    142
   28 |  3178    11    17    12    11    17   113   752     8  2973    65 |  288    351
   29 |   851    22    18     9    11    47   229   632    11   475    48 |  288    398
   30 |     -     8    19    11     5    22    83  1059    10   348     - |  288    275
   31 |   998     8    25    15     8    23    78  1315     7   900    52 |  288    200
   32 |  2793    14    23    13     5    14   111  1651     9  1984    58 |  288    784
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALGO |     -     -    39    22     -     -     -     -     -     -    47 |  253    177
 ALIC |     -    22     -     8    12     -     -     -     -     -    32 |  288   3199
 ALRT |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -    15 |  288   5976
 AMC2 |     -    14    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288     21
 AREQ |     -    12     -     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   5447
 AREV |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  276   5322
 ARTU |     -    19     -    11     9     -     -     -     7     -    15 |  288   8565
 ASPA |     -     X     -    17    15     -     -     -     -     -    63 |  288   8988
 AUCK |     -    17     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   3903
 BAKE |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    21 |  288   3342
 BOGT |     -    23     -    14    12     -     -     -    13     -    26 |  288  13758
 BRMU |     -    19     -    15    14     -     -     -    10     -    19 |  288   5273
 BRST |     -    19     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  256   1742
 BRUX |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    727
 CAS1 |     -    17     -     9    10     -     -     -     -     -    51 |  288   4249
 CCJ2 |     -     -     -     -    18     -     -     -    16     -     - |  288   8136
 CEDU |     -    17     -     X    18     -     -     -    11     -    24 |  288   4544
 CGGN |     -     -     -    16    16     -     -     -    17     -     - |  288   7251
 CHAN |     -     -     -     -    17     -     -     -    15     -     - |  288   7041
 CHPI |     -     -     -    13    12     -     -     -    12     -    23 |  288   6161
 CHTI |     -    22     -    10     -     -     -     -    10     -     - |  288   4455
 CHUR |     -     8     -    11     -     -     -     -     7     -    18 |  288   3183
 COCO |     -     -     -    17    16     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 CORD |     -    17     -    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   5426
 CRO1 |     -    19    25     -    16     -     -     -    11     -    20 |  288     44
 CUSV |     -     -     -    16    17     -     -     -    13     -     - |  288  10391
 DAEJ |     -    13    12    10     -     -     -     -     -     -    23 |  288   3051
 DARW |     -    23     -    13    12     -     -     -    14     -    30 |  288   3243
 DAV1 |     -    22     -     8     8     -     -     -    12     -    45 |  288   6634
 DGAV |     -     -     -    12    14     -     -     -    11     -     - |  287  10691
 DRAO |     -    10     -     -     -     -     -     -     6     -    18 |  288   4002
 DUBO |     -    25     -    11    13     -     -     -     -     -    31 |  288  61302
 FLIN |     -    24     -    19     -     -     -     -     -     -    24 |  288   3109
 FRDN |     -     -     -    16     -     -     -     -    13     -     - |  288   5442
 GLSV |     -    19     -     -    13     -     -     -     -     -    28 |  288   1470
 GODE |     -    12    15     -     -     -     -     -     9     -    28 |  288     77
 GOL2 |     -     -    19    11     -     -     -     -     -     -     - |  288     98
 GOLD |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -    15 |  288   3212
 GRAS |     -    15     -     -    11     -     -     -    12     -     - |  288   2794
 GRAZ |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   7282
 GUAT |     -    18     -    14    16     -     -     -     -     -    31 |  276   3096
 GUUG |     -     -     -    18     -     -     -     -    14     -    45 |  288   7335
 HARB |     -    17    23     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288   1807
 HERS |     -    17    24     -     -     -     -     -     -     -     - |  285     36
 HOB2 |     -    24    29    15    11     -     -     -    16     -    41 |  288     23
 HOFN |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -    22 |  288   2999
 HOLB |     -    13     -    10     -     -     -     -     -     -    31 |  288   4105
 HRAO |     -    20    27     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288     39
 HYDE |     -    19     -    13    15     -     -     -     -     -    64 |  288   3403
 IENG |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     88
 IISC |     -     -     -     -    21     -     -     -    19     -    39 |  288  19275
 INVK |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    38 |  288   7447
 IQAL |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   3419
 ISPA |     -    24     -    13    13     -     -     -    12     -    38 |  288  11371
 KARR |     -    20     -    15    16     -     -     -     -     -    23 |  288   4745
 KERG |     -    32     -     -    22     -     -     -     -     -    27 |  268   9662
 KIRU |     -    18    13    10     8     -     -     -     -     -     - |  288   2983
 KOKB |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288    163
 KOKV |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  276    144
 KOUR |     -    18    23    15    13     -     -     -     -     -     - |  288     33
 KRGG |     -     -     -    11     9     -     -     -    10     -     - |  288   9532
 KUUJ |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   3360
 LPGS |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -    21     -    14    32     -     -     -    15     -    40 |  288   2063
 MAG0 |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  287   6079
 MAL2 |     -    23     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  288   7264
 MAS1 |     -    16    29    16    12     -     -     -     -     -    36 |  288   7123
 MATE |     -    10    12     -     7     -     -     -     -     -    34 |  288     89
 MAW1 |     -    20     -     9    11     -     -     -     -     -    57 |  288   4733
 MCIL |     -     -     -    14    15     -     -     -    14     -    24 |  288   9082
 MCM4 |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -    23 |  288   7142
 METS |     -    15    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   8048
 MGUE |     -     -     -    11     -     -     -     -     9     -     - |  276     18
 MIZU |     -    21    29     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    872
 MKEA |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    40 |  288     35
 MORP |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -     - |  288   5010
 NANO |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -    21 |  288   2413
 NICO |     -    24     -    15    11     -     -     -     -     -    24 |  288   5218
 NIST |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287     32
 NKLG |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -    73 |  270   6380
 NNOR |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -    25 |  276    403
 NRC1 |     -    23    30     -    19     -     -     -     -     -     - |  288     35
 NRIL |     -    20     -     8    10     -     -     -     8     -    17 |  288  10602
 NYA1 |     -    14     9     -     9     -     -     -     -     -    13 |  288   3450
 OHI2 |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -    51 |  287    >>>
 ORID |     -     -     -     8     -     -     -     -     6     -     - |  288   3231
 PALV |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  276   3162
 PDEL |     -    12     -     -    12     -     -     -    11     -    32 |  288   2444
 PERT |     -    20     -     9    12     -     -     -     -     -    23 |  288   5594
 PETS |     -     -     -    10     9     -     -     -     7     -     - |  287   8149
 PIE1 |     -    18    17    14     9     -     -     -     -     -    21 |  288     49
 POL2 |     -    17     -     -    12     -     -     -     -     -    27 |  288   8397
 PRDS |     -     -    20    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    203
 PTBB |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288     37
 QAQ1 |     -    17     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -     -     8     -    28 |  288  11832
 RESO |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6548
 REUN |     -    19     -     8    10     -     -     -    10     -    35 |  288   5457
 REYK |     -     -     -    12     9     -     -     -    10     -     - |  288   2883
 RIO2 |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6671
 SCH2 |     -    21     -    14    12     -     -     -     -     -    24 |  288   4201
 SEYG |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     - |  204   9101
 SPT0 |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     26
 SSIA |     -    27     -     -     -     -     -     -    16     -    18 |  288   6787
 STHL |     -     -     -    22    11     -     -     -    23     -     - |  288    >>>
 STJO |     -    16     -     -    13     -     -     -    13     -    50 |  288    165
 STK2 |     -     -     -     9     -     -     -     -     7     -     - |  276   5167
 SUTH |     -    15     -     -     -     -     -     -     9     -    39 |  288  10473
 SUTV |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  276   6544
 SUWN |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   3742
 SVTL |     -     -    19    11     -     -     -     -     -     -     - |  276     35
 SYDN |     -    18    25     -     -     -     -     -     -     -     - |  285    820
 SYOG |     -    32    30     X    11     -     -     -     -     -    32 |  288   4870
 THTI |     -     -     -    22    24     -     -     -    24     -    43 |  288   9461
 THU3 |     -     9     8    11     8     -     -     -     6     -    13 |  288   6220
 TID1 |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   4702
 TIDB |     -    31    24    23    16     -     -     -     -     -    29 |  288     38
 TIXI |     -     -     -     8     9     -     -     -    11     -    25 |  288    >>>
 TLSE |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   5013
 TOW2 |     -    19     -    12    12     -     -     -     9     -    31 |  288   6278
 TRO1 |     -    13     -     -     8     -     -     -     7     -    24 |  288   2575
 TSKB |     -    16    14     -    12     -     -     -     -     -    24 |  288   6438
 URUM |     -     -     -     8     9     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 USUD |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  287     49
 VILL |     -    12    12    12    11     -     -     -     -     -    18 |  288   4086
 WAB2 |     -     5     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     16
 WES2 |     -    12    25     -    13     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     -    10    11    11     8     -     -     -    10     -    29 |  288  41763
 WIND |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    37 |  276    >>>
 WSRT |     -    16    14     -     9     -     -     -     -     -    23 |  288     17
 WTZA |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    415
 WTZR |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -    39 |  288     24
 WUHN |     -    15    15     -    10     -     -     -     -     -    18 |  288   2565
 XMIS |     -     -     -    15    14     -     -     -     -     -     - |  276   8157
 YAKT |     -    33    11    12     -     -     -     -    16     -     - |  287   6488
 YELL |     -    19    12    11     6     -     -     -    10     -    25 |  288     33
 YKRO |     -    23     -    21     -     -     -     -    12     -     - |  288  17656
 YSSK |     -    12     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  287   8361
 ZECK |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 ZWE2 |     -    16     -     -     9     -     -     -    11     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1903    17    20    13    12    28   133  1488    11  1364    43 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 WTZR |   288   288     0   288     2.63     4.91     4.83     4.83   | 4.71e-14  7.27e-15  1.97e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.20     4.90     4.91     4.91   | 2.89e-14  8.60e-15  2.54e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.87     4.90     1.18     1.18   | 5.20e-14  1.31e-14  6.24e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.61     4.90     2.98     2.98   | 4.70e-14  5.41e-15  5.25e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.13     4.90     2.08     2.08   | 3.73e-14  1.01e-14  1.20e-14 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.94     4.90     4.91     4.91   | 4.03e-14  6.90e-15  2.19e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     4.88     4.90     4.91     4.91   | 3.06e-14  7.14e-15  2.09e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.88     4.90     4.91     4.91   | 2.31e-14  4.89e-15  8.26e-16 |
 SPT0 |   287   286     1   287     4.86     4.89     4.90     4.90   | 1.83e-13  5.66e-14  1.70e-14 |
 NIST |   287   284     1   287     3.78     4.89     4.89     4.89   | 7.72e-14  1.10e-14  3.72e-15 |
 PIE1 |   288   287     1   288     4.85     4.87     4.90     4.90   | 2.59e-14  6.59e-15  1.34e-15 |
 HERS |   285   282     1   285     3.60     4.85     4.86     4.86   | 4.51e-14  9.31e-15  2.02e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     2.61     4.84     4.91     4.91   | 4.15e-14  1.57e-14  2.88e-15 |
 MGUE |   276   276     0   276     4.16     4.69     4.70     4.70   | 2.67e-14  5.02e-15  1.63e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.60     4.65     0.29     0.29   | 2.80e-14  7.94e-15  2.14e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   265     3.29     4.50     2.36     2.36   | 2.88e-14  5.60e-15  2.27e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.37     4.19     0.51     0.51   | 4.15e-14  8.55e-15  2.54e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.34     4.08     0.37     0.37   | 4.90e-14  1.49e-14  9.23e-15 |
 KOKB |   288   287     1   288     1.58     1.87     2.69     2.69   | 9.70e-14  1.06e-14  1.29e-14 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.54     1.79     4.91     4.91   | 8.68e-14  1.23e-14  3.97e-15 |
 USUD |   287   287     0   285     1.47     1.64     2.91     2.91   | 9.64e-14  1.06e-14  2.86e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     1.38     1.44     4.91     4.91   | 5.53e-14  7.51e-15  3.65e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.36     1.39     0.10     0.10   | 2.77e-14  5.81e-15  1.11e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.29     1.26     4.19     4.19   | 1.14e-13  1.28e-14  2.59e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.29     1.25     0.39     0.39   | 9.36e-14  1.34e-14  4.60e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.03     0.79     0.05     0.05   | 3.77e-14  7.89e-15  2.55e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     0.96     0.73     0.05     0.05   | 3.43e-14  7.21e-15  6.50e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.85     0.54     0.52     0.52   | 8.29e-14  1.10e-14  5.91e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.88     0.37     4.91     4.91   | 5.74e-14  2.23e-14  2.86e-14 |
 G06  |   288   280     3   288     1.54     0.34     1.79     1.79   | 8.01e-14  2.27e-14  5.12e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.09     0.12     0.13     0.13   | 5.09e-14  2.78e-14  1.62e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.09     0.24     0.24   | 8.01e-13  7.65e-14  3.96e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.26     0.08     0.10     0.10   | 4.94e-14  1.81e-14  2.15e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.28     0.06     0.34     0.34   | 4.09e-13  1.47e-13  6.11e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.26     0.05     0.05     0.05   | 5.04e-13  1.72e-13  9.16e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.56     0.56   | 5.00e-13  1.24e-13  3.34e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.30     0.04     0.06     0.06   | 6.83e-14  2.71e-14  1.48e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.07     0.07   | 4.67e-13  1.21e-13  8.42e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.29     0.04     1.28     1.28   | 5.35e-13  5.08e-14  1.48e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.01     1.01   | 5.54e-13  6.29e-14  1.85e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.26     0.03     0.27     0.27   | 5.95e-13  6.32e-14  2.46e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.26     0.03     0.35     0.35   | 6.37e-13  6.48e-14  2.01e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.31     0.31   | 7.04e-13  6.89e-14  3.11e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.95     0.95   | 7.34e-13  7.69e-14  2.46e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.85     0.85   | 6.84e-13  6.16e-14  2.70e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.56     0.56   | 6.08e-13  5.68e-14  3.70e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.11     0.11   | 6.73e-13  7.20e-14  4.56e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.42     0.42   | 6.85e-13  7.48e-14  2.83e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.10     1.10   | 8.75e-13  7.33e-14  4.79e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     4.88     0.02     0.15     0.15   | 5.66e-14  2.34e-14  2.31e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.65     0.02     0.25     0.25   | 2.30e-13  6.44e-14  1.13e-13 |
 ALGO |   253   250     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.09e-08  3.45e-09  1.39e-09 |
 G01  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.61e-14  2.59e-14  9.07e-15 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  5.01e-13  1.35e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.31e-13  8.73e-14  4.75e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  1.09e-13  3.61e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.76e-13  8.94e-14  4.39e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.11e-13  9.48e-14  2.67e-14 |
 G21  |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.61e-13  1.21e-13  3.53e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-13  6.22e-14  3.06e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  2.91e-13  1.40e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.44e-14  2.67e-14  2.66e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.71e-13  8.46e-14  4.11e-14 |
 GLSV |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  7.09e-13  1.53e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.52e-13  4.27e-13  4.47e-13 |
 MAC1 |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.13e-12  1.04e-12  2.03e-13 |
 NNOR |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  1.61e-13  3.80e-14 |
 PDEL |   288   250    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.30e-12  8.05e-13  1.98e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  8.07e-13  2.55e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-14  5.07e-15  9.26e-16 |
 SUWN |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZECK |   276    34   173     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.80e-05  2.15e-06  5.13e-07 |
 GRAS |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.30e-12  9.35e-13  2.26e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.26e-13  4.00e-13  2.14e-13 |
 BRST |   256   256     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  8.52e-13  1.76e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.43e-13  2.12e-13  5.36e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.25e-22  3.42e-20  3.16e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      HRAO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
