
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1846   Day: 5   MJD: 57171                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 122492    570   -1074     116     12     11     14     93     99     75   17.65
 emr |  2880     0  89280      0    4719    1039     12     12      0    148    148      0   18.96
 esa |  2880     0 122519    371    -243     485      9      8     10    163    186     69   24.66
 gfz |  2871     0 132667    971     526     313     12     11     13     73     69     80   17.69
 grg |  2880     0 111436    630     134     151     20     20     21    210    222    153    9.25
 mit |  2880     0 110557    493     280    -238     43     44     38    205    203    212    0.00
 igr |   288     0  45670     62    9666     757     14     21     12     66     65     67    0.00
 jpl |   288     0  25036    301    4741    1051     15     19     13    129    147    119   11.79
 ngs |    96     0   2880      8    -989     -26   1356   1356      0   3081   3081      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   115   201  -224    80  -209    73   -40   162  1724     - |
    2 |   -52   -87   185  -127    39  -106   -26  -108 -2367     - |
    3 |   -88    82  -236    26   554  -163     7   198  1061     - |
    4 |    44    91  -101    36   -83   -60   -14   114 -4026     - |
    5 |   115    11  -159    25   132    -8   -40     4  -409     - |
    6 |  -122   -31   -93   -24   579  -408   -16    96   980     - |
    7 |    95    27  -137    38    57    69    40   -16   135     - |
    9 |   -65  -122   -22   -32   500  -254   -22   -19     -     - |
   10 |  -129  -186   325  -127    30  -304   -41  -207 -5384     - |
   11 |    10    34    23    52  -236   -66    19  -111  3040     - |
   12 |    35   247  -153   -88    -8   229  -128    82 -1712     - |
   13 |    13    76    -3   -22  -137   -38   -92    52   894     - |
   14 |   -79  -104   148    -4   -20   -35    57   -26  3381     - |
   15 |    71    26   -91    45   -40   117    -5    63  -642     - |
   16 |   -23  -200   162   -39   115  -118   106  -146  2455     - |
   17 |   181    64  -220    59   -30   339   -20   224 -6649     - |
   18 |    37   -57    66   102  -308    74    31  -124  4417     - |
   19 |   -68  -270   356   -14  -221   119   135  -142   358     - |
   20 |  -133  -229   232    -8   150  -264    13  -228  3300     - |
   21 |   -47   -88   114    23   -64   -10    41   -96  3026     - |
   22 |  -182  -208   344    66  -241  -243   111  -227  -715     - |
   23 |   123   100     9   -34  -383    47    65  -103   -54     - |
   24 |    74   190  -244    69   -31   228   -93   164 -2568     - |
   25 |  -103    81   -22    -3    92   185  -125    25   746     - |
   26 |     3    55   -56    17     5    24   -15   -52  2642     - |
   27 |   -27    86   -71    32     9   -76    19   -29   809     - |
   28 |   -86   -71   169  -127    98   -81    -8    30  3263     - |
   29 |   236   219  -327    38  -131   448   -21   236 -1271     - |
   30 |    41   -15   -11   -44    52    97   -17   114  1415     - |
   31 |    83   284  -221    21  -208   383   -50   142 -3271     - |
   32 |   -72  -204   257   -34   -56  -200   152   -51 -4270     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -   -97   136     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -87     -     -     -   130     -     - |
 ALBH |   -12     -     -    12     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |    23     -    26   -60     -     -    -5     -     -     - |
 ALIC |    -6     -    17   -17     -   -53     4     -     -     - |
 ALRT |   -56     -    42    13    -1     -     4   -23     -     - |
 AMC2 |   -75     -     -    75     -   -93    29     -     -     - |
 AREQ |   -29     -     -    29     -   222     7     -     -     - |
 AREV |     -     -    37   -51     -     -   -23     -     -     - |
 ARTU |   -15     -    -7    24   -44     -     2    35     -     - |
 ASPA |   -28     -    72    36     -     -    15  -166     -     - |
 AUCK |   -25     -    40   -30     -   -75    -4     -     -     - |
 BAKE |     -     -    18   -71    89     -     5     -     -     - |
 BAKO |    -5     -     -     5     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |    45     -     X    42    45  -190    15  -165     -     - |
 BOGT |   -49     -    56    -4   -71     -     1    17     -     - |
 BOR1 |   -86     -     -    86     -  -312     -     -     -     - |
 BRAZ |   -91     -    34    44     -  -214     -     -     -     - |
 BRMU |   -98     -    70    25     -     -     3   -36     -     - |
 BRST |    19     -   -14     -     -     -     3     -     -     - |
 BRUX |    14     -     -   -25    21     -    21     -     -     - |
 CAS1 |  -156     -    20   -21   287   -99   -41     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -     8   172     -   -30  -142     -     - |
 CEDU |    74     -    75   -90     -     -   -27  -132     -     - |
 CGGN |   -45     -     3    40     -   -38     5     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -18     -     -    44    28     -     - |
 CHTI |   -45     -    19    77   -47     -   -33   -52     -     - |
 CHUM |     -     -     -    -5    10     -     -     -     -     - |
 CHUR |    41     -    26  -102     -   -47    57    37     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -   137  -152     -  -107     -     - |
 COCO |     -     -    97     -     -     -  -156  -203     -     - |
 CORD |   -14     -    10     0     -   185   -19     -     -     - |
 CRO1 |    38     -     -   -38     -    65    63     -     -     - |
 CUSV |     -     -   160  -171     -     -   -16   -78     -     - |
 DAEJ |     3     -     -    -3     -  -172    50     -     -     - |
 DAKR |     -     -    -1     2     -     -     -     -     -     - |
 DARW |    -2     -    91   -37  -174  -111   -28     -     -     - |
 DAV1 |    -6     -    37   -57    22  -181   -44     -     -     - |
 DGAR |     6     -     -     0   -70    54    88    41     -     - |
 DGAV |     -     -    41   -57     -     -    -3     -     -     - |
 DRAG |     -     -     4   -76   142     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -51     -    56   -27     -     -  -158     -     -     - |
 DUBO |    93     -    25   -93   -67  -166    21     -     -     - |
 FAIR |   -81     -     -   -95   336   -84     -     -     -     - |
 FLIN |   -49     -    56   -29     -  -284     -     -     -     - |
 GLPS |   -29     -   -30   -24   191  -119   -43    -7     -     - |
 GLSV |    26     -    26    93   -73     -    68  -175     -     - |
 GMSD |     -     -    40   -58     5     -     -     -     -     - |
 GODE |    21     -     -   -21     -     -    42     -     -     - |
 GOLD |   -54     -    82   -61     -     -   -45     -     -     - |
 GOPE |   -38     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |   -25     -    40   -30     -  -300   -53     -     -     - |
 GRAZ |   -26     -     -    26     -     -     8     -     -     - |
 GUAM |   -41     -     -    69     -    47     -   -44     -     - |
 GUAT |  -125     -   166     3     -     -   -19  -150     -     - |
 GUUG |     -     -   -32    44     -  -102  -108     -     -     - |
 HARB |   -14     -   139  -133     -  -194  -135   -71     -     - |
 HERS |  -106     -    76     -     -     -   -30     -     -     - |
 HOB2 |     X     -  -166     X     -     -   185   346     -     - |
 HOFN |  -161     -   116    -9   178     -   -12  -128     -     - |
 HOLB |    11     -     -   140  -289     -   107     -     -     - |
 HOLM |   -12     -     -    12     -  -114     -     -     -     - |
 HRAO |   -57     -     -     -   108   211    51     -     -     - |
 HYDE |   -33     -    12   -94   213  -176   -53     -     -     - |
 IISC |    35     -     -    15     -  -129    38   -74     -     - |
 INVK |    31     -     -    69  -186   -49    42    -3     -     - |
 IRKJ |     -     -   -25     X    67     X     -     -     -     - |
 ISBA |     -     -    39     -     -     -     -   -81     -     - |
 ISPA |    31     -   -36   -65   193     -    12   -24     -     - |
 JPLM |     -     -     -    97  -186   150     -     -     -     - |
 KARR |   -71     -    76   -34     -  -160    30     -     -     - |
 KELY |     -     -    18   -87   154  -294     8     0     -     - |
 KERG |    46     -    19   -72     -  -175     0     -     -     - |
 KIRU |    17     -   -26   -31    97     -    17     -     -     - |
 KOKB |   -35     -     -     -     -    73    19    52     -     - |
 KOKV |     -     -    26   -36     -     -   -33     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -72    87     -   -19     -   -10     -     - |
 KOUR |    -5     -    31   -38     -     -   -36     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   141  -104     -   135  -130     -     - |
 LHAZ |     -     -    54     -  -145     -   -73     -     -     - |
 LMMF |     -     -     -     -   183     -     -  -143     -     - |
 MAC1 |   -40     -    45     6    51   -72    37   -85     -     - |
 MAG0 |    85     -     1   -87     -     -    11     -     -     - |
 MAL2 |   -41     -    24    -9    33     -    -3     -     -     - |
 MAS1 |  -115     -    28    -1   181  -307   -43   -27     -     - |
 MATE |   -24     -    55   -22     -  -297   -11   -47     -     - |
 MAW1 |    33     -    60    -5    27     4   -35  -180     -     - |
 MCIL |     -     -    62   -95   103     -   -65   -66     -     - |
 MCM4 |    52     -     -   -73    40     -    19     -     -     - |
 MDVJ |   114     -   -67   -21     -  -233     -     -     -     - |
 METS |    -6     -     -     6     -     -    22     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -14     -    38     -  -118     -     -     - |
 MIZU |   -90     -     -    90     -     -  -191     -     -     - |
 MKEA |     -     -   162  -226     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    22     -   -59  -246     -     -     -     - |
 MONP |   -54     -    38     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -    39     -    46    65   -58     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -127   218     -     -    21     -     - |
 NANO |    -3     -    39   -51     -     -   -15     -     -     - |
 NICO |   -95     -    46    31     -  -225    17     -     -     - |
 NKLG |   -95     -   144   -42   110  -279   -17  -182     -     - |
 NLIB |     -     -     -   -91   175     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -    80     -  -212   218    83     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -14    20     -     -     -     X     -     - |
 NRC1 |   -10     -     -    10     -     -    11     -     -     - |
 NRIL |   -46     -    65     5   -85     -    42    -5     -     - |
 NRMD |   113     -     -     X  -216     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   187     -   -21  -157     -   136   178     -     -     - |
 OHI2 |     -     -    21     -     -     -    57   -44     -     - |
 OHI3 |     -     -    18     -   -49     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -38     -     -    38     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -31    43     -     -    11     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -49    94   142     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    88   158     -     -  -256     -     - |
 PDEL |   -87     -    43   -69   403  -456   -96  -172     -     - |
 PERT |   -79     -    77   -28     -     -     0     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -16     -     -    51    24     -     - |
 PIE1 |    33     -    28   -72     -     -    13     -     -     - |
 PIMO |   -25     -   100  -128     X  -172    11     -     -     - |
 POHN |     -     -  -214   280    32     -     -     -     -     - |
 POL2 |    27     -     -   -27     -     -    24     -     -     - |
 POVE |     -     -     -   111     -     -     -  -166     -     - |
 PRDS |    34     -     -   -34     -   -21    41     -     -     - |
 PTBB |     4     -    -3     -     -   -75    33     -     -     - |
 QAQ1 |   -12     -     9     -     -     -    39     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -74   141     -     -     -     -     - |
 QUIN |    41     -   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -85     -     -     -   163     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    21   -30     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -63     -    33    18     -     -    10     -     -     - |
 REUN |     X     -   -19    39   -28     -   -38     -     -     - |
 RIOP |  -116     -     -   116     -     -    28     -     -     - |
 SALU |     -     -    58   -81     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    10     -     -   -10     -     -     1     -     -     - |
 SAVO |     -     -    -7     9     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -13     -    37   -38     -   -30     3     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -15    -7    53     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -31     -     -    40    46     -     - |
 SEYG |     -     -   -35     -    94     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -   -12    17     -  -322  -142     -     -     - |
 SIMO |     -     -     -    54     -     -     -   -81     -     - |
 SOFI |     -     -    29   -41     -  -553  -124     -     -     - |
 SSIA |   -85     -     -    -1   164  -379  -111     -     -     - |
 STHL |     -     -    60     -     -     -   -25  -125     -     - |
 STJO |   -10     -     -    10     -  -150   -10     -     -     - |
 STK2 |     -     -    57     -    -6     -   -46  -115     -     - |
 SUTH |   -87     -     -    35    99    30   -58     -     -     - |
 SUTV |     -     -    57   -79     -     -   -41     -     -     - |
 SUWN |  -150     -    90   -62   166  -400  -235     -     -     - |
 SVTL |     -     -    31     -   -83     -    30     -     -     - |
 SYDN |  -104     -    74     -     -     -     9     -     -     - |
 SYOG |     9     -     2  -132   229  -331   -99     -     -     - |
 TAH1 |   -14     -     -    18     -     -     -    -6     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -41    78     -     -     -     -     - |
 THU3 |   -36     -     -    36     -   -99    -5     -     -     - |
 TIDB |     1     -     -    -1     -    79    52     -     -     - |
 TIXI |     -     -    50     -  -140     -    -2     6     -     - |
 TLSE |   -54     -    61   -45    16     -   -87     -     -     - |
 TONG |     -     -   -19  -105   242    11     -     -     -     - |
 TOW2 |   -49     -    68   -15   182   -57   -25  -188     -     - |
 TRO1 |  -156     -   116   -84   277  -359   -66  -100     -     - |
 TSKB |    43     -     -   -43     -  -279  -114     -     -     - |
 TUVA |     -     -    38     -  -103  -203     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    26     -   -70     -    56     -     -     - |
 URUM |     -     -   154     -  -321     -    32   -74     -     - |
 USUD |     4     -     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -    53   -73     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -82     -   -10    -8   201  -187   -11     -     -     - |
 WAB2 |   -16     -     -    16     -  -108    23     -     -     - |
 WES2 |     7     -    21   -36     -     -     2     -     -     - |
 WHIT |   112     -   -43   -51     -   -55    27     -     -     - |
 WILL |    49     -     -     2     -  -144     -   -76     -     - |
 WIND |     -     -    13     -   -34     -    44     -     -     - |
 WSRT |  -165     -     -   165     -  -184   -83     -     -     - |
 WTZR |  -181     -   218  -123     -     -  -209     -     -     - |
 WUHN |  -186     -   144   -16     -  -532   -55     -     -     - |
 XMIS |     -     -    86  -129    25     -   -30     -     -     - |
 YAKT |  -124     -    83     8     -     -   -26     -     -     - |
 YAR2 |    40     -     -   -40     -     -   101     -     -     - |
 YELL |    19     -     -    -5   -27   -81    10     -     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -56   107     -     -     -     -     - |
 YKRO |   189     -     -  -188     -     -     -     -     -     - |
 YSSK |   -10     -     -    10     -     -    38     -     -     - |
 ZIMM |  -547     -     -   546     -  -203     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    16    10     8     8    20    34    19    21   510     - | 2880     77
    2 |    16    14     9    12    25    59    17    16   572     - | 2880    278
    3 |    11    10     6     8    20    24    23    25   320     - | 2880    271
    4 |    14    16    15     9    20    22    16    17  2773     - | 2880   1173
    5 |     8    18    12     9    24    36    17    11   409     - | 2880    312
    6 |     9    16     8     8    26    34    16    17   255     - | 2880    140
    7 |    10    14     7    12    15    50    19    11   691     - | 2880    315
    9 |    10    11     6    14    24    36    22    15     -     - | 2880    216
   10 |    11    11     9     8    23    36    24    25  2316     - | 2880   1762
   11 |    15    12    12    17    22    29    19    16   315     - | 2880    318
   12 |     9    11     5    10    20    48    19    15   337     - | 2880    297
   13 |    10    12    11    13    22    34    19    15  1903     - | 2880    410
   14 |     9    11     9    14    21    36    11    14   587     - | 2880    230
   15 |     8    12     8    10    22    54    16    15   387     - | 2880    416
   16 |    15    12    10    17    21    41    29    19   534     - | 2880    337
   17 |    10    13    10    15    23    44    35    29  2788     - | 2880    357
   18 |    17    15     8     8    22   104    27    18   689     - | 2880    328
   19 |    11    11     7    14    16    44    21    22   841     - | 2880    206
   20 |    15    14    15    11    25    78    30    26   496     - | 2880    267
   21 |     7    11     5    11    19    22    14    17  1093     - | 2880    297
   22 |     8    13     7    12    19    34    27    28  1274     - | 2880    239
   23 |    10    10     7    14    21    66    16    19   250     - | 2880    143
   24 |    14    13     5    14    23    24    25    22  3781     - | 2880    741
   25 |     6    11     8    12    19    18    11    14   393     - | 2880    184
   26 |    15     9     8    10    20    41    21    12  1075     - | 2880    478
   27 |    13    12    12    11    18    19    24    19   420     - | 2880    241
   28 |     7    11     6    10    13    32    12    10  2396     - | 2880    936
   29 |    12     8     5    13    18    52    32    32   417     - | 2880    241
   30 |     9    13     7    12    17    37    17    15   273     - | 2880    356
   31 |    11    10     5    10    18    49    22    20   907     - | 2880    248
   32 |    10    11     9    11    18    17    11    15  1545     - | 2880    964
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  287   5330
 ABPO |     -     -     -     7     -     -     -    10     -     - |  288   8965
 ALBH |    15     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288  11889
 ALGO |    21     -    11    11     -     -    10     -     -     - |  288     47
 ALIC |    12     -     6    11     -    23    14     -     -     - |  288   3657
 ALRT |    10     -     7     9    15     -    11     6     -     - |  288   7151
 AMC2 |    11     -     -    11     -    18    16     -     -     - |  288     27
 AREQ |    15     -     -    15     -    16    10     -     -     - |  288   5116
 AREV |     -     -     6     9     -     -     6     -     -     - |  288   5135
 ARTU |    11     -    11    13    19     -     8    10     -     - |  288   9321
 ASPA |    16     -    13    20     -     -    11    16     -     - |  288   8449
 AUCK |    13     -     7    13     -    20    13     -     -     - |  288   3964
 BAKE |     -     -     5     6    17     -     8     -     -     - |  288   3134
 BAKO |    19     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  278   2653
 BJFS |     9     -     X    11    20    34    10     9     -     - |  288   6073
 BOGT |    17     -    10    12    33     -     8    10     -     - |  288  12488
 BOR1 |     9     -     -     9     -    29     -     -     -     - |  288  12163
 BRAZ |    14     -    13    14     -    29     -     -     -     - |  288   2506
 BRMU |    17     -    11    16     -     -     7    16     -     - |  288   6349
 BRST |    33     -    23     -     -     -    43     -     -     - |  271   1766
 BRUX |    13     -     -    13    14     -     8     -     -     - |  288    528
 CAS1 |    20     -     9     9    18    20     7     -     -     - |  288   4824
 CCJ2 |     -     -     -    20    27     -    11    17     -     - |  288   8823
 CEDU |     8     -     5     9     -     -     7    12     -     - |  288   4139
 CGGN |    18     -    10    15     -    25    10     -     -     - |  288   6519
 CHPI |     -     -     -     9     -     -     8    14     -     - |  288   7628
 CHTI |    16     -    11    10    17     -    12     9     -     - |  288   3629
 CHUM |     -     -     -    11    21     -     -     -     -     - |  288  11504
 CHUR |    11     -     8     5     -    27     8     7     -     - |  288   3308
 CKIS |     -     -     -     -    32    32     -    25     -     - |  267   8588
 COCO |     -     -     5     -     -     -    11    11     -     - |  288    >>>
 CORD |    20     -    10    25     -    26    16     -     -     - |  288   5429
 CRO1 |    12     -     -    12     -    39    13     -     -     - |  283     30
 CUSV |     -     -     8    12     -     -     8    14     -     - |  288   8899
 DAEJ |    12     -     -    11     -    23    12     -     -     - |  288   2609
 DAKR |     -     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   7062
 DARW |    21     -    13    14    33    37     8     -     -     - |  288   4260
 DAV1 |    12     -     9     8    15    41     9     -     -     - |  288   8876
 DGAR |    19     -     -    23    33    48    23    20     -     - |  288  17647
 DGAV |     -     -    13    18     -     -     9     -     -     - |  288  10989
 DRAG |     -     -    12    16    24     -     -     -     -     - |  288   4012
 DRAO |    15     -    10    14     -     -    19     -     -     - |  288   4689
 DUBO |    18     -    12    10    23    42     7     -     -     - |  288   8212
 FAIR |    10     -     -    13    19    16     -     -     -     - |  288   6466
 FLIN |    15     -     9     8     -    86     -     -     -     - |  288   2959
 GLPS |    14     -    13    12    21    41     9     8     -     - |  288  14095
 GLSV |    20     -     9    10    17     -     7    10     -     - |  288   1801
 GMSD |     -     -    11    13    27     -     -     -     -     - |  288   4614
 GODE |    11     -     -    11     -     -     9     -     -     - |  287     63
 GOLD |    13     -    11    10     -     -    11     -     -     - |  288   3144
 GOPE |    14     -     -    14     -     -     -     -     -     - |  287    491
 GRAS |    17     -    12     8     -    21    11     -     -     - |  288   2465
 GRAZ |     9     -     -     9     -     -     8     -     -     - |  238   6009
 GUAM |    13     -     -    15     -    41     -    16     -     - |  288   6944
 GUAT |    13     -    11    14     -     -     9    12     -     - |  288   2181
 GUUG |     -     -     9    12     -    58    11     -     -     - |  288   5717
 HARB |     6     -    11    47     -     7    17    52     -     - |   16    379
 HERS |    20     -    15     -     -     -    21     -     -     - |  288     29
 HOB2 |     X     -     8     X     -     -    12    18     -     - |  287   2041
 HOFN |    11     -     7     9    17     -     6     7     -     - |  288   2689
 HOLB |    17     -     -    13    21     -    11     -     -     - |  288   4441
 HOLM |     8     -     -     8     -    19     -     -     -     - |  288   6235
 HRAO |     8     -     -     -    15    28    15     -     -     - |  288     19
 HYDE |    16     -    16    20    29    46    14     -     -     - |  288   3344
 IISC |    18     -     -    21     -    39    13    18     -     - |  288  19817
 INVK |    10     -     -    14    18    16    10    12     -     - |  288   6470
 IRKJ |     -     -     9     X    23     X     -     -     -     - |  276    148
 ISBA |     -     -     5     -     -     -     -    11     -     - |  288   7633
 ISPA |    14     -     9     9    18     -     6    14     -     - |  288  11874
 JPLM |     -     -     -     7    14    26     -     -     -     - |  288   2411
 KARR |    13     -     6    14     -    41    13     -     -     - |  288   4295
 KELY |     -     -     6     6    18    20     7     7     -     - |  288   8217
 KERG |    17     -     9    14     -    47    11     -     -     - |  288   8805
 KIRU |    12     -     7    10    21     -     9     -     -     - |  288   1719
 KOKB |     5     -     -     -     -    26     9     8     -     - |  285    104
 KOKV |     -     -     5     7     -     -     7     -     -     - |  288    107
 KOUC |     -     -    12    10     -    21     -    16     -     - |  288   4916
 KOUR |    26     -    17    19     -     -    10     -     -     - |  288     34
 KRGG |     -     -     -    11    20     -     6     7     -     - |  288   8744
 LHAZ |     -     -    15     -    41     -    13     -     -     - |  267    >>>
 LMMF |     -     -     -     -    20     -     -    16     -     - |  284   5089
 MAC1 |    21     -     9    10    20    18     7    11     -     - |  288   2178
 MAG0 |     8     -     7     7     -     -    19     -     -     - |  287   5864
 MAL2 |    20     -    16    19    29     -    10     -     -     - |  288   6256
 MAS1 |    13     -     7    13    17    44     8     8     -     - |  288  10671
 MATE |    15     -    10     8     -    34    11    13     -     - |  288    157
 MAW1 |    15     -    13     9    16    19    11    16     -     - |  288   5421
 MCIL |     -     -    10    13    27     -    10    17     -     - |  288   5346
 MCM4 |    11     -     -     8    18     -    11     -     -     - |  288   6202
 MDVJ |    21     -    11    18     -    86     -     -     -     - |  288     37
 METS |    12     -     -    12     -     -    16     -     -     - |  287   7575
 MGUE |     -     -     7     -    18     -    11     -     -     - |  286     23
 MIZU |    15     -     -    15     -     -    21     -     -     - |  271   1030
 MKEA |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  284     37
 MOBS |     -     -     7     -    18    22     -     -     -     - |  288   4107
 MONP |    12     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2385
 MORP |     -     -     -     7     -    27     6    11     -     - |  288   3650
 NAIN |     -     -     -     7    12     -     -     6     -     - |  288   6750
 NANO |    11     -     7     7     -     -     9     -     -     - |  288   2625
 NICO |    11     -    12    15     -    35     6     -     -     - |  288   4690
 NKLG |    11     -    10    13    22    26    17     9     -     - |  288   5990
 NLIB |     -     -     -    13    24     -     -     -     -     - |  284     41
 NNOR |     -     -     6     -    17    19    12     -     -     - |  288    435
 NOVM |     -     -     6     9     -     -     -     X     -     - |  288     62
 NRC1 |     8     -     -     8     -     -     9     -     -     - |  288     15
 NRIL |    12     -     6    11    11     -     7     7     -     - |  288   7001
 NRMD |    10     -     -     X    20     -     -     -     -     - |  288   4850
 NYA1 |    11     -     7     8     -    22    11     -     -     - |  288   3260
 OHI2 |     -     -     9     -     -     -    11    18     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -     6     -    16     -     -     -     -     - |  288    142
 OPMT |    10     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     33
 OUS2 |     -     -     9    13     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     6    11    24     -     -     -     - |  288   6105
 PARC |     -     -     -     8    15     -     -     8     -     - |  288   3755
 PDEL |    16     -     6     7    17    28     8    11     -     - |  288   2488
 PERT |    14     -     6    11     -     -    13     -     -     - |  288   4974
 PETS |     -     -     -     5     -     -     9     7     -     - |  287   8212
 PIE1 |     8     -     6     9     -     -     8     -     -     - |  288     13
 PIMO |    25     -    18    35     X    33    17     -     -     - |  280   8617
 POHN |     -     -    19    31    33     -     -     -     -     - |  287   6972
 POL2 |    10     -     -    10     -     -    11     -     -     - |  288   6967
 POVE |     -     -     -     9     -     -     -    14     -     - |  285   7639
 PRDS |    13     -     -    13     -    15    10     -     -     - |  287     84
 PTBB |     9     -     7     -     -    16    20     -     -     - |  288     54
 QAQ1 |    11     -     8     -     -     -    15     -     -     - |  284    >>>
 QIKI |     -     -     -     9    17     -     -     -     -     - |  288   6767
 QUIN |    17     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   9815
 RABT |     9     -     -     -    17     -     -     -     -     - |  188  14042
 RECF |     -     -    14    20     -     -     -     -     -     - |  287   9501
 RESO |     8     -     5     7     -     -    10     -     -     - |  288   8727
 REUN |     X     -    28    25    38     -    17     -     -     - |  288   4965
 RIOP |    18     -     -    18     -     -    12     -     -     - |  288   7235
 SALU |     -     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  287   8861
 SANT |    13     -     -    13     -     -    19     -     -     - |  283   2575
 SAVO |     -     -    15    21     -     -     -     -     -     - |  288   9395
 SCH2 |    11     -     6    12     -    55     6     -     -     - |  288   3945
 SCOR |     -     -     5     7    12     -     -     -     -     - |  288   6518
 SEY1 |     -     -     -    16     -     -     9    24     -     - |  288   9759
 SEYG |     -     -    14     -    37     -     -     -     -     - |  260   8023
 SFER |     -     -     6     8     -    18    14     -     -     - |  288     65
 SIMO |     -     -     -    11     -     -     -    16     -     - |  288   2440
 SOFI |     -     -     7    10     -    21     7     -     -     - |  288   6050
 SSIA |    18     -     -    15    32    41    14     -     -     - |  286   5553
 STHL |     -     -     5     -     -     -    10    11     -     - |  288    >>>
 STJO |    17     -     -    17     -    33    14     -     -     - |  288    217
 STK2 |     -     -     9     -    19     -     8    10     -     - |  288   4253
 SUTH |    10     -     -     9    18    24    12     -     -     - |  288   9522
 SUTV |     -     -     6     8     -     -    10     -     -     - |  288   5008
 SUWN |    14     -     6    12    21    18    28     -     -     - |  288   2761
 SVTL |     -     -     6     -    16     -    10     -     -     - |  288     36
 SYDN |    10     -     7     -     -     -    15     -     -     - |  286    812
 SYOG |    10     -     7     8    13    21     6     -     -     - |  288   4747
 TAH1 |    19     -     -    19     -     -     -    18     -     - |  287   1062
 TEHN |     -     -     -    12    23     -     -     -     -     - |  282  12407
 THU3 |     6     -     -     6     -    15    12     -     -     - |  288   6600
 TIDB |    14     -     -    14     -    23    13     -     -     - |  288     30
 TIXI |     -     -     7     -    13     -    14    10     -     - |  288    >>>
 TLSE |    13     -    10    16    21     -    13     -     -     - |  287   5894
 TONG |     -     -    30    45    29    91     -     -     -     - |  276   6559
 TOW2 |    12     -     9    12    19    25     9    13     -     - |  288   6055
 TRO1 |    11     -     7     9    15    16    15     7     -     - |  288   2432
 TSKB |    14     -     -    14     -    47    13     -     -     - |  288   5208
 TUVA |     -     -    12     -    31   139     -     -     -     - |  277   6793
 ULAB |     -     -     6     -    16     -    12     -     -     - |  283    >>>
 URUM |     -     -     8     -    17     -    22    12     -     - |  288    >>>
 USUD |    16     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  280     35
 UZHL |     -     -     6     9     -     -     -     -     -     - |  288   1546
 VILL |    14     -    11    14    25    45     9     -     -     - |  288   2836
 WAB2 |    10     -     -    10     -    26    18     -     -     - |  288     31
 WES2 |    12     -    10     9     -     -     9     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |    17     -     6    17     -    33     8     -     -     - |  288  37497
 WILL |    13     -     -    11     -    38     -    10     -     - |  288   4094
 WIND |     -     -     5     -    14     -    12     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    10     -     -    10     -    23     7     -     -     - |  288     34
 WTZR |    13     -     8    13     -     -    17     -     -     - |  288     23
 WUHN |    19     -    11    18     -    49    15     -     -     - |  288   2417
 XMIS |     -     -    13    17    29     -    11     -     -     - |  284   8335
 YAKT |    12     -     8    13     -     -    18     -     -     - |  287   6464
 YAR2 |    14     -     -    14     -     -    17     -     -     - |  252     59
 YELL |    10     -     -     9    11    11     8     -     -     - |  288     18
 YIBL |     -     -     -    17    33     -     -     -     -     - |  223   7187
 YKRO |    20     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  113   9619
 YSSK |     8     -     -     8     -     -    10     -     -     - |  287   7937
 ZIMM |     7     -     -     7     -    18     -     -     -     - |   27   1079
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    12    12     9    12    21    43    15    16  1357     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1846-5 18:55:00 |        5490
esa |   HOB2  | 1846-5  8:30:00 |        1272
esa |   HOB2  | 1846-5 13:30:00 |        4046
esa |   BJFS  | 1846-5 14:10:00 |        -510
grg |   HARB  | 1846-5 15:25:00 |      278789
grg |   HARB  | 1846-5 15:30:00 |       -4823
grg |   HARB  | 1846-5 15:35:00 |       -6719
grg |   HARB  | 1846-5 15:40:00 |       -8499
grg |   HARB  | 1846-5 15:45:00 |      -10800
grg |   HARB  | 1846-5 15:50:00 |      -13652
jpl |   HOB2  | 1846-5 18:55:00 |        7892



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   285     1   288     4.27     4.50     2.92     2.92   | 4.59e-14  9.43e-15  4.55e-15 |
 AMC2 |   288   286     1   288     3.66     4.50     4.52     4.52   | 4.36e-14  8.51e-15  2.33e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.91     4.50     4.52     4.52   | 3.01e-14  6.48e-15  8.54e-15 |
 MDVJ |   288   280     3   288     4.20     4.50     4.52     4.52   | 7.40e-14  1.38e-14  2.99e-15 |
 OPMT |   288   288     1   288     3.42     4.50     4.52     4.52   | 4.32e-14  6.90e-15  3.83e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.48     4.50     4.03     4.03   | 4.78e-14  5.63e-15  1.71e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.14     4.50     4.52     4.52   | 3.22e-14  5.94e-15  4.50e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.98     4.50     2.62     2.62   | 6.12e-14  9.94e-15  4.36e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.48     4.50     4.47     4.47   | 2.59e-14  4.14e-15  2.64e-15 |
 HERS |   288   286     1   288     4.16     4.50     4.52     4.52   | 4.00e-14  1.52e-14  3.41e-15 |
 SVTL |   288   285     1   288     3.22     4.50     1.81     1.81   | 4.45e-14  7.33e-15  5.78e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     3.11     4.49     1.16     1.16   | 6.25e-14  7.12e-15  3.75e-15 |
 PRDS |   287   286     1   287     3.14     4.48     1.86     1.86   | 3.35e-14  9.80e-15  8.24e-15 |
 WTZR |   288   287     1   288     2.72     4.27     0.63     0.63   | 5.12e-14  1.14e-14  2.54e-15 |
 GODE |   287   287     1   287     2.72     4.27     2.98     2.98   | 1.14e-13  3.06e-14  1.56e-14 |
 STJO |   288   279     3   288     2.50     3.61     0.53     0.53   | 7.55e-14  1.56e-14  1.12e-14 |
 KOUR |   288   286     0   288     2.45     3.48     0.81     0.81   | 6.07e-14  1.08e-14  3.08e-15 |
 IRKJ |   276   275     1   276     2.36     3.37     1.37     1.37   | 7.47e-14  1.37e-14  8.41e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.40     3.33     0.16     0.16   | 4.47e-14  7.27e-15  1.47e-14 |
 WSRT |   288   288     1   288     2.24     2.90     0.61     0.61   | 3.52e-14  7.91e-15  3.45e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     2.16     2.70     0.15     0.15   | 3.17e-14  5.86e-15  1.22e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.76     1.79     2.46     2.46   | 3.97e-14  8.90e-15  3.54e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.59     1.45     1.08     1.08   | 1.08e-13  1.62e-14  3.27e-15 |
 KOKB |   285   283     1   285     1.57     1.44     4.47     4.47   | 9.63e-14  9.22e-15  3.27e-15 |
 CRO1 |   283   283     0   283     1.53     1.38     1.79     1.79   | 9.08e-14  1.15e-14  3.50e-15 |
 MGUE |   286   286     0   286     1.39     1.13     0.54     0.54   | 3.23e-14  1.12e-14  4.82e-15 |
 USUD |   280   280     0   280     1.36     1.10     4.39     4.39   | 1.17e-13  1.73e-14  2.50e-15 |
 TIDB |   288   288     1   288     1.33     1.03     2.59     2.59   | 1.33e-13  1.30e-14  2.35e-15 |
 HOB2 |   287   274     5   287     1.25     0.91     0.27     0.27   | 1.29e-12  3.96e-13  1.24e-13 |
 NRC1 |   288   288     0   288     1.09     0.68     0.92     0.92   | 3.73e-14  7.38e-15  1.61e-15 |
 NLIB |   284   284     0   284     1.05     0.65     0.63     0.63   | 1.44e-13  1.88e-14  4.50e-15 |
 MKEA |   284   281     1   284     0.97     0.56     0.69     0.69   | 8.12e-14  1.10e-14  3.49e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     2.73     0.30     1.32     1.32   | 5.81e-14  1.73e-14  3.65e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.47     0.29     4.52     4.52   | 5.11e-14  1.85e-14  6.18e-15 |
 YAR2 |   252   251     3    73     0.20     0.10     0.06     0.06   | 5.93e-14  1.85e-14  7.28e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.08     1.29     1.29   | 7.84e-13  7.69e-14  4.06e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.31     0.08     4.52     4.52   | 6.83e-14  2.43e-14  4.52e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.54     0.07     1.18     1.18   | 2.21e-13  8.42e-14  1.46e-13 |
 G09  |   288   288     0   288     1.03     0.07     0.13     0.13   | 6.12e-14  3.21e-14  7.38e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.29     0.05     0.50     0.50   | 4.14e-13  1.31e-13  7.12e-14 |
 MIZU |   271   271     0   271     0.25     0.04     0.04     0.04   | 5.59e-13  1.48e-13  3.87e-14 |
 GOPE |   287   287     0   287     0.25     0.04     0.03     0.03   | 5.19e-13  1.54e-13  4.64e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.33     0.33   | 4.56e-13  1.28e-13  1.60e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.03     2.12     2.12   | 6.03e-13  6.32e-14  1.09e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.28     0.03     1.71     1.71   | 5.96e-13  6.11e-14  3.54e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.43     0.43   | 6.37e-13  5.88e-14  2.54e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.55     0.55   | 5.99e-13  6.53e-14  1.10e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.49     0.49   | 7.39e-13  7.06e-14  3.26e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.98     0.02     1.16     1.16   | 6.52e-14  1.84e-14  1.74e-14 |
 G14  |   288   287     0   288     0.25     0.02     1.27     1.27   | 6.25e-13  8.36e-14  1.31e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.38     1.38   | 6.97e-13  6.24e-14  5.30e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.91     0.91   | 7.50e-13  7.58e-14  4.03e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.17     0.17   | 6.00e-13  7.86e-14  1.46e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.68     0.68   | 7.37e-13  8.04e-14  3.45e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.80     1.80   | 8.25e-13  7.05e-14  3.05e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.03     0.02     0.39     0.39   | 5.40e-14  1.58e-14  2.50e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  4.34e-13  1.20e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  7.49e-14  4.38e-14 |
 G13  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.24e-13  3.47e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.52e-13  9.21e-14  3.14e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  1.06e-13  2.58e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  1.41e-13  3.39e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.45e-13  6.44e-14  2.43e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.54e-13  8.36e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.48e-14  2.78e-14  2.75e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.57e-13  7.27e-14  4.32e-14 |
 G30  |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.85e-14  2.72e-14  2.23e-14 |
 GLSV |   288   241    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.93e-12  5.49e-13  1.16e-13 |
 GRAS |   288   266     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.70e-12  1.02e-12  1.44e-13 |
 HARB |    16    16     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.75e-13         -         - |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-13  3.73e-13  2.39e-13 |
 MAC1 |   288   263     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.44e-12  1.04e-12  2.21e-13 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  2.01e-13  3.49e-14 |
 PDEL |   288   246    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  8.68e-13  1.82e-13 |
 SANT |   283   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-07  6.25e-09  2.00e-09 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.78e-13  1.39e-13  8.14e-14 |
 TAH1 |   287   287     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.30e-13  1.58e-13  3.66e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  6.51e-13  2.92e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.80e-14  5.26e-15  1.71e-15 |
 BRAZ |   217    96    86     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-11  8.29e-12  8.01e-14 |
 BRST |   271   271     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  7.06e-13  1.69e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.91e-12  5.79e-13  2.75e-13 |
 UZHL |   288   161    61     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.27e-11  3.90e-12  8.56e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.09e-21  1.59e-19  6.15e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      MKEA |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
