
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1847   Day: 0   MJD: 57173                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     23      48    -246   1406   1406      0   2749   2749      0    0.00
 cod |   288     0  36766     17   -1227     983     18     17     19     98    134     83   14.66
 emr |   288     0  20822    351     570   -1235     19     20     18     85    104     66   12.87
 esa |   288     0  31069    493     706   -2651     12     10     12    123    194     77   25.89
 gfz |   288     0  38122     56    -358    -177     13     10     14     67     75     64   24.11
 iga |    96     0   2976      0    -196     132     36     36      0     55     55      0    0.00
 igc |   288     0   5786      1    -118     -63    110    110      0    296    296      0    0.00
 igu |    96     0   2880     15    -178    -189   1618   1618      0   4111   4111      0    0.00
 jpl |   288     0  25003     29    5029    -749     13     11     14    110    125    100   22.48
 ngs |    96     0   2976      8    -140      42   1275   1275      0   2453   2453      0    0.00
 usn |   288     0  32524    387   -2592   -1496     45     66     34    185    253    155    0.00
 whu |   288     0  33292    877    3454   -7352     43     37     44    134    109    143    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   239   183  -109  -254    41   -24  -280  -224   192   179   187   153 |
    2 | -3359   -80   125   119   -56    -8   -52  -313   -97 -3012    10    -7 |
    3 |   -65    45   -47  -202    79    23  -171 -4272   146   149    98   -80 |
    4 |  4378    72  -211  -135    35   -18   -22  3652   179  3082   242    69 |
    5 | -2224   192    85  -268   133    -2   275 -1407    -7 -1875   552    48 |
    6 |  -144    93   196  -154    61   -11     - -1390   -61   173   231  -145 |
    7 | -1849   117    23  -172    24    52  -101 -1706    83 -1526   304   -27 |
    9 |  -256    10     8   -37    48    56     -  2936   -20  -203   -46   -50 |
   10 |  -775   -40     1   300  -127    42   462 15311  -184 -2676  -166  -150 |
   11 |  2513    17  -120     6     8   -79   203  -168    42  2463    31   -18 |
   12 | -2181   149   -74  -194    22   -42     -  -362   145 -1931   289   -97 |
   13 |   523    57   -64  -153    29   -81  -223 -1501   144   903   268    96 |
   14 |  4625  -112    24    89   -23     0  -170  -404   -19  3987    71   -34 |
   15 | -2285   121    56  -144    48    -5    62 -1104     3 -2214   345    75 |
   16 |   414   -76    77   101     4    18     -  -408  -116   779    99  -150 |
   17 |  -735   244  -194  -290    98    18   108  1515   180  -801   284    -3 |
   18 |  2602    34   -32    20    22   -46   113   188   -50  2783   188    60 |
   19 |  -690  -132   -83   317  -110    51   337     -  -114  -806  -185  -225 |
   20 |  1268  -134   197   122    32   -35     -   -83  -200  1708    -7    83 |
   21 |  2354  -105   -23   105    13     7   124  -766   -53  2886    34    34 |
   22 |  1682  -272   -23   350     2    56     -  6625  -215   546  -321   -80 |
   23 | -1198    99  -140     7  -105    13     -    69   120  -894   272   -56 |
   24 | -2935   180   -69  -343   173   -70   -33 -8533   128 -2360   301     9 |
   25 |   863    26   -55   -32    25   -50  -167  -612    25  1068   160   -84 |
   26 |   544    78    59   -52    18    42     - -6653   -43   473     X    15 |
   27 |   188   -12   -45   -31   114    25     -  -573   -52   402   -27   -35 |
   28 |  5144  -143     3   167   -73     4  -265 -1373   -22  4332    32  -132 |
   29 | -2335   263   -14  -346    41    16   -54 -1058   191 -1997   468   105 |
   30 |     -    -3    88  -116    -1    11  -234  2069    87    12     -  -158 |
   31 | -1573   127   -50  -226    60    46   282   910   141 -1606   307    -8 |
   32 | -4923  -157    67   165  -101    -8     -  2081   -18 -4248  -269  -172 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -   -70    75     -     -     -     -     -     -   135 |
 ALIC |     -    25     -     6   -22     -     -     -     -     -   -67  -154 |
 ALRT |     -    46     -     -   -28     -     -     -     -     -   -21    68 |
 AMC2 |     -   -23    27     -     -     -     -     -     -     -   -38   -11 |
 AREQ |     -   -42     -     -     -     -     -     -    27     -     -    84 |
 AREV |     -     -     -    13   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -    57     -    -3   -27     -     -     -    -5     -    98   118 |
 ASPA |     -   -48     -     X    29     -     -     -     -     -  -278     - |
 AUCK |     -   -10     -     6     -     -     -     -     -     -     -  -114 |
 BAKE |     -     -     -    36   -38     -     -     -     -     -    15    74 |
 BOGT |     -  -184     -    33   114     -     -     -   -39     -   -20   208 |
 BRMU |     -   -22     -    23    27     -     -     -   -41     -   -95   -56 |
 BRST |     -   -66     -    38     -     -     -     -     -     -     -   -72 |
 BRUX |     -    46     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -45     -     5    22     -     -     -     -     -  -141  -192 |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -92     -     -     -    98     -     -  -362 |
 CEDU |     -     4     -   128    76     -     -     -  -232     -  -170    -9 |
 CGGN |     -     -     -   -32   -35     -     -     -    75     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -33     -     -     -    35     -     -    67 |
 CHPI |     -     -     -    68    -8     -     -     -   -70     -    32   108 |
 CHTI |     -    33     -    92     -     -     -     -  -123     -     -    24 |
 CHUR |     -    74     -   -30     -     -     -     -   -14     -    60     - |
 COCO |     -     -     -   103   -59     -     -     -   -56     -     0   -55 |
 CORD |     -   -17     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -  -133   102     -    42     -     -     -   -15     -    31     - |
 CUSV |     -     -     -   208  -101     -     -     -  -131     -     -  -231 |
 DAEJ |     -   -24   -84    55     -     -     -     -     -     -  -316     - |
 DARW |     -     -     -    58    37     -     -     -  -107     -  -211   -41 |
 DAV1 |     -    69     -    72   -27     -     -     -   -99     -   -65  -191 |
 DGAV |     -     -     -   -23  -107     -     -     -   142     -     -   -27 |
 DRAO |     -    29     -     -     -     -     -     -   -19     -  -190   -54 |
 DUBO |     -     4     -    45   -51     -     -     -     -     -     9     - |
 GLPS |     -    -6     -    24   -26     -     -     -     4     -   130   111 |
 GLSV |     -   -63     -     -    38     -     -     -     -     -  -204     - |
 GMSD |     -     -     -    13   -14     -     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -61    30     -   -32     -     -     -    56     -    56     - |
 GOL2 |     -     -   169   -84     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    41     -     -   -25     -     -     -     -     -    -1    83 |
 GRAS |     -    -4     -     -     2     -     -     -     -     -     -   -38 |
 GRAZ |     -   -58     -     -    36     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   294     -     -  -179     -     -     -     -     -   189     - |
 GUAT |     -   -94     -   123   -63     -     -     -     -     -  -234  -246 |
 GUUG |     -     -     -    46     -     -     -     -   -53     -    88   -40 |
 HARB |     -   -10    12     -     -     -     -     -     -     -  -152    54 |
 HERS |     -   -39   -41     -     -     -     -     -    49     -     -     - |
 HOFN |     -   -53     -     -    32     -     -     -     -     -  -142     - |
 HOLB |     -    -7     -     4     -     -     -     -     -     -  -190   -63 |
 HRAO |     -    96  -109     -     -     -     -     -     -     -    93     - |
 HYDE |     -     -     -    36   -38     -     -     -     -     -  -105   -72 |
 IENG |     -    16   -18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     2     -     -   -72     -     -     -    74     -    35     - |
 INVK |     -    12     -     -    -8     -     -     -     -     -    23    42 |
 IQAL |     -     -     -   -13     -     -     -     -    15     -     -   -44 |
 ISPA |     -   124     -   -37   -92     -     -     -    59     -    94     0 |
 KARR |     -  -156     -   116   -25     -     -     -     -     -  -319     - |
 KERG |     -   -46     -     -    28     -     -     -     -     -   -61   -82 |
 KIRU |     -    95   -12   -52     4     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -84    23     -     -     -     -     -    41     -     9   247 |
 KOKV |     -     -     -    10   -11     -     -     -     -     -     -   104 |
 KOUR |     -    60   -66     8    -9     -     -     -     -     -     -    38 |
 KRGG |     -     -     -   270     3     -     -     -  -301     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    30   -32     -     -     -     -     -   137    95 |
 LPGS |     -   -95     -     -    58     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   104     -     4    -2     -     -     -   -70     -   -65   -57 |
 MAG0 |     -    25     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -25     -    43   -29     -     -     -     -     -     -   -20 |
 MAS1 |     -    70    -2   -17   -23     -     -     -     -     -   -63     - |
 MATE |     -     -     9     -    16     -     -     -   -22     -   -62     - |
 MAW1 |     -    44     -    -6   -20     -     -     -     -     -    17   -80 |
 MCIL |     -     -     -   -41    13     -     -     -    28     -  -269  -133 |
 MCM4 |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -     -    10    25 |
 MEDI |     -   -15    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 METS |     -  -102   -41     -    84     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -  -268     -     -   163     -     -     -     -     -   -70   142 |
 NANO |     -   -16     -     -    10     -     -     -     -     -  -187   -54 |
 NICO |     -  -137     -    17    65     -     -     -     -     -  -195   -83 |
 NIST |     -    32   -36     -     -     -     -     -     -     -  -126   -79 |
 NKLG |     -   -66     -    96   -58     -     -     -     -     -  -292  -110 |
 NNOR |     -     -   -17     8     -     -     -     -     -     -   110    60 |
 NRC1 |     -   -27   124     -   -50     -     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    28     -    11   -79     -     -     -    54     -    55    60 |
 NYA1 |     -   311     X     -  -189     -     -     -     -     -   319   456 |
 OHI2 |     -     -     -     -     4     -     -     -    -4     -    52    -2 |
 OUS2 |     -     -     -  -116   124     -     -     -     -     -  -169     - |
 PALV |     -     -     -     9   -10     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    42     -     -    13     -     -     -   -42     -   -60     - |
 PERT |     -   -69     -    60   -23     -     -     -     -     -  -228     - |
 PETS |     -     -     -    -2   -45     -     -     -    50     -     -   105 |
 PIE1 |     -   -47   -70    10    55     -     -     -     -     -  -167     - |
 PIMO |     -     -     -   -91   110     -     -     -   -13     -   -11   289 |
 POHN |     -     -     -  -197     -     -     -     -   227     -     -     - |
 POL2 |     -    35     -     -   -21     -     -     -     -     -    55     - |
 PRDS |     -    39    26   -35     -     -     -     -     -     -     -   -53 |
 PTBB |     -    14   -15     -     -     -     -     -     -     -    73     - |
 RABT |     -   -35     -     -     -     -     -     -    23     -    70   151 |
 RESO |     -    11     -     -    -7     -     -     -     -     -     -    49 |
 REUN |     -     -     -    72    69     -     -     -  -161     -  -228  -105 |
 REYK |     -     -     -   158   -38     -     -     -  -140     -     -     X |
 RIO2 |     -     -     -   -99   107     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -93     -     -    57     -     -     -     -     -     -  -116 |
 SANT |     -  -149     -     -    10     -     -     -    86     -   -39   117 |
 SCH2 |     -   -58     -    60   -29     -     -     -     -     -    70    93 |
 SCUB |     -     -     -   -84    90     -     -     -     -     -     -   101 |
 SEY1 |     -     -     -     -  -114     -     -     -   123     -   134    20 |
 SPT0 |     -    10   -11     -     -     -     -     -     -     -     -   143 |
 SSIA |     -   -45     -     -     -     -     -     -    29     -  -152     - |
 STHL |     -     -     -    37   -37     -     -     -    -3     -     -     - |
 STJO |     -   -75     -     -   -65     -     -     -   118     -    19   139 |
 STK2 |     -     -     -   -85     -     -     -     -    98     -     -  -115 |
 SUTH |     -   -47     -     -     -     -     -     -    30     -    54     - |
 SUTV |     -     -     -    49   -53     -     -     -     -     -     -    65 |
 SUWN |     -   -31    35     -     -     -     -     -     -     -   -91     - |
 SVTL |     -     -    24   -12     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -47    54     -     -     -     -     -     -     -     -   106 |
 SYOG |     -   -37    42     X     0     -     -     -     -     -  -176  -366 |
 THTI |     -     -     -   115     9     -     -     -  -138     -  -177   -27 |
 THU3 |     -   -33   -10    27    -3     -     -     -    -1     -   -94    82 |
 TID1 |     -   -22    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -    47    75    26   -97     -     -     -     -     -   136     - |
 TIXI |     -     -     -     8   -63     -     -     -    58     -    45    61 |
 TLSE |     -   -57     -     -    35     -     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -23     -    52    57     -     -     -  -106     -  -104  -112 |
 TRO1 |     -   -91     -     -    30     -     -     -    27     -   577     - |
 TSKB |     -   -45   -88     -    74     -     -     -     -     -  -149     - |
 ULAB |     -     -     -  -145   155     -     -     -     -     -  -123   172 |
 URUM |     -     -     -    54    17     -     -     -   -81     -     -   117 |
 VILL |     -    63    29   -82    34     -     -     -     -     -    59     - |
 WAB2 |     -   -16    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -22    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    35    14    -9   -42     -     -     -    24     -    33    45 |
 WIND |     -     -     -   -29    31     -     -     -     -     -  -129     - |
 WSRT |     -     1    58     -   -31     -     -     -     -     -   -79   150 |
 WTZA |     -    18   -21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    14   -16     -     -     -     -     -     -     -  -128     X |
 XMIS |     -     -     -    37   -40     -     -     -     -     -     -  -136 |
 YAKT |     -   -22    25     -     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 YAR2 |     -    45   -51     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -     9    16   -23    19     -     -     -    -8     -   -67   142 |
 YKRO |     -     1     -    38     -     -     -     -   -44     -     -   184 |
 YSSK |     -   -14     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |     -     -     -    46   -49     -     -     -     -     -     -   107 |
 ZWE2 |     -    60     -     -   -17     -     -     -   -21     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   355    24    12    10     7    41   141   367    10   303    41    30 |  288     94
    2 |   428    11    18    11    13    31    52   331    11   464    46    32 |  288    146
    3 |   284    13    21    12     8    30   108  2503    11   298    76    15 |  288    291
    4 |  2206    24    13     9     8    44    75  1687     8  2977    73    59 |  288    689
    5 |   806    13    22    10    10    41    74   690     9   760    67    31 |  288    411
    6 |   346    13    17    11    15    29     -   684    15   341    34    33 |  288    121
    7 |   435    16    27    11    13    40    91   693    13   383    73    36 |  288    267
    9 |   275    10    21     9     6    50     -  1484    11   260    76    35 |  288    281
   10 |  4276    14    27    11    10    50    71  5400    13  2972    46    35 |  288   2075
   11 |   474    16    14    10    12    28    91   399    11   461    56    40 |  288    316
   12 |   559    14    15     9    12    29     -   322    12   623    58    48 |  288    337
   13 |   802    14    30     9     8    27    57   730    10   864    73    38 |  288    337
   14 |  1754    15    14     8     6    34    92   589     9  1640    74    30 |  288    208
   15 |   666    13    25    13     8    34    76   770    13   610    45    40 |  288    287
   16 |   605    10    17    12    14    29     -   495    10   609    70    27 |  288    365
   17 |   393    10    35    11    10    33    80   696    14   393    56    51 |  288    351
   18 |   575    14    12     9    11    25    95   470     8   663    47    35 |  288    311
   19 |   453    18    16    10    11    46   251     -    11   394    61    78 |  288    190
   20 |   745    14    22    13    13    39     -   375    10   561    65    24 |  288    269
   21 |  1589    11    18     8    12    34    67   477    10  1258    46    25 |  288    278
   22 |  2316    12    13    10    10    37     -  2621    17  1933    34    25 |  288    343
   23 |   383    22    29    13    10    36     -   413    12   298    77    35 |  288    168
   24 |  2871    37    30    10    13    45   135  3345    11  2466    87    37 |  288   2619
   25 |   456    11    31     8    12    29   221   486     9   347    73    23 |  288    179
   26 |   554    10    13    12     9    44     -  3731     9   320     X    37 |  288    419
   27 |   384    30    17     7    13    31     -   377    12   371    89    42 |  288    194
   28 |  2617    15    31    13     8    21    89  1095    14  2581   110    26 |  288    453
   29 |   383    35    13    12    10    38   114   389    13   459    84    52 |  288    271
   30 |     -    17    15    11     7    49    95  1163    10   372     -    32 |  288    305
   31 |   600    10    15    10     8    36    76   729    11   544    59    23 |  288    176
   32 |  2950    20    12     8     8    35     -  1621    11  2755    73    39 |  288    645
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     -     -    24 |  284    >>>
 ALIC |     -    17     -     9    11     -     -     -     -     -    19    26 |  288   2653
 ALRT |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -    18    19 |  288   5960
 AMC2 |     -    18    20     -     -     -     -     -     -     -    27    35 |  288     48
 AREQ |     -    14     -     -     -     -     -     -     9     -     -    25 |  288   4373
 AREV |     -     -     -     8     9     -     -     -     -     -     -     - |  276   4321
 ARTU |     -    17     -    11    12     -     -     -    11     -    23    17 |  288   8405
 ASPA |     -    19     -     X    11     -     -     -     -     -    60     - |  270   9068
 AUCK |     -    19     -    11     -     -     -     -     -     -     -    65 |  276   4855
 BAKE |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     -    24    23 |  288   3013
 BOGT |     -    25     -    12    13     -     -     -    11     -    23    14 |  288  12024
 BRMU |     -    25     -    11    10     -     -     -    12     -    27    54 |  288   6047
 BRST |     -    12     -     7     -     -     -     -     -     -     -    94 |  276   1927
 BRUX |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    403
 CAS1 |     -    16     -    10     7     -     -     -     -     -    48    53 |  288   4522
 CCJ2 |     -     -     -     -    10     -     -     -    11     -     -    51 |  288   8882
 CEDU |     -    23     -     9    12     -     -     -    12     -    18    17 |  288   3633
 CGGN |     -     -     -    29    39     -     -     -    24     -     -     - |  286   7776
 CHAN |     -     -     -     -    17     -     -     -    19     -     -    27 |  288   7085
 CHPI |     -     -     -    11    12     -     -     -    11     -    31    35 |  288   7725
 CHTI |     -    27     -    13     -     -     -     -    10     -     -    48 |  288   4271
 CHUR |     -    20     -     9     -     -     -     -    13     -    11     - |  288   3214
 COCO |     -     -     -    13    16     -     -     -    15     -    28    44 |  288    >>>
 CORD |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288   5406
 CRO1 |     -    24    17     -    18     -     -     -    12     -    42     - |  288     26
 CUSV |     -     -     -    10    14     -     -     -    14     -     -    21 |  288   5686
 DAEJ |     -    21    17    12     -     -     -     -     -     -    19     - |  288   3238
 DARW |     -     -     -     9    12     -     -     -    12     -    27    43 |  288   4077
 DAV1 |     -    20     -     6    13     -     -     -    17     -    63    45 |  288   6537
 DGAV |     -     -     -    14    16     -     -     -    15     -     -    92 |  277   6958
 DRAO |     -    17     -     -     -     -     -     -    11     -    16    46 |  288   5067
 DUBO |     -    23     -    11     8     -     -     -     -     -    34     - |  288   7274
 GLPS |     -    29     -    18    16     -     -     -    13     -    55    20 |  288  12860
 GLSV |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -    20     - |  288   1492
 GMSD |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  288   5432
 GODE |     -    17    15     -    16     -     -     -     8     -    21     - |  288     44
 GOL2 |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     75
 GOLD |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    23    22 |  288   2998
 GRAS |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -     -    20 |  288   2290
 GRAZ |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   6995
 GUAM |     -    22     -     -    14     -     -     -     -     -    43     - |  288   6000
 GUAT |     -    23     -    10    15     -     -     -     -     -    19    34 |  276   3185
 GUUG |     -     -     -    12     -     -     -     -    14     -    52    37 |  288   4591
 HARB |     -    19    22     -     -     -     -     -     -     -    22    46 |  288   1960
 HERS |     -    22    20     -     -     -     -     -    16     -     -     - |  288     32
 HOFN |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    23     - |  288   2515
 HOLB |     -    18     -    10     -     -     -     -     -     -    20   103 |  288   4988
 HRAO |     -    21    24     -     -     -     -     -     -     -    28     - |  288     37
 HYDE |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     -    53    36 |  288   2577
 IENG |     -     6     6     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     42
 IISC |     -    32     -     -    24     -     -     -    20     -    63     - |  288  17333
 INVK |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    26    21 |  288   7233
 IQAL |     -     -     -     9     -     -     -     -    10     -     -    48 |  288   2965
 ISPA |     -    22     -    15    17     -     -     -    14     -    41    23 |  288  14366
 KARR |     -    18     -     8    12     -     -     -     -     -    23     - |  288   4723
 KERG |     -    23     -     -    14     -     -     -     -     -    39    55 |  288   7931
 KIRU |     -    13    18     9     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   1968
 KOKB |     -    14    19     -     -     -     -     -    10     -    19    25 |  288    >>>
 KOKV |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -     -    65 |  276    >>>
 KOUR |     -    32    34    19    20     -     -     -     -     -     -    86 |  288     28
 KRGG |     -     -     -    10    15     -     -     -    15     -     -     - |  288   7999
 LHAZ |     -     -     -    25    27     -     -     -     -     -    92    84 |  267    >>>
 LPGS |     -    18     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  204    >>>
 MAC1 |     -    18     -     7    14     -     -     -    10     -    32    42 |  288   2108
 MAG0 |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  287   6471
 MAL2 |     -    23     -    21    24     -     -     -     -     -     -    65 |  285   7425
 MAS1 |     -    25    18    16    16     -     -     -     -     -    20     - |  288   8990
 MATE |     -     -    14     -    15     -     -     -    17     -    16     - |  288     85
 MAW1 |     -    12     -     7    10     -     -     -     -     -    46    37 |  288   3783
 MCIL |     -     -     -    10    14     -     -     -    11     -    33    22 |  288   5530
 MCM4 |     -    31     -     -    19     -     -     -     -     -    27    28 |  288   5322
 MEDI |     -    18    21     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     22
 METS |     -    12    21     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  287   7217
 MKEA |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -    38    31 |  213     72
 NANO |     -    22     -     -    14     -     -     -     -     -    22    78 |  288   2137
 NICO |     -    23     -    14    11     -     -     -     -     -    15    22 |  288   6132
 NIST |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    31    72 |  287     24
 NKLG |     -    17     -    12     9     -     -     -     -     -    33    33 |  288   6114
 NNOR |     -     -    16     8     -     -     -     -     -     -    36    33 |  288    302
 NRC1 |     -    38    16     -    25     -     -     -     -     -     -     X |  288     28
 NRIL |     -    18     -     8     9     -     -     -    10     -    13    10 |  288   6772
 NYA1 |     -    14     X     -     9     -     -     -     -     -    74    18 |  288   3290
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    14     -    28    47 |  287    >>>
 OUS2 |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    56     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   4148
 PDEL |     -    31     -     -    14     -     -     -    13     -    20     - |  288   2096
 PERT |     -    13     -     8     8     -     -     -     -     -    32     - |  288   4436
 PETS |     -     -     -    10    13     -     -     -     9     -     -    22 |  287   9790
 PIE1 |     -    16    18    11     9     -     -     -     -     -    29     - |  288     24
 PIMO |     -     -     -    16    22     -     -     -    15     -    26    52 |  288   6076
 POHN |     -     -     -    37     -     -     -     -    42     -     -     - |  263   4580
 POL2 |     -    14     -     -     9     -     -     -     -     -    18     - |  288   8200
 PRDS |     -    24    30     8     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288    195
 PTBB |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -    13     - |  288     62
 RABT |     -    12     -     -     -     -     -     -     8     -    12    23 |  288  13064
 RESO |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     -     -    17 |  288   6560
 REUN |     -     -     -    18    24     -     -     -    26     -    89    38 |  287   5002
 REYK |     -     -     -     9    13     -     -     -    14     -     -     X |  288   2448
 RIO2 |     -     -     -    14    15     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -     -    32 |  288   5467
 SANT |     -    29     -     -    10     -     -     -    15     -    31    30 |  288   1361
 SCH2 |     -    18     -     7     8     -     -     -     -     -    25    29 |  288   2745
 SCUB |     -     -     -    19    21     -     -     -     -     -     -    95 |  139    >>>
 SEY1 |     -     -     -     -    21     -     -     -    22     -    61   110 |  288   9820
 SPT0 |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288     40
 SSIA |     -    15     -     -     -     -     -     -    10     -    25     - |  288   7254
 STHL |     -     -     -    12     9     -     -     -    13     -     -     - |  288    >>>
 STJO |     -    26     -     -    15     -     -     -    14     -    32    26 |  288     76
 STK2 |     -     -     -     6     -     -     -     -     7     -     -    22 |  276   5849
 SUTH |     -     8     -     -     -     -     -     -     5     -    43     - |  288   9402
 SUTV |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     -     -    59 |  276   6065
 SUWN |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    22     - |  287   3843
 SVTL |     -     -    23    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  276     55
 SYDN |     -    13    15     -     -     -     -     -     -     -     -    57 |  288    862
 SYOG |     -    15    36     X    12     -     -     -     -     -    33    36 |  288   4375
 THTI |     -     -     -    20    29     -     -     -    30     -    45    60 |  288  10052
 THU3 |     -    18    13     8    11     -     -     -    11     -    22    22 |  288   5540
 TID1 |     -    17    19     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   4054
 TIDB |     -    18    27    16    15     -     -     -     -     -    30     - |  288     60
 TIXI |     -     -     -     8    10     -     -     -     9     -    36    17 |  288    >>>
 TLSE |     -    11     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   5347
 TOW2 |     -    20     -    11    15     -     -     -    10     -    21    61 |  288   6066
 TRO1 |     -    13     -     -    11     -     -     -     9     -    12     - |  288   2509
 TSKB |     -    26    26     -    17     -     -     -     -     -    27     - |  288   5558
 ULAB |     -     -     -    11    12     -     -     -     -     -    22    18 |  288    >>>
 URUM |     -     -     -     8    10     -     -     -    11     -     -    19 |  288    >>>
 VILL |     -    27    12    12    18     -     -     -     -     -    17     - |  288   4341
 WAB2 |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     26
 WES2 |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  275   3246
 WHIT |     -    20    17    11    13     -     -     -    10     -    29    29 |  288  44261
 WIND |     -     -     -    10    11     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 WSRT |     -    24    19     -    18     -     -     -     -     -    24    26 |  288     20
 WTZA |     -    12    14     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    543
 WTZR |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -    23     X |  288     78
 XMIS |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -    45 |  276   6079
 YAKT |     -    11    13     -     -     -     -     -     -     -     -    21 |  282   6556
 YAR2 |     -    10    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  144     62
 YELL |     -    12    14     9     8     -     -     -     8     -    18    20 |  288     31
 YKRO |     -    19     -    10     -     -     -     -    14     -     -    37 |  288  21114
 YSSK |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  287   9359
 ZECK |     -     -     -    13    13     -     -     -     -     -     -    37 |  276    >>>
 ZWE2 |     -    22     -     -    11     -     -     -    16     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1406    19    20    12    13    37   111  1618    14  1276    45    43 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   HOB2  | 1847-0  7:20:00 |        1172
esa |   ASPA  | 1847-0 14:30:00 |         629



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   286     1   288     4.43     5.26     5.26     5.26   | 3.41e-14  1.20e-14  2.83e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     3.05     5.26     1.25     1.25   | 5.58e-14  9.55e-15  4.12e-15 |
 KOUR |   288   286     1   288     2.48     5.26     0.52     0.52   | 5.52e-14  1.51e-14  2.88e-15 |
 MATE |   288   287     0   288     3.85     5.26     3.24     3.24   | 3.35e-14  6.20e-15  2.36e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     2.78     5.26     5.26     5.26   | 3.81e-14  9.08e-15  2.50e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.22     5.26     5.26     5.26   | 2.28e-14  4.34e-15  3.41e-15 |
 PTBB |   288   286     0   288     4.14     5.26     5.26     5.26   | 3.73e-14  9.51e-15  5.00e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.22     5.26     5.26     5.26   | 3.27e-14  9.49e-15  1.33e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.48     5.26     0.39     0.39   | 5.45e-14  1.38e-14  7.90e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     5.21     5.26     5.26     5.26   | 5.89e-14  6.63e-15  1.68e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.80     5.26     5.18     5.18   | 5.71e-14  1.02e-14  4.08e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.22     5.26     5.26     5.26   | 2.27e-14  4.47e-15  1.71e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.86     5.26     5.26     5.26   | 3.45e-14  1.02e-14  1.64e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     3.96     5.24     5.24     5.24   | 7.14e-14  1.14e-14  2.17e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.95     5.00     0.31     0.31   | 3.07e-14  8.52e-15  1.37e-15 |
 MEDI |   288   288     0   288     2.06     3.97     2.40     2.40   | 2.80e-14  6.59e-15  2.34e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.65     2.53     5.26     5.26   | 8.86e-14  9.82e-15  1.82e-15 |
 KOKB |   287   246    30   246     1.42     2.22     2.43     2.43   | 1.27e-09  5.09e-10  6.09e-10 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.49     2.06     0.11     0.11   | 3.16e-14  6.10e-15  9.89e-16 |
 IENG |   288   288     0   288     1.39     1.79     0.41     0.41   | 8.35e-14  1.43e-14  5.23e-15 |
 TIDB |   288   285     1   288     1.37     1.76     4.84     4.84   | 1.36e-13  1.50e-14  3.25e-15 |
 MKEA |   213   213     0   213     1.01     1.32     3.86     3.86   | 2.20e-13  4.79e-14         - |
 HRAO |   288   288     1   288     1.13     1.19     0.05     0.05   | 3.06e-14  5.10e-15  3.65e-15 |
 KOKV |   276   248    18   246     0.94     0.97     0.05     0.05   | 1.26e-09  5.01e-10  4.31e-10 |
 GOL2 |   288   288     0   288     0.92     0.80     0.56     0.56   | 8.64e-14  1.29e-14  4.67e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     5.21     0.55     5.26     5.26   | 5.91e-14  2.13e-14  8.09e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     5.21     0.52     5.26     5.26   | 4.71e-14  1.75e-14  2.08e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     1.66     0.49     1.92     1.92   | 5.95e-14  1.76e-14  5.82e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.19     0.16     0.13     0.13   | 5.39e-14  2.69e-14  9.13e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.13     0.25     0.25   | 8.80e-13  7.58e-14  3.30e-14 |
 G27  |   288   285     1   288     3.46     0.11     0.11     0.11   | 6.18e-14  1.55e-14  2.96e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.30     0.08     0.35     0.35   | 4.69e-13  1.16e-13  1.75e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.33     0.07     0.06     0.06   | 5.88e-14  1.75e-14  1.31e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.59     0.59   | 5.17e-13  1.08e-13  7.24e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.08     0.08   | 4.67e-13  1.20e-13  7.79e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.05     1.35     1.35   | 5.65e-13  4.19e-14  1.44e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.30     0.05     1.05     1.05   | 5.43e-13  6.46e-14  1.29e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.04     0.28     0.28   | 6.04e-13  6.24e-14  1.49e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.04     0.36     0.36   | 6.61e-13  6.10e-14  1.63e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.32     0.32   | 6.81e-13  6.43e-14  3.58e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.84     0.84   | 6.36e-13  7.57e-14  1.67e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.89     0.89   | 6.32e-13  6.21e-14  3.49e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.59     0.59   | 5.80e-13  6.30e-14  4.85e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.11     0.11   | 7.53e-13  7.56e-14  2.78e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.44     0.44   | 7.08e-13  8.61e-14  4.14e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.14     1.14   | 8.28e-13  6.43e-14  4.42e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.21     0.02     0.16     0.16   | 5.18e-14  2.69e-14  3.13e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.69     0.02     0.26     0.26   | 2.18e-13  8.78e-14  7.78e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  5.38e-13  1.03e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.36e-13  7.18e-14  3.14e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.22e-13  8.14e-14  3.19e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.91e-13  8.56e-14  4.34e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  8.37e-14  2.43e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.46e-13  1.18e-13  3.16e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.76e-13  5.91e-14  2.01e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.04e-13  7.44e-14 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.24e-13  3.72e-14  3.01e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.67e-13  6.87e-14  3.87e-14 |
 GLSV |   288   254     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.88e-12  5.91e-13  1.16e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.81e-13  4.05e-13  2.60e-13 |
 MAC1 |   288   275    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  1.19e-12  1.18e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.18e-12  1.76e-13  2.88e-14 |
 PDEL |   288   268     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  8.12e-13  1.52e-13 |
 PRDS |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-14  1.14e-14  1.64e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.23e-12  3.29e-13  1.23e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  4.45e-13  3.03e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.28e-14  5.11e-15  1.12e-15 |
 YAR2 |   144   144     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.67e-14  1.52e-14         - |
 SUWN |   287     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GRAS |   288   268    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.36e-12  9.39e-13  1.68e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.47e-13  5.05e-13  2.62e-13 |
 BRST |   276   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.59e-12  7.48e-13  1.92e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  1.60e-13  1.11e-13 |
 TRO1 |   288   267     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.82e-12  1.18e-12  1.97e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.15e-22  6.57e-20  1.61e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      HRAO |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
