
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1849   Day: 6   MJD: 57193                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     12      93    -298   1377   1377      0   2609   2609      0    0.00
 cod |   288     0  36840    366    -541     -74     16     17     15     82    100     75   15.76
 emr |   288     0  20964    125   -2082    1269     19     21     18    105    141     68   12.08
 esa |   288     0  31112    539    -283    -847     10      9     11    104    164     64   26.31
 gfz |   288     0  37245    237      90    -764     12     12     11     71     85     66   21.63
 iga |    96     0   2976      0      -6      -6     45     45      0     92     92      0    0.00
 igc |   288     2   8894     61      29    -135    109    109      0    342    342      0    0.00
 igu |    96     0   2880    150 -102465 -320399   1146   1146      0   2293   2293      0    0.00
 jpl |   288     0  24636    329    1798     564     11     10     12     88    120     65   24.21
 usn |   288     0  15407     21   -2003    -149     48     58     30    282    350    163    0.00
 whu |   288     0  30984   1156    4060   -7929     51     48     52    114    134    105    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   321   118   -82  -251    48   -82   193  -169   194   211   142 |
    2 | -1701   -79   189    34   -89    -1    54  -228     -   -42  -190 |
    3 |   985     3   126  -113    89   -75  -449 -4099   -22   -15   -96 |
    4 | -2723     7  -176   -22    80     1   192  -914    36   179    87 |
    5 | -1554   163    53  -184    86   -32   322  -136   -10   348   -78 |
    6 |   978    35   448   -46   -68     3  -344  -324  -135    73  -384 |
    7 |    35   116     1  -156    68    45  -339  -108    32   266   -85 |
    9 |  -587    42   124   -26    29     3  -389  1170   -86   -20  -164 |
   10 | -2710   -58   -73   309  -134    16   -22  9998  -146  -258   -41 |
   11 |  -890     1  -187    39    11     0   185 -2160    40    55   -20 |
   12 | -2021    66   -62  -124    10    26    69   -23   114   269  -106 |
   13 |   282    29   -16  -110   -18   -58   128 -2234   124   187   -23 |
   14 |  2014    -1     0    58    11   -10  -190  -297   -72    -7   -45 |
   15 |  -266   175    32  -175     2   -87   341   253    58   261  -106 |
   16 |  1947    -9     2    68   123    40  -110  -150  -179    58   -61 |
   17 |  1992   156    19  -226    83    45   419  3474    61   350  -173 |
   18 |  2379    42   -37   -50    84   -49   297  -512   -35   111    74 |
   19 | -1780   -46  -207   262     9    50   567     -  -160  -117   -53 |
   20 |  2553   -43   213   158   -59    -4   253  -387  -198     9   -57 |
   21 |  3365   -99    -1    25   134     5   135   860   -82    39   -25 |
   22 | -3263  -181   129   268    49    65  -268 -2375  -282  -348   -64 |
   23 |  -326   128  -161   -10   -22    36   -37  -493    28   344   -79 |
   24 | -1161    71   -58  -259    86   -49    74  2474   188   181   -39 |
   25 |   680   -48  -109   -12    58   -29   -11  -286    47    67  -192 |
   26 |   273    39     0   -61    91    23   -80     X   -40 -1411    34 |
   27 |   700    62   -69     4   120    27  -430  -272  -117    31   -28 |
   28 |  6445    -8   161    77  -140    83  -369  2955   -34   164   -93 |
   29 | -1158   211  -129  -362   130   -48   647  -834   205   580   -36 |
   30 |     -    13    92  -127    46    70  -307  1514    48     -  -191 |
   31 |  -183    97  -133  -178   156    89  -195  -999    57   349   -44 |
   32 | -4923  -187  -103   232   -44  -101  -298   -65   -39  -365  -166 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -145   176     -     -     -     -     -   210 |
 ALIC |     -   -33     -    52     5     -     -     -   -40     -   -42 |
 ALRT |     -   -17     -     -    13     -     -     -     -     -    62 |
 AMC2 |     -   -55    72     -     -     -     -     -     -  -101   -49 |
 ANKR |     -   170     -     1     -     -     -     -  -112     -     - |
 AREQ |     -    23     -     -     -     -     -     -   -15     -   107 |
 AREV |     -     -     -    62   -76     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -   103     -   -37   -60     -     -     -    25     -   -25 |
 AUCK |     -    -3     -     -     -     -     -     -     2     -    83 |
 BAKE |     -     -     -    36   -44     -     -     -     -     -    15 |
 BJCO |     -     -     -    20  -115     -     -     -    81     -     - |
 BOGT |     -   -92     -    32   -25     -     -     -    49     -   -32 |
 BRMU |     -   -27     -    -3   -13     -     -     -    32     -    54 |
 BRST |     -   -26     -    16     -     -     -     -     -     -    84 |
 BRUX |     -    83     -     -   -60     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -15     -     3     8     -     -     -     -   -39     - |
 CCJ2 |     -     -     -     -   -73     -     -     -    66     -     - |
 CEDU |     -    16     -     X   -12     -     -     -     -     -   -13 |
 CHAN |     -     -     -     -   -16     -     -     -    14     -    92 |
 CHPI |     -     -     -    18   -69     -     -     -    42    26   -10 |
 CHUR |     -    19     -    13     -     -     -     -   -27     -     - |
 COCO |     -     -     -   119  -145     -     -     -     -     -   -27 |
 CORD |     -   -12     -    14    -8     -     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -   -97    47     -    53     -     -     -    -8    63     - |
 DAEJ |     -   -94   -33    71     -     -     -     -     -   -24     - |
 DARW |     -     -     -   -12    15     -     -     -    -1  -267    27 |
 DAV1 |     -    22     -    61   -37     -     -     -   -48     -     - |
 DGAV |     -     -     -    38     X     -     -     -   -41     -     - |
 DRAO |     -   -59     -     -     -     -     -     -    38  -259   -71 |
 DUBO |     -   175     -   -47   -71     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    29     -   -17     -     -     -     -     -     -  -148 |
 GLPS |     -  -211     -   105    76     -     -     -   -46  -123   152 |
 GLSV |     -   -40     -     -    29     -     -     -     -     -     - |
 GMSD |     -     -     -    11   -13     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -63    14     -     -     -     -     -    34    11     - |
 GOL2 |     -     -    90   -41     -     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -    29     -     -   -21     -     -     -     -   -53    46 |
 GRAS |     -    61     -     -   -21     -     -     -   -21     -    51 |
 GRAZ |     -   -70     -     -    51     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -142     -   106   -15     -     -     -     -     -   -43 |
 GUUG |     -     -     -   -30     -     -     -     -    33     -    59 |
 HARB |     -  -112  -127   130     -     -     -     -     -     -    87 |
 HERS |     -    -2     2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -     X    11    21   -32     -     -     -     X     -     - |
 HOFN |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 HOLB |     -   -22     -    13     -     -     -     -     -     -    91 |
 HRAO |     -   107  -117     -   -12     -     -     -     -    90     - |
 HYDE |     -   -10     -    40   -42     -     -     -     -     -    20 |
 IENG |     -   -17    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -     0     -     -     -     0     -     - |
 INVK |     -    43     -     -   -31     -     -     -     -     -    24 |
 IQAL |     -     -     -    47     -     -     -     -   -51     -    48 |
 ISPA |     -    86     -   -39    29     -     -     -   -29    16    20 |
 KARR |     -  -132     -    82     1     -     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     7     -     -    -5     -     -     -     -     -    18 |
 KIRI |     -     -     -    63     -     -     -     -   -68     -     - |
 KIRU |     -    72   -41   -21    -4     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -47    23     -     -     -     -     -    19    14    64 |
 KOKV |     -     -     -     9   -11     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -31  -106    30    46     -     -     -     -     -    32 |
 KRGG |     -     -     -   231   -69     -     -     -  -179     -     - |
 KUUJ |     -     -     -     0     -     -     -     -     0     -   -35 |
 LAMA |     -    35     -     -   -26     -     -     -     -     -     X |
 MAC1 |     -    51     -   -51    11     -     -     -    13  -197     - |
 MAG0 |     -   -17     -     -    12     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -    11     -    22   -35     -     -     -     -     -   -87 |
 MAS1 |     -   -54   -81    52    21     -     -     -     -   -95     - |
 MATE |     -     -     7     -    -4     -     -     -     -     -     - |
 MAW1 |     -     7     -     4   -10     -     -     -     -   -23    18 |
 MCIL |     -     -     -    -7   -59     -     -     -    59     -    23 |
 MCM4 |     -     1     -     -   -65     -     -     -    57     -   -82 |
 METS |     -   -73     2     -    52     -     -     -     -     -     - |
 MIZU |     -    67   -88     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -   -38     -     -     -    34     -   155 |
 NANO |     -    -9     -     -     7     -     -     -     -     -    52 |
 NICO |     -   -86     -     -    63     -     -     -     -     -     4 |
 NIST |     -    36   -47     -     -     -     -     -     -     -   106 |
 NKLG |     -   -51     -    86   -63     -     -     -     -     -     1 |
 NNOR |     -     -    37   -17     -     -     -     -     -     -    17 |
 NRC1 |     -   -58    32     -    24     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -    17     -    29   -41     -     -     -    -5     -    63 |
 NYA1 |     -   243   218     -  -298     -     -     -     -     -   291 |
 OHI2 |     -     -     -     -    30     -     -     -   -27     -   -69 |
 PALV |     -     -     -    52   -63     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -    71   -87     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -23     -     -   -24     -     -     -    37     -     - |
 PERT |     -   -14     -   -32    50     -     -     -     -  -127     - |
 PETS |     -     -     -     9    -1     -     -     -    -9     -   125 |
 PIE1 |     -    81    -3    10   -70     -     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -   -49     -     -   -52     -     -     -    78  -122   111 |
 POHN |     -     -     -  -110     -     -     -     -   120     -     - |
 POL2 |     -    95     -     -   -69     -     -     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     -  -113   137     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     -    50   -23     -     -     -     -     -     -    14 |
 PTBB |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -     0     -     0     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     8     -   180 |
 RESO |     -    28     -     -   -20     -     -     -     -     -    10 |
 REUN |     -  -113     -    20    99     -     -     -   -35     -    28 |
 REYK |     -     -     -   117   -98     -     -     -   -39     -     X |
 RIO2 |     -     -     -  -133   161     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -45     -     -    33     -     -     -     -     -    -4 |
 SANT |     -   -43     -     -    11     -     -     -    18     -   101 |
 SCH2 |     -   -66     -    27    16     -     -     -     -     -    89 |
 SCUB |     -     -     -   -72    88     -     -     -     -     -    71 |
 SPT0 |     -    -4     6     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 SSIA |     -  -114     -     -     -     -     -     -    75     -     - |
 STHL |     -   -25     -    33   -22     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -   -58     -     -   -33     -     -     -    67     -    62 |
 STK2 |     -     -     -   -97     -     -     -     -   105     -     - |
 SUWN |     -   -36    47     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    65   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -15    20     -     -     -     -     -     -     -    52 |
 SYOG |     -   -63   -30     X    62     -     -     -     -     -  -222 |
 THTI |     -     -     -    53   -19     -     -     -   -38  -377    63 |
 THU3 |     -   -34    16   -20   -21     -     -     -    55   -35    31 |
 TID1 |     -    -8    11     -     -     -     -     -     -     -  -145 |
 TIDB |     -    79   102    18  -135     -     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -   107    25     -     -     -  -134     -    85 |
 TLSE |     -   -28     -     -    20     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -98     -    -5   -50     -     -     -   114     -   -94 |
 TRO1 |     -    21     -     -   -31     -     -     -    14   408     - |
 TSKB |     -   -87   -26     -    78     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -    40   -66     -     -     -    15     -    20 |
 VILL |     -    30   -85   -19    49     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -    -3     4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -   -25    29     -     2     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -     -    33   -26    -4     -     -     -    15    32    10 |
 WIND |     -     -     -   -37    45     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -23   -31     -    34     -     -     -     -  -125    77 |
 WTZA |     -    31   -41     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    14   -19     -     -     -     -     -     -  -139     X |
 XMIS |     -     -     -    33   -40     -     -     -     -     -   -31 |
 YAKT |     -  -157    -4   -57     -     -     -     -   164     -    81 |
 YELL |     -   -19   -91    30    44     -     -     -   -14     -    88 |
 YSSK |     -    52     -     -   -38     -     -     -     -     -    56 |
 ZECK |     -   111     -   -11   -68     -     -     -     -     -    28 |
 ZWE2 |     -    36     -     -    36     -     -     -   -55     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   339    21    36    12    14    36   127   215     9    35    51 |  288    155
    2 |   490    15    11     7    10    49    89   357     -    65    25 |  288    296
    3 |   722    11    21     8    10    45    94  2457    13    53    14 |  288    307
    4 |   944    16    15    10    16    41    77   578     7    55    59 |  288    698
    5 |   373    15    26     8     8    44    89   257     8    49    30 |  288    311
    6 |   359    15    24     7     7    45   125   280    12    65    46 |  288    120
    7 |   533    23    36     9    20    38   104   337    12    72    68 |  288    270
    9 |   376    20    16     7    13    42    67  1047     9    54    27 |  288    269
   10 |  4083    11    32     9     7    51   110  2498    12    34    44 |  288   2333
   11 |   973    12    15    10     8    28   121  1211     7    27    39 |  288    320
   12 |   382    17    16    10    15    60    75   310     8    48    49 |  288    305
   13 |   841    12    21    11    10    33    79  1216     9    43    35 |  288    238
   14 |   280    21    18    11     8    37   134   190    13    52    54 |  288    252
   15 |   338    12    21    10     8    42    89   246     9    46    48 |  288    249
   16 |   383    19    25    10    10    33    83   289     8    59    70 |  288    303
   17 |  1217    13    24    11    11    45   101  1495    10    54    46 |  288    319
   18 |   318    20    14    11     7    51   129   448    19    46    36 |  288    280
   19 |   340    19    15    11    14    45   143     -     7    53    53 |  288    194
   20 |   879    23    18     8    14    42    65   377    10    38    31 |  288    220
   21 |   849    20    20     9    11    50   102   521    10    67    52 |  288    310
   22 |  1010    25    16     8     8    44   109  1597    12    32    38 |  288    309
   23 |   446    14    22     6    13    52   140   374    10    52    72 |  288    221
   24 |  4398    16    15     8    14    48   127  3855     9    66    58 |  288   1114
   25 |   276    13    15    13    12    52    69   327     9    45    26 |  288    213
   26 |  1124    13    26    10     6    46    99     X    13    65    72 |  288    466
   27 |   413    27    21    13    15    42   124   226    13   170    53 |  288    211
   28 |  3091    20    18     6    10    25   178  1174     9    56    39 |  288   1209
   29 |   837    12    18     9     9    58   132   460    10    51    60 |  288    222
   30 |     -    18    30    10    27    64   146   892    11     -    31 |  288    307
   31 |  1339    15    11    12     7    42    63   974     9    48    65 |  288    384
   32 |   902    24    28     6    15    49    92   434    15    53    33 |  288    731
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -    43 |  287    >>>
 ALIC |     -    19     -     9     9     -     -     -    10     -    29 |  288   3738
 ALRT |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -    12 |  288   5805
 AMC2 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -    21    70 |  288     29
 ANKR |     -    10     -     6     -     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 AREQ |     -     9     -     -     -     -     -     -     6     -    33 |  288   3875
 AREV |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   3806
 ARTU |     -    23     -    10    16     -     -     -    15     -    26 |  288   8973
 AUCK |     -    18     -     -     -     -     -     -    12     -   103 |  288   5207
 BAKE |     -     -     -     5     6     -     -     -     -     -    44 |  288   2503
 BJCO |     -     -     -    11    11     -     -     -    13     -     - |  288   5193
 BOGT |     -    19     -     8    11     -     -     -     9     -    21 |  288  12355
 BRMU |     -    11     -     7     9     -     -     -     8     -    82 |  288   6257
 BRST |     -    13     -     8     -     -     -     -     -     -    21 |  276   1493
 BRUX |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     46
 CAS1 |     -    14     -     6    11     -     -     -     -    36     - |  288   3789
 CCJ2 |     -     -     -     -    15     -     -     -    14     -     - |  288   8821
 CEDU |     -    19     -     X    14     -     -     -     -     -    24 |  288   3917
 CHAN |     -     -     -     -     9     -     -     -     8     -    20 |  288   5944
 CHPI |     -     -     -     7    10     -     -     -     7    42    37 |  288   4072
 CHUR |     -    13     -    10     -     -     -     -     8     -     - |  288   3224
 COCO |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -    65 |  288    >>>
 CORD |     -    10     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288   3822
 CRO1 |     -    14    29     -    16     -     -     -    10    18     - |  288     30
 DAEJ |     -    32    27    13     -     -     -     -     -    48     - |  288   3075
 DARW |     -     -     -    13     9     -     -     -    12    39    63 |  288   3041
 DAV1 |     -    16     -     9    10     -     -     -    10     -     - |  288   8999
 DGAV |     -     -     -    16     X     -     -     -    18     -     - |  241   6425
 DRAO |     -    18     -     -     -     -     -     -    11    17    68 |  288   5115
 DUBO |     -    20     -     9    12     -     -     -     -     -     - |  288  52829
 FLIN |     -    21     -    13     -     -     -     -     -     -    45 |  288   3713
 GLPS |     -    33     -    13    14     -     -     -    12    23    20 |  288  13107
 GLSV |     -    21     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   1631
 GMSD |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   3135
 GODE |     -    15    19     -     -     -     -     -    13    21     - |  288     59
 GOL2 |     -     -    18     8     -     -     -     -     -     -     - |  287    120
 GOLD |     -    13     -     -    10     -     -     -     -    17    26 |  288   4358
 GRAS |     -    14     -     -    11     -     -     -     9     -    25 |  288   2143
 GRAZ |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   7477
 GUAT |     -    13     -     8     9     -     -     -     -     -    54 |  288   2811
 GUUG |     -     -     -    12     -     -     -     -    13     -    35 |  288   4606
 HARB |     -    19    25     6     -     -     -     -     -     -    49 |  288   1485
 HERS |     -     8    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 HOB2 |     -     X    19    24    27     -     -     -     X     -     - |  288    241
 HOFN |     -     9     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4531
 HOLB |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -    51 |  288   5857
 HRAO |     -    15    16     -     7     -     -     -     -    18     - |  288     14
 HYDE |     -    16     -     8    11     -     -     -     -     -    34 |  288   2834
 IENG |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -     -    14     -     - |  288  16253
 INVK |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -    23 |  288   9372
 IQAL |     -     -     -     8     -     -     -     -     9     -    58 |  288   3003
 ISPA |     -    41     -    15    17     -     -     -    14    32    31 |  288   8843
 KARR |     -    13     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   4039
 KERG |     -    23     -     -    17     -     -     -     -     -    45 |  288   7508
 KIRI |     -     -     -    20     -     -     -     -    21     -     - |  274   7732
 KIRU |     -    15     9     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   5956
 KOKB |     -    14    23     -     -     -     -     -    13    17   143 |  288     83
 KOKV |     -     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  276     56
 KOUR |     -    20    27    13    16     -     -     -     -     -    70 |  288     34
 KRGG |     -     -     -    17    18     -     -     -    23     -     - |  288   5509
 KUUJ |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -    51 |  288   4101
 LAMA |     -    10     -     -     7     -     -     -     -     -     X |  288   2467
 MAC1 |     -    13     -     7     9     -     -     -     9    26     - |  288   5437
 MAG0 |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   6953
 MAL2 |     -    21     -    12    12     -     -     -     -     -    84 |  288   4960
 MAS1 |     -    13    20    10    11     -     -     -     -    15     - |  288   9273
 MATE |     -     -    14     -     8     -     -     -     -     -     - |  288     76
 MAW1 |     -    12     -     6    11     -     -     -     -    46    49 |  288   5050
 MCIL |     -     -     -    10    18     -     -     -    14     -    32 |  285   5577
 MCM4 |     -    12     -     -     9     -     -     -     7     -    21 |  288   6228
 METS |     -    15    13     -    10     -     -     -     -     -     - |  286   9691
 MIZU |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    657
 MORP |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    26 |  288   4013
 NANO |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     -   152 |  288   2130
 NICO |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    33 |  288   4634
 NIST |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -    91 |  288     28
 NKLG |     -    12     -     8    10     -     -     -     -     -    28 |  288   7417
 NNOR |     -     -    37    17     -     -     -     -     -     -    47 |  280    508
 NRC1 |     -     9    14     -     9     -     -     -     -     -     X |  288     31
 NRIL |     -    17     -     8     9     -     -     -     7     -    17 |  288   6587
 NYA1 |     -    19    22     -     8     -     -     -     -     -    18 |  288   3215
 OHI2 |     -     -     -     -    13     -     -     -    11     -    90 |  287    >>>
 PALV |     -     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  276   4582
 PBRI |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  276   3295
 PDEL |     -    10     -     -     9     -     -     -     7     -     - |  288   1998
 PERT |     -    18     -    11    17     -     -     -     -    25     - |  288   3655
 PETS |     -     -     -     7    10     -     -     -     7     -    21 |  287  10671
 PIE1 |     -    24    14    14     9     -     -     -     -     -     - |  288     49
 PIMO |     -    19     -     -    19     -     -     -    15    42    57 |  288   5778
 POHN |     -     -     -    31     -     -     -     -    34     -     - |  235   5673
 POL2 |     -    15     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   7401
 POTS |     -     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PRDS |     -     -    20     9     -     -     -     -     -     -    21 |  288    178
 PTBB |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     41
 QAQ1 |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RABT |     -    13     -     -     -     -     -     -     9     -    21 |  288  14159
 RESO |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     -    19 |  288   7945
 REUN |     -    17     -     9    13     -     -     -    10     -    49 |  288   4343
 REYK |     -     -     -    10    11     -     -     -    11     -     X |  288   3994
 RIO2 |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RIOP |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     -    61 |  288   5118
 SANT |     -    13     -     -    10     -     -     -     9     -    63 |  288   1213
 SCH2 |     -    23     -    13    10     -     -     -     -     -    41 |  288   3874
 SCUB |     -     -     -    24    29     -     -     -     -     -    78 |  224    >>>
 SPT0 |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288     27
 SSIA |     -    10     -     -     -     -     -     -     7     -     - |  288   6402
 STHL |     -    17     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  288  15257
 STJO |     -    17     -     -    17     -     -     -    11     -    30 |  288    106
 STK2 |     -     -     -     7     -     -     -     -     8     -     - |  276   4721
 SUWN |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     -     - |  285   2713
 SVTL |     -     -    11     5     -     -     -     -     -     -     - |  276    101
 SYDN |     -    16    21     -     -     -     -     -     -     -    54 |  286    834
 SYOG |     -     8    15     X    10     -     -     -     -     -    42 |  288   4103
 THTI |     -     -     -    12    19     -     -     -    15    64    30 |  288   6366
 THU3 |     -    15    16     9     9     -     -     -     9    29    18 |  288   6840
 TID1 |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -    42 |  286   4508
 TIDB |     -    14    21     8    13     -     -     -     -     -     - |  288     61
 TIXI |     -     -     -     8    13     -     -     -    11     -    26 |  288    >>>
 TLSE |     -     7     -     -     5     -     -     -     -     -     - |  288   1552
 TOW2 |     -    14     -     9    11     -     -     -     9     -    96 |  288   5497
 TRO1 |     -    11     -     -    10     -     -     -    10    18     - |  288   1926
 TSKB |     -    17    16     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   7718
 URUM |     -     -     -     9     8     -     -     -    12     -    17 |  288    >>>
 VILL |     -    12    12    10    10     -     -     -     -     -     - |  288   3137
 WAB2 |     -     5     7     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     13
 WES2 |     -    14    16     -    12     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WHIT |     -     -    32    12    16     -     -     -    15    22    22 |  288  37787
 WIND |     -     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    12    10     -    10     -     -     -     -    17    27 |  288     13
 WTZA |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    444
 WTZR |     -     7    10     -     -     -     -     -     -    18     X |  288     22
 XMIS |     -     -     -    12    15     -     -     -     -     -    71 |  276   2842
 YAKT |     -    29    15    10     -     -     -     -    15     -    19 |  287   7318
 YELL |     -    17    17     8     9     -     -     -     7     -    27 |  288     17
 YSSK |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     -    61 |  287   9392
 ZECK |     -    28     -    14    15     -     -     -     -     -    26 |  288     35
 ZWE2 |     -    10     -     -    10     -     -     -     7     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1378    16    20    11    12    45   109  1147    12    48    51 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     4.05     5.10     5.10     5.10   | 3.39e-14  1.05e-14  1.27e-15 |
 HOB2 |   288   285     2   288     3.82     5.10     2.92     2.92   | 1.75e-13  5.18e-14  1.79e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.40     5.10     0.57     0.57   | 4.47e-14  1.28e-14  2.32e-15 |
 MATE |   288   284     1   288     3.82     5.10     3.52     3.52   | 4.17e-14  1.12e-14  2.68e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.79     5.10     5.10     5.10   | 4.00e-14  1.13e-14  3.49e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     2.85     5.10     5.10     5.10   | 2.89e-14  6.30e-15  1.78e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     5.09     5.10     5.10     5.10   | 2.42e-14  5.85e-15  9.80e-16 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.32     5.10     2.51     2.51   | 3.55e-14  9.36e-15  6.90e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     4.03     5.10     5.10     5.10   | 3.55e-14  7.79e-15  3.83e-15 |
 SPT0 |   288   288     0   288     5.02     5.10     5.10     5.10   | 2.61e-14  7.52e-15  2.46e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.48     5.10     0.43     0.43   | 6.64e-14  1.64e-14  6.44e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     5.07     5.10     5.10     5.10   | 2.38e-14  4.39e-15  1.29e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.75     5.10     5.10     5.10   | 5.01e-14  1.07e-14  2.02e-15 |
 YELL |   288   287     0   288     5.09     5.10     5.10     5.10   | 3.09e-14  8.25e-15  1.51e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.84     5.10     5.10     5.10   | 3.44e-14  7.69e-15  1.69e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.77     4.85     0.33     0.33   | 2.66e-14  1.29e-14  8.10e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     1.68     2.92     0.14     0.14   | 3.00e-14  6.15e-15  1.64e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.66     2.85     3.61     3.61   | 9.14e-14  1.35e-14  6.10e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.64     2.79     5.10     5.10   | 8.95e-14  1.03e-14  1.99e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.46     2.21     0.49     0.49   | 4.20e-14  1.85e-14  2.58e-15 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.35     1.89     5.03     5.03   | 1.42e-13  1.15e-14  4.83e-15 |
 HRAO |   288   288     0   288     1.30     1.75     0.07     0.07   | 2.94e-14  6.24e-15  2.27e-15 |
 GOL2 |   287   287     0   287     1.02     1.07     0.79     0.79   | 7.10e-14  1.06e-14  7.12e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     5.09     0.60     5.10     5.10   | 6.01e-14  1.63e-14  2.07e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.09     0.58     5.10     5.10   | 4.93e-14  1.63e-14  2.61e-14 |
 G06  |   288   284     2   288     1.73     0.56     2.21     2.21   | 8.27e-14  3.05e-14  1.37e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.36     0.20     0.17     0.17   | 6.22e-14  1.72e-14  3.25e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.15     0.28     0.28   | 7.62e-13  7.02e-14  3.70e-14 |
 G27  |   288   287     1   288     3.31     0.13     0.12     0.12   | 5.95e-14  3.85e-14  2.50e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.34     0.12     0.45     0.45   | 3.43e-14  8.28e-15  2.19e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     0.40     0.09     0.09     0.09   | 6.18e-14  1.69e-14  2.89e-15 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.27     0.08     0.05     0.05   | 4.85e-13  1.58e-13  6.50e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.07     0.65     0.65   | 5.11e-13  1.17e-13  2.78e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.29     0.06     0.09     0.09   | 4.66e-13  1.28e-13  8.92e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.31     0.06     1.49     1.49   | 5.72e-13  6.32e-14  2.93e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.05     1.16     1.16   | 5.54e-13  7.10e-14  2.57e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.28     0.05     0.31     0.31   | 5.51e-13  6.33e-14  2.12e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.27     0.05     0.40     0.40   | 7.15e-13  7.76e-14  1.42e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.66     0.66   | 6.99e-13  6.77e-14  4.05e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.99     0.99   | 6.55e-13  6.71e-14  2.62e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.91     0.91   | 7.19e-13  6.78e-14  2.91e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.35     0.35   | 6.71e-13  6.55e-14  3.17e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.25     0.04     0.12     0.12   | 6.49e-13  7.70e-14  2.08e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.23     0.04     0.48     0.48   | 7.12e-13  6.24e-14  3.84e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.03     1.27     1.27   | 7.48e-13  6.36e-14  3.52e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     5.09     0.03     0.25     0.25   | 5.90e-14  2.33e-14  2.76e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.69     0.03     0.29     0.29   | 2.21e-13  7.29e-14  1.07e-13 |
 G13  |   288   288     0   288     0.26     0.02     0.44     0.44   | 5.88e-13  6.45e-14  2.53e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.35     0.01     0.06     0.06   | 6.08e-13  5.33e-14  1.76e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.36e-12  3.95e-13  1.18e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.19e-13  7.07e-14  3.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.23e-13  9.41e-14  3.67e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  8.37e-14  1.99e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.08e-13  3.48e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  3.06e-13  1.10e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.99e-14  2.94e-14  1.98e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  7.24e-14  4.31e-14 |
 GLSV |   288   254     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.76e-12  4.71e-13  1.08e-13 |
 GODE |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-14  1.76e-14  3.13e-15 |
 HOFN |   288   242    20     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.47e-12  1.23e-12  4.48e-13 |
 KIRU |   288   280    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.21e-12  8.20e-13  5.90e-13 |
 MAC1 |   288   246    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.35e-12  1.25e-12  2.61e-13 |
 NNOR |   280   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.54e-12  3.04e-13  4.56e-14 |
 PDEL |   288   259    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  9.00e-13  1.97e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.27e-12  2.99e-13  6.13e-14 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.84e-13  5.76e-13  1.80e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.19e-14  3.94e-15  1.75e-15 |
 SUWN |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.72e-14  1.45e-14  4.43e-15 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-13  3.88e-13  1.34e-13 |
 BRST |   276   274     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-12  7.55e-13  1.34e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.57e-13  1.08e-13  7.41e-14 |
 KOKV |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.98e-14  8.80e-15  6.75e-15 |
 TRO1 |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-12  1.09e-12  1.83e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.43e-22  5.86e-20  2.21e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      GODE |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
