
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1855   Day: 4   MJD: 57233                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 121263   2848   -1316     169     15     14     17    114    120     95   16.02
 emr |  2880     0  89150      0    7093   -1460     18     18      0    139    139      0   13.20
 esa |  2880     0 123324   2950    7931  -22644     10     10     10    186    200    144   25.82
 gfz |  2871     0 130692   3973     -24    -551     13     11     15    150    148    154   19.25
 grg |  2880     0 110062   3294     171    -189     19     19     23    198    201    186   10.91
 mit |  2880     0 107460   1005   -1183     485     42     42     43    308    332    137    0.00
 igr |   288     0  41726    460    7069   -1257     14     19     12     62     50     65    0.00
 jpl |   288     0  23428    285    7090   -1422     16     17     15     94    126     68   14.80
 ngs |    96     0   2972     17    -917    -389   1028   1028      0   2469   2469      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   123   143  -208    85   -35    95    29   177   602     - |
    2 |  -117  -122   202   -42   -85  -214    35    -5 -1313     - |
    3 |  -135   133  -235   -14   616   294   -34    21   441     - |
    4 |     X    56     X   -36    -5   -22  -196     X -2343     - |
    5 |   119   134  -171    78   -69  -167    -7    -2  -907     - |
    6 |  -112   162  -124     3   264   101    57   -44   406     - |
    7 |   156   158  -183    21   -41    96    60   131 -2930     - |
    9 |   -77     4   -71   -97   458   459   -46   -70   -26     - |
   10 |    25  -161    91   -39    18   -49    98  -115 -2532     - |
   11 |    96   -92    35    -2  -137  -286    -9   208  3405     - |
   12 |    54   188   -43   -17  -179   -87   -36    23  -694     - |
   13 |    42   -13    36   -37   -83  -666   -56   130  2899     - |
   14 |   -60  -207   161    -6   -30  -313    34   -26  1372     - |
   15 |    77    13  -180    74   165   -46   -29    20 -1125     - |
   16 |   -69  -159    69   -29   204   405     4  -160  1877     - |
   17 |   198    78  -157    85  -184   -32    26   147  -848     - |
   18 |    11   -85    68    86  -233  -315    24    49  3115     - |
   19 |    12  -262   184   -69   -14    62    11    -7 -1787     - |
   20 |  -137  -133   201   -16   -63   225    10  -167  2971     - |
   21 |   -99  -161   150     X     X   -79     9  -103  3455     - |
   22 |  -228   -85   312   -20  -237   442    -7  -222 -2346     - |
   23 |   151   -58     1  -138    74  -635   -26   116 -1534     - |
   24 |    35   177  -182   122   -63   358     3   104  -877     - |
   25 |   -80    31    64    42  -135   235    12   -71   -37     - |
   26 |    33    72   -65   -47   109   455   -18   -66  -146     - |
   27 |   -99   128   -53    10   129   249   -73  -216    26     - |
   28 |   -90  -118   205   -94   -50  -461   -45    30  5803     - |
   29 |   135   176  -247   104   -20  -719   -13    87 -3424     - |
   30 |   138    26    32    23  -376   225    47    43  1098     - |
   31 |    92   177  -146    36   -64   377   -42    -7 -1488     - |
   32 |  -200  -199   251   -60    47    53    53   -14 -3665     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    88  -118     -     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -    44   -75     -     -   -34    22     -     - |
 ALBH |    75     -     -   -63     -     -     -     -     -     - |
 ALGO |     6     -     -    -5     -  -104     -     -     -     - |
 ALIC |   -75     -    82    -8     -   -31    11   -51     -     - |
 ALRT |   -71     -    45   -11    18   -85   -30     -     -     - |
 AMC2 |   -84     -     -    70     -   -45   -11     -     -     - |
 ANKR |   -12     -     7     -     -     -    53     -     -     - |
 ARTU |  -112     -    68    60  -110     -    31     5     -     - |
 AUCK |   133     -   -68   -19     -     -    43     -     -     - |
 BAKE |     -     -   102    50  -329     -    80     -     -     - |
 BAKO |     9     -     -    -8     -   -55     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -41    55     -  -129     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    21   -28     -     -   -51     -     -     - |
 BOGT |    -9     -    70   -40     7    69   -17   -66     -     - |
 BOR1 |  -156     -     -   130     -   -20     -     -     -     - |
 BRAZ |  -173     -   135   -37     -     -     -     -     -     - |
 BRST |    15     -    -3     -   -15     -    18     -     -     - |
 BRUX |    24     -     -   -76   100     -   -10     -     -     - |
 CAS1 |  -126     -    31   -58   272     -   -30   -44     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -43   152     -   -28   -57     -     - |
 CEDU |   -51     -    90   -79     -  -102    24     -     -     - |
 CHAN |     -     -    59   -80     -     -     -     0     -     - |
 CHPI |     -     -    76  -101     -     -     8     -     -     - |
 CHTI |   -56     -   -17    82  -101     -   -20    58     -     - |
 CHUM |     -     -    58  -136   103     -     -     -     -     - |
 CHUR |   -39     -    49   -33     -  -102   -13     -     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -   -38   -29     -    28     -     - |
 CNMR |     -     -     -    -3     -     -     -     4     -     - |
 COCO |    -7     -    45     -    -8     -   -35   -66     -     - |
 CORD |    18     -    38   -66     -    61    -9     -     -     - |
 CRO1 |    22     -     -   -19     -    41    68     -     -     - |
 DAEJ |   -12     -    81   -86   -22   -61   -40     -     -     - |
 DARW |   -16     -   102   -10  -223     -    34    -2     -     - |
 DAV1 |  -111     -     0   -93   327     -   -61     -     -     - |
 DGAR |  -118     -     -   -47   257  -122     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -33    58     -     -    18   -18     -     - |
 DRAG |     -     -    26   -48    24     -     -     -     -     - |
 DRAO |   -14     -    93  -113     -     -    -9     -     -     - |
 DUBO |   -52     -    48    -8    52  -196    23   -54     -     - |
 FAIR |   -37     -     -   -87   183     -     -    17     -     - |
 FLIN |    98     -     -   -82     -     -  -158     -     -     - |
 FLRS |     -     -     6    -7     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |   -97     -   -20   -33   345    26   -71   -71     -     - |
 GLSV |     2     -   -81    76    55   143    76     -     -     - |
 GMSD |     -     -    26   -79    77     -   -31     -     -     - |
 GODE |    35     -     -   -29     -     -    18     -     -     - |
 GOLD |   -13     -    82   -99     -   -62   -40     -     -     - |
 GOPE |    30     -     -   -25     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    -1     -    28   -37     -     -   -35     -     -     - |
 GRAZ |   -76     -    52    -6     -  -112   -18     -     -     - |
 GUAT |  -110     -    97   -38     -     -   115     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -57    77     -   239     -     -     -     - |
 HARB |   -78     -    81   -55     -     -   -63    14     -     - |
 HERS |   -38     -    23     -     -  -131   -28     -     -     - |
 HOB2 |    25     -     X     X     -    39     -   -27     -     - |
 HOFN |  -258     -   276  -171    27     -  -157     -     -     - |
 HOLB |   -60     -     -     0    89     -   -11     -     -     - |
 HOLM |   -39     -    60   -49     -     -     -     -     -     - |
 HRAO |    99     -     -   -82     -     -   -12     -     -     - |
 HYDE |   -34     -    39   -28     7    40    17     -     -     - |
 IISC |   -42     -     -    33     -     -    25     2     -     - |
 IRKJ |     -     -  -140   189    -3   299     -     -     -     - |
 ISPA |    11     -   -20   -48   133     -   -25   -12     -     - |
 JFNG |     -     -    19     -   -46     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -48    85   -62    -6     -     -     - |
 KARR |   -86     -   109    19  -186     -    21    16     -     - |
 KELY |     -     -    12    80  -170     -     -     -     -     - |
 KERG |    40     -    23   -64     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   -63     -   -18   -16   163     -   -24     -     -     - |
 KOKB |   -21     -     -     -     -    95    50    23     -     - |
 KOKV |     -     -    -6     9     -     -    -2     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -87   116     -     6     -     -     -     - |
 KOUR |    -9     -     0   -21     -    84   -11    38     -     - |
 KRGG |     -     -     -    21    23     -   106   -44     -     - |
 LAMA |   -22     -     -    18     -    56    58     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    -2     -     6     -   -18     -     -     - |
 LPGS |   -77     -     -     -   112     -    60     -     -     - |
 MAC1 |   -87     -    87    55  -280   179    55    64     -     - |
 MAG0 |    26     -    42   -78     -     -    31     -     -     - |
 MAL2 |   -54     -    16   -37   108     -    -1     -     -     - |
 MAS1 |  -131     -    25    -7   146     -   -45     -     -     - |
 MATE |     7     -    16   -27     -     -   102     -     -     - |
 MAW1 |    -5     -     1   -13   -38     -    16    45     -     - |
 MCIL |     -     -    35   -76    52     -   -68     -     -     - |
 MCM4 |   -30     -     -  -113   242   -33    32     -     -     - |
 MDVJ |   115     -   -64     1     -    93     -     -     -     - |
 METS |   -33     -     -    28     -     -    54     -     -     - |
 MGUE |     -     -    24     -   -57     -     -     -     -     - |
 MIZU |  -144     -     -   120     -    99  -166     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -19     -    45   -20     -     -     -     - |
 MONP |  -221     -   137     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -87     -   227     -   114     -     - |
 NANO |     4     -    62   -86     -     -   -25     -     -     - |
 NICO |  -247     -   180   -37     -  -168   -92     -     -     - |
 NIUM |     -     -    78  -104     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -11     -    59   -79   107   -82   -39   -67     -     - |
 NLIB |     -     -     -  -110   194  -364     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -    97     -  -229     -    94     -     -     - |
 NRC1 |   -42     -     -    35     -     -    43     -     -     - |
 NRIL |   -45     -    38   -25    52     -     0   -23     -     - |
 NRMD |     X     -     -    36     X     -     -   -47     -     - |
 NYA1 |   -59     -    67   -41     -  -137   -92     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -    93     -     -   -96  -120     -     - |
 OHI2 |     -     -    41     -     -     -   -41   -72     -     - |
 OHI3 |     -     -    74     -  -175     -     -     -     -     - |
 ONSA |    -9     -   -12    24     -  -192   -47     -     -     - |
 OPMT |    -9     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    55     -  -130     -   122     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -50    89   -64     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    81   -43  -100     -   -74     -     - |
 PBRI |     -     -    28   -38     -     -   -49     -     -     - |
 PDEL |   -67     -    19   -60   183    18    -6    -3     -     - |
 PERT |   -40     -    60   -48     -   -27    -9     -     -     - |
 PETS |     -     -     -     7     -     -     -   -10     -     - |
 PIE1 |   -79     -    48     1     -   -68    -6     -     -     - |
 PIMO |   -18     -    10   -30   111     -    11   -42     -     - |
 POHN |     -     -   -59     X   141     -    86     -     -     - |
 POL2 |    14     -     -   -12     -     -     0     -     -     - |
 PRDS |   -12     -    43   -48     -   -79     8     -     -     - |
 PTBB |   -60     -    37     -     -    32    12     -     -     - |
 QAQ1 |  -123     -    76     -     -     -    41     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -44    23     -     -    40     -     - |
 QUIN |   -14     -     9     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -93     -     -    50    49   -61   -40    -1     -     - |
 RECF |     -     -    23   -30     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    92     -   -55   -73     -     -     6    91     -     - |
 REUN |  -232     -  -204   293   298     X     X     -     -     - |
 RIOP |   -66     -    74   -45     -   -98   -42     -     -     - |
 SALU |     -     -    40  -117     -     -     -    83     -     - |
 SANT |    45     -     -   -37     -   243    47     -     -     - |
 SAVO |     -     -    20   -27     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |   -36     -    39   -23     -   -11     3     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -67   -76   456     -     -  -120     -     - |
 SEY1 |    -3     -    34   -44     -   -50    28     -     -     - |
 SFER |     -     -   138  -185     -     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    19   -25     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -156     -     -    70   107     -     -     -     -     - |
 STHL |    87     -   -40   -50     -     -     5    40     -     - |
 STJO |   -36     -     -    30     -    -3     5     -     -     - |
 STK2 |     -     -   -68     -   160     -     -     -     -     - |
 SUTH |    63     -     -   -86    60     -    73     -     -     - |
 SUTV |     -     -    65   -87     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |   -72     -    45     -     -     -    26     -     -     - |
 SYOG |    74     -   -12  -104   104     -   -75     -     -     - |
 TEHN |     -     -   -16   -80   272     -     -   -68     -     - |
 THTI |     -     -    70     X     -     X     -  -123     -     - |
 THU3 |  -111     -    56    17     -   -75    58     -     -     - |
 TIDB |   -28     -     -    23     -     -    57     -     -     - |
 TIXI |     -     -     6     -   125     -   -81  -103     -     - |
 TLSE |   -53     -    79     0  -111     -   -44     -     -     - |
 TONG |     -     -  -124     X   294     -     -     -     -     - |
 TOW2 |  -109     -    84    24  -255    86    69   130     -     - |
 TRO1 |  -199     -    38  -160   479  -360   -95     -     -     - |
 TSKB |    35     -     -   -29     -     -  -180     -     -     - |
 TUVA |     -     -    30     -   -71   -74     -     -     -     - |
 UFPR |     -     -    -3     5     -     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -   239     -  -590     -   141    18     -     - |
 USUD |   -81     -     -    68     -    12    13     -     -     - |
 UZHL |     -     -    -3     4     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     0     -    -8   -62   136     -   -21     -     -     - |
 WAB2 |   -21     -     -    18     -     -   -16     -     -     - |
 WHIT |    33     -    32   -70     -     -    33     -     -     - |
 WILL |   -32     -     -   -75     -     -     -   131     -     - |
 WIND |     -     -    15     -   -34     -    93     -     -     - |
 WTZR |  -281     -   317  -175     -     -  -271   -20     -     - |
 XMIS |     -     -    78  -108     5  -265   -23     -     -     - |
 YAR2 |     4     -     -    -3     -     -    37     -     -     - |
 YELL |  -109     -     -    10    65  -116   -14    58     -     - |
 YKRO |   -19     -     0    -8     -     -    -9    31     -     - |
 YSSK |   -39     -     -   -59     -    63    47   119     -     - |
 ZECK |    99     -   -47   -20     -     -   -55     -     -     - |
 ZIMM |    15     -     -   -12     -   -98     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |     7    17    14    14    15    25    26    26   389     - | 2880    202
    2 |    15    16    13    11    15    38    17    10   677     - | 2880    141
    3 |    14    15     9     7    18    32    10    10   181     - | 2880    272
    4 |     X    14     X    11    15    34    42     X  1073     - | 2752    957
    5 |    14    14     8     7    18    20     9     9   856     - | 2880    219
    6 |    17    17    12    10    15    26    15    12   664     - | 2880    180
    7 |    11    15     6    10    17    48    21    20   905     - | 2880    222
    9 |     9    15     7     8    19    18    14    12   280     - | 2880    283
   10 |    31    15    15    32    28    30    29    15  2417     - | 2880   1514
   11 |    12    15     9    11    13    41    30    30   507     - | 2880    449
   12 |    15    21     9    10    13    51    11     8   460     - | 2880    382
   13 |     8    24    12     8    14    40    18    19   535     - | 2880    216
   14 |    16    15     8    10    24    36    11    12   447     - | 2880    226
   15 |    14    17     9    15    17    42     7     8   764     - | 2880    184
   16 |    21    17    11     9    21    33    23    24   390     - | 2880    322
   17 |    12    23    12    17    12    32    25    22   370     - | 2880    282
   18 |    10    16     9    12    17    88    12    11   306     - | 2880    246
   19 |    18    17    13     9    14    64    10    10   467     - | 2880    261
   20 |     9    20     7    10    19    34    24    24   723     - | 2880    340
   21 |    10    14     8     X     X    48    23    21   519     - | 2880    496
   22 |    16    13     7    12    18    36    31    31   934     - | 2880    192
   23 |    19    18     9    10    20    64    23    17   470     - | 2880    285
   24 |    11    20     7    11    17    43    17    17  3637     - | 2880   1420
   25 |    19    20    10    11    15    32    15    12   379     - | 2880    271
   26 |    11    19    11    11    23    45    15    15   517     - | 2880    457
   27 |     9    18    12     9    15    37    32    31   350     - | 2880    218
   28 |    17    24    16    11    16    35    16    10  1205     - | 2880    469
   29 |    15    27     8    11    17    53    16    15  1026     - | 2880    237
   30 |    12    18     9     9    43    30    14    14   593     - | 2880    208
   31 |    12    20     8    10    20    61    14     7   717     - | 2880    319
   32 |    11    16     7    11    18    22     8     8  1795     - | 2880    629
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   6007
 ABPO |     -     -     8    13     -     -     8     7     -     - |  288   8123
 ALBH |    11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  286   8272
 ALGO |    25     -     -    21     -    43     -     -     -     - |  288    136
 ALIC |    14     -     9    11     -    33     6     8     -     - |  288   3529
 ALRT |     7     -     6    11    15    18     9     -     -     - |  288   5167
 AMC2 |    11     -     -     9     -    30    24     -     -     - |  288     21
 ANKR |    13     -     8     -     -     -     6     -     -     - |  288    >>>
 ARTU |    22     -    10    14    18     -     7    11     -     - |  288   8952
 AUCK |    10     -     6    10     -     -     6     -     -     - |  288   5116
 BAKE |     -     -     8    10    26     -     8     -     -     - |  288   4784
 BAKO |    16     -     -    13     -    23     -     -     -     - |  288   2549
 BARH |     -     -    12    16     -    68     -     -     -     - |  288   2456
 BJCO |     -     -    11    14     -     -    11     -     -     - |  278   9134
 BOGT |    17     -    19    16    34    20     7    13     -     - |  288  11752
 BOR1 |    47     -     -    39     -    38     -     -     -     - |  287   6461
 BRAZ |    13     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   2182
 BRST |    12     -     9     -    28     -    12     -     -     - |  288   1962
 BRUX |    10     -     -    12    15     -     9     -     -     - |  288     36
 CAS1 |    19     -     8    10    15     -     6    10     -     - |  288   4843
 CCJ2 |     -     -     -    22    44     -    10    14     -     - |  288   9925
 CEDU |    22     -     7    15     -    34     7     -     -     - |  288   5137
 CHAN |     -     -     6    10     -     -     -    11     -     - |  288   6105
 CHPI |     -     -    10    14     -     -     8     -     -     - |  288   6152
 CHTI |    16     -     8    12    18     -    13    12     -     - |  288   4726
 CHUM |     -     -    13    15    20     -     -     -     -     - |  288   9399
 CHUR |    14     -     6    10     -    22    12     -     -     - |  288   4433
 CKIS |     -     -     -     -    23    35     -    17     -     - |  288   9021
 CNMR |     -     -     -    18     -     -     -    24     -     - |  288  11075
 COCO |    21     -    17     -    29     -    12    16     -     - |  288    >>>
 CORD |    11     -    11    16     -    27     6     -     -     - |  288   3496
 CRO1 |    15     -     -    12     -    27    15     -     -     - |  288     30
 DAEJ |    18     -    13    17    27    37    11     -     -     - |  288   3469
 DARW |    17     -    12    15    36     -     7    12     -     - |  288   3363
 DAV1 |    11     -     6     7    18     -     7     -     -     - |  288   7954
 DGAR |    18     -     -    14    26    41     -     -     -     - |  288  14678
 DGAV |     -     -     9    15     -     -     7    17     -     - |  288   8721
 DRAG |     -     -     9    18    25     -     -     -     -     - |  288   3946
 DRAO |    10     -     6     8     -     -     9     -     -     - |  288   6282
 DUBO |    16     -    14    20    26    57    19    12     -     - |  288  46375
 FAIR |    14     -     -    12    20     -     -    13     -     - |  288   7161
 FLIN |    18     -     -    15     -     -    13     -     -     - |  288   4729
 FLRS |     -     -    13    18     -     -     -     -     -     - |  284   2018
 GLPS |    12     -    14    11    22    19     5     8     -     - |  288  13729
 GLSV |    20     -    10    15    26    60    11     -     -     - |  288   1590
 GMSD |     -     -     9     8    22     -     9     -     -     - |  288   4151
 GODE |    20     -     -    17     -     -    19     -     -     - |  277     67
 GOLD |    15     -     9    16     -    38    17     -     -     - |  288   2893
 GOPE |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288    701
 GRAS |    20     -    13    14     -     -     9     -     -     - |  288   2401
 GRAZ |    10     -     7    11     -    21    11     -     -     - |  288   3228
 GUAT |    20     -    11    19     -     -     9     -     -     - |  288   2224
 GUUG |     -     -    11    14     -    49     -     -     -     - |  288   7829
 HARB |     9     -     7    11     -     -     8     9     -     - |  288   1785
 HERS |    11     -     7     -     -    18    11     -     -     - |  288     19
 HOB2 |    38     -     X     X     -    63     -    41     -     - |  188    116
 HOFN |    11     -     7    11    19     -     7     -     -     - |  288   2631
 HOLB |     8     -     -     9    20     -    11     -     -     - |  288   6327
 HOLM |    12     -     6    11     -     -     -     -     -     - |  288   9292
 HRAO |    10     -     -     8     -     -    17     -     -     - |  288     52
 HYDE |    13     -    13    14    22    41    11     -     -     - |  288   2737
 IISC |    20     -     -    17     -     -    12    12     -     - |  288  15770
 IRKJ |     -     -    11    13    19    51     -     -     -     - |  288    101
 ISPA |    26     -    15     9    17     -     7    10     -     - |  288  10524
 JFNG |     -     -     9     -    22     -     -     -     -     - |  288   6248
 JPLM |     -     -     -    14    24    38    17     -     -     - |  286   4406
 KARR |    16     -     7    11    26     -    10     6     -     - |  288   3639
 KELY |     -     -     8     9    18     -     -     -     -     - |  288   9469
 KERG |    13     -     8    13     -     -     -     -     -     - |  288   7088
 KIRU |    14     -     9    11    25     -    15     -     -     - |  288   2698
 KOKB |     8     -     -     -     -    30    10     9     -     - |  288     65
 KOKV |     -     -    31    41     -     -     8     -     -     - |  243     64
 KOUC |     -     -    22    29     -    35     -     -     -     - |  220   8243
 KOUR |    22     -    16    16     -    36    11    15     -     - |  288     39
 KRGG |     -     -     -    12    13     -    10    12     -     - |  288   7950
 LAMA |    47     -     -    39     -   115     6     -     -     - |  287   2755
 LHAZ |     -     -    10     -    24     -    11     -     -     - |   32    >>>
 LPGS |    16     -     -     -    24     -    21     -     -     - |  285    >>>
 MAC1 |    13     -     7    16    22    15     7    14     -     - |  288   3997
 MAG0 |    13     -     9    19     -     -     9     -     -     - |  287   5710
 MAL2 |    14     -    10    15    25     -     9     -     -     - |  288   8237
 MAS1 |    12     -    11    15    26     -     6     -     -     - |  288   9293
 MATE |    18     -    13    12     -     -    13     -     -     - |  288    126
 MAW1 |    25     -    15    11    25     -    19    21     -     - |  287   5315
 MCIL |     -     -    10    17    28     -    11     -     -     - |  288   4784
 MCM4 |     8     -     -    11    16    16    11     -     -     - |  288   5575
 MDVJ |    48     -    18    18     -    95     -     -     -     - |  288     43
 METS |    10     -     -     8     -     -    11     -     -     - |  287   9577
 MGUE |     -     -     7     -    17     -     -     -     -     - |  288     25
 MIZU |    37     -     -    31     -    57    24     -     -     - |  276    730
 MOBS |     -     -     8     -    18    38     -     -     -     - |  280   2996
 MONP |    18     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  272   3162
 MORP |     -     -     -    10     -    28     -    13     -     - |  288   3076
 NANO |    13     -     6    11     -     -     9     -     -     - |  288   2441
 NICO |    19     -    12    17     -    47    16     -     -     - |  288   3830
 NIUM |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288  10006
 NKLG |     9     -     9    13    26    20     7    11     -     - |  288   9158
 NLIB |     -     -     -    15    27    50     -     -     -     - |  288     46
 NNOR |     -     -    10     -    24     -    13     -     -     - |  288    603
 NRC1 |    26     -     -    21     -     -    14     -     -     - |  283     51
 NRIL |    16     -    11    21    23     -     8     9     -     - |  288   9036
 NRMD |     X     -     -    48     X     -     -    63     -     - |   66   1845
 NYA1 |    15     -     9    11     -    37    11     -     -     - |  288   3575
 NYAL |     -     -     -     8     -     -    14    10     -     - |  288    465
 OHI2 |     -     -     9     -     -     -    19    16     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -    10     -    23     -     -     -     -     - |  288     33
 ONSA |     9     -     7    11     -    20    10     -     -     - |  288     31
 OPMT |     8     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288     33
 OUS2 |     -     -    10     -    23     -    14     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -     8    15    38     -     -     -     - |  288   4456
 PARC |     -     -     -    10    19    49     -    13     -     - |  288   2971
 PBRI |     -     -    11    15     -     -    12     -     -     - |  288   2646
 PDEL |    22     -    22    22    36    65    14    21     -     - |  288   2161
 PERT |    21     -     8    16     -    46     6     -     -     - |  288   4716
 PETS |     -     -     -    17     -     -     -    22     -     - |  288   8471
 PIE1 |    11     -     9    11     -    23     7     -     -     - |  288     37
 PIMO |    24     -    15    24    34     -    15    20     -     - |  288   9025
 POHN |     -     -    17     X    40     -    41     -     -     - |  186   4444
 POL2 |    10     -     -     8     -     -    14     -     -     - |  288   7851
 PRDS |    21     -     9    11     -    38     8     -     -     - |  288    178
 PTBB |    11     -     7     -     -    33    19     -     -     - |  288     30
 QAQ1 |     9     -     6     -     -     -    13     -     -     - |  175    >>>
 QIKI |     -     -     -    10    17     -     -     6     -     - |  288   8716
 QUIN |    13     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   7999
 RABT |     9     -     -    13    20    42     9    10     -     - |  288  10419
 RECF |     -     -    14    18     -     -     -     -     -     - |  288   7614
 RESO |    10     -     7     8     -     -     8    12     -     - |  288   6632
 REUN |    16     -    10    15    15     X     X     -     -     - |  288   5475
 RIOP |    12     -    10    15     -    40    10     -     -     - |  288   7303
 SALU |     -     -    16    20     -     -     -    17     -     - |  287   7669
 SANT |    12     -     -    10     -    27     9     -     -     - |  288   1860
 SAVO |     -     -    13    18     -     -     -     -     -     - |  288   9073
 SCH2 |    16     -    13    24     -    52     7     -     -     - |  288   5159
 SCOR |     -     -     8    15    14     -     -    26     -     - |  288   5824
 SEY1 |    21     -    16    17     -    38    14     -     -     - |  269   7342
 SFER |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288     86
 SOFI |     -     -    10    14     -     -     -     -     -     - |  288   5499
 SSIA |    19     -     -    17    31     -     -     -     -     - |  288  10035
 STHL |    11     -    11    14     -     -     6    10     -     - |  288  17212
 STJO |    14     -     -    11     -    55     9     -     -     - |  286    117
 STK2 |     -     -     9     -    21     -     -     -     -     - |  288   4634
 SUTH |    17     -     -    13    22     -    16     -     -     - |  288   8973
 SUTV |     -     -     7    10     -     -     -     -     -     - |  288   5796
 SYDN |    18     -    11     -     -     -    23     -     -     - |  286    610
 SYOG |    12     -     7     9    19     -    10     -     -     - |  288   4610
 TEHN |     -     -     9    15    15     -     -     9     -     - |  288   9418
 THTI |     -     -     6     X     -     X     -    10     -     - |  152   7085
 THU3 |    10     -     5    11     -    33     9     -     -     - |  288   6097
 TIDB |    15     -     -    12     -     -     9     -     -     - |  288     45
 TIXI |     -     -    15     -    19     -     9    30     -     - |  288    >>>
 TLSE |    12     -     9    15    25     -    10     -     -     - |  288   2160
 TONG |     -     -    10     X    24     -     -     -     -     - |  270   8939
 TOW2 |    16     -     9    13    21    26     9     8     -     - |  288   5327
 TRO1 |    14     -     8    13    23    21    10     -     -     - |  288   2453
 TSKB |    35     -     -    29     -     -    28     -     -     - |  288   4735
 TUVA |     -     -    17     -    40   108     -     -     -     - |  230   9897
 UFPR |     -     -    11    14     -     -     -     -     -     - |  288   5621
 URUM |     -     -    11     -    21     -    13    13     -     - |  288    >>>
 USUD |    21     -     -    18     -    26    31     -     -     - |  287     38
 UZHL |     -     -     9    13     -     -     -     -     -     - |  288   1735
 VILL |    18     -    12    22    37     -    13     -     -     - |  288   3186
 WAB2 |    18     -     -    15     -     -     9     -     -     - |  288     30
 WHIT |    11     -     5     8     -     -     6     -     -     - |  288  20444
 WILL |     8     -     -     9     -     -     -    10     -     - |  288   6287
 WIND |     -     -     5     -    11     -    11     -     -     - |  288    >>>
 WTZR |     8     -     6    10     -     -    13     9     -     - |  288     35
 XMIS |     -     -    10    10    20    29     8     -     -     - |  288   6595
 YAR2 |    15     -     -    13     -     -    22     -     -     - |  288     79
 YELL |    11     -     -    10    15    39     9     9     -     - |  288     68
 YKRO |    11     -     7    14     -     -    14    12     -     - |  288  17547
 YSSK |    43     -     -    35     -    36    10    14     -     - |  287   8173
 ZECK |    12     -    11    11     -     -     9     -     -     - |  288     75
 ZIMM |     9     -     -     7     -    26     -     -     -     - |  288   2957
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    18    10    13    20    43    14    16  1029     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   REUN  | 1855-4 10:00:00 |         535
esa |   REUN  | 1855-4 10:00:00 |         640
grg |   URUM  | 1855-4  1:35:00 |         704
grg |   NRMD  | 1855-4  4:40:00 |     -171517
grg |   MAW1  | 1855-4 19:25:00 |     -218385
grg |   MAW1  | 1855-4 19:30:00 |      -10547
grg |   MAW1  | 1855-4 19:35:00 |      -17062
grg |   MAW1  | 1855-4 20:35:00 |      246262



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   283     2   288     3.40     4.75     2.46     2.46   | 6.39e-14  2.02e-14  6.10e-15 |
 MATE |   288   285     1   288     3.38     4.75     4.55     4.55   | 4.51e-14  1.38e-14  9.16e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.11     4.75     4.73     4.73   | 2.07e-14  5.94e-15  2.33e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.26     4.75     3.34     3.34   | 3.03e-14  5.38e-15  9.99e-16 |
 PTBB |   288   285     1   288     3.17     4.75     4.73     4.73   | 4.80e-14  1.23e-14  2.50e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.63     4.75     3.95     3.95   | 2.84e-14  6.51e-15  1.72e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.59     4.75     4.73     4.73   | 3.18e-14  6.75e-15  9.16e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.47     4.75     4.73     4.73   | 3.03e-14  6.67e-15  2.06e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     2.88     4.75     4.73     4.73   | 4.99e-14  1.08e-14  1.66e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.17     4.75     4.73     4.73   | 4.62e-14  7.43e-15  3.60e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.80     4.70     4.73     4.73   | 4.41e-14  6.16e-15  3.06e-15 |
 PRDS |   288   285     1   288     2.79     4.67     1.75     1.75   | 6.23e-14  1.02e-14  6.78e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.77     4.63     0.19     0.19   | 4.43e-14  7.59e-15  2.29e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.77     4.63     0.20     0.20   | 4.88e-14  5.28e-15  3.51e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.64     4.20     2.48     2.48   | 4.67e-14  1.02e-14  7.55e-15 |
 KOKV |   243   243     0   243     2.38     3.96     0.95     0.95   | 3.87e-14  1.33e-14  4.67e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.31     3.24     0.63     0.63   | 4.49e-14  9.39e-15  3.92e-15 |
 STJO |   286   286     0   286     2.23     3.04     0.53     0.53   | 5.19e-14  1.34e-14  1.02e-14 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.21     2.95     0.79     0.79   | 5.40e-14  1.27e-14  4.32e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.06     2.57     3.07     3.07   | 3.75e-14  5.32e-15  2.30e-15 |
 IRKJ |   288   287     1   288     2.05     2.55     1.22     1.22   | 6.90e-14  1.35e-14  7.31e-15 |
 GODE |   277   273     2   277     1.98     2.49     2.57     2.57   | 4.99e-13  2.89e-13  9.72e-14 |
 MGUE |   288   288     0   288     1.91     2.21     0.78     0.78   | 3.00e-14  6.15e-15  2.16e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.40     1.19     1.55     1.55   | 9.77e-14  1.24e-14  2.31e-15 |
 NRC1 |   283   283     0   283     1.36     1.14     1.50     1.50   | 6.61e-14  2.24e-14  7.62e-15 |
 HOB2 |   188   188     0   188     1.02     0.99     0.22     0.22   | 1.30e-13  3.85e-14         - |
 USUD |   287   287     0   287     1.20     0.88     4.46     4.46   | 1.10e-13  1.59e-14  3.43e-15 |
 NLIB |   288   285     1   288     1.02     0.63     0.64     0.64   | 1.59e-13  1.49e-14  3.91e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     0.93     0.52     0.36     0.36   | 5.97e-14  2.13e-14  5.97e-15 |
 G27  |   288   285     1   288     2.23     0.24     1.23     1.23   | 5.83e-14  1.86e-14  2.78e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.72     0.24     4.73     4.73   | 6.30e-14  2.92e-14  2.02e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.72     0.18     4.73     4.73   | 5.77e-14  3.01e-14  2.04e-14 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.40     0.10     0.76     0.76   | 2.54e-14  6.63e-15  1.67e-15 |
 G09  |   288   288     0   288     1.47     0.08     0.19     0.19   | 6.59e-14  1.57e-14  1.46e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.07     1.22     1.22   | 7.30e-13  7.47e-14  3.41e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.48     0.06     1.12     1.12   | 2.13e-13  6.37e-14  9.66e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     4.72     0.03     1.99     1.99   | 5.72e-14  1.79e-14  4.55e-15 |
 MIZU |   276   276     0   276     0.22     0.03     0.04     0.04   | 5.61e-13  1.25e-13  9.20e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.22     0.03     0.03     0.03   | 5.24e-13  1.05e-13  5.87e-14 |
 G04  |   276   276     0   276     0.23     0.03     0.31     0.31   | 1.69e-12  4.05e-13  1.77e-13 |
 G25  |   288   288     0   288     4.72     0.03     1.31     1.31   | 5.37e-14  2.53e-14  3.00e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.98     1.98   | 5.83e-13  5.93e-14  9.53e-15 |
 G02  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.53     1.53   | 5.70e-13  5.19e-14  1.37e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.40     0.40   | 6.62e-13  8.11e-14  2.08e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.88     0.88   | 6.93e-13  6.91e-14  4.16e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.23     0.02     0.51     0.51   | 6.92e-13  6.10e-14  3.07e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.20     1.20   | 6.86e-13  6.66e-14  1.10e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     1.30     1.30   | 6.83e-13  6.32e-14  1.82e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.45     0.45   | 7.04e-13  6.51e-14  1.85e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.21     0.02     0.16     0.16   | 5.99e-13  7.02e-14  2.88e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.65     0.65   | 7.56e-13  8.11e-14  2.59e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.19     0.01     1.87     1.87   | 6.99e-13  6.94e-14  5.71e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.25     0.01     0.08     0.08   | 5.91e-13  5.49e-14  2.82e-14 |
 DAEJ |   288   279     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.69e-12  1.03e-12  2.27e-13 |
 FLRS |   284   252    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-12  1.17e-12  1.77e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.30e-12  5.08e-13  1.51e-13 |
 G11  |   288   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  9.48e-14  5.63e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.33e-13  9.15e-14  3.26e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.87e-13  9.71e-14  3.05e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  1.68e-13  4.99e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.36e-13  5.58e-14  1.92e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.91e-13  1.68e-13 |
 G26  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-14  2.75e-14  2.59e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.19e-13  7.83e-14  4.80e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-14  3.48e-14  2.59e-14 |
 GLSV |   288   259     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  5.40e-13  1.56e-13 |
 GRAS |   288   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.00e-12  8.00e-13  2.51e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-13  5.04e-13  1.14e-13 |
 HOFN |   288   261     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  7.42e-13  1.34e-13 |
 JPLM |   286   259     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-10  3.28e-11  9.59e-12 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.24e-13  3.42e-13  1.38e-13 |
 NNOR |   288   281     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.95e-12  3.64e-13  5.65e-14 |
 NYAL |   286   276     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.28e-13  2.71e-13  4.70e-14 |
 PDEL |   288   258     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.83e-12  8.78e-13  1.78e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.42e-13  8.53e-14 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-13  2.30e-13  5.04e-14 |
 TIDB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-13  1.23e-14  2.54e-15 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  8.44e-13  2.22e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  5.41e-13  1.68e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.32e-14  5.84e-15  1.62e-15 |
 GOLD |   288     0    96     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-12  7.38e-13  2.11e-13 |
 KOKB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.78e-14  1.27e-14  7.31e-15 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.69e-12  7.74e-13  2.12e-13 |
 MORP |   288   274     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.94e-12  9.76e-13  2.36e-13 |
 MONP |   272   266     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.74e-12  4.03e-13  3.00e-13 |
 UZHL |   108    22    63     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.31e-11  5.70e-12         - |
 CHTI |   288   271     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.04e-12  1.42e-12  2.37e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.21e-22  2.91e-20  1.27e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      TIDB |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
