
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1866   Day: 1   MJD: 57307                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 125095    562   -1095      71     17     17     16    124    134     91   11.97
 emr |  2880     0  91997   2717    7450    -825      9      9      0     75     75      0   26.02
 esa |  2880     0 126680   3214   -1975    2115      8      8     10    133    152     65   23.83
 gfz |  2871     0 135393    781    -790     720     11     10     12    101    101    103   19.78
 grg |  2880     0 113474   7466     254     -82     26     26     23    182    182    183    6.88
 mit |  2880     0 112105   3018    -372    -319     42     43     35    424    460    194    0.00
 igr |   288     0  39935    149    5765    -811     14     18     12     71     67     72    0.00
 jpl |   288     0  26675    851    7462    -788     14     17     13    115    133    104   11.53
 ngs |    96     0   3064     17 -305642  814219   1442   1442      0   3350   3350      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    99    70  -224   154  -138   -99   -94   188   423     - |
    2 |   -61   -59   157   -81    16   113   131    23 -2014     - |
    3 |   -14   -68  -122   108   402   127   -86   -57   513     - |
    4 |    -6    11   -78    27   162  -235   -68    -3 -1348     - |
    5 |   106    86  -199    58    16  -322    -1   -13 -2125     - |
    6 |  -146    26   -93   102   206  -139   -17  -139   304     - |
    7 |    53    50  -100    47   -75  -167   -32    45 -1350     - |
    8 |  -218   -31   124    32     X   431   -13  -149 -3381     - |
    9 |  -143  -121    56    19   521   239   -24  -191  -477     - |
   10 |   108   -55     X    22     6 -1100    57    19 -5688     - |
   11 |   101    -8   -10    18  -188  -291    -6   159  7093     - |
   12 |   117    57   -97   -37     9   -29   -12    92 -1347     - |
   13 |   -12    -7    61   -26  -143  -961   -64    56  2039     - |
   14 |   -14   -48   127   -64   -55  -181    26    28  2652     - |
   15 |   147    50  -115    28  -140  -409    13    81  -524     - |
   16 |   -77   -57   149   -52    12   503    42  -167  2063     - |
   17 |   184    45  -235   127   -61     3    -5   110 -2859     - |
   18 |   -16     6    16    -3   -48  -223     4    25  8255     - |
   19 |  -124  -132   234   -18   -29   724   124   -82  -442     - |
   20 |   -93   -71   116     0    60   342    23  -169  1921     - |
   21 |     9   -89   165   -20  -186    97    39   -52   786     - |
   22 |  -178   -70   231   -91    84   899   120  -296 -3741     - |
   23 |    86    21    -7   -98    50  -718    -7   157 -1533     - |
   24 |    63   139  -183    40  -143   226   -17   147 -3484     - |
   25 |   -35    12    16    -1   -45   441    -3    44   641     - |
   26 |    63    24   -61   -50   156   357   -47     3   617     - |
   27 |   -18    49   -73    -7   129   330   -78   -67   279     - |
   28 |  -161   -54   193   -96    95  -506     0   -29  6812     - |
   29 |   323   145  -293     5  -151  -841   -27   220  -951     - |
   30 |   -49   -15    88    -3  -155   280   -17    11   252     - |
   31 |   207    91  -105    15  -385   612   -51     1 -1411     - |
   32 |  -273     X   263  -159     X   124   102     X -3317     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -    -7     8     -     -   -20     -     -     - |
 ABPO |     -     -    30   -80     -  -251     -    75     -     - |
 ADIS |     -     -   -66     -   230     -   -57     -     -     - |
 ALBH |   -58     -     -    35     -    -9     -     -     -     - |
 ALGO |    35     -     -   -21     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |   -11     -     8    -3     -     -     5     -     -     - |
 ALRT |   -69     -    56     1   -68     -     -    -6     -     - |
 AMC2 |   -10     -     -     6     -    20    45     -     -     - |
 ANKR |     -     -    33     -     -     -   -54   -68     -     - |
 AREQ |    -4     -     -    -1     -     -   -39     6     -     - |
 AREV |     -     -   100  -121     -     -   -18     -     -     - |
 ARTU |    44     -    -5   -78   -18     -     0   108     -     - |
 ASPA |   -26     -     3    11     -     -    -8     -     -     - |
 AUCK |   -38     -    -9    24     -   122     6    17     -     - |
 BAKE |     -     -    53   -47   -48     -    15     -     -     - |
 BAKO |    53     -     -   -32     -  -169     -     -     -     - |
 BARH |     -     -     5    -7     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    44   -53     -     -    -4     -     -     - |
 BJFS |    38     -    -2   -55    98  -106     -     -     -     - |
 BOGT |   -13     -     -   -14    62   -30   -16     -     -     - |
 BOR1 |   -56     -     -    34     -  -151     -     -     -     - |
 BRAZ |  -128     -   104   160     -   147     -  -357     -     - |
 BRMU |   -35     -    28   -14     -   -25     4     2     -     - |
 BRST |   173     -   -48     -  -141  -140   -27     -     -     - |
 BRUX |    93     -     -   -83    75     -   -30     -     -     - |
 CAS1 |  -195     -    44   -42   363  -213    -4   -31     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -    59  -169     -     -     -     -     - |
 CEDU |   -31     -    67   -50     -  -207    -1   -20     -     - |
 CHPI |     -     -    79   -96     -   237    -3     -     -     - |
 CHTI |   -92     -   -22    72    34     -   -22    -3     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -136   393  -553     -     -     -     - |
 CHUR |   -25     -    73   -57     -   -30    24   -26     -     - |
 COCO |  -136     -    27     -   143     -     -     -     -     - |
 CORD |   -48     -    35   -12     -   109    13     -     -     - |
 DAEJ |   295     -     -  -178     -     -    49     -     -     - |
 DARW |   -13     -    81   -37   -94     -     1   -42     -     - |
 DAV1 |     4     -    34   -43     X     -     -     -     -     - |
 DGAR |  -141     -     -     7   230  -114     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -42   -33     -     -    59   142     -     - |
 DRAG |     -     -   -13    16     X     -     -     -     -     - |
 DRAO |   117     -    46  -116     -     -    76     -     -     - |
 DUBO |   -32     -    80   -57   -64     -    -6     -     -     - |
 FAIR |    39     -     -   -67   128   175     -     -     -     - |
 FLIN |   -57     -   102   -88     -  -144     3     -     -     - |
 FLRS |     -     -    13   -15     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |    79     -   -43    54  -142     -    99     -     -     - |
 GMSD |     -     -    30   -37     1   -66     -     -     -     - |
 GODE |     3     -     -    10   -34     -    44     -     -     - |
 GOLD |   -95     -    73   -30     -  -104   -10     -     -     - |
 GOPE |    38     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 GRAS |    96     -    11   -72     -  -178   -45     -     -     - |
 GRAZ |    -1     -    29   -35     -     -    -9     -     -     - |
 GUAM |    77     -     -   -46     -   -10   -29     -     -     - |
 GUAT |  -109     -    94   -42     -   -77    15     -     -     - |
 GUUG |     -     -   -55    66     -     -     -     -     -     - |
 HARB |    75     -    53  -127     -     -   -42    38     -     - |
 HERS |   -60     -    30     -     -  -229   -77     -     -     - |
 HOB2 |   -78     -     X  -119     -     -   195   339     -     - |
 HOFN |  -168     -   186  -107   -45     -     -     -     -     - |
 HOLB |   -41     -     -    21    13     -    25     -     -     - |
 HOLM |   -12     -    28   -28     -  -245     -     -     -     - |
 HRAO |     5     -     -     -    -9   122   -19     -     -     - |
 HYDE |   -90     -    81   -59    46  -241     8     -     -     - |
 IISC |    72     -     -   -84     -     -     3    68     -     - |
 INVK |    -6     -     -     1     6   108    44     -     -     - |
 IRKJ |     -     -   102   146  -146     -     -  -373     -     - |
 ISPA |    21     -     5   -14   -21     -     9     2     -     - |
 JPLM |     -     -     -    21   -61     -     3     -     -     - |
 KARR |  -212     -    41  -122   491     -   -75    63     -     - |
 KELY |     -     -    42   -65    42  -240     -     -     -     - |
 KERG |   123     -    17   -95     -  -107    32     -     -     - |
 KIRU |    81     -   -55   -42   188   -82   -15     -     -     - |
 KOKV |     -     -    44   -53     -     -    -1     -     -     - |
 KOUC |     -     -    66    21     -     -     -  -172     -     - |
 KOUR |   -22     -     7   -31   108     -    12     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   -62   177     -    91     1     -     - |
 LAMA |    50     -     -   -30     -     -    18     -     -     - |
 LHAZ |     -     -    -2     -     6     -   -35     -     -     - |
 MAC1 |   -73     -    11     7    63     -   543     -     -     - |
 MAG0 |    46     -    31   -66     -     -   -15     -     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -    -5     -     -     3     -     - |
 MAL2 |  -127     -    94   -22   -44     -    -7     -     -     - |
 MANA |     -     -     -   -21     -     -     -    36     -     - |
 MAS1 |   -19     -   -24    21   -75     -    11    76     -     - |
 MATE |    -9     -    28   -29     -   -69   -32     -     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -   138     -     -   -82     -     - |
 MAW1 |   -57     -     1    47   -75   845    -4    11     -     - |
 MCIL |     -     -    45   -62    57     -     0   -21     -     - |
 MCM4 |  -103     -     -   -94   489     -   -35     -     -     - |
 MDVJ |   187     -   -59   -41     -     -     -     -     -     - |
 METG |     -     -    13     -   -45     -     -     -     -     - |
 METS |    44     -     -   -27     -     6     3     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -18     -    62     -     -     -     -     - |
 MIZU |  -204     -     -   124     -    17     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   154  -186     -  -216     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -    24     -   -84  -135     -     -     -     - |
 MONP |  -211     -   106     -     -     -     -     -     -     - |
 NAIN |     -     -     -    -9    25     -     -     -     -     - |
 NANO |   -14     -    66   -71     -     -   -30     -     -     - |
 NICO |   -76     -    67   -35     -     -    41     -     -     - |
 NIUM |     -     -    49   -59     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |   -23     -    64  -115   147     -     -     2     -     - |
 NLIB |     -     -     -  -141   405     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -13     -    46   -64   -17     -     -     - |
 NRC1 |   -38     -     -    23     -     -    39     -     -     - |
 NRIL |   -99     -    49   -31   196     -   116   -63     -     - |
 NRMD |   -12     -     -    42  -100     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -54     -    62   -42     -     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -    22     -  -325   -55   -37     -     - |
 OHI2 |     -     -    31     -     -     -    33   -65     -     - |
 OHI3 |     -     -   -23     -    81  -205     -     -     -     - |
 ONSA |   101     -     0   -61     -   -98     4     -     -     - |
 OPMT |   -55     -     -    33     -   120     -     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -34    99   151     -     -     -     - |
 PARC |     -     -    51   -35    93     -     -  -101     -     - |
 PBR2 |     -     -     6     -     -     -    24   -12     -     - |
 PDEL |    16     -    11   -47    82    21   -26    -7     -     - |
 PERT |   -39     -    19     1     -  -134   -13     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -11     -     -    25    18     -     - |
 PIE1 |    17     -    51   -72     -    98    -4     -     -     - |
 PIMO |    -2     -    34   -91   219  -249   -34   -38     -     - |
 POL2 |    12     -    45  -112     -  -127   -22    86     -     - |
 POVE |     -     -     -   -31     -     -     -    54     -     - |
 PRDS |    13     -    71   -92     -   100    61     -     -     - |
 PTBB |   -42     -    21     -     -   -17   -27     -     -     - |
 QAQ1 |   -75     -    38     -     -     -    -3     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -33    61     -     -    20     -     - |
 QUIN |   -55     -    28     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |   -19     -     -   -21    73     -   -32    13     -     - |
 RBAY |   159     -     -   -96     -  -183   -26     -     -     - |
 RECF |     -     -    29   -35     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -60     -    42   -14     -     -    30     -     -     - |
 REUN |  -100     -     8    54   -32     -     1     -     -     - |
 RIOP |   -11     -     -    45     -    60    55   -67     -     - |
 SALU |     -     -    37   -45     -     -     -     -     -     - |
 SANT |   -26     -     -     3     -    42    29    21     -     - |
 SAVO |     -     -   -10    24     -     -     -   -21     -     - |
 SCH2 |     7     -    25   -45     -    31    13    18     -     - |
 SCOR |     -     -    -3   -78   235   -20     -     X     -     - |
 SEY1 |   115     -     -   -92     -   -46     5    52     -     - |
 SEYG |     -     -   -64     -   222     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -    91  -109     -  -146     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -    43   -52     -  -324     -     -     -     - |
 SOLA |     -     -    41   -49     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -108     -     -   -31   290     -     -     -     -     - |
 STHL |    21     -    80  -109     -     -     1     -     -     - |
 STJO |     2     -     -    -1     -    25    31     -     -     - |
 SUTH |    32     -     -  -120   289    62     -     -     -     - |
 SUTV |     -     -    77   -93     -     -    -1     -     -     - |
 SUWN |    51     -    92   -95  -134  -196     -     -     -     - |
 SYDN |   -25     -    13     -     -     -    18     -     -     - |
 SYOG |    26     -    -2   -95   234  -253  -146     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -54   145     -     -     7     -     - |
 THTI |     -     -    22   -94     -   267    43   116     -     - |
 THU3 |    33     -     -   -20     -     -    62     -     -     - |
 TIDB |   -57     -     -    34     -   146    92     -     -     - |
 TLSE |    42     -    -6   -57   113     -   -48     -     -     - |
 TNML |     -     -    10     -     -     -     -   -20     -     - |
 TONG |     -     -  -123    -8   500   129     -     -     -     - |
 TOW2 |   -86     -     8     -   240     -   -40   -70     -     - |
 TRO1 |  -128     -   102   -33    56     -   -12   -59     -     - |
 TUVA |     -     -   -25     -    88     -     -     -     -     - |
 UFPR |     -     -    26   -31     -     -     -     X     -     - |
 URUM |     -     -  -144     -   281     -   -53   129     -     - |
 USUD |   -27     -     -    16     -     -    77     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -66    80     -     -     -     -     -     - |
 VILL |     6     -    26    -4   -90     -    -6     -     -     - |
 WAB2 |    81     -     -   -49     -    39     -     -     -     - |
 WHIT |     0     -    65   -67     -     -    16   -18     -     - |
 WILL |   -46     -     -   -64     -     -     -   158     -     - |
 WSRT |    60     -     -   -36     -   -53     0     -     -     - |
 WTZR |  -100     -   225  -152     -     -     -  -101     -     - |
 XMIS |     -     -    39  -147   298  -448   -39    -2     -     - |
 YAKT |  -131     -    97   -48     -     -   -22     -     -     - |
 YAR2 |   -23     -     -    14     -     -    -8     -     -     - |
 YELL |    26     -     -   -72    68     -    61    62     -     - |
 YKRO |    35     -     3   -29     -     -     -     7     -     - |
 YSSK |   -39     -    16   -23     -    27     2    48     -     - |
 ZAMB |   -51     -    68   -67     -     -   -19    27     -     - |
 ZECK |   132     -    -2   -77     -     -   -27     -     -     - |
 ZIMM |   113     -     -   -69     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    12     8     9     8    20    29    24    23   730     - | 2880    111
    2 |    14     8     6     7    21    38    12    14   361     - | 2880    225
    3 |    27    10     8     8    26    48    11    11   448     - | 2880    428
    4 |    15     7     6     8    20    31     9    11  1725     - | 2880   1025
    5 |    14    13    14     8    22    60    18    12   552     - | 2880    534
    6 |    19     7    10     8    20    36    17    18   385     - | 2880    104
    7 |    19    11     9     9    37    36    13    12   561     - | 2880    209
    8 |    12     9    11    13     X    29    19    21  4039     - | 2880   1320
    9 |    19     9     9     9    33    32    29    27   261     - | 2880    385
   10 |    36    17     X    18    18    52    28    17  1044     - | 2880    510
   11 |     9     7    15    19    20    30    20    21  2739     - | 2880    294
   12 |    17     9     8     7    34    85    21    16   474     - | 2880    455
   13 |    18    13    15    27    30    43    22    16   985     - | 2880    570
   14 |    12     9     7     8    31    41    14    12   654     - | 2880    251
   15 |    14    10     8     8    27    36    19    13   946     - | 2880    201
   16 |    13    10     6     8    30    57    26    21   734     - | 2880    437
   17 |    14     9     7     7    22    46    16    16   939     - | 2880    245
   18 |    12     8     6     7    19    40    10    11  3338     - | 2880    325
   19 |    17     9    10     9    23    28    12    13   745     - | 2880    196
   20 |    12     9     7     5    20    48    26    21  1240     - | 2880    278
   21 |    18     7     6    12    22    42    12    14   642     - | 2880    378
   22 |    11     7     7     5    22    35    33    32  1300     - | 2880    273
   23 |    22     7     7    15    31    45    20    19   366     - | 2880    365
   24 |     8     9     7    10    26    37    19    18  2696     - | 2880    846
   25 |    36    11     8    10    33    49    11    11   324     - | 2880    213
   26 |    17     9     7     8    31    42    13    11   579     - | 2880    375
   27 |    18    10     7    11    23    33    14    13   471     - | 2880    167
   28 |    17     8     7    10    31    36    13    10  2662     - | 2880    388
   29 |    16    11     7     8    29    59    24    26   332     - | 2880    202
   30 |    15     8     7     9    34    24    10    10   266     - | 2880    148
   31 |    13    11     7     9    30    54    15    12   684     - | 2880    198
   32 |    13     X     5    10     X    57    23     X  1580     - | 2837   1376
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -    17    20     -     -    13     -     -     - |  286  10664
 ABPO |     -     -    11    13     -    39     -    16     -     - |  288  12675
 ADIS |     -     -     6     -    23     -     9     -     -     - |  181    >>>
 ALBH |    12     -     -     7     -    41     -     -     -     - |  288   3930
 ALGO |    25     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     76
 ALIC |    14     -     9     6     -     -     5     -     -     - |  288   3049
 ALRT |     8     -     6     7    19     -     -     6     -     - |  288   5485
 AMC2 |    14     -     -     9     -    40    23     -     -     - |  288     28
 ANKR |     -     -     6     -     -     -    12    11     -     - |  288    >>>
 AREQ |    17     -     -     7     -     -    12    12     -     - |  288   8683
 AREV |     -     -     6     8     -     -    10     -     -     - |  288   8533
 ARTU |    10     -     8    11    14     -     5     7     -     - |  288  12644
 ASPA |    20     -    11    11     -     -    10     -     -     - |  288  12597
 AUCK |    14     -     8     9     -    29     9    12     -     - |  288   6839
 BAKE |     -     -     6    10    20     -     6     -     -     - |  288   3652
 BAKO |    22     -     -    13     -    40     -     -     -     - |  287   3178
 BARH |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   3079
 BJCO |     -     -    26    31     -     -    15     -     -     - |  256   7221
 BJFS |    14     -     7    11    15    26     -     -     -     - |  288   5279
 BOGT |    11     -     -     9    20    30    13     -     -     - |  288  14235
 BOR1 |    11     -     -     7     -    40     -     -     -     - |  288  10156
 BRAZ |    22     -     9    13     -    26     -    11     -     - |  288  11190
 BRMU |    15     -     9    14     -    30     6    12     -     - |  288   4118
 BRST |    12     -     9     -    25    31    14     -     -     - |  288   1658
 BRUX |    11     -     -     8    14     -     7     -     -     - |  288     35
 CAS1 |    20     -     9     9    21    31     6    11     -     - |  288   3144
 CCJ2 |     -     -     -    10    30     -     -     -     -     - |  220  10395
 CEDU |    15     -     7     7     -    32     9     8     -     - |  288   5179
 CHPI |     -     -    10    12     -    36    11     -     -     - |  288   8136
 CHTI |    14     -     9    11    26     -     7     8     -     - |  288   6481
 CHUM |     -     -     -     9    26    36     -     -     -     - |  287  26826
 CHUR |    14     -     6    11     -    45     9    28     -     - |  288   3755
 COCO |    26     -    10     -    34     -     -     -     -     - |  274    >>>
 CORD |    15     -     9     8     -    35     9     -     -     - |  288   8792
 DAEJ |    12     -     -     7     -     -    13     -     -     - |  288   3769
 DARW |    21     -    14    18    37     -     8    17     -     - |  288   5457
 DAV1 |    15     -     8    11     X     -     -     -     -     - |  288   6340
 DGAR |    26     -     -    17    28    30     -     -     -     - |  288  17078
 DGAV |     -     -    10    13     -     -     6    12     -     - |  288   6627
 DRAG |     -     -    25    30     X     -     -     -     -     - |   85   3785
 DRAO |    25     -    14    21     -     -    21     -     -     - |  282   3690
 DUBO |    26     -    13    21    27     -    13     -     -     - |  288  27992
 FAIR |    14     -     -     8    17    29     -     -     -     - |  288   9381
 FLIN |    14     -     9    10     -    39     8     -     -     - |  288   4044
 FLRS |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   2251
 GLSV |    16     -     6     6    14     -     6     -     -     - |  288   1754
 GMSD |     -     -     9    10    29    37     -     -     -     - |  288   5743
 GODE |    17     -     -    11    26     -     9     -     -     - |  288    157
 GOLD |    14     -    10    10     -    29    12     -     -     - |  288   3682
 GOPE |     6     -     -     4     -     -     -     -     -     - |  288    574
 GRAS |    15     -     8    10     -    37     8     -     -     - |  288   2945
 GRAZ |    12     -     6     7     -     -    11     -     -     - |  288   3773
 GUAM |    20     -     -    12     -    43    17     -     -     - |  281   7780
 GUAT |    19     -    12    16     -    35    11     -     -     - |  288   2449
 GUUG |     -     -    10    12     -     -     -     -     -     - |  288   6439
 HARB |    17     -    13    10     -     -    10    13     -     - |  288   1966
 HERS |    14     -     7     -     -    31    20     -     -     - |  288     31
 HOB2 |    19     -     X    11     -     -    29    28     -     - |  287    139
 HOFN |    15     -     6    10    25     -     -     -     -     - |  288   2998
 HOLB |    26     -     -    15    30     -    18     -     -     - |  288   3187
 HOLM |    21     -    15    20     -    25     -     -     -     - |  286   5636
 HRAO |     8     -     -     -    15    24    15     -     -     - |  287     49
 HYDE |    20     -    10    10    25    31     8     -     -     - |  288   3093
 IISC |    19     -     -    15     -     -    12    16     -     - |  288  19886
 INVK |    12     -     -     7    21    27    11     -     -     - |  288   8212
 IRKJ |     -     -     7    11    17     -     -    10     -     - |  288     78
 ISPA |    13     -    12    23    16     -    11    14     -     - |  288  16459
 JPLM |     -     -     -     7    21     -    17     -     -     - |  285   2343
 KARR |    17     -    13    12    29     -    12    10     -     - |  288   6016
 KELY |     -     -    11    13    27    35     -     -     -     - |  288   7635
 KERG |    16     -     9     9     -    22    10     -     -     - |  288   3213
 KIRU |    16     -     5     9    28    29     7     -     -     - |  288   1653
 KOKV |     -     -     9    11     -     -     8     -     -     - |  288    134
 KOUC |     -     -     8    10     -     -     -    14     -     - |  288   7874
 KOUR |    16     -    10    13    33     -     9     -     -     - |  288     44
 KRGG |     -     -     -     9    15     -    12    13     -     - |  288   3419
 LAMA |     9     -     -     5     -     -     9     -     -     - |  288   2634
 LHAZ |     -     -     9     -    31     -    37     -     -     - |  267    >>>
 MAC1 |    13     -     8     9    20     -    15     -     -     - |  276   3590
 MAG0 |     9     -     6     6     -     -     9     -     -     - |  287   5561
 MAJU |     -     -     -     -    40     -     -    24     -     - |  132   4022
 MAL2 |    16     -    12    13    26     -    13     -     -     - |  288   7833
 MANA |     -     -     -     8     -     -     -    14     -     - |  282  12456
 MAS1 |    14     -     8    15    25     -     5     8     -     - |  288   8582
 MATE |    12     -     6     7     -    25     8     -     -     - |  288    154
 MAUI |     -     -     -     -     9     -     -     6     -     - |  288    >>>
 MAW1 |    19     -    10     8    18    22    12    15     -     - |  265   6319
 MCIL |     -     -    14    18    26     -    14    20     -     - |  288   8397
 MCM4 |    12     -     -    10    25     -    19     -     -     - |  288   5925
 MDVJ |    13     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288    102
 METG |     -     -     9     -    31     -     -     -     -     - |  173   1407
 METS |     7     -     -     4     -    27    10     -     -     - |  287  10699
 MGUE |     -     -     8     -    27     -     -     -     -     - |  288     41
 MIZU |    22     -     -    13     -    48     -     -     -     - |  282    547
 MKEA |     -     -     9    11     -    41     -     -     -     - |  287    237
 MOBS |     -     -     6     -    22    30     -     -     -     - |  287   3044
 MONP |    15     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288   3231
 NAIN |     -     -     -     6    18     -     -     -     -     - |  288   6133
 NANO |    17     -     9    11     -     -    10     -     -     - |  288   2339
 NICO |    48     -    10    39     -     -    12     -     -     - |    2      0
 NIUM |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   9677
 NKLG |    12     -    10    15    23     -     -    11     -     - |  288   9236
 NLIB |     -     -     -     9    26     -     -     -     -     - |  266     31
 NNOR |     -     -     7     -    23    43    19     -     -     - |  287    398
 NRC1 |    11     -     -     7     -     -     8     -     -     - |  288     58
 NRIL |    12     -     7    11    16     -     8    18     -     - |  288   7277
 NRMD |    12     -     -     9    24     -     -     -     -     - |  288   7284
 NYA1 |     9     -     5     7     -     -     -     -     -     - |  288   3740
 NYAL |     -     -     -     4     -    29     9     6     -     - |  288    342
 OHI2 |     -     -     8     -     -     -    10    16     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -     7     -    23    31     -     -     -     - |  288    109
 ONSA |    11     -    16    14     -    26     9     -     -     - |  288     30
 OPMT |     9     -     -     5     -    29     -     -     -     - |  286     46
 PALM |     -     -     -     6    18    29     -     -     -     - |  288   8440
 PARC |     -     -     9     9    20     -     -     7     -     - |  288   3282
 PBR2 |     -     -     6     -     -     -     8    13     -     - |  288   4487
 PDEL |    10     -     7    11    17    22     5     7     -     - |  288   2501
 PERT |    15     -     9    11     -    46    10     -     -     - |  288   4641
 PETS |     -     -     -     6     -     -     8    10     -     - |  288   6802
 PIE1 |    17     -     9    11     -    23     6     -     -     - |  288     29
 PIMO |    35     -    21    23    33    51    17    27     -     - |  288   9826
 POL2 |    10     -     7    10     -    30     5     9     -     - |  288   7764
 POVE |     -     -     -     6     -     -     -    10     -     - |  288  10800
 PRDS |    22     -    10    11     -    52    14     -     -     - |  288     87
 PTBB |    11     -     6     -     -    21     7     -     -     - |  288     45
 QAQ1 |    12     -     6     -     -     -     8     -     -     - |  287    >>>
 QIKI |     -     -     -     9    15     -     -    12     -     - |  288   6354
 QUIN |    21     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  224   6824
 RABT |    13     -     -    14    23     -    20    11     -     - |  288   8477
 RBAY |    24     -     -    15     -    43    18     -     -     - |  283   3997
 RECF |     -     -    12    14     -     -     -     -     -     - |  288   8111
 RESO |    10     -     7     8     -     -     8     -     -     - |  288   6451
 REUN |    16     -    13    16    23     -    19     -     -     - |  287   4409
 RIOP |    12     -     -    10     -    35     9    10     -     - |  288  12691
 SALU |     -     -    14    17     -     -     -     -     -     - |  265   8697
 SANT |    17     -     -    10     -    35     9     9     -     - |  288   1825
 SAVO |     -     -    10    17     -     -     -    17     -     - |  288   9127
 SCH2 |    11     -     6     9     -    49     8     7     -     - |  288   4772
 SCOR |     -     -     5     6    15    24     -     X     -     - |  288  11238
 SEY1 |    20     -     -    19     -    49    12    22     -     - |  286   9521
 SEYG |     -     -     7     -    23     -     -     -     -     - |  282   4212
 SFER |     -     -    10    12     -    42     -     -     -     - |  288     39
 SOFI |     -     -     6     7     -    34     -     -     -     - |  288   6397
 SOLA |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   7337
 SSIA |    23     -     -    16    29     -     -     -     -     - |  282  11500
 STHL |    12     -    30    34     -     -     5     -     -     - |  281  18123
 STJO |    12     -     -     7     -    26     7     -     -     - |  288    277
 SUTH |    12     -     -     6    18    20     -     -     -     - |  288  11856
 SUTV |     -     -     6     8     -     -    10     -     -     - |  288   5881
 SUWN |    19     -     9    11    29    30     -     -     -     - |  288   4941
 SYDN |    23     -    12     -     -     -    26     -     -     - |  284    790
 SYOG |    23     -     8    10    18    33    14     -     -     - |  288   4243
 TEHN |     -     -     -     5    13     -     -     9     -     - |  288   8615
 THTI |     -     -    10    13     -    42     8    22     -     - |  288  10313
 THU3 |     9     -     -     6     -     -     9     -     -     - |  288   5580
 TIDB |    16     -     -     9     -    43    13     -     -     - |  266     60
 TLSE |    12     -     7    10    16     -     8     -     -     - |  288   1858
 TNML |     -     -     4     -     -     -     -     8     -     - |  288   1366
 TONG |     -     -    27    35    33    87     -     -     -     - |  272   7892
 TOW2 |    15     -    12     -    27     -     8     9     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    13     -    10    13    20     -    18    18     -     - |  288   2431
 TUVA |     -     -     9     -    31     -     -     -     -     - |  272   9805
 UFPR |     -     -    14    17     -     -     -     X     -     - |  142   8927
 URUM |     -     -     8     -    24     -     7    10     -     - |  288    >>>
 USUD |    24     -     -    15     -     -    24     -     -     - |  285     52
 UZHL |     -     -     6     7     -     -     -     -     -     - |  288   1525
 VILL |    13     -     8    14    25     -     5     -     -     - |  288   1239
 WAB2 |    22     -     -    13     -    26     -     -     -     - |  288     40
 WHIT |    14     -     7     9     -     -    10    11     -     - |  288   4437
 WILL |    11     -     -     9     -     -     -     9     -     - |  288   3328
 WSRT |     6     -     -     4     -    21     8     -     -     - |  288     32
 WTZR |    11     -     6     5     -     -     -     8     -     - |  288     30
 XMIS |     -     -     8    11    32    34     7    12     -     - |  288   9848
 YAKT |    14     -     8    15     -     -    19     -     -     - |  283   6581
 YAR2 |    13     -     -     8     -     -    18     -     -     - |  288     88
 YELL |     9     -     -     7    26     -    10    11     -     - |  288     49
 YKRO |    21     -    10    19     -     -     -    11     -     - |  288  15697
 YSSK |    12     -     6     9     -    26     6     8     -     - |  287   5954
 ZAMB |    15     -     9    12     -     -     6     7     -     - |  288  12186
 ZECK |    10     -     5     7     -     -     6     -     -     - |  288     35
 ZIMM |    12     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3575
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    17    10     9    11    26    42    14    15  1443     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
grg |   NICO  | 1866-1  0:15:00 |         602
grg |   NICO  | 1866-1  0:20:00 |       -1186
grg |   NICO  | 1866-1  0:25:00 |        2163
grg |   NICO  | 1866-1  4:35:00 |         516
grg |   DRAG  | 1866-1 10:00:00 |         894
grg |   DRAG  | 1866-1 10:05:00 |       -1780
grg |   DRAG  | 1866-1 10:20:00 |         577
grg |   DRAG  | 1866-1 11:00:00 |         688
grg |   DRAG  | 1866-1 14:55:00 |        -810
grg |   DRAG  | 1866-1 15:00:00 |       -2509
grg |   DAV1  | 1866-1 17:05:00 |        2967
grg |   NICO  | 1866-1 17:05:00 |       -1742
grg |   NICO  | 1866-1 17:10:00 |       -1954
grg |   DAV1  | 1866-1 17:15:00 |       -2471
grg |   MAW1  | 1866-1 21:40:00 |         526



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.53     4.79     1.90     1.90   | 3.28e-14  1.08e-14  1.15e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     3.33     4.79     3.30     3.30   | 2.67e-14  7.34e-15  1.26e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.52     4.79     4.79     4.79   | 4.57e-14  1.24e-14  6.56e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.81     4.79     4.79     4.79   | 2.03e-14  5.28e-15  2.16e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.39     4.79     4.79     4.79   | 2.89e-14  5.05e-15  3.72e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.73     4.79     3.03     3.03   | 2.75e-14  3.39e-15  1.50e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.89     4.79     4.79     4.79   | 2.80e-14  5.67e-15  4.05e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.55     4.79     4.77     4.77   | 3.20e-14  5.23e-15  2.15e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     3.21     4.74     0.18     0.18   | 3.96e-14  7.99e-15  8.40e-15 |
 AMC2 |   288   288     1   288     3.05     4.44     4.79     4.79   | 4.02e-14  9.23e-15  3.39e-15 |
 WSRT |   288   288     1   288     3.05     4.43     0.79     0.79   | 1.95e-14  5.15e-15  2.40e-15 |
 PRDS |   288   285     3   288     3.01     4.32     1.40     1.40   | 5.14e-14  1.56e-14  1.14e-14 |
 HRAO |   287   287     0   287     2.97     4.25     0.16     0.16   | 4.34e-14  1.22e-14  2.15e-15 |
 OPMT |   286   286     0   286     2.92     4.10     4.75     4.75   | 3.74e-14  5.42e-15  2.17e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.80     3.75     0.84     0.84   | 5.08e-14  6.94e-15  1.26e-14 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.74     3.59     3.01     3.01   | 3.54e-14  8.47e-15  1.64e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.72     3.55     0.80     0.80   | 3.14e-14  6.05e-15  1.63e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.68     3.42     0.73     0.73   | 4.28e-14  6.92e-15  1.73e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.65     3.35     1.85     1.85   | 5.14e-14  1.07e-14  5.11e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.56     3.12     0.56     0.56   | 4.74e-14  7.81e-15  2.67e-15 |
 STJO |   288   288     1   288     2.32     2.56     0.43     0.43   | 4.53e-14  1.29e-14  1.01e-14 |
 GODE |   288   285     1   288     2.29     2.51     1.88     1.88   | 6.47e-14  1.13e-14  8.17e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     2.14     2.18     0.94     0.94   | 6.54e-14  1.07e-14  8.11e-15 |
 NRC1 |   288   288     1   288     2.11     2.12     1.38     1.38   | 3.34e-14  5.78e-15  2.36e-15 |
 MKEA |   287   287     1   287     1.46     1.02     0.80     0.80   | 5.42e-14  1.30e-14  2.65e-14 |
 YAR2 |   288   285     2   288     1.39     0.92     0.40     0.40   | 4.96e-14  1.97e-14  1.10e-14 |
 USUD |   285   285     0   285     1.22     0.72     4.05     4.05   | 1.13e-13  1.25e-14  3.73e-15 |
 TIDB |   266   266     1   266     1.18     0.72     2.15     2.15   | 1.88e-13  3.73e-14  1.05e-14 |
 NLIB |   266   266     0   266     1.05     0.57     0.50     0.50   | 1.30e-13  2.35e-14  9.12e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.70     0.24     1.00     1.00   | 2.22e-14  5.31e-15  1.84e-15 |
 G27  |   288   284     2   288     2.47     0.21     0.95     0.95   | 6.42e-14  2.26e-14  2.11e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.72     0.21     4.79     4.79   | 4.71e-14  1.49e-14  1.51e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.72     0.21     4.79     4.79   | 5.43e-14  4.93e-14  2.39e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.13     0.07     0.19     0.19   | 5.90e-14  2.60e-14  3.38e-14 |
 G32  |   261   260     1   261     0.45     0.05     1.44     1.44   | 7.36e-12  1.51e-12  1.39e-12 |
 G06  |   288   288     0   288     0.45     0.04     4.79     4.79   | 5.99e-14  1.79e-14  4.97e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     1.29     0.03     4.79     4.79   | 5.15e-14  1.97e-14  1.22e-14 |
 MIZU |   282   282     0   282     0.23     0.03     0.03     0.03   | 5.26e-13  1.23e-13  3.78e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.02     0.02   | 5.72e-13  1.69e-13  5.23e-14 |
 G04  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.23     0.23   | 4.74e-13  1.37e-13  1.01e-13 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.52     1.52   | 5.81e-13  6.98e-14  1.47e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.20     1.20   | 6.02e-13  6.80e-14  1.59e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.31     0.31   | 5.84e-13  6.56e-14  1.96e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.24     0.02     0.40     0.40   | 6.55e-13  7.07e-14  2.86e-14 |
 G18  |   288   288     2    73     0.07     0.02     0.24     0.24   | 8.11e-13  8.41e-14  3.51e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.66     0.66   | 7.46e-13  7.88e-14  5.34e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     1.00     1.00   | 7.17e-13  5.97e-14  1.82e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.34     0.34   | 6.19e-13  5.72e-14  1.69e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.12     0.12   | 6.63e-13  6.56e-14  1.67e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.01     1.40     1.40   | 7.44e-13  8.57e-14  5.22e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.48     0.48   | 8.61e-13  8.81e-14  7.37e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.33     0.01     4.79     4.79   | 7.17e-14  3.29e-14  4.08e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.35     0.00     0.01     0.01   | 7.19e-14  5.02e-14  4.16e-14 |
 FLRS |   288   254    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.09e-12  1.23e-12  2.01e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-13  2.49e-13  1.62e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.20e-13  1.47e-13  2.77e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.31e-13  5.87e-14  3.67e-14 |
 G13  |   288   274    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.26e-13  1.44e-13  4.28e-14 |
 G14  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.84e-13  6.54e-14  2.50e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.93e-13  9.13e-14  2.36e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.18e-13  9.42e-14  2.46e-14 |
 G21  |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  1.36e-13  3.75e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.73e-13  6.06e-14  2.40e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.05e-12  2.99e-13  6.85e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  1.09e-13  3.54e-14 |
 GLSV |   242   198    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  5.98e-13  1.31e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HARB |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.44e-13  5.19e-13  9.86e-14 |
 HOB2 |   287   284     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-13  3.51e-14  1.22e-14 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.84e-13  2.75e-13  2.22e-13 |
 NNOR |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.62e-12  2.36e-13  3.08e-14 |
 NYAL |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.26e-13  1.43e-13  1.90e-14 |
 PIE1 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.47e-14  4.84e-15  1.20e-15 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.06e-13  1.23e-13 |
 SYDN |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.46e-13  1.94e-13  8.58e-14 |
 TLSE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.26e-12  8.91e-13  2.02e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  4.82e-13  8.97e-14 |
 WILL |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.41e-12  8.95e-13  3.43e-13 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.15e-14  5.08e-15  4.69e-15 |
 BRST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.63e-12  7.64e-13  2.06e-13 |
 MONP |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 UZHL |   288   251     9     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.82e-13  1.11e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 METG |   173   169     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.89e-12  6.42e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.27e-21  1.83e-19  6.74e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KRGG      KRGG      CHTI |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
