
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1869   Day: 4   MJD: 57331                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0     -42      45   1535   1535      0   3221   3221      0    0.00
 cod |   288     0  34476     85    -518    -111     17     18     16    122    187     88   15.66
 emr |   288     0  20334    357   -1956    1281     18     21     16     93    108     79   14.37
 esa |   288     0  30665    322   -1324    -791     12     11     13    114    179     70   23.84
 gfz |   288     0  36719    119     188    -222     10     10     10     67     77     64   27.86
 iga |    96     0   2976      1     -41      43     35     35      0     83     83      0    0.00
 igc |   288     0   8471    163    4188   -4580    121    121      0   4364   4364      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0     -41      44   1276   1276      0   2592   2592      0    0.00
 jpl |   288     0  23818    325    7028     865     16     13     17    113    145     90   18.27
 ngs |    96     0   2976      0     -41      44   1333   1333      0   2746   2746      0    0.00
 usn |   288     0  29157     20   -1447     834     45     64     34    157    225    118    0.00
 whu |   288     0  31517    681   -3506  -14481     45     45     45    143    174    129    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   665   167   -74  -289    41  -109   -26   510   231   563   313    66 |
    2 | -1264  -167    37   145    23   -11    26   254  -110 -1258  -160   -81 |
    3 |  -181   108    23  -198    94   -46  -192 -1832     5  -219   357  -103 |
    4 | -2823  -110   -75   -36   127   -18     -    10     - -2196    63    82 |
    5 |  -353   -67    41  -195   186    54   510  1565    -3  -391   283  -199 |
    6 |   743  -131   282   -88   123    21    34   165  -183   658   199  -319 |
    7 | -1701    57    72  -147    38    34   -25  -713    29 -1591   292  -137 |
    8 | -2391   -67   265    32    14   123     X -2728  -214 -1315   149  -269 |
    9 |   630   -79    75    32    67    10   -35  3536  -135   461    25   -56 |
   11 |  2061    36   -15     1   -48  -101  -155  -344    52  2125   -42   -65 |
   12 |  -947   354  -156  -207   -45   -67  -240   518   158 -1106   -18  -312 |
   13 |  2257   120   -86   -88    63   -94   257  1052   -17  2388   -23   -59 |
   14 |  2304   -13   -21    79    -7    -1   -96   706   -64  2049     5     8 |
   15 | -1122    -3    57  -141    42    54   238   389    78 -1123   227  -189 |
   16 |  2676  -226    79    94   133    55   125  1441  -194  2463    14    63 |
   17 | -5396   204  -107  -295   143   -37   185 -6696    76 -4458   293  -182 |
   18 |  3068    72   -33    18    -2    36    86   588   -57  2835   -27   118 |
   19 | -1770  -172    78   255   -70    34  -265   809  -140 -1862  -253   -87 |
   20 |  2696  -183    62   164   106    29   228   982  -267  2853  -117   215 |
   21 |  1358   -28     X   101    20   114    96  1012  -140  1404   -11   140 |
   22 | -4753  -368    78   298   100   213  -218 -1705  -287 -4268  -469   150 |
   23 |   -43   230  -123   -99   -89  -149    76   707   164  -164   234  -145 |
   24 |  -888   205   -46  -294    62   -89   249 -6458   148 -1413   224  -230 |
   25 |   909    91  -169     6    -2   -72  -129   337    49   667  -142  -263 |
   26 |  1203   121   -28  -122    32    37   208 -2102    27   825   114   -21 |
   27 |  1142    81    34   -76    41    14    55  1400   -59   872   -20   -29 |
   28 |  9211  -231    80   191   -49    56  -249  3144   -40  7337  -273  -165 |
   29 | -2741   269  -147  -294     8   -27   101 -1558   258 -2578   352  -179 |
   30 |     -    71   -42   -63    31   -31     4   238     6   509     -  -269 |
   31 |   506   389   -48  -313    23   -42  -181  1054    89   245   265  -183 |
   32 | -5058  -344    81   267   -38     9  -319  3718   -64 -4310  -198   -55 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -    22   -19     -     -     -     -     -     -    -1 |
 ALIC |     -   -88     -   -11    71     -     -     -   -19     -    36     - |
 ALRT |     -   -14     -     -     8     -     -     -     -     -     0     - |
 AMC2 |     -   -96   105     -     -     -     -     -     -     -    17     - |
 AREV |     -     -     -    71   -61     -     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     -    40   -56     -     -     -    33     -    16     - |
 ASPA |     -  -106     -   -63   105     -     -     -     -     -  -127     - |
 AUCK |     -  -229     -    36    99     -     -     -     -     -  -258     - |
 BAKE |     -     -     -    28   -24     -     -     -     -     -   -34    37 |
 BJCO |     -     -     -    22   -19     -     -     -     -     -     -    -2 |
 BJFS |     -    35     -     -   -20     -     -     -     -     -    -5    70 |
 BOGT |     -     -     -   -34    29     -     -     -     -     -  -108    36 |
 BRAZ |     -  -226     -     -   127     -     -     -     -     -     -    18 |
 BRMU |     -   -58     -     7    20     -     -     -    10     -    19    63 |
 BRST |     -    51     -   -34     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 BRUX |     -   130     -     -   -73     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -92     -    19    36     -     -     -     -     -    67     - |
 CEDU |     -    15     -     8   -15     -     -     -     -     -    52     - |
 CGGN |     -   254     -     -  -211     -     -     -   105     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -15     -     -     -    23     -     -     - |
 CHTI |     -   -52     -   -27     -     -     -     -    78     -     -     - |
 CHUR |     -   -14     -     8     -     -     -     -     2     -    12     - |
 COCO |     -    14     -    75   -64     -     -     -   -12     -     -    39 |
 CORD |     -    30     -     -    -2     -     -     -   -23     -     -     - |
 CUSV |     -     -     -   149  -128     -     -     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    -1   -56    34     -     -     -     -     -     -  -177     - |
 DARW |     -     -     -     3     3     -     -     -    -9     -  -110     - |
 DAV1 |     -     -     -    -7     6     -     -     -     -     -   -12     - |
 DGAV |     -     -     -    15   -39     -     -     -    28     -     -     - |
 DRAO |     -   -40     -     -     -     -     -     -    35     -   -30    60 |
 DUBO |     -   -40     -    46   -17     -     -     -     -     -    29    12 |
 FLIN |     -   -66     -    43     -     -     -     -     -     -     2     - |
 GLPS |     -     3     -    57   -34     -     -     -   -35     -   -18    15 |
 GLSV |     -    86     -     -   -49     -     -     -     -     -   -26   -83 |
 GODE |     -     -    42     -   -22     -     -     -     -     -   -66    23 |
 GODZ |     -     -    45   -27     -     -     -     -     -     -     -   -22 |
 GOL2 |     -     -   -76    46     -     -     -     -     -     -     -   -97 |
 GOLD |     -  -111     -     -    62     -     -     -     -     -  -120   160 |
 GRAS |     -    32     -     -   -18     -     -     -     -     -     -    28 |
 GRAZ |     -   -59     -     -    33     -     -     -     -     -     -   -50 |
 GUAM |     -    92     -     -  -176     -     -     -   198     -   222   -36 |
 HARB |     -   -83   -72   103     -     -     -     -     -     -  -139    31 |
 HERS |     -    -7     8     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HLFX |     -     -     -   -11     -     -     -     -    15     -    76     - |
 HOB2 |     -  -298   306   257  -219     -     -     -     -     -   401     - |
 HOFN |     -     9     -     -    -5     -     -     -     -     -   -51   -50 |
 HOLB |     -    -7     -     5     -     -     -     -     -     -   -18     - |
 HRAO |     -    64   -70     -     -     -     -     -     -     -    63   173 |
 HYDE |     -   -28     -    54   -31     -     -     -     -     -    17    22 |
 IENG |     -   -22    24     -     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 IISC |     -     -     -     -    25     -     -     -   -38     -   -23    75 |
 IRKM |     -     -    40     -     -     -     -     -   -31     -     -   -86 |
 ISPA |     -     -     -   -16    67     -     -     -   -81     -    -5    79 |
 KARR |     -  -151     -    32    14     -     -     -    67     -  -153    69 |
 KIRU |     -    57   -16   -29     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 KOKV |     -     -     -    22   -19     -     -     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -37   -64     2    51     -     -     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   119  -102     -     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    46     -     -   -26     -     -     -     -     -     -   822 |
 LHAZ |     -     -     -    50   -42     -     -     -     -     -   243    13 |
 LPGS |     -  -171     -     -    96     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -55    42     -     -     -     4     -    28     - |
 MAL2 |     -  -106     -    89    20     -     -     -   -51     -  -181     - |
 MANA |     -     -     -     2     -     -     -     -    -3     -  -175     - |
 MAS1 |     -  -100   -87    72    39     -     -     -     -     -  -180   -64 |
 MATE |     -    23    21     -   -30     -     -     -    10     -   -13    64 |
 MAW1 |     -     -     -     X    18     -     -     -   -27     -   123    30 |
 MCIL |     -     -     -    38   -97     -     -     -   106     -  -180   -40 |
 MCM4 |     -     -     -     -  -125     -     -     -   191     -  -279   -65 |
 METS |     -     -   -10     -    25     -     -     -   -30     -     -    53 |
 MIZU |     -   126  -138     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -     -    39     -     -     -   -59     -   192     - |
 MORP |     -     -     -     -     8     -     -     -   -12     -     -   312 |
 NANO |     -   -47     -     -    26     -     -     -     -     -     4    73 |
 NICO |     -   -66     -    78    21     -     -     -   -77     -  -170   -43 |
 NIST |     -   -16    18     -     -     -     -     -     -     -   101   101 |
 NKLG |     -    36     -    52   -63     -     -     -     -     -   -96   -34 |
 NNOR |     -     -    38   -23     -     -     -     -     -     -    51    24 |
 NRC1 |     -    15    98     -   -59     -     -     -     -     -     -     7 |
 NRIL |     -    47     -    26   -49     -     -     -     X     -    32    -6 |
 NYA1 |     -    95   -37     -   -35     -     -     -     -     -   -75    35 |
 OHI2 |     -    -1     -     -    52     -     -     -   -78     -    -1     - |
 ONSA |     -   203    25     -  -127     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -   -14    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    78   -67     -     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -    86     -     -     -     -  -112     -     -     - |
 PDEL |     -    27     -     -    -7     -     -     -   -13     -     7     - |
 PERT |     -   -62     -   -26    56     -     -     -     -     -  -120     - |
 PETS |     -     -     -    46   -60     -     -     -    31     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     -     4    -3     -     -     -     -     -  -107     - |
 PIMO |     -     6     -  -151     6     -     -     -   186     -    74    44 |
 POHN |     -     -     -  -222     -     -     -     -   290     -     -     - |
 POTS |     -    74     -     -   -42     -     -     -     -     -     -   -84 |
 PRDS |     -    40   -48     2     -     -     -     -     -     -     -   -64 |
 PTBB |     -    53    61   -75     -     -     -     -     -     -    22   -55 |
 QAQ1 |     -   -13     -     9     -     -     -     -     -     -     -   131 |
 RAMO |     -    85     -     -   -48     -     -     -     -     -     -    76 |
 RBAY |     -    26     -     -   -15     -     -     -     -     -  -100    36 |
 REUN |     -   -67     -    50    62     -     -     -   -99     -   -31    30 |
 REYK |     -     -     -   117   -51     -     -     -   -75     -     -     X |
 RIO2 |     -     -     -  -116    99     -     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -120     -     -    67     -     -     -     -     -     -     9 |
 SCH2 |     -     6     -    44   -13     -     -     -   -43     -    54    42 |
 SEY1 |     -    62     -     -   -20     -     -     -   -23     -     -     - |
 STHL |     -   129     -   -75   -88     -     -     -   122     -     -     - |
 STJO |     -    -3     -     -     2     -     -     -     -     -    -6    93 |
 SUTV |     -     -     -    27   -23     -     -     -     -     -     -     6 |
 SVTL |     -     -   -11     7     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 SYDN |     -   -22    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   133     4     4   -80     -     -     -     -     -   -25  -247 |
 TASH |     -     -     -  -129   110     -     -     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -31    37     -     -     -   -16     -   -92    79 |
 THU3 |     -  -100     5     -   -16     -     -     -   106     -    -2     - |
 TID1 |     -    -2     3     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -    62   -37     -     -     -     -     -     -    35     - |
 TIXI |     -    32     -     1   -33     -     -     -    21     -     0     - |
 TLSE |     -    83     -     -   -47     -     -     -     -     -     -    20 |
 TOW2 |     -   -41     -    11    43     -     -     -   -45     -     -     - |
 TRO1 |     -    24     -     -   -36     -     -     -    33     -  -103     - |
 TUVA |     -     -     -    20     -     -     -     -   -27     -     -     - |
 TWTF |     -    -8     -     -     4     -     -     -     -     -     -   250 |
 URUM |     -   -56     -    31     6     -     -     -     0     -     -    41 |
 VILL |     -    54   -14     -   -23     -     -     -     -     -   -88   -14 |
 WAB2 |     -    31   -34     -     -     -     -     -     -     -     -   123 |
 WHIT |     -   -31  -114    17    18     -     -     -    67     -    64     - |
 WIND |     -    38     -  -146    51     -     -     -     -     -     -    29 |
 WSRT |     -    12   -11     -    -1     -     -     -     -     -   -92    37 |
 WTZA |     -    23   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 WTZR |     -    36   -40     -     -     -     -     -     -     -   -49     X |
 XMIS |     -     -     -    21   -18     -     -     -     -     -     -    20 |
 YAKT |     -     -  -171   103     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 YAR2 |     -    51   -55     -     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 YELL |     -   -28   -12    44   -15     -     -     -    -1     -    23    35 |
 YSSK |     -     -     -     -    12     -     -     -   -18     -     -    89 |
 ZAMB |     -     -     -    32    15     -     -     -   -63     -   -70    78 |
 ZECK |     -    70     -   -12   -29     -     -     -     -     -     -    36 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   168    14    12    10     7    30   115   244    12   210    47    58 |  288     92
    2 |   471    21    16    16    11    20    93   367     8   419    58    62 |  288    244
    3 |   344     9    16    11     7    21   280  1326    12   386    38    31 |  288    292
    4 |  2555    20    20    14    10    48     -   787     -  2039    61    56 |  288    707
    5 |   752    17    20    13    12    33   128   963    14   717    78    50 |  288    353
    6 |   343    10    32    10    14    52   145   191     9   296    48    36 |  288     79
    7 |   598    12    31    15    12    42   186   610    19   447    71    21 |  288    197
    8 |  4189    11    17    13     7    29     X  1951    16  3588    49    81 |  288   1762
    9 |   390    20    19    13     9    33   137  1916    13   362    45    38 |  288    282
   11 |   833    12    16    11    13    22    87   197    10   755    44    45 |  288    311
   12 |   448    17    37    10     9    42    97   510    10   370    81    53 |  288    322
   13 |  1205    18    24    11    10    37   115   956    11  1104    64    47 |  288    483
   14 |   787    11    13    11     9    49   127   472    14   624    47    32 |  288    265
   15 |   362    17    16     9     7    40    85   310    17   383    75    53 |  288    264
   16 |   696    27    22     8    10    34    84   612    19   644    56    43 |  288    502
   17 |  2432    22    13    11    12    19    86  4093    20  1909    63    27 |  288    242
   18 |   316    26    24    11     7    33    96   558    10   358    62    38 |  288    302
   19 |   478    14    25    10    10    28   103   302    12   470    54    25 |  288    249
   20 |   813    11    15     9    11    38    99   715     9   796    86    53 |  288    227
   21 |   753    13     X     9    10    42   205   696    13   648    95    40 |  288    308
   22 |  1075    16    23    13     8    45    70  1079    13   865    45    24 |  288    293
   23 |   745    17    18    13     5    39   138   232    11   630    86    53 |  288    225
   24 |  3231    11    26     8    10    36    87  3071    13  2832    53    24 |  288   1129
   25 |   430    28    23     8     9    30    74   282    14   417    62    35 |  288    254
   26 |   869    21    20     8     9    39    72  1538    21  1018    48    45 |  288    267
   27 |   314    17    20    12    11    47   134   729    15   634    43    50 |  288    186
   28 |  3579    15    28     8    12    37    93  1205    11  3313   125    41 |  288    319
   29 |   972    30    21     9     9    36    95   878    16   799    86    65 |  288    305
   30 |     -    16    17    15    14    13   109   181    13   592     -    34 |  288    194
   31 |   375    33    16    11    12    38    84   522    12   329    55    49 |  288    250
   32 |  2775    22    29    12    16    24    97  1867    13  2564    31    22 |  288   1400
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    14    12     -     -     -     -     -     -    21 |  288    >>>
 ALIC |     -    15     -     7     9     -     -     -    15     -    19     - |  288   3485
 ALRT |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    21     - |  288   6090
 AMC2 |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -    12     - |  288     32
 AREV |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -     - |  276   6358
 ARTU |     -     -     -     5     6     -     -     -     8     -    20     - |  288  11644
 ASPA |     -    15     -    11    11     -     -     -     -     -    35     - |  288   9165
 AUCK |     -    31     -    16     8     -     -     -     -     -    17     - |  288  10783
 BAKE |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -    30    32 |  288   3957
 BJCO |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -     -    31 |  288   8024
 BJFS |     -    12     -     -     7     -     -     -     -     -    17    13 |  288   9431
 BOGT |     -     -     -    18    15     -     -     -     -     -    72    51 |  284   8496
 BRAZ |     -    24     -     -    13     -     -     -     -     -     -    52 |  288   9591
 BRMU |     -    12     -     7     9     -     -     -     8     -    15    64 |  288   9735
 BRST |     -    15     -    10     -     -     -     -     -     -     -    39 |  268   1633
 BRUX |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288     18
 CAS1 |     -    11     -     8     7     -     -     -     -     -    34     - |  288   3781
 CEDU |     -    26     -    13     7     -     -     -     -     -    28     - |  288   5640
 CGGN |     -    18     -     -    10     -     -     -    11     -     -     - |  288   9060
 CHAN |     -     -     -     -     7     -     -     -    11     -     -     - |  288     61
 CHTI |     -    15     -     7     -     -     -     -    13     -     -     - |  288   9587
 CHUR |     -    12     -     8     -     -     -     -     9     -    16     - |  288   4368
 COCO |     -    16     -     9    12     -     -     -    16     -     -    49 |  288    >>>
 CORD |     -    18     -     -     9     -     -     -    12     -     -     - |  288   8455
 CUSV |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  288   6144
 DAEJ |     -    23    16    10     -     -     -     -     -     -    16     - |  288   2226
 DARW |     -     -     -    14    15     -     -     -    21     -    49     - |  288   5167
 DAV1 |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -    49     - |  286   7501
 DGAV |     -     -     -    24    19     -     -     -    33     -     -     - |  272   8806
 DRAO |     -    14     -     -     -     -     -     -    12     -    13    61 |  288   5850
 DUBO |     -    11     -     6     7     -     -     -     -     -    16    22 |  288  28333
 FLIN |     -     9     -     6     -     -     -     -     -     -    14     - |  288   5120
 GLPS |     -    30     -    19    10     -     -     -    13     -    60   128 |  284   7684
 GLSV |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -    16    11 |  288   2236
 GODE |     -     -    17     -     9     -     -     -     -     -    25    39 |  288     71
 GODZ |     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -     -    27 |  284   6802
 GOL2 |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -     -    61 |  288    188
 GOLD |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    19    33 |  288   4197
 GRAS |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2856
 GRAZ |     -     9     -     -     5     -     -     -     -     -     -    22 |  288   6059
 GUAM |     -    30     -     -    18     -     -     -    39     -    37   110 |  284   9258
 HARB |     -    17    24    13     -     -     -     -     -     -    35    31 |  288   1400
 HERS |     -    17    18     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     40
 HLFX |     -     -     -     4     -     -     -     -     6     -    12     - |  288  22616
 HOB2 |     -    16    24    20    10     -     -     -     -     -    31     - |  288    257
 HOFN |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    24    52 |  288   3777
 HOLB |     -    10     -     7     -     -     -     -     -     -    14     - |  288   6112
 HRAO |     -    12    13     -     -     -     -     -     -     -    35    60 |  288     31
 HYDE |     -    16     -     9     7     -     -     -     -     -    15    20 |  288   2845
 IENG |     -     6     7     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288     86
 IISC |     -     -     -     -    11     -     -     -    17     -    21    23 |  288  22330
 IRKM |     -     -     8     -     -     -     -     -     7     -     -    14 |  288    944
 ISPA |     -     -     -    10    10     -     -     -    13     -    20    18 |  288  21452
 KARR |     -    30     -    10    13     -     -     -    21     -    29    77 |  288   4993
 KIRU |     -    11     6     7     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   4598
 KOKV |     -     -     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  276    109
 KOUR |     -    18    17    14    14     -     -     -     -     -     -     - |  288     23
 KRGG |     -     -     -     6     5     -     -     -     -     -     -     - |  276   4167
 LAMA |     -     8     -     -     5     -     -     -     -     -     -    13 |  288   2436
 LHAZ |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    34    42 |  267    >>>
 LPGS |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -    11    10     -     -     -    15     -    28     - |  288   4044
 MAL2 |     -    16     -    10    11     -     -     -    13     -    35     - |  288   6944
 MANA |     -     -     -     9     -     -     -     -    12     -    32     - |  288   5977
 MAS1 |     -    13    21    13     9     -     -     -     -     -    28    65 |  288  12249
 MATE |     -     9    12     -     9     -     -     -    10     -    19    67 |  288    236
 MAW1 |     -     -     -     X    13     -     -     -    19     -    28    47 |  288   5404
 MCIL |     -     -     -    12    11     -     -     -    14     -    27    27 |  288   5215
 MCM4 |     -     -     -     -    15     -     -     -    23     -    19    35 |  288   7159
 METS |     -     -    14     -     7     -     -     -     7     -     -    12 |  287  13050
 MIZU |     -    27    29     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  265    927
 MKEA |     -     -     -     -     9     -     -     -    13     -    34     - |  288     37
 MORP |     -     -     -     -     8     -     -     -    12     -     -    22 |  288   5308
 NANO |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -    19    99 |  288   2638
 NICO |     -    12     -     7     9     -     -     -    10     -    14    17 |  288   7819
 NIST |     -     9    10     -     -     -     -     -     -     -    22    31 |  288     26
 NKLG |     -    20     -    12    14     -     -     -     -     -    71    31 |  288  10488
 NNOR |     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -    32    27 |  276    283
 NRC1 |     -    12    16     -     9     -     -     -     -     -     -    25 |  288     31
 NRIL |     -    16     -     8     8     -     -     -     X     -    30   165 |  288   7540
 NYA1 |     -     7     9     -     5     -     -     -     -     -    16    16 |  288   5587
 OHI2 |     -    14     -     -    11     -     -     -    10     -    56     - |  287    >>>
 ONSA |     -    12    13     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     12
 OPMT |     -    14    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 PALV |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -     - |  276   6454
 PBRI |     -     -     -    15     -     -     -     -    19     -     -     - |  276   3734
 PDEL |     -    29     -     -    18     -     -     -    20     -    38     - |  288   2465
 PERT |     -    16     -     8     8     -     -     -     -     -    40     - |  288   5035
 PETS |     -     -     -     9     9     -     -     -    11     -     -     - |  288   6921
 PIE1 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    18     - |   81     26
 PIMO |     -    29     -    22    22     -     -     -    31     -    44    76 |  288   6287
 POHN |     -     -     -    19     -     -     -     -    25     -     -     - |  271  19001
 POTS |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 PRDS |     -     8     7     5     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288     52
 PTBB |     -     9    13     9     -     -     -     -     -     -    21    18 |  288     16
 QAQ1 |     -     7     -     5     -     -     -     -     -     -     -    29 |  276    >>>
 RAMO |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     -    17 |  288    >>>
 RBAY |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     -   127   104 |  283   7712
 REUN |     -    23     -    16    18     -     -     -    21     -    87    51 |  287   9001
 REYK |     -     -     -    10     9     -     -     -    14     -     -     X |  288   3946
 RIO2 |     -     -     -    67    57     -     -     -     -     -     -     - |   87    >>>
 RIOP |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     -     -    47 |  288   7537
 SCH2 |     -     9     -     4     5     -     -     -     7     -    17    25 |  288   3640
 SEY1 |     -    25     -     -    13     -     -     -    26     -     -     - |  288   8450
 STHL |     -    19     -    11     8     -     -     -     8     -     -     - |  288  21429
 STJO |     -    13     -     -     7     -     -     -     -     -    21    17 |  288     52
 SUTV |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     -     -    28 |  276   7588
 SVTL |     -     -     7     4     -     -     -     -     -     -     -    14 |  275     23
 SYDN |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   1482
 SYOG |     -    23    23    33    17     -     -     -     -     -    42    26 |  288   4739
 TASH |     -     -     -    15    13     -     -     -     -     -     -     - |  106    >>>
 THTI |     -     -     -    20    18     -     -     -    21     -    33    32 |  288   7714
 THU3 |     -    12     8     -     6     -     -     -    10     -    16     - |  288   6207
 TID1 |     -    23    25     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  275   6723
 TIDB |     -     -    25    15     -     -     -     -     -     -    21     - |  274     38
 TIXI |     -    22     -    30     9     -     -     -    22     -    22     - |  288    >>>
 TLSE |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -     -    25 |  288   1789
 TOW2 |     -    22     -    19    15     -     -     -    25     -     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     -     9     -     -     5     -     -     -     9     -    18     - |  288   2876
 TUVA |     -     -     -    34     -     -     -     -    44     -     -     - |  261   7869
 TWTF |     -    18     -     -    10     -     -     -     -     -     -    26 |  288     40
 URUM |     -    21     -     8     6     -     -     -    15     -     -     8 |  288    >>>
 VILL |     -    13    16     -    11     -     -     -     -     -    27    25 |  288   4272
 WAB2 |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288     19
 WHIT |     -    15    13    11     6     -     -     -     9     -    27     - |  288  15824
 WIND |     -    23     -    22    15     -     -     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 WSRT |     -    15    16     -    12     -     -     -     -     -    16    25 |  288     24
 WTZA |     -    11    12     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288    512
 WTZR |     -     7     8     -     -     -     -     -     -     -    20     X |  288     19
 XMIS |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -     -    39 |  276   5277
 YAKT |     -     -    31    19     -     -     -     -     -     -     -    18 |  278   6328
 YAR2 |     -     8     9     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288     76
 YELL |     -     9     8     4     7     -     -     -    11     -    25    15 |  288     12
 YSSK |     -     -     -     -     9     -     -     -    14     -     -    16 |  288   6170
 ZAMB |     -     -     -     6     7     -     -     -    10     -    32    15 |  288  20319
 ZECK |     -     9     -     5     6     -     -     -     -     -     -     9 |  288     25
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1535    17    19    13    11    36   122  1277    16  1333    45    46 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |   HOB2  | 1869-4  9:35:00 |        1026
emr |   SYOG  | 1869-4 23:00:00 |        -543
emr |   KOUR  | 1869-4 23:05:00 |         757
esa |   MAW1  | 1869-4 16:50:00 |        2349
esa |   MAW1  | 1869-4 17:25:00 |        3718
esa |   KOUR  | 1869-4 23:10:00 |         680
gfz |   HOB2  | 1869-4  2:45:00 |         510
jpl |     21  | 1869-4  1:10:00 |        -670
jpl |     21  | 1869-4  1:15:00 |         702
jpl |   TIXI  | 1869-4 13:20:00 |        2561
jpl |   TIXI  | 1869-4 13:45:00 |       -2450



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     3.69     4.78     4.78     4.78   | 5.38e-14  6.62e-15  2.80e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     3.62     4.78     2.33     2.33   | 1.81e-13  5.55e-14  2.14e-14 |
 MATE |   288   288     0   288     3.30     4.78     2.45     2.45   | 2.90e-14  6.29e-15  2.40e-14 |
 NIST |   288   287     1   288     3.38     4.78     4.78     4.78   | 3.79e-14  8.25e-15  1.42e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.31     4.78     4.78     4.78   | 3.49e-14  6.08e-15  1.97e-15 |
 ONSA |   288   288     0   288     3.92     4.78     4.78     4.78   | 2.53e-14  4.38e-15  1.62e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.64     4.78     4.78     4.78   | 3.33e-14  5.73e-15  1.26e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     4.29     4.78     4.78     4.78   | 6.46e-14  8.13e-15  2.73e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.77     4.78     4.78     4.78   | 1.87e-14  3.74e-15  7.46e-16 |
 HERS |   288   288     0   288     3.36     4.78     4.78     4.78   | 3.50e-14  1.78e-14  3.06e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.14     4.77     0.23     0.23   | 2.72e-14  6.25e-15  2.05e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.16     4.76     1.95     1.95   | 3.02e-14  1.14e-14  3.97e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.98     4.75     4.78     4.78   | 3.49e-14  8.35e-15  1.88e-15 |
 TWTF |   288   279     1   288     2.97     4.58     4.78     4.78   | 6.74e-14  1.62e-14  3.23e-15 |
 SVTL |   275   275     0   275     4.34     4.51     0.29     0.29   | 4.49e-14  1.24e-14  3.22e-15 |
 HRAO |   288   285     1   288     2.75     3.93     0.12     0.12   | 4.32e-14  1.13e-14  2.89e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.69     3.75     0.57     0.57   | 5.02e-14  7.15e-15  1.23e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.61     3.54     4.57     4.57   | 4.72e-14  6.54e-15  1.26e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.42     3.04     0.94     0.94   | 7.51e-14  1.22e-14  6.83e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.31     2.77     0.39     0.39   | 4.51e-14  1.20e-14  2.93e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.25     2.63     0.64     0.64   | 2.96e-14  1.61e-14  3.13e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     1.68     1.46     4.05     4.05   | 2.78e-14  6.13e-15  1.15e-15 |
 PIE1 |    81    81     0    81     1.10     1.27     1.30     1.30   | 1.62e-13  1.78e-14         - |
 MKEA |   288   288     0   288     1.51     1.18     4.78     4.78   | 5.83e-14  8.22e-15  2.62e-15 |
 GOL2 |   288   272     5   288     1.42     1.05     0.83     0.83   | 1.36e-13  3.35e-14  1.61e-14 |
 TIDB |   274   274     0   274     1.22     0.82     4.43     4.43   | 1.08e-13  1.52e-14  3.92e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     1.23     0.78     0.43     0.43   | 4.73e-14  1.48e-14  1.04e-14 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.20     0.78     4.25     4.25   | 5.54e-14  1.75e-14  3.40e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.87     0.40     0.72     0.72   | 9.10e-14  1.08e-14  3.79e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     0.77     0.31     0.90     0.90   | 3.01e-14  6.92e-15  1.51e-15 |
 G06  |   288   286     1   288     1.93     0.28     2.05     2.05   | 5.86e-14  2.03e-14  8.50e-15 |
 G25  |   288   288     0   288     4.76     0.24     4.78     4.78   | 5.47e-14  2.16e-14  3.69e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     2.18     0.10     0.22     0.22   | 5.64e-14  3.62e-14  2.79e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.09     0.09     0.16     0.16   | 6.04e-14  1.90e-14  2.40e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.26     0.06     0.23     0.23   | 7.90e-13  7.66e-14  2.39e-14 |
 G27  |   288   286     1   288     3.03     0.06     0.11     0.11   | 5.68e-14  2.22e-14  2.30e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     1.39     0.03     1.68     1.68   | 5.28e-14  1.52e-14  9.01e-15 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.51     0.51   | 4.46e-13  1.61e-13  4.58e-14 |
 MIZU |   265   265     0   265     0.21     0.02     0.04     0.04   | 5.53e-13  1.46e-13  1.57e-13 |
 G04  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.06     0.06   | 4.59e-13  1.18e-13  8.48e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.13     1.13   | 5.47e-13  6.17e-14  2.28e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.89     0.89   | 5.14e-13  6.17e-14  2.28e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.24     0.24   | 6.42e-13  6.00e-14  3.47e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.30     0.30   | 6.46e-13  6.30e-14  2.67e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.26     0.26   | 7.10e-13  6.60e-14  2.01e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.75     0.75   | 6.81e-13  7.39e-14  2.78e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.50     0.50   | 6.33e-13  7.41e-14  5.86e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.68     0.68   | 7.09e-13  7.65e-14  1.15e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.09     0.09   | 5.76e-13  6.84e-14  3.21e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.21     0.02     1.02     1.02   | 6.13e-13  8.19e-14  3.35e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.62     0.01     0.22     0.22   | 2.23e-13  5.90e-14  2.07e-13 |
 G22  |   288   288     0   288     0.31     0.01     0.05     0.05   | 6.65e-13  6.13e-14  2.97e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.46     0.00     0.02     0.02   | 7.95e-14  2.51e-14  2.95e-14 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.75e-13  7.42e-14  4.41e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.60e-13  2.02e-13  1.01e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  6.87e-14  4.40e-14 |
 G13  |   288   268     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.31e-13  1.39e-13  4.29e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.48e-13  8.47e-14  2.60e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.42e-13  8.60e-14  1.52e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.45e-13  9.64e-14  2.29e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  3.38e-13  1.09e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.49e-13  8.02e-14  2.11e-14 |
 G30  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.89e-14  2.16e-14  2.03e-14 |
 GLSV |   288   169    78     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.62e-11  5.84e-12  1.12e-12 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.16e-13  3.35e-13  5.96e-13 |
 NNOR |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.32e-12  1.39e-13  2.40e-14 |
 PDEL |   288   255    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.02e-12  1.04e-12  2.51e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.00e-12  7.16e-13  3.09e-13 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.94e-14  3.05e-15  1.25e-15 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 TLSE |   288   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.20e-12  9.80e-13  1.68e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.37e-13  3.83e-13  1.67e-13 |
 BRST |   268   265     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.85e-12  9.27e-13  2.29e-13 |
 NANO |   288   230    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.07e-12  9.80e-13  2.51e-13 |
 SYDN |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.21e-13  2.01e-13  9.43e-14 |
 IRKM |   288   287     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.21e-13  5.89e-14  1.47e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.30e-22  5.38e-20  1.54e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BRUX |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
