
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1876   Day: 3   MJD: 57379                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0      10      10   1043   1043      0   2912   2912      0    0.00
 cod |   288     0  35351      3    -539     -30     17     16     18    116    194     72   19.10
 emr |   288     0  20894    627      27   -1320     22     24     20    106    126     89   13.06
 esa |   288     0  31042   1027   -2456     299     15     12     16    104    155     72   22.98
 gfz |   288     0  39241      4      68     180     14     12     14     79     87     76   24.56
 iga |    96     0   2976      5     -27     -25     46     46      0    142    142      0    0.00
 igu |    96     0   2976     26     -45    -303   1145   1145      0   1905   1905      0    0.00
 jpl |   288     0  25479    107    7040    -378     16     14     17     68     76     64   20.30
 ngs |    96     0   2976      0      13     -17   1030   1030      0   2703   2703      0    0.00
 usn |   288     0  30875     80   -1073   -1802     47     67     37    143    211    106    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -147   232  -100  -266    50  -123   233    86  -114   244 |
    2 | -1493  -132   116   145   -85   -22   492    -8 -1268  -218 |
    3 |  1046    92  -175  -201   121   -89   399   107   823   323 |
    5 | -1018   -46    51   -73    83    43    91    -8 -1121   274 |
    6 |  1271  -196   204   -72    63    81   423    59  1266   444 |
    7 |   412   -41   -12   -74    75   -26  -970    41   215   250 |
    8 | -5302  -199   146    28    78   122  4309   -32 -4850   -42 |
    9 |  -506  -110   -24    26    21    -4    37    64  -404    16 |
   10 |  2024   104   -85   -57     -   532 -4752    22  1829   168 |
   11 |  2961    80    12   -10   -64  -132   304     7  2997   -44 |
   12 | -4487   305   -32  -175   -41   -44  -720   -19 -3733    11 |
   13 |  3514   120   -53   -19   -70  -143  2696    27  3700    78 |
   14 |  -227   -39    76    41   -29   -62  -845   -23    61  -158 |
   15 |  -986    34   -10    -1   -18   -17   314    -2  -911   198 |
   16 |  1999  -195   120    89    93    95  -175  -107  1934   117 |
   17 | -3286   250  -188  -222   142   -19 -2143   -35 -2799   249 |
   18 |  3445   127    76     9   -74  -103   170   -89  3139     8 |
   19 |   488   -90    23   216   -51    92  1772  -113   181  -240 |
   20 |  1981  -197   195   156   -18    59   671   -95  2098   -75 |
   21 |  3049   -82     X    77    -4    27   869    -6  2896   -40 |
   22 | -2320  -348   151   293    57   189 -2659  -169 -2364  -337 |
   23 |  -360   267    27   -27  -188  -105   -49   -10  -362   201 |
   24 |  -318   307  -196  -222    38  -140 -1778    42  -344   131 |
   25 |   399   171  -213   -44    46  -118  -431   -30   512  -133 |
   26 |    17    92   -15  -114    27    -1  1038    19  -162   125 |
   27 |  -118   119    68  -136   107     8   358  -127     2   -15 |
   28 |  7037  -163    60   160   -82    25  1774    34  6072   -58 |
   29 | -3358   249  -110  -292    83   -87  -488    64 -2880   281 |
   30 |     -   155   -45   -70   -23   -20  -305    -9   295     - |
   31 |   108   342   -70  -236    12   -29  -445   -25  -584   249 |
   32 | -5821  -332   219   239   -41    35 -1094   -49 -6121  -166 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -244   228     -     -     -     -     - |
 ALGO |     -   -16    23     -     -     -     -     -     -    43 |
 ALIC |     -   -99     -    41    38     -     -     -     -   -22 |
 ALRT |     -   -74     -     -    58     -     -     -     -    -3 |
 AMC2 |     -   -98   143     -     -     -     -     -     -   -51 |
 ANKR |     -    43     -   -22     -     -     -   -15     -     - |
 AREV |     -     -     -    18   -30     -     -    16     -     - |
 ARTU |     -     -     -    70   -74     -     -    11     -    65 |
 ASPA |     -   -46     -   -53    83     -     -     -     -    -5 |
 AUCK |     -   -52     -     X    40     -     -     -     -  -158 |
 BAKE |     -     -     -    51   -48     -     -     -     -    42 |
 BJCO |     -     -     -    30   -28     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   -21     -     3    13     -     -     -     -   -50 |
 BRAZ |     -   -61     -     -    47     -     -     -     -   -91 |
 BRMU |     -     3     -    27   -59     -     -    40     -    22 |
 BRST |     -   -38     -    32     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -     8     -     -    -6     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -82     -    42    26     -     -     -     -    -6 |
 CEDU |     -  -128     -    27   121     -     -   -57     -  -164 |
 CGGN |     -     -     -    52   -49     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -     -   -14     -     -    17     -     - |
 CHTI |     -   -44     -     -     -     -     -    41     -     - |
 CHUR |     -     4     -     -     -     -     -    -4     -    85 |
 COCO |     -     8     -    80   -81     -     -     -     -     - |
 CORD |     -    37     -     -   -23     -     -    -7     -     - |
 CRO1 |     -     -   -99     -    53     -     -     -     -    30 |
 CUSV |     -     -     -    23   -22     -     -     -     -     - |
 DAEJ |     -    28   -41     X     -     -     -     -     -  -148 |
 DARW |     -   -63     -     8    -4     -     -    55     -   -62 |
 DAV1 |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -   -19 |
 DGAV |     -     -     -    -5    17     -     -   -15     -     - |
 DRAO |     -   -61     -     -     -     -     -    57     -   -11 |
 DUBO |     -   -66     -    88   -31     -     -     -     -    25 |
 GLPS |     -     5     -    56   -12     -     -   -53     -   -30 |
 GLSV |     -    98     -     -   -76     -     -     -     -    18 |
 GODE |     -     -   251     -  -133     -     -     -     -     9 |
 GODZ |     -     -    17   -10     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    29   -16     -     -     -     -     -     - |
 GOLD |     -   -56     -     -    44     -     -     -     -    -1 |
 GRAS |     -    13     -     -    13     -     -   -28     -     - |
 GRAZ |     -     7     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   100     -     -   -96     -     -    22     -   140 |
 GUAT |     -  -104     -   118   -25     -     -     -     -   -33 |
 HERS |     -    14   -21     -     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    47     -    18   -40     -     -   -16     -   154 |
 HOFN |     -   -54     -     -    -7     -     -    59     -   -12 |
 HOLB |     -   -38     -    32     -     -     -     -     -   -34 |
 HRAO |     -   106  -112   -25     -     -     -     -     -    30 |
 HYDE |     -     4     -    25   -26     -     -     -     -    18 |
 IENG |     -    37   -54     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -     -    22     -     -   -26     -    12 |
 ISPA |     -     -     -    -9    42     -     -   -41     -    -7 |
 KARR |     -   -18     -    56   -37     -     -     -     -   -39 |
 KELY |     -     -     -     -   -10     -     -    12     -   -96 |
 KIRU |     -    62    -6   -21   -26     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -     -    84     -     -     -     -   -54     -   -29 |
 KOKV |     -     -     -    56   -53     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -   -68  -107    55    59     -     -     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   128  -120     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    53     -     -   -35     -     -    -8     -     - |
 LHAZ |     -     -     -    59   -56     -     -     -     -   255 |
 LPGS |     -  -103     -   -18    96     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -43    36     -     -     5     -     6 |
 MAS1 |     -  -125  -136    81    86     -     -     7     -  -200 |
 MATE |     -    46    17     -   -45     -     -     -     -     6 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -31     -     -    37     -    88 |
 MBAR |     -    38     -     -   -94     -     -    78     -   -30 |
 MCIL |     -     -     -     -   -60     -     -    73     -  -145 |
 MCM4 |     -    29     -     -   -22     -     -     -     -   -71 |
 METS |     -    14    16     -   -19     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -     -     1     -     -    -1     -     - |
 NANO |     -   -17     -     -    13     -     -     -     -    59 |
 NICO |     -   -11     -     -     8     -     -     -     -  -111 |
 NIST |     -   -24    35     -     -     -     -     -     -    60 |
 NKLG |     -  -208     -   123    17     -     -    41     -  -178 |
 NNOR |     -     -    39   -22     -     -     -     -     -    37 |
 NRC1 |     -    28    45     -   -46     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -    66     -   -55    60     -     -   -72     -     1 |
 NYA1 |     -    34     3     -   -28     -     -     -     -   -11 |
 NYA2 |     -     -     -    44   -41     -     -     -     -     - |
 NYAL |     -     -   -53     -     -     -     -    34     -  -209 |
 OHI2 |     -   -93     -     -   108     -     -   -43     -   -52 |
 ONSA |     -     8   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -     6    -9     -     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -56    52     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -    -2     2     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   -52     -    27    16     -     -     -     -   -87 |
 PETS |     -     -     -    35    -9     -     -   -28     -     - |
 PIE1 |     -   -30   105    24   -55     -     -     -     -   -16 |
 PIMO |     -    22     -   -22     1     -     -     4     -    70 |
 PNGM |     -     -     -   -50     -     -     -    57     -     - |
 POHN |     -     -     -     3     -     -     -    -4     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -  -101     -     -   123     -   126 |
 POTS |     -   115     -     -   -89     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -   -67    30    39     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    -4   -29    21     -     -     -     -     -   -43 |
 QAQ1 |     -   -36     -    30     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -  -172     -     -   134     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    40     -     -   -31     -     -     -     -  -133 |
 REUN |     -  -117     -    32     8     -     -    65     -  -137 |
 REYK |     -     -     -   135  -126     -     -     -     -     - |
 RIO2 |     -     -     -  -146   137     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -  -108     -     -    84     -     -     -     -     - |
 ROAP |     -     -  -141     -     -     -     -    91     -     - |
 SCH2 |     -    46     -     X   -14     -     -   -27     -    88 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -72     -     -    87     -  -167 |
 SHAO |     -     -     -     -    19     -     -   -23     -    60 |
 STHL |     -    83     -   -26   -96     -     -    68     -     - |
 STJO |     -    84     -     -   -24     -     -   -50     -    46 |
 SUTM |     -     -     -   -85    80     -     -     -     -  -124 |
 SUWN |     -    74  -109     -     -     -     -     -     -   -86 |
 SVTL |     -     -    98   -56     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -    -4     6     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -    80   -19   -30   -32     -     -     -     -   -60 |
 TASH |     -     -     -   -97    90     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -     -    33   -25     -     -    -5     -   -16 |
 THU3 |     -  -126   -28    10     4     -     -   121     -    21 |
 TIXI |     -     9     -    73   -41     -     -   -41     -    17 |
 TLSE |     -    48     -     -   -38     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -   -45     -    16   -10     -     -    37     -     - |
 TRO1 |     -     1     -     -   -19     -     -    22     -  -334 |
 TSKB |     -  -112  -150     -   164     -     -     -     -   -23 |
 TWTF |     -    20     -     -   -16     -     -     -     -    33 |
 ULAB |     -     -     -   -60    56     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -78    73     -     -     -     -     - |
 URUM |     -   -51     -    41   -39     -     -    48     -     - |
 USUD |     -     -   -17     -     -     -     -    11     -     - |
 VILL |     -    64     1     4   -54     -     -     -     -   -10 |
 WHIT |     -   -13    21    33   -41     -     -    11     -    67 |
 WIND |     -   -10     -   -51    55     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -   104    23     -   -93     -     -     -     -    16 |
 WTZA |     -    49   -71     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    33   -49     -     -     -     -     -     -  -112 |
 XMIS |     -     -     -     X     4     -     -    -5     -     - |
 YAKT |     -     -    21    96     -     -     -  -122     -     - |
 YAR2 |     -   -21    30     -     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -   -64     X   101    23     -     -   -77     -   -59 |
 YKRO |     -     -     -     5     -     -     -    -6     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -    39     -     -   -47     -     - |
 ZAMB |     -    63     -     -     1     -     -   -60     -   -78 |
 ZECK |     -    48     -    -5   -33     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    77     -     -   -60     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   442    19    22     7    14    42   299    12   315    61 |  288    183
    2 |   713    18    25    20    17    49   320    10   545    95 |  288    188
    3 |   220    14    16     8    12    36   395    14   272    40 |  288    113
    5 |   279    15    17    16    18    47   270    10   308    69 |  288    194
    6 |   584    18    25    21    11    48   283    12   527    91 |  288    145
    7 |   497    14    28    13     7    38   493    12   540    71 |  288    256
    8 |  1610    13    22    17    12    37  3970    22  2690    52 |  288    954
    9 |   452    16    18    12    11    36   162    14   316    66 |  288    215
   10 |   345    12    20    10     -    39  3203    15   350    54 |  288    685
   11 |   508    20    19    13    12    31   374    12   485    56 |  288    434
   12 |  1382    15    32    10    10    48   260     8  1184    49 |  288    320
   13 |  2017    17    19    15     8    58  1766    14  1740    49 |  288    521
   14 |  1449    20    17     8    11    48   341    17  1369    76 |  288    237
   15 |   694    19    26    10    12    37   504    10   816    83 |  288    266
   16 |   399    26    22    14    16    68   433    26   384    85 |  288    328
   17 |  1505    17    18    12    14    51  1298    11  1261    80 |  288    332
   18 |   492    16    30     9    14    35   280    12   486    71 |  288    241
   19 |   325    15    17    14    16    49   692    11   342    82 |  288    175
   20 |   829    13    29     7    15    49   508    10   907    49 |  288    248
   21 |   465    24     X    13    11    91   451    15   587    53 |  288    374
   22 |   372    16    23    10    12    42  1872    21   403    58 |  288    287
   23 |   550    14    24    14    10    41   224    10   611    82 |  288    240
   24 |  1475    11    18    13    14    33  1587    13  1511    50 |  288   1369
   25 |   436    14    33     9    11    37   286    12   451    67 |  288    204
   26 |   662    13    29    10     7    43   639    22   732    75 |  288    297
   27 |   328    11    21    16    11    38   309    19   227    68 |  288    207
   28 |  2009    10    28    11     9    66  1377    11  1423    75 |  288   1382
   29 |  1266    10    41    15     9    42   273    14  1126    61 |  288    316
   30 |     -    14    30    13    13    45   304    11   359     - |  288    230
   31 |  1426    20    29     9    20    57   660    19  1651    65 |  288    336
   32 |  2274    17    16     8    14    30  1129    17  2114    59 |  288    661
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -     7     6     -     -     -     -     - |  288    >>>
 ALGO |     -    10    15     -     -     -     -     -     -    27 |  288     43
 ALIC |     -    26     -    20    10     -     -     -     -    36 |  288   3884
 ALRT |     -    16     -     -    13     -     -     -     -    10 |  287   5527
 AMC2 |     -    12    18     -     -     -     -     -     -    19 |  288     49
 ANKR |     -    11     -     7     -     -     -     8     -     - |  288    >>>
 AREV |     -     -     -     9    10     -     -    13     -     - |  288   2976
 ARTU |     -     -     -     9     8     -     -    16     -    45 |  288  11034
 ASPA |     -    27     -    20    22     -     -     -     -    96 |  288  10485
 AUCK |     -    25     -     X    20     -     -     -     -    51 |  288   6683
 BAKE |     -     -     -     5     5     -     -     -     -    15 |  288   5446
 BJCO |     -     -     -    47    44     -     -     -     -     - |  287   8678
 BOGT |     -    18     -    12    13     -     -     -     -    29 |  288   7456
 BRAZ |     -    22     -     -    17     -     -     -     -    37 |  288   6386
 BRMU |     -    11     -    10    10     -     -    10     -    16 |  288   5299
 BRST |     -    33     -    27     -     -     -     -     -     - |  268   1629
 BRUX |     -    31     -     -    24     -     -     -     -     - |  279     30
 CAS1 |     -    13     -     9    11     -     -     -     -    31 |  288   3305
 CEDU |     -    36     -    17    22     -     -    10     -    30 |  288   5659
 CGGN |     -     -     -     6     6     -     -     -     -     - |  288   5698
 CHAN |     -     -     -     -     8     -     -    10     -     - |  288   1284
 CHTI |     -    14     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   6120
 CHUR |     -    10     -     -     -     -     -    10     -    29 |  288   4529
 COCO |     -    18     -     8    13     -     -     -     -     - |  288    >>>
 CORD |     -    26     -     -    26     -     -    30     -     - |  288   7403
 CRO1 |     -     -    32     -    17     -     -     -     -    51 |  260  10490
 CUSV |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  288   7584
 DAEJ |     -     7    11     X     -     -     -     -     -    28 |  285   2327
 DARW |     -    23     -    17    19     -     -    14     -    33 |  288   3691
 DAV1 |     -     -     -     9     9     -     -     -     -    37 |  288   6691
 DGAV |     -     -     -    20    19     -     -    24     -     - |  288   8424
 DRAO |     -    11     -     -     -     -     -    11     -    22 |  288   6929
 DUBO |     -    13     -     9     6     -     -     -     -    14 |  288  20209
 GLPS |     -    18     -    12    12     -     -    11     -    32 |  288   7652
 GLSV |     -    13     -     -    10     -     -     -     -    21 |  288   1982
 GODE |     -     -    17     -     9     -     -     -     -    22 |  288     86
 GODZ |     -     -    18    10     -     -     -     -     -     - |  288   1641
 GOL2 |     -     -    15     9     -     -     -     -     -     - |  288    170
 GOLD |     -    19     -     -    15     -     -     -     -    28 |  288   3841
 GRAS |     -    14     -     -    10     -     -    11     -     - |  288   3371
 GRAZ |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   7245
 GUAM |     -    34     -     -    23     -     -    25     -    22 |  288   6330
 GUAT |     -    21     -    12    13     -     -     -     -    37 |  288   2968
 HERS |     -     8    12     -     -     -     -     -     -     - |  288     30
 HOB2 |     -    23     -    12    15     -     -    12     -    28 |  279    >>>
 HOFN |     -    11     -     -     8     -     -     9     -    25 |  288   7897
 HOLB |     -    13     -    11     -     -     -     -     -    25 |  288   6944
 HRAO |     -    20    31    17     -     -     -     -     -    54 |  288     32
 HYDE |     -    18     -    13     8     -     -     -     -    21 |  288   3728
 IENG |     -    12    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     53
 IISC |     -     -     -     -    12     -     -    14     -    24 |  288  18190
 ISPA |     -     -     -    18    16     -     -    19     -    65 |  288  19345
 KARR |     -    21     -    15    12     -     -     -     -    37 |  288   9511
 KELY |     -     -     -     -     8     -     -    10     -    30 |  288   7320
 KIRU |     -    31    11    14    13     -     -     -     -     - |  288   7803
 KOKB |     -     -    26     -     -     -     -    17     -    18 |  288    152
 KOKV |     -     -     -    16    15     -     -     -     -     - |  276    137
 KOUR |     -    25    27    19    17     -     -     -     -     - |  288     44
 KRGG |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  276   3517
 LAMA |     -    18     -     -    13     -     -    13     -     - |  288   2439
 LHAZ |     -     -     -    61    57     -     -     -     -   133 |  265    >>>
 LPGS |     -    25     -    15    19     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |     -     -     -    12    10     -     -    11     -    73 |  288   3176
 MAS1 |     -    13    16     9    10     -     -    11     -    21 |  288  10679
 MATE |     -    10    12     -    10     -     -     -     -    37 |  288    126
 MAW1 |     -     -     -     -    10     -     -    12     -    79 |  288   6093
 MBAR |     -    20     -     -    13     -     -    13     -    42 |  288  11747
 MCIL |     -     -     -     -    11     -     -    13     -    23 |  288   5162
 MCM4 |     -    20     -     -    16     -     -     -     -    40 |  288   7485
 METS |     -    16    34     -    12     -     -     -     -     - |  287   9285
 MORP |     -     -     -     -     9     -     -    11     -     - |  288   6819
 NANO |     -    10     -     -     8     -     -     -     -    18 |  288   2361
 NICO |     -     9     -     -     7     -     -     -     -    22 |  288   8057
 NIST |     -     7    11     -     -     -     -     -     -    18 |  286     33
 NKLG |     -    14     -    11    14     -     -    13     -    27 |  288  11615
 NNOR |     -     -    29    16     -     -     -     -     -    38 |  288    404
 NRC1 |     -    10    14     -    10     -     -     -     -     - |  288     25
 NRIL |     -    20     -    10    10     -     -    23     -    31 |  288  12116
 NYA1 |     -    13    15     -     8     -     -     -     -    20 |  288  11057
 NYA2 |     -     -     -     8     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NYAL |     -     -    12     -     -     -     -     8     -    22 |  288    431
 OHI2 |     -    15     -     -    11     -     -    16     -    17 |  287    >>>
 ONSA |     -    13    19     -     -     -     -     -     -     - |  288   3550
 OPMT |     -    21    30     -     -     -     -     -     -     - |  267     27
 OUS2 |     -     -     -    11    11     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     - |  252   8508
 PERT |     -    24     -    16    11     -     -     -     -    39 |  288   6078
 PETS |     -     -     -     9    10     -     -    12     -     - |  288   7956
 PIE1 |     -    17    24    13    14     -     -     -     -    20 |  288     55
 PIMO |     -    28     -    19    17     -     -    20     -    31 |  288   7870
 PNGM |     -     -     -    36     -     -     -    41     -     - |  257  10432
 POHN |     -     -     -    32     -     -     -    36     -     - |  233   9657
 POL2 |     -     -     -     -     7     -     -     9     -    18 |  288   8105
 POTS |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  287    >>>
 PRDS |     -     9    15    12     -     -     -     -     -     - |  288    105
 PTBB |     -    12    25    15     -     -     -     -     -    23 |  288     29
 QAQ1 |     -    13     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    18     -     -    14     -     -     -     -    39 |  288   5541
 REUN |     -    26     -    11    15     -     -    23     -    74 |  288   6930
 REYK |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     - |  288   7615
 RIO2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    15     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   6270
 ROAP |     -     -     9     -     -     -     -     6     -     - |  288     50
 SCH2 |     -    16     -     X     8     -     -    16     -    16 |  288   4277
 SEY1 |     -     -     -     -    12     -     -    14     -    37 |  288   7040
 SHAO |     -     -     -     -     8     -     -    10     -    38 |  288  10937
 STHL |     -    28     -    15     9     -     -    16     -     - |  288  20404
 STJO |     -     8     -     -     9     -     -     9     -    15 |  288     75
 SUTM |     -     -     -    11    11     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 SUWN |     -    13    19     -     -     -     -     -     -    27 |  288   3049
 SVTL |     -     -    17    10     -     -     -     -     -     - |  274     40
 SYDN |     -    11    16     -     -     -     -     -     -     - |  285   1158
 SYOG |     -    22    30    46    21     -     -     -     -    35 |  288   4100
 TASH |     -     -     -    10    10     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THTI |     -     -     -    16    19     -     -    22     -    63 |  288  12514
 THU3 |     -    16     9     8    10     -     -    18     -    15 |  288   7083
 TIXI |     -    18     -    12    16     -     -    27     -    32 |  288    >>>
 TLSE |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6969
 TOW2 |     -    32     -    18    18     -     -    12     -     - |  288    >>>
 TRO1 |     -    19     -     -     9     -     -    21     -    19 |  288   2613
 TSKB |     -    12    22     -    16     -     -     -     -    22 |  288   6719
 TWTF |     -    17     -     -    13     -     -     -     -    27 |  288     42
 ULAB |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     - |  276    >>>
 UNSA |     -     -     -    22    21     -     -     -     -     - |  281    >>>
 URUM |     -    13     -     9     7     -     -    10     -     - |  288    >>>
 USUD |     -     -    31     -     -     -     -    20     -     - |  288     40
 VILL |     -    14    22     7     8     -     -     -     -    20 |  288   3153
 WHIT |     -    11    15     8    11     -     -    15     -    19 |  288  55023
 WIND |     -    21     -    18    12     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |     -    16    21     -    15     -     -     -     -    19 |  288     33
 WTZA |     -     7    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    460
 WTZR |     -    11    16     -     -     -     -     -     -    26 |  288     46
 XMIS |     -     -     -     X    41     -     -    50     -     - |  231   9090
 YAKT |     -     -    32    12     -     -     -    13     -     - |  288   7295
 YAR2 |     -    19    27     -     -     -     -     -     -     - |  288    106
 YELL |     -    20     X    12    10     -     -    30     -    15 |  288     37
 YKRO |     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288  15713
 YSSK |     -     -     -     -     7     -     -     9     -     - |  288   6991
 ZAMB |     -    17     -     -    14     -     -    14     -    39 |  288  12802
 ZECK |     -    13     -     8     9     -     -     -     -     - |  288     33
 ZWE2 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1044    18    22    16    14    47  1146    17  1031    48 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
gfz |   XMIS  | 1876-3 21:35:00 |        1689



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   288     0   288     3.82     5.55     2.19     2.19   | 2.41e-14  5.75e-15  1.28e-14 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.84     5.55     5.56     5.56   | 3.42e-14  7.83e-15  1.69e-15 |
 PIE1 |   288   285     1   288     4.74     5.55     5.56     5.56   | 4.15e-14  6.76e-15  2.50e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.99     5.55     5.56     5.56   | 3.40e-14  1.21e-14  2.12e-15 |
 YELL |   288   287     1   288     5.52     5.55     5.56     5.56   | 1.91e-14  3.95e-15  2.00e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     4.12     5.52     5.56     5.56   | 3.61e-14  8.13e-15  2.09e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     4.28     5.52     5.56     5.56   | 2.92e-14  7.92e-15  1.14e-15 |
 NIST |   286   286     0   286     3.76     5.49     5.52     5.52   | 3.37e-14  7.62e-15  3.37e-15 |
 HOB2 |   279   273     2   279     3.70     5.36     1.98     1.98   | 1.25e-07  3.83e-08  9.11e-09 |
 SVTL |   274   274     0   274     4.84     5.23     0.26     0.26   | 7.16e-14  2.15e-14  3.81e-15 |
 OPMT |   267   267     0   267     3.80     5.12     5.15     5.15   | 3.39e-14  1.06e-14  2.45e-15 |
 TWTF |   288   282     1   288     2.95     5.11     5.56     5.56   | 5.56e-14  1.31e-14  2.55e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.87     4.92     3.72     3.72   | 4.74e-14  1.27e-14  2.16e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.67     4.29     0.79     0.79   | 7.26e-14  1.57e-14  6.41e-15 |
 STJO |   288   285     1   288     2.69     4.27     0.37     0.37   | 6.90e-14  1.26e-14  5.81e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.54     3.88     0.55     0.55   | 3.36e-14  1.43e-14  3.73e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.43     3.48     4.66     4.66   | 4.10e-14  5.39e-15  2.08e-15 |
 ROAP |   288   288     0   288     2.02     2.45     4.15     4.15   | 3.80e-14  6.95e-15  4.17e-15 |
 GOL2 |   288   282     2   288     1.72     1.77     0.74     0.74   | 1.20e-13  2.57e-14  1.88e-14 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.65     1.64     1.31     1.31   | 2.83e-14  1.12e-14  4.80e-15 |
 YAR2 |   288   287     1   288     1.65     1.63     0.45     0.45   | 4.78e-14  2.72e-14  9.38e-15 |
 KOKV |   276   276     0   276     1.54     1.48     4.21     4.21   | 5.77e-14  1.68e-14  4.78e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.55     1.43     1.85     1.85   | 1.06e-13  2.52e-14  4.82e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.33     1.06     1.85     1.85   | 1.16e-13  1.30e-14  4.38e-15 |
 BRUX |   279   279     0   279     1.03     0.67     1.96     1.96   | 3.67e-14  9.45e-15  5.03e-15 |
 G06  |   288   279     3   288     2.14     0.42     1.79     1.79   | 8.26e-14  2.19e-14  1.83e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.51     0.36     5.56     5.56   | 5.40e-14  2.24e-14  1.73e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     5.51     0.32     5.56     5.56   | 5.87e-14  1.64e-14  2.53e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.68     0.17     0.19     0.19   | 5.35e-14  1.86e-14  1.01e-14 |
 G09  |   288   284     1   288     2.41     0.15     0.18     0.18   | 7.78e-14  2.01e-14  2.71e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.28     0.09     0.19     0.19   | 7.89e-13  7.57e-14  1.46e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     3.04     0.09     0.10     0.10   | 4.79e-14  3.58e-14  2.70e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.26     0.04     0.47     0.47   | 4.52e-13  1.20e-13  3.74e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.30     0.03     1.04     1.04   | 5.78e-13  5.84e-14  2.90e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.29     0.03     0.78     0.78   | 5.97e-13  7.29e-14  2.64e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.20     0.20   | 5.52e-13  7.32e-14  2.67e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.25     0.25   | 5.87e-13  6.24e-14  1.24e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.43     0.43   | 6.45e-13  6.25e-14  4.66e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.25     0.03     0.23     0.23   | 6.60e-13  6.88e-14  2.58e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.64     0.64   | 6.40e-13  6.19e-14  3.63e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.25     0.02     0.59     0.59   | 6.07e-13  6.34e-14  3.29e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.08     0.08   | 6.95e-13  7.92e-14  3.43e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.86     0.86   | 7.65e-13  6.85e-14  4.03e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.68     0.02     0.19     0.19   | 2.24e-13  7.35e-14  7.51e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     0.90     0.01     0.02     0.02   | 9.24e-14  3.33e-14  2.96e-14 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.15e-12  2.95e-13  1.31e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  7.34e-14  1.18e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.81e-13  2.09e-13  1.21e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.58e-14  2.27e-14  4.79e-15 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.29e-13  7.61e-14  5.99e-14 |
 G13  |   288   258    18     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.27e-12  2.95e-13  4.96e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.37e-13  9.69e-14  3.34e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  9.85e-14  2.00e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.98e-13  1.13e-13  4.81e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-13  7.18e-14  1.85e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-12  3.62e-13  1.16e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.42e-13  7.66e-14  4.18e-14 |
 G30  |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.73e-14  3.53e-14  2.09e-14 |
 GLSV |   288   247     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.57e-12  5.35e-13  1.36e-13 |
 HRAO |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-14  1.16e-14  3.19e-15 |
 KIRU |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.69e-13  2.85e-13  8.60e-13 |
 KOUR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.96e-14  1.50e-14  2.45e-15 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.34e-12  1.93e-13  3.39e-14 |
 NYAL |   288   274     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.85e-13  1.50e-13  3.05e-14 |
 PRDS |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.34e-14  9.85e-15  6.21e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  7.49e-13  2.33e-13 |
 WHIT |   288   238    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.34e-12  1.65e-12  7.75e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.29e-14  4.05e-15  2.18e-15 |
 GOLD |   288   288     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  8.82e-13  1.72e-13 |
 LAMA |   288   249    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  1.04e-12  2.37e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   285     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 TLSE |   288   254    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-11  4.06e-12  7.29e-13 |
 BRST |   268   267     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.53e-12  7.92e-13  1.94e-13 |
 SYDN |   285   285     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-13  2.10e-13  8.63e-14 |
 HERS |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.74e-14  1.70e-14  2.60e-15 |
 GODZ |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-13  2.90e-13  1.15e-13 |
 AREV |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.12e-13  1.08e-12  1.80e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 3.57e-22  3.69e-20  3.93e-19 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      KOUR |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
