
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1881   Day: 0   MJD: 57411                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976      0      -9      12   1231   1231      0   2858   2858      0    0.00
 cod |   288     0  32860    293    -437    -420     16     18     16    107    178     65   21.38
 emr |   288     0  21427     47   -1449     663     21     25     18     94    119     70   15.55
 esa |   288     0  28143    564    1574   -4114     17     16     17    124    185     80   21.82
 gfz |   288     0  31429     39    -738     571     17     20     16     92     97     91   19.65
 iga |    96     0   2976      5      10     -49     37     37      0    134    134      0    0.00
 igc |   288     0   8440    171    3431   -4828    153    153      0   3324   3324      0    0.00
 igu |    96     0   2976     10     -18    -347    926    926      0   1963   1963      0    0.00
 jpl |   288     0  25396      1    6044     -29     17     16     17     63     63     63   21.59
 ngs |    96     0   2976     25    -153     187    902    902      0   2424   2424      0    0.00
 usn |   288     0  36313     13   -2494    1308     37     50     32     98    120     90    0.00
 whu |    96     0   2976      8       0     -52     49     49      0    101    101      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   -12   343  -119  -374    54   -86   243  -392    75    -7   181    11 |
    2 | -2683  -201    65   154   -48   -31  -133 -1669    41 -2493  -131   -84 |
    3 |   227    53  -131  -134   101  -113  -132  -484    84   184   215   -71 |
    5 |  -531   -65    22  -110    91    12   482   567    76  -387   179    27 |
    6 |  -124  -145   283   -59    43   -79     X  -764   -40    48   239  -115 |
    7 | -1314   -95   113   -95    92    78  -185   364    24 -1194   141    39 |
    8 |  1947  -234   272   132   -55    32   132  2359   -49  1247   137  -143 |
    9 |  -994   -95    47    50    24   -27  -316  -392   -11  -572    54    34 |
   10 |   883    47   -21    13     -   609    85 -5228   -44  1042    55   177 |
   11 |  1809    74   -93   -68    21  -132   212 -1140    44  2307   -97   -44 |
   12 | -2788   238  -117  -221   114   -37  -560  -463   -32 -2500   -66   -48 |
   13 |   363    33  -139   -33   124  -150   223 -1624   -12   405   -43    21 |
   14 |  2346   -51   -97   102   -59   -52   -55   214    71  2672  -102    88 |
   15 | -2237    17   -52  -113    82    11   323     6    60 -1851   132    38 |
   16 |  2371  -220   124   218   -25   143   353   331   -69  2313    16    22 |
   17 |  -471   248   -56  -301   118    -4  -220  2163    -8  -617   132    -1 |
   18 |  3761   113   -61   -11     7   -83   275   882   -63  3584    39    72 |
   19 | -2635   -78    73   126   -84    40  -118  -104   -26 -2231   -64   -22 |
   20 |  1751  -168    55   187   -28     2   458   -63   -37  2044    33   132 |
   21 |  1768     X   -19    26    58   -45  -127    63   -61  1982   -96   165 |
   22 | -1708  -248    48   368  -155   164     - -2073   -20 -1736  -123    60 |
   23 |  -770   160    28   -96  -125   -77  -315   593    33  -649   -32  -103 |
   24 |  2501   295  -118  -265   166   -73     9  5794   -90  -681   100    25 |
   25 |   -49   138  -133   -14    56   -45  -161 -1153   -77    47   -49    17 |
   26 |  -342    55    53   -81    82   -15   -42   889   -86  -257   -23    62 |
   27 |  -205    35   121  -109   108   -14   174   -69  -110   -50    14    46 |
   28 |  8827  -192   122   148   -63    23  -532  1345    20  7060   -46   -41 |
   29 | -3205   251  -177  -312   136   -53   232  -965    70 -2336    76   -33 |
   30 |    39   136    48  -116    33     9  -447  -895   -85   167    17  -181 |
   31 | -3647   321  -132  -332   114   -12  -191  -538     9 -3022  -101   -32 |
   32 | -4882  -179    74   256  -156    22   -45  2006     7 -4690  -141  -110 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ADIS |     -     -     -  -341   379     -     -     -     -     -    92     - |
 ALBH |     -   -52     -     -     -     -     -     -    51     -  -103     - |
 ALGO |     -    85     -   -83     -     -     -     -     -     -   -38     - |
 ALIC |     -   -36     -    27    62     -     -     -   -47     -   -66     - |
 AMC2 |     -   -80   128     -     -     -     -     -   -13     -   -58     - |
 AREQ |     -   -59     -     -    50     -     -     -    12     -   -28     - |
 ARTU |     -     -     -    86   -96     -     -     -     -     -    35     - |
 ASPA |     -   -87     -   -17   143     -     -     -   -27     -   -88     - |
 AUCK |     -   -33     -    32     -     -     -     -     -     -  -120     - |
 BAKE |     -     -     -    64   -71     -     -     -     -     -    54     - |
 BJNM |     -    -7     -     -     8     -     -     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -   -35     -   -31   -16     -     -     -    80     -     1     - |
 BRST |     -   -51     -    50     -     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -   196     -     -  -213     -     -     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -   -44     -     X    48     -     -     -     -     -    57     - |
 CEDU |     -   -47     -    30    20     -     -     -     -     -   -42     - |
 CHAN |     -     -     -    40   -68     -     -     -    24     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    39   -49     -     -     -     5     -     7     - |
 CHTI |     -   -20     -     6     -     -     -     -    14     -   -75     - |
 CHUR |     -    81     -     -   -77     -     -     -   -11     -    76     - |
 COCO |     -   -19     -   158   -87     -     -     -   -57     -   -35     - |
 CORD |     -    26     -     -   -29     -     -     -     -     -    57     - |
 CRO1 |     -     -  -168     -   133     -     -     -     -     -   -73     - |
 DAEJ |     -   -39   -37    67     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -   -36     -   103    13     -     -     -   -70     -   -59     - |
 DAV1 |     -    24     -    -2    71     -     -     -   -86     -   197     - |
 DGAV |     -     -     -   -51     -     -     -     -    52     -    17     - |
 DRAO |     -   -27     -     -    29     -     -     -     -     -   -43     - |
 DUBO |     -     3     -     -    -3     -     -     -     -     -     1     - |
 FALK |     -     -     -     -   -24     -     -     -    22     -   136     - |
 FLIN |     -   -25     -    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -    24     -     -    83     -     -     -   -99     -    43     - |
 GODE |     -     -    55     -   -44     -     -     -     -     -   -81     - |
 GODZ |     -     -   -69    49     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    59   -42     -     -     -     -     -     -   -60     - |
 GOLD |     -    13     -     -   -14     -     -     -     -     -     0     - |
 GOPE |     -    42     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -   -45     -     -    49     -     -     -     -     -   -74     - |
 GUAM |     -    36     -     -   -18     -     -     -   -20     -    12     - |
 GUAT |     -    -4     -    68   -71     -     -     -     -     -   -45     - |
 HERS |     -    -4    30     -   -20     -     -     -     -     -    -5     - |
 HOB2 |     -    86   -41   -15   -45     -     -     -     -     -    95     - |
 HOLB |     -     2     -    -2     -     -     -     -     -     -     -     - |
 HYDE |     -   -74     -    51    24     -     -     -     -     -   -79     - |
 IENG |     -    38   -52     -     -     -     -     -     -     -   -26     - |
 IISC |     -     -     -     -  -137     -     -     -   124     -    97     - |
 ISPA |     -     -     -     3    44     -     -     -   -43     -     3     - |
 JPLM |     -     -   102     -   -28     -     -     -   -48     -     -     - |
 KARR |     -   -90     -    89     -     -     -     -     -     -  -188     - |
 KELY |     -     -     -     -  -119     -     -     -   108     -  -186     - |
 KIRU |     -    24     6    -4   -65     -     -     -    36     -    24     - |
 KOKB |     -     -    71     -   -47     -     -     -    -8     -    15     - |
 KOUR |     -   -55   -28    44    35     -     -     -     -     -    36     - |
 LHAZ |     -     -     -   153  -170     -     -     -     -     -   129     - |
 LPGS |     -   -25     -    24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -     -     -   -34    27     -     -     -     8     -    82     - |
 MAG0 |     -    -4     -     8    -5     -     -     -     -     -    33     - |
 MAL2 |     -   -40     -    46    13     -     -     -   -16     -   -29     - |
 MAS1 |     -  -149  -120   123   124     -     -     -     -     -   -75     - |
 MATE |     -    -3    -2     -     -     -     -     -     5     -    30     - |
 MAW1 |     -   -16     -   -28    48     -     -     -     -     -   142     - |
 MBAR |     -   -38     -    30   -14     -     -     -    20     -     -     - |
 MCIL |     -     -     -     -    14     -     -     -   -13     -  -220     - |
 MCM4 |     -    29     -     -   -31     -     -     -     -     -    29     - |
 METS |     -     5    -6     -     -     -     -     -     -     -   -22     - |
 MGUE |     -     -     -    66     -     -     -     -   -67     -     -     - |
 MKEA |     -   235     -     -  -255     -     -     -     -     -   179     - |
 MORP |     -     -     -     -   -40     -     -     -    37     -   -39     - |
 NANO |     -    11     -     -   -12     -     -     -     -     -    39     - |
 NIST |     -   -48   -52     -    94     -     -     -     -     -   -15     - |
 NKLG |     -  -164     -   102     -     -     -     -    63     -  -194     - |
 NNOR |     -     -   -27    19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     -    -9     3     -     7     -     -     -     -     -   -15     - |
 NRIL |     -     -     -    32   -24     -     -     -   -11     -   -30     - |
 NYA1 |     -   -12    16     -     -     -     -     -     -     -  -337     - |
 NYAL |     -     -   -29     -     -     -     -     -    21     -     -     - |
 OHI2 |     -   -24     -     -     -     -     -     -    24     -   109     - |
 ONSA |     -   -12    17     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |     -    55   -75     -     -     -     -     -     -     -     3     - |
 PDEL |     -   -73     -     -    -8     -     -     -    79     -    66     - |
 PETS |     -     -     -     -   -11     -     -     -    10     -   -56     - |
 PIMO |     -    87     -   -71   -46     -     -     -    28     -    63     - |
 PNGM |     -     -     -    49     -     -     -     -   -49     -  -113     - |
 POHN |     -     -     -  -121     -     -     -     -   122     -     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -   -12     -     -     -    11     -    66     - |
 PRDS |     -   -31    33    33   -29     -     -     -     -     -     -     - |
 PTBB |     -    47   -37   -20     -     -     -     -     -     -     6     - |
 QAQ1 |     -    63     -   -62     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   -10     -     X    11     -     -     -     -     -    -5     - |
 RESO |     -    43     -     -   -47     -     -     -     -     -    92     - |
 REUN |     -   -59     -   -97     -     -     -     -   153     -   -63     - |
 REYK |     -     -     -   120     -     -     -     -  -121     -   -16     - |
 SCH2 |     -    14     -    69   -27     -     -     -   -58     -    65     - |
 SEY1 |     -     -     -     -    98     -     -     -   -89     -   -48     - |
 SFER |     -     -    -3     -     3     -     -     -     -     -    13     - |
 SHAO |     -     -     -     -    51     -     -     -   -47     -     -     - |
 STHL |     -   -98     -    37    -4     -     -     -    65     -    68     - |
 STJO |     -    26     -    80  -143     -     -     -    24     -    89     - |
 SUWN |     -   -18    24     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -    28   -20     -     -     -     -     -     -   -27     - |
 SYDN |     -    29   -39     -     -     -     -     -     -     -    22     - |
 SYOG |     -  -112   -33    47   111     -     -     -     -     -    -8     - |
 THTI |     -     -     -    30     -     -     -     -   -30     -  -146     - |
 THU2 |     -     -     -   -44     -     -     -     -    44     -   -11     - |
 THU3 |     -   -18    77     -   -40     -     -     -     -     -    32     - |
 TID1 |     -     3    -4     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -10    23   -16     -     -     -     -     -    30     - |
 TOW2 |     -   -35     -    47     8     -     -     -   -18     -   -64     - |
 TSKB |     -   -28  -141     -   141     -     -     -     -     -   -69     - |
 TUVA |     -     -     -    56     -     -     -     -   -57     -  -163     - |
 URUM |     -   -85     -    83     -     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    22     -     -     -     -     -   -16     -   -28     - |
 VILL |     -    43    22   -38   -24     -     -     -     -     -    60     - |
 WAB2 |     -    78  -107     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    67    -5   -24   -66     -     -     -    23     -    66     - |
 WIND |     -   -82     -    80     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -    24     -   -19     -     -     -     -     -    29     - |
 WTZA |     -    19   -26     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -    22     - |
 YAKT |     -     -   197     4  -180     -     -     -    20     -    63     - |
 YAR2 |     -    31    19     -   -49     -     -     -     -     -     2     - |
 YELL |     -   -18    83   -46  -152     -     -     -   142     -     9     - |
 YKRO |     -     -     -    45     -     -     -     -   -46     -     -     - |
 YSSK |     -     -     -     -   -23     -     -     -    21     -     1     - |
 ZAMB |     -    34     -    29   -56     -     -     -   -11     -     -     - |
 ZECK |     -   -26     -    25     -     -     -     -     -     -    64     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   416    20    24    12    15    66   143   185    20   408    63    60 |  288    257
    2 |   594    14    18    13    18    56   116   663     8   357    44    41 |  288    210
    3 |   393    18    40    18    18    30   157   223    14   362    49    23 |  288    258
    5 |   386    18    18    14    13    39    91   216    18   373    76    61 |  288    319
    6 |   520    10    31    11    14    37     X   304    14   534    27    45 |  288    187
    7 |   406    17    18    24    21    32   121   351     9   406    35    71 |  288    249
    8 |  1506    21    22    11    21    41   192  1303    25  1260    53    31 |  288    891
    9 |   351    17    26    15    15    30   135   126    16   290    36    36 |  288     98
   10 |   746    29    20     9     -    24   102  3050    21   769    54    57 |  288    399
   11 |   741    17    31    14    15    33   147   615    16   538    47    65 |  288    400
   12 |   815    12    24    17    36    38    92   292    13   484    81    59 |  288    295
   13 |   975    21    20    14    16    36   237   846    19  1009    50    34 |  288    236
   14 |   566    17    45    10    44    22   206   279    16   497    38    47 |  288    208
   15 |   501    27    19    15    13    23   110   175    19   414    37    43 |  288    242
   16 |   516    18    27    12    11    56   119   271    24   407    72    43 |  288    335
   17 |  1278    15    28    10    11    45   119  1586    15  1092    36    40 |  288    322
   18 |   920    21    22    16    21    42    88   612    15   791    55    59 |  288    267
   19 |   496    18    24    13    14    43   115   271    16   537    45    49 |  288    231
   20 |   302    23    17    19    15    38    74   231    15   253    45    83 |  288    207
   21 |   517     X    17    20    16    41   446   513    17   506    42    56 |  288    412
   22 |   438    14    21    25    27    22     -  1252    12   435    37    37 |  288    323
   23 |   570    20    24    21    21    31   203   552    18   560    38    33 |  288    171
   24 |  5072    16    35    20    24    35    78  2101    20  2899    47    67 |  288   1818
   25 |   365    21    15    18    22    20   128   408    16   290    36    28 |  288    186
   26 |   504    17    21    14    16    26    92   651    18   394    36    35 |  288    314
   27 |   451    22    15    13    17    24    84   332    22   419    60    28 |  288    188
   28 |  1942    14    51    22    15    52   173  1741    19  2228    45    47 |  288    608
   29 |  1385    15    21    20    17    53    95   710    15  1064    87    65 |  288    376
   30 |   566    12    16    15    21    28    94   397    11   456    53    53 |  288    172
   31 |  1634    21    25    10    29    44    76   504    15  1538    44    38 |  288    409
   32 |  1292    15    18    12    13    17   142   595    13  1297    42    53 |  288   1046
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ADIS |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     -    37     - |  288    >>>
 ALBH |     -     8     -     -     -     -     -     -     8     -    14     - |  288   4503
 ALGO |     -    15     -    15     -     -     -     -     -     -    24     - |  288     64
 ALIC |     -    17     -    13    19     -     -     -    17     -    38     - |  288   3222
 AMC2 |     -    14    13     -     -     -     -     -    11     -    11     - |  288     55
 AREQ |     -    27     -     -    15     -     -     -    19     -    24     - |  288   5421
 ARTU |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    38     - |  288  10298
 ASPA |     -    21     -    21    17     -     -     -    13     -    64     - |  288   7811
 AUCK |     -    15     -    15     -     -     -     -     -     -    18     - |  276   5820
 BAKE |     -     -     -    15    16     -     -     -     -     -   101     - |  288   3442
 BJNM |     -    16     -     -    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     28
 BRMU |     -    18     -    16    22     -     -     -    16     -    27     - |  288   4557
 BRST |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4468
 BRUX |     -    17     -     -    18     -     -     -     -     -     -     - |  288     24
 CAS1 |     -    12     -     X    13     -     -     -     -     -    21     - |  288   3421
 CEDU |     -    13     -    15    15     -     -     -     -     -    31     - |  288   3195
 CHAN |     -     -     -    10    14     -     -     -    10     -     -     - |  288    487
 CHPI |     -     -     -    17    17     -     -     -    16     -    33     - |  288  10041
 CHTI |     -    24     -    17     -     -     -     -    11     -    22     - |  288   5689
 CHUR |     -    15     -     -     8     -     -     -    11     -    20     - |  288   3845
 COCO |     -    40     -    29    31     -     -     -    29     -    68     - |  288    >>>
 CORD |     -    29     -     -    32     -     -     -     -     -    38     - |  282   5238
 CRO1 |     -     -    21     -    16     -     -     -     -     -    21     - |  282   6383
 DAEJ |     -    10    17    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2710
 DARW |     -    26     -    33    31     -     -     -    24     -    39     - |  284   4133
 DAV1 |     -    29     -    22    19     -     -     -    12     -    15     - |  288   7538
 DGAV |     -     -     -    12     -     -     -     -    12     -    42     - |  276   5660
 DRAO |     -    15     -     -    16     -     -     -     -     -    38     - |  288   4427
 DUBO |     -     5     -     -     6     -     -     -     -     -    20     - |  288  22227
 FALK |     -     -     -     -    18     -     -     -    16     -    37     - |  288   6886
 FLIN |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   3699
 GLSV |     -    14     -     -    11     -     -     -     8     -    18     - |  288   2362
 GODE |     -     -    13     -    11     -     -     -     -     -    28     - |  285     47
 GODZ |     -     -    18    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  276   4491
 GOL2 |     -     -    14    10     -     -     -     -     -     -    16     - |  288    177
 GOLD |     -    14     -     -    16     -     -     -     -     -    23     - |  288   9437
 GOPE |     -     8     -     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288    861
 GRAZ |     -    11     -     -    12     -     -     -     -     -    16     - |  288   3964
 GUAM |     -    25     -     -    27     -     -     -    17     -    60     - |  288   6678
 GUAT |     -    16     -     7    16     -     -     -     -     -    16     - |  240   2999
 HERS |     -    16    17     -    12     -     -     -     -     -    13     - |  288     24
 HOB2 |     -    17    27    24    15     -     -     -     -     -    49     - |  288     48
 HOLB |     -     9     -     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   4106
 HYDE |     -    14     -    11    11     -     -     -     -     -    25     - |  288   3514
 IENG |     -     5     7     -     -     -     -     -     -     -    14     - |  288     62
 IISC |     -     -     -     -     8     -     -     -     7     -    24     - |  288  16474
 ISPA |     -     -     -    22    15     -     -     -    18     -    27     - |  285  14067
 JPLM |     -     -    23     -    14     -     -     -    12     -     -     - |  288   7885
 KARR |     -    15     -    15     -     -     -     -     -     -    30     - |  276   6201
 KELY |     -     -     -     -    12     -     -     -    11     -    19     - |  288   8553
 KIRU |     -    15    22     9     9     -     -     -    13     -    15     - |  288   1876
 KOKB |     -     -    31     -    16     -     -     -    19     -    27     - |  288     47
 KOUR |     -    13    23    15    18     -     -     -     -     -    21     - |  288     27
 LHAZ |     -     -     -    15    17     -     -     -     -     -    31     - |  150    >>>
 LPGS |     -    17     -    17     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 MAC1 |     -     -     -    10    17     -     -     -    11     -    16     - |  288   3185
 MAG0 |     -    10     -     7    12     -     -     -     -     -    17     - |  288   5508
 MAL2 |     -    13     -    13    15     -     -     -    15     -    16     - |  288   6818
 MAS1 |     -    12    18    13    14     -     -     -     -     -    31     - |  288   9306
 MATE |     -    12    20     -     -     -     -     -    16     -    21     - |  288     47
 MAW1 |     -    14     -    13    12     -     -     -     -     -    36     - |  288   4515
 MBAR |     -    21     -    15    20     -     -     -    16     -     -     - |  288   8865
 MCIL |     -     -     -     -    19     -     -     -    17     -    21     - |  288   5986
 MCM4 |     -    19     -     -    21     -     -     -     -     -    45     - |  288   8433
 METS |     -     6     8     -     -     -     -     -     -     -    18     - |  287   7484
 MGUE |     -     -     -    18     -     -     -     -    19     -     -     - |  276     30
 MKEA |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     -    40     - |  282    116
 MORP |     -     -     -     -    18     -     -     -    16     -    30     - |  288   3449
 NANO |     -     8     -     -     8     -     -     -     -     -    30     - |  288   3065
 NIST |     -    16    21     -    27     -     -     -     -     -    30     - |  287     19
 NKLG |     -    21     -    19     -     -     -     -    24     -    59     - |  288  10432
 NNOR |     -     -    31    22     -     -     -     -     -     -     -     - |  274    337
 NRC1 |     -    10    21     -    22     -     -     -     -     -    34     - |  288     20
 NRIL |     -     -     -    10    12     -     -     -    17     -    12     - |  288   7081
 NYA1 |     -    10    14     -     -     -     -     -     -     -    29     - |  285   4228
 NYAL |     -     -    12     -     -     -     -     -     9     -     -     - |  288    377
 OHI2 |     -    16     -     -     -     -     -     -    16     -    21     - |  287    >>>
 ONSA |     -    12    16     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    941
 OPMT |     -     7    10     -     -     -     -     -     -     -    20     - |  288     16
 PDEL |     -    14     -     -    15     -     -     -    13     -    31     - |  288   2749
 PETS |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -    13     - |  288   7375
 PIMO |     -    21     -    16    16     -     -     -    14     -    36     - |  288   6324
 PNGM |     -     -     -    33     -     -     -     -    33     -    64     - |  276   8494
 POHN |     -     -     -    44     -     -     -     -    45     -     -     - |  235   7183
 POL2 |     -     -     -     -     5     -     -     -     5     -    29     - |  288   6450
 PRDS |     -    16    11    13     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     31
 PTBB |     -    14    23    15     -     -     -     -     -     -    28     - |  288     24
 QAQ1 |     -    12     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 RBAY |     -    14     -     X    15     -     -     -     -     -    25     - |  288   3445
 RESO |     -     7     -     -     7     -     -     -     -     -    13     - |  288   8365
 REUN |     -    14     -    15     -     -     -     -    17     -    41     - |  288   4244
 REYK |     -     -     -    15     -     -     -     -    15     -    24     - |  276   2456
 SCH2 |     -    18     -    11     8     -     -     -    13     -    20     - |  288   3245
 SEY1 |     -     -     -     -    26     -     -     -    23     -    42     - |  253   6812
 SFER |     -     -    11     -     8     -     -     -     -     -    18     - |  288     43
 SHAO |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -     -     - |  288   8413
 STHL |     -    28     -    18    15     -     -     -    13     -    20     - |  288  21558
 STJO |     -    14     -    10    15     -     -     -     8     -    22     - |  288     75
 SUWN |     -    14    20     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  283   2814
 SVTL |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     -    25     - |  276     25
 SYDN |     -    13    18     -     -     -     -     -     -     -    26     - |  286    798
 SYOG |     -    21    17    42    17     -     -     -     -     -    35     - |  288   4111
 THTI |     -     -     -    13     -     -     -     -    13     -    35     - |  276   7835
 THU2 |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    13     - |  276  67597
 THU3 |     -    14    11     -    10     -     -     -     -     -    17     - |  288   7018
 TID1 |     -    11    15     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  204     59
 TIDB |     -     -    22    18    17     -     -     -     -     -    20     - |  288     51
 TOW2 |     -    19     -    19    24     -     -     -    15     -    51     - |  288    >>>
 TSKB |     -    20    13     -    25     -     -     -     -     -    26     - |  288   5178
 TUVA |     -     -     -    57     -     -     -     -    58     -    62     - |  221   4313
 URUM |     -    13     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 USUD |     -     -    23     -     -     -     -     -    16     -    18     - |  288     93
 VILL |     -    10    15    15    14     -     -     -     -     -    14     - |  288   2064
 WAB2 |     -     9    13     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 WHIT |     -    14    20     9     9     -     -     -    15     -    32     - |  288   3767
 WIND |     -    12     -    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  276    >>>
 WSRT |     -     -    16     -    12     -     -     -     -     -    29     - |  288     32
 WTZA |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    884
 WTZR |     -     5     7     -     -     -     -     -     -     -    42     - |  288     26
 YAKT |     -     -    29    12    23     -     -     -    11     -    37     - |  288   7290
 YAR2 |     -    13    26     -    24     -     -     -     -     -    25     - |  288     68
 YELL |     -    17    15     7     8     -     -     -    11     -    29     - |  288     14
 YKRO |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  18297
 YSSK |     -     -     -     -    11     -     -     -    10     -    16     - |  288   6714
 ZAMB |     -    23     -    19    24     -     -     -    17     -     -     - |  288  17662
 ZECK |     -    10     -    10     -     -     -     -     -     -    24     - |  276     22
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1231    17    22    17    18    38   154   927    17   902    38    50 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
cod |     21  | 1881-0  1:55:00 |        1608



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     4.16     5.17     5.19     5.19   | 5.28e-14  5.61e-15  5.48e-15 |
 HOB2 |   288   288     1   288     3.39     5.17     2.34     2.34   | 3.49e-14  9.23e-15  1.98e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.89     5.17     5.19     5.19   | 2.01e-14  6.96e-15  1.95e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.26     5.17     2.19     2.19   | 3.17e-14  8.65e-15  3.47e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.86     5.17     5.19     5.19   | 3.03e-14  8.99e-15  1.23e-15 |
 WAB2 |   288   286     1   288     4.10     5.17     0.33     0.33   | 3.80e-14  8.68e-15  1.87e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.90     5.17     5.19     5.19   | 3.58e-14  9.98e-15  1.76e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     5.12     5.17     5.19     5.19   | 2.87e-14  4.31e-15  1.12e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.26     5.17     5.19     5.19   | 3.43e-14  7.49e-15  1.08e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     3.78     5.17     5.19     5.19   | 3.06e-14  6.60e-15  1.42e-15 |
 NIST |   287   284     1   287     3.60     5.15     5.17     5.17   | 3.94e-14  6.86e-15  1.14e-15 |
 MGUE |   276   272     2   276     3.44     4.94     4.96     4.96   | 6.50e-14  1.33e-14  2.71e-15 |
 SVTL |   276   276     0   276     4.56     4.91     0.35     0.35   | 2.44e-14  7.68e-15  1.89e-15 |
 WTZR |   288   286     1   288     2.68     4.18     4.98     4.98   | 5.45e-14  1.16e-14  2.02e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.54     3.75     0.49     0.49   | 3.99e-14  1.19e-14  2.66e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.54     3.74     0.59     0.59   | 4.42e-14  1.04e-14  2.14e-15 |
 GODE |   285   285     0   285     2.50     3.68     1.08     1.08   | 4.91e-14  8.72e-15  3.16e-15 |
 SFER |   288   285     1   288     2.44     3.46     3.31     3.31   | 5.78e-14  7.93e-15  4.98e-15 |
 ZECK |   276   273     1   276     2.39     3.45     4.96     4.96   | 3.44e-14  6.02e-15  1.26e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     2.26     2.96     0.69     0.69   | 4.80e-14  6.11e-15  7.02e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     1.73     1.74     2.00     2.00   | 2.17e-14  1.03e-14  8.13e-15 |
 YAR2 |   288   286     2   288     1.67     1.63     0.63     0.63   | 4.58e-14  1.55e-14  4.93e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     1.45     1.21     2.45     2.45   | 1.12e-13  1.29e-14  4.52e-15 |
 USUD |   288   288     0   288     1.26     0.92     2.45     2.45   | 1.07e-13  1.11e-14  2.86e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.23     0.88     1.57     1.57   | 3.37e-14  1.09e-14  1.48e-15 |
 G06  |   288   280     3   288     1.96     0.32     2.43     2.43   | 7.86e-14  3.41e-14  2.30e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     5.11     0.27     5.19     5.19   | 5.49e-14  2.38e-14  1.48e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     5.11     0.26     5.19     5.19   | 6.49e-14  4.01e-14  3.02e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.81     0.13     0.27     0.27   | 5.78e-14  1.61e-14  3.71e-14 |
 G09  |   288   288     1   288     2.22     0.12     0.24     0.24   | 5.73e-14  1.59e-14  1.56e-14 |
 TID1 |   204   204     0   204     0.32     0.09     0.07     0.07   | 5.00e-14  8.80e-15         - |
 G27  |   288   288     0   288     2.82     0.07     0.13     0.13   | 5.64e-14  2.13e-14  2.38e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.25     0.07     0.25     0.25   | 8.44e-13  8.45e-14  3.43e-14 |
 GOPE |   288   288     2   265     0.30     0.06     0.07     0.07   | 5.08e-13  1.33e-13  6.78e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.24     0.03     0.55     0.55   | 5.13e-13  1.57e-13  1.05e-13 |
 G30  |   288   288     0   288     0.36     0.03     2.89     2.89   | 6.93e-14  4.44e-14  1.62e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.03     1.26     1.26   | 6.28e-13  5.41e-14  1.67e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.27     0.02     0.98     0.98   | 5.66e-13  6.90e-14  1.25e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.25     0.25   | 5.93e-13  6.73e-14  1.88e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.54     0.54   | 6.88e-13  6.59e-14  4.85e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.31     0.31   | 7.58e-13  7.74e-14  2.15e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.28     0.28   | 6.55e-13  7.16e-14  2.55e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.73     0.73   | 6.74e-13  6.26e-14  1.57e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.79     0.79   | 7.06e-13  6.84e-14  2.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.10     0.10   | 6.63e-13  5.83e-14  2.57e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     0.62     0.01     0.24     0.24   | 2.14e-13  5.40e-14  1.50e-13 |
 G22  |   288   288     0   186     0.20     0.01     0.19     0.19   | 7.41e-13  7.31e-14  2.99e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.21     0.21   | 5.81e-13  6.48e-14  2.70e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.31     0.00     0.03     0.03   | 6.04e-14  2.74e-14  1.95e-14 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.24e-14  1.90e-14  1.86e-14 |
 CHUR |   288   265    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.41e-12  1.02e-12  3.87e-13 |
 FLIN |   288   272     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  8.47e-13  3.72e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-13  7.87e-14  4.30e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.49e-13  2.35e-13  7.63e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.35e-14  2.74e-14  2.70e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  8.93e-14  6.06e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.83e-13  7.47e-14  3.51e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  8.88e-14  4.41e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  9.11e-14  2.05e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.13e-12  1.46e-13  3.88e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  3.34e-13  1.07e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.15e-13  7.59e-14  2.87e-14 |
 GLSV |   164   131    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.60e-12  6.28e-13         - |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.88e-13  3.07e-13  1.96e-13 |
 MATE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-14  9.04e-15  4.59e-15 |
 MKEA |   282   272     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.45e-13  3.07e-14  9.89e-15 |
 NNOR |   274   273     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  1.38e-13  2.61e-14 |
 NYAL |   288   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.09e-13  1.67e-13  2.81e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.51e-13  1.32e-13  1.25e-13 |
 TIDB |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.07e-13  1.28e-14  4.39e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  6.99e-13  1.44e-13 |
 GPST |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.08e-14  4.12e-15  1.57e-15 |
 GOLD |   288   241    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.80e-12  1.20e-12  5.70e-13 |
 SUWN |   283     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.07e-12  1.05e-12  2.25e-13 |
 BRST |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 BAKE |   288   255    19     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-11  2.13e-12  5.05e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.64e-13  2.20e-13  9.98e-14 |
 GOL2 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.10e-13  1.93e-14  9.14e-15 |
 BJNM |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.53e-14  9.24e-15  2.26e-15 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.18e-21  1.71e-19  5.99e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     SUWN      SUWN      BRUX |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
