
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1881   Day: 5   MJD: 57416                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 118499   2960   -1416     384     15     14     16    131    141    102   15.16
 emr |  2880     0  83186   9829    5301   -2160     19     19      0    161    161      0   11.12
 esa |  2880     0 118926  11528   -2041    -418      9      7     11    168    194     97   25.37
 gfz |  2871     0 125747    322    -357    -636     10      9     12     80     82     77   22.11
 grg |  2880     0 106352   6417     -70    -552     17     15     22    173    173    170   12.06
 mit |  2880     0 101885    241     104    -598     45     47     32    375    407    167    0.00
 igr |   288     0  43891     80    2946   -2213     15     20     14     63     44     67    0.00
 jpl |   288     0  26746    327    2399   -1943     16     17     15    110    117    107   14.17
 ngs |    96     0   2784      4   -1443     435    937    937      0   2146   2146      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   114   190     X     3  -320    -7    27    97  -435     - |
    2 |  -235  -276   461  -145  -140  -285    18  -130 -1531     - |
    3 |  -207   -52     X    16   281   275   -69   -21   644     - |
    5 |   105   -44  -151    51   128   280   -15    55 -2464     - |
    6 |  -105    42     X    48     X   -22   -98    33  -671     - |
    7 |    94    80  -155    34    72  -162    13    -4 -1634     - |
    8 |  -182    51  -204    99   434   313    14   -21   -33     - |
    9 |     X     X  -263   143   291   398    96     X  -961     - |
   10 |   -19    18     X     -     X  -120   -17    71  -636     - |
   11 |    90   -24    45    43  -272  -486    21    72  1462     - |
   13 |   -32   -57    70   -68    61  -866   -50    73  1506     - |
   14 |  -102  -128   107   -23    63  -160    -3    11  1461     - |
   15 |   141    18  -114    96  -145  -193    59   145 -2201     - |
   16 |   -41  -209   169   -20   -85   344    66  -167   880     - |
   17 |   274    76  -203   145  -261  -129    50    59   -47     - |
   18 |    37  -119    43   -26    14  -180     3    59  3127     - |
   19 |   -39  -205   206   -84   -21   316    12  -180 -2086     - |
   20 |  -131  -328   257   -67    65   263   -15  -142  1483     - |
   21 |  -133     X   129   -72    34    21   -32   -50  1139     - |
   22 |  -250  -213   311   -95    41   847    32  -223 -2519     - |
   23 |   106    61    22   -68  -111  -751    24    45 -1888     - |
   24 |   130   220  -231    65     1   211   -10    55  5488     - |
   25 |   -90   217    52   -62   -87   253   -50    25  -720     - |
   26 |   -43   104   -79   -42   200   249   -44    23 -1108     - |
   27 |    50   142  -115   -10    72   132   -33   -50  -940     - |
   28 |   -92   -50   179  -138    51  -582   -15  -116  4304     - |
   29 |   236   215  -300   108   -88  -782   -10   233   864     - |
   30 |   194     X   -45   -13  -123   157    33   -20  -596     - |
   31 |   124   255  -187    83  -153   624    -5    46 -1656     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABMF |     -     -     -    42   -77     -     -     -     -     - |
 ABPO |     -     -     -   -34     -     -     -    53     -     - |
 ADIS |     -     -   204     -  -319     -   287   -95     -     - |
 ALBH |   -97     -     -    56     -     -     -    17     -     - |
 ALGO |  -103     -     -    71     -  -131   -98     -     -     - |
 ALIC |  -131     -    67    13     -   -47    -1     -     -     - |
 ALRT |   -37     -     -    52   -49   -29    20     -     -     - |
 AMC2 |    36     -     -   -31     -     -    75    10     -     - |
 AREQ |    19     -     -   -33     -     -     -    31     -     - |
 AREV |     -     -   -39    45     -     -    62     -     -     - |
 ARTU |    83     -  -103     2    31     -   -28    65     -     - |
 ASPA |   -84     -    10    47     -    50    51     -     -     - |
 AUCK |   -51     -     -    35     -  -107   -81     -     -     - |
 BAKE |     -     -   -22   -15    74     -     8     -     -     - |
 BARH |     -     -   -69    79     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -16    19     -     -    62     -     -     - |
 BJNM |   167     -  -168    78     -     -    78     -     -     - |
 BOGT |    26     -    43   -74    16     -    -1     -     -     - |
 BOR1 |   -96     -     -    66     -     -     -     -     -     - |
 BRAZ |   -13     -  -186   221     -   180     -     -     -     - |
 BRMU |   -38     -  -121    80     -    51    23   135     -     - |
 BRST |   238     -  -142     -     -   -49   -47     -     -     - |
 BRUX |    86     -     -  -111    96     -   -78     -     -     - |
 CAS1 |  -212     -    15   -99   417  -281   -15     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -61   112     -     -     -     -     - |
 CEDU |  -314     -   139   112     -     -   157   -87     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -26     -     -    -2    40     -     - |
 CHTI |  -118     -  -128   125   175     -   -59    11     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -155   237     -     -    40     -     - |
 CHUR |   109     -   -29   -41     -   -51    39     -     -     - |
 COCO |    20     -   -14     -   -14     -    17    14     -     - |
 CORD |    58     -     -   -40     -     -    22     -     -     - |
 CRO1 |   -85     -     -    59     -    59   -36     -     -     - |
 CUSV |     -     -   -28    33     -     -    61     -     -     - |
 DAEJ |    91     -     -  -141   144     -  -192     -     -     - |
 DAKR |     -     -   -43    49     -     -     -     -     -     - |
 DARW |   -36     -    68   -16    36  -190    25   -89     -     - |
 DAV1 |   -85     -    32   -36   161     -   -13   -48     -     - |
 DGAR |   -64     -     -   -61   195     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -  -173    19     -     -    53   279     -     - |
 DRAG |     -     -  -141   -26   279     -     -    55     -     - |
 DRAO |   -10     -  -109   132     -   -98    67     -     -     - |
 DUBO |    29     -     6    34  -114     -    17     -     -     - |
 FAIR |   -73     -     -   -66   213  -102     -     -     -     - |
 FLIN |    36     -    34   103     -     -     3  -259     -     - |
 GLSV |    17     -  -133   134    13     -    69     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -23    -9    66     -   -34     -     -     - |
 GODE |  -106     -     -     9   117  -125    -7     -     -     - |
 GOLD |   -18     -   -13    27     -     -     9     -     -     - |
 GOPE |   -13     -     -     9     -     -   -14     -     -     - |
 GRAS |   123     -   -44   -34     -     -   -11     -     -     - |
 GRAZ |    19     -   -49    42     -   -80    17     -     -     - |
 GUAM |    21     -     -   -33     -   -26   -39    29     -     - |
 GUAT |  -131     -    76     3     -     -    -7     -     -     - |
 GUUG |     -     -  -137   157     -     -     -     -     -     - |
 HERS |    42     -   -53    32     -  -154    19     -     -     - |
 HOB2 |     1     -   -46    51     -   129   -12     -     -     - |
 HOFN |  -249     -   136  -136   275     -  -144     -     -     - |
 HOLB |   -23     -     -   -31    86     -   -24     -     -     - |
 HYDE |    33     -   -20     -     X     -    37     -     -     - |
 IENG |    54     -     -   -37     -    -9     5     -     -     - |
 IISC |    24     -     -   -29     -     -   -25    20     -     - |
 INVK |  -271     -     -   132    64  -229     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -135     7   214   -70     -    49     -     - |
 ISPA |    40     -   -53    13    -5     -    45    36     -     - |
 KARR |  -220     -   103   -30   117  -220    14     -     -     - |
 KELY |     -     -    26    65  -175     -     -     -     -     - |
 KERG |    53     -   -15   -19     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   101     -  -185   -30   318     -   -27     -     -     - |
 KIT3 |   181     -  -108     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     5     -     -   -37     -     -     6    52     -     - |
 KOKV |     -     -     2    -2     -     -    40     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -41    47     -  -168     -     -     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -   -25     -     -    21     -     - |
 KOUR |   -59     -   -27    71     -     -    36     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -   -11    20     -   141     -     -     - |
 LAMA |   -26     -     -    18     -     -   -11     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -18     -    38     -    38     -     -     - |
 LPGS |    80     -  -132     -   209     -    88     -     -     - |
 MAC1 |   -63     -   -65    44   141    45   -11    -3     -     - |
 MAG0 |    50     -   -13   -19     -    95     6     -     -     - |
 MAJU |     -     -     -     -   111  -108     -   -95     -     - |
 MAL2 |   -34     -   -23    21    53     -    30     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -112     -  -131     -   175     -     - |
 MAS1 |   -74     -   -92    27   238  -190   -32     -     -     - |
 MATE |   -19     -     5    -8     -     -   -38    24     -     - |
 MAW1 |   -62     -   -78   -30   297   -36   -75     -     -     - |
 MBAR |    58     -   -61    -9     -   -60    30    62     -     - |
 MCIL |     -     -     8    41  -163     -    54    60     -     - |
 MCM4 |   -80     -     -   -86   164     -    20    81     -     - |
 MDVJ |     0     -  -147   161     -     -     -    11     -     - |
 METG |     -     -  -102     -   214     -     -     -     -     - |
 METS |   -83     -     -    57     -   -54    27     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -90     -   153     -     -    30     -     - |
 MKEA |     -     -    99  -113     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -45     -    94     -     -     -     -     - |
 MONP |    38     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -28     -   156     -    43     -     - |
 NAIN |     -     -     -   -29    54     -     -     -     -     - |
 NANO |     1     -   -19    21     -     -    40     -     -     - |
 NICO |   -72     -    -4    54     -  -134    -1     -     -     - |
 NIST |   -71     -     -    49     -     -   -33     -     -     - |
 NKLG |    76     -   -43   -75   162  -286    -6   -23     -     - |
 NLIB |     -     -     -  -189   347   -55     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -   -32     -    68     -    80     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -97   111     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |     0     -     -     0     -    18    14     -     -     - |
 NRIL |   -18     -  -113    41   164     -     0    18     -     - |
 NRMD |    45     -     -    16   -83     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   -45     -    11    18     -  -214     4     -     -     - |
 NYAL |     -     -     -   -13     -  -406   -55    20     -     - |
 OHI2 |     -     -   -28     -     -     -   107    50     -     - |
 OHI3 |     -     -   -24     -    52   -61     -     -     -     - |
 ONSA |   232     -   -98   -47     -     -   121     -     -     - |
 OUS2 |     -     -   -37     -    77     -   131     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -71   130   -52     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -    46     6   122     -   -78     -     - |
 PBRI |     -     -   -70    31     -     -     -    78     -     - |
 PDEL |   -32     -    20   -26    59     -   -51   -10     -     - |
 PERT |   -39     -    38   -17     -  -131   -21     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -27     -     -    29    42     -     - |
 PIE1 |    20     -   -60    18    68    88    19     -     -     - |
 PIMO |    76     -   -48    30   -13    10    42   -32     -     - |
 PNGM |     -     -   -29     -     -     -     -    53     -     - |
 POHN |     -     -   -24     -    24     -    30    24     -     - |
 POL2 |    59     -     -   -40     -     -    -6     -     -     - |
 POTS |   305     -  -182     -     -     -   146     -     -     - |
 POVE |     -     -   -45    65     -     -     -   -20     -     - |
 PTBB |   112     -   -67     0     -     -    48     -     -     - |
 QAQ1 |    96     -   -57     -     -     -    77     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -    -9   -22     -     -    32     -     - |
 QUIN |    36     -   -22     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |    72     -     -   -49     X     -     -     -     -     - |
 RBAY |   112     -   -76    11     -  -213    -7     -     -     - |
 RESO |    51     -     -   -35     -     -   -24     0     -     - |
 REUN |    83     -   -85    41     -     -   -37     -     -     - |
 RIOP |    63     -     -    73     -   101    36  -181     -     - |
 SALU |     -     -   -14    16     -     -     -     -     -     - |
 SANT |    34     -     -   -23     -   290     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -  -177   114     -     -     -   136     -     - |
 SCH2 |    83     -   -17   -32     -     -    22    -9     -     - |
 SCOR |     -     -  -165   -45   206     -     -   191     -     - |
 SCRZ |     -     -   -58     -   122     -     -     -     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -51     -   120    15    79     -     - |
 SEYG |     -     -    18     -   -37     -     -     -     -     - |
 SFER |     -     -    71   -81     -     -   -91     -     -     - |
 SHAO |   -45     -     -  -137   217   -29   -80    77     -     - |
 SOFI |     -     -   -52    60     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |   188     -     -  -129     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |  -180     -     -    10   209     -     -     -     -     - |
 STHL |    25     -    11   -83     -     -    15    83     -     - |
 STJO |    97     -     -    84     -    -6   -28  -235     -     - |
 STK2 |     -     -   -68     -   143     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -112     -     -   -76   278    69     -     2     -     - |
 SUTV |     -     -   -17    20     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |    -8     -     5     -     -     -   166     -     -     - |
 SYOG |    24     -   -97     X   175    -7  -177     -     -     - |
 THTI |     -     -  -524   324     -   709    67   433     -     - |
 THU2 |     -     -   -36    42     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     5     -     -    -3     -     -    79     -     -     - |
 TIDB |   -94     -     -    -1     -     -    -4   101     -     - |
 TIXI |     -     -   -94     -   197     -   -45     -     -     - |
 TLSE |   199     -  -128    10     -     -    37     -     -     - |
 TONG |     -     -   -75   -60   263     -     -     -     -     - |
 TOW2 |   -30     -   -60     -   164     -   -25     -     -     - |
 TRO1 |   -37     -   -77   -22   248  -161   -18     -     -     - |
 TSKB |  -228     -     -   156     -     -   -34     -     -     - |
 TUVA |     -     -   -48     -   185   -56     -   -70     -     - |
 TWTF |    59     -   -61    30     -    33    44     -     -     - |
 UFPR |     -     -  -149   171     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -  -120     -   252     -    80     -     -     - |
 URUM |   -11     -   -48     -   114     -    49     -     -     - |
 USUD |   -82     -     -    56     -     -     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   -66    76     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   164     -   -99    32   -57  -176    39     -     -     - |
 WAB2 |    88     -     -   -60     -    14    -1     -     -     - |
 WHIT |     9     -   -32    22     -     -    34    14     -     - |
 WILL |    -1     -     -     1     -   109     -     -     -     - |
 WIND |    24     -   -50     -    76     -    90     -     -     - |
 WSRT |    36     -     -   -25     -     -    -2     -     -     - |
 WTZR |   -52     -   105   -85     -     -  -173     -     -     - |
 XMIS |     -     -     9   -65   108     -    60     -     -     - |
 YAKT |     -     -    22   -90     -   -73    88   101     -     - |
 YAR2 |    18     -     -   -13     -     -   -16     -     -     - |
 YELL |   -45     -   -52     1   243     -   -58   -68     -     - |
 YKRO |   -39     -     -    27     -  -266     -     -     -     - |
 YSSK |   -23     -     -   -14     -    88    16    46     -     - |
 ZAMB |   -28     -   -51    40     -    79    -3    61     -     - |
 ZECK |   227     -  -132    -5     -     -    10     -     -     - |
 ZIMM |    93     -     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    17    17     X    13    14    36    23    18   517     - | 2880    246
    2 |    18    20     6     8    15    59    21    20   550     - | 2880    307
    3 |    15    19     X     5    10    29    19    10   655     - | 2880    220
    5 |    10    23     5     9     9    34    17    12   421     - | 2880    296
    6 |    16    16     X    13     X    53    17    12   353     - | 2863    224
    7 |    11    12     6     6    13    51    10    11  1023     - | 2880    319
    8 |    18    16     7    10    18    26    10     8  2457     - | 2880    959
    9 |     X     X     4     5     9    71    10     X   639     - | 2880    267
   10 |    11    15     X     -     X    76    28    23   476     - | 2880    497
   11 |    13    15     9    11    13    37    19    12   499     - | 2880    381
   13 |    12    18     5     7    11    22    18    12   568     - | 2880    261
   14 |    16    12     9    14     9    24    22     8   814     - | 2880    240
   15 |    12    19    10     8    13    19    22    20   580     - | 2880    251
   16 |    21    14     8     6    16    46    26    24   507     - | 2880    400
   17 |     6    19     5     9    13    46    15    14  1597     - | 2880    327
   18 |    14    16     6     5    13    36    19    13   489     - | 2880    422
   19 |    11    17     5     8    14    56    28    27   508     - | 2880    207
   20 |    15    16     6     9    11    34    22    20   448     - | 2880    313
   21 |    18     X     8    13    44    50    20    16   544     - | 2880    400
   22 |    14    17     9     7    12    34    34    30   360     - | 2880    283
   23 |    12    21     7     7     9   117    15    15   650     - | 2880    222
   24 |    18    51     8    19    20    33    15    13  2043     - | 2880   1023
   25 |    20    15    11    11    17    28    14    11   327     - | 2880    206
   26 |    16    12     6     6    14    30    14    10   346     - | 2880    305
   27 |     9    18     8     7    16    29    14    10   349     - | 2880    151
   28 |    11    15     6     7    15    55    21    19  1482     - | 2880    901
   29 |    16    16    12     8    18    66    32    31  1920     - | 2880    458
   30 |     9     X     5     7    13    29    15    11   410     - | 2880    261
   31 |    14    22    13    14    16    36    16    14   616     - | 2880    396
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABMF |     -     -     -    14    25     -     -     -     -     - |  276   9246
 ABPO |     -     -     -    16     -     -     -    25     -     - |  288  19466
 ADIS |     -     -    10     -    17     -     8    11     -     - |  288    >>>
 ALBH |    15     -     -     9     -     -     -    13     -     - |  288   4918
 ALGO |    14     -     -    10     -    16     7     -     -     - |  288     22
 ALIC |    20     -    11    12     -    36    14     -     -     - |  288   3130
 ALRT |    10     -     -     8    16    13    10     -     -     - |  288   6307
 AMC2 |    17     -     -     9     -     -    24    11     -     - |  288     18
 AREQ |    19     -     -    13     -     -     -    12     -     - |  288   5454
 AREV |     -     -    10    12     -     -     9     -     -     - |  288   5347
 ARTU |    12     -     8     7    15     -     8     7     -     - |  288   9480
 ASPA |    18     -    13    16     -    32     9     -     -     - |  288   6874
 AUCK |    16     -     -    11     -    40    13     -     -     - |  288   8331
 BAKE |     -     -     6     7    20     -     7     -     -     - |  288   5240
 BARH |     -     -     5     5     -     -     -     -     -     - |  288   3642
 BJCO |     -     -    10    12     -     -     7     -     -     - |  288   5946
 BJNM |    11     -     6    10     -     -    14     -     -     - |  288     65
 BOGT |    16     -    16    17    27     -    20     -     -     - |  288   8493
 BOR1 |    12     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   6964
 BRAZ |    15     -    12    14     -    48     -     -     -     - |  288  10209
 BRMU |    24     -    17    13     -    52     7    16     -     - |  288   7140
 BRST |    13     -     8     -     -    19     9     -     -     - |  288   6461
 BRUX |    14     -     -    11    18     -    16     -     -     - |  288     30
 CAS1 |    17     -     7    12    18    22     7     -     -     - |  288   4778
 CCJ2 |     -     -     -    10    18     -     -     -     -     - |  288   8494
 CEDU |    14     -     9    11     -     -     7    16     -     - |  288   5900
 CHAN |     -     -     -     6     -     -     7    10     -     - |  288     98
 CHTI |    19     -    14    14    27     -    10    16     -     - |  288   7131
 CHUM |     -     -     -    12    15     -     -     9     -     - |  288  14522
 CHUR |     9     -     5     6     -    26     7     -     -     - |  288   5036
 COCO |    22     -    16     -    33     -    19    19     -     - |  288    >>>
 CORD |    18     -     -    12     -     -    16     -     -     - |  287   6505
 CRO1 |    21     -     -    15     -    42    13     -     -     - |  287   9684
 CUSV |     -     -     7     8     -     -     8     -     -     - |  288   6746
 DAEJ |    21     -     -    11    16     -    11     -     -     - |  288   4610
 DAKR |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   5647
 DARW |    16     -    13    16    33    25     9    14     -     - |  288   3996
 DAV1 |    13     -     8    15    19     -     8    15     -     - |  288   7093
 DGAR |    27     -     -    19    26     -     -     -     -     - |  288  18219
 DGAV |     -     -    10    13     -     -     6    20     -     - |  288   7355
 DRAG |     -     -    10     8    21     -     -     7     -     - |  288   4269
 DRAO |    17     -     8     9     -    22    10     -     -     - |  288   3730
 DUBO |    18     -     9    10    22     -    20     -     -     - |  288  35881
 FAIR |    14     -     -    10    14    25     -     -     -     - |  288  21773
 FLIN |    16     -     6     8     -     -    13    12     -     - |  288   3402
 GLSV |    10     -     9     7    16     -    13     -     -     - |  288   2107
 GMSD |     -     -    11    14    25     -     8     -     -     - |  288   6631
 GODE |    13     -     -     9    19    34    13     -     -     - |  288     98
 GOLD |    11     -    10    10     -     -    18     -     -     - |  288   8439
 GOPE |    19     -     -    13     -     -    15     -     -     - |  288    804
 GRAS |    12     -     8     8     -     -    10     -     -     - |  288   3213
 GRAZ |    15     -     7     7     -    20    12     -     -     - |  288   4389
 GUAM |    25     -     -    23     -    33    10    19     -     - |  288   5737
 GUAT |    18     -    10     9     -     -     7     -     -     - |  276   3779
 GUUG |     -     -    10    11     -     -     -     -     -     - |  288   4791
 HERS |    18     -    11    11     -    28    12     -     -     - |  288     18
 HOB2 |    19     -    11    10     -    26    10     -     -     - |  288     46
 HOFN |    14     -     8     9    18     -    13     -     -     - |  288   2210
 HOLB |    14     -     -    12    18     -    20     -     -     - |  288   4901
 HYDE |    24     -    14     -     X     -    62     -     -     - |  264   3523
 IENG |    15     -     -    10     -    20    10     -     -     - |  288     33
 IISC |    15     -     -    11     -     -    12    12     -     - |  288  16655
 INVK |    23     -     -    16    27    35     -     -     -     - |  287  34147
 IRKJ |     -     -     9    10    15    22     -     8     -     - |  288    178
 ISPA |    18     -    15    17    29     -    11    12     -     - |  288  19651
 KARR |    21     -    12    13    29    31    10     -     -     - |  283   6242
 KELY |     -     -     5     8    13     -     -     -     -     - |  288   8174
 KERG |    12     -    13    16     -     -     -     -     -     - |  288   4219
 KIRU |    17     -     9    11    18     -     8     -     -     - |  288   5286
 KIT3 |    23     -    14     -     -     -     -     -     -     - |  229    >>>
 KOKB |    10     -     -     9     -     -    14    10     -     - |  288    153
 KOKV |     -     -     9    10     -     -     8     -     -     - |  288    157
 KOUC |     -     -     9    10     -    41     -     -     -     - |  288  10080
 KOUG |     -     -     -     -    19     -     -    16     -     - |  287    992
 KOUR |    16     -    12    15     -     -    12     -     -     - |  288     26
 KRGG |     -     -     -    13    23     -    19     -     -     - |  288   5549
 LAMA |    14     -     -    10     -     -    21     -     -     - |  288   3004
 LHAZ |     -     -    19     -    40     -    26     -     -     - |  267    >>>
 LPGS |    24     -    15     -    30     -    18     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    22     -    11    11    30    25     7    13     -     - |  288   4972
 MAG0 |    13     -     6     9     -    19    10     -     -     - |  288   5383
 MAJU |     -     -     -     -    42    44     -    35     -     - |  257   2515
 MAL2 |    17     -    14    15    21     -     9     -     -     - |  288   5233
 MANA |     -     -     -    10     -    29     -    15     -     - |  288   6064
 MAS1 |    15     -    10    12    23    48     5     -     -     - |  288   9908
 MATE |    17     -     8     9     -     -     8     7     -     - |  288    166
 MAW1 |    17     -     7    18    19    34    15     -     -     - |  288   5506
 MBAR |    13     -     8    14     -    25     6     9     -     - |  288   9545
 MCIL |     -     -    12    13    26     -     8    11     -     - |  288   6509
 MCM4 |    11     -     -    10    15     -    10    15     -     - |  288   7655
 MDVJ |    17     -     9     8     -     -     -     6     -     - |  288     16
 METG |     -     -     8     -    17     -     -     -     -     - |  288   1960
 METS |    13     -     -     9     -    22     9     -     -     - |  287   8485
 MGUE |     -     -    11     -    21     -     -    12     -     - |  288     25
 MKEA |     -     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288    159
 MOBS |     -     -    11     -    23     -     -     -     -     - |  288   2502
 MONP |    17     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  282   3382
 MORP |     -     -     -    12     -    45     -    19     -     - |  288   6506
 NAIN |     -     -     -     6    11     -     -     -     -     - |  288   7900
 NANO |    19     -    21    36     -     -     7     -     -     - |  288   3541
 NICO |    14     -     8    10     -    25    18     -     -     - |  288   4179
 NIST |    10     -     -     7     -     -    18     -     -     - |  288     29
 NKLG |    24     -    16    18    29    30    11    14     -     - |  288   9101
 NLIB |     -     -     -     8    15    37     -     -     -     - |  288   6625
 NNOR |     -     -     8     -    18     -    20     -     -     - |  287    507
 NOVM |     -     -     8     9     -     -     -     -     -     - |  288     56
 NRC1 |    16     -     -    11     -    20    14     -     -     - |  288     14
 NRIL |    11     -     7     9    14     -     7     6     -     - |  288   7473
 NRMD |    36     -     -    21    22     -     -     -     -     - |  288   9384
 NYA1 |    15     -     7     6     -    18    14     -     -     - |  288   8781
 NYAL |     -     -     -     5     -    15     8     8     -     - |  288    675
 OHI2 |     -     -     7     -     -     -    14    13     -     - |  287    >>>
 OHI3 |     -     -     9     -    19    21     -     -     -     - |  288     46
 ONSA |    14     -     9     9     -     -    20     -     -     - |  288   2244
 OUS2 |     -     -    11     -    22     -    16     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    11    20    27     -     -     -     - |  288   8290
 PARC |     -     -     -    18    22    43     -    19     -     - |  288   7867
 PBRI |     -     -     8    12     -     -     -    16     -     - |  288   4641
 PDEL |    16     -     9     7    18     -     7    11     -     - |  288   3025
 PERT |    23     -    12    13     -    85    12     -     -     - |  288  10938
 PETS |     -     -     -     4     -     -     9     7     -     - |  288   8014
 PIE1 |    16     -     7    11    14    22     7     -     -     - |  288     45
 PIMO |    17     -    13    18    28    42     8    15     -     - |  288   6174
 PNGM |     -     -     9     -     -     -     -    17     -     - |  288  22551
 POHN |     -     -    18     -    29     -    15    36     -     - |  288   9264
 POL2 |    12     -     -     8     -     -     7     -     -     - |  288   6505
 POTS |    14     -     9     -     -     -    13     -     -     - |  254    >>>
 POVE |     -     -    10    14     -     -     -    18     -     - |  288   7800
 PTBB |    17     -     9    10     -     -    10     -     -     - |  288     26
 QAQ1 |     8     -     5     -     -     -    13     -     -     - |  190    >>>
 QIKI |     -     -     -     7    12     -     -     6     -     - |  288   7909
 QUIN |    14     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288   8419
 RABT |    26     -     -    18     X     -     -     -     -     - |  217   7217
 RBAY |    13     -    12    15     -    31    11     -     -     - |  288   6100
 RESO |    15     -     -     8     -     -    17    10     -     - |  288   7052
 REUN |    13     -    12    14     -     -     8     -     -     - |  288   6415
 RIOP |    25     -     -    11     -    27    16    21     -     - |  288   5565
 SALU |     -     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   5665
 SANT |    13     -     -     9     -    24     -     -     -     - |  288   1407
 SAVO |     -     -    14    14     -     -     -    18     -     - |  288   7538
 SCH2 |    16     -     8    12     -     -    19     9     -     - |  288   3437
 SCOR |     -     -     7    14    14     -     -    10     -     - |  288   6649
 SCRZ |     -     -    13     -    28     -     -     -     -     - |  287   7859
 SEY1 |     -     -     -    16     -    42    13    26     -     - |  283   8632
 SEYG |     -     -    11     -    22     -     -     -     -     - |  288   6849
 SFER |     -     -     7     8     -     -     9     -     -     - |  288     74
 SHAO |    18     -     -    12    17    15    10    12     -     - |  288   9508
 SOFI |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   5663
 SPT0 |    10     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1045
 SSIA |    12     -     -    11    17     -     -     -     -     - |  288   5562
 STHL |    23     -    22    15     -     -    16    17     -     - |  288  17769
 STJO |    10     -     -     7     -    19    11     9     -     - |  288    141
 STK2 |     -     -     7     -    14     -     -     -     -     - |  288   4385
 SUTH |    14     -     -    10    23    32     -     9     -     - |  288  14270
 SUTV |     -     -     9    10     -     -     -     -     -     - |  288   4725
 SYDN |    25     -    15     -     -     -    25     -     -     - |  283    624
 SYOG |    12     -     6     X    16    16    11     -     -     - |  282   5658
 THTI |     -     -    15    17     -    35     9    21     -     - |  288   8764
 THU2 |     -     -     3     4     -     -     -     -     -     - |  288  11640
 THU3 |    10     -     -     7     -     -     8     -     -     - |  288  10382
 TIDB |    24     -     -    18     -     -    17    18     -     - |  288     59
 TIXI |     -     -     7     -    15     -    14     -     -     - |  288    >>>
 TLSE |    15     -     9    10     -     -    12     -     -     - |  288   4563
 TONG |     -     -    33    44    32     -     -     -     -     - |  287   7364
 TOW2 |    20     -    14     -    20     -    12     -     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    11     -     8     9    18    24     8     -     -     - |  288   7578
 TSKB |    18     -     -    12     -     -    13     -     -     - |  288   5866
 TUVA |     -     -    27     -    29    72     -    47     -     - |  288   6205
 TWTF |    19     -    10    11     -    28    22     -     -     - |  288     56
 UFPR |     -     -    33    37     -     -     -     -     -     - |  282  10151
 ULAB |     -     -     6     -    13     -    11     -     -     - |  288    >>>
 URUM |    17     -    12     -    15     -    10     -     -     - |  288    >>>
 USUD |    18     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  285     37
 UZHL |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   1369
 VILL |    16     -    10    13    23    23     8     -     -     - |  288   2385
 WAB2 |    16     -     -    11     -    15    12     -     -     - |  288     24
 WHIT |    12     -     7     6     -     -     8     9     -     - |  288   7086
 WILL |     9     -     -     6     -    14     -     -     -     - |  288   4649
 WIND |    17     -    14     -    27     -    13     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    14     -     -     9     -     -     7     -     -     - |  288     25
 WTZR |    15     -     8     8     -     -    12     -     -     - |  288     24
 XMIS |     -     -    15    13    32     -    16     -     -     - |  279   6006
 YAKT |     -     -    10    15     -    40    20    15     -     - |  288   6445
 YAR2 |    22     -     -    15     -     -    40     -     -     - |  288     93
 YELL |    15     -     7     6    12     -    12     9     -     - |  288     30
 YKRO |    17     -     -    12     -    37     -     -     -     - |  288  15732
 YSSK |    12     -     -     7     -    23     6     9     -     - |  288   6263
 ZAMB |    23     -    16    20     -    37    10    15     -     - |  288  17759
 ZECK |    15     -     6    10     -     -     9     -     -     - |  288     18
 ZIMM |    13     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   6952
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    19     9    11    18    46    15    16   937     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |      9  | 1881-5 17:24:30 |        1068
grg |   KARR  | 1881-5 23:20:00 |       -1669
grg |   KARR  | 1881-5 23:25:00 |        2448
grg |   KARR  | 1881-5 23:30:00 |        -638



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     3.64     4.95     1.92     1.92   | 1.93e-14  8.18e-15  2.11e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     3.36     4.95     4.97     4.97   | 6.01e-14  7.25e-15  1.88e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     3.30     4.95     3.17     3.17   | 2.76e-14  6.40e-15  1.80e-14 |
 MDVJ |   288   285     1   288     3.67     4.95     4.97     4.97   | 3.78e-14  6.47e-15  1.45e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     4.55     4.95     2.62     2.62   | 2.33e-14  5.24e-15  2.73e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.49     4.95     4.97     4.97   | 3.48e-14  9.63e-15  2.53e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.31     4.95     3.67     3.67   | 3.07e-14  6.07e-15  1.08e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     3.39     4.95     1.02     1.02   | 4.91e-14  9.66e-15  2.41e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     4.92     4.95     3.21     3.21   | 2.41e-14  4.90e-15  1.71e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     4.21     4.95     4.97     4.97   | 2.73e-14  4.74e-15  2.23e-15 |
 HERS |   288   285     1   288     3.17     4.82     4.36     4.36   | 5.36e-14  7.56e-15  2.50e-15 |
 NIST |   288   286     1   288     3.09     4.58     4.97     4.97   | 4.79e-14  6.30e-15  2.54e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.09     4.58     2.03     2.03   | 7.72e-14  7.95e-15  2.04e-15 |
 OHI3 |   288   288     0   288     2.99     4.30     0.19     0.19   | 4.19e-14  9.53e-15  3.88e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     2.94     4.13     4.97     4.97   | 5.21e-14  6.95e-15  4.51e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.85     3.91     0.90     0.90   | 3.81e-14  1.21e-14  2.05e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.60     3.25     0.79     0.79   | 5.90e-14  9.62e-15  7.07e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.53     3.08     1.78     1.78   | 4.61e-14  6.54e-15  6.81e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.46     2.90     0.63     0.63   | 4.84e-14  7.06e-15  2.05e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.39     2.75     0.49     0.49   | 4.27e-14  1.34e-14  8.01e-15 |
 GODE |   288   288     0   288     2.31     2.56     1.86     1.86   | 4.93e-14  1.06e-14  9.87e-15 |
 HOB2 |   288   287     1   288     2.18     2.29     0.34     0.34   | 4.42e-14  9.65e-15  3.68e-15 |
 YAR2 |   288   285     1   288     1.81     1.58     0.52     0.52   | 5.45e-14  2.31e-14  1.12e-14 |
 IENG |   288   288     0   288     1.72     1.42     0.78     0.78   | 3.62e-14  1.24e-14  5.17e-15 |
 NOVM |   288   288     0   288     1.44     0.99     0.75     0.75   | 9.59e-14  1.18e-14  4.57e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.32     0.84     1.88     1.88   | 2.59e-14  8.56e-15  2.38e-15 |
 KOKB |   288   286     1   288     1.31     0.82     4.97     4.97   | 9.92e-14  1.07e-14  7.66e-15 |
 TIDB |   288   280     3   288     1.16     0.65     1.74     1.74   | 1.35e-13  2.42e-14  5.98e-15 |
 IRKJ |   288   288     1   288     0.77     0.28     1.93     1.93   | 1.12e-13  3.01e-14  1.49e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     4.91     0.19     4.97     4.97   | 6.81e-14  4.52e-14  2.94e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.92     0.18     4.97     4.97   | 5.18e-14  2.03e-14  2.52e-14 |
 G06  |   288   285     1   288     2.31     0.09     4.97     4.97   | 8.41e-14  4.23e-14  2.71e-14 |
 G09  |   288   282     2   288     2.11     0.07     0.20     0.20   | 1.61e-13  4.80e-14  3.09e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.23     0.05     0.84     0.84   | 1.02e-12  8.35e-14  4.25e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.20     0.02     0.02     0.02   | 5.29e-13  1.61e-13  6.61e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     0.78     0.02     4.97     4.97   | 6.67e-14  2.31e-14  3.06e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.25     0.02     1.35     1.35   | 4.69e-13  5.77e-14  1.39e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.24     0.02     1.07     1.07   | 6.19e-13  6.94e-14  3.77e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.22     0.01     0.27     0.27   | 7.06e-13  7.72e-14  2.93e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.59     0.59   | 6.84e-13  5.89e-14  5.73e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.34     0.34   | 7.49e-13  8.51e-14  2.32e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.31     0.31   | 6.42e-13  5.77e-14  2.38e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.80     0.80   | 6.98e-13  6.91e-14  2.00e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.21     0.01     0.87     0.87   | 7.15e-13  7.12e-14  3.19e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.20     0.01     0.11     0.11   | 7.23e-13  6.74e-14  1.68e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.29     0.01     0.45     0.45   | 8.18e-13  6.93e-14  3.69e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.30     0.01     1.07     1.07   | 6.43e-14  2.42e-14  3.47e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.42     0.01     0.12     0.12   | 5.31e-14  1.82e-14  2.04e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.00     0.31     0.31   | 5.61e-13  6.10e-14  3.54e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     1.36     0.00     0.03     0.03   | 6.15e-14  2.52e-14  3.64e-14 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.11e-13  9.45e-13  3.28e-13 |
 CHUR |   288   259    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.29e-12  1.87e-12  4.13e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   262     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.05e-12  1.21e-12  3.49e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  7.95e-14  3.80e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.78e-13  2.30e-13  1.12e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.55e-14  2.82e-14  1.66e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  8.02e-14  5.44e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.14e-13  9.72e-14  3.20e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.73e-13  9.17e-14  2.34e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.12e-12  1.54e-13  3.80e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.83e-13  8.41e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.56e-13  8.86e-14  2.57e-14 |
 GLSV |   288   226    12     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.87e-12  6.93e-13  1.16e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.31e-13  3.53e-13  3.94e-13 |
 KOUR |   288   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.68e-14  1.08e-14  3.44e-15 |
 MKEA |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-14  8.21e-15  1.37e-14 |
 MOBS |   288   253    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.85e-12  8.17e-13  1.76e-13 |
 NNOR |   287   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.64e-12  2.76e-13  5.28e-14 |
 NYAL |   288   260     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.59e-13  5.51e-14 |
 ONSA |   288   277     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-12  5.23e-13  2.37e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  4.10e-13  8.31e-14 |
 SPT0 |   288   282     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  5.26e-13  9.23e-14 |
 SYDN |   283   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.12e-13  2.40e-13  5.22e-14 |
 TWTF |   288   278     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.25e-14  9.43e-15  3.37e-15 |
 USUD |   285   285     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.70e-14  1.55e-14  4.37e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.42e-13  6.75e-13  1.52e-13 |
 WHIT |   288   280     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.19e-12  6.66e-13  7.46e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.58e-14  3.60e-15  1.24e-15 |
 GOLD |   288   281     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.63e-12  1.13e-12  4.34e-13 |
 BRST |   288   283     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.44e-12  1.12e-12  7.09e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-14  1.28e-14  1.20e-14 |
 BAKE |   288   239    26     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.60e-11  4.58e-12  5.08e-13 |
 MONP |   282   273     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-12  7.99e-13  2.41e-13 |
 UZHL |   288   235    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.79e-12  5.26e-13  1.02e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.91e-13  9.44e-13  3.20e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.11e-13  3.58e-13  5.77e-14 |
 METG |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  8.50e-13  1.77e-13 |
 MAJU |   255   189    23     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.85e-12  9.77e-13  2.81e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.10e-21  1.57e-19  5.23e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      BRUX |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
