
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1884   Day: 1   MJD: 57433                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2880     0 120855     47    -637    -438     14     12     18    134    130    143   15.93
 emr |  2880     0 100228    110    5314    -526     15     15     16    124    124    125   16.19
 esa |  2880     0 121844  15784     546   -1322     12     11     14    207    224    166   19.40
 gfz |  2871     0 129033   1184    -786     262     10      9     12    158    153    168   23.88
 grg |  2880     0 110234   7619    -467     333     15     12     23    212    216    196   13.80
 mit |  2880     0 107507    532    -288     107     40     40     36    359    386    211    0.00
 igr |   288     0  46134    166    3948      63     16     20     15     94     86     96    0.00
 jpl |   288     0  27054    324    2822    -357     17     20     16    112    136     98   10.79
 ngs |    96     0   2880     12    -619    -396    884    884      0   2163   2163      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |    65    47     X    -6  -130   -94   -21   133  -232     - |
    2 |  -216   -92   473  -145   -41   -25    49   -90 -2083     - |
    3 |  -163  -133     X    10   329   176   -47   -35   551     - |
    5 |    47    14  -118   -26   140   447   -17    16 -1566     - |
    6 |  -286  -152     X   -10   534  -168  -184  -117   -77     - |
    7 |    73    75  -192   -12   115  -180   -20     4  -935     - |
    8 |   -82   -11  -297    95   362   158   -45   -65  1456     - |
    9 |   -64  -150  -139    27   403   188   -19   -86  -415     - |
   10 |    10   -12     X     -     X  -111  -254    33   859     - |
   11 |    99   -68   -28    15   -16  -567     0   -58  1085     - |
   12 |   136   260   -47   -47  -331    45    32   194 -2220     - |
   13 |    36   -33    85   -28   -80  -770    14    98  1794     - |
   14 |  -109   -96   177   103  -184  -207    28   -47  2042     - |
   15 |   140    75  -133    17  -104   -46    14   140 -1532     - |
   16 |   -17  -134   139    -1    -3   297    34  -145   837     - |
   17 |   212    90  -208    44  -144   120    32   100 -3774     - |
   18 |    89   -53    72    71  -267  -211    70    35  3658     - |
   19 |    30    48     X    -9   -68   650   143   -83 -1554     - |
   20 |   -80  -153   301    -9  -126   369    46   -92  1695     - |
   21 |  -125  -148   174    47     X   -29   -12  -106  2083     - |
   22 |  -238  -197   291     2   116   745    12  -261 -1863     - |
   23 |   111    59   -18   -96     0  -696    56   -78 -1112     - |
   24 |    91   202  -178    59  -209   348    47   181  2430     - |
   25 |   -53   152   114    -8  -267   275    53    61  1044     - |
   26 |    22     8    11    28  -103   176    28    56  -456     - |
   27 |    41    55  -166    36    62   -21   -51   -55  -718     - |
   28 |   -83   -56   166  -165   222  -556     4  -113  4948     - |
   29 |   101   184  -284    54   -52  -769   -16   292 -2261     - |
   30 |   114    56   -47   -35   -69    47    32   -28  -721     - |
   31 |   106   169  -171    -2   -86   395   -18   110 -3206     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -   -11     -     -     5    24     -     - |
 ADIS |     -     -   182     -  -256     -   461     -     -     - |
 ALBH |   149   151     -  -143     -     -   -55  -129     -     - |
 ALGO |   126    14  -115     X     -     -    50     -     -     - |
 ALIC |   209     -  -101   -57     -     -    61     -     -     - |
 ALRT |    29     -     -    39     X    40    59  -128     -     - |
 AMC2 |   -10     -     -     7     -     -   -27     -     -     - |
 AREQ |    -7    16     -    16     -     -     -   -49     -     - |
 AREV |     -     -   -59    48     -     -    70     -     -     - |
 ARTU |    21     -  -152   -62   267   -40   -55    19     -     - |
 ASPA |   146     -  -159    34     -    32     4     -     -     - |
 AUCK |   158     -     -  -106     -  -121  -135     -     -     - |
 BAKE |     -     -   -12    17    25     -     2   -49     -     - |
 BAKO |   219     -   -12  -137     -  -198     -     -     -     - |
 BARH |     -     -   -64    52     -     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -   -18    15     -     -     -     -     -     - |
 BJFS |   309     -     -   -20  -322  -230    74     -     -     - |
 BJNM |    33     -  -154   103     -     -    81     -     -     - |
 BOGT |   115     -   -32     2   -90   128    14     -     -     - |
 BOR1 |    57     -     -   -38     -  -235     -     -     -     - |
 BRAZ |     -     -  -274   222     -   507     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -  -141    46     -   -15    10   150     -     - |
 BRST |   365     -  -251     -   -69  -151   -74     -     -     - |
 BRUX |   151     -     -  -122    37    -9   -64     -     -     - |
 BUCU |     -     -   -39     -     -    29     -    70     -     - |
 CAS1 |    44     -   -59  -103   209  -289   -43     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -   -51    88     -     -     -     -     - |
 CEDU |    85     -   -12    10     -     -    56  -126     -     - |
 CHAN |     -     -     -   -17     -     -     1    38     -     - |
 CHTI |   148     -  -255    26   143     -   -66     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -142   246     -     -     -     -     - |
 CHUR |    52   110   -66   -56     -    25    31     -     -     - |
 COCO |   -39     -   -46     -   132     -   -36   -29     -     - |
 CORD |    81     -  -132    55     -   234    64     -     -     - |
 CRO1 |    28     -     -   -18     -   118   -73     -     -     - |
 CUSV |     -     -     8    -6     -     -    48     -     -     - |
 DAEJ |   283   135  -125  -179     -  -146     -     -     -     - |
 DARW |     -     -   -23    -1    68   -24   130   -33     -     - |
 DAV1 |   149     -   -83  -122   156  -290    36     -     -     - |
 DGAR |   -20     -     -  -136   260   -67     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -   -93    26     -     -    32   109     -     - |
 DRAG |     -     -  -143   -37   318     -     -   -68     -     - |
 DRAO |   245   213  -326   -43     -     -   -84     -     -     - |
 DUBO |   -55     -   -48    33   128     -    78   -71     -     - |
 DUM1 |     -     -     -     -    34     -     -   -44     -     - |
 FAIR |  -133    12     -   -55   235   -68     -     -     -     - |
 FLIN |   -48     -    21    15     -  -155   -12     -     -     - |
 GLSV |   198     -  -282   -12   185   -93   -55     -     -     - |
 GMSD |     -     -   -98   -37   202   -93     -     -     -     - |
 GODE |   -66   -21     -   -76   233  -198   -49     -     -     - |
 GOLD |    19     -    23   -31     -    16    -1     -     -     - |
 GOPE |   -13     -     -     8     -     -    57     -     -     - |
 GRAS |   239     -  -110   -70     -  -199    31     -     -     - |
 GRAZ |    97     -  -167  -109   313     -  -127     -     -     - |
 GUAM |    49     -     -   -66     -     -    23    73     -     - |
 GUAT |   132     -   -18   -74     -  -225   -29     -     -     - |
 GUUG |     -     -  -195   159     -     -     -     -     -     - |
 HERS |   153  -478    85   154     -    66   163     -     -     - |
 HLFX |     -    17     -     -     -   -97     -   -25     -     - |
 HOB2 |   222    71  -246     4     -     -     0     -     -     - |
 HOLB |    98     -     -  -191   217     -  -201     -     -     - |
 HOLM |    -2     -     -     1     -  -168     -     -     -     - |
 HYDE |   243     -   -34  -219   151   -59   -58     -     -     - |
 IENG |   -57    57     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 IISC |   -25     -     -    15     -     -    -9     4     -     - |
 INVK |  -285     -     -    79   135 -1421     -     X     -     - |
 IRKJ |     -     -  -118   -62   273     3     -     -     -     - |
 ISPA |   -21     -   -24    36    95     -    64  -123     -     - |
 JPLM |     -    16     -   -11     -     -   -42     -     -     - |
 KARR |    70     -   -50   -37    55  -223     8     -     -     - |
 KELY |     -     -   -79   -61   146     -    30    91     -     - |
 KERG |   215    39   -85  -101     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   192   178  -177    20  -216   157    70     -     -     - |
 KIT3 |   108     -   -89     -     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |    26   102     -   -98     -     -   -27    27     -     - |
 KOKV |     -     -    -1     1     -     -    46     -     -     - |
 KOUC |     -     -   -61    50     -     -     -     -     -     - |
 KOUG |     -     -     -     -    57     -     -   -73     -     - |
 KOUR |    -3     -   -56    47     -     -     3     -     -     - |
 KRGG |     -     -     -    15   -26     -   255     -     -     - |
 LAMA |   164     -     -  -110     -   -98   -51     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   -63     -    88     -   -50     -     -     - |
 LMMF |     -     -  -222     -   312     -     -     -     -     - |
 LPGS |   -20     -   -36     -    77     -   145     -     -     - |
 MAC1 |   241     -  -169   -17   -11   -21    60     0     -     - |
 MAG0 |   -18     -   -18    26     -   101    19     -     -     - |
 MAL2 |   -25     -     X     X    29     -    69     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -191   430  -532     -  -127     -     - |
 MAS1 |   -55    88   -11     8   -26  -136   -29   -15     -     - |
 MATE |   118   165  -120   -93     -     -  -118     -     -     - |
 MAW1 |   218     -   -65   -97    56     -    57   -60     -     - |
 MBAR |    50     -   -46   -11     -     -   -15    35     -     - |
 MCIL |     -     -   -73   -84   287     -   -38   -51     -     - |
 MCM4 |  -106    -4     -   -74   255     -   -42     -     -     - |
 MDVJ |    66     -     -   -44     -     -     -     -     -     - |
 METS |    24     -     -   -16     -     -     3     -     -     - |
 MGUE |     -     -    39     -   -55     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -  -212   172     -     -     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -20     -    28  -339     -     -     -     - |
 MONP |   124     -  -102     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -   -55     -     -    35   122     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -114   314  -259     -  -112     -     - |
 NANO |   226     -  -118   -55     -     -   -61     -     -     - |
 NAUR |     -     -    15     -     -   -72     -   -27     -     - |
 NICO |    79     -   -16   -40     -     -   -79     -     -     - |
 NIST |    59    44     -   -69     -     -   -94     -     -     - |
 NKLG |   170     -   -40  -168   285     -  -134  -163     -     - |
 NLIB |     -   101     -   -56   -22     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -   -53   -89     -   187     -   -48     -     -     - |
 NOVM |     -     -   -97    79     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |   -30    55     -   -17     -   -23   -17     -     -     - |
 NRIL |    13     -   -57    36     X     -    11     3     -     - |
 NRMD |   132     -     -   -88     X     -     -     -     -     - |
 NYA1 |    74     -   -67     5     -     -   -76     -     -     - |
 NYAL |     -    21     -   -15     -  -526   -98     -     -     - |
 OHI2 |     -     -  -131     -   219     -    -4   -45     -     - |
 ONSA |   234   103  -109  -139     -     -   101     -     -     - |
 OPMT |  -134   -26     -   107     -  -126  -160     -     -     - |
 OUS2 |     -     -    14     -   -20     -   210     -     -     - |
 PALM |     -     -     -   -23    41    26     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   113   -61   -98     -  -175     -     - |
 PBRI |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |   218     -   -87   -90   124  -120   -93  -124     -     - |
 PERT |   174   214  -151  -139     -  -232   -49     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -11     -     -    -7    25     -     - |
 PIE1 |   -31    48   -59    13    79   -36   -18   -49     -     - |
 PIMO |   152     -  -131  -153   281     -     1    -6     -     - |
 PNGM |     -     -   -31     -     -     -    72    56     -     - |
 POHN |     -     -  -108     X   257     -   -75  -134     -     - |
 POL2 |   -17     -     -   -38     -     -   -33   109     -     - |
 POTS |   234     -  -192     -     -     -   186     -     -     - |
 POVE |     -     -   -80    -4     -     -     -   153     -     - |
 PRDS |    19   115     -   -90     -     -   -15     -     -     - |
 PTBB |   -40    61  -100    66     -   -25     2     -     -     - |
 QAQ1 |   -29   152  -103     -     -     -   -79     -     -     - |
 QUIN |    81     -   -66     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |   262     -     -  -175     -     -  -167     -     -     - |
 RECF |     -     -   -63    51     -     -     -     -     -     - |
 RESO |   -20     -     -    27     -     -     4   -29     -     - |
 REUN |   256     -  -158   -98    97     -  -148     -     -     - |
 REYK |     -     -    89  -157   158  -357  -107     -     -     - |
 RIOP |   202     -     -   -13     -     -    -2  -270     -     - |
 SALU |     -     -    64   -52     -     -     -     -     -     - |
 SANT |  -114     -     -    69     -     -     -    16     -     - |
 SAVO |     -     -  -145   118     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     3    61   -62     7     -     -    35     -     -     - |
 SCOR |     -     -   -58   111  -136     -     -    31     -     - |
 SCRZ |     -     -   -34     -    48     -     -     -     -     - |
 SEY1 |   -65     -     -    45     -     -     6   -18     -     - |
 SEYG |     -     -  -118     -   166     -     -     -     -     - |
 SFER |     -   117     X   -80     X     X     -     -     -     - |
 SHAO |   -95     -     -  -109   266     -   -56    43     -     - |
 SOFI |     -     -  -119    97     -  -173     -     -     -     - |
 SPT0 |   117  -115     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STHL |   -14     -    -3    24     -     -    70   -28     -     - |
 STJO |     3    80     -   -56     -   -55   -44     -     -     - |
 STK2 |     -     -  -195     -   274     -     -     -     -     - |
 SUTH |  -125     -     -   -60   253   -15     -    -6     -     - |
 SUTV |     -     -    12    -9     -     -     -     -     -     - |
 SVTL |     -     -   -71     -   100     -     7     -     -     - |
 SYOG |   240    37  -120  -121    60  -214   -85     -     -     - |
 TEHN |     -     -     -     4    17   -26     -   -31     -     - |
 THTI |     -     -     X     6     -     -  -160   -13     -     - |
 THU2 |     -     -   -42    34     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |  -117    83     -    21     -     -     6     -     -     - |
 TIDB |   -56    57     -   -33     -    54    32    71     -     - |
 TIXI |     -     -  -551     -   775     -   776     -     -     - |
 TLSE |   256   141  -296  -167   244  -208  -108     -     -     - |
 TONG |     -     -  -235     1   301  -252     -     -     -     - |
 TOW2 |   -33     -   -53     -   109     -    17     -     -     - |
 TRO1 |   -12     -   -41   -26    28     -   -21   112     -     - |
 TSKB |     -    83     -   -57     -  -166   -79     -     -     - |
 TUVA |     -     -     5     -    -7   -72     -     -     -     - |
 TWTF |    52    75  -106     X     X   105     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -  -169   130    13     -    44     -     -     - |
 URUM |     -     -   -71     -    33     -    16    86     -     - |
 USUD |    11    22     -   -22     -     -    30     -     -     - |
 UZHL |     -     -  -108    87     -     -     -     -     -     - |
 VILL |   -68    -1   -59   -24   205  -218   -45     -     -     - |
 WAB2 |   157     -     -  -105     -     -    17     -     -     - |
 WHIT |   -36   104  -117    48     -   121    56     -     -     - |
 WILL |    42   176     -  -147     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    -1     -  -182     -   258     -   -38     -     -     - |
 WSRT |    65    77     -   -96     -    60   -55     -     -     - |
 WTZA |   -24     -     -     -     -     -   -59    36     -     - |
 WTZR |   125     -   100  -165     -  -260   -48     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -  -175   303  -255  -143     -     -     - |
 YAKT |   107     -    24  -120     -     5    46    64     -     - |
 YAR2 |    28    29     -   -38     -     -     6     -     -     - |
 YEBE |     -   103     -     -     -     -     -  -155     -     - |
 YELL |   122   192     -  -212     X    78   -54     -     -     - |
 YKRO |  -132     -    36    69     -     -    17   -21     -     - |
 YSSK |  -143     -     -    75     -     -    56    45     -     - |
 ZAMB |    -7     -   -10     7     -     -   -17    12     -     - |
 ZECK |   101     -  -106    19     -     -     2     -     -     - |
 ZIMM |   239     -     -  -159     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    11    14     X    10     9    22    24    23   328     - | 2880    235
    2 |    23    16    13    10    14    46    16    18   695     - | 2880    179
    3 |    11    11     X     7    13    28    18    17   821     - | 2880    262
    5 |     9    11     8     5    10    37    17    14   510     - | 2880    288
    6 |    12    15     X     6    10    27    22    19   479     - | 2880    188
    7 |    12    13     9    10    15    42    17    16   285     - | 2880    234
    8 |    11    14     9     9    12    25    19    15  1446     - | 2880   1215
    9 |     9    15     8     7     9    20    17    18   316     - | 2880    164
   10 |    16    16     X     -     X    52    32    14   730     - | 2880    506
   11 |    13    17    13    12    11    41    14    18   686     - | 2880    310
   12 |    17    18    13    10    13    60    25    25   638     - | 2880    340
   13 |     7    13    10     8    11    36    15    17  1212     - | 2880    233
   14 |     7    28    12    16    10    23    18    14   261     - | 2880    255
   15 |    12    12    11     5    13    39    18    18   390     - | 2880    179
   16 |    11    17     8    15    14    51    23    20   546     - | 2880    389
   17 |    16    17    11    12     9    43    23    18  2374     - | 2880    983
   18 |    12    11    10     8    13    57    15    17   656     - | 2880    391
   19 |    10    18     X    12    10    64    18    47   479     - | 2880    307
   20 |     9     9     9     5    12    39    18    17   473     - | 2880    320
   21 |    12    15    27    14     X    59    22    18   749     - | 2880    509
   22 |     9    10     9     8    11    43    31    29   407     - | 2880    281
   23 |    12    16     6     9    11    24    23    18   192     - | 2880    152
   24 |    15    18    15     6    17    31    22    27  2419     - | 2880   1909
   25 |    14    14     9     6    13    36    19    18   485     - | 2880    228
   26 |    15    15     6    12    13    44    22    17   296     - | 2880    309
   27 |    12    15    12     9    12    24    14    15   325     - | 2880    164
   28 |     9    15    14     8    13    41    23    20  1135     - | 2880    368
   29 |    12    14    10     8    13    48    32    31  1189     - | 2880    362
   30 |    14    14     9     5    14    34    12    18   346     - | 2880    190
   31 |    13    16     9     9    12    41    21    16   704     - | 2880    376
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     8     -     -     8    18     -     - |  288  16652
 ADIS |     -     -    16     -    23     -    14     -     -     - |  287    >>>
 ALBH |    16    12     -     8     -     -     6     8     -     - |  288   4831
 ALGO |    14     7     9     X     -     -    10     -     -     - |  288    141
 ALIC |    14     -    10     9     -     -     6     -     -     - |  288   4369
 ALRT |    31     -     -     7     X    16    11    43     -     - |  288   7844
 AMC2 |    12     -     -     8     -     -    22     -     -     - |  288     35
 AREQ |    26    18     -    15     -     -     -    12     -     - |  288   6769
 AREV |     -     -    15    12     -     -     8     -     -     - |  288   6684
 ARTU |    14     -    16    10    18    31    10     6     -     - |  288  11941
 ASPA |    29     -    15    17     -    43    12     -     -     - |  288   8999
 AUCK |    25     -     -    17     -    28    15     -     -     - |  288   6448
 BAKE |     -     -    11    11    19     -     9    25     -     - |  288   3464
 BAKO |    23     -    19    15     -    69     -     -     -     - |  288   3793
 BARH |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   3828
 BJCO |     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288   7902
 BJFS |    13     -     -    10    14    22    11     -     -     - |  288   2385
 BJNM |    12     -    12     7     -     -    17     -     -     - |  288    153
 BOGT |    18     -    14    13    22    56    10     -     -     - |  288  14038
 BOR1 |    10     -     -     7     -    20     -     -     -     - |  288   5058
 BRAZ |     -     -    20    16     -    50     -     -     -     - |  284  11215
 BRMU |     -     -     8     7     -    20     6     9     -     - |  288   5384
 BRST |    18     -    17     -    36    39    16     -     -     - |  288   4900
 BRUX |    19     -     -     9    16    25    10     -     -     - |  288     29
 BUCU |     -     -     5     -     -    32     -     9     -     - |  288   6361
 CAS1 |    19     -    12     8    13    34     9     -     -     - |  288   5496
 CCJ2 |     -     -     -    13    22     -     -     -     -     - |  104   8872
 CEDU |    25     -    13    10     -     -     6     9     -     - |  288   3612
 CHAN |     -     -     -     5     -     -     6    11     -     - |  288   1404
 CHTI |    15     -    11    10    23     -    12     -     -     - |  288   7067
 CHUM |     -     -     -    10    17     -     -     -     -     - |  288   7990
 CHUR |    23     6     8    12     -    29    11     -     -     - |  288   3488
 COCO |    31     -    14     -    22     -    12    12     -     - |  288    >>>
 CORD |    27     -    22    19     -    52    23     -     -     - |  282   8248
 CRO1 |    24     -     -    16     -    46    23     -     -     - |  288  11350
 CUSV |     -     -    11     9     -     -     9     -     -     - |  288  10700
 DAEJ |    11     8    12    10     -    12     -     -     -     - |  288   4133
 DARW |     -     -    27    26    47    65    30    33     -     - |  285   4833
 DAV1 |    15     -    12     8    14    28     8     -     -     - |  288   6878
 DGAR |    13     -     -    13    21    33     -     -     -     - |  288  21320
 DGAV |     -     -    12    11     -     -     9    14     -     - |  288   9155
 DRAG |     -     -    15     8    23     -     -     5     -     - |  288   4026
 DRAO |    15    12    11     8     -     -     9     -     -     - |  288   4450
 DUBO |     7     -    10    11    16     -    11     8     -     - |  288  16768
 DUM1 |     -     -     -     -    12     -     -    16     -     - |  287   5018
 FAIR |    16    10     -     7    16    27     -     -     -     - |  288  10539
 FLIN |     8     -     9     5     -    36    10     -     -     - |  288   3219
 GLSV |    17     -    14    10    23    20     9     -     -     - |  288   2355
 GMSD |     -     -    10    10    20    46     -     -     -     - |  288   6203
 GODE |    18     7     -    11    21    43    10     -     -     - |  288    139
 GOLD |    19     -     9     9     -    28    12     -     -     - |  288   8974
 GOPE |    18     -     -    12     -     -     9     -     -     - |  288    535
 GRAS |    12     -    10     7     -    28     8     -     -     - |  288   3272
 GRAZ |    17     -    11     9    28     -    10     -     -     - |  288   5669
 GUAM |    17     -     -    13     -     -    15    21     -     - |  288   8822
 GUAT |    19     -    14    10     -    21    11     -     -     - |  288   3025
 GUUG |     -     -    11     9     -     -     -     -     -     - |  287   7693
 HERS |    14    14    11     8     -    27    10     -     -     - |  288     59
 HLFX |     -     4     -     -     -    38     -     6     -     - |  288  98890
 HOB2 |    36    13    19    16     -     -     7     -     -     - |  288    100
 HOLB |    17     -     -    14    22     -    13     -     -     - |  288   4920
 HOLM |    10     -     -     7     -    23     -     -     -     - |  288   8389
 HYDE |    15     -    14    11    21    36     7     -     -     - |  287   3546
 IENG |    11    11     -     -     -     -    19     -     -     - |  257     63
 IISC |    11     -     -     9     -     -     9    11     -     - |  288  24494
 INVK |    28     -     -    15    22    82     -     X     -     - |  288  12769
 IRKJ |     -     -    11     9    14    12     -     -     -     - |  288    126
 ISPA |    25     -    17    22    28     -    11    19     -     - |  288  21431
 JPLM |     -     9     -     6     -     -     7     -     -     - |  288   2367
 KARR |    18     -    15    14    27    34    10     -     -     - |  288   4351
 KELY |     -     -     9     7    15     -    15    15     -     - |  288   8134
 KERG |    19    12    12    13     -     -     -     -     -     - |  288   5944
 KIRU |    16    11    14    10    17    15    10     -     -     - |  288   3034
 KIT3 |    14     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  285    >>>
 KOKB |    16    17     -    16     -     -     7    11     -     - |  288     98
 KOKV |     -     -    13    10     -     -     9     -     -     - |  288    111
 KOUC |     -     -    13    11     -     -     -     -     -     - |  288   5426
 KOUG |     -     -     -     -    19     -     -    24     -     - |  288    849
 KOUR |    22     -    18    13     -     -    13     -     -     - |  288     59
 KRGG |     -     -     -    10    18     -    15     -     -     - |  288   6211
 LAMA |    13     -     -     9     -    44    12     -     -     - |  288   3020
 LHAZ |     -     -    38     -    53     -    78     -     -     - |  267    >>>
 LMMF |     -     -    17     -    24     -     -     -     -     - |  288   6000
 LPGS |    24     -    21     -    29     -    18     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    25     -    13    13    19    22     6    10     -     - |  288   5534
 MAG0 |    12     -    12     6     -    13     5     -     -     - |  288   7008
 MAL2 |    33     -     X     X    38     -    40     -     -     - |  255   7865
 MANA |     -     -     -    14    20    25     -    13     -     - |  288  10617
 MAS1 |    11    18    12    11    19    21     9    12     -     - |  288  11178
 MATE |    15    11    15    10     -     -     8     -     -     - |  288    272
 MAW1 |    14     -    12     8    14     -     8    15     -     - |  288   5540
 MBAR |    15     -    14    13     -     -    21    13     -     - |  288  11563
 MCIL |     -     -    17    13    30     -     9    11     -     - |  288   7590
 MCM4 |    19    35     -    12    15     -    11     -     -     - |  288  16553
 MDVJ |    17     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  170     23
 METS |    13     -     -     9     -     -    19     -     -     - |  287   9818
 MGUE |     -     -    18     -    25     -     -     -     -     - |  288     68
 MKEA |     -     -    17    13     -     -     -     -     -     - |  285     53
 MOBS |     -     -    16     -    23    34     -     -     -     - |  287   1803
 MONP |    11     -     9     -     -     -     -     -     -     - |  288   2713
 MORP |     -     -     -     5     -     -     7    10     -     - |  288   4729
 NAIN |     -     -     -     6    15    18     -     9     -     - |  288   9705
 NANO |    20     -     9    11     -     -    12     -     -     - |  288   3008
 NAUR |     -     -    22     -     -    57     -    39     -     - |  287   4135
 NICO |    21     -    15     9     -     -     9     -     -     - |  288   5180
 NIST |    23    18     -    11     -     -    11     -     -     - |  288     42
 NKLG |    19     -    15    13    26     -    11    13     -     - |  288  15059
 NLIB |     -    10     -    12    18     -     -     -     -     - |  288   8472
 NNOR |     -    17    11     -    24     -    14     -     -     - |  288    414
 NOVM |     -     -    33    27     -     -     -     -     -     - |  266    170
 NRC1 |    16     9     -     7     -    25    10     -     -     - |  288     46
 NRIL |    33     -    11    23     X     -    11    14     -     - |  286   9431
 NRMD |    23     -     -    15     X     -     -     -     -     - |  277   4864
 NYA1 |    25     -    17    20     -     -    14     -     -     - |  266   5687
 NYAL |     -    14     -    10     -    33    21     -     -     - |  283    304
 OHI2 |     -     -    13     -    14     -    18    10     -     - |  287    >>>
 ONSA |    11    12    12     7     -     -    11     -     -     - |  288   1843
 OPMT |    12    10     -    11     -    24    12     -     -     - |  288     57
 OUS2 |     -     -    16     -    22     -    22     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    10    18    23     -     -     -     - |  288   9270
 PARC |     -     -     -    16    26    33     -    19     -     - |  288   4920
 PBRI |     -     -     9     7     -     -     -     -     -     - |  288   4155
 PDEL |     9     -    10     9    19    20     6     6     -     - |  288   2286
 PERT |    19    14    11     9     -    34     9     -     -     - |  288   9979
 PETS |     -     -     -     3     -     -     6     7     -     - |  288   8506
 PIE1 |    12     9     9     9    18    27     7     7     -     - |  288     39
 PIMO |    12     -    12    13    30     -    10    18     -     - |  288  11649
 PNGM |     -     -    16     -     -     -     9    28     -     - |  288  23867
 POHN |     -     -    23     X    31     -    19    30     -     - |  288  11816
 POL2 |    12     -     -     7     -     -     9     9     -     - |  288   9809
 POTS |    10     -     9     -     -     -    20     -     -     - |  288    >>>
 POVE |     -     -    15    15     -     -     -    21     -     - |  288  12244
 PRDS |    22    10     -    14     -     -    11     -     -     - |  288     36
 PTBB |    14    13    11     8     -    16     6     -     -     - |  288     50
 QAQ1 |    13    11     6     -     -     -    11     -     -     - |  288    >>>
 QUIN |     9     -     7     -     -     -     -     -     -     - |  288  11656
 RBAY |    31     -     -    20     -     -    29     -     -     - |  216   4951
 RECF |     -     -    17    14     -     -     -     -     -     - |  283  11169
 RESO |    15     -     -     6     -     -     9    12     -     - |  288   8491
 REUN |    18     -    10    12    19     -    14     -     -     - |  288   5835
 REYK |     -     -    13    11    23    25     8     -     -     - |  288   3576
 RIOP |    22     -     -    12     -     -    11    14     -     - |  288  10470
 SALU |     -     -    17    14     -     -     -     -     -     - |  288  11137
 SANT |    23     -     -    14     -     -     -    15     -     - |  288   1426
 SAVO |     -     -    18    14     -     -     -     -     -     - |  287  10691
 SCH2 |    13     8    10     7     -     -     7     -     -     - |  288   3698
 SCOR |     -     -     9     8    14     -     -     8     -     - |  288   7857
 SCRZ |     -     -    27     -    38     -     -     -     -     - |  259  10257
 SEY1 |    21     -     -    17     -     -    15    27     -     - |  288   9947
 SEYG |     -     -    23     -    32     -     -     -     -     - |  281   5426
 SFER |     -    55     X    37     X     X     -     -     -     - |  280     40
 SHAO |    12     -     -     8    19     -     7    10     -     - |  288  11710
 SOFI |     -     -    13    10     -    50     -     -     -     - |  288   6229
 SPT0 |    16    16     -     -     -     -     -     -     -     - |   72    448
 STHL |    13     -    12    12     -     -    12    14     -     - |  288  21831
 STJO |    14     7     -     8     -    29    13     -     -     - |  288    149
 STK2 |     -     -     9     -    13     -     -     -     -     - |  288   7779
 SUTH |    13     -     -    13    28    29     -    10     -     - |  288  16617
 SUTV |     -     -    24    20     -     -     -     -     -     - |  259   5653
 SVTL |     -     -    12     -    17     -    18     -     -     - |  288     32
 SYOG |    13    12    11     8    21    31     9     -     -     - |  288   6663
 TEHN |     -     -     -     8    15    28     -     6     -     - |  288  13090
 THTI |     -     -     X    14     -     -    22    31     -     - |  281   9695
 THU2 |     -     -     8     7     -     -     -     -     -     - |  288   3975
 THU3 |     9     9     -     5     -     -     8     -     -     - |  288   7567
 TIDB |    28    30     -    21     -    61    31    24     -     - |  288     49
 TIXI |     -     -    51     -    72     -    92     -     -     - |   14    >>>
 TLSE |    17    14    11    10    21    21     9     -     -     - |  288   3872
 TONG |     -     -    31    35    36    85     -     -     -     - |  250   6640
 TOW2 |    30     -    23     -    27     -    17     -     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    19     -    10    10    19     -    11     8     -     - |  288   4281
 TSKB |     -    12     -     8     -    16    18     -     -     - |  288   5237
 TUVA |     -     -    17     -    23    90     -     -     -     - |  288   7779
 TWTF |    33    25    22     X     X    44     -     -     -     - |  274    146
 ULAB |     -     -    12     8    18     -    10     -     -     - |  288    >>>
 URUM |     -     -    10     -    11     -    13    10     -     - |  288    >>>
 USUD |    12    10     -     9     -     -    15     -     -     - |  288     60
 UZHL |     -     -    11     9     -     -     -     -     -     - |  288   1630
 VILL |    14    11    13    13    29    26     8     -     -     - |  288   2940
 WAB2 |    15     -     -    10     -     -    10     -     -     - |  288     40
 WHIT |     7    10     8     9     -    21     8     -     -     - |  288   1925
 WILL |    16    12     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   4387
 WIND |    14     -    19     -    31     -    18     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    16     6     -     9     -    18     9     -     -     - |  288     51
 WTZA |     9     -     -     -     -     -    16    13     -     - |  288    477
 WTZR |    22     -    12    10     -    33    12     -     -     - |  288     48
 XMIS |     -     -     -    13    23    46    22     -     -     - |  286   9724
 YAKT |    19     -    15    19     -    28    28    12     -     - |  288   7654
 YAR2 |    24    12     -    12     -     -    22     -     -     - |  288     82
 YEBE |     -     3     -     -     -     -     -     5     -     - |  288    112
 YELL |    46    45     -     7     X    57    62     -     -     - |  287  83036
 YKRO |    16     -    15    13     -     -    11    13     -     - |  288  17091
 YSSK |    18     -     -    10     -     -     9     8     -     - |  288   7286
 ZAMB |    16     -    12    16     -     -    14    13     -     - |  288  17360
 ZECK |    14     -    12     7     -     -     6     -     -     - |  288    111
 ZIMM |    10     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   4922
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    15    15    13    11    15    40    17    18   885     - |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   MCM4  | 1884-1 20:55:00 |        -623
esa |   KELY  | 1884-1 22:40:00 |        1246
gfz |   YELL  | 1884-1 14:55:00 |         614
gfz |   HYDE  | 1884-1 16:45:00 |         584
grg |   NRMD  | 1884-1 12:20:00 |        7565
grg |   NRMD  | 1884-1 12:25:00 |      -10687
grg |   NRMD  | 1884-1 12:30:00 |        -707
grg |   NRMD  | 1884-1 12:35:00 |        2873
grg |   NRMD  | 1884-1 12:40:00 |        2321
grg |   NRMD  | 1884-1 12:45:00 |       -7388
grg |   REYK  | 1884-1 22:30:00 |       -1482
grg |   REYK  | 1884-1 22:35:00 |        1340



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     3.66     5.00     4.99     4.99   | 3.52e-14  6.22e-15  3.12e-15 |
 NIST |   288   288     0   288     3.31     5.00     4.99     4.99   | 4.08e-14  6.73e-15  1.40e-15 |
 NRC1 |   288   288     0   288     3.56     5.00     2.30     2.30   | 2.07e-14  5.01e-15  1.68e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.34     5.00     1.52     1.52   | 3.66e-14  7.72e-15  6.89e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     3.73     5.00     4.99     4.99   | 2.67e-14  4.33e-15  2.61e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     3.54     5.00     3.89     3.89   | 3.25e-14  6.08e-15  1.43e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.75     5.00     1.13     1.13   | 2.12e-14  3.54e-15  3.65e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     3.41     5.00     4.60     4.60   | 3.02e-14  6.02e-15  3.06e-15 |
 BJNM |   288   285     1   288     3.19     5.00     4.99     4.99   | 5.22e-14  7.03e-15  4.01e-15 |
 YELL |   287   281     2   287     4.92     4.98     3.51     3.51   | 6.26e-11  1.92e-11  9.41e-12 |
 SVTL |   288   288     0   288     3.12     4.97     1.28     1.28   | 2.88e-14  5.96e-15  1.77e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     3.01     4.80     0.95     0.95   | 3.91e-14  1.10e-14  3.39e-15 |
 OPMT |   288   287     1   288     3.01     4.80     4.99     4.99   | 3.57e-14  5.78e-15  2.98e-15 |
 KOKV |   288   288     1   288     2.87     4.38     0.85     0.85   | 5.65e-14  1.42e-14  7.18e-15 |
 SFER |   280   275     3   280     2.63     3.79     1.97     1.97   | 6.12e-14  1.78e-14  3.38e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     2.61     3.63     0.67     0.67   | 4.89e-14  8.33e-15  2.59e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     2.56     3.48     0.51     0.51   | 4.42e-14  9.39e-15  3.84e-15 |
 GODE |   288   285     1   288     2.54     3.43     2.00     2.00   | 5.91e-14  7.18e-15  5.16e-15 |
 MDVJ |   170   167     1   170     2.29     2.89     2.89     2.89   | 9.22e-14  9.88e-15         - |
 MKEA |   285   282     1   285     2.25     2.71     1.17     1.17   | 8.81e-14  9.46e-15  3.44e-15 |
 YAR2 |   288   288     0   288     2.09     2.32     0.58     0.58   | 2.93e-14  1.39e-14  9.30e-15 |
 IENG |   257   256     0   257     1.76     1.86     0.78     0.78   | 5.11e-14  1.20e-14  3.58e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     1.60     1.36     2.21     2.21   | 2.21e-14  6.61e-15  1.58e-15 |
 NOVM |   266   260     2   266     1.40     1.13     0.79     0.79   | 1.46e-13  3.55e-14  7.15e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.42     1.07     4.99     4.99   | 1.12e-13  1.58e-14  8.17e-15 |
 TIDB |   288   288     0   288     1.28     0.87     1.84     1.84   | 9.59e-14  1.57e-14  3.52e-15 |
 USUD |   288   288     1   288     1.22     0.80     2.78     2.78   | 1.12e-13  1.34e-14  3.44e-15 |
 IRKJ |   288   288     0   288     0.88     0.41     2.11     2.11   | 1.13e-13  1.54e-14  1.57e-14 |
 YEBE |   288   288     0   288     0.73     0.28     0.48     0.48   | 1.42e-13  2.57e-14  1.23e-14 |
 G01  |   288   285     1   288     4.93     0.24     4.99     4.99   | 7.78e-14  2.42e-14  3.22e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.93     0.23     4.99     4.99   | 6.34e-14  2.06e-14  2.74e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.86     0.13     4.99     4.99   | 6.16e-14  2.13e-14  2.58e-14 |
 G09  |   288   286     1   288     2.30     0.09     0.21     0.21   | 6.96e-14  2.34e-14  1.51e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.24     0.06     0.88     0.88   | 9.12e-13  8.16e-14  4.77e-14 |
 G03  |   288   288     0   288     1.07     0.03     4.99     4.99   | 5.96e-14  2.27e-14  3.56e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.23     0.03     0.34     0.34   | 5.09e-13  1.23e-13  5.89e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.02     0.02   | 5.47e-13  1.29e-13  2.11e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.27     0.02     1.41     1.41   | 5.72e-13  5.45e-14  1.13e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.26     0.02     1.10     1.10   | 5.66e-13  7.18e-14  1.36e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.24     0.02     0.28     0.28   | 6.09e-13  6.23e-14  2.88e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.23     0.02     0.62     0.62   | 6.97e-13  7.04e-14  5.00e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.36     0.36   | 6.75e-13  7.27e-14  2.84e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.32     0.32   | 6.55e-13  6.91e-14  2.49e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.91     0.91   | 6.62e-13  5.49e-14  1.96e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.84     0.84   | 6.57e-13  6.10e-14  3.08e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.22     0.02     0.11     0.11   | 7.23e-13  6.38e-14  4.52e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     0.38     0.01     1.13     1.13   | 6.58e-14  2.34e-14  2.58e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     0.55     0.01     0.14     0.14   | 6.63e-14  2.05e-14  1.81e-14 |
 G22  |   288   285     2   157     0.16     0.01     0.25     0.25   | 6.95e-13  8.39e-14  3.06e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.27     0.01     0.34     0.34   | 6.27e-13  6.85e-14  2.81e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     2.07     0.00     0.03     0.03   | 6.96e-14  2.98e-14  2.74e-14 |
 ALGO |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.12e-14  1.10e-14  9.24e-15 |
 AREQ |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-13  7.71e-13  5.47e-13 |
 BJFS |   288   256    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-12  9.52e-13  2.46e-13 |
 CHUR |   288   248    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.78e-12  1.41e-12  3.94e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 FLIN |   288   267     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.89e-12  1.16e-12  3.54e-13 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.73e-13  9.59e-14  2.11e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  2.21e-13  4.62e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.15e-14  3.89e-14  3.82e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.74e-13  7.50e-14  4.35e-14 |
 G12  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.06e-13  7.10e-14  4.39e-14 |
 G17  |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  1.15e-13  4.98e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  1.04e-13  2.12e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.63e-13  1.30e-13  5.70e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.16e-12  3.19e-13  1.98e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.72e-13  7.16e-14  2.49e-14 |
 GLSV |   181   132    31     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-11  2.21e-12         - |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 HOB2 |   288   284     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-14  2.76e-14  3.73e-15 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.99e-13  3.12e-13  3.21e-13 |
 KOUR |   288   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.38e-14  1.69e-14  3.52e-15 |
 MATE |   288   285     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.04e-14  1.11e-14  2.54e-14 |
 MOBS |   287   259     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.65e-12  5.23e-13  1.73e-13 |
 NNOR |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.41e-12  2.05e-13  3.75e-14 |
 NYAL |   283   280     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.47e-13  2.18e-13  3.94e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.18e-13  2.51e-13  2.78e-13 |
 PIE1 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.32e-14  4.15e-15  1.71e-15 |
 REYK |   288   225    24     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.39e-12  1.17e-12  5.34e-13 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  2.82e-13  9.82e-14 |
 SPT0 |    72    72     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.85e-13  1.49e-13         - |
 TWTF |   274   240    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.09e-13  4.96e-14  8.02e-15 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  6.15e-13  3.42e-13 |
 WHIT |   288   284     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.89e-12  7.41e-13  2.21e-13 |
 ZECK |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.18e-14  9.42e-15  9.27e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.07e-14  5.23e-15  2.82e-15 |
 BRST |   288   275     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.24e-12  1.42e-12  6.09e-13 |
 CHAN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  2.56e-13  8.64e-14 |
 HLFX |   288   271    15     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.46e-12  5.92e-13  3.05e-12 |
 BAKE |   288   256    16     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.24e-12  1.52e-12  3.63e-13 |
 MONP |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  4.14e-13  2.78e-13 |
 UZHL |   288   153    92     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.93e-11  6.83e-12  1.50e-12 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.04e-13  7.71e-13  5.40e-13 |
 KRGG |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 KOUG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.65e-13  3.81e-13  5.00e-14 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.70e-22  6.48e-20  1.14e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      USUD |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
