
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1901   Day: 3   MJD: 57554                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     12     -46      57   1000   1000      0   2022   2022      0    0.00
 cod |   288     0  20813    133    -628    -141     19     17     19    120    160     78   14.03
 emr |   288     0  13519     17   -2114    1971     21     22     18    100    108     84   12.90
 esa |   288     0  22201    548   -3035     653     12     12     12    181    248    112   21.91
 gfz |   288     0  25612   1111    -228    -114     11     11     11    107    110    106   24.21
 iga |    96     0   2976      1    -162     188     29     29      0    161    161      0    0.00
 igc |   288     0   8763      0   17505   -3266    311    311      0  13890  13890      0    0.00
 igu |    96     0   2976      0    -163     189    905    905      0   1489   1489      0    0.00
 jpl |   288     0  16356      0    3678    -176     10     11     10    116    131     95   26.95
 ngs |    96     0   2976      8     -90      94    862    862      0   1847   1847      0    0.00
 usn |   288     0  20141    181   -2794    2155     51     66     43    214    177    230    0.00
 whu |   288     0  19793    629  -22367    -175     45     43     46    157    176    138    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
    1 |   264   152   -63  -413    73   -52  -517   294   222   243     -   245 |
    2 | -2020     2    79   240  -130   -31  -184 -1716  -118 -2431  -213  -104 |
    3 |  -141   120  -227  -261   213  -141   113  -228    67   -84     -    31 |
    5 | -1106    94   -42  -148   121    -8   145  -332   -17 -1069   120   -69 |
    6 |  -289   147    59  -175    93   -67  -100  -766   -44  -354   327  -141 |
    7 |   574   -14    41  -194    87    64  -585   237    68   146   114    63 |
    8 |  2229    59   153    12    41     1   186  3413  -149  1798    74  -244 |
    9 |  -397   -32   -32    44   130   -43  -391  -173  -120  -454    66    22 |
   10 |   410    36    -3  -133    72   406   -37  1333    26   480   100   289 |
   11 |  1889   -30   -39   -44    -9   -88   -45   934    79  1805     -    47 |
   12 | -2094   182   -45  -216     2     1  -399  -913   100 -2345     -  -281 |
   13 |  3517   -68  -188  -111   117  -249     7 -1440   111  3244     -    20 |
   14 |  3103  -150   -35   100     4  -106   -60  -173     9  2949     -   -85 |
   15 | -1156   -68    38   -89    76   -44   147   156    21 -1081    82     9 |
   16 |  1689  -214   -99   143    86   -12   -47  -358   -35  1323   -53   -85 |
   17 |  -998    99   -52  -274   109   100     5   924    98  -981    64    90 |
   18 |  3512   109   108    76    74   -69  -705  -949  -237  3350    53  -170 |
   19 | -1541  -243   -21   495  -142   107  -945   -19  -139 -1591  -298  -204 |
   20 |  2098  -110   101   318   -59   -89  -366  -925  -196  2048   -71   -72 |
   21 |   744  -481   -30   473   275    -4    28  -428  -366  1049  -306  -217 |
   22 | -2575  -279   198   411  -122    92    41  -172  -175 -2352  -225  -252 |
   23 |  -854    26   -19   -79    12   -71  -314  -131    49  -914     -   -99 |
   24 | -3973    94  -165  -346   159  -131  -190  1571   168 -2733    16    27 |
   25 |   163    93  -187   -50    34  -138  -310  -287    51    34   -77  -207 |
   26 |   454    -1   -75   -87   103   -79   -78   870    14   338   -35   144 |
   27 |  -133   173   -28  -110    85   -42  -733  -555   -64  -129    30    -1 |
   28 |  -823  -228    62   260   -91   102  -767  2113   -40   277  -151   -89 |
   29 |  -200   199    77  -439    69   -26   242  1828   155   -28    83   -69 |
   30 |  -319    78    12   -64   -27    37  -444  -861    29  -248     -  -211 |
   31 | -2650   189  -133  -388   120   -31  -936  -759   173 -2591  -101  -225 |
   32 |   115    54   141  -116     X   619   -43 -2488    -1    62   177   141 |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -84     -     -     -    75     -   -41   -21 |
 ADIS |     -     -     -   178   194     -     -     -  -318     -   600   248 |
 ALGO |     -   -90    98     -     -     -     -     -     -     -   191    39 |
 AMC2 |     -   -67    73     -     -     -     -     -     -     -    62     - |
 AREV |     -     -     -    57   -51     -     -     -     -     -   139     - |
 ARTU |     -    86     -    46   -91     -     -     -     -     -    79    31 |
 ASPA |     -   100     -   -80    12     -     -     -     -     -   156    38 |
 BAKE |     -     -     -   140  -127     -     -     -     -     -    56    32 |
 BJCO |     -     -     -   -10     9     -     -     -     -     -   223   188 |
 BJNM |     -     6     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -    60     -     -     -     -     -   -29     -    52  -116 |
 BRFT |     -     -     -   162  -146     -     -     -     -     -    47     - |
 BRST |     -    -9     -     6     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 BRUX |     -    76     -     -   -44     -     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    30   -81     -     -     -    49     -     -    78 |
 CHPI |     -     -     -    53   -52     -     -     -     6     -   119    11 |
 CHTI |     -   -20     -   -83     -     -     -     -    76     -     -   -44 |
 CORD |     -    35     -     -   -21     -     -     -     -     -    59     - |
 CRO1 |     -     -   -59     -    31     -     -     -     -     -   146     - |
 CUSV |     -     -     -    92   -83     -     -     -     -     -     4   145 |
 DAEJ |     -   -76   -84    98     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -   -18    24     -     -     -    -7     -     -    99 |
 FAA1 |     -  -105     -    18    36     -     -     -     -     -     -    12 |
 GLPS |     -   -26     -    72   -24     -     -     -   -24     -   -38    88 |
 GLSV |     -   141     -     -   -82     -     -     -     -     -   194     - |
 GODE |     -     -   128     -   -68     -     -     -     -     -    30     - |
 GODZ |     -     -    -7     4     -     -     -     -     -     -     -   -36 |
 GOL2 |     -     -     0     0     -     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -  -104     -   165   -82     -     -     -     -     -   -21   -98 |
 HARB |     -   -85  -121   126     -     -     -     -     -     -  -216     - |
 HOB2 |     -   172    64    46  -175     -     -     -     -     -    98   172 |
 HYDE |     -    43     -    89  -106     -     -     -     -     -   169    79 |
 IENG |     -    -3   -18     -    11     -     -     -     -     -   147     - |
 INEG |     -   147     -     -   157     -     -     -  -217     -     -     X |
 IQAL |     -     -     -     4     -     -     -     -    -3     -     -   -90 |
 ISPA |     -     -     -    29   -43     -     -     -    15     -   190    12 |
 KOKV |     -     -     -    43   -39     -     -     -     -     -     -    52 |
 LHAZ |     -     -     -  -530   479     -     -     -     -     - -1199     X |
 MAL2 |     -   -27     -     X     X     -     -     -    14     -  -593  -112 |
 MBAR |     -    28     -   -16   -86     -     -     -    75     -     -     - |
 NKLG |     -    -8     -    83   -70     -     -     -     -     -   -50     - |
 NYA1 |     -    99   128     -  -124     -     -     -     -     -   -27     - |
 OHI2 |     -  -115     -     -    67     -     -     -     -     -  -160   -48 |
 OUS2 |     -     -     -   -37    33     -     -     -     -     -  -295     - |
 PALV |     -     -     -    52   -86     -     -     -    36     -     -     - |
 PBRI |     -     -     -   176  -160     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    83     -     -  -144     -     -     -    86     -    30     - |
 PETS |     -     -     -   -60    61     -     -     -    -6     -   -45   108 |
 PIMO |     -   -33     -    40  -115     -     -     -    86     -  -107     - |
 PTBB |     -    18   114    31   -99     -     -     -     -     -   255     - |
 QAQ1 |     -    -4   -33    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -    92     -     -   -53     -     -     -     -     -  -152   114 |
 REUN |     -   -49     -    90     X     -     -     -   -48     -  -184    16 |
 RIGA |     -     -     -     7     -     -     -     -    -6     -    -1     - |
 RIO2 |     -     -     -   -38    34     -     -     -     -     -   -14     - |
 SSIA |     -   -89     -     -     -     -     -     -    46     -    77     - |
 STHL |     -    24     -    54   -60     -     -     -     -     -   113     - |
 SUTV |     -     -     -    62   -57     -     -     -     -     -  -136    36 |
 THU3 |     -   -63    38     -    16     -     -     -     -     -   -88     - |
 TIXI |     -   -44     -     X  -112     -     -     -   124     -  -183     0 |
 TLSE |     -    62     -     -   -36     -     -     -     -     -   -62     - |
 TRO1 |     -   -16     -     -   -78     -     -     -    78     -  -321     - |
 TWTF |     -    11     -     -    -6     -     -     -     -     -     -   293 |
 ULAB |     -     -     -   -49    45     -     -     -     -     -     -    87 |
 UNSA |     -     -     -    67   -60     -     -     -     -     -     -  -112 |
 URUM |     -   -38     -    24     X     -     -     -     -     -     -   161 |
 UZHL |     -     -     -   -83     -     -     -     -    67     -     -     - |
 WAB2 |     -    47    34     -   -46     -     -     -     -     -   102     - |
 WIND |     -  -117     -    23    47     -     -     -     -     -     -   116 |
 XMIS |     -     -     -     -   -96     -     -     -    86     -   110   102 |
 YSSK |     -     -     -     -     6     -     -     -    -5     -    89     - |
 ZAMB |     -   -30     -     -    13     -     -     -     4     -     -   202 |
 ZWE2 |     -   -11     -     -     6     -     -     -     -     -   -39     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   159    15    16     9    18    31   354   168    10   189     -    46 |  288    149
    2 |  1221     8    21    12     9    17   238   964     9   784    57    39 |  288    259
    3 |   404    10    17    15    10    24   279   128     8   352     -    14 |  288     99
    5 |   304    14    24     9     8    20   273   235    11   275    43    13 |  288    251
    6 |   217    41    18    12    13    15   250   350    11   245    94    23 |  288    122
    7 |  1113     9    15     9    10    24   456   585     9  1288   121    41 |  288    373
    8 |  2289    26    23    14    12    31   283  2592    10  2081   100    40 |  288    765
    9 |   181    28    20    10    20    23   303   144     9   217    52    31 |  288    110
   10 |   214    10    20     8    10    23    93   580    11   218    70    22 |  288     86
   11 |   460    16    25     9    14    34   251   567    13   397     -    61 |  288    376
   12 |   745    12    16    10    11    29   271   562     7   579     -    47 |  288    304
   13 |  1173    14    30    12    10    18   207   732    14  1254     -    61 |  288    250
   14 |   436    21    28    12    11    27   217   276    10   309     -    47 |  288    277
   15 |   333    21    17    15    13    25   104   207     8   289    70    57 |  288    240
   16 |   832    22    37    15     8    34   133   411    16   703    39    74 |  288    408
   17 |   452    10    22    13     9    24   133   640    11   468    54    41 |  288    295
   18 |   260    26    17    13     9    28   285   496    12   260    51    28 |  288    194
   19 |   392    18    20    16     8    31   731   295     9   386    58    41 |  288    263
   20 |   361    15    18    11    11    24   291   450     7   336    53    19 |  288    324
   21 |   502    17    22     9     9    35   307   459    14   464    74    60 |  288    361
   22 |   367    10    19    14    10    36   217   420    10   357    41    21 |  288    217
   23 |   312    17    20     8     8    23   153   281    13   279     -    45 |  288    171
   24 |  2760    13    16    15    16    27   240  1892     9  1763    74    41 |  288   1297
   25 |   284    24    20    25    17    33   256   154    19   239    73    42 |  288    170
   26 |   689    16    36    12     8    27   246   626    14   403    33    58 |  288    301
   27 |   284    17    22    18    11    38   524   295     9   297    80    41 |  288    223
   28 |  3018    10    18    14    11    67   538  2020    10  2650    29    59 |  288    726
   29 |  1156    18    24    16    11    32   316   992    12  1182    73    64 |  288    310
   30 |   353     7    21     9     7    21   244   644     9   312     -    27 |  288    205
   31 |   663    12    24     6     7    38   457   751    10   631    71    20 |  288    347
   32 |   609    18    23     7     X    24   128  2029     7   673    45    37 |  288    276
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -    10     -     -     -     9     -    18    17 |  288   8487
 ADIS |     -     -     -    10    12     -     -     -    10     -    52    21 |  287    >>>
 ALGO |     -    10    11     -     -     -     -     -     -     -    65    48 |  288     66
 AMC2 |     -    16    17     -     -     -     -     -     -     -    29     - |  288     24
 AREV |     -     -     -     5     5     -     -     -     -     -    56     - |  288   2998
 ARTU |     -    21     -     8    11     -     -     -     -     -    25   122 |  288   8717
 ASPA |     -    27     -    14    17     -     -     -     -     -    38    32 |  288   7044
 BAKE |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    30    23 |  288   3109
 BJCO |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -    42    36 |  216   3938
 BJNM |     -    27     -     -    16     -     -     -     -     -     -     - |  287    100
 BREW |     -     -    13     -     -     -     -     -     6     -    27    48 |  288     42
 BRFT |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    44     - |  288   3083
 BRST |     -     8     -     5     -     -     -     -     -     -     -    99 |  288   5139
 BRUX |     -    10     -     -     6     -     -     -     -     -     -     - |  288     20
 CHAN |     -     -     -    12    10     -     -     -    10     -     -    17 |  288     97
 CHPI |     -     -     -    10     7     -     -     -     9     -    32    30 |  288   4303
 CHTI |     -    16     -    12     -     -     -     -     8     -     -    74 |  288   4120
 CORD |     -    17     -     -    10     -     -     -     -     -    15     - |  288   4735
 CRO1 |     -     -    20     -    11     -     -     -     -     -    34     - |  288     46
 CUSV |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    40    24 |  288   4144
 DAEJ |     -    16    32    20     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2735
 DGAV |     -     -     -    19    19     -     -     -    21     -     -    62 |  288  10330
 FAA1 |     -    49     -    14    30     -     -     -     -     -     -    56 |  288   9582
 GLPS |     -    10     -     9     8     -     -     -     8     -    23    84 |  288   6497
 GLSV |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    50     - |  282   1698
 GODE |     -     -    21     -    11     -     -     -     -     -    23     - |  288    185
 GODZ |     -     -    25    15     -     -     -     -     -     -     -    37 |  282  20802
 GOL2 |     -     -    19    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288    102
 GUAT |     -    22     -    13    16     -     -     -     -     -    36    47 |  276   3001
 HARB |     -    18    27    26     -     -     -     -     -     -    31     - |  288   2189
 HOB2 |     -    23    21    16    11     -     -     -     -     -    35    25 |  288     18
 HYDE |     -    19     -    11    10     -     -     -     -     -    63    28 |  288   4029
 IENG |     -    25    16     -    19     -     -     -     -     -    20     - |  288     33
 INEG |     -    19     -     -    15     -     -     -    12     -     -     X |  288   8902
 IQAL |     -     -     -    14     -     -     -     -    11     -     -    42 |  257   2416
 ISPA |     -     -     -    10    11     -     -     -     9     -    89    22 |  288  10317
 KOKV |     -     -     -    15    13     -     -     -     -     -     -    42 |  288    117
 LHAZ |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    97     X |  287   4971
 MAL2 |     -    20     -     X     X     -     -     -    10     -    14    82 |  260   4949
 MBAR |     -    17     -    12    11     -     -     -    10     -     -     - |  288    >>>
 NKLG |     -    13     -     7     9     -     -     -     -     -    52     - |  288   5886
 NYA1 |     -    17    10     -    10     -     -     -     -     -    20     - |  288   3183
 OHI2 |     -    14     -     -     8     -     -     -     -     -    48    38 |  288     85
 OUS2 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    34     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -    11     7     -     -     -    10     -     -     - |  288   3448
 PBRI |     -     -     -    14    13     -     -     -     -     -     -     - |  276   4162
 PDEL |     -    17     -     -    11     -     -     -     7     -    23     - |  288   3162
 PETS |     -     -     -    12    11     -     -     -     7     -    61    14 |  288  10368
 PIMO |     -    35     -    23    19     -     -     -    20     -    34     - |  288   6110
 PTBB |     -    13    12     9    11     -     -     -     -     -    19     - |  288     42
 QAQ1 |     -    13     7     9     -     -     -     -     -     -     -     - |  288 114622
 RBAY |     -    15     -     -     9     -     -     -     -     -    35    33 |  177   3834
 REUN |     -    26     -    16     X     -     -     -     8     -   123    23 |  288   6059
 RIGA |     -     -     -     7     -     -     -     -     6     -    46     - |  288   3551
 RIO2 |     -     -     -     7     7     -     -     -     -     -    32     - |  288    >>>
 SSIA |     -    17     -     -     -     -     -     -     9     -    40     - |  288   7764
 STHL |     -    40     -    16    13     -     -     -     -     -    28     - |  288  13746
 SUTV |     -     -     -    10     9     -     -     -     -     -    33    36 |  288   5731
 THU3 |     -    10    10     -     8     -     -     -     -     -    41     - |  288   5145
 TIXI |     -    15     -     X    16     -     -     -    20     -    35    15 |  288    >>>
 TLSE |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -    28     - |  288   1603
 TRO1 |     -    11     -     -     6     -     -     -     6     -    44     - |  288   2833
 TWTF |     -    20     -     -    12     -     -     -     -     -     -    53 |  250     76
 ULAB |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     -    18 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -    11    10     -     -     -     -     -     -    19 |  276    >>>
 URUM |     -    24     -    15     X     -     -     -     -     -     -    23 |  274    >>>
 UZHL |     -     -     -    10     -     -     -     -     8     -     -     - |  288   1656
 WAB2 |     -    21    11     -    14     -     -     -     -     -    33     - |  288     40
 WIND |     -    11     -    11     9     -     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 XMIS |     -     -     -     -    14     -     -     -    12     -    42    42 |  288   8229
 YSSK |     -     -     -     -     6     -     -     -     5     -    21     - |  288   9003
 ZAMB |     -    12     -     -     8     -     -     -     9     -     -    18 |  288   8547
 ZWE2 |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     -    25     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1000    19    21    13    12    30   311   905    11   862    52    45 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   287     1   288     5.07     6.93     6.61     6.61   | 3.31e-14  7.67e-15  3.37e-15 |
 AMC2 |   288   285     1   288     6.88     6.93     6.91     6.91   | 7.71e-14  8.98e-15  2.30e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     2.22     6.93     1.41     1.41   | 3.95e-14  7.17e-15  1.55e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.88     6.93     6.91     6.91   | 4.48e-14  1.19e-14  2.92e-15 |
 WAB2 |   288   287     0   288     6.88     6.93     1.07     1.07   | 4.29e-14  1.59e-14  3.39e-15 |
 IENG |   288   285     1   288     6.50     6.93     2.20     2.20   | 6.40e-14  1.73e-14  2.85e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     5.32     6.93     6.91     6.91   | 5.15e-14  1.53e-14  4.50e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     5.53     6.93     6.91     6.91   | 3.49e-14  7.29e-15  2.11e-15 |
 HOB2 |   288   288     0   288     1.96     6.93     2.67     2.67   | 3.80e-14  9.18e-15  1.83e-15 |
 BREW |   288   288     0   288     3.64     6.89     6.91     6.91   | 1.05e-13  1.01e-14  2.24e-15 |
 BJNM |   287   284     1   287     1.76     5.88     2.93     2.93   | 9.26e-14  2.59e-14  6.26e-15 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.45     3.99     2.26     2.26   | 8.50e-14  1.25e-14  3.54e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   224     1.10     2.94     0.38     0.38   | 1.02e-13  1.02e-14  4.36e-15 |
 G03  |   288   288     0   288     5.61     2.67     0.83     0.83   | 5.44e-14  1.63e-14  7.75e-15 |
 G09  |   288   287     0   288     5.20     2.24     0.65     0.65   | 5.92e-14  2.27e-14  1.16e-14 |
 TWTF |   250   250     0   250     0.95     1.97     1.17     1.17   | 1.19e-13  1.96e-14  6.42e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.95     1.71     0.38     0.38   | 8.02e-14  1.17e-14  3.22e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     6.44     1.39     0.37     0.37   | 5.40e-14  3.26e-14  2.62e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.58     1.21     0.62     0.62   | 9.95e-13  8.12e-14  1.61e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     2.65     0.71     6.72     6.72   | 6.79e-14  2.02e-14  1.90e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.83     0.63     0.16     0.16   | 8.13e-14  2.19e-14  1.32e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     2.11     0.54     6.91     6.91   | 7.01e-14  3.28e-14  1.31e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.63     0.44     3.06     3.06   | 5.86e-13  5.39e-14  1.53e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.59     0.43     2.23     2.23   | 5.64e-14  1.93e-14  1.91e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.61     0.42     3.08     3.08   | 5.33e-13  6.60e-14  1.79e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.56     0.37     0.60     0.60   | 6.70e-13  7.51e-14  3.55e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.54     0.34     1.33     1.33   | 6.15e-13  6.45e-14  5.90e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.53     0.34     0.70     0.70   | 6.52e-13  7.57e-14  2.08e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.53     0.33     1.98     1.98   | 5.83e-13  5.80e-14  2.64e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.52     0.33     1.79     1.79   | 6.08e-13  6.03e-14  2.56e-14 |
 G19  |   288   287     0   288     0.52     0.32     0.75     0.75   | 8.45e-13  7.98e-14  1.51e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.51     0.31     0.24     0.24   | 7.42e-13  7.32e-14  3.04e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     4.74     0.31     0.89     0.89   | 5.86e-14  2.40e-14  2.02e-14 |
 G26  |   288   286     1   288     6.87     0.31     0.81     0.81   | 6.61e-14  3.16e-14  2.04e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.46     0.27     6.91     6.91   | 7.03e-13  6.03e-14  3.47e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.70     0.21     1.15     1.15   | 7.20e-13  6.28e-14  1.55e-14 |
 G05  |   288   288     0   109     0.17     0.10     2.56     2.56   | 7.71e-13  7.40e-14  2.69e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.48e-14  1.73e-14  1.57e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.58e-13  2.04e-13  8.45e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.97e-13  9.94e-14  4.75e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.61e-13  6.12e-14  2.42e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.81e-13  1.01e-13  2.11e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.82e-13  8.78e-14  2.48e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  1.24e-13  3.31e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  3.78e-13  8.72e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.78e-13  8.33e-14  2.90e-14 |
 GLSV |   281   186    60     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.01e-11  3.91e-12  7.53e-13 |
 GODE |   288   281     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.05e-14  2.03e-14  1.41e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.42e-14  6.62e-15  1.73e-15 |
 DAEJ |   288   258    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.06e-12  1.29e-12  1.87e-13 |
 TLSE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.49e-12  6.17e-13  1.59e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.40e-12  3.08e-13  1.56e-13 |
 BRST |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 GODZ |   281   243    21     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.63e-12  2.49e-12  1.83e-12 |
 UZHL |   286   235    17     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-11  6.71e-13  1.09e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 5.36e-22  6.60e-20  2.53e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRST      BRST      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
