
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1903   Day: 5   MJD: 57570                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 cod |  2879     0 126398   3309   -1281    -131     15     14     19    147    161    109   14.32
 emr |  2850     0 102256    214    1563     897     19     18     23    111    107    132   10.27
 esa |  2880     0 124336    349    -460    -930      9      8     11    146    160    101   25.58
 gfz |  2871     0 136820   4425    -245    -306     11      9     14    127    111    152   20.27
 grg |  2880     0 113480   1275    -443     375     12      9     20    160    152    188   16.15
 mit |  2880     0 112311   1475    -780     265     49     52     36    364    390    237    0.00
 igr |   288     0  25053      5   10054     846     17     22     14     63     52     69    0.00
 jpl |   288     0  26242     41    1767    1031     16     17     15    117    140    103   13.42
 ngs |    96     0   2976      4   -1309     -64   1057   1057      0   2167   2167      0    0.00
 sio |     0     0      0      0       0       0      0      0      0      0      0      0    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   195    96  -147     1   -15  -189   -21   165  -434     - |
    2 |   -84    60   190  -128   -94   -50    77  -110 -2278     - |
    3 |    62   -63  -129    57   108   221    23   120 -1535     - |
    5 |    77    89  -186    -2   176  -362   -68   -23 -1350     - |
    6 |   -83  -171   -36  -136   420  -318   -97  -124  -616     - |
    7 |    70    70  -103   -15    74  -187   -31    19  -191     - |
    8 |   -36   -82   145  -152    43   257    -7    -4  -488     - |
    9 |     0   -81    71   -44     0   417    12   -74  -622     - |
   10 |    54    58   -79    71   -58  -103    15   116   190     - |
   11 |     1    32    37   -44   -21  -492     8   -34  2787     - |
   12 |    72     8  -147   -27   197   -29    -5    15 -3241     - |
   13 |    73   -44    32    36  -134  -791   -26    27  1409     - |
   14 |  -188   -72    52    60    66  -132   -11  -134  2966     - |
   15 |    69   111  -229    36   184  -159   -71    26 -1821     - |
   16 |   -45   -16   148    -9  -170   351    14   -38  1334     - |
   17 |   153    67  -131   -14    45    25   -37    24 -1579     - |
   18 |   -27   -37   -68    28   122  -225   -33   -18  -821     - |
   19 |  -175   114   335  -163  -227   573    41  -196 -1318     - |
   20 |  -135  -179   120    -4    57  -332   -12  -120  1635     - |
   21 |  -437  -269   188   263   -45   218    -7  -286  1428     - |
   22 |  -370   -39   345  -177    42   653     9  -177 -2699     - |
   23 |   131    43    -7  -106     4  -598    35   -58  -908     - |
   24 |   165   129  -180   220  -240   351    58   279  -426     - |
   25 |   -31   -32   -36    91   -22   382    31   150   664     - |
   26 |    48     7   -11   105  -168   352    20    86   148     - |
   27 |   179   163    55     6  -365   116    25   107  -213     - |
   28 |  -184   -33   200  -177    98  -477    -9  -122  6756     - |
   29 |   301   103  -319   129     5  -727    14    88  -677     - |
   30 |     X    52    76   -23  -135   374    24   167   276     - |
   31 |   188    35  -178   142   -84   581    47     1   810     - |
   32 |   -56  -122    -8     X   135   137  -104    43   853     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |   136    83     -  -125     -     -     -   -19     -     - |
 ALGO |  -126    -8     -    93     -     -     -     -     -     - |
 ALIC |    46     -   -51   -87     -    67     -   181     -     - |
 ALRT |    42     -     -   -53    29   -72     -     -     -     - |
 AMC2 |    15     -     -   -10     -     -    45     -     -     - |
 ANKR |    89     -   -50     -     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |    25    97     -   -66     -   124     -     -     -     - |
 AREV |     -     -    88  -111     -     -    13     -     -     - |
 ARTU |   -54     -    77   -31   -21  -116    19   -13     -     - |
 ASPA |   -89     -   137  -111     -    46    -3     -     -     - |
 AUCK |  -116     -     -    82     -   463     -     -     -     - |
 BAKE |     -     -   -64  -188   323     -   -72    16     -     - |
 BAKO |    32     -   128  -185     -  -169     -     -     -     - |
 BARH |     -     -    59  -137    78     -     -     -     -     - |
 BJCO |     -     -    93  -182     -     -     -    98     -     - |
 BJFS |  -185     -     -   -10   339     -    16  -183     -     - |
 BJNM |    14   -20     X     X     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |  -133     -   137  -147    81  -172     -     -     -     - |
 BOR1 |   -94     -     -    66     -   -26     -     -     -     - |
 BRAZ |   198     -    41  -192     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |   -78     -   107  -277   179     -   -37    81     -     - |
 BRMU |  -162     -   140  -140     -     3     -   117     -     - |
 BRST |   203     -     -     -  -180     -     -     -     -     - |
 BRUX |    61     -     -  -171   160     -   -52     -     -     - |
 CAS1 |  -230     -    81  -263   406   -52     -     -     -     - |
 CCJ2 |     -     -     -  -192   261     -     -   -24     -     - |
 CEDU |     2     -   171  -217     -     -     -     -     -     - |
 CGGN |    41     -     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -   -41     -   179    91    62     -     - |
 CHTI |  -192     -   -59     -   263     -   -64     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -  -284   335  -494     -    29     -     - |
 CHUR |   128    91    19  -134     -   -48     -     -     -     - |
 CKIS |     -     -     -     -    19  -157     -   -23     -     - |
 COCO |  -108     -    -3     -   196     -     -  -115     -     - |
 CORD |   104     -    29  -111     -   132    42     -     -     - |
 CRAO |     -     -     -     -    96     -     -  -115     -     - |
 CRO1 |    26     -     -   -18     -  2006    53     -     -     - |
 CUSV |     -     -   124  -156     -     -   -26     -     -     - |
 DAEJ |   442   -85     -  -271     -  -337   -51     -     -     - |
 DAKR |     -     -    81  -102     -     -     -     -     -     - |
 DARW |  -128    -1   111  -251   229     -     -    39     -     - |
 DAV1 |   -72     -    85  -232   171  -205     -    59     -     - |
 DGAR |  -149     -     -   -98   265     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    76  -112     -     -     5    25     -     - |
 DRAG |     -     -    85  -254   145     -     -    48     -     - |
 DRAO |   105    45    25  -128     -     -     -     -     -     - |
 DUBO |    59     -    36  -179   115     -     -     -     -     - |
 FAIR |    31   134     -  -215   158    48     -     -     -     - |
 FLIN |   128     -    91   -98     -     -     -  -161     -     - |
 GLPS |   117     -    10  -112   -88     -    17   132     -     - |
 GLSV |   137     -   -11   -83     X    67    15     -     -     - |
 GMSD |     -     -    36  -264   292     -   218   -18     -     - |
 GODE |    38   132     -  -170    97     -   -37     -     -     - |
 GOLD |  -123     -    69     X     -     -     -     -     -     - |
 GOPE |   183     -     -  -129     -   167     -     -     -     - |
 GRAS |   -45     -   146  -152     -     -     -     -     -     - |
 GRAZ |   -23     -   170  -199     -  -226     -     -     -     - |
 GUAM |    -9     -     -   -20     -     -     -    40     -     - |
 GUAT |  -101     -   150  -110     -   -89    57     -     -     - |
 GUUG |     -     -    74   -93     -     -     -     -     -     - |
 HARB |    80     -   136  -228     X   -44  -100     -     -     - |
 HERS |    47  -574   182    24     -    -2    70     -     -     - |
 HNLC |     -     -     -   -86   108     -     -     -     -     - |
 HOB2 |   -96    68    68  -143     -    65     -   137     -     - |
 HOFN |  -180     -    53  -213   342     -     -     -     -     - |
 HOLB |    89     -     -   -56    -9     -     -     -     -     - |
 HOLM |    66     -    97  -170     -  -162     -     -     -     - |
 HRAO |    51     -     -  -141   132     -     -     -     -     - |
 HYDE |   -58     -   156  -156     -   -78     4     -     -     - |
 IENG |   113   133     -  -147     -   113    13     -     -     - |
 IISC |    40     -     -   -74     -     -     -    70     -     - |
 INEG |   134     -     -    74     -   116    89  -255     -     - |
 INVK |   168     -     -    88  -259   163     -     -     -     - |
 IRKJ |     -     -  -267   316    27     -     -     -     -     - |
 ISPA |    75     -    11  -112    58     -   -16    -2     -     - |
 JPLM |     -    93     -   -47     -     -     -     -     -     - |
 KARR |  -116     -   155  -219   132  -129     -     -     -     - |
 KELY |     -     -    -1  -108   137     -    82     -     -     - |
 KERG |   178    -2    85  -232     -     -     -     -     -     - |
 KIRU |   138     -    20   -51   -89     -     -     -     -     - |
 KOKB |     6    37     -   -87     -     -     -    97     -     - |
 KOKV |     -     -    66   -83     -     -    55     -     -     - |
 KOUC |     -     -    87  -113     -   -24     -     4     -     - |
 KOUR |     2     -    27   -45     -     -     -    15     -     - |
 KUUJ |     -     -   -17     -     -     -     -    32     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   248  -311     X     -     -     -     - |
 LMMF |     -     -    53     -   -83     -     -     -     -     - |
 LPGS |   108     -    56     -  -185     -     -     -     -     - |
 MAC1 |   -57     -    37  -208   184   109     -    83     -     - |
 MAL2 |  -141     -    65     X    23     -     -     -     -     - |
 MANA |     -     -     -  -148     -   -52     -   223     -     - |
 MAS1 |   -15    59    41   -76     8   -61     -     -     -     - |
 MATE |   -60   148    66  -233     -     -     -   178     -     - |
 MAW1 |     4     -   101  -197    88     -     -     -     -     - |
 MBAR |    16     -    27   -58     -    15    51    19     -     - |
 MCIL |     -     -   171  -216     -     -     -     -     -     - |
 MCM4 |   -76   -55     -  -202   379     -     -   -29     -     - |
 MDVJ |   255     -   -29  -151     -     0     -    11     -     - |
 METG |     -     -   150     -  -238     -     -     -     -     - |
 METS |    21     -     -   -15     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   138     -  -219     -     -     -     -     - |
 MKEA |    56     -   -48    22     -   146     -     -     -     - |
 MOBS |     -     -   -25     -    39     5     -     -     -     - |
 MONP |    23     -   -13     -     -     -     -     -     -     - |
 MORP |     -     -     -  -216     -     -     -   326     -     - |
 NAIN |     -     -     -  -142   179     -     -     -     -     - |
 NANO |  -134     -    74  -257   324     -     -     -     -     - |
 NAUR |     -     -    81     -     -     -     -  -154     -     - |
 NICO |   -23     -    66   -67     -     -     -     -     -     - |
 NIST |   -86   215     -   -40     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |    61     -   -34     X     X     -   -31     -     -     - |
 NLIB |     -   -21     -  -255   333     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -    16   -21     -    23   -51    14     -     -     - |
 NOVM |     -     -    89  -165     -     -     -    80     -     - |
 NRC1 |   -16   106     -   -42     -   -19     -     -     -     - |
 NRIL |   -71     -    85    11   -94     -    39    10     -     - |
 NYA1 |    84     -    53  -126     -  -125   -59     -     -     - |
 NYAL |     -   100     -   -99     -  -246     -    74     -     - |
 OHI2 |   -80     -     -     5     -    42    98    78     -     - |
 OHI3 |     -     -  -100     -   158  -256     -     -     -     - |
 ONSA |   119    69     8  -129     -     -     -     -     -     - |
 OPMT |   -56   138     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -  -107     -   169     -   -64     -     -     - |
 PALM |     -     -     -  -164   206    -5     -     -     -     - |
 PARC |     -     -     -   -74   -12   118     -   127     -     - |
 PBRI |     -     -   108  -160     -     -   153    35     -     - |
 PDEL |  -136     -   114  -221   140    -1   -56    93     -     - |
 PERT |  -216   122   192  -150     -  -134     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -    20     -     -    65   -30     -     - |
 PIE1 |   -59    61    -2     X    13   220     -     5     -     - |
 PIMO |    15     -   -39  -155   263  -129   -32   -24     -     - |
 POHN |     -     -   -51    65     X     -     -     -     -     - |
 POL2 |    63     -     -   -45     -   -52     -     -     -     - |
 POTS |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |
 POVE |     -     -   169  -213     -     -     -     -     -     - |
 PRDS |    51   115     -   -93     -   -58     -     -     -     - |
 PTBB |     8   127    37  -115     -     -    -2     -     -     - |
 QAQ1 |     X    33   -22    13     -     -    48     -     -     - |
 QIKI |     -     -     -   -10    11     -     -     3     -     - |
 QUIN |   -87     -    48     -     -     -     -     -     -     - |
 RABT |  -102     -     -  -124   315  -137     -   -83     -     - |
 RBAY |   133     -     -   -94     -    98    -1     -     -     - |
 RECF |     -     -   114  -144     -     -     -     -     -     - |
 RESO |    45     -     -   -47     -     -    65    23     -     - |
 REUN |   -60     -   138  -130     7  -102     5   -10     -     - |
 RIOP |    16     -     -   -11     -    -3     -     -     -     - |
 SALU |     -     -   204  -257     -     -     -     -     -     - |
 SAVO |     -     -   134  -170     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |    23   118    37  -122     -   -35     -     -     -     - |
 SCOR |     -     -    -1  -127   130   -45    -6    36     -     - |
 SCRZ |     -     -    42     -  -141     -     -    89     -     - |
 SEYG |     -     -    28     -   -45     -     -     -     -     - |
 SFER |     -   111    93  -173     -    53     -     -     -     - |
 SHAO |   -43     -     -  -117   185     -     -     -     -     - |
 SOFI |     -     -   155  -195     -  -198     -     -     -     - |
 SPT0 |    28    90     -   -64     -     -     -     -     -     - |
 SSIA |   -64     -     -  -167   274     -  -100     -     -     - |
 STHL |    56     -   114  -183     -     -    26     -     -     - |
 STJO |    15   143     9  -110     -    24     -    24     -     - |
 STK2 |     -     -  -101     -   257     -     -  -117     -     - |
 STR1 |     -   -95     -     -    61     -     -     -     -     - |
 SUTH |    71     -     -  -110    55   133     -    24     -     - |
 SUTV |     -     -   118  -148     -     -     -     -     -     - |
 SUWN |    31    13   182  -241   -21     -     -     -     -     - |
 SYDN |    29     -   -16     -     -   -57    36     -     -     - |
 THTI |     -     8   236  -298     -   282     -    -5     -     - |
 THU2 |     -     -   113  -143     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |    15   152     -   -87     -     -     5     -     -     - |
 TIDB |    -5    62     -   -28     -   113     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -   -49     -    73     -   -57     5     -     - |
 TLSE |   -61    74    57  -274   261     -  -185     -     -     - |
 TONG |     -     -     -   -91   114  -134     -     -     -     - |
 TOW2 |  -115     -    54     -    59     -     -   -51     -     - |
 TRO1 |   -61     -    72  -148   126     -   -66     -     -     - |
 TSK2 |     -     -   -63     -    99     -     -     -     -     - |
 TSKB |   252    78     -  -217     -     -     -     -     -     - |
 TUVA |     -     -    18     -   -29  -108     -     -     -     - |
 TWTF |   -26   -51   -24  -158   293   -68     -     -     -     - |
 UFPR |     -     -    86  -108     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -    50    57  -151     -    31     -     -     - |
 USN7 |    98     -     -   -69     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     6     -     -    -4     -   -65     -     -     -     - |
 UZHL |     -     -   103  -130     -     -     -     -     -     - |
 VILL |    35    67   -20  -186   192  -112     -     -     -     - |
 WAB2 |    94     -     -   -66     -    53    62     -     -     - |
 WHIT |    43    18    48  -110     -   -59     -    15     -     - |
 WILL |    34   198     -  -120     -     -     -     -     -     - |
 WIND |    32     -   -21     -     4     -   -17     -     -     - |
 WSRT |    57    96     -   -88     -    87     -     -     -     - |
 WTZR |   -54     -   157  -159     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |   131     -   138  -267     -  -281     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -  -139   174   -86     -     -     -     - |
 YAKT |     2    31    67  -100     -   -75     -     -     -     - |
 YELL |    29    41     -  -200   200   -53   -61     -     -     - |
 YSSK |    93     -     -   -66     -    22    17     -     -     - |
 ZAMB |    80     -     -   -57     -     -     -     -     -     - |
 ZECK |   142     -   -39   -51     -     -     -     -     -     - |
 ZIMM |   150     -     -  -106     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   grg   mit   igr   jpl   ngs   sio | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |    15    13    12    13     9    46    33    22   463     - | 2880    159
    2 |     6    23     7     6     8    48    18    15   342     - | 2880    215
    3 |    16    16     7     5    11    60    20    18   942     - | 2880    104
    5 |     9    20     6     8     8    30    17     9   527     - | 2880    337
    6 |    10    14     6     7    10    30    24    17   380     - | 2880    180
    7 |     8    18     6    10    10    39    21     8  1074     - | 2880    484
    8 |    20    20     9     5    10    18    18     9  1085     - | 2880   1110
    9 |     8    15     4    10    10    15    18    12   355     - | 2880     77
   10 |    21    17    10     5    10    26    18    16   280     - | 2880    169
   11 |    14    16     5     8     8   115    18    10   442     - | 2880    373
   12 |    17    19     6     8    10    42    15    10   765     - | 2880    347
   13 |     7    17     8    10    10    42    15    11   804     - | 2880    292
   14 |    22    17    11     9    10    48    18    20   617     - | 2880    162
   15 |     8    20     6    12     9   109    15    10   634     - | 2880    213
   16 |    11    21    10    14    10    92    14    11   492     - | 2880    306
   17 |    11    13     8    12     9    40    19     8  1006     - | 2880    363
   18 |    11    12     6     6    12    24    10    11  1688     - | 2880    282
   19 |    11    16     8    13     8    45    29    25   851     - | 2880    196
   20 |     8    19     6     5    10    37    20    16   316     - | 2880    225
   21 |    18    13     5    12    10    51    37    35   472     - | 2880    411
   22 |    10    17     6     6    10    44    25    23   459     - | 2880    297
   23 |    14    16     8     5     8   117    17    10   565     - | 2880    201
   24 |    21    26     7    14    11    35    39    35  1502     - | 2880   1409
   25 |    17    17     7    10     9    19    23    22   283     - | 2880    206
   26 |    13    20     9    10    10    22    22    16   405     - | 2880    233
   27 |    11    28     8    10     9    23    22    15   352     - | 2880    239
   28 |    22    20     8     7    10    51    19    18  2718     - | 2880    598
   29 |     7    18     5     8     8    42    16    15  1548     - | 2880    370
   30 |     X    21    14    12    10    39    32    25   334     - | 2880    205
   31 |    11    18     7     9    11    36    31     8  3173     - | 2880    288
   32 |    23    15    13     X     7    21    12    12   573     - | 2880    254
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALBH |    19    23     -    17     -     -     -    13     -     - |  288    145
 ALGO |    14    19     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     26
 ALIC |    12     -     8     9     -    17     -     9     -     - |  288   3173
 ALRT |    14     -     -    11    13    27     -     -     -     - |  288   6131
 AMC2 |    18     -     -    13     -     -    12     -     -     - |  205     22
 ANKR |    14     -     8     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 AREQ |    18    16     -    10     -    37     -     -     -     - |  288   4722
 AREV |     -     -     6     8     -     -     9     -     -     - |  288   4618
 ARTU |    23     -    34    22    30    26    20    20     -     - |  282   8750
 ASPA |    21     -    13    14     -    29    10     -     -     - |  288   5130
 AUCK |    10     -     -     7     -    21     -     -     -     - |  168   2986
 BAKE |     -     -    10    20    18     -    28    19     -     - |  288   3755
 BAKO |    17     -    11    19     -    28     -     -     -     - |  288   3335
 BARH |     -     -    12    19    23     -     -     -     -     - |  288   3054
 BJCO |     -     -     7     9     -     -     -     8     -     - |  288   6669
 BJFS |    22     -     -    12    23     -    15    18     -     - |  285   5381
 BJNM |    20    28     X     X     -     -     -     -     -     - |  263     76
 BOGT |    15     -    11    17    23    18     -     -     -     - |  284   8832
 BOR1 |    14     -     -    10     -    47     -     -     -     - |  287   3563
 BRAZ |    11     -    11    13     -     -     -     -     -     - |  288   4849
 BRFT |    24     -    12    25    22     -     9    15     -     - |  288   4230
 BRMU |    17     -    15    16     -    26     -    11     -     - |  288   5236
 BRST |    51     -     -     -    45     -     -     -     -     - |  187   1870
 BRUX |    15     -     -    12    15     -     8     -     -     - |  288     52
 CAS1 |     9     -     9    10    15    19     -     -     -     - |  288   2552
 CCJ2 |     -     -     -    13    15     -     -    12     -     - |  288   7695
 CEDU |    21     -     6    12     -     -     -     -     -     - |  288   3333
 CGGN |    23     -     -    16     -     -     -     -     -     - |  277   7417
 CHPI |     -     -     -     6     -    16     7    10     -     - |  288   4897
 CHTI |    14     -    10     -    16     -    13     -     -     - |  288   3497
 CHUM |     -     -     -    22    26    25     -    13     -     - |  288  12960
 CHUR |    16    16    11    12     -    26     -     -     -     - |  288   3845
 CKIS |     -     -     -     -    24    39     -    29     -     - |  288   3899
 COCO |    13     -     9     -    18     -     -    10     -     - |  288    >>>
 CORD |    14     -     6    11     -    17    12     -     -     - |  288   5611
 CRAO |     -     -     -     -     9     -     -    11     -     - |  288   6408
 CRO1 |    31     -     -    22     -    56    26     -     -     - |  281    122
 CUSV |     -     -    12    15     -     -     7     -     -     - |  288   9412
 DAEJ |    20    34     -    19     -    37    35     -     -     - |  288   2887
 DAKR |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   6281
 DARW |    16    16    15    18    34     -     -    15     -     - |  288   3858
 DAV1 |    13     -     8     8    14    30     -     7     -     - |  288   7128
 DGAR |    30     -     -    25    34     -     -     -     -     - |  288  11147
 DGAV |     -     -    14    30     -     -    16    51     -     - |  288   6874
 DRAG |     -     -     9    19    17     -     -    12     -     - |  288   4363
 DRAO |    17    19     9    14     -     -     -     -     -     - |  288     55
 DUBO |    21     -    12    17    15     -     -     -     -     - |  288  66707
 FAIR |    19    20     -    16    18    21     -     -     -     - |  288   7107
 FLIN |    18     -     7    14     -     -     -     9     -     - |  288   4266
 GLPS |    12     -     9    12    16     -     5    10     -     - |  288   9387
 GLSV |    17     -    10    10     X    77    10     -     -     - |  288   1488
 GMSD |     -     -     9    14    19     -     9    12     -     - |  288   4544
 GODE |    24    25     -    18    24     -    18     -     -     - |  288     71
 GOLD |    22     -    12     X     -     -     -     -     -     - |  282  11939
 GOPE |    14     -     -    10     -    19     -     -     -     - |  288    855
 GRAS |    23     -     7    15     -     -     -     -     -     - |  288   3031
 GRAZ |    15     -     8     9     -    21     -     -     -     - |  288   3397
 GUAM |    15     -     -    15     -     -     -    14     -     - |  288   6477
 GUAT |    26     -    18    12     -    30     7     -     -     - |  288   3301
 GUUG |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   5995
 HARB |     9     -     7    11     X    15    11     -     -     - |  288   1532
 HERS |    21    26    13    14     -    31    12     -     -     - |  288     26
 HNLC |     -     -     -    18    23     -     -     -     -     - |  287   3862
 HOB2 |    12    30    12    13     -    30     -    13     -     - |  288     38
 HOFN |    11     -     7     7    15     -     -     -     -     - |  288   2428
 HOLB |    17     -     -    11    19     -     -     -     -     - |  288   5085
 HOLM |    16     -     6    10     -    16     -     -     -     - |  288   6260
 HRAO |    10     -     -    13    15     -     -     -     -     - |  288     83
 HYDE |    15     -     9    16     -    22     8     -     -     - |  288   3758
 IENG |    20    20     -    16     -    25     7     -     -     - |  288     65
 IISC |    16     -     -    14     -     -     -    16     -     - |  288  10544
 INEG |    16     -     -    13     -    44    10     9     -     - |  288   6814
 INVK |    15     -     -    13    17    34     -     -     -     - |  288   8513
 IRKJ |     -     -    16    16    20     -     -     -     -     - |  288    127
 ISPA |    13     -    11    18    17     -     7    10     -     - |  288   7522
 JPLM |     -    35     -    18     -     -     -     -     -     - |  282   4930
 KARR |    15     -    12    16    28    23     -     -     -     - |  288   3906
 KELY |     -     -     6     8     9     -    12     -     -     - |  288   6422
 KERG |    20    18    11    21     -     -     -     -     -     - |  288   4256
 KIRU |    27     -    11    10    22     -     -     -     -     - |  288   1649
 KOKB |    20    26     -    12     -     -     -    12     -     - |  288     77
 KOKV |     -     -     7     9     -     -     9     -     -     - |  288     88
 KOUC |     -     -     7     9     -    19     -    12     -     - |  288   4623
 KOUR |    35     -    17    20     -     -     -    16     -     - |  288     35
 KUUJ |     -     -     7     -     -     -     -    13     -     - |  288   4012
 LHAZ |     -     -     -    10    13     X     -     -     -     - |  190   4456
 LMMF |     -     -    22     -    34     -     -     -     -     - |  277   3289
 LPGS |    21     -    16     -    21     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAC1 |    25     -     8    19    16    27     -     9     -     - |  288   2308
 MAL2 |    26     -    16     X    32     -     -     -     -     - |  288   5992
 MANA |     -     -     -    20     -    54     -    30     -     - |  287   8297
 MAS1 |    17    16    11    13    17    17     -     -     -     - |  288   8205
 MATE |    23    16     7    16     -     -     -     7     -     - |  288     87
 MAW1 |    18     -    11     8    13     -     -     -     -     - |  288   5318
 MBAR |    16     -     8    12     -    30     5    10     -     - |  288   7182
 MCIL |     -     -     9    11     -     -     -     -     -     - |  288  14753
 MCM4 |    12    12     -    13    16     -     -    11     -     - |  288   5908
 MDVJ |    18     -     7    18     -    71     -    19     -     - |  288     31
 METG |     -     -     8     -    13     -     -     -     -     - |  141   2015
 METS |    13     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  287   8456
 MGUE |     -     -     9     -    15     -     -     -     -     - |  288     39
 MKEA |    19     -    13    12     -    17     -     -     -     - |  288     65
 MOBS |     -     -     8     -    13    19     -     -     -     - |  288   1967
 MONP |    20     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  281   1769
 MORP |     -     -     -    23     -     -     -    35     -     - |  270   3125
 NAIN |     -     -     -    14    18     -     -     -     -     - |  135   5843
 NANO |    20     -    13    11    14     -     -     -     -     - |  288   2996
 NAUR |     -     -    23     -     -     -     -    43     -     - |   65   1319
 NICO |    22     -     9    16     -     -     -     -     -     - |  288   4669
 NIST |    17    38     -    15     -     -     -     -     -     - |  288     29
 NKLG |    44     -    25     X     X     -    46     -     -     - |  284   5861
 NLIB |     -    21     -    20    24     -     -     -     -     - |  288   7760
 NNOR |     -    22    13     -    18    19    23     -     -     - |  288    436
 NOVM |     -     -    12    17     -     -     -    15     -     - |  288    167
 NRC1 |    17    26     -    13     -    35     -     -     -     - |  288     44
 NRIL |    24     -     9     8    14     -     6     7     -     - |  288   6723
 NYA1 |    11     -     5     7     -    19     7     -     -     - |  288   4369
 NYAL |     -    16     -     7     -    17     -     9     -     - |  288    339
 OHI2 |     8     -     -    10     -    25     7    13     -     - |  288     95
 OHI3 |     -     -    11     -    18    21     -     -     -     - |  288     95
 ONSA |    13    21     9    11     -     -     -     -     -     - |  288   1707
 OPMT |    15    16     -    14     -     -     -     -     -     - |  288     43
 OUS2 |     -     -    11     -    18     -    11     -     -     - |  288    >>>
 PALM |     -     -     -    13    16    23     -     -     -     - |  288   5033
 PARC |     -     -     -    11    16    27     -    10     -     - |  288   4518
 PBRI |     -     -    12    16     -     -    10    15     -     - |  288   4378
 PDEL |    19     -    10    15    20    23    14     8     -     - |  288   2761
 PERT |    11    20     6    14     -    26     -     -     -     - |  288   3300
 PETS |     -     -     -     8     -     -     9    12     -     - |  288   9674
 PIE1 |    22    17    14     X    20    23     -    23     -     - |  285     43
 PIMO |    24     -    11    19    24    24     7    16     -     - |  288   9575
 POHN |     -     -    27    34     X     -     -     -     -     - |  241  12370
 POL2 |    16     -     -    12     -    31     -     -     -     - |  288   5853
 POTS |     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - |    1      0
 POVE |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   6389
 PRDS |    14    29     -    11     -    25     -     -     -     - |  288    157
 PTBB |    19    18     6    12     -     -     6     -     -     - |  288     47
 QAQ1 |     X    34    16     6     -     -    22     -     -     - |  281  28853
 QIKI |     -     -     -     8    10     -     -     6     -     - |  288   5656
 QUIN |    20     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   4677
 RABT |    23     -     -    13    21    36     -     9     -     - |  288   8751
 RBAY |    23     -     -    16     -    39     8     -     -     - |  287   5204
 RECF |     -     -    12    15     -     -     -     -     -     - |  288   4816
 RESO |    14     -     -    10     -     -    12     7     -     - |  288   6123
 REUN |    13     -    10    20    16    33    10    12     -     - |  288   5405
 RIOP |    18     -     -    13     -    15     -     -     -     - |  287   6170
 SALU |     -     -    10    13     -     -     -     -     -     - |  288   6024
 SAVO |     -     -    15    19     -     -     -     -     -     - |  288   4363
 SCH2 |    15    17    11    17     -    23     -     -     -     - |  288   3917
 SCOR |     -     -     7     8    14    17     9     6     -     - |  288   6098
 SCRZ |     -     -    11     -    17     -     -    11     -     - |  288   5198
 SEYG |     -     -    14     -    22     -     -     -     -     - |  135   6217
 SFER |     -    15     7     9     -    28     -     -     -     - |  288     85
 SHAO |    15     -     -    17    23     -     -     -     -     - |  288   7833
 SOFI |     -     -    10    13     -    36     -     -     -     - |  288   6531
 SPT0 |    13    21     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   1711
 SSIA |    33     -     -    19    34     -    28     -     -     - |  288   8074
 STHL |    18     -    11    12     -     -    16     -     -     - |  288   9814
 STJO |    22    24    16    21     -    87     -    19     -     - |  288     89
 STK2 |     -     -    10     -    16     -     -     8     -     - |  288   5325
 STR1 |     -    13     -     -     8     -     -     -     -     - |  284   1448
 SUTH |    21     -     -    14    13    27     -     7     -     - |  288   5687
 SUTV |     -     -     8    10     -     -     -     -     -     - |  288   4664
 SUWN |    21    26    11    19    23     -     -     -     -     - |  288   3456
 SYDN |    10     -     5     -     -    24    29     -     -     - |  288   1154
 THTI |     -    33    14    16     -    27     -    15     -     - |  288   5221
 THU2 |     -     -     6     8     -     -     -     -     -     - |  288  79073
 THU3 |    20    24     -    10     -     -     7     -     -     - |  288   5910
 TIDB |    18    21     -    20     -    20     -     -     -     - |  288     49
 TIXI |     -     -    10     -    13     -    12    10     -     - |  288    >>>
 TLSE |    17    34    12    10    19     -    10     -     -     - |  288   2988
 TONG |     -     -     -    37    47    55     -     -     -     - |  195   3635
 TOW2 |    13     -     9     -    15     -     -    10     -     - |  288    >>>
 TRO1 |    14     -    10     9    15     -     9     -     -     - |  288   4699
 TSK2 |     -     -    11     -    18     -     -     -     -     - |  287   5158
 TSKB |    15    21     -    13     -     -     -     -     -     - |  288   4912
 TUVA |     -     -    16     -    25   151     -     -     -     - |  287   6951
 TWTF |    33    29    16    17    32    78     -     -     -     - |  288     70
 UFPR |     -     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288   4158
 ULAB |     -     -     9    12    18     -    10     -     -     - |  288    >>>
 USN7 |    19     -     -    13     -     -     -     -     -     - |  288     35
 USUD |    22     -     -    15     -    37     -     -     -     - |  279     52
 UZHL |     -     -     7     9     -     -     -     -     -     - |  288   1785
 VILL |    28    16    11    18    20    22     -     -     -     - |  288   4712
 WAB2 |    18     -     -    13     -    46     7     -     -     - |  288     33
 WHIT |    20    18     8    12     -    20     -     7     -     - |  288  30473
 WILL |    17    27     -    11     -     -     -     -     -     - |  288   5085
 WIND |    11     -     9     -    15     -    10     -     -     - |  288    >>>
 WSRT |    14    14     -    12     -    21     -     -     -     - |  288     32
 WTZR |    14     -     8    11     -     -     -     -     -     - |  288     33
 WUHN |    15     -    12    16     -    39     -     -     -     - |  288   4000
 XMIS |     -     -     -    17    21    30     -     -     -     - |  288   7357
 YAKT |    18    44    13    11     -    51     -     -     -     - |  288   6657
 YELL |    14    21     -    16    14    20    14     -     -     - |  288     24
 YSSK |    14     -     -    10     -    21    11     -     -     - |  288   8437
 ZAMB |    10     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  144   4243
 ZECK |    13     -     7    13     -     -     -     -     -     - |  288     28
 ZIMM |    15     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   3153
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |    16    19     9    11    13    50    18    16  1057     - |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288   288     0   288     2.86     4.07     1.60     1.60   | 2.67e-14  7.18e-15  2.34e-15 |
 HRAO |   288   287     1   288     2.61     4.07     0.15     0.15   | 2.56e-14  7.59e-15  8.69e-15 |
 MKEA |   288   288     0   288     2.53     4.07     1.42     1.42   | 3.17e-14  7.82e-15  4.84e-15 |
 NRC1 |   288   280     3   288     2.76     4.07     1.99     1.99   | 6.86e-14  1.13e-14  4.21e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     2.53     4.07     3.06     3.06   | 3.98e-14  9.73e-15  3.87e-15 |
 WSRT |   288   288     0   288     3.02     4.07     1.20     1.20   | 3.16e-14  8.69e-15  3.84e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     3.66     4.07     2.50     2.50   | 3.15e-14  6.57e-15  3.19e-15 |
 ZECK |   288   285     1   288     2.80     4.07     4.04     4.04   | 6.17e-14  1.08e-14  2.43e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     2.69     4.07     3.83     3.83   | 3.54e-14  6.45e-15  3.28e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     2.69     4.07     1.05     1.05   | 3.31e-14  6.46e-15  3.20e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     2.37     4.05     4.08     4.08   | 3.87e-14  8.34e-15  3.87e-15 |
 HOB2 |   288   285     1   288     2.36     4.05     0.39     0.39   | 6.72e-14  9.30e-15  2.27e-15 |
 MDVJ |   288   288     0   288     2.61     4.04     4.08     4.08   | 2.98e-14  8.64e-15  3.11e-15 |
 PRDS |   288   288     1   288     2.28     3.95     1.15     1.15   | 4.01e-14  1.06e-14  9.37e-15 |
 OPMT |   288   288     0   288     2.25     3.82     4.08     4.08   | 4.43e-14  9.73e-15  3.27e-15 |
 KOKV |   288   285     1   288     2.17     3.58     0.71     0.71   | 6.77e-14  9.05e-15  1.88e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     2.15     3.51     3.27     3.27   | 3.84e-14  1.28e-14  3.42e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     2.14     3.46     4.08     4.08   | 7.29e-14  8.33e-15  2.10e-15 |
 SFER |   288   288     0   288     2.01     3.08     1.52     1.52   | 4.49e-14  7.67e-15  5.47e-15 |
 BJNM |   263   263     0   263     1.85     2.87     3.72     3.72   | 5.73e-14  1.36e-14  1.06e-14 |
 WTZR |   288   288     0   288     1.94     2.86     0.56     0.56   | 5.19e-14  1.01e-14  2.50e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     1.92     2.81     0.94     0.94   | 4.19e-14  1.29e-14  7.65e-15 |
 AMC2 |   205   203     1   205     1.62     2.78     2.90     2.90   | 5.48e-14  1.19e-14         - |
 STJO |   288   287     0   288     1.86     2.61     0.47     0.47   | 6.03e-14  2.30e-14  1.31e-14 |
 GODE |   288   288     1   288     1.72     2.25     1.45     1.45   | 6.88e-14  1.83e-14  8.85e-15 |
 KOUR |   288   288     0   162     0.91     1.14     0.28     0.28   | 4.63e-14  1.21e-14  1.78e-15 |
 OHI2 |   288   288     0   288     1.22     1.13     2.81     2.81   | 3.60e-14  8.37e-15  1.41e-15 |
 NOVM |   288   287     1   288     1.17     1.03     0.65     0.65   | 8.53e-14  2.58e-14  1.25e-14 |
 TIDB |   288   287     1   288     1.05     0.84     1.64     1.64   | 1.01e-13  9.57e-15  4.83e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     1.05     0.84     4.08     4.08   | 1.05e-13  1.14e-14  3.95e-15 |
 CRO1 |   281   275     2   281     0.92     0.67     1.27     1.27   | 1.56e-13  3.67e-14  1.03e-14 |
 USUD |   279   279     1   279     0.92     0.66     3.08     3.08   | 1.23e-13  2.58e-14  6.73e-15 |
 TWTF |   288   284     0   288     0.89     0.61     0.84     0.84   | 7.10e-14  1.57e-14  7.15e-15 |
 MATE |   288   288     0   288     0.75     0.43     0.23     0.23   | 3.34e-14  7.30e-15  6.75e-15 |
 G01  |   288   288     0   288     4.07     0.36     4.08     4.08   | 6.12e-14  1.67e-14  1.81e-14 |
 OHI3 |   288   288     0   288     0.65     0.32     0.42     0.42   | 4.12e-14  5.69e-15  2.85e-15 |
 IRKJ |   288   284     2   249     0.54     0.26     1.77     1.77   | 2.21e-13  4.41e-14  1.21e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     4.07     0.24     4.08     4.08   | 6.59e-14  1.92e-14  2.58e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     4.07     0.19     4.08     4.08   | 5.32e-14  2.20e-14  1.59e-14 |
 USN7 |   288   288     0   288     0.47     0.17     0.16     0.16   | 5.54e-14  1.16e-14  3.05e-15 |
 DRAO |   288   288     0   288     0.37     0.11     0.11     0.11   | 2.80e-14  8.67e-15  2.59e-15 |
 G32  |   288   288     0   288     0.65     0.09     1.13     1.13   | 6.34e-14  1.75e-14  1.67e-14 |
 G09  |   288   288     0   288     1.57     0.07     0.19     0.19   | 6.89e-14  1.60e-14  5.78e-15 |
 G27  |   288   288     0   288     4.07     0.06     4.08     4.08   | 5.78e-14  1.72e-14  3.43e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.18     0.05     0.71     0.71   | 8.60e-13  8.27e-14  3.64e-14 |
 ALBH |   288   288     0   288     0.25     0.05     0.05     0.05   | 3.51e-14  1.12e-14  1.90e-14 |
 G30  |   288   287     1   288     4.07     0.04     3.21     3.21   | 6.26e-14  3.69e-14  1.82e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.27     0.03     0.06     0.06   | 9.27e-14  2.40e-14  1.53e-14 |
 GOPE |   288   288     0   288     0.16     0.02     0.02     0.02   | 5.56e-13  1.95e-13  7.41e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.20     0.02     1.12     1.12   | 6.17e-13  6.34e-14  2.37e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     4.07     0.02     0.53     0.53   | 5.84e-14  3.08e-14  1.78e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.18     0.01     0.23     0.23   | 6.11e-13  7.07e-14  1.91e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.51     0.51   | 5.33e-13  6.35e-14  4.34e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.74     0.74   | 7.21e-13  6.89e-14  2.01e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.26     0.26   | 6.48e-13  6.27e-14  1.78e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.17     0.01     0.67     0.67   | 6.33e-13  6.02e-14  1.35e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.28     0.28   | 7.22e-13  6.66e-14  2.17e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.16     0.01     0.09     0.09   | 6.33e-13  6.15e-14  3.39e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.15     0.01     1.12     1.12   | 6.59e-13  7.24e-14  4.80e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.15     0.01     0.38     0.38   | 7.90e-13  7.98e-14  4.03e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.23     0.01     0.40     0.40   | 6.38e-13  6.73e-14  1.54e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.24     0.01     0.42     0.42   | 5.90e-13  5.97e-14  1.97e-14 |
 AREQ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.87e-13  8.02e-13  4.89e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 DAEJ |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 G02  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.38e-13  6.77e-14  1.81e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.03e-14  1.76e-14  6.36e-15 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.85e-13  2.27e-13  1.57e-13 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.12e-13  7.22e-14  5.34e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.41e-13  8.29e-14  4.03e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  9.11e-14  1.74e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.91e-13  1.24e-13  2.15e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  3.27e-13  1.44e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.06e-13  7.18e-14  2.86e-14 |
 GLSV |   288   262     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.02e-12  5.18e-13  1.10e-13 |
 GRAS |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.01e-27  7.50e-28  1.25e-28 |
 GRAZ |   288   246    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.80e-12  6.91e-13  3.90e-13 |
 HARB |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.05e-13  9.57e-14 |
 HOFN |   288   264     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-12  7.44e-13  1.66e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-13  2.65e-13  1.14e-13 |
 KOUC |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.76e-12  6.95e-13  1.32e-13 |
 MAC1 |   288   266     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-12  8.79e-13  1.94e-13 |
 MOBS |   286   261     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  4.89e-13  2.01e-13 |
 NNOR |   288   251    11     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.19e-13  1.82e-13  3.80e-14 |
 NYAL |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.41e-13  1.69e-13  2.82e-14 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.61e-13  1.93e-13  1.28e-13 |
 PIE1 |   285   283     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.54e-14  2.74e-14  1.11e-14 |
 SPT0 |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.03e-13  1.95e-13  1.28e-13 |
 STR1 |   284   284     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.97e-13  3.59e-13  1.18e-13 |
 SYDN |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.98e-13  1.88e-13  6.85e-14 |
 TLSE |   288   268     7     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.22e-12  1.37e-12  1.49e-13 |
 VILL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.32e-13  6.12e-13  5.37e-13 |
 GPST |   288   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.82e-14  4.80e-15  1.55e-15 |
 BRST |   187   185     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  8.94e-13         - |
 MONP |   281   281     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.01e-12  2.83e-13  2.69e-13 |
 UZHL |   288   255     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.61e-12  6.71e-13  1.62e-13 |
 CHTI |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.25e-27  1.88e-28  3.13e-29 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.70e-13  8.00e-13  4.85e-13 |
 METG |   141   138     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.80e-12  9.24e-13         - |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.64e-21  2.33e-19  2.89e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     DAEJ      DAEJ      CAS1 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
