
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1905   Day: 0   MJD: 57579                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     49    -176     349    959    959      0   2326   2326      0    0.00
 cod |   288     0  21280     24    -476    -645     20     18     21    141    200     75   13.25
 emr |   288     0  14099     12   -2544    2568     19     20     16     95    107     67   14.53
 esa |   288     0  21058     11    -997     227     12     13     12    210    281    137   21.77
 gfz |   288     0  26046    589    -382      10     10      9     10    119    140    106   28.45
 iga |    96     0   2880      7      79    -366     30     30      0    173    173      0    0.00
 igc |   288     0   7211      0    1314   -2010    187    187      0   1701   1701      0    0.00
 igu |    96     0   2880     56    -165     493    698    698      0   1378   1378      0    0.00
 jpl |   288     0  18426     11    -705     906     12     13     12    129    155    100   22.00
 ngs |    96     0   2880     54    -253     335    852    852      0   2124   2124      0    0.00
 usn |   288     0  20565    590   -3239    2525     52     71     37    145    172    127    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   827   297   -39  -405    18   -11     -  -143   225   768   240 |
    2 | -1045  -243   166   169    -7     7   -85    80  -122 -1247  -181 |
    3 |   510   137  -202  -363   156  -197   -38   698   207   610   109 |
    5 |  -959   -52    87  -281   255   -26   199  -286   -77  -804   163 |
    6 |  -880   113    67  -333   161   -99     -   229     9  -587   192 |
    7 | -3241   -18   -63  -214   130    27    28 -2181    96 -2912    72 |
    8 |  2130   -47    62   108     9     7   312   363  -131  1301     - |
    9 |  -121     2  -132   -34   104  -106  1142   -86   -15   -71   -37 |
   10 |  1118    36    10  -253    83   487   156  1879   114   973    91 |
   11 |  1151   -59   -56   114  -105   -39   331   484    94  1441     - |
   12 | -1378   262     4  -224    46   -39  -413   211     1 -1545    21 |
   13 |  1318    34  -117  -116    66   -99    33  -318    86  1784   -22 |
   14 |  1635  -208  -104    78    79  -143  -203   305    15  1474  -165 |
   15 |  -816   -14   202  -263   101    50   720   721     5  -741   196 |
   16 |   421  -217   -13   261    -2   -38     7  -391  -117   511   -66 |
   17 | -4451   120   -35  -371   171    -7  -153 -1988    96 -4141     - |
   18 |  2765  -153    76    62    26   -81     7 -1369   -53  2496   -27 |
   19 |  -456  -326   -13   466   -54   121  -377   736  -186  -784  -260 |
   20 |  3123  -222    43   321    30   -25   335  1520  -251  2766   -46 |
   21 |  1505  -511   -16   375   383   -79   -99   233  -557  1423  -387 |
   22 | -2455  -359   185   548  -162   116   428 -1006  -238 -2373  -161 |
   23 | -2028   133   -80   -31   -98   -49     -   141   130 -1762     8 |
   24 |  -423   171   -77  -394   241  -102   -49 -4211    27 -3149     - |
   25 |  -407   159  -144   -48    69  -164  -874  -226   -45  -471   -32 |
   26 |  -984    84   -34  -117    64   -53   245  1776     5  -925    37 |
   27 |    24   205   -20    54   -66    13    92   389   -79  -160    40 |
   28 |  6661  -222    17   296   -92    17  -459   843   -56  5884  -157 |
   29 | -3445   134    76  -545   261     -     -     -    71     -     - |
   30 |  -229   121  -134  -104    59   -36    82  -390    43  -270   -42 |
   31 |    14   295  -201  -285   180   -87    86  1639     4  -237     9 |
   32 |   109    23   -33  -165     X   675  -885  -874   172  -336   206 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -     -   -21     -     -     -    27     -   -21 |
 ADIS |     -     -     -   -37   230     -     -     -  -260     -   -25 |
 AJAC |     -     -     -  -103     -     -     -     -   102     -     - |
 ALGO |     -   -44    41     -     -     -     -     -     -     -     X |
 ALRT |     -    73     -     -   -34     -     -     -     -     -    17 |
 AMC2 |     -  -101    89     -     -     -     -     -     3     -    33 |
 AREV |     -     -     -   107   -27     -     -     -   -67     -   -10 |
 ARTU |     -     -     -     4    -3     -     -     -     -     -    33 |
 ASPA |     -  -147     -   142   -36     -     -     -     -     -  -251 |
 BAKE |     -     -     -   185  -141     -     -     -     -     -   123 |
 BJFS |     -    19     -     -    -9     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -     -     -    98  -135     -     -     -    78     -    31 |
 BRST |     -    26     -   -16     -     -     -     -     -     -     - |
 BRUX |     -    89     -     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 CHAN |     -     -     -    60   -40     -     -     -    -5     -     - |
 CHPI |     -     -     -    44   -85     -     -     -    66     -    42 |
 CHTI |     -    64     -     -  -158     -     -     -   149     -    29 |
 CORD |     -    35     -     -   -16     -     -     -     -     -    43 |
 CRO1 |     -     -   -95     -    49     -     -     -     -     -  -127 |
 CUSV |     -     -     -    87   -67     -     -     -     -     -   -33 |
 DAEJ |     -     4    -4     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -     -   -32    -3     -     -     -    34     -     - |
 FAA1 |     -   -49     -    30     X     -     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -24     -    49   -54     -     -     -    36     -   -54 |
 GLSV |     -    94     -     -   -44     -     -     -     -     -    94 |
 GMSD |     -     -     -   721  -552     -     -     -     -     -   406 |
 GODE |     -     -   103     -   -52     -     -     -     -     -    50 |
 GODZ |     -     -    16   -11     -     -     -     -     -     -     - |
 GOL2 |     -     -    45   -30     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAT |     -   -33     -   102   -44     -     -     -     -     -   -18 |
 HARB |     -   -22   -41   240  -152     -     -     -     -     -   -67 |
 HYDE |     -    68     -    51   -71     -     -     -     -     -    82 |
 IENG |     -   -17     4     -     6     -     -     -     -     -    33 |
 INEG |     -    95     -     -   163     -     -     -  -268     -     - |
 ISPA |     -     -     -    15    37     -     -     -   -64     -   189 |
 KELY |     -     -     -     -  -133     -     -     -   172     -  -158 |
 KIRI |     -     -     -    -5     -     -     -     -     5     -  -101 |
 KOKV |     -     -     -    30   -23     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -   -71     -   -13    -4     -     -     -    61     -   -77 |
 MBAR |     -    34     -   -30    -1     -     -     -    12     -     - |
 MDVJ |     -   -28     -     -    13     -     -     -     -     -   -75 |
 MGUE |     -     -     -    54     -     -     -     -   -54     -     - |
 MIZU |     -     -    88   -59     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -    60     -   183  -147     -     -     -   -28     -    87 |
 NNOR |     -     -    -3     2     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -27     -   -27     4     -     -     -    37     -   -70 |
 NRMD |     -   -77     -     -     -     -     -     -    46     -     - |
 NYA1 |     -   184   113     -  -143     -     -     -     -     -   283 |
 OHI2 |     -   -27     -     -    13     -     -     -     -     -     5 |
 OUS2 |     -     -     -   -33    25     -     -     -     -     -     - |
 PALV |     -     -     -     -    59     -     -     -   -77     -     - |
 PARK |     -     -    87     -     -     -     -     -   -57     -     X |
 PDEL |     -    64     -     -  -117     -     -     -   113     -    -7 |
 PIMO |     -   -79     -   -62    -5     -     -     -   116     -    31 |
 PTBB |     -     6    43    13   -35     -     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -    40     -   -25     -     -     -     -     -     -     - |
 RAMO |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     -     - |
 REUN |     -   -93     -    95   -29     -     -     -     -     -  -161 |
 RIO2 |     -     -     -   -24    19     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -12     -     -     6     -     -     -     -     -    90 |
 STHL |     -   -64     -   -58   113     -     -     -   -52     -   -53 |
 SYDN |     -   -21    19     -     -     -     -     -     -     -     - |
 TASH |     -     -     -  -153   117     -     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -55   -14     -   -82     -     -     -   148     -  -100 |
 TIXI |     -    26     -   -10   -32     -     -     -    35     -   -25 |
 TLSE |     -   159     -     -   -74     -     -     -     -     -   -62 |
 TRO1 |     -   -44     -     -   -19     -     -     -    51     -    65 |
 TWTF |     -    65     -     -   -30     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    -7     5     -     -     -     -     -     - |
 WAB2 |     -   115    31     -   -70     -     -     -     -     -    65 |
 WIND |     -     3     -    11   -10     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -     -     -   -70     -     -     -    90     -   -35 |
 YELL |     -    15    -6     1   -54     -     -     -    63     -   -52 |
 YSSK |     -     -     -     -   -23     -     -     -    30     -   -53 |
 ZAMB |     -     -     -    91   -56     -     -     -   -18     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   531    25    13    13     9    47     -   214    23   622    69 |  288    210
    2 |   429    18    34    14     8    40   127   410    11   662    78 |  288    274
    3 |   486    12    13    14    15    19   280   689    15   661    58 |  288    143
    5 |   436    33    25    11     7    18   138   354     7   495    68 |  288    289
    6 |   465    23    22    11     8    35     -   201     9   512    73 |  288    177
    7 |   776    11    15    12     7    31   103  1251    15   670    69 |  288    260
    8 |  1827    15    24    19     8    25   107   497     9  2007     - |  288    631
    9 |   462     9    17    15    12    19   478   146    12   542    78 |  288    124
   10 |   515    14    13    11     8    31   132   986     7   672    60 |  288    174
   11 |   621    18    12    11     6    31   124   390    16   499     - |  288    397
   12 |   567    19    26     7    14    31    93   260     9   426    52 |  288    361
   13 |  1344    19    24    12    12    22    95   344     9  1073    81 |  288    301
   14 |   660    25    14    17     8    26   135   299     7   407    72 |  288    219
   15 |   802     7    14    14    13    23   177   372    13   835    98 |  288    260
   16 |   417    20    20    14     6    37   109   385     8   444    51 |  288    344
   17 |  1032    19    18    11     8    30   156   863     8   893     - |  288    237
   18 |   398    22     9    14     8    26   143   674    10   424    68 |  288    206
   19 |   589    11    18    13     8    35   184   333     7   764    95 |  288    218
   20 |   741    27    23     9     7    28   115   787     9   619   110 |  288    250
   21 |   677    31    14    16     8    42   185   729    12   592    63 |  288    443
   22 |   353    22    11    11     8    20   126   747    13   292    60 |  288    170
   23 |   356    12    12    10     9    30     -   308     6   486    87 |  288    180
   24 |  3531    20    20    13    12    40   126  2193    12  1605     - |  288   1975
   25 |   385    12    40     9    19    17   183   165     8   420    42 |  288    218
   26 |   365     9    11    10     8    38   224  1010     9   419    66 |  288    218
   27 |   418    11    29    18     5    22   131   261     8   303    60 |  288    238
   28 |  1518    22    19    15    11    35   111   335    43  1849    38 |  288    255
   29 |   888    20    27    13    17     -     -     -     8     -     - |  288    271
   30 |   391     9    22     8     6    24   115   492    14   350    88 |  288    198
   31 |  1048    20    19     9     7    50   151   967     8  1016    60 |  288    244
   32 |  1474    16    25    21     X    22   634  1129     7  1861    55 |  288   3278
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -     -     5     -     -     -     7     -    25 |  288   7336
 ADIS |     -     -     -     9     9     -     -     -    12     -    35 |  288    >>>
 AJAC |     -     -     -     9     -     -     -     -     9     -     - |  288   3863
 ALGO |     -    11    10     -     -     -     -     -     -     -     X |  288     64
 ALRT |     -    13     -     -     6     -     -     -     -     -    19 |  288   5696
 AMC2 |     -    20    16     -     -     -     -     -    18     -    17 |  288     18
 AREV |     -     -     -     9     9     -     -     -     8     -    45 |  288   5967
 ARTU |     -     -     -    11     8     -     -     -     -     -    41 |  288   8264
 ASPA |     -    34     -    15    19     -     -     -     -     -    46 |  288   8965
 BAKE |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -    23 |  288   3792
 BJFS |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -     - |  288   6951
 BRFT |     -     -     -    11    11     -     -     -    10     -    45 |  288   3462
 BRST |     -    19     -    11     -     -     -     -     -     -     - |  288   1708
 BRUX |     -    19     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288     24
 CHAN |     -     -     -    10    10     -     -     -    10     -     - |  288     45
 CHPI |     -     -     -     8     8     -     -     -    10     -    28 |  288   4139
 CHTI |     -    21     -     -    13     -     -     -    11     -    71 |  288   4409
 CORD |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -    20 |  288   3530
 CRO1 |     -     -    20     -    10     -     -     -     -     -    55 |  288     35
 CUSV |     -     -     -    12     9     -     -     -     -     -    25 |  288   6327
 DAEJ |     -    12    11     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   2725
 DGAV |     -     -     -    13    14     -     -     -    16     -     - |  288   7276
 FAA1 |     -    49     -    30     X     -     -     -     -     -     - |  287   8460
 GLPS |     -    18     -     8    10     -     -     -     8     -    20 |  288   5072
 GLSV |     -    18     -     -     8     -     -     -     -     -    39 |  288   1601
 GMSD |     -     -     -    18    14     -     -     -     -     -    62 |  287   4182
 GODE |     -     -    13     -     7     -     -     -     -     -    35 |  288     51
 GODZ |     -     -    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  288   3742
 GOL2 |     -     -    15    10     -     -     -     -     -     -     - |  288     94
 GUAT |     -    21     -    16    10     -     -     -     -     -    40 |  288   3423
 HARB |     -    16    12     7     6     -     -     -     -     -    32 |  288   1893
 HYDE |     -    18     -    12     8     -     -     -     -     -    22 |  288   3153
 IENG |     -    25    16     -    17     -     -     -     -     -    29 |  288     42
 INEG |     -    18     -     -    14     -     -     -    12     -     - |  288   5386
 ISPA |     -     -     -    17    20     -     -     -    24     -    73 |  288   8842
 KELY |     -     -     -     -     6     -     -     -     7     -    36 |  288   7809
 KIRI |     -     -     -    16     -     -     -     -    16     -   100 |  288   7542
 KOKV |     -     -     -    15    11     -     -     -     -     -     - |  276     56
 MAL2 |     -    19     -    12    12     -     -     -    12     -    18 |  288   6011
 MBAR |     -    12     -     8     7     -     -     -     9     -     - |  288   5729
 MDVJ |     -    20     -     -     9     -     -     -     -     -    26 |  288     27
 MGUE |     -     -     -     5     -     -     -     -     5     -     - |  288     19
 MIZU |     -     -    17    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 NKLG |     -    14     -     9     7     -     -     -     8     -    29 |  288   4905
 NNOR |     -     -    20    14     -     -     -     -     -     -     - |  288    366
 NRIL |     -    19     -     8    10     -     -     -    10     -    17 |  288   5826
 NRMD |     -    25     -     -     -     -     -     -    15     -     - |  287   5392
 NYA1 |     -    19    12     -     7     -     -     -     -     -    29 |  288   3983
 OHI2 |     -    13     -     -     6     -     -     -     -     -    19 |  261    102
 OUS2 |     -     -     -    11     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 PALV |     -     -     -     -     8     -     -     -    10     -     - |  288   3469
 PARK |     -     -    23     -     -     -     -     -    15     -     X |  283   3693
 PDEL |     -    21     -     -    12     -     -     -    13     -    25 |  288   2339
 PIMO |     -    25     -    12    16     -     -     -    24     -    30 |  288   6790
 PTBB |     -    20    22    12    13     -     -     -     -     -     - |  288     83
 QAQ1 |     -    16     -    10     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |     -    20     -     -     9     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 REUN |     -    20     -     9    10     -     -     -     -     -    24 |  288   5821
 RIO2 |     -     -     -     8     6     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    18     -     -     9     -     -     -     -     -    24 |  288   4625
 STHL |     -    42     -    21    12     -     -     -    18     -    27 |  288  12702
 SYDN |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  286    890
 TASH |     -     -     -    13    10     -     -     -     -     -     - |  180    >>>
 THU3 |     -    27    16     -    11     -     -     -    15     -    25 |  288   6824
 TIXI |     -    18     -     8     8     -     -     -     8     -    23 |  288    >>>
 TLSE |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     -    18 |  288   3633
 TRO1 |     -    19     -     -     5     -     -     -    10     -    19 |  288   3925
 TWTF |     -    26     -     -    12     -     -     -     -     -     - |  287     70
 UNSA |     -     -     -    14    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 WAB2 |     -    20    22     -    11     -     -     -     -     -    21 |  288     26
 WIND |     -    14     -     7     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -     -     -    16     -     -     -    20     -    49 |  288   5674
 YELL |     -    20    17     8    10     -     -     -    10     -    32 |  288     19
 YSSK |     -     -     -     -     7     -     -     -     9     -    26 |  288   8348
 ZAMB |     -     -     -     7     7     -     -     -     8     -     - |  288   6833
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   960    20    19    13    10    31   188   698    13   853    52 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     6.81     7.04     7.03     7.03   | 3.61e-14  7.83e-15  2.40e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     6.19     7.04     7.03     7.03   | 4.77e-14  1.05e-14  4.03e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     7.00     7.04     0.85     0.85   | 3.32e-14  8.45e-15  2.48e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.92     7.04     1.74     1.74   | 4.35e-14  1.98e-14  3.24e-15 |
 MDVJ |   288   283     1   288     5.49     7.04     7.03     7.03   | 4.71e-14  1.12e-14  4.79e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.54     7.04     7.00     7.00   | 4.37e-14  1.10e-14  4.05e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     6.74     7.04     7.03     7.03   | 3.15e-14  5.56e-15  1.73e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     6.95     7.00     7.01     7.01   | 2.46e-14  5.84e-15  1.61e-15 |
 KOKV |   276   270     2   276     3.93     6.72     6.72     6.72   | 7.39e-14  2.10e-14  5.35e-15 |
 OHI2 |   261   261     0   261     1.80     6.34     1.20     1.20   | 2.83e-14  5.29e-15  4.54e-15 |
 G06  |   288   285     1   288     3.47     4.63     4.64     4.64   | 6.03e-14  1.91e-14  2.69e-14 |
 GOL2 |   288   288     0   288     1.28     4.28     2.89     2.89   | 9.23e-14  1.29e-14  4.27e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     1.22     3.93     0.43     0.43   | 9.78e-14  1.49e-14  2.99e-15 |
 G03  |   288   283     2   288     4.49     2.23     0.70     0.70   | 5.81e-14  2.02e-14  1.30e-14 |
 TWTF |   287   286     0   287     0.92     2.22     1.72     1.72   | 7.78e-14  2.54e-14  9.37e-15 |
 CHAN |   288   288     0   288     0.87     1.97     0.37     0.37   | 8.55e-14  1.17e-14  6.88e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     0.85     1.88     0.25     0.25   | 3.97e-14  6.76e-15  2.67e-15 |
 G09  |   288   287     0   288     4.02     1.86     0.53     0.53   | 5.45e-14  2.08e-14  1.43e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     5.03     1.16     0.31     0.31   | 5.45e-14  2.06e-14  2.60e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.44     0.99     0.51     0.51   | 8.79e-13  7.38e-14  1.81e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     3.28     0.66     6.08     6.08   | 6.67e-14  2.56e-14  2.93e-14 |
 G30  |   288   288     0   288     2.31     0.62     7.03     7.03   | 5.40e-14  3.09e-14  2.49e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     6.99     0.56     3.70     3.70   | 6.84e-14  2.70e-14  2.40e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     1.78     0.38     1.92     1.92   | 5.49e-14  2.72e-14  2.35e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.49     0.36     2.43     2.43   | 5.97e-13  6.31e-14  1.90e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.47     0.35     3.53     3.53   | 5.79e-13  6.54e-14  2.56e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.43     0.30     0.49     0.49   | 5.03e-13  7.94e-14  2.19e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.42     0.29     1.09     1.09   | 5.90e-13  6.30e-14  5.02e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.41     0.28     1.61     1.61   | 6.02e-13  6.01e-14  3.29e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.41     0.27     0.56     0.56   | 6.61e-13  6.40e-14  2.70e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.41     0.27     1.46     1.46   | 6.94e-13  6.72e-14  2.27e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.40     0.26     0.61     0.61   | 6.14e-13  6.92e-14  1.48e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.39     0.26     0.20     0.20   | 7.50e-13  6.93e-14  3.02e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.37     0.23     2.39     2.39   | 6.98e-13  7.67e-14  5.08e-14 |
 G32  |   288   282     5   166     3.95     0.22     0.95     0.95   | 1.44e-13  4.90e-14  1.13e-13 |
 G22  |   288   287     1   288     0.55     0.18     0.96     0.96   | 6.98e-13  7.40e-14  1.43e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.35e-13  8.90e-14  4.02e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.01e-13  2.14e-13  5.66e-14 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.40e-14  2.85e-14  2.00e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.36e-13  7.85e-14  5.81e-14 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.01e-13  6.48e-14  2.55e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  9.18e-14  1.61e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.65e-13  9.57e-14  2.65e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.55e-13  4.71e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  3.41e-13  1.45e-13 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.92e-13  8.43e-14  2.54e-14 |
 GLSV |   288   259     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.09e-12  5.35e-13  1.18e-13 |
 GODE |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.17e-14  1.01e-14  2.92e-15 |
 NNOR |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.25e-12  1.93e-13  3.34e-14 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.94e-14  6.13e-15  2.56e-15 |
 DAEJ |   288   282     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  9.12e-13  3.01e-13 |
 TLSE |   288   264    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.67e-12  1.47e-12  2.22e-13 |
 HARB |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.39e-12  4.99e-13  1.62e-13 |
 BRST |   288   283     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.79e-12  6.23e-13  1.41e-13 |
 SYDN |   286   286     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.79e-13  1.85e-13  8.85e-14 |
 GODZ |   288   223    36     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.08e-12  1.14e-12  5.64e-13 |
 AJAC |   288   275     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.43e-12  7.71e-13  3.89e-13 |
 PARK |   283   280     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.68e-12  9.30e-13  2.72e-13 |
 AREV |   288   288     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.72e-13  7.05e-13  6.07e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 9.48e-22  1.31e-19  4.63e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     BRFT      BRFT      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
