
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1909   Day: 3   MJD: 57610                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     43    -282     416    875    875      0   2100   2100      0    0.00
 cod |   288     0  19716    492    -224    -651     16     16     16    122    162     69   19.53
 emr |   288     0  24034    401    -125    -790     21     20     21     93     95     92   14.73
 esa |   288     0  21450    940    1581   -4763     15     14     17    165    199    132   20.99
 gfz |   288     0  25167   1674    -297     427     13     13     14     99    114     89   24.08
 iga |    96     0   2976      1     168    -266     24     24      0    170    170      0    0.00
 igc |   288     0   8846     13     510    -195     97     97      0    669    669      0    0.00
 igu |    96     0   2976     28      42      38    727    727      0   1726   1726      0    0.00
 jpl |   288     0  18550    282     947     289     15     14     17    107    114     99   20.68
 ngs |    96     0   2976     20     -77      91    894    894      0   1927   1927      0    0.00
 usn |   288     0  21574    564   -1312    -900     65     73     59    140    144    138    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   187   191   -67  -227    20   -38     9  -728    67   296   153 |
    2 | -1686  -119    52   234  -111   -28  -177   -11   -33 -1850  -137 |
    3 |   842    34  -122  -207    96   -16   165   615   153   588    86 |
    5 | -2088    69    41  -179    61   -25   286   -70    16 -1961   205 |
    6 |  -438    14    87  -209    78   -54  -347   159    46  -331   213 |
    7 |  2772     4   -25  -101    43    14     2  1120    66  1925   102 |
    8 |  1583  -178   147    81    31    28     3  1436   -56  1342    23 |
    9 |    -5   -17  -148    58    34   -24   -17  -262    23    78    44 |
   10 |  1004   121   -35  -155    57   549   225  2593     3   959    63 |
   11 |   935     5  -152    20   -21  -124   -63  -569   107  1677   -92 |
   12 | -3024   228   -20  -161    90   -73  -397  -785  -142 -2568    17 |
   13 |  3402   -55  -184   -24   153   -85   120  -682    29  2979     - |
   14 |  1497  -153   -50   111   -33  -109  -145   200   106  1577  -166 |
   15 |  -974   -58    89  -140   135    13   355  -663   -24 -1112   242 |
   16 |   782  -158    -6   138     3   -82   225  -802    10   895   -34 |
   17 |  -140   119   -33  -264   127   -22   210  1247    31  -506    86 |
   18 |  3444   -45   -47    34    72   -41    33   319   -42  3228    67 |
   19 | -1966  -229    54   390   -26    29  -144   254  -188 -1909  -177 |
   20 |   598  -226     2   291    55   -48   274  -857  -148  1061    16 |
   21 |  1012  -323     7   177   425  -129  -303   624  -374  1201  -263 |
   22 |  -981  -313    62   436   -81    50  -361  -660   -95 -1232     - |
   23 |  1220    62  -185    15   -22  -100  -333  1364    84   752    -9 |
   24 |   730   123  -165  -240   170   -98    61  2953    47   509    79 |
   25 |    12   153  -127   -33    46   -91  -221   114   -74   140    13 |
   26 |  -238    50    51  -102    29    -5   116  2490   -14  -396    37 |
   27 |   234   147   -43   -36    52   -73   122   206  -132   171    30 |
   28 | -5675  -222   -39   287   -34    -2   -59 -6656   -15 -4430   -62 |
   29 | -2547   246    52  -335    92   -17   426 -1019   -36 -2207   161 |
   30 |   297    38  -100   -40    64   -49  -145  -408     2   394   -54 |
   31 | -3127   275   -29  -225   162   -21  -278  -227  -196 -2665   -35 |
   32 |  1622   -17    53  -157     X   680   142 -1832   138  1318    57 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -    24     -   -14     -     -     -     -     -   -75 |
 ADIS |     -     -     -    72    61     -     -     -  -143     -    33 |
 ALGO |     -   -32    42     -     -     -     -     -     -     -     X |
 ALRT |     -     -  -154     -    94     -     -     -     -     -   167 |
 AMC2 |     -   -30    44     -     -     -     -     -    -3     -    -5 |
 AREV |     -     -    34    66   -76     -     -     -     -     -     - |
 ARTU |     -     -     6    32   -31     -     -     -     -     -    27 |
 ASPA |     -   -61    -7     1    52     -     -     -     -     -    97 |
 BAKE |     -     -   106    19   -66     -     -     -     -     -    74 |
 BJNM |     -   -60    79     -     X     -     -     -     -     -     - |
 BRFT |     -   -75     -   116  -135     -     -     -   110     -   -20 |
 BRST |     -    46   -67    52     -     -     -     -   -49     -     - |
 BRUX |     -    62    27     -   -67     -     -     -     -     -   159 |
 CHPI |     -     -   -62    91    11     -     -     -   -62     -   -20 |
 CHTI |     -     -   -66     -   -82     -     -     -   125     -     - |
 CORD |     -   -14    54     -   -32     -     -     -    13     -    32 |
 CUSV |     -     -   -40    96   -59     -     -     -     -     -   169 |
 DAEJ |     -   -16    22     -     -     -     -     -     -     -     - |
 DGAV |     -     -    81    -4  -125     -     -     -    94     -     - |
 FAA1 |     -     X     -    76     X     -     -     -   -78     -     - |
 FLRS |     -     -     -   121  -106     -     -     -     -     -    96 |
 GLSV |     -    75   -45     -   -34     -     -     -     -     -    23 |
 GMSD |     -     -   -87    61     X     -     -     -     -     -  -139 |
 GUAT |     -   -41    -8   147   -80     -     -     -     -     -    95 |
 HERS |     -   -15   -21     -    25     -     -     -     -     -    67 |
 HYDE |     -     -   -10   101   -82     -     -     -     -     -   -10 |
 IENG |     -    36    33     -   -49     -     -     -     -     -    52 |
 INEG |     -   -11     -     -     9     -     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -   -29     -    18     -     -     -     -     -  -232 |
 KHAR |     -     -     -   -49     -     -     -     -    50     -     - |
 KIRI |     -     -     -    48     -     -     -     -   -48     -   -89 |
 KOKV |     -     -    47    68   -85     -     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -   319  -573   221     -     -     -     -     -     X |
 MAL2 |     -   -77     X   150     X     -     -     -   -52     -   -11 |
 MBAR |     -     8    18   -21   -71     -     -     -    84     -     - |
 MDVJ |     -    92     -     -   -75     -     -     -     -     -     - |
 MGUE |     -     -   -30    21     -     -     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -35   215     X  -100     -     -     -     X     -     - |
 NNOR |     -     -   -21    14     -     -     -     -     -     -     - |
 NRIL |     -   -58    -9    26    42     -     -     -   -14     -  -127 |
 NRMD |     -     X   -78     -     -     -     -     -    56     -  -108 |
 NYA1 |     -    -2    43     -   -14     -     -     -   -12     -     - |
 OHI2 |     -   -72    13     -    49     -     -     -     2     -   -13 |
 OUS2 |     -     -     -   -77    67     -     -     -     -     -  -317 |
 PALV |     -     -   106     -   -65     -     -     -     -     -     - |
 PBRI |     -     -  -154   101     -     -     -     -    12     -     - |
 PETS |     -     -    -7     -     5     -     -     -     -     -   -44 |
 PIMO |     -    76    81   -13  -108     -     -     -     9     -    90 |
 PNGM |     -     -     -    70     -     -     -     -   -71     -  -158 |
 POHN |     -     -     -  -372     -     -     -     -   377     -     - |
 PTBB |     -    30   -19    75   -67     -     -     -   -13     -     0 |
 RAMO |     -   120     -     -   -98     -     -     -     -     -     - |
 RBAY |     -   105    56     X  -118     -     -     -     -     -    72 |
 RESO |     -     4   131     -   -82     -     -     -     -     -   -38 |
 REUN |     -  -104  -107   151    -7     -     -     -    27     -   -65 |
 RIGA |     -     -     -    11     -     -     -     -   -11     -    54 |
 RIO2 |     -     -     -   -69    60     -     -     -     -     -   -94 |
 RIOP |     -   -30    15     -    15     -     -     -     -     -   -28 |
 STHL |     -    43   112    19  -125     -     -     -     9     -    -6 |
 TASH |     -     -     -  -230   201     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -     -     3     -     -     -     -    -3     -   -45 |
 TIXI |     -    72     -     X   -60     -     -     -     2     -    34 |
 TLSE |     -   103   -26     -   -67     -     -     -     -     -    21 |
 TRO1 |     -   -39   -34     -    34     -     -     -    22     -  -283 |
 TUVA |     -     -     -   129     -     -     -     -  -131     -  -275 |
 TWTF |     -    15   -20     -     X     -     -     -     -     -     - |
 ULAB |     -     -     4     -    -3     -     -     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -    31   -27     -     -     -     -     -     - |
 VALD |     -     -     -   -80     -     -     -     -    81     -     - |
 WAB2 |     -    70   -11     -   -50     -     -     -     -     -    87 |
 WIND |     -   -33     -   -11    37     -     -     -     -     -     - |
 XMIS |     -     -   221     -  -135     -     -     -     -     -    30 |
 YKRO |     -     -   -22   -42     -     -     -     -    57     -     - |
 YSSK |     -     -    51     -   -97     -     -     -    69     -    44 |
 ZAMB |     -    87    67    -4  -228     -     -     -   142     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igc   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   285    22    38    42    37    32    81   381    18   264    73 |  288    154
    2 |   292    12    31    13     9    34   181   242    14   305    85 |  288    206
    3 |   368     9    12    10     5    20    67   546    13   350    61 |  288    148
    5 |   521    20    19    10    16    20    98   429    22   713    70 |  288    438
    6 |   212    24    16    14     8    29   260   133    12   190   100 |  288    115
    7 |  1255    13    32    11     9    24    70   375    13  1558    69 |  288    274
    8 |  1117    23    15    10    11    29   105  1368    14  1011    81 |  288   1022
    9 |   314    13    25     8     9    14    81   117    18   277    59 |  288    120
   10 |   224    17    16    13    12    27    54  1125    13   327    91 |  288    241
   11 |  2029    19    12    15    12    19    98   226    14  1574    84 |  288    361
   12 |   855    22    14    13    12    29    91   531    15   951    55 |  288    404
   13 |   930    14    15     8    15    20   149   389    22   915     - |  288    348
   14 |   482    15    26    11     9    18    81   177     9   465    57 |  288    168
   15 |   464    19    15    13     9    12   112   302    11   426    92 |  288    210
   16 |   828    18    11    14    12    32    62   492    16   555    60 |  288    444
   17 |   641    10    25    13    15    27    61   588    13   513    47 |  288    370
   18 |   341    20    25    15     9    21    94   349    11   404    96 |  288    327
   19 |   463    11    23     8    13    27    76   364    12   544    54 |  288    181
   20 |   849    16    18    15     7    23    62   331    14   643    83 |  288    337
   21 |   722    22    19    13     9    27   129   698    11   749    68 |  288    473
   22 |   777    11    11    11     6    33    55   713    11   776     - |  288    365
   23 |   615    22    20    13    18    19   139   926    18   671    64 |  288    159
   24 |  1870    15    17    14    10    29    62  1429    12  1765    98 |  288   1257
   25 |   419    11    12    16    14    20    43   194    15   334   100 |  288    228
   26 |   394    12    18    12     8    26    56  1307    14   353    68 |  288    253
   27 |   272     8    12    11     7    17    86   239    12   390    30 |  288    166
   28 |  2343    11    16    10    14    21    68  1793    22  2921    65 |  288    478
   29 |   799    25    20    14     9    25   102   521    17   650    60 |  288    276
   30 |   304    12    38     9    11    22    66   296    11   383    92 |  288    190
   31 |  1341    20    11    11    16    24    64   253    12   929    74 |  288    249
   32 |   514    13    15    11     X    31    57  1518    12   415    36 |  288    222
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -    11     -     7     -     -     -     -     -    18 |  287  10179
 ADIS |     -     -     -     6     7     -     -     -     7     -    44 |  287    >>>
 ALGO |     -     8    11     -     -     -     -     -     -     -     X |  288     92
 ALRT |     -     -    26     -    16     -     -     -     -     -    31 |  285   5743
 AMC2 |     -    13    25     -     -     -     -     -    11     -    26 |  288     38
 AREV |     -     -    21     8    12     -     -     -     -     -     - |  288   4180
 ARTU |     -     -    26    10    12     -     -     -     -     -    34 |  288  10146
 ASPA |     -    26    27    16    14     -     -     -     -     -    40 |  288   6891
 BAKE |     -     -    47    29    29     -     -     -     -     -    84 |  288   3212
 BJNM |     -    27    35     -     X     -     -     -     -     -     - |  251     29
 BRFT |     -    15     -    10    10     -     -     -    10     -    39 |  288   3325
 BRST |     -     9    20    10     -     -     -     -     9     -     - |  288   1526
 BRUX |     -    10    15     -     9     -     -     -     -     -    14 |  288     20
 CHPI |     -     -    29    10    16     -     -     -    12     -    30 |  288   5160
 CHTI |     -     -    13     -    10     -     -     -     9     -     - |  288   4753
 CORD |     -    10    15     -    11     -     -     -     8     -    23 |  288   5296
 CUSV |     -     -    16    12    11     -     -     -     -     -    31 |  288   8727
 DAEJ |     -    10    13     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   3533
 DGAV |     -     -    31    13    13     -     -     -    10     -     - |  288   9776
 FAA1 |     -     X     -    31     X     -     -     -    32     -     - |  232   4954
 FLRS |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    38 |  288   2682
 GLSV |     -    25    47     -    46     -     -     -     -     -   205 |  287   1607
 GMSD |     -     -    13     9     X     -     -     -     -     -    24 |  269   3729
 GUAT |     -    22    23    21    19     -     -     -     -     -    58 |  288   3179
 HERS |     -    17    19     -     8     -     -     -     -     -    16 |  288     20
 HYDE |     -     -    21    11     9     -     -     -     -     -    30 |  231   3812
 IENG |     -    14    18     -    15     -     -     -     -     -    16 |  288     77
 INEG |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288   4027
 KELY |     -     -    14     -     9     -     -     -     -     -    35 |  283   6165
 KHAR |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -     - |  276   1723
 KIRI |     -     -     -    50     -     -     -     -    51     -    36 |  279   6470
 KOKV |     -     -    22    10    14     -     -     -     -     -     - |  288    123
 LHAZ |     -     -    24    38    22     -     -     -     -     -     X |  288   7024
 MAL2 |     -    29     X    21     X     -     -     -    23     -   239 |  287   6561
 MBAR |     -    18    18     7     8     -     -     -     7     -     - |  288   5143
 MDVJ |     -    12     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     23
 MGUE |     -     -    13     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     17
 NKLG |     -    15    21     X    21     -     -     -     X     -     - |  282   5929
 NNOR |     -     -    10     7     -     -     -     -     -     -     - |  288    289
 NRIL |     -    19    24    16    21     -     -     -    10     -    45 |  288   5589
 NRMD |     -     X    19     -     -     -     -     -    13     -   132 |  237   2748
 NYA1 |     -    11    25     -     9     -     -     -    29     -     - |  288   3118
 OHI2 |     -    11    14     -    12     -     -     -    11     -    21 |  288    274
 OUS2 |     -     -     -     8     7     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 PALV |     -     -     8     -     5     -     -     -     -     -     - |  279   4247
 PBRI |     -     -    18    15     -     -     -     -     8     -     - |  288   1450
 PETS |     -     -    22     -    13     -     -     -     -     -    31 |  279   6399
 PIMO |     -    18    20    17    19     -     -     -    11     -    33 |  288   7049
 PNGM |     -     -     -    20     -     -     -     -    21     -    43 |  288   8959
 POHN |     -     -     -    22     -     -     -     -    23     -     - |  288   9316
 PTBB |     -    15    11     8     9     -     -     -     8     -    12 |  288     47
 RAMO |     -    13     -     -    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RBAY |     -    15     9     X    10     -     -     -     -     -    33 |  288   5510
 RESO |     -    15    15     -    14     -     -     -     -     -    21 |  288   6511
 REUN |     -    21    29    14    17     -     -     -    13     -    28 |  288   6451
 RIGA |     -     -     -     7     -     -     -     -     7     -    32 |  288   2462
 RIO2 |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 RIOP |     -    11    28     -    15     -     -     -     -     -    19 |  288   5243
 STHL |     -    18    18    14    10     -     -     -    10     -    30 |  288  14544
 TASH |     -     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  144    >>>
 THU2 |     -     -     -    10     -     -     -     -    10     -    12 |  278  63263
 TIXI |     -    14     -     X    10     -     -     -    14     -    25 |  288    >>>
 TLSE |     -    15    20     -     7     -     -     -     -     -    23 |  288   4004
 TRO1 |     -    17    12     -     8     -     -     -     8     -    12 |  288   3072
 TUVA |     -     -     -    35     -     -     -     -    35     -    53 |  285   7240
 TWTF |     -    10    14     -     X     -     -     -     -     -     - |  288     85
 ULAB |     -     -    24     -    15     -     -     -     -     -     - |  216    >>>
 UNSA |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -     -     8     -     - |  288   2788
 WAB2 |     -    22    17     -    14     -     -     -     -     -    21 |  288     34
 WIND |     -    12     -    14     8     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 XMIS |     -     -    22     -    13     -     -     -     -     -    45 |  277   7929
 YKRO |     -     -    18     8     -     -     -     -    10     -     - |  288  13792
 YSSK |     -     -    18     -     9     -     -     -    11     -    31 |  267   6164
 ZAMB |     -    21    17    11     9     -     -     -    11     -     - |  288   9913
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |   876    17    21    16    14    25    98   727    16   894    66 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   288     0   288     5.70     6.95     6.95     6.95   | 3.47e-14  1.23e-14  1.45e-15 |
 OHI2 |   288   285     1   288     2.14     6.95     1.21     1.21   | 4.20e-14  7.87e-15  7.61e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.13     6.95     6.95     6.95   | 3.92e-14  1.06e-14  5.16e-15 |
 WAB2 |   288   285     1   288     6.31     6.95     0.64     0.64   | 4.70e-14  1.10e-14  4.31e-15 |
 IENG |   288   288     0   288     4.23     6.95     1.25     1.25   | 4.86e-14  1.31e-14  3.53e-15 |
 MDVJ |   288   285     1   288     4.63     6.95     6.95     6.95   | 4.89e-14  8.00e-15  2.79e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     5.62     6.95     6.95     6.95   | 4.10e-14  7.09e-15  1.40e-15 |
 KOKV |   288   288     0   288     3.65     6.95     6.95     6.95   | 4.07e-14  9.85e-15  6.51e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     4.37     6.95     6.01     6.01   | 2.92e-14  7.27e-15  1.96e-15 |
 MGUE |   288   288     0   288     6.14     6.95     6.95     6.95   | 3.13e-14  5.55e-15  1.05e-15 |
 BJNM |   251   251     0   251     1.17     4.90     3.00     3.00   | 4.71e-14  9.85e-15  2.90e-15 |
 G06  |   288   284     1   288     2.97     4.20     3.29     3.29   | 7.02e-14  2.69e-14  1.36e-14 |
 TWTF |   288   287     0   288     0.95     2.86     0.81     0.81   | 1.38e-13  3.51e-14  4.35e-15 |
 ALGO |   288   288     0   288     0.90     2.55     0.22     0.22   | 3.31e-14  1.65e-14  1.69e-15 |
 G03  |   288   287     1   288     4.10     2.13     0.55     0.55   | 5.75e-14  2.21e-14  1.68e-14 |
 G26  |   288   288     0   288     6.88     1.98     6.95     6.95   | 6.38e-14  2.87e-14  2.82e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     6.88     1.90     6.95     6.95   | 6.57e-14  1.57e-14  5.54e-15 |
 G09  |   288   285     1   288     3.54     1.77     0.41     0.41   | 7.36e-14  2.20e-14  8.32e-15 |
 G30  |   288   288     0   288     4.42     1.16     6.95     6.95   | 6.00e-14  1.58e-14  2.53e-14 |
 G27  |   288   288     0   288     4.51     1.13     0.24     0.24   | 5.04e-14  1.85e-14  2.17e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.39     0.92     0.38     0.38   | 8.60e-13  8.01e-14  4.31e-14 |
 G01  |   288   288     0   288     6.88     0.79     6.57     6.57   | 7.15e-14  2.19e-14  1.92e-14 |
 G10  |   288   288     0   288     0.78     0.74     0.13     0.13   | 8.23e-14  2.31e-14  2.94e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     2.95     0.44     2.04     2.04   | 6.60e-14  2.51e-14  2.31e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.43     0.34     1.83     1.83   | 5.52e-13  6.41e-14  1.11e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.42     0.32     1.51     1.51   | 6.17e-13  6.71e-14  1.70e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.29     0.37     0.37   | 6.33e-13  6.82e-14  2.61e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.38     0.27     0.85     0.85   | 6.50e-13  7.52e-14  5.39e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.37     0.27     1.24     1.24   | 6.67e-13  5.74e-14  2.15e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.36     0.26     0.43     0.43   | 6.49e-13  6.32e-14  3.16e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.26     1.11     1.11   | 7.02e-13  6.22e-14  1.49e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.36     0.25     0.46     0.46   | 7.15e-13  6.57e-14  2.00e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.35     0.25     0.15     0.15   | 6.94e-13  6.06e-14  3.52e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.34     0.23     1.75     1.75   | 6.63e-13  6.96e-14  5.75e-14 |
 G22  |   288   288     0   288     0.48     0.17     0.75     0.75   | 6.89e-13  6.70e-14  4.72e-14 |
 G13  |   288   288     0   288     0.53     0.13     0.26     0.26   | 5.26e-13  6.86e-14  2.57e-14 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G05  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.84e-13  8.42e-14  5.85e-14 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.41e-13  2.22e-13  9.06e-14 |
 G11  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.38e-13  8.09e-14  4.98e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.06e-13  8.76e-14  4.33e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.24e-13  9.55e-14  2.11e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.09e-12  1.60e-13  4.97e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.11e-12  2.74e-13  9.06e-14 |
 G28  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.23e-13  8.03e-14  4.01e-14 |
 GLSV |   287   268     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.51e-12  4.80e-13  1.33e-13 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.06e-12  1.50e-13  2.69e-14 |
 GPST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.74e-14  6.56e-15  1.73e-15 |
 DAEJ |   286   277     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.39e-12  1.08e-12  5.09e-13 |
 TLSE |   288   252    14     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-12  1.51e-12  3.35e-13 |
 BRST |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.57e-12  6.10e-13  1.36e-13 |
 KHAR |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 RBAY |   288   270    10     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.54e-12  1.35e-12  4.28e-13 |
 CHTI |   288   274     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.83e-12  1.42e-12  3.29e-13 |
 AREV |   288   288     2     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.19e-13  7.38e-13  3.40e-13 |
 PBRI |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.03e-12  2.42e-13  1.98e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 1.40e-21  1.96e-19  7.18e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     KHAR      KHAR      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
